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7:32.070 minuti: nuovo riferimento su quello che è probabilmente il circuito più impegnativo al mondo
Tre motori a flusso assiale con potenza fino a 500 kW (680 CV) segnano una rivoluzione in termini di performance
Trazione integrale intelligente, assetto adattivo e sofisticata gestione dell’energia assicurano la massima dinamica di guida
L’avvio delle vendite è previsto per agosto 2026
Affalterbach/Adenau. Il 28 luglio 2026, alle 11:31, la nuova Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ ha tagliato il traguardo del Nürburgring-Nordschleife e nella pit lane sono iniziati i festeggiamenti. Con un tempo sul giro ufficialmente certificato di 7:32.070 minuti, la berlina sportiva a quattro porte ha conquistato il titolo di vettura più veloce del suo segmento sulla leggendaria Nordschleife. In condizioni estive, con temperatura ambiente di 24 °C e asfalto a 30 °C, ha dimostrato le sue qualità prestazionali già al primo tentativo.
 
La CLA 45 è alimentata da innovativi motori a flusso assiale. Dopo la Mercedes‑AMG GT Coupé 4, è solo la seconda vettura di serie completamente elettrica a utilizzare questa tecnologia ad alte prestazioni. Tre motori elettrici estremamente potenti, due sull’asse posteriore e uno sull’asse anteriore, sviluppano una potenza complessiva fino a 500 kW (680 CV) e accelerano la quattro posti da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. La CLA 45 4MATIC+ raggiunge così livelli di performance finora impensabili nel suo segmento. L’erogazione della potenza è ulteriormente valorizzata dalla capacità dei motori raffreddati a liquido di fornire ripetutamente la piena potenza, creando le condizioni ideali per giri da record sull’impegnativa Nordschleife.
“AMG è nata in pista. Negli ultimi quasi 60 anni abbiamo dimostrato, con numerose vetture, che questo DNA è più vivo che mai. La CLA 45 scrive ora il capitolo successivo di questa storia. È l’auto più veloce della sua categoria sul circuito più impegnativo al mondo. Il mio sincero ringraziamento va a tutti i colleghi la cui dedizione e competenza hanno reso possibile questo record. E di una cosa sono certo: questo non sarà l’ultimo record AMG sulla Nürburgring-Nordschleife.”
Dr Stefan Weckbach, Chairman of the Board of Management di Mercedes‑AMG GmbH e 
Head of Mercedes‑Benz G‑Class & Mercedes‑Maybach

I tre motori a flusso assiale compatti e completamente disaccoppiati della CLA 45 4MATIC+ consentono una distribuzione completamente variabile della coppia tra le ruote anteriori e posteriori. Il motore anteriore interviene principalmente come booster quando è richiesta potenza aggiuntiva. Inoltre, la forza motrice può essere distribuita individualmente tra le due ruote posteriori tramite torque vectoring. Il risultato è il nuovo sistema di trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+. La gestione della coppia viene ottimizzata continuamente in funzione della situazione di guida. Il passaggio fluido dalla trazione posteriore alla trazione integrale, e viceversa, si basa su una sofisticata matrice di controllo che integra tutti gli algoritmi nell’architettura complessiva del veicolo. Poiché tutti i motori elettrici sono controllati in modo indipendente, la forza motrice resta sempre disponibile in modo ottimale.

Per il giro record, Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ era equipaggiata con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS. L’elevato livello di grip e le caratteristiche prestazionali costanti hanno supportato una guida precisa e performance ripetibili.

Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ berlina | consumo energetico combinato: 18,7–16,5 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | classe CO₂: A

Il giro record sulla Nordschleife non è il risultato di una singola innovazione tecnica. È piuttosto l’esito dell’interazione perfettamente integrata tra powertrain, chassis, aerodinamica e gestione dell’energia, che lavorano insieme come un AMG Performance System pienamente integrato per offrire la massima performance.

Assetto sportivo AMG RIDE CONTROL per la massima precisione
Durante il suo giro record sui 20,832 chilometri della pista, la CLA 45 4MATIC+ ha beneficiato anche dell’assetto sportivo AMG RIDE CONTROL con molle in acciaio e ammortizzazione adattiva regolabile su tre livelli. Basati su un asse anteriore multilink e su un asse posteriore multilink, tutti i componenti di guida delle ruote, molle e ammortizzatori sono stati ampiamente rivisti rispetto alla Mercedes-Benz CLA. L’obiettivo era raggiungere accelerazioni laterali più elevate mantenendo un’eccellente controllabilità al limite. I conducenti possono scegliere tra tre impostazioni dell’assetto: “Comfort”, “Sport” e “AMGFORCE S+”, con uno spettro distintivo che spazia dalla guida orientata al comfort alla massima performance. Ideale per i giri veloci in pista, la forza di smorzamento viene regolata in pochi millisecondi su ciascuna ruota in base alla situazione di guida.

Programma di guida “RACE” sviluppato specificamente per la pista
Kevin Berger ha completato il giro record utilizzando il programma di guida “RACE”, disponibile per la CLA 45 4MATIC+ con l’AMG DYNAMIC PLUS Package opzionale. Sviluppata specificamente per i performance driver più ambiziosi, questa modalità è tarata senza compromessi per l’utilizzo in pista e per ottenere tempi sul giro ottimali. Il sistema di trazione integrale 4MATIC+ assicura elevate velocità in curva, forte trazione ed eccellente controllo del veicolo. Una specifica gestione preventiva del powertrain garantisce una risposta immediata dell’acceleratore e prestazioni boost costanti. La configurazione più rigida di assetto e ammortizzazione riduce al minimo rollio e beccheggio, sottolineando ulteriormente il carattere orientato alla performance della vettura.

Aerodinamica attiva per massima dinamica ed efficienza
Sulla Nürburgring-Nordschleife, Kevin Berger ha beneficiato anche dell’aerodinamica attiva della CLA 45 4MATIC+. Per la prima volta in questo segmento, uno spoiler posteriore attivo ottimizza il bilanciamento aerodinamico, migliorando sia la dinamica sia l’efficienza. A seconda del programma di guida selezionato, lo spoiler assume diverse inclinazioni per massimizzare la stabilità oppure ridurre la resistenza aerodinamica e quindi migliorare l’autonomia in funzione delle condizioni di marcia. In modalità “RACE”, lo spoiler resta sempre attivo. La sua posizione dipende da diversi parametri, tra cui l’accelerazione longitudinale e la posizione dei deflettori di raffreddamento attivi.
 
I deflettori di raffreddamento attivi indirizzano il flusso d’aria in modo mirato verso il sottoscocca per ridurre la portanza sull’asse anteriore. Si aprono solo quando determinati componenti raggiungono temperature predefinite e la richiesta di raffreddamento diventa particolarmente elevata. I deflettori sono controllati in modo indipendente e possono operare su otto livelli fino all’apertura completa. Rispetto alla Mercedes‑Benz CLA, il sistema è stato ottimizzato per rimanere quasi completamente chiuso fino a 250 km/h, migliorando così l’accelerazione, riducendo la resistenza aerodinamica e massimizzando l’autonomia.


Predictive Performance Manager: gestione intelligente dell’energia per tempi sul giro veloci
Un fattore chiave alla base del giro record è stato il Predictive Performance Manager (PPM). Il sistema analizza il layout del circuito e ottimizza l’impiego dell’energia in base alla topografia della pista e alla situazione di guida corrente. Di conseguenza, la potenza disponibile viene erogata esattamente dove ha il maggiore impatto sul tempo sul giro. Su circuiti impegnativi come la Nürburgring-Nordschleife, la performance non deriva da un’erogazione continua della massima potenza, ma dalla distribuzione intelligente dell’energia disponibile lungo l’intero giro. È proprio qui che entra in gioco il PPM, creando le basi per tempi sul giro rapidi e altamente ripetibili. Il conducente può scegliere tra due strategie operative: “Hotlap”, per ottenere il miglior tempo sul giro possibile, ed “Endurance”, per più giri con massima costanza e prestazioni sostenute.

Batteria da 94 kWh per lunga autonomia e performance costanti
I motori a flusso assiale della CLA 45 4MATIC+ traggono energia da una batteria agli ioni di litio con capacità utilizzabile di 94 kWh. Questa capacità ai vertici della categoria è un fattore chiave dell’eccellente autonomia della vettura, superiore a 670 chilometri per la berlina e a 640 chilometri per la Shooting Brake. Per ottenere la massima potenza, Mercedes-AMG ha adattato la finestra operativa del sistema batteria ai requisiti high-performance della CLA 45 4MATIC+. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere le celle all’interno del loro intervallo di temperatura ottimale. Questo aspetto è fondamentale per garantire un’erogazione di potenza costante e la durabilità della batteria nel lungo periodo, anche in condizioni estreme.
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