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La nuova Classe GLK: 
una compatta di carattere
Stoccarda/Pechino. Il mondo delle SUV compatte si arricchisce di un nuovo modello dalla spiccata personalità: la nuova Mercedes-Benz Classe GLK. Questa vettura versatile si distingue non solo per la linea della carrozzeria, accattivante e funzionale al tempo stesso, ma anche perché riesce a coniugare caratteristiche fino ad oggi considerate inconciliabili. Grazie al sistema di sospensioni selettive AGILITY CONTROL, Mercedes-Benz è riuscita a coniugare massimi livelli di dinamica di marcia e sicurezza con un comfort di guida straordinario. La moderna trazione integrale permanente 4MATIC, in combinazione con i sistemi elettronici di controllo della stabilità di marcia, garantisce performance su strada eccezionali ed una vocazione fuoristradistica impeccabile. Questa capacità di coniugare elementi contrastanti tra loro rende Classe GLK un modello assolutamente accattivante: un SUV destinato ad un uso stradale, ma con una forte indole fuoristradistica, come sottolineato dalla lettera “G” del nome, che richiama alla mente l’originaria Classe G. “GLK completa la nostra ricca gamma di SUV e racchiude in forma compatta le tipiche doti Mercedes-Benz, come comfort e silenziosità di marcia, dinamismo e sicurezza. Mercedes ha elevato ulteriormente gli standard di riferimento nel segmento”, commenta Dr. Dieter Zetsche, Presidente del Consiglio direttivo di Daimler AG. 
I propulsori quattro e sei cilindri vantano brillanti prestazioni e sono contenuti nei consumi e nelle emissioni, a vantaggio di una maggiore tutela ambientale. Il propulsore di base, montato su GLK 220 CDI, eroga 170 CV e consuma 6,9 litri di gasolio per 100 chilometri. Altrettanto convincente è la solidità di Classe GLK. La carrozzeria particolarmente robusta e rigida garantisce una sicurezza passiva all’avanguardia, silenziosità ed abitabilità elevate ed un elevato mantenimento del valore nel tempo.  L’eccezionale livello di dotazioni e gli interessanti pacchetti contribuiscono a distinguere GLK dagli altri SUV compatti. Inoltre, per la prima volta nel segmento, sono disponibili i più moderni sistemi elettronici di assistenza alla guida come, ad esempio, l’innovativo PRE SAFE e l’Intelligent Light System (ILS). 

Con la sua presenza imponente, Classe GLK sottolinea già esteriormente la sua posizione di leader tra i SUV compatti e di prestigio, interpretandone l’essenza in chiave moderna. Inconfondibili sono i richiami alla Classe G, icona di tutti i SUV Mercedes-Benz. Il Prof. Peter Pfeiffer, Responsabile del design Mercedes-Benz, commenta: “Classe G può essere considerata una vera e propria icona, cui hanno fatto riferimento negli ultimi 30 anni i modelli SUV nella progettazione del loro design. GLK coniuga questo design puristico con il nuovo linguaggio formale Mercedes-Benz, presentandosi come un modello dal carattere forte e deciso”.
Una tale espressività non si era mai vista nel mondo dei SUV compatti. Le proporzioni della carrozzeria (lunghezza: 4.528mm, larghezza: 1.840 mm ed altezza: 1.689 mm) sono perfette, il sapiente gioco tra linee spigolose (tipiche del classico fuoristrada) ed il linguaggio di design che caratterizza l’ultima generazione di modelli con la Stella è assolutamente affascinante. Il linguaggio formale pulito nasce dal connubio perfetto di linee tese ed ampie superfici continue con il taglio della carrozzeria di un fuoristrada funzionale, caratterizzato da sbalzi corti, frontale diritto, montanti del tetto sottili, parabrezza verticale e linea del tetto tesa. Il design della carrozzeria non è fine a se stesso, ma trasferisce i vantaggi tipici del fuoristrada nella categoria dei SUV compatti pensati per una guida prevalentemente su asfalto. L’ampio angolo di scarpata e la buona altezza libera dal suolo consentono una guida disinvolta ed agile sui terreni offroad, mentre la carrozzeria compatta e l’ottima visuale su tutti i lati (grazie anche alla posizione rialzata dei sedili) assicura una guida su strada agevole e rilassata anche nel traffico più intenso.

Ottimi livelli di comfort di guida, elevata dinamica di marcia e perfetto controllo della guida sul fuoristrada
Il sistema di sospensioni selettive AGILITY CONTROL garantisce un’enorme flessibilità e risolve al meglio tutte le esigenze di progettazione dell’autotelaio di un SUV: da un lato garantisce una guida agile e confortevole, dall’altro non rinuncia alle caratteristiche tipiche del fuoristrada. Se si affronta una guida disinvolta e dinamica, le sospensioni - ed in particolare gli ammortizzatori - devono essere rigidi. Ciò penalizza però il comfort di marcia tipico del Marchio e limita le possibilità di guida su terreni accidentati. Se invece l’assetto deve essere morbido per affrontare terreni accidentati e garantire un maggiore comfort di marcia, verrà in questo caso penalizzata la dinamica di marcia. La soluzione è rappresentata da un sistema di sospensioni che adatta l’assetto in funzione delle condizioni di marcia: in altri termini gli ammortizzatori si comportano con flessibilità, in base alla situazione. Se si guida su strade asfaltate o su terreni accidentati alle basse velocità l’assetto si ammorbidisce e garantisce un maggiore comfort. In presenza di una guida più brillante e sportiva o di improvvise manovre di scarto, gli ammortizzatori si irrigidiscono, assicurando la massima stabilità di guida. Lo sterzo parametrico, di serie sui modelli V6, garantisce un’ottimale servoassistenza in qualsiasi condizione, agevolando così le manovre di parcheggio e le manovre di svolta nel fuoristrada. A velocità più sostenute, la servoassistenza si riduce a vantaggio di una maggiore stabilità.
Tutti i modelli GLK montano di serie pneumatici differenziati che - in combinazione con le sospensioni selettive AGILITY CONTROL e la ripartizione della coppia motrice asimmetrica su avantreno e retrotreno - assicurano una perfetta trasmissione della potenza dalle ruote alla strada. Migliore è la trasmissione, minore sarà l’intervento dei sistemi elettronici di controllo della dinamica di marcia. Sulla versione orientata ad una guida su strada con “Pacchetto Sportivo per gli esterni“ sono montati cerchi in lega 7,5 J x 19 con pneumatici 235/50 R 19 sulle ruote anteriori, mentre su quelle posteriori cerchi 8,5 J x 19 con pneumatici 255/45 R 19. GLK con “Pacchetto Style Offroad” monta anteriormente cerchi in lega 7,5 J x 17 con pneumatici 235/60 R 17 e posteriormente cerchi 8,0 J x 17 con pneumatici 255/55 R 17. Tutti i modelli adottano il sistema TIREFIT in caso di panne alle ruote. A richiesta è disponibile il ruotino d’emergenza che può essere montato sia sulle ruote anteriori che su quelle posteriori.    

4MATIC: trazione integrale permanente con i più moderni sistemi di controllo della dinamica di marcia
La catena cinematica 4MATIC di Classe GLK può essere annoverata tra i sistemi di trazione integrale più efficaci, mentre i sistemi di controllo della dinamica di marcia tra i più innovativi. Grazie alla concezione di base compatta, leggera e ottimizzata dal punto di vista dell’attrito, con motore longitudinale e cambio principale/gruppo riduttore bloccato, questo sistema presenta diversi vantaggi rispetto ad altri sistemi con motore trasversale. Tra questi, ad esempio, i consumi contenuti, paragonabili a quelli di una vettura con trazione tradizionale, oppure la silenziosità di marcia, che raggiunge livelli finora prerogativa di categorie superiori.
La ripartizione della coppia motrice (45:55) tra asse anteriore e asse posteriore garantisce -in combinazione con i sistemi elettronici di controllo della dinamica di marcia ESP®, ASR e 4ETS - un comportamento su strada sicuro ed affidabile in tutte le condizioni, che può contare sempre su una trazione ottimale, la massima stabilità e la migliore maneggevolezza. Nel mettere a punto i sistemi elettronici di controllo della dinamica di marcia, gli ingegneri del Centro Tecnologico Mercedes-Benz (MTC) hanno puntato in particolare ad un comportamento neutrale autosterzante, tendente leggermente al sovrasterzo nelle situazioni limite. Tutti i modelli GLK mostrano questo comportamento, nelle condizioni più diverse: sull’asciutto, sul bagnato, in presenta di neve o ghiaccio e su terreni accidentati. Il passaggio quindi da un comportamento sovrasterzante ad uno sottosterzante e viceversa, così frequente in questa categoria e così destabilizzante per il guidatore, non si presenta su Classe GLK. La nuova frizione a lamelle nel differenziale centrale supporta il sistema, in particolare in presenza di una ridotta aderenza tra gli pneumatici e la strada, ad esempio in presenza di neve o ghiaccio. Il bloccaggio di base di 50 Nm tra asse anteriore e posteriore aumenta sensibilmente la trazione, mantenendo inalterata l’elevata stabilità di marcia.

Sulla versione con “Pacchetto Tecnico Offroad”, basta premere il tasto “G“ sulla consolle per incrementare la capacità di ripresa di GLK sui terreni più impervi. Premendo l’apposito pulsante, viene attivato uno speciale programma di marcia che varia i punti di innesto del cambio 7G-TRONIC, rende ”più morbida” la curva caratteristica dell’acceleratore e attiva la funzione offroad dell’ESP®. Inoltre è disponibile un programma di innesto manuale, che consente i cambi marcia tramite i comandi al volante. Un altro interruttore attiva il DSR (dispositivo ausiliario per la guida in discesa), che mantiene automaticamente la velocità preimpostata nelle discese particolarmente ripide. Anche le caratteristiche fuoristradistiche della carrozzeria sono convincenti: grazie all’altezza libera dal suolo di 300 millimetri e agli sbalzi ridotti (ant. 816 mm, post. 955 mm), l’angolo di scarpata è di 24 gradi (anteriormente) e di 25 gradi (posteriormente). Inoltre, grazie al passo compatto (2.755 millimetri) ed al peso relativamente basso per un SUV (1.830 chilogrammi), GLK affronta senza difficoltà anche i terreni offroad più impervi. 

L’Electronic Stability Program (ESP®) comprende anche la funzione di stabilizzazione TSA (Trailer Stability Assist) per l’esercizio con rimorchio, oltre alla segnalazione di riduzione pressione pneumatici. Il TSA contribuisce a rendere meno pericolose le condizioni di marcia con rimorchio, con interventi di frenata calibrati al primo accenno di sbandamento. Il carico rimorchiabile è di 2.000 chilogrammi.
Motorizzazioni brillanti: nuovo motore diesel 4 cilindri e motorizzazioni V6 di comprovata affidabilità 

La moderna gamma di motorizzazione disponibile per Classe GLK assicura massimi livelli di comfort e prestazioni, a fronte di consumi ed emissioni contenuti rispetto alla categoria. Sono disponibili quattro motorizzazioni: i modelli diesel GLK 220 CDI 4MATIC e GLK 320 CDI 4MATIC, ed i propulsori benzina GLK 280 4MATIC e GLK 350 4MATIC con motore V6. 

GLK 220 CDI 4MATIC è equipaggiato con il motore diesel di ultima generazione che garantisce valori eccezionali. Il quattro cilindri da 2,2 litri di cilindrata, come pure il V6 di GLK 320 CDI 4MATIC, asseconda il carattere dinamico di GLK ed assicura con i suoi 125 kW/170 CV prestazioni brillanti, a fronte di consumi ed emissioni ridotte. Anche la coppia è notevole: 400 Nm disponibili tra i 1.400 ed i 2.800 giri/min. Tra le caratteristiche tecniche di maggior spicco del motore CDI, compatto e silenzioso con azionamento dell’albero a camme posteriore è l’iniezione diretta Common Rail di quarta generazione con pressione pari a 200 bar e turbocompressore a doppio stadio. La vettura raggiunge i 205 km/h ed accelera da 0 a 100 km/h in appena 9,0 secondi. Esemplare è l’impatto ambientale di questo diesel che presenta i più bassi valori di emissioni grezze. Come tutti i motori diesel, anch’esso è equipaggiato di serie con ricircolo dei gas di scarico, catalizzatore ossidante e filtro antiparticolato esente da manutenzione. Inoltre i progettisti sono riusciti a ridurre notevolmente le emissioni grezze. Il silenzioso quattro cilindri consuma 6,9 litri di gasolio per 100 chilometri e registra appena 183 grammi di C02 ogni chilometro, rispettano già oggi i limiti imposti dalla EU5. La gamma dei diesel comprende anche il noto V6 di GLK 320 CDI, che eroga 165 kW/ 224 CV e sviluppa una coppia massima di 540 Nm, a vantaggio di prestazioni assolutamente brillanti. La velocità massima è di 225 km/h, mentre l’accelerazione si attesta sui 7,5 secondi da 0 a 100 km/h. Anche il V6 è dotato di ricircolo dei gas di scarico, catalizzatore ossidante e filtro antiparticolato esente da manutenzione. I consumi sono di appena 8,5 litri di gasolio ogni 100 chilometri in piena ottemperanza della normativa EU4.

I due modelli V6 benzina, particolarmente silenziosi e montati su GLK 280 4MATIC e su GLK 350 4MATIC, erogano rispettivamente 170 kW/231 CV e 200 KW/272 CV e si distinguono per prestazioni brillanti e consumi moderati. Il V6 da 3,5 litri di GLK 350 4MATIC convince in particolare per le prestazioni davvero sportive: la velocità massima è di 230 km/h, l’accelerazione 7,1 secondi da 0 a 100 km/h. Entrambi i propulsori rispettano la EU4 e consumano rispettivamente 10,6 e 11,1 litri ogni 100 chilometri. 
Tutte le motorizzazioni di GLK sono abbinate di serie al cambio automatico a 7 rapporti 7G-TRONIC. Le straordinarie prestazioni ed i consumi ridotti non sono solo il risultato della perfetta armonizzazione tra le motorizzazioni ultramoderne, il cambio 7G-TRONIC e la catena cinematica ottimizzata dal punto di vista dell’attrito. Anche il peso relativamente contenuto (GLK 4MATIC 1.830 kg) e la buona aerodinamica (Cx 0,36) forniscono un importante contributo in termini di prestazioni e consumi. 
Dotazione di sicurezza completa per la protezione degli occupanti 

La cellula dell’abitacolo ad alta stabilità e le zone ad assorbimento dell’energia d’urto anteriori e posteriori costituiscono le solide fondamenta del sistema di sicurezza passiva a bordo di GLK. Di seguito le principali dotazioni di sicurezza:
· airbag anteriori a doppio stadio di attivazione
· kneebag lato guida
· sidebag anteriori, a richiesta per la fila di sedili posteriore
· windowbag dal montante anteriore fino al montante posteriore, in modo da proteggere entrambe le file di sedili
· poggiatesta attivi NECK PRO per il lato guida e passeggero
· pedaliera anticrash ottimizzata 
· cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i sedili 
· pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta adattivi per il lato guida e passeggero, pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta monostadio sui sedili posteriori esterni
· sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX

· regolazione in altezza delle cinture anteriori
· segnalazione cintura non allacciata sulla strumentazione per i sedili posteriori
Con il sistema di protezione preventiva PRE-SAFE a richiesta, disponibile per la prima volta per il segmento dei SUV compatti, Mercedes-Benz raggiunge standard di sicurezza ancora più elevati. La particolarità di questo sistema risiede nel fatto che tutti i sistemi di sicurezza attiva e passiva presenti in vettura sono collegati tra loro in rete. PRE SAFE si avvale dei sensori dei sistemi ABS, BRAKE ASSIST (BAS) o ESP ed ottimizza la funzione di protezione dei sistemi di sicurezza passiva nelle situazioni a rischio incidente. Le luci di stop adattive di serie, che iniziano a lampeggiare in caso di frenate brusche per avvisare del pericolo i guidatori che seguono, concorrono anch’esse ad una prevenzione efficace degli incidenti. 
Su Classe GLK è stata ottimizzata anche la protezione dei pedoni. La filosofia Mercedes-Benz si basa sulla prevenzione degli incidenti. Per questo tutte le versioni di GLK sono dotate di serie del BRAKE ASSIST (BAS), che concorre a ridurre le conseguenze di potenziali collisioni e accorciando sensibilmente lo spazio di frenata, in particolare nelle frenata da panico. Sul frontale, inoltre, sono disponibili ampie zone di assorbimento dell’energia d’urto. La particolare conformazione del paraurti anteriore e gli elementi ad assorbimento dell’energia d’urto (integrati nei paraurti) in materiale espanso più morbido incrementano la protezione dei pedoni e dei ciclisti. 
Viaggiare in pieno relax a bordo di Classe GLK
Gli interni riprendono senza soluzione di continuità gli elementi stilistici della carrozzeria ed il moderno trattamento delle superfici adottato dall’attuale design Mercedes-Benz. La dotazione interna, pregiata e confortevole, conquista per i materiali di prima qualità e per la raffinatezza della lavorazione. L’atmosfera accogliente che si percepisce nell’abitacolo è tipica Mercedes. L’elemento di maggior spicco è la plancia, che prosegue fino ai rivestimenti delle porte, conferendo così una maggiore sensazione di abitabilità agli interni, di per sé già generosi. Direttamente nel campo visivo domina una modanatura elegante impreziosita con lo stesso tessuto di rivestimento dei sedili. In alternativa, i Clienti possono scegliere diversi inserti in legno ed in alluminio, che proseguono anche nei quadri comandi integrati sulle porte anteriori e posteriori. La parte superiore della plancia copre senza soluzioni di continuità la strumentazione e il display centrale fisso. Il bracciolo centrale, con vano portaoggetti integrato e Controller per il COMAND APS (a richiesta), è disposto in posizione perfettamente ergonomica. Per l’azionamento dei singoli menu, i comandi sono di facile intuizione, secondo il modello già adottato per la Classe S. Tasti supplementari consentono di semplificare l’accesso alle funzioni principali.
L’abitabilità è paragonabile a quella di vettura di maggiori dimensioni. Il parametro di riferimento più importante ai fini del comfort di seduta: la distanza tra il tallone ed il punto di riferimento del sedile, è paragonabile a quella di Classe M, che è decisamente più grande (ant.: 318 mm, post.: 346 mm). Paragonabile è anche la libertà di movimento all’altezza della testa sui sedili anteriori e posteriori, rispettivamente di 1.010 e 1.012 millimetri. Il bagagliaio con vano supplementare integrato sotto il pianale ha una capacità minima di 450 litri.   

Dotazione di serie completa di pacchetti di equipaggiamenti 

Il livello della dotazione ed equipaggiamenti di Classe GLK è paragonabile a quello del segmento superiore. Tra le dotazioni Comfort di serie si annoverano la climatizzazione automatica a 2 zone, il piantone dello sterzo regolabile in altezza e in senso longitudinale, il sedile lato guida e passeggero con regolazione elettrica in altezza e in inclinazione dello schienale, regolazione dell’angolo di inclinazione del piano di seduta, supporto lombare con regolazione a 4 vie per il sedile lato guida e l’impianto Audio 20 comprendente radio CD con interfaccia Bluetooth integrata per il cellulare, il microfono e il display centrale a colori da 5 pollici. Di serie sono anche gli alzacristalli elettrici su tutti i finestrini e il TEMPOMAT con SPEEDTRONIC.

Della dotazione di serie fanno parte anche due pacchetti di equipaggiamenti per una maggiore personalizzazione della vettura. Il Pacchetto Sportivo per gli esterni comprende, tra l’altro, i cerchi in lega da 19 pollici a 7 razze, assetto sportivo più rigido e ribassato di 20 millimetri e Chrome Pack con roof rail in alluminio. In alternativa è disponibile il Pacchetto Style Offroad, che comprende cerchi in lega da 17 pollici, offroad pad, protezione antincastro sulla grembialatura anteriore e posteriore, e il Chrome Pack di serie. In questo caso i roof rail sono di colore nero opaco.
A richiesta sono disponibili altri pacchetti, come il Pacchetto Tecnico Offroad con interruttore DSR, interruttore “G” per l’attivazione del programma di marcia specifico offroad e una protezione antincastro/del sottoscocca in Gemtex robusta e dal peso ottimizzato. Con il COMAND APS, il sistema di navigazione dispone di funzioni supplementari specifiche per il fuoristrada. Quando si abbandonano le zone digitalizzate, il guidatore può attivare la funzione di registrazione della rotta, che registra e memorizza il tragitto percorso. Il guidatore può così tornare al punto di partenza in qualsiasi momento ripercorrendo il tragitto registrato (come se seguisse una sorta di “filo d’Arianna”). 

Inoltre sono disponibili la climatizzazione automatica COMFORTMATIC a 3 zone, i rivestimenti in vera pelle, inserti in pregiato legno o il Rear Seat Entertainment System con 2 schermi, telecomando, 2 cuffie radio e la presa Aux-In per impianti multimediali come le play station. Il sistema di comando vocale VOICETRONIC facilità l’uso del COMAND APS. La regolazione completamente elettrica del sedile a 10 posizioni con funzione Memory consente di impostare la posizione di seduta in funzione della corporatura. I cerchi in lega da 20 pollici e il tetto Panorama scorrevole ad azionamento elettrico possono essere ordinati per tutti i modelli. Da raccomandare è l’Intelligent Light System (ILS) con cinque funzioni di illuminazione, che si attivano a seconda delle condizioni di guida e meteo (luci di svolta, modalità «strade extraurbane», modalità «autostrada», fari attivi e modalità «fendinebbia» ampliata). 
GLK Mercedes-Benz Edition One: modello ad edizione limitata per il lancio 

Per il lancio di Classe GLK è in progetto un modello esclusivo limitato a 1.000 esemplari denominato “Edition One”. Questa esclusiva versione si basa sui modelli con Pacchetto Sportivo per gli esterni, e presenta inoltre cerchi da 20 pollici, portellone EASY-PACK ad azionamento elettrico e vetri leggermente oscurati per il vano posteriore. Anche gli interni si basano sulla versione con Pacchetto Sportivo e sono impreziositi da dettagli di grande raffinatezza. I sedili in pelle Nappa della versione DESIGNO, il volante multifunzione in pelle AMG, il cielo nero, gli inserti in legno esclusivo ed il COMAND APS sono di serie. Di base i modelli GLK Edition One sono disponibili in bianco calcite, ma si possono scegliere anche in altre tonalità. Per quel che riguarda la motorizzazione, GLK Edition One può essere equipaggiata con tutti i motori V6.   

Mercedes offre la gamma SUV più ricca 
Mercedes-Benz è la Casa che offre la gamma SUV più ricca del segmento Premium. GLK è la quinta Serie di questo segmento in continua crescita. Venendo incontro alle richieste dei Clienti, la Casa ha inizialmente ampliato la gamma prima in parallelo e poi verso l’alto con Classe R, Classe M, Classe GL e Classe G, e si presta ora completare questa gamma di successo con un SUV compatto, GLK.

Classe R è la Serie più ricca di versioni e convince in particolare per lo straordinario comfort sui lunghi tragitti e per gli interni eccezionalmente generosi e versatili, in grado di trasportare fino a sette persone. Lo Sport Utility Vehicle Mercedes-Benz più venduto al mondo (circa 900.000 esemplari) è Classe M, che entusiasma per lo straordinario equilibrio. Questa Serie ha debuttato dieci anni fa con grande successo e può essere considerata il pioniere di tutti i moderni SUV di categoria superiore. Con Classe GL, Mercedes-Benz si posiziona al vertice dell’intero segmento dei SUV dal 2006. Classe GL garantisce ai passeggeri massimi livelli di comfort in tutte le condizioni di marcia, sia su strada che nel fuoristrada. L’originaria “G” festeggia il prossimo anno i suoi 30 anni e si fa apprezzare in particolare per le sue doti fuoristradistiche. Ad oggi, Classe G rimane uno dei migliori fuoristrada al mondo.

Classe GLK viene prodotto nello stabilimento di Brema 

GLK viene prodotto esclusivamente nello stabilimento Daimler di Brema. La sede di produzione, rilevata nel 1969 da Hanomag-Hentschel e fino al 1961 sede di produzione della Borgward, è parte integrante del complesso produttivo internazionale della Casa di Stoccarda e fornisce, come home plant di Classe C, Classe C station-wagon e Classe GLK, gli standard qualitativi per tutti gli stabilimenti di questa Serie. 
In Europa la compatta GLK potrà essere ordinata a partire dal luglio del 2008, le consegne inizieranno in ottobre. I prezzi non sono stati ancora stabiliti..

I dati tecnici e le dotazioni possono variare da Paese a Paese.  

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili su:

media.mercedes-benz.it  e www.media.daimler.com
Dotazione esclusiva*
Dotazione di serie completa e pacchetti di equipaggiamenti* 
Classe GLK vanta una dotazione di gamma elevata, già a partire da GLK 220 CDI 4MATIC con motore diesel a 4 cilindri OM 651 di nuova concezione che eroga 125 kW/170 CV. Nella dotazione di serie sono comprese, tra gli altri, le seguenti dotazioni:

• climatizzazione automatica a 2 zone
• 4MATIC, trazione integrale permanente  

• 7G-TRONIC, cambio automatico a 7 rapporti con modalità Comfort e Sport
• luci di stop adattive 

• airbag anteriori a doppio stadio di attivazione
• sistema di sospensioni selettive AGILITY CONTROL 

• antenna integrata nello spoiler del tetto
• sistema antibloccaggio ABS con Brake Assist (BAS) e ausilio alla partenza 
   in salita (Hill Start Assist)

• bracciolo anteriore, aprile lateralmente con vano portaoggetti integrato 

• retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente 

• indicatore della temperatura esterna
• riconoscimento aut. della presenza del seggiolino per bambini AKSE

• indicatori di direzione integrati nei retrovisori esterni 

• indicatore usura guarnizione freni
• listello sulla linea di cintura in alluminio lucido
• montante centrale nero lucido
• poggiatesta attivi NECK PRO per guidatore e passeggero anteriore
• crashbox anteriori e posteriori avvitati per una maggiore facilità di 
  intervento in caso di riparazione 

• pedaliera antiurto ottimizzata 
• filtro antiparticolato diesel (per i modelli CDI)

• contagiri  

• sistemi di controllo della dinamica di marcia ESP®, ASR, 4-ETS, ABS, BAS

• accensione automatica delle luci
• alzacristalli elettrici (4) 

• schienale del sedile posteriore frazionabile (1/3 : 2/3), ripiegabile in avanti 
  con bracciolo integrato ribaltabile e dotato di doppio portabevande e vano
   portaoggetti   

• TEMPOMAT (regolazione della velocità)
• pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta adattivi sulle cinture 
  anteriori e su quelle posteriori esterne 

• regolazione in altezza delle cinture anteriori
• segnalazione cintura non allacciata nella strumentazione per i passeggeri 
  posteriori
• sistema di fissaggio del seggiolino per bambini sul sedile post. ISOFIX 

• vano portaoggetti sulla plancia refrigerato
• tergilunotto con attivazione automatica all’inserimento della retromarcia
• lunotto riscaldabile 
• tasche sugli schienali dei sedili anteriori per le cartine 

• kneebag lato guida 

• gancio appendiabiti sulle maniglie interne del portellone posteriore 

• quadro con tre strumenti circolari analogici (tachimetro, contagiri, 
   indicatore della temperatura/indicatore del livello carburante) e 
   display centrale
• poggiatesta posteriori (3)
• vernice antigraffio 

• copertura per la protezione del bordo di carico interna ed esterna 
  in materiale plastico nero 

• copertura vano di carico
• cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici  235/60 R 17 

• piantone dello sterzo regolabili in altezza e in senso longitudinale 

• supporto lombare con regolazione a 4 vie sul lato guida 

• volante multifunzione con 4 tasti 

• fendinebbia e retronebbia  

• reticella portaoggetti nel vano di carico a sx 

• sterzo parametrico (GLK 280 4MATIC, GLK 350 4MATIC, GLK 320 CDI 4MATIC)

• impianto Audio 20, radio CD con interfaccia Bluetooth integrata, microfono 
  e display centrale a colori da 5 pollici
• segnalazione di riduzione pressione pneumatici 

• impianto lavavetri termico
• sistema di chiusura ELCODE con telecomando a raggi infrarossi/radio, 
  immobilizzatore elettronico integrato, chiusura automatica delle porte alla
  partenza, sbloccaggio delle porte in caso di incidente (sensore crash), 
  chiusura Comfort  

• servosterzo elettroidraulico con piantone di sicurezza
• sottoporta laterali, colore nero effetto granulato
• sidebag anteriori
• riconoscimento del sedile occupato sul lato passeggero
• sedili anteriori con regolazione elettrica in altezza, in inclinazione dello 
  schienale e regolazione dell’angolo di inclinazione del piano di seduta
• alette parasole con specchietti di cortesia illuminati
• vano portaoggetti sotto il pianale di carico
• presa da 12 Volt nella consolle anteriore e posteriore, nel vano 
  portaoggetti sulla plancia e nel vano di carico 

• paraurti, retrovisori esterni e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria
• ganci portaborse (2) nel vano di carico
• TIREFIT (a richiesta ruotino senza sovrapprezzo)

• occhielli di fissaggio nel vano bagagli 

• vetri atermici 
• luce diffusa e di segnalazione all'apertura del portellone posteriore
• indicatore degli intervalli di manutezione ASSYST

• windowbag 

• inserti in tessuto per gli interni
Il Pacchetto Sportivo ed il Pacchetto Offroad completano la dotazione di serie 

La ricca dotazione di serie comprende anche due pacchetti per una maggiore personalizzazione di GLK.
Il Pacchetto Sportivo per gli esterni comprende:

• cerchi in lega da 19 pollici a 7 razze con pneumatici anteriori 235/50 R 19
   e posteriori 255/45 R 19 

• Chrome Pack con roof rail in alluminio, terminali di scarico rettangolari 
  cromati, protezione del bordo di carico interna ed esterna con inserti in
  acciaio legato, fendinebbia con cornice cromata e listello cromato sulla 
  linea di cintura
• grembialatura posteriore con inserti cromati
• mascherina con tre lamelle cromate
• modanatura di protezione laterale cromata
• assetto sportivo ribassato di 20 mm 

• sottoporta in tinta con la carrozzeria
Il Pacchetto Style Offroad comprende:

• cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici anteriori 235/60 R 17 e 
   posteriori 255/55 R 17

• Chrome Pack con terminali di scarico rettangolari cromati, protezione del bordo di carico interna ed esterna con inserti in acciaio legato, fendinebbia con cornici cromate e listello cromato sulla linea di cintura
• roof rail di colore nero opaco
• grembialatura anteriore e posteriore con offroad pad neri effetto granulato
• mascherina con due lamelle cromate
• protezione antincastro anteriore e posteriore nera effetto granulato
Dotazione aggiuntiva esclusiva di categoria superiore  

A richiesta sono disponibili ulteriori dotazioni e pacchetti per esaltare il look e la funzionalità di GLK. 

Pacchetto Tecnico OFF ROAD:
• volante a 3 razze in pelle con comandi del cambio integrati
• interruttore DSR (Downhill Speed Regulation - dispositivo ausiliario per la guida in discesa)

•  Interruttore “G” per l’attivazione del programma di marcia specifico offroad con curva caratteristica dell’acceleratore modificata, punti di innesto del cambio 7G-TRONIC armonizzati, modalità di innesto manuale 7G-TRONIC, ABS specifico offroad, ESP®/4-ETS specifici
• schermo offroad con indicatore della bussola, altimetro, coordinate GPS e registrazione della rotta in caso di abbandono delle zone digitalizzate (con COMAND APS)

• protezione supplementare antincastro/del sottoscocca in Gemtex

Pacchetto Sportivo per gli interni (principali dotazioni):
• volante a 3 razze in pelle con comandi del cambio integrati
• modanature in alluminio sulla plancia e sui rivestimenti delle porte
• soglie di ingresso nelle portiere in acciaio legato
• pacchetto luci abitacolo
• strumentazione color argento opaca dal look 3D
• rivestimenti in tessuto/pelle sintetica ARTICO

• pedaliera sportiva in acciaio legato
• leva del cambio automatico in pelle con inserto cromato
A richiesta sono disponibili per tutti i modelli anche le seguenti dotazioni:

• climatizzazione automatica a 3 zone COMFORTMATIC
• cerchi in lega da 20 pollici a 7 razze o a 5 doppie razze con pneumatici 
  anteriori 235/45 R 20 e posteriori 255/40 R 20

• retrovisori esterni e retrovisore interno ad antiabbagliamento automatico
• COMAND APS con schermo centrale da 7,5 pollici al centro della plancia, 
   autoradio integrata, lettore CD/DVD, navigazione su hard disk DVD con 
   registrazione della rotta in caso di abbandono di zone digitalizzate, 
   azionamento telefono, e menu off road, abbinabile con il sintonizzatore TV 
   e la telecamera per la retromarcia assistita
• rivestimenti in vera pelle
• inserti in legno Tacchi opaco o in radica 
• Rear Seat Entertainment System con 2 schermi, telecomando radio, 2 
  cuffie, presa Aux-In per impianti multimediali come play station, lettore
  DVD 
• portellone posteriore EASY-PACK elettoidraulico azionabile a distanza
• Intelligent Light System con 5 funzioni di illuminazione che si attivano a 
  seconda delle condizioni di guida e meteo (luci di svolta, modalità «strade 
  extraurbane», modalità «autostrada», fari attivi e modalità «fendinebbia» 
  ampliata). 
• KEYLESS-GO

• VOICETRONIC, sistema di comando vocale per navigazione, autoradio,
  telefono, lettore CD/DVD e CD/DVD-Changer
• Media Interface

• volante multifunzione in pelle riscaldabile
• tetto Panorama scorrevole ad azionamento elettrico
• PARKTRONIC

• PRE SAFE

• vetri oscurati “privacy”
• sidebag posteriori
• sedili anteriori riscaldabili
• regolazione completamente elettrica del sedile in 10 posizioni con funzione 
  Memory

*principali dotazioni. La gamma delle dotazioni e i pacchetti possono variare da Paese a Paese  

Classe GLK: le principali caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti *
	4MATIC: sistema di trazione integrale permanente che comprende, oltre alla catena cinematica specifica per la trazione integrale con ripartitore di coppia su avantreno e retrotreno con un rapporto di 45 : 55, gruppo ripartitore monostadio e il differenziale centrale con 50 Nm di effetto bloccante di base, anche i sistemi di controllo della dinamica di marcia ESP®, 4ETS
	Di serie

	4ETS: il sistema di gestione elettronica della trazione integrale aumenta la coppia motrice sulle ruote che presentano la migliore aderenza al suolo, frenando le ruote con minore trazione. Ciò garantisce l’avanzamento anche in condizioni di marcia particolarmente difficili.
	Di serie

	7G-TRONIC: il cambio automatico a 7 rapporti offre notevoli vantaggi in termini di prestazioni, consumi e silenziosità di marcia, grazie alla gestione elettronica intelligente e all’ampia spaziatura dei rapporti.
	Di serie


	Luci di svolta: questa funzione dei fari bixeno garantisce una maggiore sicurezza grazie ad una illuminazione supplementare del lato della carreggiata in cui si svolta agli incroci o nelle curve strette.
	Di serie in combinazione con il sistema ILS

	Luci di stop adattive: nelle brusche manovre di frenata le luci di stop adattive cominciano a lampeggiare per avvisare i guidatori che seguono del pericolo. 
	Di serie

	ADAPTIVE BRAKE: il nuovo sistema frenante assiste il guidatore per una maggiore sicurezza e comfort.
	Di serie

	Airbag anteriori a doppio stadio di attivazione: gli airbag frontali si dispiegano in due stadi a seconda dell’entità dell’impatto.
	Di serie

	Limitatori della forza di ritenuta adattivi: riduce la forza esercitata dalla cintura di sicurezza sul guidatore e passeggero anteriore cedendo in modo graduale in funzione dell’entità dell’impatto.
	Di serie

	AGILITY CONTROL: il sistema di sospensioni selettive adatta il grado di ammortizzazione alla situazione di marcia. L’AGILITY CONTROL comprende anche uno sterzo più diretto.
	 Di serie

	Fari attivi: i fari bixeno dell’Intelligent Light System seguono i movimenti di sterzata del guidatore.
	Di serie con l’ILS

	Modalità «autostrada»: a partire da 90 km/h, un fascio di luce illumina l’intera carreggiata per tutta la larghezza aumentando la visibilità di circa 50 metri.
	Di serie con l’ILS

	Ausilio alla partenza in salita: impedisce un involontario arretramento della vettura allo spunto in salita.
	Di serie

	AIRBAG per il bacino: l’airbag supplementare sotto il sidebag garantisce una maggiore protezione della zona del bacino di guidatore e passeggero anteriore
	Di serie in USA

	Fari bixeno: le lampade fluorescenti per abbaglianti e anabbaglianti migliorano i livelli di sicurezza nella guida notturna.
	Di serie

	Interfaccia Bluetooth: il cellulare viene collegato in modalità wireless con il kit vivavoce.
	Di serie

	Brake Assist (BAS): riconoscendo le situazioni a rischio di tamponamento in base all’azionamento del pedale del freno, questo sistema genera in millesimi di secondo la massima forza frenante, a prescindere dall’intensità con cui viene premuto il freno, riducendo così lo spazio di frenata.  
	 Di serie

	Fari bixeno: questi fari con lampade fluorescenti e tecnica di proiezioni del fascio luminoso per abbaglianti e anabbaglianti migliorano la visibilità di notte e o in condizioni meteo avverse.
	Di serie

	COMAND APS: sistema audio e di comunicazione con autoradio integrata, lettore CD/DVD, navigazione su hard disk, azionamento telefono e menu offroad. Il sistema di navigazione dispone di registrazione della rotta che registra e memorizza i percorsi non digitalizzati sulla cartografia. Inoltre è integrato un music server per un massimo di 1000 brani.
	A richiesta

	Crash-box: questi elementi anticrash disposti sulla parte frontale e posteriore della vettura si possono riparare a basso costo dopo un impatto di lieve entità.
	Di serie

	Filtro antiparticolato diesel: questo sistema esente da manutenzione funziona senza additivi e riduce ulteriormente del 99 percento le emissioni di particolato, di per sé già contenute grazie alle misure adottate sul motore.
	Di serie su tutti i modelli diesel

	DISTRONIC: questo sistema di regolazione della distanza si avvale di sensori radar ed è in grado di riconoscere i veicoli che precedono mantenendo la distanza di sicurezza.
	A richiesta

	Downhill Speed Regulation (DSR): consente di preselezionare diverse velocità massime per le discese in forte pendenza.
	Di serie con il Pacchetto Tecnico Offroad

	Kit di fissaggio EASY-PACK: sulle guide in alluminio presenti nel pianale di carico si possono fissare quattro occhielli scorrevoli, una barra telescopica e una cinghia avvolgibile.
	 A richiesta

	Portellone posteriore EASY-PACK: il portellone si apre e si chiude automaticamente tramite un motorino elettromeccanico.
	 A richiesta

	Modalità «fendinebbia» ampliata: con questa funzione dell’Intelligent Light System, il faro esterno si sposta verso l’esterno illuminando meglio il bordo della carreggiata.
	Di serie con l’ILS

	ESP®: nelle situazioni critiche assicura la stabilità della vettura in modo completamente automatico, riducendo il rischio di sbandamento o cappottamento. Inoltre avverte il guidatore quando la pressione negli pneumatici è troppo bassa.
	Di serie

	Accensioni automatica delle luci: un sensore disposto sul parabrezza attiva l’accensione automatica dei fari all’imbrunire, al buio, in galleria e in presenza di pioggia o neve.
	Di serie

	Limitatore della forza di ritenuta: in caso di impatto, riduce l’azione della cintura di sicurezza sugli occupanti.
	Di serie

	Pretensionatore: sottopone la cintura ad immediato pretensionamento in vista di un impatto in modo da ridurre la proiezione in avanti degli occupanti.
	Di serie 

	Intelligent Light System: questa nuova tecnologia garantisce cinque funzioni di illuminazione che si attivano a seconda delle condizioni di marcia e meteo (vedi anche (luci di svolta, modalità «strade extraurbane», modalità «autostrada», fari attivi e modalità «fendinebbia» 
  ampliata). 
	A richiesta


	KEYLESS-GO: le porte e il portellone posteriore si aprono senza chiave. Per avviare il motore basta premere un pulsante.
	A richiesta

	Riconoscimento automatico della presenza del seggiolino: disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero in presenza del seggiolino di tipo reboard. 
	Di serie

	Kneebag: in caso di collisione, un airbag supplementare riduce lo spostamento in avanti del guidatore dovuto all’impatto.
	Di serie

	Climatizzazione automatica: questo impianto più evoluto opera con due zone di temperatura e consente diverse impostazioni per ottenere un microclima adeguato alle esigenze. 
	Di serie

	Climatizzazione automatica COMFORTMATIC: l’impianto permette una climatizzazione dell’abitacolo in tre zone distinte e garantisce diverse funzione, tra cui la ventilazione diffusa e senza correnti, il sensore qualità dell’aria o lo sfruttamento del calore residuo del motore. 
	A richiesta

	Volante multifunzione Comfort: nel volante sono integrati i comandi per l’azionamento di autoradio, telefono, sistema di navigazione, display e altri apprecchi.
	A richiesta

	Verniciatura: verniciatura più resistente ai graffi con maggiore brillantezza e spessore.
	Di serie

	Modalità «strade extraurbane»: questa funzione dell’Intelligent Light System sostituisce i tradizionali anabbaglianti ed illumina con maggiore intensità e profondità il bordo sinistro della carreggiata.
	Di serie con l’ILS

	VOICETRONIC: il sistema di comando vocale aziona autoradio, lettore CD/DVD, CD/DVD-Changer, sistema di navigazione e telefono, anche pronunciando la parole intera per le destinazioni di navigazione o la rubrica.
	A richiesta

	Tasto «Memory»: il guidatore e il passeggero anteriore hanno a disposizione tre tipi di memorizzazione. Vengono memorizzate anche le impostazioni di volante e retrovisori esterni.
	A richiesta

	NECK-PRO: in caso di tamponamento, i poggiatesta attivi sostengono tempestivamente la testa di guidatore e passeggero anteriore, riducendo al minimo il rischio di lesione. 
	Di serie

	Regolazione del livello: il sistieme mantiene costante il livello della carrozzeria in qualsiasi condizione di carico. Tutti i componenti sono integrati direttamente negli ammortizzatori posteriori.
	A richiesta

	Pacchetto Tecnico OFF ROAD: migliora la prestazioni fuoristradistiche grazie ai programmi di marcia specifici come l’ABS offroad, il DSR (Downhill Speed Regulation) e la protezione antincastro supplementare per la guida su terreni accidentati.   
	A richiesta

	ABS Offroad: programma ABS supplementare, specifico per la guida offroad per ridurre lo spazio di frenata sui percorsi impervi e nelle pendenze più ripide.
	Di serie con il Pacchetto Tecnico Offroad 



	Tetto Panorama scorrevole: una grande superficie vetrata che si estende dal parabrezza al vano di carico. Premendo un pulsante, la parte anteriore arretra.
	A richiesta 

	Sterzo parametrico: il servosterzo in funzione della velocità assicura una buona aderenza al manto stradale  alle alte velocità e una estrema maneggevole nelle manovre di parcheggio. 
	Di serie su GLK 280, GLK 350, GLK 320 CDI

	PARKTRONIC: sensori ad ultrasuoni assistono il guidatore nelle manovre di parcheggio.
	A richiesta

	PRE-SAFE® : si avvale dei sensori dei sistemi elettronici di controllo della dinamica di marcia, come ABS, BAS o ESP® , ottimizzando la funzione di protezione dei sistemi di sicurezza passiva nelle situazione a rischio incidente. 
	A richiesta

	Sensore pioggia: adatta automaticamente l’intensità di battuta dei tergicristalli alle condizioni meteo con due stadi di intermittenza.
	Di serie

	Telecamera per la retromarcia assistita: dopo aver inserito la retromarcia, l’immagine ripresa dalla telecamera posteriore viene visualizzata sul display del COMAND.
	A richiesta

	Impianto tergilavafari: impianto con getto a pressione; elimina l’effetto di autoabbagliamento dovuto ai diffusori imbrattati. 
	Di serie

	Sidebag: airbag laterali integrati negli schienali dei sedili riducono il rischio di lesioni a seguito di un impatto laterale.
	 Di serie sul lato guida e passeggero anteriore, a richiesta per i passeggeri posteriori


	Tendina parasole: su entrambi i finestrini posteriori si possono montare le tendine parasole avvolgibili.
	 A richiesta

	Sound System: impianto multicanale con nuovissima tecnologia digitale per un suono ad effetto surround in corrispondenza di ogni sedile. In combinazione con il lettore DVD si ottiene la riproduzione acustica dolby 5.1 di alta qualità.
	 A richiesta

	Tempomat: regolazione della velocità con limitazione della velocità variabile SPEEDTRONIC
	Di serie

	Trailer Stability Assist (TSA): questo componente dell’ESP®  agisce con interventi di frenata calibrati durante la marcia con rimorchio riducendo sul nascere i rischi dovuti a eventuali situazioni critiche.
	Di serie

	Chiusura centralizzata dei finestrini e del tetto in galleria: azionando il tasto di ricircolo, ad esempio all’ingresso in galleria o in un garage sotterraneo, si chiudono automaticamente tutti i finestrini e il tetto scorrevole.  
	Di serie


	Sensori up-front: sensori supplementari applicati sulla traversa anteriore completano la funzione del sensore crash sul tunnel centrale e consentono un’attivazione adeguata dei sistemi di ritenuta.
	Di serie

	Windowbag: in caso di impatto laterale il cuscino d’aria di ampie dimensioni si dispiega a tendina su tutte e tre le file di sedili dal montante anteriore al secondo montante posteriore, riducendo il rischio di lesioni al capo.
	Di serie


* I dati tecnici e la gamma delle dotazioni possono variare da Paese a Paese;  
Dati tecnici (versioni ECE)

GLK 220 CDI 4MATIC Mercedes-Benz
Motore
	Num. cilindri/Disposizione
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alessaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	125/170 a 3200-4800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	400 a 1400-2800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2  : 1

	Alimentazione
	
	Iniezione diretta ad alta pressione, tecnica Common Rail, turbocompressore a geometria variabile (VNT), 

	Trattamento dei gas di scarico
	
	ricircolo dei gas di scarico EGR, catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione, Euro 5


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio automatico a 7 rapporti a gestione elettronica 7G-TRONIC con esclusione del convertitore di coppia

	Trazione 

Ripartizione della coppia motrice su avantreno e retrotreno
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS;  ASR; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno e retrotreno di 50 Nm 

45:55

	Rapporto al ponte
	i=
	3,46

	Rapporti, i=
	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4a marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
retromarcia.
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42 


Autotelaio
	Avantreno 
	
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Retrotreno
	
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale 

	Sterzo
	
	Servosterzo a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	
	Pacchetto Style Offroad

ant. 7,5 J x 17

post. 8,0 x 17
	Pacchetto Sportivo
ant. 7,5 J x 19

post. 8,5 J x 19

	Pneumatici
	
	ant. 235/60 R 17

post. 255/55 R 17
	ant. 235/50 R 19

post. 255/45 R 19

	
	
	Segnalazione di riduzione pressione pneumatici


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant/post
	mm
	1567/1588 

	Lunghezza totale
	mm
	4528

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1689 (incl. roof rail)

	Altezza libera da terra
	mm
	187

	Sbalzo ant/post
	mm
	816/955

	Angolo di scarpata ant/post
	grado °
	24/25

	Angolo di rampa
	grado ° 
	19

	Profondità di guado
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume bagagliaio
	l
	450 

	Peso in ordine di marcia sec. DIN (direttiva CE*)
	kg
	1845

	Carico utile sec. DIN (dirttiva CE)
	kg
	655

	Peso totale ammesso
	kg
	2500

	Carico rimorchiabile frenato e non frenato 
	kg
	2000

750

	Capacità serbatoio/di cui riserva
	l
	66/8


Prestazioni e consumi** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,0

	Velocità max
	km/h
	205

	Consumi 

Ciclo di marcia europeo combinato
	l/100 km
	6,9


*sec. 1992/21/CE, dotazione di serie incluso guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%
** valori provvisori
 GLK 320 CDI 4MATIC Mercedes-Benz
Motore
	Num.cilindri/Disposizione
	
	V/6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nom. 
	kW/CV
	165/224 a 3800 giri/min

	Coppia nom.
	Nm
	540 a 1600-2400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	17,7 : 1

	Alimentazione
	
	Iniezione diretta ad alta pressione, tecnica Common Rail, turbocompressore a geometria variabile EDC

	Trattamento dei gas di scarico
	
	Ricircolo dei gas di scarico EGR, catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione, Euro 4


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio automatico a 7 rapporti a gestione elettronica 7G-TRONIC con esclusione del convertitore di coppia

	Trazione 

Ripartizione della coppia motrice su avantreno e retrotreno
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS;  ASR; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno/retrotreno 50 Nm

45:55

	Rapporto al ponto
	i=
	3,07

	Rapporti, i=
	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4a marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42 


Autotelaio
	Avantreno 
	
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Retrotreno 
	
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppi circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP®, freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico con centraggio variabile 

	Cerchi
	
	Pacchetto Style Offroad
ant. 7,5 J x 17

post. 8,0 x 17
	Pacchetto Sportivo
ant. 7,5 J x 19

post. 8,5 J x 19

	Pneumatici
	
	ant. 235/60 R 17

post. 255/55 R 17
	ant. 235/50 R 19

post. 255/45 R 19 

	
	
	Segnalazione di riduzione pressione pneumatici


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant/post.
	mm
	1567/1588 

	Lunghezza totale
	mm
	4528

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1689 (incl. roof rail)

	Altezza libera dal suolo
	mm
	187

	Sbalzo ant./post.
	mm
	816/955

	Angolo di scarpata ant/post
	grado °
	24/25

	Angolo di rampal
	grado ° 
	19

	Profondità di guado
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume bagagliaio
	l
	450 

	Peso in ordine di marcia sec. DIN (direttiva CE*)
	kg
	1880

	Carico utile sec. DIN (direttiva CE)
	kg
	620

	Peso totale ammesso
	kg
	2500

	Peso rimorchiabile frenato non frenato 
	kg
	2000

750

	Capacità serbatoio/di cui riserva
	l
	66/8


Prestazioni e consumi** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,5

	Velocità max
	km/h
	225

	Consumi 

Ciclo di marcia europeo combianto
	l/100 km
	8,5


*sec. 1992/21/CE, dotazione di serie incluso guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

** valori provvisori
GLK 280 4MATIC Mercedes-Benz
 Motore
	Num.cilindri/Disposizione
	
	V/6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2996

	Alesaggio x Corsa
	mm
	88,0 x 82,1 

	Potenza nom. 
	kW/CV
	170/231 a 6000 giri/min

	Coppia nom.
	Nm
	300 a 2500-5000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	11,3 : 1

	Alimentazione
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore, HFM

	Trattamento dei gas di scarico
	
	Catalizzatore a 3 vie, Euro 4


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio automatico a 7 rapporti a gestione elettronica 7G-TRONIC con esclusione del convertitore di coppia

	Trazione 

Ripartizione della coppia su avantreno e retrotreno
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS;  ASR; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno e retrotreno 50 Nm

45:55

	Rapporto al ponte
	i=
	3,92

	Rapporti, i=
	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4a marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42 


Autotelaio
	Avantreno 
	
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Retrotreno 
	
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppi circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP freni anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico con centraggio variabile

	Cerchi
	
	Pacchetto Style Offroad
ant. 7,5 J x 17

post. 8,0 x 17
	Pacchetto Sportivo
ant. 7,5 J x 19

post. 8,5 J x 19

	Pneumatici
	
	ant. 235/60 R 17

post. 255/55 R 17
	ant. 235/50 R 19

post. 255/45 R 19 

	
	
	Segnalazione di riduzione pressione pneumatici


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant/post
	mm
	1567/1588 

	Lunghezza totale
	mm
	4528

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1689 (incl. roof rail)

	Altezza libera dal suolo
	mm
	201

	Sbalzo ant/post
	mm
	816/955

	Angolo di scarpata ant/post
	grado °
	24/25

	Angolo di rampa
	grado ° 
	19

	Profondità di guado
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume bagagliaio
	l
	450

	Peso in ordine di marcia sec. DIN (direttiva CE*)
	kg
	1830

	Carico utile sec. DIN (direttiva CE)
	kg
	650

	Peso totale ammesso
	kg
	2480

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg
	2000

750

	Capacità serbatoio/di cui riserva
	l
	66/8


Prestazioni e consumi** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	8,1

	Velocità max
	km/h
	210

	Consumi 

Ciclo di marcia europeo combinato
	l/100 km
	10,6


*sec. 1992/21/CE, dotazione di serie incluso guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

** valori provvisori
GLK 350 4MATIC Mercedes-Benz
 Motore
	Num.cilindri/Disposizione
	
	V/6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	3498

	Alesaggio x Corsa
	mm
	92,9 x 86,0

	Potenza nom. 
	kW/CV
	200/272 a 6000 giri/min

	Coppia nom.
	Nm
	350 a 2400-5000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,7 : 1

	Alimentazione
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore, HFM

	Trattamento dei gas di scarico
	
	Catalizzatore a 3 vie, Euro 4


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio automatico a 7 rapporti a gestione elettronica con esclusione del convertitore di coppia

	Trazione 

Ripartizione della coppia motrice su avantreno e retrotreno
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS;  ASR; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno e retrotreno 50 Nm

45:55

	Rapporto al ponte
	i=
	3,67

	rapporti, i=
	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4a marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42 


Autotelaio
	Avantreno 
	
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oloepneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Retrotreno 
	
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo antidive, molle elicoidali, ammortizztaori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico con centraggio variabile

	Cerchi
	
	Pacchetto Style Offroad
ant. 7,5 J x 17

post.  8,0 x 17
	Pacchetto Sportivo
ant. 7,5 J x 19

post. 8,5 J x 19

	Pneumatici
	
	ant. 235/60 R 17

post. 255/55 R 17
	ant. 235/50 R 19

post. 255/45 R 19 

	
	
	Segnalazione di riduzione pressione pneumatici


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant/post
	mm
	1567/1588 

	Lunghezza totale
	mm
	4528

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1689 (incl. roof rail)

	Altezza libera da terra
	mm
	201

	Sbalzo ant/post
	mm
	816/955

	Angolo di scarpata ant/post
	grado °
	24/25

	Angolo di rampa
	grado ° 
	19

	Profondità di guado
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume bagagliaio
	l
	450

	Peso in ordine di marcia sec. DIN (direttiva CE*)
	kg
	1830

	Carico utile sec. DIN (direttiva CE)
	kg
	650

	Peso totale ammesso
	kg
	2480

	Carico rimorchiabile frenato
non frenato 
	kg
	2000

750

	Capacità serbatoio/di cui riserva
	l
	66/8


Prestazioni e consumi** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,3

	Velocità max
	km/h
	230

	Consumi 

Ciclo di marcia europeo combinato
	l/100 km
	 11,1


*sec. 1992/21/CE, dotazione di serie incluso guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

** valori provvisori
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