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AMG: High-Performance Perfection
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Tre modelli speciali ad elevate prestazioni in arrivo da Affalterbach

SL 65 AMG Black Series, ML 63 AMG 
“10th Anniversary” e ML 63 AMG 

“Performance Studio”

Laguna Seca – AMG presenta tre modelli speciali di vetture ad elevate prestazioni: SL 65 AMG Black Series, ML 63 AMG “10th Anniversary” ed ML 63 AMG “Performance Studio”. Con il suo motore V12 Biturbo AMG da 6,0 litri dotato di una potenza pari a 493 kW/670 CV, un look spettacolare, una struttura leggera e la massima esclusività, il Coupé ad alte prestazioni SL 65 AMG Black Series rappresenta il nuovo riferimento in termini di dinamica di guida. 

La versione speciale ML 63 AMG “10th Anniversary” rappresenta un omaggio al primo Performance SUV in assoluto, il modello ML 55 AMG presentato nel 1999. Grazie ai ricercati dettagli della carrozzeria e ad un'interessante combinazione di equipaggiamenti, questa edizione della Classe M si rivolge ai Clienti che tengono in grande considerazione l'individualità e l'esclusività. Il modello ML 63 AMG “Performance Studio”, con i suoi allestimenti particolarmente raffinati, testimonia invece tutta la competenza dell'AMG PERFORMANCE STUDIO inaugurato nel 2006.

Tutte e tre le vetture ad elevate prestazioni sono state progettate nell'AMG PERFORMANCE STUDIO, dagli stessi specialisti che si occupano di sviluppo, allestimento e prestazioni della Official F1™ Safety Car e della Official F1™ Medical Car. La SL 65 AMG Black Series dimostra al primo sguardo che il trasferimento del know-how tecnologico dal Motorsport è parte integrante della filosofia Mercedes-AMG. Con una potenza massima di 493 kW/670 CV ed una coppia massima di 1.000 Nm, il nuovo coupé vanta prestazioni di assoluto riferimento: da fermo, il Coupé impiega solo 3,8 secondi per raggiungere i 100 km/h, mentre la velocità massima è pari a 320 km/h (limitata elettronicamente). La trasmissione è affidata al cambio automatico a cinque marce AMG SPEEDSHIFT PLUS con quattro programmi di marcia e funzione di “doppietta“ automatica. 

Il nuovo design degli esterni con ampie prese d'aria, parafanghi larghi e spoiler posteriore estraibile, presenta numerosi componenti particolarmente leggeri, realizzati in materiale composito di fibra di carbonio (CFK). Anche il nuovo tetto fisso con roll-bar integrato è realizzato completamente in CFK. Rispetto al modello SL 65 AMG, la SL 65 AMG Black Series ha un peso inferiore di 250 chilogrammi. 

Il telaio della vettura è stato interamente riprogettato: l'assetto a regolazione variabile e lo sterzo più diretto, insieme al differenziale autobloccante sull'asse posteriore e all'ESP® a tre stadi assicurano un'eccellente dinamica di marcia, una trazione ottimale ed il massimo del piacere di guida. Le straordinarie performance in pista sono garantite anche dagli pneumatici sportivi Dunlop da 19 e 20 pollici e dall'impianto frenante ad alte prestazioni AMG con dischi freno in materiale composito. Negli interni di SL 65 AMG Black Series il nero caratterizza i rivestimenti in pelle Nappa ed Alcantara. La fibra di carbonio evoca l'atmosfera delle corse automobilistiche e fa battere forte il cuore degli appassionati di vere sportive.

ML 63 AMG “10th Anniversary”: buon compleanno da Affalterbach

Con l'edizione speciale realizzata sulla base della ML 63 AMG, Mercedes-AMG ricorda il successo del primo SUV ad elevate prestazioni, la ML 55 AMG. Il modello di punta presentato nel 1999 era dotato di un motore V8 AMG da 5,5 litri con una potenza di 255 kW/347 CV e rappresentava il capostipide di un nuovo segmento automobilistico, quello dei Performance SUV. La ML 63 AMG “10th Anniversary” affascina soprattutto con il suo espressivo design: nuovo cofano motore con powerdome, mascherina del radiatore e protezione antincastro sul frontale e sulla coda in grigio Himalaya, cerchi in lega da 21 pollici AMG torniti a specchio sempre in grigio Himalaya, proiettori bixeno scuri con funzione di assistenza alla svolta. Questi dettagli esprimono già a vettura ferma il carattere grintoso del SUV AMG, dotato di motore V8 AMG da 6,3 litri con 375 kW/ 510 CV di potenza. 

Gli interni affascinano con accostamenti piuttosto insoliti: tra i dettagli esclusivi spiccano i rivestimenti in pelle Nappa bicolore nero/grigio alpaca o nero/marrone chiaro dei sedili e del volante sportivo AMG, ma anche la parte superiore della plancia in pelle nera designo, il padiglione nero e gli inserti in legno di pioppo antracite.

ML 63 AMG “Performance Studio”: il massimo della raffinatezza

La competenza degli AMG PERFORMANCE STUDIOS nel realizzare i desideri individuali dei Clienti nella manifattura di Affalterbach è ampiamente dimostrata dalla ML 63 AMG “Performance Studio”. Cerchi in lega da 21 pollici AMG torniti a specchio e verniciati in tinta con la carrozzeria, insieme ai listelli decorativi della linea di cintura lucidi, creano un affascinante contrasto con la verniciatura realizzata nel colore “peridio metallizzato”. I rivestimenti in Nappa con classico design a rombi nella tonalità porcellana con bordature nere creano un ambiente altamente esclusivo, così come plancia, consolle centrale e pannelli delle porte completamente rivestiti in pelle nella combinazione cromatica nero/porcellana. Gli interni della ML 63 AMG “Performance Studio” sono completati alla perfezione dal rivestimento del cielo in Alcantara antracite, abbinato agli inserti in nero Pianoforte lucido.

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz all'indirizzo Internet:

media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 
La vettura AMG più potente di sempre 

Look spettacolare, prestazioni senza paragoni, struttura leggera e massima esclusività in un numero limitato di esemplari: il nuovo Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series è tutto questo e molto di più. Un Coupé ad elevatissime prestazioni con raffinata tecnologia derivata dal Motorsport che apre agli appassionati di sportive purosangue nuovi orizzonti dal punto di vista della dinamica di guida. Le prestazioni di riferimento sono garantite dal V12 biturbo AMG da 6,0 litri con una potenza massima di 493 kW/670 CV e 1.000 Nm di coppia. Il potente biposto è stato progettato dall’AMG PERFORMANCE STUDIO, ovvero dagli stessi specialisti che si occupano della messa a punto della Safety Car e della Medical Car ufficiali di F1™. La SL 65 AMG Black Series rinnova il successo della strategia Black Series di AMG, il Marchio ‘ad elevate prestazioni’ della divisione Mercedes-Benz Cars. Come nuovo modello di punta AMG, la SL 65 AMG Black Series si affianca agli altri due modelli SL AMG: la SL 63 AMG con propulsore V8 AMG da 6,3 litri e 386 kW/525 CV di potenza e la SL 65 AMG, spinta da un V12 biturbo AMG da 6,0 litri con 450 kW/612 CV di potenza. 

Muscoloso, atletico e pronto allo scatto: ecco il nuovo Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series. Anche da fermo, lo straordinario dinamismo di questo Coupé riesce a trasmettere grande emozione. Incisivi ed ampi parafanghi, spoiler posteriore a scomparsa e paraurti posteriore con diffusore aerodinamico rivelano la provenienza dal Motorsport, caratteristica della filosofia costruttiva Mercedes-AMG da più di quarant’anni. Esteriormente, il nuovo SL 65 AMG Black Series ricorda i successi delle vetture da corsa AMG, come la Classe C del DTM. 

Ampie feritoie di ventilazione nel paraurti frontale e nel cofano motore evidenziano l’enorme potenza del dodici cilindri AMG biturbo. Da una cilindrata di 5.980 cc, il V12 AMG eroga una potenza massima di 493 kW/670 CV a 5.400 giri/min e mette a disposizione una coppia di 1.000 Nm (limitata elettronicamente) tra i 2.200 ed i 4.200 giri/min. Senza limitazioni, il motore biturbo V12 AMG da 6,0 litri, assemblato a mano nella fabbrica motori AMG secondo la filosofia “One man – One engine”, arriverebbe a sviluppare una coppia massima di 1.200 Nm. 

Rispetto al propulsore da 450 kW/612 CV del modello SL 65 AMG, il dodici cilindri di SL 65 AMG Black Series è dotato di nuovi turbocompressori. La sezione a spirale dei compressori è cresciuta del 12%, ed i canali delle valvole waste-gate ottimizzati, consentono un maggiore passaggio di aria ed un’erogazione della potenza ancora più efficace a tutti i regimi. Diverse modifiche all’aspirazione determinano una risposta del motore ancora più reattiva. I silenziatori di nuova concezione dell’impianto di scarico sportivo AMG riducono la contropressione e contribuiscono ad incrementare la potenza. I due terminali di scarico trapezoidali esaltano ulteriormente l’incisivo sound del dodici cilindri AMG. 

L’intercooler a bassa temperatura è più efficiente del 30% ed insieme al raffreddamento ottimizzato dell’acqua garantisce uno sfruttamento ottimale della potenza e la massima resistenza alle alte temperature. Il raffreddamento dell'acqua è stato ottimizzato con un nuovo posizionamento del radiatore, un collettore di aspirazione dell'aria più potente e ampie feritoie di ventilazione sul cofano motore.

Prestazioni di altissimo livello grazie ad un interessante rapporto peso-potenza

Le straordinarie caratteristiche del motore, che fanno di SL 65 AMG Black Series il modello AMG più potente mai realizzato, consentono prestazioni di altissimo livello: da fermo, il Coupé impiega solo 3,8 secondi per raggiungere i 100 km/h, mentre i 200 chilometri orari vengono raggiunti dopo 11 secondi. La velocità massima è pari a 320 km/h (limitata elettronicamente).

I principali dati: 

	
	SL 65 AMG Black Series

	Disposizione/numero cilindri, valvole per cilindro
	V12
3

	Cilindrata                              cm³
	5.980

	Alesaggio x corsa           mm
	82,6 x 93,0

	Rapporto di compressione
	9,0 : 1

	Potenza                          kW/CV
                                    a giri/min
	493/670
5.400

	Coppia massima              Nm
                                    a giri/min
	1.000* 
2.200-4.200

	Accelerazione     0-100 km/h   s
                              0-200 km/h  s
	3,8
11,0

	Velocità massima   km/h
	320*


* limitata elettronicamente.

Il merito della sportiva dinamica di marcia va anche all’esaltante rapporto peso-potenza pari a 2,79 kg/CV ed ottenuto grazie ad un peso a vuoto relativamente basso: 1.870 kg a norma CE. SL 65 AMG Black Series risulta più leggero di circa 250 kg rispetto a SL 65 AMG: un notevole risparmio di peso, da ricondurre ad interventi mirati a garantire una costruzione estremamente leggera. Numerosi componenti della carrozzeria sono stati realizzati in composito di fibra di carbonio (CFK) altamente resistente e particolarmente leggero, una tecnologia collaudata nel Motorsport. Parafanghi anteriori allargati di 14 centimetri, paraurti con splitter frontale in carbonio a vista, cofano motore e cofano del portabagagli sono realizzati in CFK. Ampie aperture nel cofano motore assicurano un’efficiente dissipazione del calore del propulsore. Il logo “V12 Biturbo“ sui parafanghi anteriori sottolinea visivamente la potenza della motorizzazione.

Nuovo tetto in CFK con roll-bar integrato

La struttura del tetto completamente in CFK presenta un design del tutto nuovo: non soltanto dispone di un roll-bar integrato, ma, in seguito alla rinuncia del tipico hard-top ripiegabile di SL, la linea del tetto appare decisamente più piatta. Questo risulta evidente anche osservando il lunotto più ampio, che scende verso il cofano del portabagagli con un’angolazione meno marcata. Lo spoiler posteriore integrato in CFK si alza automaticamente a velocità superiori ai 120 km/h, aumentando la deportanza sull’asse posteriore di 50 chilogrammi a 200 km/h. Guardando la vettura da dietro, salta all’occhio il nuovo paraurti posteriore con diffusore in carbonio: all’interno di questo elemento è integrato il raffreddamento attivo del differenziale autobloccante sull’asse posteriore. I nuovi cerchi forgiati AMG con design a doppie razze, ottimizzati sotto l’aspetto del peso (anteriori da 19” e posteriori da 20”) riempiono visivamente i passaruota. Finitura nera opaca e superficie lucidata a specchio conferiscono al profilo della fiancata ancora più grinta.

Cambio con quattro programmi di marcia e funzione di “doppietta” 

In linea con le straordinarie prestazioni della vettura, anche trasmissione e telaio di SL 65 AMG Black Series soddisfano le più elevate esigenze di sportività. Il cambio automatico a cinque marce AMG SPEEDSHIFT PLUS trasmette la potenza alle ruote posteriori, consentendo di scegliere fra quattro programmi di marcia: “C”, “S”, ”M1” e “M2”, quest’ultimo con tempi di innesto ulteriormente ridotti del 20% rispetto al programma “M1”. In entrambi i programmi di marcia manuali “M1” e “M2”, il guidatore approfitta dell'elevata capacità di ripresa del motore V12 biturbo, anche perché a pieno carico non si verifica alcun scalo marcia automatico; il cambio automatico a cinque marce AMG SPEEDSHIFT PLUS rimane sempre nella marcia selezionata anche durante il kick-down. Una risposta estremamente diretta in tutte le situazioni di marcia garantisce la frizione di bloccaggio del convertitore di coppia a partire dalla prima marcia. La funzione di “doppietta” automatica assicura emozioni in fase di scalata e minime reazioni della vettura alle variazioni di carico, il che si riflette positivamente specialmente nelle “staccate” sulle piste di gara e aumenta anche la sicurezza di marcia sul bagnato e sul ghiaccio.

In linea con l'enorme capacità di potenza e di coppia del motore, la catena cinematica dispone di componenti particolarmente affidabili: infatti non soltanto diverse parti del cambio come le lamelle della frizione, la logica di innesto e di bloccaggio del convertitore, ma anche gli alberi motore, i supporti e i cuscinetti delle ruote, come pure i bracci oscillanti sull'asse posteriore sono configurati per resistere a sollecitazioni particolarmente elevate.
Assetto sportivo variabile AMG di nuova concezione 

Per il telaio, gli esperti AMG si sono affidati ad una nuova costruzione. L’assetto sportivo AMG è stato rielaborato come un telaio a regolazione variabile: questa soluzione collaudata nel Motorsport consente di regolare il grado di estensione e compressione degli ammortizzatori, l’altezza del veicolo ed i valori di convergenza e campanatura delle ruote. Per l’impiego in pista, il pilota può quindi mettere a punto il proprio assetto personale del telaio. Entrambi gli assali sono stati rinnovati in termini di bracci oscillanti e puntoni di spinta, campanatura e trazione, e dispongono di supporti delle ruote in alluminio. In confronto al modello SL 65 AMG, la versione Black Series ha una carreggiata maggiore di 115 mm all’avantreno e di 103 mm al retrotreno. La nuova cinematica sull’asse anteriore comporta un rapporto di trasmissione dello sterzo più diretto dell’8%, mentre l’elastocinematica completamente rielaborata assicura una maggiore precisione di sterzata. Il risultato: un'estrema e affidabile maneggevolezza. 

Eccellente dinamica di marcia grazie all'ESP( a 3 stadi
A garantire il massimo piacere di guida ed un’eccellente dinamica di marcia provvede anche l’ESP( a tre stadi con funzione Sport: tramite il pulsante ESP(, il guidatore può scegliere tra le impostazioni “ESP ON”, “ESP SPORT” ed “ESP OFF”; la modalità attualmente impostata appare visualizzata sul display centrale del quadro strumenti AMG. Nella modalità “ESP ON”, non appena si cominciano a rilevare condizioni di instabilità, il sistema interviene frenando una o più ruote o riducendo la coppia del motore. 


Premendo brevemente il tasto ESP(, si attiva lo stadio “ESP SPORT”. In questa modalità, gli interventi sovrasterzanti o sottosterzanti, accompagnati da quelli adottati sulla coppia del motore, consentono una guida più dinamica, come ad esempio maggiori angoli di deriva, assicurando al guidatore della SL 65 AMG Black Series un piacere di guida ancora più elevato. Premendo il pedale del freno, le funzionalità dell'ESP( tornano ad essere completamente disponibili. 

Una pressione prolungata sul tasto dell'ESP( attiva la funzione “ESP OFF”. In questo caso, il sistema non effettua più alcun tipo di intervento sulla dinamica di marcia, e la coppia del motore generalmente non viene più ridotta, aumentando così ulteriormente il piacere di guida. La funzione “ESP OFF” dovrebbe essere utilizzata solo da piloti esperti su piste chiuse al traffico. Anche in questa modalità, azionando il pedale del freno, tutte le funzioni dell'ESP( tornano nuovamente disponibili. In tutte e tre le modalità dell'ESP(, la logica di trazione è sempre attiva. Se una delle ruote motrici comincia a slittare, la trazione viene otimizzata attraverso un intervento mirato sui freni. Insieme al differenziale autobloccante a lamelle, che in fase di rilascio dispone di un'azione bloccante del 40 %, si garantisce una trasmissione praticamente totale dell'enorme potenza del motore sull'asfalto. 

Performance superiori grazie agli pneumatici sportivi e ai dischi freno in materiale composito 

Le straordinarie performance in pista del modello SL 65 AMG Black Series sono frutto anche della combinazione di cerchi e pneumatici scelta dai progettisti: sull’asse anteriore i cerchi in lega AMG da 9,5” adottano pneumatici da 265/35 R 19, mentre sull’asse posteriore spiccano gli incisivi cerchi in lega AMG da 11,5 x 20 con pneumatici da 325/30 R 20. Dunlop, partner della Casa nel Motorsport per il DTM, fornisce pneumatici sportivi “Sport Maxx GT” che consentono un’aderenza particolarmente elevata e sorprendenti velocità in curva. Le sottili doppie razze dei cerchi in lega AMG lasciano intravedere l’impianto frenante AMG ad elevate prestazioni. Le ruote adottano freni a disco autoventilanti e forati, realizzati in materiale composito ad alta efficienza. Sull’asse anteriore, la decelerazione è affidata a dischi da 390 x 36 mm con pinze fisse a sei pistoncini, mentre sul retrotreno sono montati dischi da 360 x 26 mm con pinze fisse a quattro pistoncini.

I dati dell’impianto frenante in sintesi: 

	
	SL 65 AMG Black Series

	Asse anteriore:
	

	Pinze dei freni

Dischi dei freni

Diametro
Spessore
	Pinze fisse a 6 pistoncini in alluminio 

In materiale composito, autoventilanti, forati 

390 mm
36 mm

	Asse posteriore:
	

	Pinze dei freni

Dischi dei freni

Diametro
Spessore
	Pinze fisse a 4 pistoncini

In materiale composito, autoventilanti, forati

360 mm
26 mm


Interni funzionali e curati nei minimi dettagli 

Nappa, Alcantara e carbonio: gli interni di SL 65 AMG Black Series offrono l’ambiente perfetto per far battere forte il cuore degli appassionati di vere sportive. Il nero domina l’abitacolo emanando l’atmosfera di una vettura da corsa, la cura per il dettaglio è ai livelli delle più esclusive sportive con la Stella.

I sedili sportivi a guscio AMG di nuova concezione in CFK (solo versione ECE) garantiscono agli occupanti un perfetto sostegno laterale in curva e ad alta velocità. I sedili senza sidebag sono rivestiti in morbida Nappa ed Alcantara e presentano il logo AMG impressa nei poggiatesta. Ridotto nel diametro di 15 mm e dotato di un’impugnatura speciale in pelle traforata, il volante AMG con sezione inferiore “piatta” regala una sensazione di pieno controllo della vettura. I comandi del cambio integrati in alluminio permettono la selezione manuale delle marce. 

Sulla consolle centrale spiccano ulteriori dettagli di design come, ad esempio, le pregiate modanature in carbonio, il tasto Start/Stop brillante opaco, la nuova leva del cambio con inserto in carbonio ed il logo AMG con la scritta “Black Series”. I pannelli interni delle porte in carbonio con scritta AMG, il rivestimento del cielo, i montanti anteriori e posteriori in Alcantara antracite valorizzano ulteriormente l’abitacolo. Il quadro strumenti AMG presenta un design totalmente rinnovato: tachimetro nero con scala fino a 360 km/h e contagiri bianco con quattro LED integrati che segnalano al guidatore il punto di innesto ottimale. All’accensione del motore, le lancette rosse del tachimetro e del contagiri che si ridestano dalla loro posizione ad “ore 6“ per aprirsi completamente fino ai massimi valori della scala e, infine, “ritornare” alla posizione originaria. Il messaggio al pilota è inequivocabile: “Start your engine”. 

Nel menu principale AMG non viene indicato soltanto il programma di marcia attivato, ma anche la modalità ESP( selezionata, la temperatura dell'olio motore e la tensione della batteria. Il “RACETIMER” integrato permette di calcolare i tempi sul giro in caso di utilizzo della vettura su pista.
La dotazione di serie della SL 65 AMG Black Series comprende anche il COMAND APS. Il nuovo apparecchio multimediale con display a colori da 6,5 pollici include autoradio con doppio sintonizzatore, tastiera telefonica, CD/DVD-Charger, interfaccia Bluetooth, slot per schede di memoria SD e sistema di navigazione con cartografia europea. Grazie all'hard-disk da 40 Gigabyte, il navigatore garantisce un rapido calcolo dei percorsi. Attraverso la Media-Interface è possibile inoltre collegare al sistema COMAND “iPod”, chiavette USB o altri dispositivi audio esterni.

Intensi test di progettazione in tutte le zone climatiche della Terra

L’intenso lavoro di sviluppo e collaudo del modello SL 65 AMG Black Series è iniziato nel 2006. Ingegneri e tecnici AMG hanno intrapreso una serie di prove su strada in tutte le zone climatiche. Sia che si trattasse di giri veloci sul circuito di Nürburgring, prove ad alta velocità sulla pista di Nardò (Italia), test nella galleria del vento, estenuanti drive test al sole d’estate o al freddo artico, o anche crash-test reali. In tutti questi casi il nuovo Coupé AMG ad alte prestazioni ha dimostrato la sua maturità per la produzione in serie. Nel complesso, SL 65 AMG Black Series ha percorso circa 30.000 chilometri su diversi circuiti, di cui soltanto 15.000 sul Nordschleife di Nürburgring, la pista automobilistica più impegnativa al mondo.

Al pari dei modelli SLK 55 AMG Black Series e CLK 63 AMG Black Series, anche SL 65 AMG Black Series è stato progettato nell’AMG PERFORMANCE STUDIO inaugurato nel 2006. Il prezzo di vendita è 327.250 Euro (incluso IVA al 19 %); a partire da novembre 2008, i primi esemplari verranno consegnati ai Clienti. Per ulteriori informazioni su SL 65 AMG Black Series è possibile visitare il sito Web di Mercedes-AMG all’indirizzo www.mercedes-amg.com.
SL 63 AMG: Roadster ad alte prestazioni con cambio sportivo AMG MCT

Oltre alla nuova SL 65 AMG Black Series sono disponibili altri due modelli di SL firmati AMG: SL 63 AMG e SL 65 AMG. I due nuovi Roadster ad alte prestazioni presentati a marzo 2008 offrono una straordinaria dinamica di marcia, un design originale ed equipaggiamenti esclusivi. La SL 63 AMG offre prestazioni entusiasmanti ottenute grazie a tecnologie di altissimo livello: con un propulsore V8 AMG da 6,3 litri di cilindrata, 386 kW/525 CV di potenza ed una coppia di 630 Nm, attualmente SL 63 AMG è il Roadster con motore otto cilindri a V aspirato più potente del segmento. 

Un importante equipaggiamento totalmente nuovo e riservato in esclusiva a SL 63 AMG è l'innovativo cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG. Questa trasmissione di nuova concezione, utilizza, al posto del tradizionale convertitore di coppia, una compatta frizione in bagno d'olio. Il conseguente collegamento diretto con la catena cinematica garantisce un emozionante e dinamico piacere di guida, grazie anche alle funzioni di “doppietta” e “Race Start”. Con questa straordinaria combinazione e l'assetto sportivo AMG basato sull'Active Body Control, ulteriormente perfezionato ed ancora più agile, SL 63 AMG fissa nuovi parametri di riferimento nel segmento dei Roadster. 

SL 63 AMG accelera in 4,6 secondi da 0 a 100 km/h e vanta una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). Con una cilindrata di 6.208 cc, il motore aspirato eroga una potenza di 386 kW/525 CV a 6.800 giri/min e mette a disposizione una coppia massima di 630 Nm a 5.200 giri/min. L'esclusiva combinazione tra alti regimi e grande cilindrata permette di conciliare il meglio di due mondi: elevata capacità di ripresa ai bassi regimi e straordinaria esuberanza. Il numero di giri massimo raggiungibile è pari a 7.200 giri/min.

SL 65 AMG con potente propulsore V12 Biturbo AMG 

Al top della gamma nel segmento degli esclusivi Roadster a dodici cilindri spicca la SL 65 AMG. Il suo motore V12 AMG biturbo da 6,0 litri eroga una potenza di 450 kW/612 CV e mette a disposizione una coppia massima di 1.000 Nm: prestazioni senza rivali anche dopo quattro anni dal lancio del modello sul mercato. Un'impressionante dimostrazione della straordinaria potenza del dodici cilindri AMG sta nell'accelerazione: soli 4,2 secondi per raggiungere i 100 km/h e 250 km/h velocità massima (limitata elettronicamente). 

Questa esclusiva dinamicità è resa possibile dal propulsore V12 sviluppato da Mercedes-AMG che con una cilindrata di 5980 cm3 eroga una potenza massima di 450 kW/612 CV tra 4800 e 5100 giri al minuto, e una coppia di 1.000 Nm tra i 2.000 e i 4.000 giri al minuto. Già a 1.000 giri al minuto il V12 biturbo AMG eroga una coppia di 570 Nm, ed a 1.500 giri raggiunge 750 Nm. Come già nel caso della SL 63 AMG, anche per SL 65 AMG l'assetto sportivo AMG è stato ulteriormente perfezionato sulla base delle sospensioni Active Body Control.
ML 63 AMG “10th Anniversary”

Dieci anni di “Performance SUV” firmati 

Mercedes-Benz
Il modello di successo ML 63 AMG sarà disponibile anche in una versione particolarmente esclusiva, la “10th Anniversary”. Il modello di punta della Classe M dotato di ben 375 kW/510 CV di potenza vanta un look particolarmente incisivo e una straordinaria dotazione di serie. Con la ML 63 AMG “10th Anniversary”, Mercedes-AMG festeggia dieci anni di Performance SUV. Il modello ML 55 AMG presentato nel 1999, con il suo motore V8 AMG da 5,5 litri e 255 kW/347 CV di potenza, è considerato un trendsetter ed il fondatore di un nuovo segmento automobilistico. L'edizione speciale di ML 63 AMG “10th Anniversary” è stata progettata nell'AMG PERFORMANCE STUDIO e dimostra al tempo stesso la competenza di AMG nel realizzare i desideri individuali dei Clienti. Gli specialisti dell'AMG PERFORMANCE STUDIO hanno firmato anche la progettazione della nuova SL 65 AMG Black Series, dell'Official F1™ Safety Car e dell'Official F1™ Medical Car.

Nel linguaggio di design della ML 63 AMG “10th Anniversary” spicca soprattutto il nuovo design del frontale: il cofano motore con i powerdome attira gli sguardi, così come la mascherina del radiatore a lamelle verniciate in grigio Himalaya. Perfettamente intonati si presentano la protezione antincastro, sempre in grigio Himalaya, e le cornici dei fendinebbia, che creano un affascinante contrasto con la verniciatura della carrozzeria nelle tinte nero ossidiana metallizzato, argento iridium metallizzato e bianco calcite. I proiettori bixeno scuri con funzione di assistenza alla svolta completano la vista frontale.

Sulle fiancate risaltano gli esclusivi cerchi in lega AMG da 21 pollici a cinque razze: la combinazione tra la verniciatura in grigio Himalaya e la superficie tornita a specchio è di grande impatto visivo. Su tutti cerchi in lega AMG nel formato da 10 x 21 pollici sono montati pneumatici maggiorati da 295/35 R 21. Sulla coda della ML 63 AMG “10th Anniversary”, la protezione antincastro in grigio Himalaya riprende lo stesso design del frontale.

Raffinati allestimenti interni in pelle Nappa bicolore

I sedili sportivi regolabili elettricamente dispongono di funzione Multicontour e sono riscaldabili. Un'altra novità è rappresentata dai raffinati rivestimenti in pelle Nappa bicolore, disponibili in due diverse combinazioni cromatiche: nero/grigio alpaca e nero/marrone chiaro. Anche il volante sportivo AMG è bicolore, intonato alla combinazione cromatica scelta per gli allestimenti interni. La pelle traforata nella zona dell'impugnatura assicura una presa ottimale, mentre i comandi del cambio AMG permettono di selezionare manualmente le marce. A conferire agli interni un ulteriore tocco di esclusività provvedono non soltanto la parte superiore della plancia in pelle nera designo e il rivestimento del cielo ugualmente nero, ma anche gli inserti in legno di pioppo antracite.
ML 55 AMG: un trendsetter e il primo Performance SUV al mondo

Con la nuova ML 63 AMG “10th Anniversary”, Mercedes-AMG GmbH celebra dieci anni di SUV ad alte prestazioni AMG. La ML 55 AMG, il potente modello di punta dell'apprezzata prima generazione della Classe M, venne presentato nel settembre del 1999 al Salone Internazionale dell'Auto di Francoforte. Come fondatore del nuovo segmento dei “Performance SUV”, il modello ML 55 AMG è diventato ben presto un best-seller della gamma di vetture AMG. Con una potenza massima di 255 kW/347 CV, 5,5 litri di cilindrata ed otto cilindri, la ML 55 AMG raggiungeva prestazioni che in questo segmento all'epoca sembravano inimmaginabili: da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, velocità massima di 235 km/h. La straordinaria combinazione tra eccellente capacità di trazione, elevate doti fuoristradistiche, altissimo comfort di marcia, sicurezza senza paragoni e grande abitabilità ha conquistato i Clienti AMG di tutto il mondo. Tra il 1999 e il 2003, la ML 55 AMG è stata venduta in più di 11.000 esemplari.

ML 63 AMG “Performance Studio” 

Massima raffinatezza 

Con il modello ML 63 AMG “Performance Studio”, l'AMG PERFORMANCE STUDIO inaugurato nel 2006 dimostra tutta la sua competenza nella realizzazione di qualsiasi desiderio automobilistico nella manifattura di Affalterbach. Questa Classe M del tutto particolare vanta una combinazione di dettagli esclusivi tipici delle vetture firmate AMG PERFORMANCE STUDIO.
I cerchi in lega da 21 pollici AMG a doppie razze sono torniti a specchio e verniciati in tinta con la carrozzeria della ML 63 AMG “Performance Studio”, nel colore “marrone peridio metallizzato”. Gli pneumatici maggiorati nel formato 295/35 R 21 assicurano la necessaria aderenza al fondo stradale, mentre i listelli decorativi cromati lucidi sulla linea di cintura attirano ulteriormente gli sguardi.

Negli interni, il carattere originale di questo “pezzo unico” della Classe M si riflette in raffinati dettagli come i rivestimenti completamente in pelle Nappa, con design a rombi e nella tinta “porcellana”, che caratterizzano i sedili sportivi AMG, il divano posteriore e i pannelli interni delle porte. Il logo AMG impresso nei poggiatesta anteriori richiama l'esclusiva provenienza del modello dalla manifattura dell'AMG Performance Studio di Affalterbach. La parte inferiore della plancia, la consolle centrale sia anteriore che posteriore e i rivestimenti degli schienali dei sedili anteriori sono rivestiti in pelle Nappa porcellana completamente liscia. Nell'insieme, a creare un netto contrasto provvedono le bordature dei sedili in nero e la parte superiore della plancia e dei pannelli interni delle porte in pelle Nappa nera. Tutto il rivestimento del cielo, incluso le maniglie di sostegno sul tetto, le alette parasole e la cornice del lunotto, è in Alcantara antracite. Il volante sportivo AMG si presenta in nero con una bordatura in porcellana. 


Le soglie d'ingresso con scritta AMG bianca illuminata, gli inserti in legno AMG in nero Pianoforte lucido e i tappetini neri AMG con inserti in pelle Nappa color porcellana donano un ulteriore tocco di raffinatezza agli esclusivi interni della ML 63 AMG “Performance Studio”.
Sia la ML 63 AMG “Performance Studio” che la ML 63 AMG “10th Anniversary” testimoniano le molteplici possibilità dell'AMG Performance Studio nel soddisfare qualsiasi desiderio individuale dei Clienti. Gli specialisti qualificati AMG di Affalterbach sono in grado di realizzare qualunque modifica su misura che riguardi assetto sportivo AMG, impianto freni ad alte prestazioni AMG, combinazioni cerchi-pneumatici AMG, differenziali autobloccanti o allestimenti interni personalizzati, creando veri e propri “pezzi unici”. A facilitare lo sviluppo e la realizzazione dei progetti provvede l'esperienza decennale di AMG nella produzione di automobili ad alte prestazioni, come pure il suo ampio know-how nel campo del Motorsport, che garantiscono sempre elevatissimi standard di qualità e sicurezza.

ML 63 AMG 

Il SUV ad elevate prestazioni 

Dopo il recente restyling, la nuova Mercedes-Benz ML 63 AMG, il potente modello di punta della Classe M, si presenta ancora più incisiva ed originale, sottolineando la sua posizione di spicco nel segmento. Mercedes-Benz ML 63 AMG è il SUV con cilindrata e potenza massima più elevate. 

Il nuovo spoiler anteriore AMG non passa inosservato grazie alla protezione inferiore cromata. Le prese d'aria ribassate appaiono ancora più ampie grazie alla griglia centrale nera. Il nuovo look dei gruppi ottici è ripreso dalla nuova calandra AMG: nero lucido con tre listelli cromati. Fendinebbia circolari cromati e passaruota affusolati in tinta con il colore della carrozzeria conferiscono al modello di punta di Classe M un aspetto ancora più aggressivo e potente. 

Medesima filosofia per il posteriore: ampio parabrezza, protezione cromata e paraurti posteriore AMG. Ulteriori elementi distintivi sono i due terminali di scarico cromati AMG. I gruppi ottici posteriori scuri, in abbinamento con i proiettori bixeno (a richiesta), vengono sostituiti con luci trasparenti a LED. Nuovo design anche per gli specchietti retrovisori e i mancorrenti sul tetto in alluminio, di serie.

Il profilo laterale è caratterizzato dai nuovi cerchi in lega AMG da 20 pollici a cinque razze che conferiscono ulteriore aggressività grazie alla finitura grigio titanio lucida e agli pneumatici da 295/40 R 20 anteriori e posteriori. Un abbinamento pneumatico/cerchio ancora più deciso è disponibile a richiesta: cerchi in lega AMG da 21 pollici con nuovo design a doppie razze, verniciati in grigio titanio e torniti a specchio, con pneumatici da 295/35 R 21.

Interni raffinati con il nuovo volante sportivo AMG 

Negli interni funzionali e raffinati di ML 63 AMG, il nuovo volante ergonomico AMG non passa certo inosservato. L'area dell'impugnatura ha una forma assolutamente caratteristica ed è rivestita di pelle traforata, mentre le due razze inferiori sono impreziosite da inserti color argento. I nuovi comandi AMG in alluminio consentono di cambiare manualmente. La dotazione di serie di ML 63 AMG comprende sedili sportivi AMG regolabili elettricamente con rivestimenti in pelle Nappa, inserti in Alcantara nell'area delle spalle, funzione Multicontour e riscaldamento dei sedili. A richiesta, anche la plancia può essere rivestita in pelle Nappa. In linea con lo stile dinamico della vettura, il quadro strumenti AMG presenta un design originale, con lancette rosse e scala del tachimetro fino a 320 km/h. Il menu principale AMG integrato visualizza il rapporto attualmente innestato, la marcia consigliata, la temperatura dell'olio motore o la tensione della batteria, come pure la funzione RACETIMER.

L'autoradio Audio 20 di serie su ML 63 AMG abbina la massima facilità di utilizzo ad una struttura di menu logica. Il sistema “viva-voce" con tecnologia Bluetooth è di serie mentre la nuova interfaccia per apparecchi multimediali nel vano portaoggetti, a richiesta, permette la piena integrazione dei dispositivi che possono essere controllati attraverso l’interfaccia utente del sistema audio. Con il sistema COMAND APS, disponibile a richiesta, i Clienti Mercedes possono disporre di un sistema elettronico ancora più sofisticato, fornito direttamente dalla Casa. L'apparecchio è dotato anche di un sistema di navigazione satellitare con cartografia europea, i cui dati sono memorizzati su un hard disk da 40 Gigabyte e pertanto consentono un calcolo del percorso particolarmente rapido. Nell'impianto sono integrati anche un Music Register da 4 GB di memoria e il collaudato sistema di comando vocale VOICETRONIC.

Motore V8 AMG da 6,3 litri e trazione integrale permanente asimmetrica 

Con una potenza massima pari a 375 kW/510 CV a 6.800 giri, ML 63 AMG si conferma, a due anni e mezzo dal lancio, il fuoristrada più potente sul mercato. Il V8 AMG da 6,3 litri sviluppa una coppia massima di 630 Nm a 5.200 giri. Questo motore regala prestazioni di riferimento assoluto. ML 63 AMG passa da 0 a 100 km/h in 5 secondi, con una velocità massima pari a 250 km/h (limitata elettronicamente). La trasmissione è affidata al cambio automatico AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC con tre programmi di marcia. 

I principali dati tecnici: 

	
	ML 63 AMG 

	Disposizione/numero cilindri, valvole per cilindro
	V8
3

	Cilindrata                              cm³
	6.208

	Alesaggio x corsa           mm
	102,2 x 94,6

	Rapporto di compressione
	11,3 : 1

	Potenza                          kW/CV
                                    a giri/min
	375/510
6.800

	Coppia massima              Nm
                                    a giri/min
	630 
5.200

	Accelerazione     0-100 km/h   s
                              0-200 km/h  s
	5,0

	Velocità massima   km/h
	250*


* limitata elettronicamente.

La trazione integrale permanente ha una taratura sportiva: la potenza viene suddivisa asimmetricamente 40:60 tra le ruote anteriori e quelle posteriori, per garantire la massima agilità di guida. Le sospensioni sportive AMG basate su AIRMATIC garantiscono performance dinamiche ed il massimo comfort sulle lunghe distanze. Le sospensioni ad aria si avvalgono degli speciali ammortizzatori AMG e del sistema adattivo ADS, che comprende il controllo automatico completo del livello. Ammortizzatori e molle rispondono istantaneamente alle variazioni dell’assetto di guida, ma possono anche essere regolati manualmente su tre posizioni fisse attraverso la semplice pressione di un pulsante.

L’impianto frenante ad elevate prestazioni AMG è dimensionato generosamente e presenta dischi forati e completamente ventilati, garantendo spazi di frenata minimi ed un’ottima resistenza nell’utilizzo sportivo.

 SL 65 AMG Black Series Mercedes-Benz

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	12/V, 3 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm3
	5980

	Alesaggio x corsa
	mm
	82,6 x 93,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	493/670 a 5400 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	1000** a 2200-4200 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	9,0 : 1 

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina comandata da microprocessore, 
sovralimentazione Biturbo


Trasmissione

	Trazione
	
	Standard

	Cambio
	
	Automatico a 5 marce AMG SPEEDSHIFT PLUS 

	Rapporto
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

retromarcia
	2,65

3,60

2,19

1,41

1,00

0,83

–3,16/–1,93


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a 4 bracci, assetto a regolazione variabile

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, assetto a regolazione variabile 

	Sistema frenante
	Freni a disco in materiale composito anteriori e posteriori, autoventilanti e forati, freno di stazionamento a pedale, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera parametrico, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	anteriori: 9,5 J x 19; posteriori: 11,5 J x 20 

	Pneumatici
	anteriori: 265/35 ZR 19; posteriori: 325/30 ZR 20


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2560

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1684/1658

	Lunghezza complessiva
	mm
	4589

	Larghezza complessiva
	mm
	1960

	Altezza complessiva
	mm
	1310

	Diametro di volta
	m
	13,55

	Volume del bagagliaio*
	l
	210

	Peso in ordine di marcia 
a norma CE
	kg
	1870

	Carico utile (base a norma DIN)
	kg
	305

	Peso totale ammesso 
	kg
	2100

	Capacità serbatoio, di cui riserva
	l
	80/14,0


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	3,8

	Velocità massima
	km/h
	320**

	Consumo globale a norma CE
	l/100 km
	14,4


* secondo il metodo di misurazione VDA; ** limitata elettronicamente.

 ML 63 AMG Mercedes-Benz

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm3
	6208

	Alesaggio x corsa
	mm
	102,2 x 94,6

	Potenza nominale 
	kW/CV
	375/510 a 6800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	630 a 5200 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	11,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina comandata da microprocessore, con misurazione massa d'aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Trazione
	
	Trazione integrale permanente, ripartizione della 
coppia 40 : 60 (ant./post.)

	Cambio
	
	AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC

	Rapporto
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

retromarcia
	3,45

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

–3,42/–2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	Assale anteriore a doppi bracci trasversali, controllo anti-dive, sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione livello, sistema di sospensioni attive (ADS), barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	Assale posteriore a quattro bracci, anti-squat e controllo anti-dive, sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione livello, sistema di sospensioni attive (ADS), barra stabilizzatrice

	Sistema frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione e Brake Assist, cilindro primario a stadi, freni anteriori e posteriori a disco autoventilanti e forati, freno di stazionamento a pedale, ABS, ESP®, 4ETS

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	10 J x 20

	Pneumatici
	295/40 R 20


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2915

	Carreggiata ant./post
	mm
	1635/1639

	Lunghezza complessiva
	mm
	4820

	Larghezza complessiva
	mm
	1951

	Altezza complessiva
	mm
	1863 

	Diametro di volta
	m
	11,6

	Volume bagagliaio*
	l
	551-2050

	Peso in ordine di marcia 
a norma CE
	kg
	2310

	Carico utile
	kg
	570 

	Peso totale ammesso 
	kg 
	2880 

	Capacità serbatoio, di cui riserva
	l
	95/15


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	5,0 

	Velocità massima
	km/h
	250**

	Consumo globale a norma CE
	l/100 km
	16,5


* secondo il metodo di misurazione VDA; ** limitata elettronicamente.



7 novembre 2008





Informazione Stampa








�





�








Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany
Mercedes-Benz –Un marchio
 Daimler 


