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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

Mercedes-Benz Classe B
Sports Tourer più in forma che mai
Stoccarda. Dopo tre anni di grandi successi, Classe B si presenta rinnovata nel design e nella tecnica. Il facelift ha ulteriormente migliorato i livelli di tutela ambientale, contenimento dei consumi e comfort. Le motorizzazioni, ottimizzate nei minimi dettagli, consumano fino al 7% in meno e si caratterizzano per livelli di emissione estremamente contenuti (fino al 90% al di sotto dei valori limite imposti attualmente dall'UE). Per i modelli di maggior successo (B 150 e B 170), Mercedes-Benz ha sviluppato una nuova funzione ECO start-stop che spegne automaticamente il motore - ad esempio ai semafori - consentendo nella guida un effettivo risparmio di carburante pari al 9%. Ulteriori novità di Classe B sono l'alimentazione bivalente a benzina e metano adottata sulla B 170 NGT BlueEFFICIENCY ed il Park Assist attivo, che assiste il guidatore nella ricerca di un parcheggio delle dimensioni adeguate alla vettura ed esegue le manovre necessarie. 

Dalla première internazionale nell'estate del 2005, Classe B è stata presa a modello come concetto completamente nuovo, in grado di racchiudere in sé i vantaggi di diverse tipologie di vettura: la quattro porte offre il design dinamico di una berlina sportiva, le dimensioni esterne di una compatta, l'abitabilità di una station-wagon, la versatilità di una monovolume e la tipica sicurezza Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz ha colpito nel segno, realizzando una vettura che risponde alle esigenze di un pubblico moderno. Il bilancio positivo finora registrato dallo Sports Tourer indica che dalla metà del 2005 sono oltre 350.000 gli automobilisti di entrambi i sessi che hanno scelto Classe B. 

Il frontale ridisegnato rafforza ulteriormente la grande personalità di Classe B, in particolare grazie alla mascherina con tre lamelle orizzontali in grigio metallizzato con listelli cromati e la Stella al centro. Ad accentuare ulteriormente l'impatto visivo concorrono anche il nuovo paraurti, il cui design sottolinea l'ampia presa d'aria inferiore, ed il cofano motore rivisitato. Il nuovo linguaggio formale, che amplia visivamente la larghezza del frontale rendendolo particolarmente possente, evidenzia le doti sportive di Classe B. Alloggiamenti dei retrovisori esterni, maniglie delle porte e rivestimenti dei sottoporta ora in tinta con la carrozzeria su tutti i modelli conferiscono anche al design delle fiancate un carattere deciso.
La linea dinamica del frontale e del profilo laterale prosegue armoniosamente anche nella coda. I gruppi ottici posteriori catturano l'attenzione sull'ampio portellone che ora è dotato di un'impugnatura cromata più ergonomica. 
Abitacolo: allestimenti pregiati con nuovi tessuti e inserti
Massima qualità, amore per il dettaglio design sportivo e generosa abitabilità: queste le impressioni che Classe B trasmette da sempre. A ciò concorrono anche i sedili rialzati, che garantiscono ai passeggeri un’ottima visuale, mentre la linea di cintura relativamente alta trasmette una sensazione di sicurezza ma senza opprimere.
I designer Mercedes hanno ulteriormente valorizzato l'atmosfera accogliente con un nuovo rivestimento in tessuto caratterizzato da un nuovo motivo per la superficie di seduta. Per chi sceglie Classe B versione SPORT, i cuscini laterali dei sedili sono disponibili in pelle sintetica ARTICO, mentre la superficie centrale è rivestita in tessuto. Un nuovo tipo di rivestimento è stato adottato anche per i pannelli interni delle porte. 

Come in passato, la consolle è sapientemente incastonata tra due listelli laterali che ora sono realizzati in alluminio spazzolato grigio fumo e richiamano le modanature del cambio e dei pannelli delle porte, in modo da rendere gli interni più preziosi e raffinati. Questi dettagli mostrano la massima cura e precisione con cui i designer hanno allestito tutte le versioni di Classe B. 

Modelli diesel: ulteriore riduzione dei consumi del 7%
Classe B è disponibile una gamma di sei motorizzazioni che comprende due diesel a iniezione diretta, che erogano 80 kW/109 CV e 103 kW/140 CV ed una coppia massima di 300 Nm, e quattro motori benzina, che offrono una potenza massima di 142 kW/193 CV ed una coppia massima di 280 Nm. Mercedes-Benz ha perfezionato i quattro cilindri nei minimi dettagli ottenendo un'ulteriore riduzione dei consumi. 

Per i modelli diesel, il consumo complessivo nel ciclo di marcia europeo della B 180 CDI e della B 200 CDI è stato ridotto, in base ai pneumatici, a 5,2 - 5,4 ed a 5,4 - 5,6 litri per 100 chilometri, con un risparmio massimo del 7%. I modelli turbodiesel, resi particolarmente silenziosi dall'albero controrotante Lanchester per la compensazione delle masse, consumano ancora meno che in passato. Con un pieno (54 litri), B 180 CDI percorre oltre 1.000 chilometri.

Modelli benzina: riduzione dei consumi grazie alla nuova funzione ECO start-stop
Per i quattro motori benzina si registrano consumi compresi tra 6,6 ed 8,1 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo, in base al modello ed alla potenza del motore.
Ancora più efficienti sono i modelli BlueEFFICIENCY, B 150 e B 170, disponibili a partire dall'autunno 2008 con la nuova funzione ECO start-stop. Si tratta di un dispositivo che spegne automaticamente il motore quando il guidatore mette il cambio in folle a velocità ridotta, azionando contemporaneamente il pedale del freno. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione.
Il motore si riaccende in una frazione di secondo, e quasi impercettibilmente, non appena viene premuto il pedale della frizione o si rilascia il freno. Questo sistema di avviamento del motore, rapido e confortevole, rappresenta un vantaggio fondamentale della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi simili. Per questo sistema, Mercedes-Benz si avvale di un alternatore-starter collegato all'albero motore attraverso la trasmissione a cinghia. Il motore è così in grado di avviarsi molto più rapidamente e silenziosamente di quanto non avvenga con il tradizionale motorino di avviamento. Durante la marcia, l'alternatore-starter alimenta la rete di bordo. Grazie alla gestione intelligente, la batteria si ricarica solo quando è necessario, e soprattutto sfruttando le fasi di rilascio del motore per recuperare l'energia frenante e trasformarla in energia elettrica.
Su strada, la funzione ECO start-stop consente un risparmio di carburante netto (fino al 9%), soprattutto nel traffico, ai semafori ed in coda.

Alimentazione a metano: un'alternativa pulita ed economica 
Un'importante novità nella nuova gamma di Classe B è la versione “NGT”. Questa sigla, posta sulla destra del portellone posteriore, significa “Natural Gas Technology” ed identifica un modello particolarmente parsimonioso ed ecologico dalla propulsione bivalente: è la B 170 NGT BlueEFFICIENCY che, a parità di potenza (85 kW/116 CV), può essere alimentato sia a metano che a benzina.

Oltre al serbatoio per la benzina, sulla vettura sono montati altri cinque serbatoi per il metano che presentano un volume complessivo di 16 chilogrammi e garantiscono un'autonomia di oltre 300 chilometri. Con un consumo di 7,3 litri di benzina nel ciclo di marcia europeo e di 4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri, la nuova B 170 NGT BlueEFFICIENCY ha quindi un'autonomia complessiva di oltre 1.000 chilometri. È il guidatore stesso a scegliere il tipo di propulsione, semplicemente premendo un tasto sul volante multifunzione, mentre la centralina elettronica esegue automaticamente una commutazione perfettamente fluida, anche durante la marcia.

Il quattro cilindri Mercedes-Benz è stato modificato con iniettori supplementari sulla parte inferiore del condotto di aspirazione. Un regolatore di pressione montato in prossimità del motore e dotato di un'elettrovalvola di interruzione controlla l'alimentazione del metano, mantenendo costante la pressione all'interno del sistema. 

Con il montaggio dei serbatoi per il gas, collocati sotto il vano bagagli e sotto il vano piedi lato passeggero, il volume del bagagliaio di Classe B è pari a 422 litri (-128 rispetto alla versione benzina, secondo il metodo di misurazione VDA) ed offre lo spazio necessario per i bagagli di un'intera famiglia.

Grazie alle basse emissioni di biossido di carbonio ed ai moderati costi del carburante, il metano è un'interessante alternativa alla benzina ed al diesel sia sul piano ecologico che economico. Con 135 grammi al chilometro nel ciclo di marcia europeo, le emissioni di CO2 si riducono del 17% rispetto ai valori della B 170 benzina. Se si converte nell'equivalente energetico della benzina il consumo della nuova B 170 NGT BlueEFFICIENCY (4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri - 7,5 m³/100 km -), il prezzo al chilometro risulta ridotto del 50% rispetto al costo della benzina. 

Certificazione ambientale: bilancio ecologico introdotto anche per l'alimentazione a metano
Per la prima volta, gli ingegneri Mercedes-Benz hanno stilato anche per l'alimentazione a metano un bilancio ecologico che rientra nella certificazione ambientale di Classe B rilasciata dall'Ente di collaudo tecnico (TÜV). Mercedes-Benz è l'unica Casa automobilistica in assoluto ad aver ottenuto questo certificato, che si basa sulla severa norma internazionale ISO 14062 “Design For Environment”. Questo riconoscimento testimonia il totale impegno profuso dalla Casa di Stoccarda a favore della tutela dell'ambiente. Infatti, a differenza dei metodi di misurazione standardizzati che controllano emissioni e consumi sui banchi di prova a rulli, gli ingegneri Mercedes analizzano la compatibilità ambientale dei veicoli per l'intero ciclo di vita, dalla produzione all'utilizzo nel corso degli anni fino al riciclaggio.

Complessivamente vengono esaminati sui banchi di prova oltre 40.000 singoli processi. Dalle analisi, dai calcoli e dalle valutazioni di questi processi risulta un bilancio ecologico completo che costituisce la base per la certificazione ambientale di Classe B. 
Su un percorso di 150.000 chilometri, ad esempio, si sono registrati consistenti vantaggi a favore dell'alimentazione a metano. Il bilancio di CO2 complessivo è del 20% più vantaggioso rispetto al precedente modello con motore benzina di pari potenza. Le emissioni di ossido d'azoto sono ridotte dell'11% e per quanto riguarda il monossido di carbonio gli esperti hanno calcolato un vantaggio del 54% per l'intero ciclo di vita a favore dell'alimentazione a metano. Sul piano ecologico, i maggiori costi di produzione della nuova B 170 NGT vengono ammortizzati già dopo una percorrenza di 17.300 chilometri.

Il concept ecologico di Classe B si basa anche sull'impiego di pregiati materiali riciclati e componenti prodotti con materiali naturali come lino, cotone, cocco, impiallacciatura di legno e fibre di banana della varietà abaca.

Mercedes-Benz ha raccolto informazioni dettagliate sulla certificazione ambientale della Classe B in una brochure pubblicata in Internet nel sito www.media.daimlerchrysler.com.
Protezione dei passeggeri: dotazione di sicurezza ancora più ricca
In termini di sicurezza, Classe B è un modello di riferimento per la categoria. Al test Euro NCAP lo Sports Tourer ha conquistato le cinque stelle, la migliore valutazione possibile.

La ricca gamma di equipaggiamenti per la sicurezza, che comprende airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sulle cinture anteriori e posteriori esterne, limitatori della forza di ritenuta, poggiatesta attivi anteriori, sistema di fissaggio ISOFIX e sidebag per testa e torace, comprende anche l'illuminazione interna d'emergenza che si accende automaticamente dopo un eventuale incidente di una determinata gravità, al fine di facilitare l'orientamento agli occupanti e le operazioni di soccorso.
Sicurezza di marcia: le luci di stop adattive avvisano i guidatori al seguito
La prevenzione degli incidenti è il principio fondamentale del concetto di sicurezza Mercedes-Benz basato sulle situazioni reali. Con sistemi di serie quali ABS, Brake Assist ed ESP®, alla guida di Classe B si ha a disposizione un'efficiente tecnologia che consente di tenere sotto controllo le situazioni critiche in tutta sicurezza. Ma gli ingegneri della Casa di Stoccarda hanno voluto spingersi oltre e garantire una maggiore sicurezza anche agli altri automobilisti, sviluppando una tecnica semplice ma molto efficace, volta a prevenire gli incidenti sul nascere: le luci di stop adattive, oggi di serie su Classe B Facelift 2008.

Nel corso delle ricerche gli ingegneri Mercedes hanno appurato che le reazioni degli automobilisti costretti ad un’improvvisa frenata di emergenza si riducono in media di 0,2 secondi in presenza di un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. Ad una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto si riduce di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa. Le luci di stop adattive con funzione di lampeggio rappresentano quindi una misura efficace per segnalare alle vetture che seguono il pericolo imminente di un tamponamento. 

Le luci di stop adattive lampeggianti si attivano automaticamente in caso di frenata di emergenza a una velocità superiore a 50 km/h. Se la vettura si arresta da una velocità superiore a 70 km/h, si attiva automaticamente anche l'impianto luci di emergenza.
Sistemi di assistenza alla guida: manovre di parcheggio automatiche con ultrasuoni e sterzo elettrico 
Gli ingegneri Mercedes hanno integrato nell'Electronic Stability Program una nuova funzione di serie: l'ausilio alla partenza in salita, che impedisce l'arretramento involontario di Classe B quando il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all'acceleratore in fase di spunto in salita. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando la partenza.
Con la nuova Classe B, gli automobilisti potranno parcheggiare molto più agevolmente. Il nuovo Park Assist (a richiesta) è in grado di individuare la presenza di un posto auto di dimensioni adeguate ed eseguire automaticamente le manovre di parcheggio in retromarcia. Fino ad una velocità di 35 km/h, i sensori ad ultrasuoni laterali scansionano la zona a destra ed a sinistra di Classe B misurando la lunghezza e la profondità dello spazio libero. Una volta trovata una possibilità di parcheggio, il sistema informa il guidatore con un'indicazione sul display. Se il guidatore inserisce la retromarcia, confermando così di voler parcheggiare, e preme il pedale dell'acceleratore, il Park Assist attivo effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia la vettura in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori ad ultrasuoni del PARKTRONIC assistono il sistema durante il parcheggio indicando la distanza di Classe B dalla vettura parcheggiata davanti e dietro.
Affinché il sistema possa effettuare autonomamente le manovre di parcheggio, il posto auto deve essere appena 1,30 metri più lungo di Classe B, tanto è precisa la tecnica di cui si avvale.
Questo innovativo sistema di assistenza alla guida comprende 10 sensori a ultrasuoni, collocati nel paraurti anteriore e posteriore, ed una centralina elettronica che elabora i segnali inviati dai sensori calcolando la traiettoria migliore per entrare nello spazio di parcheggio. Queste informazioni vengono trasmesse al servosterzo elettromeccanico di Classe B, che esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari.
Infotainment: nuovi apparecchi per un piacere d'ascolto digitale e navigazione europea 
Il benessere a bordo di Classe B è garantito dalla generosa abitabilità, dai materiali pregiati e dal climatizzatore automatico, ma anche da una nuova generazione di sistemi Infotainment. Sono disponibili tre nuovi sistemi: Audio 20 (di serie per versione SPORT), Audio 50 APS e COMAND APS che raggruppano autoradio con doppio sintonizzatore, display a colori, interfaccia Bluetooth per il cellulare, lettore CD, regolazione automatica del volume in funzione della velocità ed una presa per apparecchi audio esterni collocata nel box portaoggetti sulla plancia. 

L'Audio 50 APS è dotato anche di navigazione europea DVD e lettore DVD, mentre l'impianto più sofisticato, il COMAND APS, comprende una navigazione su hard disk ancora più veloce, Music Register, lettore per memory card (SD) e comando vocale con un numero di funzioni ancora maggiore.
Per chi non intende rinunciare al proprio programma musicale personale memorizzato su un lettore MP3, una penna USB o un altro apparecchio audio esterno, Mercedes-Benz ha sviluppato un'interfaccia mediale interattiva disponibile a richiesta. Questa interfaccia consente di collegare “iPod” ed altri dispositivi al sistema Infotainment dello Sports Tourer. Il vantaggio è che ora gli apparecchi audio esterni si possono comodamente azionare utilizzando i tasti sul volante multifunzione, mentre i titoli dei brani vengono visualizzati nella strumentazione e sul display a colori nella consolle.
A richiesta i moderni apparecchi Infotainment possono anche essere abbinati al Sound System Surround “Logic 7”, che crea nell'abitacolo di Classe B l'atmosfera di una vera e propria sala da concerto.
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili sul siti 
media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com 

Interventi principali:

Le novità di Classe B
Design

· Frontale: cofano motore, mascherina e paraurti ridisegnati
· Fiancate: nuovo design per retrovisori esterni e nuovi cerchi in lega 
· Coda: gruppi ottici posteriori e paraurti ridisegnato 
· Interni: nuovi rivestimenti per i sedili e inserti in alluminio spazzolato
Equipaggiamenti
· Retrovisori esterni, maniglie delle porte e rivestimento dei sottoporta in tinta con la carrozzeria
· Accensione automatica delle luci di serie
· ESP® con ausilio alla partenza in salita di serie 
· Piantone dello sterzo regolabile manualmente in senso longitudinale
Sicurezza
· Luci di stop adattive lampeggianti di serie
· Illuminazione interna d'emergenza di serie
Propulsione
· Motori perfezionati con un risparmio di carburante fino al 7 percento 
· Funzione ECO start-stop per B 150 e B 170 

· Nuova B 170 NGT BlueEFFICIENCY con alimentazione bivalente a benzina e metano 
Tecnica
· Park Assist attivo a richiesta
· Nuovi sistemi Infotainment con numerose funzioni supplementari 

· Sound System Surround a richiesta
· COMAND APS con comando vocale di serie
· Interfaccia multimediale per supporti musicali esterni 
Equipaggiamenti
“B“ come bella
· Nuovi sistemi di sicurezza e comfort di serie

· Innovazioni per il parcheggio automatico e consumi ridotti

· Pacchetti di equipaggiamento per livelli ancora più elevati di 
comfort, eleganza e sportività 
Nell'estate del 2005, Mercedes-Benz ha aperto con Classe B la strada ad un innovativo segmento di mercato presentando un'automobile pensata per le esigenze di un pubblico moderno. Lo Sports Tourer coniuga generosa abitabilità e buona funzionalità con un design affascinante ed un elevato piacere di guida. In altri termini, Classe B è una vettura per i lunghi viaggi, la famiglia ed il tempo libero, nonché una vettura dall'inedito design e dal carattere inconfondibile.
Ad oggi, Classe B ha conquistato oltre 350.000 automobilisti di entrambi i sessi, affermandosi come una delle vetture Mercedes di maggior successo degli ultimi tempi. Per gli esperti, designer ed ingegneri Mercedes-Benz c'erano quindi pochi motivi per apportare variazioni. Tuttavia, con il loro proverbiale amore per i dettagli ed il loro instancabile impegno per un costante perfezionamento della qualità, gli specialisti Mercedes hanno realizzato un interessante pacchetto di innovazioni, con cui lo Sports Tourer si conferma il punto di riferimento in termini di sicurezza, compatibilità ambientale e comfort. Discrete ed efficaci modifiche al design modernizzano l'immagine della vettura, sottolineando il carattere agile di Classe B. In altri termini: un lifting efficace sotto ogni aspetto. 

I ricchi equipaggiamenti di serie della quattro porte sono oggi ancora più pregiati. Sono disponibili, infatti, sistemi di nuova concezione che aumentano ulteriormente sicurezza e comfort: l'accensione automatica delle luci, che attiva automaticamente i fari all'ingresso in una galleria o in un garage sotterraneo, l'ausilio alla partenza in salita, che impedisce l'arretramento della vettura nello spunto in salita, e le luci di stop adattive che segnalano efficacemente il pericolo di un incidente ai veicoli che seguono. Oggi anche gli alzacristalli elettrici con funzione «express-up» e la chiusura comfort sono compresi nella dotazione di serie, così come il piantone regolabile anche in senso longitudinale e l'illuminazione interna d'emergenza. 
Questi, in breve, i nuovi equipaggiamenti di serie:

· vano portaoggetti più capiente tra i sedili anteriori
· retrovisori esterni, maniglie delle porte e rivestimento dei sottoporta in tinta con la carrozzeria
· ausilio alla partenza in salita
· luci di stop adattive lampeggianti 

· illuminazione interna d'emergenza

· portabevande dal nuovo design

· alzacristalli elettrici con funzione «express-up» e chiusura comfort
· accensione automatica delle luci
· protezione per il bordo di carico in materiale sintetico nero zigrinato 
· piantone dello sterzo regolabile anche in senso longitudinale 
· nuovi rivestimenti dei sedili
· luci di cortesia nel portellone posteriore
Première per diverse innovazioni tecniche
Per Classe B sono disponibili (a richiesta) diversi sistemi high-tech che equipaggiano le vetture Mercedes-Benz di categoria superiore e che rendono lo Sports Tourer ancora più confortevole, versatile ed originale. Una delle dotazioni di maggior spicco della nuova tecnologia Mercedes è, ad esempio, il Park Assist attivo, che assiste il guidatore nelle manovre di parcheggio in retromarcia eseguendo autonomamente tutte le sterzate necessarie. Anche la funzione ECO start-stop, che spegne automaticamente il motore in folle, è una novità che Mercedes-Benz offre per la prima volta a bordo di Classe A e Classe B.

Sono disponibili tre nuovi sistemi Infotainment che dispongono, ad esempio, di display a colori, interfaccia Bluetooth, tastiera telefonica e presa per apparecchi audio esterni. I nuovi modelli di punta (Audio 50 APS e COMAND APS) offrono funzioni aggiuntive quali navigazione europea e lettore DVD. Il COMAND APS, inoltre, è dotato di comando vocale di serie.
Questi, in breve, i nuovi equipaggiamenti a richiesta di Classe B:

· Park Assist attivo 

· Audio 20,con funzione Bluetooth (di serie per versione SPORT) disponibile a richiesta anche con CD-Changer per 6 CD integrato

· Audio 50 APS con navigazione europea DVD, a richiesta con DVD-Changer per 6 DVD integrato

· COMAND APS con navigazione su hard disk e rappresentazione cartografica
· Funzione ECO start-stop (per B 150 e B 170 con cambio manuale)

· Cerchi in lega da 16 pollici a 5 razze (di serie per versione CHROME)

· Cerchi in lega da 17 pollici a 10 razze (di serie per versione SPORT)
· Comando vocale VOICETRONIC con immissione della parola intera

· Sound System Surround "LOGIC7"

· Interfaccia multimediale per supporti musicali esterni
Diverse dotazioni a richiesta sono anche comprese in attraenti pacchetti di allestimenti che Mercedes-Benz ha accuratamente selezionato per Classe B. Sono disponibili:
· Pacchetto Chrome per gli esterni, comprende, ad esempio, mascherina con lamelle color argento opaco e listelli cromati, fendinebbia con cornici cromate, terminale di scarico in acciaio legato lucido e protezione per il bordo di carico in acciaio legato. (parte dell’equipaggiamento di serie della versione CHROME)
· Visibilità light pack, comprende, ad esempio, tergicristalli con sensore pioggia, accensione fari, luci di localizzazione, retrovisore interno con antiabbagliamento automatico, spot di lettura posteriori, spot di lettura per il guidatore ed illuminazione vano piedi.

· Pacchetto sportivo, di serie per la versione SPORT, che, oltre alle dotazioni del pacchetto Chrome, comprende anche volante e leva del cambio in pelle, strumentazione con illuminazione bianca, pedaliera in lega d'acciaio con gommini antisdrucciolo, cerchi in lega da 17 pollici dal nuovo design ed assetto sportivo.

· Pacchetto Comfort per i sedili con sedile lato passeggero regolabile in altezza e sedili anteriori con regolazione dell'inclinazione dei cuscini e supporto lombare.

Design

Dettagli che fanno la differenza
· Nuovo design per mascherina, paraurti e cofano motore 
· Maniglie delle porte, alloggiamenti dei retrovisori e sottoporta in tinta con la carrozzeria 
· Nuovi materiali di pregio per l'abitacolo
Quando iniziarono a progettare il primo concetto stilistico di Classe B, i designer Mercedes-Benz avevano in mente una vettura versatile, compatta ed al tempo stesso spaziosa: una “monovolume” che avesse al tempo stesso il fascino ed il dinamismo di una vettura sportiva ed il carattere rappresentativo di una berlina con la Stella.

Nacque così un concept del tutto inedito, con un linguaggio formale assolutamente autonomo: lo Sports Tourer. Pur offrendo l'abitabilità di una station-wagon di categoria superiore, Classe B, con il suo profilo teso e muscoloso, esprime uno slancio ed un dinamismo che risvegliano la voglia di guidare.
Classe B Nuova Generazione è la massima espressione di questo concept. I designer hanno ridisegnato mascherina, elemento stilistico centrale del frontale, cofano motore e paraurti, conferendo alla vettura una personalità ancora più forte ed aggressiva. La mascherina presenta tre lamelle orizzontali (erano quattro), realizzate in grigio metallizzato ed impreziosite da raffinati inserti cromati, mentre il nuovo paraurti sottolinea in particolare l'ampia presa d'aria inferiore. 

Nel complesso, il nuovo design fa apparire il frontale più largo e particolarmente imponente, evidenziando il carattere sportivo di Classe B. Agilità ed esuberanza si esprimono nella linea “a freccia” del cofano motore, della mascherina e del paraurti. L'intero frontale risulta più dinamico e proteso in avanti, un elemento stilistico che caratterizza l'attuale linguaggio stilistico Mercedes-Benz. La linea “a freccia” del frontale, che si allunga dal centro del cofano motore verso la parte posteriore, è discreta ed efficace. Anche i gruppi ottici anteriori, particolarmente avvolgenti, sottolineano la sportività di Classe B. La larghezza così volutamente accentuata esprime senza ombra di dubbio attributi come forza, personalità e potenza. 

Linee espressive che sottolineano dinamismo ed eleganza
Il profilo della vettura mostra chiaramente il design a due volumi di Classe B e si caratterizza per la linea arcuata del tetto, che nasce dal frontale e si sviluppa fino al secondo montante posteriore, fortemente inclinato, esprimendo dinamismo ed eleganza al tempo stesso. La linea laterale che sale verso la coda e la linea di cintura dinamica trasmettono l'idea di un forte slancio in avanti. 

Con un sapiente gioco di superfici morbide e linee decise, anche il design delle fiancate mostra i tipici tratti dell'attuale stile Mercedes. In particolare è la linea caratteristica progressivamente ascendente verso la coda, che inizia dai parafanghi anteriori e termina nei gruppi ottici posteriori creando un'interessante delimitazione tra le superfici concave e convesse della carrozzeria sulle fiancate. Questa linea, inoltre, rafforza il profilo cuneiforme della vettura e quindi anche il carattere atletico e possente dello Sports Tourer.

L'ampia superficie vetrata laterale sottolinea il carattere emozionale della vettura: sebbene si riduca progressivamente verso la parte posteriore con un effetto sportivo, ciò non limita in alcun modo la generosa sensazione di spazio dei passeggeri. L'alloggiamento triangolare dei retrovisori ed il montante centrale e posteriore sono coordinati con la tonalità dei finestrini e ciò crea l'effetto di una superficie unica e compiuta che accentua la sensazione di lunghezza e dinamismo della vettura.
Alloggiamenti dei retrovisori esterni, maniglie delle porte e rivestimenti dei sottoporta ora realizzati in tinta con la carrozzeria su tutti i modelli conferiscono al design laterale della Classe B un tocco finale di armonia ed eleganza. 

Anche i nuovi copriruota ed i cerchi in lega dal nuovo design concorrono all'ulteriore valorizzazione estetica della vettura. 

Coda possente, saldamente ancorata alla strada 
La linea dinamica del frontale e delle fiancate prosegue e si integra armoniosamente anche nella coda, dove i gruppi ottici, il cui bordo superiore accoglie senza soluzione di continuità la linea delle spalle, fungono da raccordo diretto con le fiancate. L’ampio lunotto leggermente avvolgente e lo spoiler appena accennato riducono visivamente l’altezza della vettura e ne enfatizzano la larghezza.
I gruppi ottici dal look "Brillant" catturano l'attenzione sull'ampio portellone posteriore che ora è dotato di un'impugnatura cromata ancora più ergonomica. Anche il paraurti si presenta rinnovato con un elemento in materiale sintetico nero zigrinato collocato nella parte superiore che funge da protezione del bordo di carico. Sulla Classe B in versione Chrome o SPORT, questo componente è realizzato in acciaio legato lucido e conferisce un tocco di eleganza in più alla coda.

A richiesta sono disponibili tre nuove vernici metallizzate nelle tonalità marrone steppen, blu lotus e grigio mountain.

Tecnica
Consumi ridotti e maggior piacere di guida
· Riduzione dei consumi anche del 7% nel ciclo di marcia europeo
· Comoda funzione ECO start-stop per B 150 e B 170

· Park Assist per manovre di parcheggio automatiche in retromarcia
· Nuovi sistemi Infotainment con navigazione europea
BlueEFFICIENCY è il nuovo concetto che testimonia il costante impegno di Mercedes nella riduzione dei consumi e delle emissioni. Nell'attuale gamma della Classe B, i modelli BlueEFFICIENCY sono tre: i quattro cilindri di maggior successo (B 150 e B 170) con funzione ECO start-stop e la nuova B 170 NGT con alimentazione bivalente a benzina e metano. Grazie allo spegnimento automatico del motore, nella pratica i modelli benzina consumano fino al 9% in meno rispetto ai modelli di pari potenza senza funzione ECO start-stop. Nel ciclo di marcia europeo, Classe B in versione NGT consuma solo 4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri ed emette il 17% in meno di biossido di carbonio della B 170 con alimentazione benzina. 

Mercedes-Benz ha perfezionato nei minimi dettagli anche gli altri modelli della Classe B, migliorando anche in questo caso il bilancio con consumi ridotti fino al 7% rispetto ai precedenti modelli.

Per la progettazione e lo sviluppo del pacchetto BlueEFFICIENCY gli esperti si sono basati sul particolare profilo di utilizzo effettivo da parte dei Clienti Mercedes, rilevato nel corso di approfondite sperimentazioni su strada. I dati raccolti sulle condizioni di impiego quotidiane e sulle tipologie di guida dei modelli Mercedes confermano che Classe B viene utilizzata prevalentemente nel traffico a breve e medio raggio, con frequenti soste ai semafori, traffico intenso e code. Perciò Mercedes-Benz ha sviluppato una tecnologia che offre vantaggi considerevoli in termini di consumi proprio in situazioni di questo genere. Si tratta della funzione ECO start-stop, disponibile a richiesta a partire dall'autunno 2008.

La funzione ECO start-stop riduce consumi ed emissioni spegnendo automaticamente il motore nelle fasi di esercizio al minimo. Uno speciale display nella strumentazione segnala al guidatore se e quando esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore. Il guidatore non deve far altro che mettere il cambio in folle a velocità ridotta e azionare il pedale del freno. Il motore si arresta automaticamente e nella strumentazione viene visualizzata la funzione "ECO".
La superiorità della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi analoghi è dovuta all'avviamento del motore, che si riaccende in modo particolarmente veloce ma anche estremamente silenzioso non appena il guidatore preme il pedale della frizione o rilascia il freno. Questo è il vantaggio dell'alternatore-starter di nuova concezione che, integrato direttamente nella trasmissione a cinghia del motore, aziona l'albero motore molto più rapidamente e silenziosamente rispetto al tradizionale motorino d'avviamento. Durante la marcia l'alternatore-starter funge da alternatore e alimenta la batteria di bordo di Classe B. 

Grazie alla gestione intelligente, la batteria si ricarica solo quando è necessario, e soprattutto sfruttando le fasi di rilascio del motore per recuperare l'energia frenante e trasformarla in energia elettrica.
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La funzione ECO start-stop comprende una centralina elettronica che adegua il funzionamento del sistema alle condizioni di impiego della Classe B. In presenza di temperature esterne basse o particolarmente alte il motore non si spegne automaticamente in modo da mantenere la piena efficienza del riscaldamento o del climatizzatore.
Mercedes-Benz ha testato a fondo questa nuova tecnologia su circa 175 vetture sperimentali che hanno percorso complessivamente circa 1,2 milioni di chilometri, quasi la metà dei quali nel traffico urbano, quindi proprio nelle condizioni in cui la funzione ECO start-stop dimostra i maggiori vantaggi, ovvero un risparmio di carburante fino al 9%.
Gamma di motori a quattro cilindri da 95 a 193 CV 

Mercedes-Benz Classe B è disponibile in sette motorizzazioni a quattro cilindri: due diesel ad iniezione diretta, quattro motori benzina ed un modello con alimentazione bivalente a benzina e metano.
	
	B 180 CDI
	B 200 CDI


	B 150
	B 170
	B 170 NGT
	B 200
	B 200 TURBO

	Cilindrata       cm³


	1.991
	1.991
	1.498
	1.699
	2.034
	2.034
	2.034

	Potenza     kW/CV

	80/109
	103/140
	70/95
	85/116
	85/116
	100/136
	142/193

	Coppia max.   Nm


	250 a 
1600-

2600 giri/min


	300 a 
1600-

3000 giri/min
	140 a 
3500-

4000 giri/min
	155 a
3500-

4000 giri/min
	165 a
3500-

4000 giri/min
	185 a
3500-

4000 giri/min
	280 a
1800-

4850 giri/min

	0-100 km/h        s


	11,3
	9,6
	13,2
	11,3
	12,4
	10,1
	7,6

	Vel. max.     km/h


	183
	200
	174
	184
	184
	196
	225

	Consumo nel ciclo di marcia europeo
            l/100 km*


	5,2-5,4
	5,4-5,6
	6,2**-6,8
	6,4**-7,1
	7,5 m³
	7,2-7,5
	7,9-8,1

	Emissioni di CO2
                   g/km*


	137-140
	140-148
	158-163
	163-171
	135
	173-180
	190-195


* nel ciclo di marcia europeo; ** come modello BlueEFFICIENCY, disponibile dall'autunno 2008
Alimentazione a metano: un'interessante alternativa sul piano ecologico ed economico
Con il termine “Natural Gas Technology” (NGT), Mercedes-Benz definisce quei modelli alimentati a benzina ed a metano. 

La versione a metano di Classe B si basa sulla B 170, ma è equipaggiata con un motore da due litri di cilindrata che, con alimentazione a metano e benzina, eroga 85 kW/116 CV. Semplicemente premendo un tasto sul volante, il guidatore può cambiare il tipo di alimentazione del quattro cilindri e una speciale centralina elettronica esegue automaticamente la commutazione da benzina a metano, o viceversa, in modo del tutto fluido e impercettibile.

[image: image7.jpg]1) fahrfertig, unbeladen



Gli ingegneri Mercedes hanno modificato il motore con iniettori supplementari sulla parte inferiore del condotto di aspirazione. Un regolatore di pressione, montato in prossimità del motore e dotato di sensore, controlla l'alimentazione del metano, mantenendo costante la pressione all'interno del sistema. Il metano viene immagazzinato in appositi serbatoi alloggiati nella coda e sotto il vano piedi lato passeggero. I serbatoi del metano hanno un volume complessivo di 16 chilogrammi, sufficienti per un'autonomia di oltre 300 chilometri. Passando all'alimentazione a benzina, il guidatore avrà un'ulteriore autonomia di oltre 700 chilometri. Con il montaggio dei serbatoi per il gas, il volume del bagagliaio della Classe B è pari a 422 litri (-128, secondo il metodo di misurazione VDA).
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Nel ciclo di marcia europeo, B 170 NGT consuma solo 4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri ed emette soltanto 135 grammi di biossido di carbonio al chilometro. Ciò equivale approssimativamente al 17% in meno rispetto all'alimentazione a benzina della B 170. L'alimentazione a metano presenta considerevoli vantaggi anche sul piano economico: convertendo il consumo di metano nel ciclo di marcia europeo nell'equivalente energetico della benzina, il prezzo al chilometro con l'alimentazione a metano è di circa il 50% circa al di sotto dei costi di carburante per l'alimentazione a benzina. Va ricordato, inoltre, che in diversi Paesi chi acquista un'auto con alimentazione a metano gode di agevolazioni fiscali ed incentivi pubblici e privati. 

 


Concetto di Real Life Safety perfezionato
Classe B è una delle vetture più sicure del segmento. La sua sicurezza è un esempio di intelligente disposizione di motore e cambio in posizione obliqua (in parte davanti e in parte sotto la cellula dell'abitacolo), che assicura una zona di deformazione più estesa. Anche la posizione di seduta rialzata dei passeggeri si rivela particolarmente vantaggiosa in caso di impatto laterale. Oltre a questi aspetti, lo Sports Tourer si pone in testa a numerose altre vetture del segmento anche grazie agli equipaggiamenti che comprendono moderni ed efficaci sistemi di ritenuta. Gli equipaggiamenti di serie comprendono ad esempio airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sulle cinture anteriori e posteriori esterne, limitatori della forza di ritenuta adattivi e poggiatesta attivi anteriori, sistema di fissaggio ISOFIX nel vano posteriore e sidebag per testa e torace per i sedili anteriori.

In questa già ricca dotazione di sicurezza della Classe B Nuova Generazione, Mercedes-Benz ha introdotto l'illuminazione interna d'emergenza che si attiva automaticamente in seguito a un impatto di forte entità. In questo modo i passeggeri sono in grado di orientarsi meglio anche al buio e le squadre di soccorso sono facilitate nelle operazioni di salvataggio dei feriti.  
Luci di stop adattive come ulteriore contributo alla prevenzione degli incidenti
Anche nell'ambito della sicurezza attiva, Mercedes-Benz ha arricchito la dotazione di serie della Classe B con un'ulteriore novità capace di ridurre il rischio di tamponamento: le luci di stop adattive. 

Questa dotazione è frutto della ricerca antinfortunistica Mercedes-Benz, dalla quale risulta che tre quarti degli incidenti di grave entità si potrebbero evitare se gli automobilisti venissero avvisati di un pericolo per tempo e con chiarezza.Gli ingegneri hanno sviluppato le luci di stop adattive lampeggianti, testandone l'efficacia con osservazioni pratiche. È stato appurato, infatti, che le reazioni degli automobilisti costretti a frenare si riducono in media fino a 0,2 secondi se in una situazione di emergenza viene impiegato un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. A una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto della vettura che segue si riduce di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa.
Le luci di stop adattive con funzione di lampeggio rappresentano quindi una misura efficace per la prevenzione dei tamponamenti e rendono la guida più sicura.
Nel corso delle ricerche, gli esperti Mercedes hanno esaminato diverse luci di segnalazione. Le luci di stop, che in caso di frenata di emergenza lampeggiano più velocemente rispetto ai lampeggiatori di emergenza gialli, si sono rivelate particolarmente efficaci per segnalare il pericolo di tamponamento ai conducenti che seguono. Dalla ricerca condotta è emerso inoltre che l'accensione dell'impianto delle tradizionali luci di emergenza in situazioni di pericolo non incide in modo determinante sui tempi di reazione degli automobilisti.
Nuova funzione supplementare nell'ESP® per agevolare la partenza in salita 
Efficaci sistemi e funzioni di assistenza a bordo della Classe B rendono la guida ancora più sicura e confortevole. Elemento centrale di numerosi di questi sistemi è l'Electronic Stability Program ESP®, che racchiude nella centralina anche le funzioni del sistema antibloccaggio, del sistema antislittamento e del Brake Assist idraulico. Inoltre, l'ESP® crea i presupposti per ulteriori funzioni di assistenza. Una di queste è lo STEER CONTROL, l'assistente allo sterzo che modifica la forza da applicare sul volante nelle situazioni di guida critiche per aiutare il guidatore a stabilizzare la vettura.
L'ausilio alla partenza in salita è un'ulteriore funzione dell'Electronic Stability Program, anch'essa di serie, che punta soprattutto al miglioramento del comfort. Questa funzione impedisce l'arretramento involontario della Classe B quando il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all'acceleratore in fase di spunto in salita. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando così la partenza.
Manovre di parcheggio automatiche grazie ad ultrasuoni e sterzo elettromeccanico
Con Classe B anche la ricerca di un parcheggio e le manovre necessarie diventano ancora più facili e confortevoli. A richiesta, Mercedes-Benz equipaggia la sua compatta con il nuovo Park Assist attivo che si avvale di dieci sensori a ultrasuoni. Fino ad una velocità di 35 km/h i sensori esaminano la zona a destra e a sinistra della Classe B misurando la lunghezza e la profondità dello spazio libero. Una “P” nella strumentazione segnala al guidatore che la ricerca elettronica è in corso.
Una volta trovato un parcheggio adeguato alle dimensioni della vettura, sul display compare anche una freccia che segnala su quale lato della strada si trova il posto auto. Il guidatore non deve fare altro a questo punto che arrestarsi, inserire la retromarcia e confermare di voler parcheggiare premendo il tasto sul volante multifunzione. Non appena il guidatore aziona l'acceleratore, il Park Assist attivo effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia Classe B in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare l'acceleratore e il freno. I sensori a ultrasuoni del PARKTRONIC controllano le manovre e indicano lo spazio disponibile nella zona antistante e retrostante la vettura.
 


 I dieci sensori a ultrasuoni nel paraurti anteriore e posteriore della vettura trasmettono le informazioni rilevate a una centralina elettronica che calcola non solo le dimensioni dello spazio di parcheggio ma anche la migliore traiettoria per effettuare la manovra. Questi dati servono al servosterzo elettromeccanico della Classe B, il cui motorino elettrico esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari.
Il Park Assist segnala anche quei parcheggi davanti ai quali normalmente un automobilista non si fermerebbe. Infatti, questo sistema è talmente preciso che, per poter eseguire la manovra automaticamente, il posto auto deve misurare solo 1,30 m in più della vettura. In altri termini, per le dimensioni dello Sports Tourer è sufficiente un posto auto di soli 5,57 metri di lunghezza. 

Nuovi sistemi Infotainment con numerose funzioni aggiuntive 
Informazione, comunicazione, navigazione e intrattenimento: quattro concetti che sulle vetture moderne rivestono la stessa importanza, ad esempio, di una buona maneggevolezza, un comfort elevato o un motore potente. Ormai in auto nessuno intende più rinunciare a notiziari, telefono, navigazione e musica. Per Classe B, gli ingegneri di Sindelfingen hanno sviluppato nuovi impianti che introducono nel segmento delle compatte la tecnologia di punta delle categorie superiori. 
Sono disponibili tre nuovi apparecchi, ognuno dei quali è dotato, tra l'altro, di display a colori, sintonizzatore doppio o triplo per una migliore ricezione radio, regolazione del volume in funzione della velocità, tastiera per digitare numeri di telefono e frequenze radio, presa per il collegamento di apparecchi audio esterni e interfaccia Bluetooth per il collegamento wireless del telefono cellulare all'impianto viva voce.
· Audio 20 con lettore CD 

L'autoradio con lettore CD integrato (MP3-compatibile) comprende un sintonizzatore FM / AM / SW e LW con ricerca automatica delle emittenti, funzione RDS (con la ricezione FM), inserimento diretto della frequenza tramite tastiera nella consolle e display a colori da 5 pollici.
· Audio 50 APS con navigazione DVD
Questo sistema Infotainment riunisce in un solo apparecchio autoradio, telefono e sistema di navigazione europea su DVD. Le avvertenze per la navigazione – con zoom per gli incroci – vengono visualizzate tramite frecce su un display a colori da 5 pollici. Il lettore DVD integrato può essere utilizzato sia per dati di navigazione che per dati audio. Con il DVD-Changer integrato per 6 DVD (a richiesta), l'Audio 50 APS presenta di serie anche il comando vocale VOICETRONIC, ora ottimizzato con l'immissione della parola intera.
· COMAND APS con navigazione su hard disk per navigazione e Music Register
Questo sistema multimediale comprende un sistema di navigazione europeo i cui dati sono memorizzati su hard disk (40 gigabyte). Questa soluzione permette un accesso particolarmente rapido ai dati di navigazione e un calcolo ancora più veloce del percorso. La rappresentazione cartografica viene visualizzata su un display a colori da 6,5 pollici ad alta risoluzione. Inoltre, il COMAND APS comprende un Music Register con una capacità di memoria di quattro gigabyte. Qui il guidatore può memorizzare circa 1000 brani musicali in formato MP3 contenuti su CD, DVD o scheda di memoria. Il sistema riconosce automaticamente i titoli dei brani e gli interpreti e li visualizza sul display a colori. Sopra il display a colori l'impianto è dotato di uno slot per memory card SD che quindi possono essere utilizzate a loro volta come supporto musicale. Il COMAND APS, inoltre, è dotato di comando vocale di serie. A richiesta è disponibile anche il COMAND APS con DVD-Changer integrato per 6 DVD.
L'autoradio Audio 5 è disponibile per la Classe B come in passato, con le note funzioni e le stesse dotazioni.
Interfaccia interattiva per il collegamento di supporti musicali esterni 
Il COMAND APS dotato di Music Register e lettore di memory card è un chiaro segno di quanto importante sia stato il concetto di "'intrattenimento" nello sviluppo dei nuovi impianti audio. I Clienti Mercedes-Benz possono organizzare a piacere un proprio programma musicale e portarlo in viaggio su una scheda SD. Per la prima volta è possibile collegare ai nuovi sistemi Infotainment della Classe B anche “iPod”, pennette USB o altri supporti audio esterni grazie a un'interfaccia multimediale universale disponibile di primo impianto per tutti i sistemi Infotainment. Per il collegamento è sufficiente utilizzare un cavo adeguato, disponibile tra gli Accessori Originali Mercedes.
Questa interfaccia rappresenta molto di più di una semplice presa installata nel box portaoggetti sulla plancia. Questa nuova tecnologia comprende anche una centralina che collega i supporti musicali esterni con l'elettronica di bordo e il sistema di comando della Classe B. Il vantaggio risiede nel fatto che i titoli dei brani memorizzati su “iPod” vengono visualizzati nella strumentazione e sul display a colori nella consolle, perciò possono essere selezionati comodamente con i tasti del volante multifunzione. La batteria del supporto musicale portatile viene ricaricata automaticamente durante il collegamento alla vettura tramite interfaccia mediale.
Per chi non intende rinunciare al massimo piacere d'ascolto a bordo, è disponibile anche il Sound System Surround “Logic7” (a richiesta). Questo impianto garantisce gli eccezionali livelli d'ascolto di una sala da concerto, con una qualità del suono naturale a 360 gradi per tutti i passeggeri, a prescindere dal fatto che la sorgente sonora sia un DVD o un CD e che si tratti di una registrazione Dolby 5.1 con effetto surround o di una normale registrazione stereo. La ripartizione dei segnali musicali è affidata a dodici altoparlanti e a un amplificatore con una potenza di 450 Watt.
Maggiore sicurezza e comfort con il comando vocale
Sulla Classe B il comando vocale è di serie se il Cliente ordina l'Audio 50 APS con DVD-Changer per sei DVD o il sistema multimediale COMAND APS. Il VOICETRONIC consente di utilizzare in tutta comodità il telefono, l'impianto audio e il sistema di navigazione tramite immissione della parola intera. In altri termini, il guidatore non deve più sillabare le parole ma può semplicemente pronunciare il nome che desidera, ad esempio il nome di una destinazione, quello di un'emittente da cercare o un nome memorizzato nella rubrica telefonica.
Durante il breve dialogo il segnale vocale viene digitalizzato, trasformato in uno spettro di frequenza e infine analizzato. Nell'ordine dei millisecondi, il computer estrae diverse caratteristiche dal segnale vocale e riconosce in questo modo i cosiddetti fonemi, gli elementi onomatopeici che compongono una lingua. L'elettronica controlla tempestivamente ogni suono, raggruppa i singoli fonemi, li confronta con il contenuto di un dizionario fonemico già memorizzato e determina la probabilità acustica della parola. Il sistema è in grado così di rilevare anche le più piccole differenze di pronuncia, distinguendo ad esempio tra le parole “Tortona” e “Cortona”. Nel sistema sono memorizzati complessivamente i fonemi di sei diverse lingue.
Con il VOICETRONIC, Mercedes-Benz fornisce un importante contributo alla sicurezza stradale in quanto il guidatore non è più costretto ad allontanare le mani dal volante per azionare il telefono o l'impianto audio. La guida risulta più rilassata e l'attenzione sul traffico maggiore. Nel 1996, Mercedes-Benz è stata l'unica Casa automobilistica in assoluto ad offrire un sistema a comando vocale di questo tipo.
Mercedes-Benz B 180 CDI

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	80/109 a 4200/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 1600-2600/min

	Regime massimo
	1/min
	4800

	Rapporto di compressione 
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, Iniezione diretta, turbocompresso


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale, sei marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

6. marcia

Retromarcia.
	3,24 (Marcia 1-4)/2,70 (Marcia 5-6, R)

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273 

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1435

	Carico utile secondo CE
	kg
	445

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	11,3

	Velocità massima
	km/h
	183

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	5,2-5,4

137-140



* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 200 CDI
Motore
	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	103/140 a 4200/min

	Coppia nominale
	Nm
	300a 1600-3000/min

	Regime massimo
	1/min
	4800

	Rapporto di compressione 
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, Iniezione diretta, turbocompresso


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale, sei marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

6. marcia

Retromarcia.
	3,24 (Marce 1-4)/2,70 (Marce 5-6, R)

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1435

	Carico utile secondo CE
	kg
	445

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,6 

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	5,4-5,6

140-148 


* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 150
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1498

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 69,2

	Potenza nominale
	kW/PS
	70/95 a 5200/min

	Coppia nominale
	Nm
	140 a 3500-4000/min

	Regime massimo
	1/min
	6300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	4,06

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 15

	Pneumatici
	
	195/65 R 15 


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1556/1551

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1603

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1300

	Carico utile secondo CE
	kg
	535

	Peso totale ammesso
	kg
	1835

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	13,2

	Velocità massima
	km/h
	174

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2

	l/100 km

g/km
	6,6-6,8

158-163




* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 170
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1699

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 78,5

	Potenza nominale
	kW/PS
	85/116 a 5500/min

	Coppia nominale
	Nm
	155 a 3500-4000/min

	Regime massimo
	1/min
	6300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	195/65 R 15 


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1556/1551

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1603

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1310

	Carico utile secondo CE
	kg
	520

	Peso totale ammesso
	kg
	1830

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	11,3

	Velocità massima
	km/h
	184

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	6,8-7,1

163-171




* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 170 NGT
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2.034

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	85/116 a 5.750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	165 a 3.500 - 4.000 giri/min

	Regime massimo
	1/min
	6.300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1624

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	416-2117

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1470

	Carico utile secondo CE
	kg
	480

	Peso totale ammesso
	kg
	1950

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi 

	
	
	Benzina
	Gas metano

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	12,4
	12,4

	Velocità massima
	km/h
	184
	184

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	7,3 

175
	4,9 kg/100 km

135


* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 200
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	100/136 a 5500/min

	Coppia nominale
	Nm
	185 a 3500-4000/min

	Regime massimo
	1/min
	6300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	3,72

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1345

	Carico utile secondo CE
	kg
	535

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,1

	Velocità massima
	km/h
	196

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	7,2-7,5 

173-180

* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg)


Mercedes-Benz B 200 TURBO
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	142/193 a 5000/min

	Coppia nominale
	Nm
	280 a 1800-4850/min

	Regime massimo
	1/min
	6000

	Rapporto di compressione 
	
	9,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia 

 6. marcia

Retromarcia..
	3,24 (Marcia 1-4) / 2,70 (Marcia 5,6, R) 

4,21

2,54

1,71

1,26

1,18

0,95

5,02


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1370

	Carico utile secondo CE
	kg
	510

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,6  

	Velocità massima
	km/h
	225 

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	7,9-8,1

190-195 


* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg)
Comunicato stampa
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La funzione ECO start-stop si basa su un �alternatore-starter integrato nella trasmissione a cinghia del motore.
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Anche la Classe B Nuova Generazione è caratterizzata da dimensioni esterne compatte a fronte di una generosa abitabilità.
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Ricerca di un parcheggio: i sensori a ultrasuoni misurano lunghezza e profondità degli spazi liberi su entrambi i lati della strada.





Manovre di parcheggio: il Park Assist parcheggia la Classe B nello spazio libero, mentre il guidatore deve solo azionare acceleratore e freno.
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Sulla Classe B i serbatoi per il metano (raffigurati in blu) sono montati nella coda e sotto il vano piedi lato passeggero.





�









