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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

Classe A Nuova Generazione
La compatta Mercedes-Benz definisce nuovi   standard di sicurezza, comfort e tutela ambientale
Stoccarda – Con oltre 500.000 unità prodotte in soli tre anni e mezzo, Classe A è uno dei modelli più venduti della gamma Mercedes-Benz. La compatta Mercedes-Benz si presenta oggi nella sua ultima generazione ancora più giovanile, più accattivante e più attenta all’ambiente, grazie ad un design rivisitato, equipaggiamenti ancora più prestigiosi ed innovazioni tecniche per i massimi livelli di sicurezza, comfort e riduzione dei consumi. Per i modelli di maggiore successo (A 150 e A 170) è disponibile la comoda funzione ECO start-stop, che consente di ridurre i consumi di benzina fino al 9% nel ciclo urbano. Per la A 160 CDI Coupé, Mercedes-Benz ha sviluppato la versione BlueEFFICIENCY, che riduce i consumi ad appena 4,5 litri per 100 chilometri, con un risparmio di carburante superiore all'8%. Classe A è la prima compatta al mondo a ricevere la Certificazione Ambientale internazionale rilasciata da Enti indipendenti, a testimonianza degli enormi progressi raggiunti in campo ecologico. 

Dal lancio sul mercato nel 1997, Classe A si è fatta straordinariamente apprezzare nel segmento per il suo ruolo di trendsetter e la grande capacità innovativa. Massimi livelli di sicurezza, versatilità elevata e affidabilità tipica Mercedes-Benz sono da annoverare tra i punti di forza di questo modello che, grazie al concept unico, ha entusiasmato in tutto il mondo circa 1,7 milioni di automobilisti di entrambi i sessi.
Classe A Nuova Generazione si presenta nella primavera del 2008 completamente rinnovata in entrambe le versioni (Berlina e Coupé). Il frontale appare più giovane e sportivo. I nuovi proiettori dalla linea slanciata rappresentano l’elemento di raccordo tra frontale e fiancata, sottolineando l’armonia formale tra questi elementi. Il nuovo paraurti conferma la prima impressione; la presa d’aria inferiore di maggiori dimensioni fa apparire la carrozzeria più larga. La mascherina del radiatore si presenta con un nuovo design, che mette in evidenza il carattere dinamico della vettura.
Versioni: stile ancora più individuale per ELEGANCE e AVANTGARDE
Le versioni si distinguono con maggiore facilità grazie ad elementi di design specifici sul frontale. Se nella versione di base le lamelle della mascherina sono di colore grigio scuro, nelle versioni ELEGANCE ed AVANTGARDE si presentano in grigio atlante metallizzato ed in argento iridium lucido con inserti cromati. Eleganti listelli cromati sottolineano ulteriormente la raffinatezza e cura dei dettagli. La versione AVANTGARDE si presenta con un paraurti completamente rinnovato, il cui design esalta ulteriormente la linea “a freccia” del frontale, sottolineando la maggiore agilità del nuovo modello.
Nelle diverse versioni di allestimento, le fiancate si caratterizzano per il design dei cerchi. Il modello di base è equipaggiato con cerchi da 15 pollici con copriruota a 7 razze, mentre su ELEGANCE ed AVANTGARDE sono montati i cerchi in lega da 16 pollici. I retrovisori esterni di dimensioni generose e le maniglie delle porte sono in tinta con la carrozzeria su tutti i modelli. Le modanature di protezione laterali adottate finora sono state sostituite da listelli cromati che conferiscono un tocco di eleganza in più ai modelli ELEGANCE ed AVANTGARDE.

Sulla coda spiccano il nuovo paraurti ed i nuovi gruppi ottici, particolarmente avvolgenti. Questi nuovi elementi fanno apparire la carrozzeria più larga e quindi più possente. I modelli ELEGANCE ed AVANTGARDE sono caratterizzati anche dal paraurti posteriore con listelli cromati e catarifrangenti. La nuova impugnatura ancora più ergonomica del portellone posteriore è cromata per entrambe le versioni, al pari del terminale di scarico ovale. 

Abitacolo: interni più raffinati, con ampi vani portaoggetti e nuovi rivestimenti
Anche per quel che riguarda gli interni, i designer Mercedes hanno puntato a rendere più raffinato l’abitacolo scegliendo, nuovi tessuti di rivestimento per sedili e pannelli delle porte. Su ELEGANCE ed AVANTGARDE i sedili si distinguono per i raffinati rivestimenti in pelle sintetica ARTICO e tessuto, disponibile in tre tonalità. I nuovi inserti in alluminio grigio fumo spazzolato donano un tocco di personalità agli interni della AVANTGARDE, mentre sulla ELEGANCE spiccano le modanature in legno, che valorizzano ulteriormente l’atmosfera elegante. Tutte le versioni hanno in comune il generoso vano portaoggetti sulla consolle ed il nuovo portabevande tra i sedili anteriori.
Per le versioni ELEGANCE ed AVANTGARDE è di serie il pacchetto Comfort per i sedili, che comprende cuscino regolabile in inclinazione, supporto lombare, sedile di guida regolabile in altezza, bracciolo anteriore e rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero. 

Riduzione dei consumi: la A 160 CDI BlueEFFICIENCY consuma appena 4,5 litri
Classe A Nuova Generazione vanta consumi particolarmente contenuti (4,9 - 8,1 litri per 100 chilometri). Grazie ad interventi mirati, il consumo del moderno propulsore diesel ad iniezione diretta è inferiore di oltre l’8% (ovvero 0,5 litri in meno per 100 chilometri) rispetto al modello precedente. Il modello A 160 CDI Coupé con cambio manuale sarà disponibile nella versione BlueEFFICIENCY (a partire dall’autunno del 2008), che migliora ulteriormente il rendimento del motore, l’aerodinamica, la resistenza al rotolamento, la gestione energetica ed il peso. Queste soluzioni concorrono ad un risparmio di carburante pari a 0,4 litri; A 160 CDI BlueEFFICIENCY consuma nel ciclo di marcia europeo solo 4,5 litri per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 del Coupé da 60 kW/82 CV sono pari a 119 grammi per chilometro.
La versione BlueEFFICIENCY comprende anche una mascherina del radiatore ottimizzata dal punto di vita aerodinamico. Chiusa sul lato interno, questa mascherina riduce l’afflusso d’aria al motore, garantendo comunque sempre un efficace raffreddamento del propulsore CDI. Inoltre la carrozzeria è ribassata di dieci millimetri per ridurre ulteriormente la resistenza areodinamica.
Ad una riduzione dei consumi della A 160 CDI BlueEFFICIENCY concorre anche una gestione ottimizzata e razionale dell’alimentazione elettrica. Un apposito sensore controlla costantemente la batteria e, quando lo stato di carica è sufficiente, consente di ridurre temporaneamente la potenza dell'alternatore. In questo modo si riduce anche il carico del motore che, di conseguenza, consuma meno carburante. Per ricaricare la batteria in modo efficiente, la gestione dell’alternatore sfrutta in modo sistematico le fasi di rilascio del motore per produrre energia elettrica. 

Funzione start-stop: il motore si spegne automaticamente al regime minimo
Con la nuova funzione ECO start-stop gli ingegneri Mercedes sono riusciti a ridurre i consumi dei modelli benzina di 0,4 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo. Questa funzione è disponibile a richiesta senza sovrapprezzo a partire dall’autunno 2008 per i due modelli Classe A di maggiore successo: la A 150 e la A 170. Si tratta di un dispositivo che spegne automaticamente il motore quando il guidatore mette il cambio in folle a velocità ridotta, azionando contemporaneamente il pedale del freno. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione.
Il motore si riaccende in una frazione di secondo, e quasi impercettibilmente, non appena viene premuto il pedale della frizione o si rilascia il freno. Questo sistema di avviamento del motore, tanto rapido quanto confortevole, rappresenta un vantaggio fondamentale della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi simili. Per questo sistema, Mercedes-Benz si avvale di un alternatore-starter collegato all'albero motore attraverso la trasmissione a cinghia. Il motore è così in grado di avviarsi molto più rapidamente e silenziosamente di quanto non avvenga con il tradizionale motorino di avviamento. Durante la marcia, l'alternatore-starter alimenta la rete di bordo. 

Nel traffico urbano il consumo si riduce del 9%
Con la funzione ECO start-stop il consumo si riduce di circa il 6,5% nel ciclo di marcia europeo. La A 150 BlueEFFICIENCY (70 kW/95 CV) ha registrato nel test un consumo di 5,8 litri per 100 chilometri (pari a 139 grammi di anidride carbonica ogni chilometro). 

Nell’utilizzo su strada si può ottenere un enorme risparmio di carburante, come hanno dimostrato i numerosi test effettuati. I collaboratori Mercedes hanno testato questo sistema in 175 vetture sperimentali, percorrendo complessivamente circa 1,2 milioni di chilometri. Circa la metà di questa “maratona” si è svolta nel traffico urbano, dove la nuova funzione ECO start-stop ha permesso risparmi di carburante fino al 9%. 

Ecologia: Classe A è la prima compatta con certificazione ambientale
Per Mercedes-Benz, tali risultati sono fondamentali quando si tratta di dare un giudizio sulle nuove tecnologie. La Casa automobilistica di Stoccarda valuta la compatibilità ambientale dei propri modelli non solo sulla base dei consumi e delle emissioni, ma prende anche in considerazione tutto il ciclo di vita della vettura: dalla produzione all’utilizzo di molti anni fino al riciclaggio. Dall’analisi di oltre 40.000 singoli processi si ricava un quadro generale che consente di effettuare una valutazione obiettiva del lavoro di sviluppo e progettazione.
Questo bilancio ecologico costituisce la base per la certificazione ambientale secondo la severa norma ISO 14062 «Design For Environment» e Mercedes-Benz è l'unica Casa automobilistica in assoluto ad aver ottenuto questo riconoscimento. Esso vale anche per la Classe A Nuova Generazione, a conferma dei considerevoli progressi ottenuti nel campo della tutela ambientale. Su un percorso di 150.000 chilometri, le emissioni di CO2 sono risultate del 7% circa inferiori a quelle registrate per il modello precedente (W 168) del 2004. Le emissioni di ossido d'azoto sono state ridotte addirittura del 13%.
Ancora migliori sono i risultati registrati dalla A 150 BlueEFFICIENCY con funzione ECO start-stop. Questa nuova tecnica riduce di un ulteriore 5% le emissioni di biossido di carbonio per l'intero ciclo di vita, perciò il bilancio ecologico mostra una considerevole diminuzione (oltre il 12%) delle emissioni di CO2 rispetto al modello precedente (W 168). 

Oltre al contenimento di consumi ed emissioni, per la certificazione ambientale sono importanti anche altri aspetti quali, ad esempio, il sistema di riciclaggio della vettura. Classe A ottempera già oggi alla norma UE che entrerà in vigore dal 2015 e che prescrive una quota riciclabile del 95%. I componenti in materiale sintetico con un peso complessivo di 30,8 kg possono essere prodotti con pregiati materiali riciclati, pari a due volte e mezzo il modello precedente. 
Il concept ecologico di Classe A si basa anche sull'impiego di materie prime rinnovabili. Mercedes-Benz realizza diversi componenti della vettura con materiali quali lino, noccioli di oliva, cotone, cocco, impiallacciatura di legno e fibre di canapa. Rispetto al precedente modello, il peso di questi componenti è salito di circa un terzo. Mercedes-Benz ha raccolto informazioni dettagliate sul bilancio ecologico in una brochure pubblicata sul sito www.media.daimlerchrysler.com.  
Sicurezza: luci di stop adattive allertano i guidatori che seguono
Classe A Nuova Generazione si presenta rinnovata anche in termini di sicurezza e comfort, con un livello di dotazione tipico delle vetture di categoria superiore.  Classe A è dotata, tra gli altri, di un importante sistema per la prevenzione degli incidenti: le luci di stop adattive. In presenza di una eventuale frenata d’emergenza da velocità superiori ai 50 km/h, le luci di stop iniziano a lampeggiare velocemente avvertendo il guidatore che segue della situazione di potenziale pericolo, in modo che questi possa reagire più rapidamente. Le luci di stop adattive sono il frutto di approfondite ricerche condotte sul comportamento degli automobilisti in caso di frenata. Gli ingegneri Mercedes hanno appurato che il tempo di reazione degli automobilisti si riduce in media di 0,2 secondi se in una situazione di emergenza viene impiegato un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. Ad una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto della vettura può ridursi di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa. 
Se la vettura si arresta da una velocità superiore a 70 km/h, oltre alle luci di stop adattive si attiva automaticamente anche l'impianto luci di emergenza. 

In merito alla protezione dei passeggeri, Classe A è dotata di airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sulle cinture anteriori e posteriori esterne, limitatori della forza di ritenuta, poggiatesta attivi anteriori e sidebag anteriori per testa e torace, stabilendo così nuovi parametri di riferimento nella categoria. La ricca gamma di equipaggiamenti per la sicurezza è stata completata dall’illuminazione interna d’emergenza, che si accende automaticamente in seguito ad un eventuale incidente di una determinata gravità, al fine di facilitare l’orientamento agli occupanti e le operazioni di soccorso. 

Park Assist: ultrasuoni e sterzo elettrico per agevolare le manovre di parcheggio
Classe A “assiste” il guidatore nella ricerca di un posto auto e nelle manovre di parcheggio in retromarcia con il Park Assist attivo, disponibile a richiesta per tutti i modelli. Con l’ausilio di nuovi sensori ad ultrasuoni laterali, mentre la vettura avanza questo sistema è in grado di individuare e di segnalare con un apposito display la presenza di un posto auto di dimensioni adeguate alla Classe A su entrambi i lati della carreggiata. Fino a una velocità di 35 km/h i sensori scansionano la zona a destra e sinistra della Classe A, misurano lunghezza e profondità dello spazio libero e segnalano con una “P” nella strumentazione che la ricerca è in corso. 

Una volta trovata una possibilità di parcheggio, sul display compare una freccia che indica al guidatore su quale lato della carreggiata si trova il posto auto. Se il guidatore inserisce la retromarcia, confermando così di voler parcheggiare, e preme il pedale dell’acceleratore, il Park Assist effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia la vettura in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori ad ultrasuoni del PARKTRONIC assistono il sistema durante il parcheggio indicando la distanza della Classe A dalle vetture parcheggiate davanti e dietro. 

Il Park Assist comprende complessivamente 10 sensori ad ultrasuoni, collocati nel paraurti anteriore e posteriore, e una centralina elettronica che elabora i segnali inviati dai sensori calcolando la traiettoria migliore per entrare nello spazio di parcheggio. Queste informazioni vengono trasmesse al servosterzo elettromeccanico della Classe A, il cui motorino elettrico esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari. Perché il sistema possa effettuare autonomamente le manovre di parcheggio, il posto auto deve essere appena 1,30 metri (65 cm anteriori e 65 cm per il posteriore) più lungo della Classe A, tanto è precisa la tecnica di cui si avvale. Date le dimensioni particolarmente compatte della Classe A, il posto auto quindi deve essere lungo appena 5,18 metri circa: attualmente nessun'altra automobile al mondo è in grado di parcheggiare autonomamente in un posto auto così piccolo.
Gli ingegneri Mercedes hanno inoltre integrato nel noto Electronic Stability Program (ESP®) una nuova funzione: l’ausilio alla partenza in salita, che impedisce l’arretramento involontario della Classe A quando il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all’acceleratore in fase di spunto in salita. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando così la partenza.
Audio: nuovi impianti con Bluetooth, display a colori e navigazione europea
Come tutti i nuovi modelli Mercedes model year 2008, anche Classe A è equipaggiata con impianti ancora più evoluti per l’informazione, la comunicazione, la navigazione e l’intrattenimento – in altri termini, per il sistema Infotainment. Sono disponibili quattro sistemi audio: Audio 5, Audio 20, Audio 50 APS e COMAND APS. A partire dall'Audio 20, di serie sulla versione Avantgarde, questi sistemi raggruppano autoradio con doppio sintonizzatore, display a colori, interfaccia Bluetooth per il cellulare, tastiera telefonica, lettore CD, regolazione automatica del volume in funzione della velocità e una presa per apparecchi audio esterni collocata nel box portaoggetti sulla plancia. L'Audio 50 APS è dotato anche di navigazione europea DVD e lettore DVD, mentre l’impianto più sofisticato, il COMAND APS, comprende, tra l’altro, navigazione su hard disk, Music Registrer, lettore per memory card (SD) e comando vocale. Il VOICETRONIC consente di utilizzare in tutta comodità il telefono, l'impianto audio e il sistema di navigazione tramite comandi vocali. Il guidatore non deve più sillabare le singole lettere, ma può semplicemente pronunciare la parola che desidera, ad esempio il nome di una destinazione, quello di un'emittente da cercare o un nome memorizzato nella rubrica telefonica. A partire dall’Audio 20 è disponibile anche la variante di impianto audio con caricatore CD/DVD integrato.

Interfaccia: "iPod" azionabile dai tasti sul volante
La nuova interfaccia multimediale interattiva (a richiesta), che consente di collegare lettore MP3, pennetta USB o un altro impianto audio esterno con il sistema Infotainment a bordo della Classe A, apre nuovi orizzonti per quel che riguarda il piacere d’ascolto in viaggio. Ora gli apparecchi audio esterni si possono comodamente azionare utilizzando i tasti sul volante multifunzione, mentre i titoli dei brani vengono visualizzati nella strumentazione e sul display a colori nella consolle. La batteria del supporto musicale portatile si ricarica mentre esso è collegato alla vettura attraverso l'interfaccia mediale. Per il collegamento di “iPod” e dispositivi analoghi è sufficiente utilizzare l’I-POD Interface Kit, disponibile nella gamma di Accessori Originali Mercedes.
Il pluri-premiato Sound Ssystem Surround “Logic7”, introdotto in anteprima assoluta sulla Classe S, è dotato di una potenza di 450 Watt ed è dotato di dodici altoparlanti (Coupé: dieci).  

Per ulteriori informazioni e notizie su Mercedes-Benz potete consultare il sito Internet: www.media.daimler.com 

I principali interventi:

Le novità di Classe A
Design

· Frontale: fari, mascherina e paraurti dal nuovo design
· Fiancate: nuovo design per retrovisori esterni 
· Nuovo design per i cerchi
· Coda: gruppi ottici posteriori e paraurti dal nuovo design
· Interni: nuovi rivestimenti per i sedili 
Equipaggiamenti
· Versione AVANTGARDE con nuovi inserti in alluminio grigio fumo
· Versione AVANTGARDE  con Audio 20 con interfaccia Bluetooth di serie 

· Versione ELEGANCE con Park Assist di serie

· Retrovisori esterni e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria 
· Accensione automatica delle luci e copertura del vano bagagli di serie
· ESP® con ausilio alla partenza in salita 
· Luci di cortesia nel portellone posteriore 
Sicurezza
· Luci di stop adattive lampeggianti di serie
· Illuminazione interna d'emergenza di serie 
Propulsione
· Funzione ECO start-stop a richiesta per A 150 e A 170

· A 160 CDI Coupé anche in versione BlueEFFICIENCY

Tecnica
· Park Assist attivo a richiesta sulla versione d’ingresso e AVANTGARDE 
· Nuovi sistemi Infotainment con numerose funzioni supplementari tra cui l’interfaccia Bluetooth di serie dall’Audio 20
· Sound System Surround a richiesta
· COMAND APS con navigazione su hard disk e comando vocale 
· Interfaccia mediale interattiva a richiesta 
Equipaggiamenti
Maggior cura nei dettagli
· Due versioni, Berlina e Coupè, e sette motorizzazioni a scelta
· Dotazione di serie ancora più ricca 
· Due versioni di allestimento dalla forte personalità
Sicura e consapevole delle proprie qualità, dal 1997 Classe A si differenzia dalle altre compatte, affermandosi come trendsetter in materia di sicurezza, funzionalità ed affidabilità. Queste e numerose altre doti della Classe A hanno conquistato circa 1,7 milioni di automobilisti in tutto il mondo, più della metà dei quali sono nuovi Clienti Mercedes, a testimonianza del fatto che la compatta Mercedes esercita un grande fascino.
Classe A Nuova Generazione si presenta ancora più attraente. Grazie agli interventi di facelift relativi al design, equipaggiamenti, tecnica, contenimento dei consumi e compatibilità ambientale, la nuova Classe A è la migliore ed al tempo stesso la più innovativa di tutti i tempi. 

L'individualità resta una delle caratteristiche distintive di Classe A. Sono disponibili due versioni di carrozzeria che si rivolgono a target diversi: la Berlina (5 porte), con il suo concept versatile e funzionale per l'impiego quotidiano, ed il Coupé (3 porte), che coniuga le eccezionali doti di comfort e sicurezza con un'elevata dose di freschezza e sportività. In aggiunta alla versione d’ingresso, sono disponibili le due versioni ELEGANCE ed AVANTGARDE. Numerose dotazioni a richiesta offrono ulteriori possibilità di personalizzazione. 

Per Classe A sono disponibili sette propulsori 4 cilindri, abbinati a un cambio manuale a cinque o sei marce in funzione della coppia. A richiesta è disponibile anche il cambio automatico a variazione continua AUTOTRONIC. La gamma di potenza dei motori varia da 60 kW/82 CV a 142 kW/193 CV. Con consumi compresi tra i 4,5 e gli 8,1 litri per 100 km (ciclo di marcia europeo combinato), questi 4 cilindri sono tra i più parsimoniosi nella loro classe di cilindrata e potenza.

Nuovi equipaggiamenti di serie e sistemi di assistenza alla guida
Classe A spicca nel panorama delle compatte anche per le sue dotazioni di sicurezza e comfort. Gli equipaggiamenti di base comprendono, ad esempio, airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, sidebag per testa e torace, limitatori della forza di ritenuta adattivi, poggiatesta attivi anteriori, volante multifunzione, servosterzo parametrico in funzione della velocità, sistema di ammortizzazione selettiva e climatizzatore. 

Oltre a questa già ampia scelta, sono disponibili ulteriori dotazioni di serie e nuovi sistemi di assistenza alla guida che migliorano ulteriormente sicurezza e comfort:
· vano portaoggetti più capiente tra i sedili anteriori 
· retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
· ausilio alla partenza in salita
· luci di stop adattive lampeggianti 
· illuminazione interna d'emergenza
· portabevande dal nuovo design
· alzacristalli elettrici con funzione «express-up» e comfort
· accensione automatica delle luci
· copertura del vano bagagli
· copriruota dal nuovo design 
· nuovi rivestimenti dei sedili 
· maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria
· luci di cortesia nel portellone posteriore
ELEGANCE e AVANTGARDE con equipaggiamenti ancora più differenziati
Le versioni ELEGANCE e AVANTGARDE presentano ulteriori dettagli per esaltare ulteriormente comfort e design. Le dotazioni aggiuntive, ulteriormente arricchite con il facelift rispetto al modello di base, comprendono, ad esempio:
· terminale di scarico ovale con modanatura in acciaio legato lucido
· Audio 20 con interfaccia Bluetooth di serie per versione AVANTGARDE

· Park Assist di serie per versione ELEGANCE
· listello cromato sopra i sottoporta
· spoiler anteriore con listelli cromati, design originale per il modello AVANTGARDE 

· paraurti posteriore con listelli cromati e catarifrangenti , con inserto nero per il modello AVANTGARDE 

· Berlina: cerchi in lega da 16 pollici, a 10 doppie razze per ELEGANCE e a 5 razze per AVANTGARDE per la Berlina;

· Coupè: cerchi in lega da 16” a 7 razze per la ELEGANCE e pacchetto sportivo con cerchi in lega da 17” a 7 razze per la versione AVANTGARDE  
· volante in pelle 
· fendinebbia con cornice cromata
· rivestimenti dei sedili in tessuto e pelle sintetica ARTICO

· pacchetto Comfort per i sedili con regolazione dell'inclinazione dei cuscini anteriori, supporto lombare sui sedili anteriori e sedile lato passeggero regolabile in altezza 
· inserti in legno di mirto (ELEGANCE) o in alluminio spazzolato grigio fumo (AVANTGARDE)

Nuove dotazioni a richiesta per migliorare consumi e comfort
L'ampia scelta di equipaggiamenti a richiesta prevede sistemi high-tech superiori alle normali aspettative del segmento. I nuovi sistemi Infotainment, disponibili in diversi modelli, dispongono ad esempio di display a colori, interfaccia Bluetooth, tastiera telefonica e di una presa per apparecchi audio esterni. I modelli di punta (Audio 50 APS e COMAND APS) offrono funzioni aggiuntive quali navigazione europea e lettore DVD. Il COMAND APS, inoltre, è dotato di comando vocale di serie.

Un ulteriore highlight è il nuovo Park Assist, che assiste il guidatore nelle manovre di parcheggio in retromarcia eseguendo autonomamente tutte le sterzate necessarie. Questi i nuovi equipaggiamenti a richiesta della Classe A in breve:

· Park Assist (di serie solo per versione ELEGANCE)
· Audio 20, a richiesta anche con CD-Changer per 6 CD integrato (di serie solo per versione AVANTGARDE)
· Audio 50 APS con navigazione europea DVD, a richiesta con DVD-Changer per 6 DVD integrato
· COMAND APS con navigazione su hard disk e rappresentazione cartografica 
· Funzione ECO start-stop (per A 150 e A 170 con cambio manuale)

· Comando vocale VOICETRONIC 
· Sound System Surround LOGIC7

· Interfaccia multimediale per supporti musicali esterni 
Diverse dotazioni a richiesta sono anche comprese in pacchetti di allestimenti che Mercedes-Benz ha accuratamente selezionato per Classe A. E’ possibile scegliere tra il Visibility Pack, il pacchetto sportivo ed il nuovo pacchetto Exclusive, composto da allestimenti in pelle, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente e climatizzazione automatica COMFORTMATIC.

Design

Un carattere inconfondibile
· Il nuovo design del frontale esprime sicurezza e dinamismo 
· Ulteriori elementi di design sottolineano il carattere delle versioni 
· La cura per il dettaglio valorizza gli interni
“Compatta e versatile”. Con questo slogan i designer Mercedes a metà degli anni Novanta hanno affrontato una sfida inedita: disegnare una vettura le cui linee fossero tanto originali quanto la sua stessa carrozzeria. Il risultato fu Classe A.
La geniale intuizione dei designer è stata confermata dal successo ottenuto dalla compatta Mercedes, il cui linguaggio formale, come in passato, rispecchia il carattere della vettura: giovane, moderna e dinamica.
Per Classe A Nuova Generazione è stato ulteriormente perfezionato il fortunato design "one box", con l'obiettivo di rafforzare il carattere della vettura attraverso linee ancora più slanciate ed incisive e sottolinearne la forte personalità. L'intervento di maggior spicco in questo senso è la rivisitazione del frontale, che ora presenta nuovi fari, un paraurti ancora più incisivo ed una mascherina diversa.

Il frontale di Classe A è caratterizzato da una linea marcatamente “a freccia”, un elemento distintivo del linguaggio formale Mercedes che evidenzia doti quali esuberanza, potenza ed agilità. In perfetta armonia con il frontale sono i contorni più pronunciati del paraurti anteriore e la presa d'aria inferiore più ampia che sottolinea la larghezza della carrozzeria conferendole un aspetto più imponente.
Anche la mascherina è più incisiva che in passato e catalizza l'attenzione come elemento centrale del frontale. Gruppi ottici, paraurti, mascherina e cofano motore si fondono in un insieme particolarmente armonioso che esprime perfezione tecnica e formale.

Maggiore differenziazione delle versioni 
Il nuovo design del frontale ha fornito anche l'opportunità di esaltare maggiormente l'aspetto delle singole versioni, rafforzando il carattere individuale dei modelli ELEGANCE e AVANTGARDE: oggi anche paraurti e presa d'aria inferiore diventano elementi distintivi.
· Nel modello di base le lamelle della mascherina sono realizzate in colore grigio scuro e la presa d'aria inferiore del paraurti è suddivisa da un inserto trasversale in tinta con la carrozzeria.

· Per la ELEGANCE le lamelle della mascherina si presentano in grigio atlante metallizzato con raffinati listelli cromati sui bordi anteriori. Il paraurti è valorizzato da inserti cromati e i fendinebbia nella presa d'aria inferiore del paraurti sono impreziositi da cornici cromate.
· Per la mascherina della AVANTGARDE, Mercedes-Benz ha adottato lamelle di colore argento iridium, rafforzandone l'eleganza con ulteriori listelli cromati sui bordi anteriori. Il paraurti presenta un design originale che enfatizza la linea appuntita del frontale. L'incisiva presa d'aria inferiore si distingue per la particolare struttura costituita da due elementi inclinati. Discreti listelli cromati e cornici circolari cromate per i fendinebbia valorizzano ulteriormente l'impatto estetico della vettura. 

Profilo ancora più elegante 
Il profilo di Classe A è oggi ancora più elegante. I retrovisori esterni e le maniglie delle porte sono in tinta con la carrozzeria per tutte le versioni ed i designer hanno sostituito le precedenti modanature di protezione laterali con raffinati listelli cromati sui modelli ELEGANCE ed AVANTGARDE. Anche i copriruota e i cerchi in lega sono stati ridisegnati. Il modello di base presenta un copriruota a sette razze, mentre le altre due versioni sono dotate di eleganti cerchi in lega da 16 pollici, a 10 doppie razze per la ELEGANCE ed a 5 razze per la AVANTGARDE. Per la Coupè, la versione di base e la ELEGANCE sono dotate di serie di cerchi in lega da 16” a 7 razze mentre la versione AVANTGARDE è equipaggiata con cerchi in lega da 17” a 7 razze. I cerchi in lega sono di color argento titanio.

Nuovo design anche per la coda 
Classe A Nuova Generazione si distingue nettamente dal modello precedente anche nella coda. Paraurti, gruppi ottici posteriori e terminali di scarico presentano un design rinnovato, che sottolinea maggiormente la larghezza della vettura. I designer sono riusciti a ottenere questo effetto ad esempio riducendo l'altezza dei gruppi ottici posteriori, che ora si inseriscono ancora più armoniosamente nel design della coda e costituiscono un elegante raccordo con le fiancate della carrozzeria. 

Anche sulla coda, alcuni efficaci dettagli di design fungono da elementi stilistici specifici delle versioni. 

· Nel modello di base l'impugnatura del portellone ridisegnata e più ergonomica è di colore nero. 

· Per la ELEGANCE, l'impugnatura è cromata. Inoltre il paraurti è ulteriormente impreziosito da una pellicola riflettente su entrambi i lati, mentre il terminale di scarico ovale è in acciaio legato.

· Sulla AVANTGARDE il paraurti posteriore si differenzia per la parte centrale di colore nero nella zona inferiore. L'impugnatura del portellone cromata, la pellicola riflettente e i terminali di scarico in acciaio legato lucido rientrano nella dotazione di serie. 

Nuovi tessuti, colori e inserti per l'abitacolo 
A bordo di Classe A, la prima impressione è quella di una generosa abitabilità, frutto dei cristalli ampiamente dimensionati e dell'armonioso concept formale e cromatico che rende l’ambiente interno luminoso ed accogliente. L'elevato prestigio degli interni è frutto anche dell'impiego di materiali di elevata qualità e dell’accurata lavorazione.
Per Classe A Nuova Generazione i designer Mercedes hanno scelto nuovi rivestimenti per sedili e pannelli delle porte di prima qualità, che rendono l'atmosfera ancora più elegante. Per il modello di base sono disponibili rivestimenti in tessuto in tinta unita nelle tonalità nero e beige oriente oppure nella combinazione nero/multicolor. Sulle versioni ELEGANCE ed AVANTGARDE i sedili si distinguono per i raffinati rivestimenti in pelle sintetica ARTICO e tessuto, disponibili in tre tonalità: nero, beige oriente e grigio alpaca. 

La consolle della Classe A è racchiusa tra listelli verticali di grande effetto visivo. Nella versione di base questi inserti sono realizzati in pregiato materiale sintetico nero, mentre la ELEGANCE presenta raffinati listelli in legno di mirto e i modelli AVANTGARDE sportivi listelli in alluminio spazzolato grigio fumo. Gli stessi materiali vengono adottati anche per gli inserti nei rivestimenti interni delle porte. 

Volante in pelle, cornici cromate per gli altoparlanti nelle porte, leva del cambio e del freno di stazionamento in pelle e il nuovo Pacchetto Comfort per i sedili sono ulteriori dotazioni di serie dei modelli ELEGANCE e AVANTGARDE. Tutte le versioni di Classe A Nuova Generazione hanno in comune un vano portaoggetti di maggiori dimensioni nella consolle ed un nuovo portabevande tra i sedili anteriori. 

Tecnica
Innovazioni per ambiente, sicurezza e comfort
· Riduzione dei consumi di oltre l'8%
· A 160 CDI BlueEFFICIENCY con 119 grammi di CO2  per chilometro
· Funzione ECO start-stop per A 150 e A 170

· Park Assist per manovre di parcheggio automatiche in retromarcia 
· Nuovi sistemi Infotainment con navigazione europea
Classe A resta fedele al proprio ruolo di trendsetter tecnologico. Per la compatta Mercedes, gli ingegneri hanno sviluppato innovativi sistemi che segnano nuovi traguardi in termini di sicurezza, comfort, contenimento dei consumi e compatibilità ambientale. 

Uno dei principali obiettivi è stata l'ulteriore riduzione di consumi ed emissioni di biossido di carbonio. Con la Nuova Generazione, Mercedes-Benz ha migliorato considerevolmente alcuni dettagli. Classe A Nuova Generazione consuma circa l'8% in meno ogni 100 chilometri. In testa alla classifica delle vetture Mercedes con i consumi più bassi si posiziona la A 160 CDI Coupé BlueEFFICIENCY, che riduce il consumo a 4,5 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo (- 0,4 litri rispetto al valore precedente). Le emissioni di CO2 si riducono del 9% scendendo a 119 grammi per chilometro.
BlueEFFICIENCY è il nuovo marchio registrato che assicura consumi particolarmente contenuti e compatibilità ambientale per le vetture con la Stella. Gli ingegneri hanno riunito in questo sistema le potenzialità di tutti i settori di sviluppo al fine di ridurre ulteriormente il consumo di carburante attraverso una moderna struttura leggera, una minore resistenza aerodinamica ed al rotolamento ed una gestione dell'energia più efficiente. Sulla A 160 CDI BlueEFFICIENCY sono soprattutto le misure aerodinamiche e la gestione adeguata dell'alternatore a incidere positivamente sul bilancio dei consumi. 

· La carrozzeria è stata ribassata di 10 millimetri e offre una minore resistenza all'aria. 

· La mascherina del radiatore è chiusa sul lato interno e in questo modo riduce l'afflusso d'aria al vano motore. La resistenza aerodinamica viene così nettamente ridotta, senza tuttavia compromettere il raffreddamento del motore CDI.

· La corretta gestione dell'alternatore della A 160 CDI BlueEFFICIENCY contribuisce in modo efficace al risparmio di carburante. La gestione energetica si basa sulle informazioni fornite dai sensori relativamente allo stato di carica della batteria. Se la carica della batteria è sufficiente, la potenza dell'alternatore viene ridotta temporaneamente, riducendo le sollecitazioni sul motore CDI che, di conseguenza, consuma meno carburante. Per ricaricare la batteria, il sistema sfrutta sistematicamente le fasi di rilascio del motore e l'energia frenante, che viene recuperata e trasformata in energia elettrica. 

Classe A 160 CDI Coupé BlueEFFICIENCY sarà disponibile dall'autunno del 2008 in combinazione con il cambio manuale a cinque marce.

Risparmio di carburante fino al 9% grazie alla funzione ECO start-stop
Per la progettazione e lo sviluppo delle versioni BlueEFFICIENCY gli esperti si sono orientati in particolare al profilo di utilizzo effettivo da parte dei Clienti Mercedes, rilevato nel corso di approfondite sperimentazioni su strada. I dati raccolti sulle condizioni di impiego quotidiane e sulle tipologie di guida dei modelli Mercedes confermano che Classe A viene utilizzata prevalentemente nel traffico ed in percorsi a breve e medio raggio, con frequenti soste ai semafori, traffico intenso e code. Mercedes-Benz ha sviluppato una tecnologia che offre vantaggi considerevoli in termini di consumi in situazioni di questo genere. Si tratta della funzione ECO start-stop, disponibile a richiesta senza sovrapprezzo a partire dall'autunno 2008 per i modelli benzina di maggior successo A 150 e A 170 con cambio manuale a cinque marce, che proprio in virtù di questa tecnologia portano la sigla BlueEFFICIENCY. 

La funzione ECO start-stop riduce consumi ed emissioni spegnendo automaticamente il motore nelle fasi di esercizio al minimo. Uno speciale display nella strumentazione segnala al guidatore se e quando esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore. Il guidatore non deve far altro che mettere il cambio in folle a velocità ridotta e azionare il pedale del freno. Il motore si arresta automaticamente e nella strumentazione viene visualizzata la funzione "ECO".
La superiorità della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi analoghi è dovuta all'avviamento del motore, che si riaccende in modo particolarmente veloce ma anche estremamente silenzioso non appena il guidatore preme il pedale della frizione o rilascia il freno. Questo è il vantaggio dell'alternatore-starter di nuova concezione che, integrato direttamente nella trasmissione a cinghia del motore, aziona l'albero motore molto più rapidamente e silenziosamente rispetto al tradizionale motorino d'avviamento. Durante la marcia l'alternatore-starter funge da alternatore e alimenta la batteria di bordo della Classe A. Grazie alla gestione intelligente, la batteria si ricarica solo quando è necessario, e soprattutto sfruttando le fasi di rilascio del motore per recuperare l'energia frenante e trasformarla in energia elettrica. 
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La funzione ECO start-stop comprende una centralina elettronica che adegua il funzionamento del sistema alle condizioni di impiego di Classe A. In altri termini, in presenza di temperature esterne basse o particolarmente alte il motore non si spegne automaticamente in modo da mantenere la piena efficienza del riscaldamento o del climatizzatore.

Mercedes-Benz ha testato a fondo la funzione ECO start-stop su circa 175 vetture sperimentali che hanno percorso complessivamente circa 1,2 milioni di chilometri, quasi la metà dei quali nel traffico urbano, proprio nelle condizioni in cui il nuovo sistema dimostra i maggiori vantaggi, ovvero un risparmio di carburante fino al 9%. Nel ciclo di marcia europeo il consumo si riduce del 6,5% circa. Classe A 150 BlueEFFICIENCY consuma solo 5,8 litri per 100 chilometri, 0,4 litri in meno rispetto alla A 150 senza funzione ECO start-stop. Per la A 170 BlueEFFICIENCY il risparmio è di 0,5 litri ogni 100 chilometri.

Sette motorizzazioni 4 cilindri 
La gamma di motorizzazioni della Classe A Mercedes-Benz comprende sette motori 4 cilindri, di cui tre diesel a iniezione diretta e quattro benzina.
	
	A 160 CDI
	A 180 CDI
	A 200 CDI
	A 150
	A 170
	A 200
	A 200 TURBO



	Cilindrata

	1.991 cm³
	1.991 cm³
	1.991 cm³
	1.498 cm³
	1.699 cm³
	2.034 cm³
	2.034 cm³

	Potenza 

	60 kW/

82 CV

	80 kW/

109 CV
	103 kW/

140 CV
	70 kW/

95 CV
	85 kW/

116 CV
	100 kW/

136 CV
	142 kW/ 193 CV

	Coppia max. 

	180 Nm a 1400-2600 giri/min
	250 Nm a 1600-2600 giri/min
	300 Nm a 1600-3000 giri/min
	140 Nm a 3500-4000 giri/min
	155 Nm a 3500-4000 giri/min


	185 Nm a 3500-4000 giri/min
	280 Nm a 1800-4850 giri/min

	0–100 km/h


	15,0 s
	10,8 s
	9,5 s
	12,6 s
	10,9 s
	9,8 s
	7,5 s

	Velocità max.

	170 km/h
	186 km/h
	201 km/h
	175 km/h
	188 km/h
	200 km/h
	228 km/h

	Consumo 
(ciclo combinato)*


	4,5**-5,2 l/100 km
	5,0-5,2 l/100 km
	5,3-5,4 l/100 km
	5,8**-6,7 l/100 km
	6,1**-6,8 l/100 km
	7,2-7,4 l/100 km
	7,9-8,1 l/100 km

	Emissioni di CO2 

	119**-137

g/km
	134-138 g/km
	138-140 g/km
	148-159 g/km
	157-163 g/km
	172-176 g/km
	187-192 g/km


* nel ciclo di marcia europeo; ** come modello BlueEFFICIENCY, disponibile dall'autunno 2008



Maggiori dotazioni di sicurezza con illuminazione interna d'emergenza
La sicurezza è un'ulteriore qualità di Mercedes-Benz Classe A. Oltre al particolare concept della carrozzeria, che offre netti vantaggi in caso di impatto frontale o laterale, anche un efficiente sistema di ritenuta garantisce livelli di protezione tipicamente Mercedes. Questo sistema comprende, ad esempio, airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sui sedili anteriori e sui sedili posteriori esterni, limitatori della forza di ritenuta adattivi anteriori e sidebag per testa e torace per i sedili anteriori. Anche l'impiego di leghe d'acciaio ad alta ed altissima resistenza ed i robusti profilati portanti nella struttura della carrozzeria assicurano una protezione ottimale dei passeggeri anche in caso di potenziali incidenti gravi.

Mercedes-Benz ha ulteriormente arricchito questa completa dotazione di sicurezza con l'illuminazione interna d'emergenza che si attiva automaticamente in seguito ad un eventuale impatto di forte entità. In questo modo i passeggeri sono in grado di orientarsi al meglio e le squadre di soccorso sono facilitate nelle operazioni di salvataggio.  

Luci di stop adattive: un'efficace segnalazione di pericolo
Anche nell'ambito della sicurezza attiva Classe A si avvale del vantaggio tecnologico dei modelli Mercedes di categoria superiore. Oltre a ESP®, Brake Assist ed altri sistemi per la riduzione e la prevenzione degli incidenti, Mercedes-Benz adotta sulla Classe A Nuova Generazione un'innovazione in grado di ridurre il rischio di tamponamento: le luci di stop adattive. 

Questa dotazione è frutto della ricerca antinfortunistica, dalla quale risulta che tre quarti degli incidenti di grave entità si potrebbero evitare se gli automobilisti fossero avvisati di un pericolo per tempo e con chiarezza. Per questa ragione gli ingegneri Mercedes hanno sviluppato le luci di stop adattive lampeggianti, testandone l'efficacia con osservazioni pratiche. È stato appurato, infatti, che le reazioni degli automobilisti costretti a frenare si riducono in media fino a 0,2 secondi se in una situazione di emergenza viene impiegato un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. Ad una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto della vettura che segue si riduce di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa. Le luci di stop adattive con funzione di lampeggio rappresentano quindi una misura efficace per la prevenzione dei tamponamenti e rendono la guida più sicura.
Nel corso delle ricerche, gli esperti Mercedes hanno esaminato diverse luci di segnalazione. Le luci di stop che in caso di frenata di emergenza lampeggiano più velocemente rispetto ai lampeggiatori di emergenza gialli si sono rivelate particolarmente efficaci per segnalare il pericolo di tamponamento ai conducenti che seguono. Dalla ricerca condotta da Mercedes è emerso inoltre che l'accensione dell'impianto delle tradizionali luci di emergenza in situazioni di pericolo non incide in modo determinante sui tempi di reazione degli automobilisti.
Manovre di parcheggio automatiche tramite sensori a ultrasuoni 
Nuovi sistemi e funzioni di assistenza a bordo di Classe A rendono la guida ancora più sicura e confortevole. Gli esperti Mercedes hanno integrato di serie nell'Electronic Stability Program una nuova funzione per l'aumento del comfort: l'ausilio alla partenza in salita, che impedisce l’arretramento involontario della vettura nel momento in cui il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all’acceleratore in fase di spunto in salita. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando così la partenza.
Con Classe A anche la ricerca di un parcheggio e le manovre necessarie diventano ancora più facili e confortevoli. Mercedes-Benz offre di serie sulle versioni ELEGANCE ma disponibile a richiesta anche per le altre versioni, la sua compatta con il nuovo Park Assist che si avvale di dieci sensori ad ultrasuoni. Fino a una velocità di 35 km/h i sensori esaminano la zona a destra e sinistra della Classe A misurando la lunghezza e la profondità dello spazio libero. Una “P” nella strumentazione segnala al guidatore che la ricerca elettronica è in corso.
Una volta trovato un parcheggio adeguato alle dimensioni della vettura, sul display compare anche una freccia che segnala su quale lato della strada si trova il posto auto. Il guidatore non deve fare altro a questo punto che arrestarsi, inserire la retromarcia e confermare di voler parcheggiare premendo il tasto sul volante multifunzione. Non appena il guidatore riparte, il Park Assist attivo effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia Classe A in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori a ultrasuoni del PARKTRONIC controllano le manovre e indicano lo spazio disponibile nella zona antistante e retrostante la vettura. 

 


I dieci sensori a ultrasuoni nel paraurti anteriore e posteriore dell'auto trasmettono le informazioni rilevate a una centralina elettronica che calcola non solo le dimensioni dello spazio di parcheggio ma anche la migliore traiettoria per effettuare la manovra. Questi dati servono al servosterzo elettromeccanico della Classe A, il cui motorino elettrico esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari. 

Il posto auto libero deve misurare solo 1,30 m in più della vettura. Per le dimensioni estremamente compatte della Classe A, quindi, basta un posto auto di una lunghezza di soli 5,18 metri circa. 

Nuovi sistemi Infotainment per il piacere d'ascolto digitale
Informazione, comunicazione, navigazione ed intrattenimento: quattro concetti che sulle vetture moderne rivestono la stessa importanza, ad esempio, di una buona maneggevolezza, un comfort elevato ed un motore potente. Ormai in auto nessuno intende più rinunciare a notiziari, telefono, navigazione e musica. Queste tematiche sono, infatti, ai primi posti nella lista delle priorità per la progettazione dei nuovi modelli con la Stella. Per Classe A, gli ingegneri di Sindelfingen hanno sviluppato nuovi impianti che introducono nel segmento delle compatte la tecnologia delle categorie superiori.  

Sono disponibili tre nuovi sistemi, ognuno dei quali è dotato, tra gli altri, di display a colori, sintonizzatore doppio o triplo per una migliore ricezione radio, regolazione del volume in funzione della velocità, tastiera per digitare numeri di telefono e frequenze radio, presa per il collegamento di apparecchi audio esterni e interfaccia Bluetooth per il collegamento wireless del telefono cellulare all'impianto viva voce. 

· Audio 20 con lettore CD 

L'autoradio con lettore CD integrato (MP3-compatibile) comprende un sintonizzatore FM / AM / SW e LW con ricerca automatica delle emittenti, funzione RDS (con la ricezione FM), inserimento diretto della frequenza tramite tastiera nella consolle e display a colori da 5 pollici.

· Audio 50 APS con navigazione DVD

Questo sistema Infotainment riunisce in un solo apparecchio autoradio, telefono e sistema di navigazione europea su DVD. Le avvertenze per la navigazione – con zoom per gli incroci – vengono visualizzate tramite frecce su un display a colori da 5 pollici. Il lettore DVD integrato può essere utilizzato sia per dati di navigazione che per dati audio. Con il DVD-Changer integrato per 6 DVD (a richiesta), l'Audio 50 APS presenta di serie anche il comando vocale VOICETRONIC, ora ottimizzato con l'immissione della parola intera. 

· COMAND APS con navigazione su hard disk per navigazione e Music Register 

Questo sistema multimediale comprende un sistema di navigazione europeo i cui dati sono memorizzati su hard disk (40 gigabyte). Questa soluzione permette un accesso particolarmente rapido ai dati di navigazione e un calcolo ancora più veloce del percorso. La rappresentazione cartografica viene visualizzata su un display a colori da 6,5 pollici ad alta risoluzione. Inoltre, il COMAND APS comprende un Music Register con una capacità di memoria di quattro gigabyte. Il guidatore può memorizzare circa 1.000 brani musicali in formato MP3 contenuti su CD, DVD o scheda di memoria. Il sistema riconosce automaticamente i titoli dei brani e gli interpreti e li visualizza sul display a colori. Sopra il display a colori l'impianto è dotato di uno slot per memory card SD che quindi possono essere utilizzate a loro volta come supporto musicale. Il COMAND APS, inoltre, è dotato di comando vocale di serie. A richiesta è disponibile anche un DVD-Changer integrato per 6 DVD.

L'autoradio Audio 5 rimane disponibile per Classe A.
Interfaccia interattiva per “iPod” ed apparecchi analoghi 
Il COMAND APS dotato di Music Register e lettore di memory card evidenzia quanto sia stato importante il concetto di "'intrattenimento" nello sviluppo dei nuovi impianti audio. I Clienti Mercedes possono organizzare a piacere un proprio programma musicale e portarlo in viaggio su una scheda SD. Ma per la prima volta è possibile collegare al sistema Infotainment della Classe A anche “iPod”, pennette USB ed altri supporti audio esterni grazie a una nuova interfaccia mediale universale disponibile di primo impianto per tutti i sistemi Infotainment. Per il collegamento è sufficiente utilizzare un cavo adeguato, disponibile tra gli Accessori Originali Mercedes.

Questa interfaccia rappresenta molto di più di una semplice presa installata nel box portaoggetti sulla plancia. Questa nuova tecnologia comprende anche una centralina che collega i supporti musicali esterni con l'elettronica di bordo ed il sistema di comando della Classe A. Il vantaggio risiede nel fatto che i titoli dei brani memorizzati su “iPod” vengono visualizzati nella strumentazione e sul display a colori nella consolle, perciò possono essere selezionati comodamente con i tasti del volante multifunzione. La batteria del supporto musicale portatile viene ricaricata automaticamente durante il collegamento alla vettura tramite interfaccia multimediale.
Per chi a bordo non intende rinunciare al massimo piacere d'ascolto, è disponibile anche il Sound System Surround “Logic7” (a richiesta). Questo impianto garantisce gli eccezionali livelli d’ascolto di una sala da concerto, con una qualità del suono naturale a 360 gradi per tutti i passeggeri, con sorgenti quali: DVD, CD, registrazione Dolby 5.1 con effetto surround e registrazione stereo. La ripartizione dei segnali musicali è affidata a dodici altoparlanti (Coupé: dieci) ed a un amplificatore con una potenza di 450 Watt.

Comando vocale
Su Classe A, il comando vocale è di serie se il Cliente ordina l'Audio 50 APS con DVD-Changer per sei DVD o il sistema multimediale COMAND APS. Il VOICETRONIC consente di utilizzare in tutta comodità il telefono, l'impianto audio ed il sistema di navigazione tramite immissione della parola intera. In altri termini, il guidatore non deve più sillabare le parole ma può semplicemente pronunciare il nome che desidera, ad esempio il nome di una destinazione, quello di un'emittente da cercare o un nome memorizzato nella rubrica telefonica.
Durante il breve dialogo il segnale vocale viene digitalizzato, trasformato in uno spettro di frequenza e infine analizzato. Nell'ordine dei millisecondi, il computer estrae diverse caratteristiche dal segnale vocale e riconosce in questo modo i cosiddetti fonemi, gli elementi onomatopeici che compongono una lingua. L'elettronica controlla tempestivamente ogni suono, raggruppa i singoli fonemi, li confronta con il contenuto di un dizionario fonemico già memorizzato e determina la probabilità acustica della parola. Il sistema è in grado così di rilevare anche le più piccole differenze di pronuncia, distinguendo, ad esempio, tra le parole “Tortona” e “Cortona”. Nel sistema sono memorizzati complessivamente i fonemi di sei diverse lingue.
Con il VOICETRONIC, Mercedes-Benz fornisce un importante contributo alla sicurezza stradale in quanto il guidatore non è più costretto ad allontanare le mani dal volante per azionare il telefono e l'impianto audio. La guida risulta più rilassata e l’attenzione sul traffico superiore. Nel 1996, Mercedes-Benz è stata l'unica Casa automobilistica ad offrire un sistema a comando vocale di questo tipo. Per questa prima generazione del VOICETRONIC era sufficiente un computer con una capacità di memoria da 512 kilobyte, oggi, per un comando vocale dalle prestazioni nettamente maggiori, sono necessari oltre dieci megabyte.

Mercedes-Benz A 160 CDI
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	60/82 a 4.200/min

	Coppia nominale
	Nm
	180 a 1.400-2.600/min

	Regime massimo
	giri/min
	4.800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, iniezione diretta, EDC


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,32

3,64

2,04

1,26

0,88

0,70

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.325 (Coupé: 1.300 kg; Coupé BlueEFFICIENCY: 1.280 kg)

	Carico
	kg
	510 (Coupé: 535; Coupé BlueEFFICIENCY: 555)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.835

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	15,0

	Velocità massima
	km/h
	170

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	4,9-5,2 (Coupé BlueEFFICIENCY: 4,5-4,8)

	Emissioni CO2
	g/km
	128-137 (Coupe BlueEFFICIENCY: 119-128)


*con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 180 CDI 
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	80/109 a 4.200/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 1.600-2.600/min

	Regime massimo
	giri/min
	4.800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, iniezione diretta, EDC


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia
6. Marcia
Retromarcia
	3,24  / 2,700 

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.345 (Coupé: 1320)

	Carico
	kg
	485 (Coupé: 510)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.830

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,8

	Velocità massima
	km/h
	186

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	5,0-5,2

	Emissioni CO2
	g/km
	134-138


* con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 200 CDI
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	103/140 a 4.200/min

	Coppia nominale
	Nm
	300 a 1.600-3.000/min

	Regime massimo
	giri/min
	4.800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, iniezione diretta, EDC


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia
6. Marcia
Retromarcia
	3,24  / 2,700 

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 16 


Maße und Gewichte

	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.552/1.547

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.365 (Coupé: 1.340)

	Carico
	kg
	515 (Coupé: 540)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.880

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	S
	9,5

	Velocità massima
	km/h
	201

	Consumo combinato (ciclo di marcia EU)
	l/100 km
	5,3-5,4

	Emissioni CO2
	g/km
	138-140


* con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 150
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.498

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 69,2

	Potenza nominale
	kW/CV
	70/95 a 5.200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	140 a 3.500-4.000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6.300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.245 (Coupé: 1.195)

	Carico
	kg
	495 (Coupé: 545)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.740

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	12,6

	Velocità massima
	km/h
	175 

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	5,8-6,2

	Emissioni CO2
	g/km
	139-149


*con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 170
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.699

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 78,5

	Potenza nominale
	kW/CV
	85/116 a 5.500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	155 a 3.500-4.000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.240 (Coupé: 1.210)

	Carico
	kg
	530 (Coupé: 560)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.770 

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,9

	Velocità massima
	km/h
	188

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	6,6-6,8 (con ECO Start-Stop: 6,1-6,5)

	Emissioni CO2
	g/km
	157-163 (con ECO Start-Stop: 146-154)


*con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 200
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2.034

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	100/136 a 5.500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	185 a 3.500-4.000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6.300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.552/1547

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.270 (Coupé: 1.240)

	Carico
	kg
	495 (Coupé: 525)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.765 

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,8

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	7,2-7,4

	Emissioni CO2
	g/km
	172-176


* con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 200 TURBO
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	142/193 a 5.000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	280 a 1.800-4.850 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6.000

	Rapporto di compressione
	
	9,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia
6. Marcia
Retromarcia
	3,24  / 2,700 

4,21

2,54

1,71

1,26

1,18

0,95

5,02


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.552/1547

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.305 (Coupé: 1.275)

	Carico
	kg
	530 (Coupé: 560)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.835 

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,5

	Velocità massima
	km/h
	228

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	7,9-8,1

	Emissioni CO2
	g/km
	187-192


* con metodo di misurazione VDA;
Informazione stampa
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La comoda funzione ECO start-stop si basa su un �alternatore-starter integrato nella trasmissione a cinghia del motore.
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Ricerca di un parcheggio: i sensori a ultrasuoni misurano lunghezza e profondità degli spazi liberi su entrambi i lati della strada





Manovre di parcheggio: il Park Assist parcheggia la Classe A nello spazio libero, mentre il guidatore deve solo azionare acceleratore e freno.








�





Dimensioni: gli interventi sul design del frontale e della coda hanno aumentato la lunghezza della Classe A di 45 millimetri. �L'abitabilità interna rimane invariata.









