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smart fortwo cdi coupé / cabrio 
“CO2 champion” con moderna tecnologia diesel 

Il motore diesel ad iniezione diretta più piccolo al mondo rende smart fortwo cdi la vettura con i consumi più ridotti al mondo. La due posti da 33 kW / 45 CV consuma appena 3,3 litri (consumo globale a norma CE) per 100 chilometri, vantando un'autonomia fino a 1.000 chilometri con un pieno. Grazie ai suoi 88 grammi per chilometro, smart fortwo cdi possiede il primato delle emissioni di anidride carbonica più basse al mondo, ovvero il titolo di “CO2 Champion”. Il sistema common-rail di ultima generazione consente un processo di combustione ancora più efficiente rispetto a quello del collaudato motore cdi adottato sul modello precedente. Anche ai bassi regimi, questo propulsore sviluppa una pressione di iniezione massima di 1.600 bar (precedente versione: 1.350 bar), ed immette il carburante nelle camere di combustione per mezzo di iniettori a sette fori di nuova progettazione. In questo modo, la potenza erogata e la coppia risultano aumentate rispettivamente del 10 %, mentre i consumi di carburante sono scesi del 13 %. La quantità di carburante ed il tempo che intercorre tra l’iniezione pilota e quella principale vengono calcolati dal “cervello” elettronico del motore cdi: una potente centralina che gestisce completamente il sistema motore-cambio. 

A partire da 1.500 giri/min sono disponibili già 85 Nm: più di ¾ della coppia massima. Questa caratteristica della curva di coppia è uno degli elementi chiave del piacere di guida che smart fortwo cdi offre ad ogni chilometro. La nuova smart fortwo cdi rappresenta una perfetta sintesi di agilità, economia ed ecocompatibilità unica nel suo segmento.

smart fortwo cdi soddisfa ampiamente i requisiti legislativi prescritti dall'attuale normativa EURO 4. smart va oltre i requisiti di legge, ed equipaggia il modello fortwo cdi con un filtro antiparticolato (a sistema aperto) di serie, che trattiene più del 40 % delle emissioni di particolato.

smart fortwo cdi può anche essere alimentata con l'innovativo carburante sintetico SunDiesel®, senza necessità di apportare modifiche al motore. Mercedes-Benz ha introdotto questa seconda generazione di biocarburanti già dal 2003. Diversamente dal bio-diesel convenzionale, prodotto utilizzando oli vegetali, il SunDiesel® è ricavato da una varietà di materiali organici, incluso residui del legno e di piante o altro materiale di scarto agricolo. Di conseguenza, questo carburante non rappresenta una minaccia per le coltivazioni a scopo alimentare. I vantaggi per l'ambiente sono numerosi. Il SunDiesel® è quasi completamente neutrale ai fini del bilancio di CO2: l'anidride carbonica prodotta dal motore durante la combustione equivale a quella assorbita dall'aria dalle piante durante la loro crescita. Inoltre questo carburante alternativo, privo di zolfo e sostanze aromatiche, consente di ridurre del 90% le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi. 

smart fortwo cdi – dati tecnici

	N° cilindri/disposizione 
	3 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata (cm³)
	799

	Potenza max. stimata (kW/CV)
	33/45

	Coppia max. (Nm)
	110 a 2.000-2.500 giri/min

	Trasmissione
	Cambio automatizzato a cinque marce

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	19,8

	Velocità massima
	135

	Consumo di carburante (l/100km)*
	3.3

	Emissioni di CO2 comb. (g/km min.-max.)
	88


*Consumo globale a norma CE

smart fortwo coupé mhd 


Ancora più parsimoniosa nei consumi grazie alla funzione di start/stop automatico
smart fortwo micro hybrid drive (mhd), lanciata nell’ottobre del 2007, è una versione di smart benzina straordinariamente parsimoniosa, con una funzione si start/stop automatico che spegne il motore per risparmiare carburante in determinate occasioni come, ad esempio, al semaforo. Questo sistema riduce i consumi di carburante nel ciclo combinato di circa 0,4 litri (pari all'8 %), portandoli a 4,3 litri per 100 chilometri. Nel traffico urbano si può ottenere un risparmio di carburante fino al 19 %.

Il cuore del sistema è rappresentato da uno speciale alternatore-starter azionato a cinghia che svolge contemporaneamente le funzioni di motore di avviamento e dinamo. Questo innovativo gruppo alimenta anche la rete elettrica di bordo e, nella sua seconda funzione di motorino di avviamento, è eccezionalmente rapido ad accendere il motore benzina. 

La funzione di start/stop spegne automaticamente il motore alle velocità inferiori ad 8 km/h. Il motore riparte non appena il guidatore rilascia il pedale del freno, garantendo così una risposta immediata. Chi è alla guida non deve fare assolutamente nulla: né premere la frizione, né scalare marcia, né mettere a folle. Abbinata al cambio automatizzato di serie, la nuova tecnologia start/stop garantisce una marcia fluida e confortevole riducendo al tempo stesso consumi ed emissioni.

smart fortwo coupé mhd – dati tecnici

	N° cilindri/disposizione
	3 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata (cm³)
	999

	Potenza max. stimata (kW/CV)
	52/71 a 5.800 giri/min

	Coppia max. (Nm)
	92 a 4.500 giri/min

	Trasmissione
	Cambio automatizzato a cinque marce

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	13.3

	Velocità massima
	145

	Consumo di carburante (l/100km)*
	4.3

	Emissioni di CO2  comb. (g/km min.-max.)
	103


* Consumo globale a norma CE

smart fortwo electric drive

City-car ad emissioni zero 

Ha tutte le caratteristiche smart, ad eccezione del motore a combustione interna! smart electric drive è equipaggiata con un motore elettromagnetico da 30 kW/41 CV azionato da una batteria ad elevate prestazioni e temperature, realizzata con una tecnologia ecocompatibile al cloruro di sodio-nickel. Grazie all’alloggiamento della batteria nel sottoscocca, le dimensioni dell’abitacolo della vettura rimangono invariate. Con un consumo combinato pari a soli 12 kW all’ora per 100 chilometri e 0 emissioni di biossido di carbonio, smart electric drive rappresenta l’alternativa più parsimoniosa ed ecocompatibile per il traffico urbano.

Una volta carica, la maneggevole due posti ha un’autonomia circa 115 chilometri. Con la batteria scarica, è possibile effettuare la ricarica da qualsiasi presa elettrica da 220 volt: un processo che può essere ripetuto almeno 1.000 volte. In condizioni di normale utilizzo, questo equivale ad una possibile durata di 10 anni. Il tempo richiesto per ricaricare le batterie dal 30 all'80 % della capacità è di sole 3 ore e mezza, mentre per la ricarica completa occorrono otto ore. L'attacco per l'alimentazione elettrica si trova sotto lo sportello di rifornimento, nello stesso punto dove si troverebbe il tappo del bocchettone per il gasolio o la benzina.

I costi del consumo globale a norma CE sono pari a circa € 0,02 per km, notevolmente inferiori a quelli di un motore a combustione interna, e le prestazioni sostanzialmente invariate. L’accelerazione da 0 a 60 km/h è simile a quella dei modelli benzina, e la velocità massima è di 112 km/h: un'andatura più che sufficiente per circolare sulle autostrade e nelle aree metropolitane. 

Trattandosi di una vettura ad emissioni 0, smart electric drive gode di numerose agevolazioni fiscali in molti Paesi ed è esentata da alcune restrizioni locali come, ad esempio, la tassa londinese sulla congestione del traffico. Questa piccola vettura elettrica offre una sintesi unica di agilità, economia ed ecocompatibilità. Attualmente, nel Regno Unito circolano circa 100 vetture smart fortwo electric drive, nell'ambito di un progetto pilota avviato nel 2007.

smart fortwo electric drive – dati tecnici

	N° cilindri /disposizione
	Motore elettrico

	Potenza max. stimata (kW/CV)
	30/41

	Accelerazione 0-60 km/h (s)
	5.7

	Velocità massima
	112

	Consumo di carburante a norma CE (kWh/100km)
	12

	Emissioni di CO2  comb. (g/km min.-max.)
	0


Further information about smart is available on the internet at:
www.media.daimler.com
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