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Mercedes-Benz Econic: il veicolo multiuso specialista nei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti 
· Cabina ribassata per salita rapida ed agevole
· Telaio modulare per accogliere diversi allestimenti
· Nuovo propulsore con Tecnologia a Gas Naturale da 279 CV
Grosseto. Mercedes-Benz Econic è un autocarro speciale che rappresenta una vera e propria categoria innovativa tra i veicoli industriali esistenti sul mercato, risultante dalla combinazione di due importanti criteri: la competenza tecnica Mercedes-Benz ed i vantaggi di soluzioni speciali uniche quali la ridotta altezza d’accesso, il pavimento della cabina piano ed il telaio ribassato. L’Econic incarna perfettamente le caratteristiche di comfort, versatilità, sicurezza e rispetto per l’ambiente, che sono da sempre i tratti distintivi dei veicoli industriali Mercedes-Benz. 

Econic è stato innanzitutto progettato per garantire il massimo comfort per tutti gli impieghi che richiedono continue soste e ripartenze: infatti è dotato di un solo gradino per salire e scendere con sicurezza e più rapidamente, di un pavimento piano per un passaggio più comodo oltre ad un cambio automatico a 6 rapporti che permette una guida più rilassante in tutte le situazioni di stop & go.
Econic inoltre, grazie alle sue caratteristiche di estrema versatilità e facilità d’impiego, si adatta facilmente alle diverse mansioni che è chiamato a svolgere. In particolare l’Econic è un veicolo destinato ad applicazioni speciali nel settore dello smaltimento dei rifiuti municipali, presso gli aeroporti e come veicolo per i vigili del fuoco e per il trasporto di bevande. Fra tutti i suoi allestimenti però, l’Econic trova la sua applicazione ideale nel settore dello smaltimento dei rifiuti, poiché è in grado di soddisfare le esigenze di carico frontale, laterale e posteriore, a seconda delle necessità del singolo cliente. 
Come da tradizione Mercedes-Benz, l’Econic è il veicolo di riferimento nella sua categoria per gli altissimi livelli di sicurezza che può vantare. Per quanto riguarda la sicurezza attiva, i freni a disco su tutte le ruote e l’ABS di serie, infatti, garantiscono spazi d’arresto contenuti. Inoltre, grazie ad un baricentro estremamente basso, Econic è un veicolo che introduce nuovi standard in termini di manovrabilità, a tutto vantaggio della sicurezza.  
Grande novità del 2004 sono due nuovi motori, una versione potenziata del 6 cilindri Diesel da 240 kW (326 CV) e 1.300 Nm di coppia, particolarmente adatto all’utilizzo extra urbano, ed un innovativo propulsore NGT (Natural Gas Technology) che abbina i notevoli valori di potenza e coppia al rispetto per l’ambiente. Questo nuovo propulsore infatti eroga 205 kW (279 CV) ed una coppia di 1.000 Nm, prestazioni degne di un motore Diesel con i vantaggi di basse emissioni inquinanti, tipici dei motori a gas naturale.   
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Per ulteriori informazioni e notizie aggiornate su DaimlerChrysler, potete visitare il sito dedicato alla stampa italiana www.stampa-dci.it

Più comfort per gli operatori

· Cabina e telaio ribassati, una soluzione ideale per tutti gli impieghi “stop & go”
· Pavimento piatto per facilitare al massimo gli spostamenti all’interno della cabina

· Cambio automatico per il massimo comfort nell’uso cittadino

Il Mercedes-Benz Econic, grazie alla sua caratteristica di autocarro ribassato, è stato progettato per svolgere al meglio tutte le operazioni che richiedono continue soste e ripartenze. 
Cabina e talaio ribassati
La cabina bassa rappresenta una soluzione inedita nel campo della raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, che Mercedes-Benz ha ideato per i vantaggi che questa soluzione offre in termini di comfort per il conducente e gli operatori. Infatti la distanza tra il piano stradale ed il primo gradino, ampio ed illuminato, è ridotta a soli 45 cm, permettendo all’operatore di salire e scendere in sicurezza e più rapidamente. Inoltre, la porta di destra a soffietto favorisce un accesso agevole all’abitacolo. 
Anche la concezione del telaio, che si basa in una struttura suddivisa in due parti (una parte anteriore ricurva verso il basso per la minima altezza d’accesso ed una parte posteriore concepita secondo il principio del telaio ribassato per una maggiore flessibilità), implica un baricentro del veicolo più basso, a vantaggio di un miglior comportamento ed un maggior comfort di marcia. 

Entrando in cabina si trova una postazione di lavoro estremamente funzionale, con particolari razionali che consentono una grande libertà di movimento. Inoltre, il pavimento piano della cabina consente di muoversi agevolmente al suo interno, mentre l’altezza della cabina, di soli 1.935 mm, permette agli operatori di stare anche in piedi e di cambiarsi senza grosse difficoltà.

La posizione dei sedili, situati alla stessa altezza visiva dei pedoni, è concepita per rendere il veicolo più vicino al cittadino. La linea di cintura bassa ed i montanti di ridotte dimensioni permettono una visuale pressoché priva di angoli ciechi. I sedili sono comodi ed offrono ampie possibilità di regolazione, mentre la qualità di tessuti e della componentistica soddisfa i più elevati standard qualitativi. 
Cambio automatico a 6 rapporti per un utilizzo nel massimo comfort

L’Econic è dotato di serie di un cambio automatico a sei rapporti che garantisce una guida confortevole, specialmente nelle condizioni di uso cittadino, e che consente di sfruttare al meglio la potenza del motore, limitando i consumi anche nelle condizioni di “stop and go”. Inoltre, grazie ad un display nel quadro strumenti, l’autista è costantemente informato su tutte le principali funzioni del veicolo. Tutte le varianti del Mercedes-Benz Econic sono anche disponibili con un rallentatore, prodotto da Allison o Telma.
Grande versatilità grazie ad un ampia scelta di allestimenti
· Il telaio ribassato e lo schema di fori di montaggio già installato offrono grande versatilità per molteplici allestimenti 
· La sospensione pneumatica integrale permette di variare l’altezza da terra
· Due cabine per soddisfare qualsiasi esigenza
· Un’ampia gamma di motorizzazioni

L’Econic, grazie alla sua struttura modulare, è un veicolo estremamente versatile, in grado di svolgere un gran numero di funzioni speciali e di adattarsi facilmente al tipo di sovrastruttura richiesta. Le principali funzioni svolte dall’Econic sono:
· smaltimento dei rifiuti (con possibilità di caricamento frontale, posteriore o laterale);
· interventi dei vigili del fuoco;
· servizi di terra presso gli aeroporti;
· trasporto di bevande;
· trasporto cisterne e vetture.

Il telaio dell’Econic si adatta al meglio a soddisfare qualsivoglia esigenza pratica: infatti,  il segmento posteriore con fori a distanza di 50 mm su tutta la lunghezza presenta diversi punti di ancoraggio per tutte le possibili sovrastrutture che si possono montare. Al concetto di telaio ribassato, per cui nessun componente del veicolo sporge oltre il bordo superiore del telaio, è abbinato lo schema di piastre di montaggio standard, destinate ad accogliere i componenti applicati al telaio. Queste soluzioni consentono di operare su base di un principio modulare e di realizzare componenti di montaggio e sovrastrutture senza telaio ausiliario. Il passo può essere anch’esso modificato senza dover praticare ulteriori fori che potrebbero indebolire la struttura. La sospensione pneumatica integrale permette l’impiego di sovrastrutture fisse o scarrabili, caricamento frontale, posteriore o laterale. 

Un veicolo particolarmente adatto alla raccolta rifiuti

Nonostante la sua grande versatilità, Mercedes-Benz Econic è stato sviluppato per essere utilizzato come telaio nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in grado di soddisfare le esigenze di carico frontale, laterale e posteriore, a seconda delle necessità del singolo cliente. Per questo motivo il veicolo viene principalmente utilizzato con asse anteriore elettroidraulico o asse trainato. Il vantaggio di questa struttura degli assi sta nel ridotto peso in ordine di marcia, che consente un maggiore carico utile, una minore usura dei pneumatici e angoli di sterzata più stretti. 

L‘Econic dispone di serie di una regolazione elettronica del livello del veicolo, che adatta sempre automaticamente la pressione nei soffietti delle molle al carico per mantenere costante l’altezza libera dal suolo. Per la versione a due assi e per tutte quelle con asse centrale sterzante è inoltre disponibile un dispositivo di sollevamento ed abbassamento: l’Econic infatti può essere sollevato fino a 200 mm ed abbassato fino a 60 mm per garantire il passaggio in corrispondenza di ostacoli o di rampe particolarmente ripide. Tutti i componenti dell’Econic sono sotto posti al processo di verniciatura cataforetica che consiste nell’ immersione di tutti i componenti del telaio in un bagno elettrolitico con vernice mista ad acqua e successivamente viene spruzzata la vernice, questa tecnica assicura una protezione più efficace contro la corrosione. L’Econic non può essere paragonato ad altri veicoli commerciali in quanto costituisce una nuova filosofia di veicolo piccolo, manovrabile, comodo da usare con una grande versatilità che consente le più svariate destinazioni d’uso.

Il telaio dell'Econic è disponibile nelle versioni a due assi o a tre assi, rispettivamente con peso lordo di 18 e 26 t. L’Econic è inoltre disponibile nelle varianti: 4X2 e 6X2 a tre assi, con terzo asse centrale o terzo asse posteriore, entrambi sterzanti. Con una quota di vendite totali pari al 40%, il modello più richiesto è il 6x2/4 con terzo asse posteriore. Molte aziende municipalizzate scelgono i modelli Econic dotati di asse posteriore a vista che consentono una grande manovrabilità, anche in aree difficili e congestionate come i centri cittadini estremamente angusti delle nostre città. 
Due cabine per soddisfare qualsiasi esigenza

Econic è disponibile con due varianti di cabina, una alta d una ribassata, per trovare sempre la soluzione ideale alle diverse tipologie d’impiego. La cabina alta (1.935 mm) permette agli operatori di stare in piedi e di muoversi liberamente al suo interno, la cabina bassa è invece particolarmente adatta alla sovrastruttura dei Vigili del Fuoco visto che permette di estendere la scala sopra alla cabina stessa.
Motori a 6 cilindri per l’uso cittadino ed una nuova versione più potente per l’uso extra urbano

L’Econic offre un’ampia gamma di propulsori, completata da tre versioni del 6 cilindri Diesel ed un 6 cilindri alimentato a gas naturale, tutte motorizzazioni che garantiscono brillanti prestazioni in qualsiasi condizione di utilizzo. Il 6 cilindri in linea di 6.4 litri (OM 906 LA) è disponibile in due versioni, la prima da 170kW (231CV) ed una coppia di 810 Nm, la versione più potente da 205kW (280 CV) e una coppia massima di 1.100 Nm  1.300 giri/min. A queste due versioni se ne è recentemente aggiunta una terza, che sviluppa 240 kW (326 CV) e una coppia massima di 1.300 Nm. Questa versione potenziata della serie OM 926 LA è stata concepita per soddisfare le esigenze dei clienti per i quali è richiesta una maggiore potenza del motore, ad esempio per gli interventi dei vigili del fuoco, per lo di smaltimento dei rifiuti nelle zone collinose o per la distribuzione su corto raggio (veicoli cisterna, veicoli per la raccolta del latte).
Sicurezza ai massimi livelli come da tradizione Mercedes-Benz
· ABS e freni a disco su tutte le ruote
· Baricentro basso per maggior stabilità ed un bilanciamento ottimale

· Parabrezza ampio per una grande visibilità 
· Serbatoi del gas in acciaio nella versione NGT
Mercedes-Benz Econic è il veicolo di riferimento nella sua categoria per gli altissimi livelli di sicurezza che può vantare. Il veicolo è stato progettato per garantire la massima manovrabilità e sicurezza in tutti i possibili allestimenti, dallo smaltimento dei rifiuti agli interventi dei vigili del fuoco, dai servizi di terra presso gli aeroporti alle forniture di bevande, fino al trasporto di cisterne e vetture. I freni a disco su tutte le ruote e l’ABS di serie garantiscono spazi d’arresto contenuti. I materiali impiegati all’interno della cabina sono ad alto assorbimento di energia, antischeggia e non infiammabili, per garantire la massima sicurezza degli operatori. 
I dispositivi di sicurezza passiva

Il telaio dell’Econic è stato progettato con le più moderne tecnologie, per garantire la massima sicurezza in tutte le condizioni d’uso. La cabina è costruita secondo il principio della “aluminium spacecage” per la massima resistenza in caso di incidenti. La struttura del telaio dell’Econic è divisa in due parti: la parte anteriore, notevolmente ricurva verso il basso per una altezza d’accesso minima, e la parte posteriore, concepita secondo il principio del telaio ribassato e mirata ad un’ampia flessibilità d’utilizzo ed adattabilità ai diversi allestimenti. Il telaio ribassato con sovrastrutture basse garantisce un comportamento di marcia ottimizzato con lo stesso carico utile; in caso di sovrastrutture alte invece si ha la stessa altezza complessiva e quindi maggior volume. Inoltre la cella di sicurezza assicura, in caso di urto, la massima sicurezza degli occupanti. 

Gli accessori all’interno dell’abitacolo sono stati realizzati in materiale antischeggia non infiammabile, il cruscotto ed il quadro strumenti sono inoltre realizzati in materiale ad alto assorbimento d’energia, per attutire l’energia cinetica che si scatena in caso d’incidente. La cabina è attrezzata con 2 cinture a tre punti per i posti laterali e le cinture a due punti per i sedili centrali. 

La disposizione della cabina bassa con pavimento piatto agevola gli spostamenti degli operatori al suo interno e nelle operazioni di salita e discesa, molto frequenti nelle situazioni di stop and go. Le sospensioni pneumatiche oltre a permettere il sollevamento della cabina, garantiscono una guida confortevole anche sui terreni, spesso accidentati, delle discariche, nei quali si muove quotidianamente l’Econic. Il cambio automatico, abbinato al cruise control ed al limite di velocità variabile, permette al guidatore di non distrarsi, per una guida più rilassata e precisa.

I dispositivi di sicurezza attiva

I dispositivi di sicurezza attiva di un veicolo sono importanti per proteggere gli occupanti nelle più diverse condizioni di marcia. Le caratteristiche dell’Econic ne determinano l’utilizzo nelle più estreme condizioni stradali ed ambientali. Il pacchetto di dispositivi per la sicurezza attiva dell’Econic è completo ed all’avanguardia, come da tradizione Mercedes-Benz. 

I dischi freno ventilanti su tutte le ruote, abbinati all’ABS, assicurano un arresto pronto ed immediato in tutte le condizioni di marcia. Il baricentro del veicolo, estremamente basso, garantisce un’elevata manovrabilità ed un rollio limitato, a differenza dei tradizionale veicoli per il trasporto e scarico dei rifiuti. L’elettronica monitora i sistemi di sicurezza e la corretta funzionalità degli altri dispositivi, segnalando in modo immediato gli eventuali guasti al conducente. L’eccezionale visibilità garantita dalla cabina bassa e dall’ampio parabrezza assicura la massima flessibilità di manovra negli spazi angusti dei centri storici.  La geometria delle sospensioni abbinata ad un ottimale ripartizione dei pesi tra i diversi assali permette una guida nella massima sicurezza.
Serbatoi in acciaio (per il motore NGT) 

I serbatoi del gas sono posizionati in funzione dell’allestimento e quindi dall’impiego a cui sarà destinato il veicolo. Per i veicoli con caricamento posteriore di serie sono previsti 8 serbatoi da 75 litri ciascuno, per un totale di 600 litri ed a breve saranno disponibili anche le versioni con 8 serbatoi da 80 litri per un totale di 640 litri. Per i veicoli con passo di 4.500 mm. e con caricamento laterale saranno disponibili 6 serbatoi da 130 litri ciascuno per un totale di 780 litri. In tutti gli allestimenti disponibili è garantita una notevole autonomia di percorrenza. I serbatoi rispondono alle più rigide specifiche in termini di sicurezza; essi infatti sono realizzati in acciaio, e la pressione di scoppio di 500 bar è 250% maggiore rispetto alla pressione massima di esercizio a cui è sottoposto l’impianto. Le tubazioni sono tutte realizzate in acciaio antiruggine ed i punti di sezionamento imbullonati sono stati minimizzati in modo da accrescere l’affidabilità dell’impianto.

L’impegno Mercedes-Benz nella ricerca di tecnologie a basso impatto ambientale
· L’impegno DaimlerChrysler nelle tecnologie a basso impatto ambientale

· Nuovo motore NGT a 6 cilindri da 279 CV e 1.000 Nm di coppia
· I vantaggi offerti dal gas naturale

Il Gruppo DaimlerChrysler è da sempre impegnato nelle tecnologie alternative a basso impatto ambientale, ed il risultato di questo impegno è il nuovo motore NGT (M906 LAG) dell’Econic, un motore alimentato a gas naturale. L’innovativo propulsore dell’Econic è un sei cilindri in linea alimentato a gas naturale che sviluppa una potenza di 205 kW (279 CV) ed una coppia di 1.000 Nm a 1.400 giri/min, valori in linea con le prestazioni dei propulsori Diesel. Il motore NGT sfrutta le caratteristiche di combustione naturale del metano abbinando le ottime prestazioni ad emissioni di biossido di zolfo e ossidi d’azoto quasi inesistenti. L’innovativo sistema di gestione del motore assicura una composizione ottimale della miscela, che si traduce in una combustione magra, per garantire consumi ridotti ed una rumorosità di funzionamento ridotta del 50% rispetto ad un tradizionale motore Diesel. L’innovativo motore NGT è stato progettato dai tecnici Mercedes per avere una durata di oltre un milione di chilometri. Con questo nuovo motore a gas naturale a combustione magra, con catalizzatore ossidante, si è riusciti, per la prima volta, ad ottenere le prestazioni di un motore Diesel ed il rispetto della normativa Euro4 ed alla norma ancor più severa che definisce i limiti per i veicoli EEV (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle).
Il sistema di gestione elettronica del propulsore permette di monitorare i diversi dati relativi al ciclo di combustione: la pressione d’esercizio, la temperatura del gas e la compressione dell’aria destinata alla sovralimentazione. Il sistema di iniezione multi-point, abbinato all’accensione a bobine singole per ogni cilindro, assicura una fruizione ottimale della potenza e un basso consumo di carburante. La compatibilità dei connettori e l’utilizzo di numerosi componenti modulari, identici a quelli del motore Diesel, consentono di contenere i costi di assistenza e manutenzione. Infine il Sistema di Manutenzione Telligent calcola gli intervalli di manutenzione in base all’uso ed all’usura al quale è sottoposto il veicolo. 

Il gas naturale composto principalmente da metano, è il combustibile più ecologico tra i combustibili fossili, dal momento che non produce inquinanti come lo zolfo. I motori a gas naturale, rispetto ai moderni Diesel, emettono fino all’80% in meno di idrocarburi e ossidi d’azoto, 50% meno monossido di carbonio e non emettono particolato e biossido di zolfo. Inoltre il gas naturale brucia più dolcemente rispetto ad un normale combustibile liquido, rendendo il propulsore molto più silenzioso ed assicurandone una elevata durata. L'Econic alimentato a gas naturale è stato certificato come conforme alla più recente norma ECE-R110. Questo significa che rispetta i più elevati e severi requisiti di sicurezza. Grazie alle favorevoli caratteristiche ambientali, i veicoli alimentati a gas naturale usufruiscono degli incentivi fiscali.

L’Econic in cifre

	Econic 
	a 2 assi
	a 3 assi*

asse centrale sterzante comandato elettricamente/
idraulicamente
	a 4 assi*

3° asse aggiunto sterzante comandato elettricamente/
idraulicamente

	Potenza kW/CV
	170/231

205/279
	205/279
	205/279

	Coppia max. Nm a 1.300 giri/min
	810

1.100
	1.100
	1.100

	Configurazione assi
	4x2
	6x2/4 VLA
	6x2/4 NLA

	Passo mm
	3.900
	3.900+1.350
	4.800+1.350

	Peso totale a terra kg
	18.000
	26.000
	26.000
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