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Mercedes-Benz Classe A Chocolate Edition: 
piacere esclusivo 

Chocolate Edition: la nuova esclusiva serie speciale veste Classe A.
Mercedes-Benz



 “chocolate experience”: con Venchi la più grande manifestazione di cioccoterapia mai realizzata in Italia, dal 13 al 19 marzo presso gli show-room Mercedes-Benz.
Classe A, leader in Italia nel segmento delle compatte “premium” con oltre 40.000 esemplari venduti dal settembre 2004.
Roma - Mercedes-Benz Classe A incontra l’irresistibile fascino del cioccolato in una nuova esclusiva serie speciale: Mercedes-Benz Classe A Chocolate Edition sarà presentata al pubblico dal 13 al 19 marzo durante la Mercedes-Benz “chocolate experience”, la più grande degustazione di cioccolata mai realizzata simultaneamente sull’intero territorio italiano. 

Sviluppata in collaborazione con l’azienda piemontese Venchi, atelier di arte dolciaria specializzato nella produzione di cioccolato fin dal 1878, la “chocolate experience” è un viaggio nel raffinato mondo della cioccolata che coinvolgerà i visitatori di tutti gli show-room Mercedes-Benz d’Italia.

 

Classe A Chocolate Edition: gusto ed esclusività in edizione limitata 
Lusso ed eleganza: la nuova Chocolate Edition veste Classe A con un abito ancora più esclusivo ed accattivante. 

Gli esterni si distinguono per  l’elegante tonalità Nero Cosmo metallizzata impreziosita dal logo “Chocolate Edition”. Inediti rivestimenti in pelle della qualità più pregiata vestono l’abitacolo di morbida raffinatezza. Gli esclusivi interni in pelle sono disponibili nelle quattro tonalità legate al mondo del cioccolato: l’elegante ‘Nero cuor di cacao’, il piccante ‘Rosso peperoncino’, il raffinato ‘Marrone gianduia’ ed il caldo e luminoso ‘Beige vanilla’. 
La finitura in pelle dei tappetini in velluto ed il colore delle cuciture dei sedili in contrasto con la tonalità dei rivestimenti donano ancora più carattere ed esclusività alla nuova versione “Chocolate Edition”. 

Mercedes-Benz Classe A Chocolate Edition sarà disponibile nelle versioni Berlina e Coupé, ELEGANCE ed AVANTGARDE nelle tre motorizzazioni diesel 160 CDI, 180 CDI, 200 CDI ed i quattro propulsori benzina 145, 170, 200, 200 Turbo. 

Mercedes-Benz “chocolate experience”: oltre 10 tonnellate di piacere per festeggiare Classe A Chocolate Edition




Per il debutto della Chocolate Edition, Mercedes-Benz e Venchi invitano un pubblico di amici del buon gusto, del “savoir vivre”, a condividere un percorso alla scoperta del piacere e delle emozioni. Nella settimana dal 13 al 19 marzo, ben 10 tonnellate di finissimo cioccolato Venchi, tra cui oltre un milione di cioccolatini, sommergeranno i 170 show-room Mercedes-Benz per la più grande degustazione di cioccolata mai realizzata simultaneamente sull’intero territorio italiano. Infatti, oltre ad avere la possibilità di provare la nuova Mercedes-Benz Classe A Chocolate Edition, il pubblico potrà partecipare, dal lunedì al venerdì, ad una degustazione guidata da esperti “MaÎtre Chocolatier” in occasione delle “Chocolate Hours”, ogni giorno dalle 17 alle 20.

Un grande evento nazionale “porte aperte” nei giorni di sabato 18 e domenica 19, sarà il gran finale di questo straordinario momento di incontro.
La degustazione offrirà ben sette diverse tipologie di cioccolato Venchi in abbinamento con i vini più adatti, oltre ad essenze e prodotti per la cura della persona a base di cioccolato.
Questa esperienza porterà il pubblico attraverso un vero e proprio percorso sensoriale, accompagnato da media interattivi che sveleranno tutti i più interessanti segreti del cioccolato.
Il pubblico potrà scoprire tutto ciò che il cioccolato può rivelare della propria personalità grazie all’intervento di esperti “terapeuti” presenti presso i 100 principali show-room Mercedes, che sapranno creare sorprendenti abbinamenti fra gusto, stile di vita, atteggiamenti, fornendo interessanti spunti di riflessione, aiutando chi lo vorrà a capire se stesso in maniera serena e disinvolta: una originalissima narrazione all’insegna del “dimmi che cioccolato mangi e ti dirò chi sei”.
Infine, quanti desiderano effettuare il test drive di Classe A Chocolate Edition, riceveranno in dono una confezione di prodotti Venchi e una copia del libro che un noto psicoterapeuta neozelandese ha dedicato alla “cioccoterapia”.
Fra i partecipanti al test-drive sarà inoltre estratto a sorte uno straordinario viaggio per due persone a Santo Domingo sulla “strada del cioccolato”, per un’esperienza indimenticabile, ancora una volta all’insegna del piacere e delle emozioni, fra relax e natura, alla scoperta delle origini del cacao.



Mercedes-Benz Classe A: un successo che si rinnova
Classe A ha rappresentato, sin dal suo lancio nel 1997, un'innovazione senza precedenti nel mondo dell'automobile: combinazione unica tra versatilità da monovolume, comfort di una berlina e dimensioni compatte, ha rivoluzionato il concetto di architettura di un’auto. La seconda serie di questo fortunato modello, lanciata a settembre 2004, ha raggiunto risultati ancora più straordinari di quella precedente: più di 40.000 unità immatricolate fino ad oggi, il 40% in più rispetto al suo predecessore. 
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Mercedes-Benz Classe A: unica per design e concezione, straordinaria per sicurezza e raffinatezza 
Scegliere la propria strada, gestire attivamente la propria vita, scoprire le novità: questa è Mercedes-Benz Classe A. Un’auto dalla forte personalità che rispecchia la voglia di vivere di chi la guida. Classe A si impone per i contenuti di sportività, eleganza e prestigio. L’andamento delle linee riflette il carattere della vettura, esprimendone i tratti distintivi: dinamismo ed eleganza. I proiettori di nuova concezione, la calandra pronunciata, i parafanghi “muscolosi” e le fiancate dalla linea slanciata rafforzano l’aspetto compatto, dinamico e deciso. Con la sua esclusiva struttura a sandwich, Classe A raggiunge livelli straordinari in termini di sicurezza, abitabilità e versatilità.
Potenza e coppia superiori, minori consumi di carburante

Più potenza, più coppia e meno consumi: la gamma di motorizzazioni di Classe A comprende le quattro unità benzina quattro cilindri 150, 170, 200, 200 Turbo ed i tre propulsori quattro cilindri diesel con iniezione diretta 160 CDI, 180 CDI e 200 CDI.

Tutti i propulsori rispettano la severa norma antinquinamento EU4; le motorizzazioni diesel sono disponibili a richiesta con filtro antiparticolato. 

Le tre motorizzazioni diesel si avvalgono della tecnologia Common Rail di seconda generazione; la doppia iniezione ed una pressione più elevata (1600 bar) permettono di raggiungere elevati livelli di potenza e coppia, di ridurre le emissioni allo scarico migliorando al tempo stesso la silenziosità di marcia. 
Il 200 CDI, motorizzazione di punta della gamma diesel, dispone di sistema common-rail ad iniezione diretta con turbocompressore VNT ed una pressione di iniezione di 1800 bar.  Classe A 200 CDI sviluppa una potenza di 103 kW/140 CV, una coppia di 300 Nm disponibile fra 1600 e 3000 giri/min, accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiunge una velocità massima è di 201 km/h. 

Il consumo combinato dei modelli CDI si attesta fra i 4,9 l/100 km della motorizzazione 160 CDI ed i 5,4 l/100 km della 200 CDI. 
Con il nuovo propulsore da 142 kW/193 CV, uno dei quattro cilindri più potenti nella sua classe di cilindrata, Classe A 200 TURBO offre prestazioni entusiasmanti. L’elevata coppia massima di 280 Nm rimane costante dai 1.800 giri/min fino al raggiungimento della potenza massima a 4.850 giri/min. Questa nuova motorizzazione permette alla Classe A di raggiungere i 227 km/h di velocità massima e di coprire l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi. Un assetto più rigido ed i cerchi in lega da 18” con pneumatici ribassati soddisferanno anche gli automobilisti più sportivi.
Classe A è disponibile su tutte le motorizzazioni con il cambio automatico AUTOTRONIC a variazione continua per garantire un comfort ed una silenziosità di marcia superiori.

Mercedes-Benz Classe A: la sicurezza

La struttura a sandwich del pianale di Classe A ha permesso di risolvere il problema dell’incompatibilità fra dimensioni compatte e ridotte zone di deformabilità, garantendo gli elevati standard di sicurezza Mercedes-Benz. La posizione inclinata a 59 gradi di motore e cambio disposti in parte davanti ed in parte sotto la cellula dell’abitacolo, consente, nell’eventaualità di grave impatto frontale, di far scivolare il propulsore in basso lungo il pianale.

Grazie a questa innovativa disposizione di motore e cambio, l’avantreno di Classe A dispone di uno spazio di deformazione maggiore. La struttura a sandwich è considerata una pietra miliare nella campo della sicurezza e solo grazie ad essa è stato possibile raggiungere i severi standard di sicurezza Mercedes-Benz anche su una vettura così compatta.
Versatilità e capacità di carico al vertice della categoria
Esternamente una vettura compatta, internamente una familiare con l’abitabilità di una monovolume: Mercedes-Benz Classe A è in grado di riunire caratteristiche apparentemente in contrasto grazie alla sua struttura a sandwich.

Il volume del bagagliaio di Mercedes-Benz Classe A, con 435 litri, stabilisce un nuovo primato nel segmento delle compatte. Senza smontare i sedili posteriori, è possibile configurare con estrema semplicità l’abitacolo in base alle esigenze di carico. Grazie al sedile posteriore frazionabile con rapporto 1/3 e 2/3, cuscini e schienali ribaltabili in avanti, è possibile creare una superficie di carico piatta. Il volume di carico del bagagliaio può essere così portato a ben 1370 litri (metodo di misurazione VDA).

Per creare ancora più spazio per i bagagli, le attrezzature per il tempo libero e lo sport, la sezione 2/3 del cuscino può essere smontata e sistemata sotto il pianale di carico regolabile in altezza.

Classe A Coupè: fascino e sportività
La versione Coupé dimostra che la compatta Mercedes-Benz sa essere ancora più giovane e sportiva. Il suo fascino desta simpatia sin dal primo sguardo. La sapiente miscela di emozioni e sportività, estetica ed alta tecnologia, sottolinea lo status di Mercedes-Benz Classe A nel segmento delle vetture compatte.

La versione Coupé mostra una personalità ben definita differenziandosi nettamente nel design della fiancata dalla versione a cinque porte. I designer hanno ridisegnato completamente la fiancata, con una portiera più grande creando una diversa suddivisione della superficie laterale. Il montante posteriore più inclinato e le linee della carrozzeria più tese, mettono in risalto il temperamento sportivo di Classe A Coupè. I designer hanno inoltre reso più voluminoso ed imponente il passaruota posteriore per conferire alla vettura ancora maggiore dinamicità.

La gamma di motorizzazioni di Classe A Coupè comprende, come per Classe A, quattro unità benzina e tre propulsori diesel CDI con valori di potenza compresi dai 70 kW / 95 CV della versione A 170 ed i 142kW / 193 CV della versione A 200 Turbo.

Mercedes-Benz Classe A: versioni ed equipaggiamenti
Tutte le versioni hanno in comune una ricca dotazione di serie. La versione di base CLASSIC adotta equipaggiamenti per la sicurezza ed il comfort non comuni nel segmento delle compatte: airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, airbag laterali per testa e torace, limitatori della forza di ritenuta adattivi, volante multifunzione, servoterzo parametrico in funzione della velocità, sistema di ammortizzatori selettivi e climatizzatore, solo per citarne alcuni. 
Questi i principali equipaggiamenti di serie: 
· Retrovisore esterno termico e regolabile elettricamente

· Indicatore della temperatura esterna

· Computer di bordo

· Brake Assist

· Portabicchieri “Cupholder” nel rivestimento del tunnel

· Sistema di ammortizzatori selettivi

· Funzione EASY-ENTRY (tre porte)

· Electronic Stability Program

· Sedile di guida regolabile in altezza

· Alzacristalli anteriori elettrici

· Poggiatesta posteriori regolabili in altezza ed inclinazione 
· Tergilunotto ad intermittenza e funzione Comfort

· Climatizzatore con filtro antipolvere
· Sedili posteriori frazionabili asimmetricamente e ribaltabili separatamente
· Airbag frontali a doppio stadio di attivazione 

· Cambio manuale a cinque marce (A 150, A 170, A 200, A160 CDI)

· Vetri atermici

· Limitatori della forza di ritenuta anteriori adattivi

· Informazione sullo stato delle cinture per i passeggeri posteriori

· Pretensionatori sui sedili anteriori e posteriori esterni

· Box portaoggetti climatizzato

· Airbag laterali per testa e torace, anteriori

· Poggiatesta anteriori attivi, regolabili in altezza ed inclinazione

· Pianale di carico regolabile in altezza (cinque porte)

· Volante multifunzione

· Servosterzo parametrico in funzione della velocità

· Pneumatici 185/65 R 15 (5 porte)

· Cerchi in lega a sette doppie razze con pneumatici 195/55 R16 (Coupè)

· Cambio manuale a sei marce (A 180 CDI, A 200 CDI, A 200 TURBO)

· Display centrale nella strumentazione

· Chiusura centralizzata con telecomando

La versione ELEGANCE presenta ulteriori dettagli all’insegna del comfort e del design. Questi i principali equipaggiamenti aggiuntivi rispetto alla CLASSIC:

· Bracciolo anteriore

· Terminale di scarico ovale

· Alloggiamento del retrovisore esterno in tinta

· Luci di cortesia nelle porte anteriori

· Mascherina con lamelle color argento e listelli cromati

· Volante in pelle

· Modanature di protezione su tutti i lati in tinta con inserti cromati

· Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con comando Comfort

· Parabrezza con fascia superiore blu

· Copertura bagagliaio
· Freno di stazionamento con rivestimento in pelle

· Cerchi in lega a nove fori (5 porte)

· Cerchi in lega a sette doppie razze con pneumatici 195/55 R16 (Coupè)

· Fendinebbia

· Modanature in legno su consolle centrale, rivestimenti del tunnel e delle porte 
· Rivestimenti sottoporta in tinta

· Maniglie in tinta con inserti cromati

· Pomello del cambio in pelle

· Luci di cortesia nel portellone posteriore

La AVANTGARDE sottolinea il proprio carattere sportivo e moderno anche con i cerchi da 17” per la Coupè e da 16” per la Berlina ed i fari con tecnica di proiezione. Questi i principali equipaggiamenti aggiuntivi rispetto alla CLASSIC:

· Pacchetto sportivo (solo Coupè)

· Terminale di scarico in lega d’acciaio lucida

· Alloggiamento del retrovisore esterno in tinta

· Luci di cortesia nelle porte anteriori

· Pneumatici 195/55 R 16 (5 porte)

· Parabrezza con fascia superiore blu

· Copertura bagagliaio

· Freno di stazionamento in pelle

· Mascherina con lamelle color nero lucido e inserti cromati 

· Volante in pelle
· Cerchi in lega a cinque fori da 18” (A 200 TURBO)

· Cerchi in lega a cinque fori da 16” (5 porte)

· Cerchi in lega a sette razze con pneumatici 215/45 R17 (Coupè)

· Fendinebbia

· Fari con tecnica di proiezione

· Luci posteriori bicromatiche scure

· Pomello del cambio in pelle

· Modanature di protezione su tutti i lati in tinta con inserti cromati

· Rivestimenti sottoporta in tinta

· Rivestimenti dei sedili nell’abbinamento tessuto/ARTICO

· Maniglie in tinta

· Luci di cortesia nel portellone posteriore

· Modanature in alluminio operato su consolle centrale, rivestimenti del tunnel e delle porte 



























































































































	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Classe A 160 CDI 
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	60/82 a 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	180 a 1400-2600 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	4800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta common rail, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

Retromarcia
	3,31

3,64

2,04

1,26

0,88

0,70

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1556/1551 

	Lunghezza totale
	mm
	3838 

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio **
	l
	435-1995 (tre porte: 435-1485)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1325 (tre porte: 1300)

	Carico
	kg
	435

	Peso totale ammesso
	kg
	1760 (tre porte: 1735)

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	15,0

	Velocità massima
	km/h
	170

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	4,9 


* con metodo di misurazione VDA; 

Classe A 180 CDI 
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	80/109 a 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 1600-2600 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	4800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta common rail, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,240 (marce 1-4) / 2,700 (marce 5,6,R)

3,933

2,222

1,389

0,975

0,925

0,814

4,681


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1556/1551 

	Lunghezza totale
	mm
	3838 

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio *
	l
	435-1995 (tre porte: 435-1485)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1345 (tre porte: 1320)

	Carico
	kg
	425

	Peso totale ammesso
	kg
	1770 (tre porte: 1745)

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi ** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,8

	Velocità massima
	km/h
	186

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	5,2


* con metodo di misurazione VDA; 

Classe A 200 CDI 
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	103/140 a 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	300 a 1600-2600 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	4800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta common rail, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,240 (marce 1-4) / 2,700 (marce 5,6,R)

3,933

2,222

1,389

0,975

0,925

0,814

4,681


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16

	Pneumatici
	
	195/55 R 16 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza totale
	mm
	3838 

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio *
	l
	435-1995 (tre porte: 435-1485)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1365 (tre porte: 1340)

	Carico
	kg
	415

	Peso totale ammesso
	kg
	1780 (tre porte: 1755)

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi ** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,5

	Velocità massima
	km/h
	201

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	5,4


* con metodo di misurazione VDA; 

Classe A 150 
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1498

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 69,2

	Potenza nominale
	kW/CV
	70/95 a 5200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	140 a 3500-4000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1556/1551 

	Lunghezza totale
	mm
	3838 

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio *
	l
	435-1995 (tre porte: 435-1485)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1225 (tre porte: 1195)

	Carico
	kg
	465 

	Peso totale ammesso
	kg
	1690 (tre porte: 1660)

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi ** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	12,6

	Velocità massima
	km/h
	175 

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	6,2 


* con metodo di misurazione VDA; 

Classe A 170 
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1699

	Alesaggio x corsa
	Mm
	83,0 x 78,5

	Potenza nominale
	kW/CV
	85/116 a 5500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	155 a 3500-4000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1556/1551 

	Lunghezza totale
	mm
	3838 

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio *
	l
	435-1995 (tre porte: 435-1485)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1240 (tre porte: 1210)

	Carico
	kg
	465

	Peso totale ammesso
	kg
	1705 (tre porte: 1675)

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi ** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,9

	Velocità massima
	km/h
	188

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	6,6


* con metodo di misurazione VDA; 
Classe A 200 
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	100/136 a 5750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	185 a 3500-4000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

Retromarcia
	3,72

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, anteriori autoventilanti, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza totale
	mm
	3838 

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio *
	l
	435-1995 (tre porte: 435-1485)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1270 (tre porte: 1240)

	Carico
	kg
	425

	Peso totale ammesso
	kg
	1695 (tre porte: 1665)

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi ** 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,8

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	7,2


* con metodo di misurazione VDA; 

Classe A 200 TURBO 
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	142/193 a 5000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	280 a 1800-4850 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6000

	Rapporto di compressione
	
	9,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM), turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,240 (marce 1-4) / 2,700 (marce 5,6,R) 

4,214

2,542

1,710

1,263

1,184

0,953

5,015


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, anteriori autoventilanti, freno di stazionamento a leva, ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza totale
	mm
	3838 

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio **
	l
	435-1995 (tre porte: 435-1485)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1305 (tre porte: 1275)

	Carico
	kg
	425

	Peso totale ammesso
	kg
	1730 (tre porte: 1700)

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi ***
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,3

	Velocità massima
	km/h
	227

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	7,9


* con metodo di misurazione VDA; 
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