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STYLE e PREMIUM
Le nuove versioni del piacere Mercedes-Benz
Con oltre 345.000 unità immatricolate dal lancio sul mercato, Classe A e Classe B sono i modelli Mercedes-Benz più venduti in Italia. Un successo che non conosce flessioni e che si estende oltre i confini nazionali, infatti, sono oltre 2,5 milioni le unità vendute in tutto il mondo dei due modelli compatti con la Stella.

Oggi, le nuove versioni STYLE e PREMIUM, insieme alla già disponibile versione EXECUTIVE, completano la gamma dei modelli compatti con la Stella. 
Le caratteristiche di facilità e comodità di guida di Classe A e Classe B, insieme agli allestimenti completi ed ai raffinati interni, vengono esaltate nelle nuove versioni STYLE (solo per Classe A) e PREMIUM, incontrando, oggi più che mai, i gusti e le esigenze del pubblico femminile. In versione EXECUTIVE, i modelli Classe A e Classe B rispondono in maniera esemplare alle specifiche richieste di una clientela sempre più esigente, competente ed attenta al rapporto prezzi/dotazioni.
In Italia, Classe A è il modello più venduto della gamma Mercedes-Benz. Grazie alle sue doti di eleganza, sicurezza e comfort, Classe A è riuscita ad emozionare e conquistare, fin dal lancio del primo modello nel 1997, il cuore dell’universo femminile. E’ stato un vero e proprio amore a prima vista che non conosce flessioni e che oggi, con le nuove versioni STYLE e PREMIUM, è destinato a rinnovarsi con successo. Nel corso degli anni, la percentuale di donne Clienti di Classe A si è sempre mantenuta intorno al 60%, un valore estremamente elevato considerando che, in media, la percentuale femminile tra i Clienti del marchio Mercedes-Benz è pari al 20%. In particolare, la compatta con la Stella eccelle in due caratteristiche ritenute fondamentali dal pubblico femminile: facilità e comodità di guida. Grazie alla posizione di guida rialzata ed all’ottima visibilità in ogni direzione, Classe A permette di avere sempre la situazione sotto controllo. Inoltre, lo sterzo leggero, le dimensioni esterne compatte, l’elevata versatilità degli interni, il Park Assist di serie nella versione STYLE ed il navigatore satellitare di serie nella versione PREMIUM la rendono una perfetta compagna di shopping.
Inizialmente preferita principalmente dalle giovani coppie particolarmente dinamiche, nel corso degli anni anche Classe B si è ritagliata un importante spazio all’interno dell’universo femminile.
Classe B è un concetto di vettura completamente nuovo, in grado di racchiudere in sé i vantaggi di diversi segmenti automobilistici: design dinamico da berlina sportiva, dimensioni esterne compatte, abitabilità da station-wagon e versatilità da monovolume, il tutto con la tipica sicurezza della Stella. 
Mercedes-Benz, realizzando un modello che risponde in pieno alle esigenze di un pubblico giovane e moderno, sta incontrando anche in questo caso un significativo successo nel mondo femminile. Sono sempre di più, infatti, le donne che scelgono Classe B come compagna d’avventura, grazie anche alle caratteristiche di eleganza che caratterizzano il modello. La qualità dei materiali, che soddisfano vista e tatto, l’elevata spaziosità degli interni, i motori brillanti ed eco-compatibili rendono Classe B la vettura perfetta per ogni occasione, dagli appuntamenti professionali allo shopping in centro, da una cena romantica ad un weekend fuori porta.
Classe B offre, inoltre, numerose possibilità di personalizzazione, che permettono ad ogni Cliente di ‘cucire su misura’ la propria vettura. Tra gli optional preferiti dal pubblico femminile, ci sono il tetto apribile, il cambio automatico, il sistema di assistenza al parcheggio ed il navigatore satellitare COMAND APS, di serie nella nuova versione PREMIUM. I colori più richiesti sono il Nero Cosmo e l'Argento Polare.
Oltre alla preferenza da parte del pubblico femminile, un’altra caratteristica distintiva dei due modelli compatti Mercedes-Benz è l’età media molto più bassa rispetto alla media del marchio con la Stella. Il Cliente di Classe A e Classe B ha, infatti, meno di quarant’anni. 
Le nuove versioni PREMIUM e STYLE (solo su Classe A) disponibili su tutte le motorizzazioni ad eccezione della A 200 TURBO Coupé, vanno ad integrare le gamme 2010 dei due modelli compatti Mercedes. Classe A è oggi disponibile nelle versioni EXECUTIVE, STYLE, ELEGANCE, PREMIUM ed AVANTAGARDE. Il Compact Sports Tourer con la Stella, Classe B, è disponibile nelle versioni EXECUTIVE, CHROME, PREMIUM e SPORT.
Classe A STYLE, disponibile in versione Coupé e Berlina, dispone di serie, tra gli altri, del sistema di assistenza al parcheggio Park Assist, radio CD/mp3, rivestimenti in pelle Artico e tessuto, volante e leva del cambio in pelle, inserti interni in mirto naturale e cerchi in lega a dieci razze da 16’’ con pneumatici 195/55.

Classe A PREMIUM presenta di serie, tra gli altri, il navigatore satellitare COMAND APS, rivestimenti interni in pelle Artico e tessuto, inserti interni in alluminio, bracciolo anteriore con portaoggetti e cerchi in lega a cinque razze da 16’’ con pneumatici 195/55.
La nuova versione PREMIUM di Classe B è dedicata al pubblico femminile, che dimostra di apprezzare sempre più questa compatta con la Stella. Infatti, il navigatore satellitare COMAND APS di serie consente di districarsi con facilità nel traffico metropolitano e, grazie al vivavoce bluetooth, è da sempre uno degli optional preferiti dalle donne. Il dinamismo è garantito dal pacchetto sportivo di serie, che comprende cerchi in lega da 17”, assetto ribassato e volante in pelle traforata.
Le versioni EXECUTIVE dei due modelli compatti rappresentano il nuovo modo di vivere lo stile Mercedes, senza compromessi in termini di design ed equipaggiamenti. I nuovi modelli EXECUTIVE incontrano i gusti e l’attuale tendenza del mercato italiano a privilegiare un vantaggioso rapporto prezzo-dotazioni anche nel segmento delle compatte premium. Classe A e Classe B EXECUTIVE rispondono in maniera esemplare alle nuove richieste del mercato italiano grazie ad una dotazione di serie completa degli equipaggiamenti tipicamente più richiesti nel segmento.
Classe A 
La compatta Mercedes che ha definito nuovi    standard di sicurezza, comfort e tutela ambientale
In Italia, Classe A è il modello più venduto della gamma Mercedes-Benz. 
L’ultima generazione della compatta con la Stella è ancora più femminile, accattivante ed attenta all’ambiente, grazie ad un design rivisitato, equipaggiamenti completi ed innovazioni tecniche per i massimi livelli di sicurezza, comfort e riduzione dei consumi. Per le motorizzazioni di maggiore successo (A 160 ed A 180) è disponibile la comoda funzione ECO start-stop, che consente di ridurre i consumi di benzina fino al 9% nel ciclo urbano. Classe A 160 CDI Coupé è disponibile in versione BlueEFFICIENCY, con consumi ridotti ad appena 4,5 litri per 100 chilometri. Classe A è stata la prima compatta al mondo a ricevere la Certificazione Ambientale internazionale rilasciata da Enti indipendenti, a testimonianza degli enormi progressi raggiunti in termini di eco-sostenibilità. 

Dal lancio sul mercato nel 1997, Classe A si è fatta straordinariamente apprezzare nel segmento per il ruolo di trendsetter e la grande capacità innovativa. Massimi livelli di sicurezza, versatilità elevata e affidabilità tipica Mercedes-Benz sono i punti di forza di questo modello che, grazie al concept unico, ha entusiasmato in tutto il mondo oltre 1,7 milioni di automobilisti.
In Italia, fin dal lancio del primo modello nel 1997, Classe A è riuscita ad emozionare e conquistare il cuore dell’universo femminile grazie alle sue doti di eleganza, sicurezza e comfort. E’ stato un vero e proprio amore a prima vista che non conosce flessioni e che oggi, con le nuove versioni STYLE e PREMIUM, è destinato a rinnovarsi con successo. 
Classe A Nuova Generazione è stata lanciata sul mercato nella primavera del 2008, anche in versione Coupé. Il frontale più giovane e sportivo, i nuovi proiettori dalla linea slanciata mettono in evidenza il carattere dinamico della vettura.

Riduzione dei consumi: A 160 CDI BlueEFFICIENCY consuma 4,5 litri

Classe A vanta consumi particolarmente contenuti (4,5 - 8,1 litri per 100 chilometri). Grazie ad interventi mirati, il consumo del moderno propulsore diesel ad iniezione diretta è inferiore di oltre l’8% (ovvero 0,5 litri in meno per 100 chilometri) rispetto al modello precedente. 

La versione BlueEFFICIENCY comprende anche una mascherina del radiatore ottimizzata dal punto di vita aerodinamico. Chiusa sul lato interno, questa mascherina riduce l’afflusso d’aria al motore, garantendo comunque sempre un efficace raffreddamento del propulsore CDI. Inoltre la carrozzeria è ribassata di dieci millimetri per ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica.

Ad una riduzione dei consumi di Classe A 160 CDI BlueEFFICIENCY concorre anche una gestione ottimizzata e razionale dell’alimentazione. Un apposito sensore controlla costantemente la batteria e, quando lo stato di carica è sufficiente, consente di ridurre temporaneamente la potenza dell'alternatore. In questo modo si riduce anche il carico del motore che, di conseguenza, consuma meno carburante. Per ricaricare la batteria in modo efficiente, la gestione dell’alternatore sfrutta in modo sistematico le fasi di rilascio del motore per produrre energia elettrica. 

Funzione start-stop: il motore si spegne automaticamente al regime minimo

Con la nuova funzione ECO start-stop gli ingegneri Mercedes sono riusciti a ridurre i consumi dei modelli benzina di 0,4 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo. Si tratta di un dispositivo che spegne automaticamente il motore quando il guidatore mette il cambio in folle a velocità ridotta, azionando contemporaneamente il pedale del freno. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione.
Il motore si riaccende in una frazione di secondo, e quasi impercettibilmente, non appena viene premuto il pedale della frizione o si rilascia il freno. Questo sistema di avviamento del motore, tanto rapido quanto confortevole, rappresenta un vantaggio fondamentale della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi simili. Per questo sistema, Mercedes-Benz si avvale di un alternatore-starter collegato all'albero motore attraverso la trasmissione a cinghia. Il motore è così in grado di avviarsi molto più rapidamente e silenziosamente di quanto non avvenga con il tradizionale motorino di avviamento. Durante la marcia, l'alternatore-starter alimenta la rete di bordo. 

Nel traffico urbano il consumo si riduce del 9%
Con la funzione ECO start-stop il consumo si riduce di circa il 6,5% nel ciclo di marcia europeo. Classe A 160 BlueEFFICIENCY (70 kW/95 CV) ha registrato nel test un consumo di 5,8 litri per 100 chilometri (pari a 139 grammi di anidride carbonica ogni chilometro). 

Nell’utilizzo su strada si può ottenere un enorme risparmio di carburante, come hanno dimostrato i numerosi test effettuati. I collaboratori Mercedes hanno testato questo sistema in 175 vetture sperimentali, percorrendo complessivamente circa 1,2 milioni di chilometri. Circa la metà di questa “maratona” si è svolta nel traffico urbano, dove la nuova funzione ECO start-stop ha permesso risparmi di carburante fino al 9%. 

Ecologia: Classe A è la prima compatta con certificazione ambientale

Per Mercedes-Benz, tali risultati sono fondamentali quando si tratta di dare un giudizio sulle nuove tecnologie. La Casa automobilistica di Stoccarda valuta la compatibilità ambientale dei propri modelli non solo sulla base dei consumi e delle emissioni, ma prende anche in considerazione tutto il ciclo di vita della vettura: dalla produzione all’utilizzo di molti anni fino al riciclaggio. Dall’analisi di oltre 40.000 singoli processi si ricava un quadro generale che consente di effettuare una valutazione obiettiva del lavoro di sviluppo e progettazione.
Questo bilancio ecologico costituisce la base per la certificazione ambientale secondo la severa norma ISO 14062 «Design For Environment» e Mercedes-Benz è l'unica Casa automobilistica in assoluto ad aver ottenuto questo riconoscimento. Esso vale anche per la Classe A Nuova Generazione, a conferma dei considerevoli progressi ottenuti nel campo della tutela ambientale. Su un percorso di 150.000 chilometri, le emissioni di CO2 sono risultate del 7% circa inferiori a quelle registrate per il modello precedente (W 168) del 2004. Le emissioni di ossido d'azoto sono state ridotte addirittura del 13%.

Ancora migliori sono i risultati registrati da Classe A 160 BlueEFFICIENCY con funzione ECO start-stop. Questa nuova tecnica riduce di un ulteriore 5% le emissioni di biossido di carbonio per l'intero ciclo di vita, perciò il bilancio ecologico mostra una considerevole diminuzione (oltre il 12%) delle emissioni di CO2 rispetto al modello precedente (W 168). 

Oltre al contenimento di consumi ed emissioni, per la certificazione ambientale sono importanti anche altri aspetti quali, ad esempio, il sistema di riciclaggio della vettura. Classe A ottempera già oggi alla norma UE che entrerà in vigore dal 2015 e che prescrive una quota riciclabile del 95%. I componenti in materiale sintetico con un peso complessivo di 30,8 kg possono essere prodotti con pregiati materiali riciclati, pari a due volte e mezzo il modello precedente. 
Il concept ecologico di Classe A si basa anche sull'impiego di materie prime rinnovabili. Mercedes-Benz realizza diversi componenti della vettura con materiali quali lino, noccioli di oliva, cotone, cocco, impiallacciatura di legno e fibre di canapa. Rispetto al precedente modello, il peso di questi componenti è salito di circa un terzo. 

Sicurezza: luci di stop adattive

Classe A Nuova Generazione si presenta rinnovata anche in termini di sicurezza e comfort, con un livello di dotazione tipico delle vetture di categoria superiore.  Classe A è dotata, tra gli altri, di un importante sistema per la prevenzione degli incidenti: le luci di stop adattive. In presenza di una eventuale frenata d’emergenza da velocità superiori ai 50 km/h, le luci di stop iniziano a lampeggiare velocemente avvertendo il guidatore che segue della situazione di potenziale pericolo, in modo che questi possa reagire più rapidamente. Le luci di stop adattive sono il frutto di approfondite ricerche condotte sul comportamento degli automobilisti in caso di frenata. Gli ingegneri Mercedes hanno appurato che il tempo di reazione degli automobilisti si riduce in media di 0,2 secondi se in una situazione di emergenza viene impiegato un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. Ad una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto della vettura può ridursi di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa. Se la vettura si arresta da una velocità superiore a 70 km/h, oltre alle luci di stop adattive si attiva automaticamente anche l'impianto luci di emergenza. 

In merito alla protezione dei passeggeri, Classe A è dotata di airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sulle cinture anteriori e posteriori esterne, limitatori della forza di ritenuta, poggiatesta attivi anteriori e sidebag anteriori per testa e torace, stabilendo così nuovi parametri di riferimento nella categoria. La ricca gamma di equipaggiamenti per la sicurezza è stata completata dall’illuminazione interna d’emergenza, che si accende automaticamente in seguito ad un eventuale incidente di una determinata gravità, al fine di facilitare l’orientamento agli occupanti e le operazioni di soccorso. 

Park Assist: ultrasuoni e sterzo elettrico per le manovre di parcheggio
Classe A “assiste” il guidatore nella ricerca di un posto auto e nelle manovre di parcheggio in retromarcia con il Park Assist attivo, di serie su ELEGANCE e STYLE (a richiesta su altre versioni). Con l’ausilio di nuovi sensori ad ultrasuoni laterali, mentre la vettura avanza questo sistema è in grado di individuare e di segnalare con un apposito display la presenza di un posto auto di dimensioni adeguate alla Classe A su entrambi i lati della carreggiata. Fino a una velocità di 35 km/h i sensori scansionano la zona a destra e sinistra della Classe A, misurano lunghezza e profondità dello spazio libero e segnalano con una “P” nella strumentazione che la ricerca è in corso. 

Una volta trovata una possibilità di parcheggio, sul display compare una freccia che indica al guidatore su quale lato della carreggiata si trova il posto auto. Se il guidatore inserisce la retromarcia, confermando così di voler parcheggiare, e preme il pedale dell’acceleratore, il Park Assist effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia la vettura in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori ad ultrasuoni del PARKTRONIC assistono il sistema durante il parcheggio indicando la distanza tra Classe A e le vetture parcheggiate davanti e dietro. 

Il Park Assist comprende complessivamente 10 sensori ad ultrasuoni, collocati nel paraurti anteriore e posteriore, e una centralina elettronica che elabora i segnali inviati dai sensori calcolando la traiettoria migliore per entrare nello spazio di parcheggio. Queste informazioni vengono trasmesse al servosterzo elettromeccanico di Classe A, il cui motorino elettrico esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari. Perché il sistema possa effettuare autonomamente le manovre di parcheggio, il posto auto deve essere appena 1,30 metri (65 cm anteriori e 65 cm per il posteriore) più lungo di Classe A, tanto è precisa la tecnica di cui si avvale. Date le dimensioni particolarmente compatte di Classe A, il posto auto quindi deve essere lungo appena 5,18 metri circa: nessun'altra automobile al mondo è in grado di parcheggiare autonomamente in un posto auto così piccolo.

Gli ingegneri Mercedes hanno inoltre integrato nel noto Electronic Stability Program (ESP®) una nuova funzione: l’ausilio alla partenza in salita, che impedisce l’arretramento involontario di Classe A quando il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all’acceleratore. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando così la partenza.
Sette motorizzazioni 4 cilindri 
Per Classe A sono disponibili sette propulsori 4 cilindri, abbinati a un cambio manuale a cinque o sei marce. A richiesta è disponibile anche il cambio automatico a variazione continua AUTOTRONIC. La gamma di potenza dei motori varia da 60 kW/82 CV (A 160 CDI) a 142 kW/193 CV (A 200 TURBO). Con consumi compresi tra i 4,5 e gli 8,1 litri per 100 km (ciclo di marcia europeo combinato), questi 4 cilindri sono tra i più parsimoniosi nella loro classe di cilindrata e potenza.
Classe A: la gamma 2010

La gamma 2010 di Classe A si articola nelle versioni EXECUTIVE, STYLE, ELEGANCE, PREMIUM ed AVANTAGRDE. Le nuove versioni STYLE e PREMIUM, in particolare, sono dedicate ad un pubblico femminile, che in Italia apprezzano da sempre il modello Mercedes-Benz. Classe A STYLE, disponibile in versione Coupé e Berlina e su tutte le motorizzazioni ad eccezione della 200 TURBO Coupé, dispone di serie, tra gli altri, del sistema di assistenza al parcheggio Park Assist, rivestimenti in pelle Artico e tessuto, volante e leva del cambio in pelle, inserti interni in mirto naturale, radio cd/mp3 e cerchi in lega a dieci razze da 16’’ con pneumatici 195/55.
Classe A PREMIUM presenta di serie, tra gli altri, il navigatore satellitare COMAND APS, rivestimenti interni in pelle Artico e tessuto,  inserti interni in alluminio, bracciolo anteriore con portaoggetti, cerchi in lega a cinque razze da 16’’ con pneumatici 195/55.
La versione EXECUTIVE di Classe A incontra i gusti e l’attuale tendenza del mercato italiano a privilegiare un vantaggioso rapporto prezzo-dotazioni anche nel segmento delle compatte premium. Classe A EXECUTIVE risponde in maniera esemplare alle nuove richieste del mercato italiano grazie ad una dotazione di serie che comprende gli equipaggiamenti tipicamente più richiesti nel segmento quali, ad esempio, climatizzatore e Radio CD/MP3 con interfaccia AUX-IN.
Classe B 
Un carattere inconfondibile
Mercedes-Benz Classe B Nuova Generazione ha ulteriormente migliorato i livelli di tutela ambientale, contenimento dei consumi e comfort. Le motorizzazioni, ottimizzate nei minimi dettagli, consumano fino al 7% in meno del precedente modello e si caratterizzano per livelli di emissione estremamente contenuti (fino al 90% al di sotto dei valori limite imposti attualmente dall'UE). Per i modelli di maggior successo, B 160 e B 180, Mercedes-Benz ha sviluppato una nuova funzione ECO start-stop che spegne automaticamente il motore - ad esempio ai semafori - consentendo nella guida un effettivo risparmio di carburante pari al 9%. Ulteriori novità di Classe B sono l'alimentazione bivalente a benzina e metano adottata sulla B 180 NGT BlueEFFICIENCY ed il Park Assist attivo, che assiste il guidatore nella ricerca di un parcheggio delle dimensioni adeguate alla vettura ed esegue le manovre necessarie. 

Dalla première internazionale nell'estate del 2005, Classe B è stata presa a modello come concetto completamente nuovo, in grado di racchiudere in sé i vantaggi di diverse tipologie di vettura: la quattro porte offre il design dinamico di una berlina sportiva, le dimensioni esterne di una compatta, l'abitabilità di una station-wagon, la versatilità di una monovolume e la tipica sicurezza Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz ha colpito nel segno, realizzando una vettura che risponde alle esigenze di un pubblico moderno. Il bilancio positivo finora registrato dallo Sports Tourer indica che dalla metà del 2005 sono oltre 800.000 gli automobilisti che hanno scelto Classe B. 
Inizialmente preferita principalmente dagli sportivi e dalle giovani famiglie, nel corso degli anni anche Classe B si è ritagliata un importante spazio all’interno dell’universo femminile. Tra gli optional preferiti dalle donne, ci sono il tetto 
   apribile, il cambio automatico, il sistema di assistenza al parcheggio ed il navigatore satellitare COMAND APS, di serie nella versione PREMIUM insieme ai rivestimenti in pelle Artico e tessuto, al volante e pomello del cambio in pelle ed ai cerchi in lega a 10 razze da 17’’ con pneumatici da 215/45.
Il frontale ridisegnato rafforza ulteriormente la grande personalità di Classe B, in particolare grazie alla mascherina con tre lamelle orizzontali in grigio metallizzato con listelli cromati e la Stella al centro. Ad accentuare ulteriormente l'impatto visivo concorrono anche il nuovo paraurti, il cui design sottolinea l'ampia presa d'aria inferiore, ed il cofano motore rivisitato. Il nuovo linguaggio formale, che amplia visivamente la larghezza del frontale rendendolo particolarmente possente, evidenzia le doti sportive di Classe B. Alloggiamenti dei retrovisori esterni, maniglie delle porte e rivestimenti dei sottoporta ora in tinta con la carrozzeria su tutti i modelli conferiscono anche al design delle fiancate un carattere deciso.

La linea dinamica del frontale e del profilo laterale prosegue armoniosamente anche nella coda. I gruppi ottici posteriori catturano l'attenzione sull'ampio portellone che ora è dotato di un'impugnatura cromata più ergonomica. 

Abitacolo: allestimenti pregiati con nuovi tessuti e inserti

Massima qualità, amore per il dettaglio design sportivo e generosa abitabilità: queste le impressioni che Classe B trasmette da sempre. A ciò concorrono anche i sedili rialzati, che garantiscono ai passeggeri un’ottima visuale, mentre la linea di cintura relativamente alta trasmette una sensazione di sicurezza ma senza opprimere.

I designer Mercedes hanno ulteriormente valorizzato l'atmosfera accogliente con un nuovo rivestimento in tessuto caratterizzato da un nuovo motivo per la superficie di seduta. Per chi sceglie Classe B versione PREMIUM, i cuscini laterali dei sedili sono disponibili in pelle sintetica ARTICO, mentre la superficie centrale è rivestita in tessuto. Un nuovo tipo di rivestimento è stato adottato anche per i pannelli interni delle porte. 

Come in passato, la consolle è sapientemente incastonata tra due listelli laterali che ora sono realizzati in alluminio spazzolato grigio fumo e richiamano le modanature del cambio e dei pannelli delle porte, in modo da rendere gli interni più preziosi e raffinati. Questi dettagli mostrano la massima cura e precisione con cui i designer hanno allestito tutte le versioni di Classe B. 

Modelli diesel: ulteriore riduzione dei consumi del 7%

Classe B è disponibile una gamma di sei motorizzazioni che comprende due diesel a iniezione diretta, che erogano 80 kW/109 CV e 103 kW/140 CV ed una coppia massima di 300 Nm, e quattro motori benzina, che offrono una potenza massima di 142 kW/193 CV ed una coppia massima di 280 Nm. Mercedes-Benz ha perfezionato i quattro cilindri nei minimi dettagli ottenendo un'ulteriore riduzione dei consumi. 

Per i modelli diesel, il consumo complessivo nel ciclo di marcia europeo della B 180 CDI e della B 200 CDI è stato ridotto, in base ai pneumatici, a 5,2 - 5,4 ed a 5,4 - 5,6 litri per 100 chilometri, con un risparmio massimo del 7%. I modelli turbodiesel, resi particolarmente silenziosi dall'albero controrotante Lanchester per la compensazione delle masse, consumano ancora meno che in passato. Con un pieno (54 litri), B 180 CDI percorre oltre 1.000 chilometri.

Modelli benzina: riduzione dei consumi con la funzione ECO start-stop

Per i quattro motori benzina si registrano consumi compresi tra 6,6 ed 8,1 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo, in base al modello ed alla potenza del motore. Ancora più efficienti sono i modelli BlueEFFICIENCY, B 160 e B 180, in commercio dall’autunno 2008 con la nuova funzione ECO start-stop. Si tratta di un dispositivo che spegne automaticamente il motore quando il guidatore mette il cambio in folle a velocità ridotta, azionando contemporaneamente il pedale del freno. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione.

Il motore si riaccende in una frazione di secondo, e quasi impercettibilmente, non appena viene premuto il pedale della frizione o si rilascia il freno. Questo sistema di avviamento del motore, rapido e confortevole, rappresenta un vantaggio fondamentale della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi simili. Per questo sistema, Mercedes-Benz si avvale di un alternatore-starter collegato all'albero motore attraverso la trasmissione a cinghia. Il motore è così in grado di avviarsi molto più rapidamente e silenziosamente di quanto non avvenga con il tradizionale motorino di avviamento. Durante la marcia, l'alternatore-starter alimenta la rete di bordo. Grazie alla gestione intelligente, la batteria si ricarica solo quando è necessario, e soprattutto sfruttando le fasi di rilascio del motore per recuperare l'energia frenante e trasformarla in energia elettrica. Su strada, la funzione ECO start-stop consente un risparmio di carburante netto (fino al 9%), soprattutto nel traffico, ai semafori ed in coda.

Alimentazione a metano: un'alternativa pulita ed economica 

Un'importante novità nella nuova gamma di Classe B è la versione “NGT”. Questa sigla, posta sulla destra del portellone posteriore, significa “Natural Gas Technology” ed identifica un modello particolarmente parsimonioso ed ecologico dalla propulsione bivalente: è la B 180 NGT BlueEFFICIENCY che, a parità di potenza (85 kW/116 CV), può essere alimentato sia a metano che a benzina.

Oltre al serbatoio per la benzina, sulla vettura sono montati altri cinque serbatoi per il metano che presentano un volume complessivo di 16 chilogrammi e garantiscono un'autonomia di oltre 300 chilometri. Con un consumo di 7,3 litri di benzina nel ciclo di marcia europeo e di 4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri, la nuova B 180 NGT BlueEFFICIENCY ha quindi un'autonomia complessiva di oltre 1.000 chilometri. È il guidatore stesso a scegliere il tipo di propulsione, semplicemente premendo un tasto sul volante multifunzione, mentre la centralina elettronica esegue automaticamente una commutazione perfettamente fluida, anche durante la marcia.

Il quattro cilindri Mercedes-Benz è stato modificato con iniettori supplementari sulla parte inferiore del condotto di aspirazione. Un regolatore di pressione montato in prossimità del motore e dotato di un'elettrovalvola di interruzione controlla l'alimentazione del metano, mantenendo costante la pressione all'interno del sistema. 

Con il montaggio dei serbatoi per il gas, collocati sotto il vano bagagli e sotto il vano piedi lato passeggero, il volume del bagagliaio di Classe B è pari a 422 litri (-128 rispetto alla versione benzina, secondo il metodo di misurazione VDA) ed offre lo spazio necessario per i bagagli di un'intera famiglia.
Grazie alle basse emissioni di biossido di carbonio ed ai moderati costi del carburante, il metano è un'interessante alternativa alla benzina ed al diesel sia sul piano ecologico che economico. Con 135 grammi al chilometro nel ciclo di marcia europeo, le emissioni di CO2 si riducono del 17% rispetto ai valori della B 180 benzina. Se si converte nell'equivalente energetico della benzina il consumo della nuova B 180 NGT BlueEFFICIENCY (4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri - 7,5 m³/100 km -), il prezzo al chilometro risulta ridotto del 50% rispetto al costo della benzina. 

Certificazione ambientale: bilancio ecologico per l'alimentazione a metano
Per la prima volta, gli ingegneri Mercedes-Benz hanno stilato anche per l'alimentazione a metano un bilancio ecologico che rientra nella certificazione ambientale di Classe B rilasciata dall'Ente di collaudo tecnico (TÜV). Mercedes-Benz è l'unica Casa automobilistica in assoluto ad aver ottenuto questo certificato, che si basa sulla severa norma internazionale ISO 14062 “Design For Environment”. Questo riconoscimento testimonia il totale impegno profuso dalla Casa di Stoccarda a favore della tutela dell'ambiente. Infatti, a differenza dei metodi di misurazione standardizzati che controllano emissioni e consumi sui banchi di prova a rulli, gli ingegneri Mercedes analizzano la compatibilità ambientale dei veicoli per l'intero ciclo di vita, dalla produzione all'utilizzo nel corso degli anni fino al riciclaggio.

Complessivamente vengono esaminati sui banchi di prova oltre 40.000 singoli processi. Dalle analisi, dai calcoli e dalle valutazioni di questi processi risulta un bilancio ecologico completo che costituisce la base per la certificazione ambientale di Classe B. 
Su un percorso di 150.000 chilometri, ad esempio, si sono registrati consistenti vantaggi a favore dell'alimentazione a metano. Il bilancio di CO2 complessivo è del 20% più vantaggioso rispetto al precedente modello con motore benzina di pari potenza. Le emissioni di ossido d'azoto sono ridotte dell'11% e per quanto riguarda il monossido di carbonio gli esperti hanno calcolato un vantaggio del 54% per l'intero ciclo di vita a favore dell'alimentazione a metano. Sul piano ecologico, i maggiori costi di produzione della nuova B 180 NGT BlueEFFICIENCY vengono ammortizzati già dopo una percorrenza di circa 17.000 chilometri.

Il concept ecologico di Classe B si basa anche sull'impiego di pregiati materiali riciclati e componenti prodotti con materiali naturali come lino, cotone, cocco, impiallacciatura di legno e fibre di banana della varietà abaca.

Protezione dei passeggeri: dotazione di sicurezza ancora più ricca

In termini di sicurezza, Classe B è un modello di riferimento per la categoria. Al test Euro NCAP lo Sports Tourer ha conquistato le cinque stelle, la migliore valutazione possibile.

La ricca gamma di equipaggiamenti per la sicurezza, che comprende airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sulle cinture anteriori e posteriori esterne, limitatori della forza di ritenuta, poggiatesta attivi anteriori, sistema di fissaggio ISOFIX e sidebag per testa e torace, comprende anche l'illuminazione interna d'emergenza che si accende automaticamente dopo un eventuale incidente di una determinata gravità, al fine di facilitare l'orientamento agli occupanti e le operazioni di soccorso.

Sicurezza di marcia: le luci di stop adattive avvisano i guidatori al seguito

La prevenzione degli incidenti è il principio fondamentale del concetto di sicurezza Mercedes-Benz basato sulle situazioni reali. Con sistemi di serie quali ABS, Brake Assist ed ESP®, alla guida di Classe B si ha a disposizione un'efficiente tecnologia che consente di tenere sotto controllo le situazioni critiche in tutta sicurezza. Ma gli ingegneri della Casa di Stoccarda hanno voluto spingersi oltre e garantire una maggiore sicurezza anche agli altri automobilisti, sviluppando una tecnica semplice ma molto efficace, volta a prevenire gli incidenti sul nascere: le luci di stop adattive, di serie su Classe B.

Nel corso delle ricerche gli ingegneri Mercedes hanno appurato che le reazioni degli automobilisti costretti ad un’improvvisa frenata di emergenza si riducono in media di 0,2 secondi in presenza di un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. Ad una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto si riduce di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa. Le luci di stop adattive con funzione di lampeggio rappresentano quindi una misura efficace per segnalare alle vetture che seguono il pericolo imminente di un tamponamento. 

Le luci di stop adattive lampeggianti si attivano automaticamente in caso di frenata di emergenza a una velocità superiore a 50 km/h. Se la vettura si arresta da una velocità superiore a 70 km/h, si attiva automaticamente anche l'impianto luci di emergenza.

Sistemi di assistenza alla guida: manovre di parcheggio automatiche con ultrasuoni e sterzo elettrico 

Gli ingegneri Mercedes hanno integrato nell'Electronic Stability Program una nuova funzione di serie: l'ausilio alla partenza in salita, che impedisce l'arretramento involontario di Classe B quando il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all'acceleratore in fase di spunto in salita. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando la partenza.
Con la nuova Classe B, gli automobilisti potranno parcheggiare molto più agevolmente. Il Park Assist è in grado di individuare la presenza di un posto auto di dimensioni adeguate ed eseguire automaticamente le manovre di parcheggio in retromarcia. Fino ad una velocità di 35 km/h, i sensori ad ultrasuoni laterali scansionano la zona a destra ed a sinistra di Classe B misurando la lunghezza e la profondità dello spazio libero. Una volta trovata una possibilità di parcheggio, il sistema informa il guidatore con un'indicazione sul display. Se il guidatore inserisce la retromarcia, confermando così di voler parcheggiare, e preme il pedale dell'acceleratore, il Park Assist attivo effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia la vettura in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori ad ultrasuoni assistono il sistema durante il parcheggio indicando la distanza di Classe B dalla vettura parcheggiata davanti e dietro.

Affinché il sistema possa effettuare autonomamente le manovre di parcheggio, il posto auto deve essere appena 1,30 metri più lungo di Classe B, tanto è precisa la tecnica di cui si avvale.

Questo innovativo sistema di assistenza alla guida comprende 10 sensori a ultrasuoni, collocati nel paraurti anteriore e posteriore, ed una centralina elettronica che elabora i segnali inviati dai sensori calcolando la traiettoria migliore per entrare nello spazio di parcheggio. Queste informazioni vengono trasmesse al servosterzo elettromeccanico di Classe B, che esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari.

Infotainment: massimo piacere d'ascolto digitale e navigazione europea 

Il benessere a bordo di Classe B è garantito dalla generosa abitabilità, dai materiali pregiati e dal climatizzatore automatico, ma anche da una nuova generazione di sistemi Infotainment, tra cui: l’Audio 5 (di serie per la versione EXECUTIVE) con lettore CD/MP 3, l’Audio 20 (di serie per versione SPORT), Audio 50 APS e COMAND APS (di serie per la nuova versione PREMIUM) che raggruppano autoradio con doppio sintonizzatore, display a colori, interfaccia Bluetooth per il cellulare, lettore CD, regolazione automatica del volume in funzione della velocità ed una presa per apparecchi audio esterni collocata nel box portaoggetti sulla plancia. 

L'Audio 50 APS è dotato anche di navigazione europea DVD e lettore DVD, mentre l'impianto più sofisticato, il COMAND APS (di serie per la nuova versione PREMIUM), comprende una navigazione su hard disk ancora più veloce, Music Register, lettore per memory card (SD) e comando vocale con un numero di funzioni ancora maggiore.

Per chi non intende rinunciare al proprio programma musicale personale memorizzato su un lettore MP3, una penna USB o un altro sistema audio esterno, Mercedes-Benz ha sviluppato un'interfaccia mediale interattiva disponibile a richiesta. Questa interfaccia consente di collegare “iPod” ed altri dispositivi al sistema Infotainment dello Sports Tourer. Il vantaggio è che ora gli apparecchi audio esterni si possono comodamente azionare utilizzando i tasti sul volante multifunzione, mentre i titoli dei brani vengono visualizzati nella strumentazione e sul display a colori nella consolle.

A richiesta i moderni apparecchi Infotainment possono anche essere abbinati al Sound System Surround “Logic 7”, che crea nell'abitacolo di Classe B l'atmosfera di una vera e propria sala da concerto.
Classe B: la gamma 2010
La gamma 2010 del Compact Sports Tourer con la Stella, Classe B, si articola nelle versioni EXECUTIVE, CHROME, PREMIUM e SPORT. La nuova versione PREMIUM, in particolare, è dedicata ad un pubblico femminile, che dimostra di apprezzare sempre più questo modello compatto con la Stella. Infatti, il navigatore satellitare COMAND APS di serie consente di districarsi con facilità nel traffico metropolitano, ed è da sempre uno degli optional preferiti dalle donne al momento dell’acquisto di una nuova vettura.
La versione EXECUTIVE di Classe B incontra i gusti e l’attuale tendenza del mercato italiano a privilegiare un vantaggioso rapporto prezzo-dotazioni anche nel segmento delle compatte premium. Classe B EXECUTIVE risponde in maniera esemplare alle nuove richieste del mercato italiano grazie ad una dotazione di serie completa degli equipaggiamenti tipicamente più richiesti nel segmento quali, ad esempio, climatizzatore, volante in pelle multifunzione e Radio CD/MP3 con interfaccia AUX-IN.
Mercedes-Benz A 160 CDI
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	60/82 a 4.200/min

	Coppia nominale
	Nm
	180 a 1.400-2.600/min

	Regime massimo
	giri/min
	4.800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, iniezione diretta, EDC


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,32

3,64

2,04

1,26

0,88

0,70

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.325 (Coupé: 1.300 kg; Coupé BlueEFFICIENCY: 1.280 kg)

	Carico
	kg
	510 (Coupé: 535; Coupé BlueEFFICIENCY: 555)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.835

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	15,0

	Velocità massima
	km/h
	170

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	4,9-5,2 (Coupé BlueEFFICIENCY: 4,5-4,8)

	Emissioni CO2
	g/km
	128-137 (Coupe BlueEFFICIENCY: 119-128)


*con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 180 CDI 
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	80/109 a 4.200/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 1.600-2.600/min

	Regime massimo
	giri/min
	4.800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, iniezione diretta, EDC


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia
6. Marcia
Retromarcia
	3,24  / 2,700 

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.345 (Coupé: 1320)

	Carico
	kg
	485 (Coupé: 510)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.830

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,8

	Velocità massima
	km/h
	186

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	5,0-5,2

	Emissioni CO2
	g/km
	134-138


* con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 200 CDI
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	103/140 a 4.200/min

	Coppia nominale
	Nm
	300 a 1.600-3.000/min

	Regime massimo
	giri/min
	4.800

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, iniezione diretta, EDC


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia
6. Marcia
Retromarcia
	3,24  / 2,700 

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 16 


Maße und Gewichte

	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.552/1.547

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.365 (Coupé: 1.340)

	Carico
	kg
	515 (Coupé: 540)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.880

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	S
	9,5

	Velocità massima
	km/h
	201

	Consumo combinato (ciclo di marcia EU)
	l/100 km
	5,3-5,4

	Emissioni CO2
	g/km
	138-140


* con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 160
Motore

	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.498

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 69,2

	Potenza nominale
	kW/CV
	70/95 a 5.200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	140 a 3.500-4.000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6.300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.245 (Coupé: 1.195)

	Carico
	kg
	495 (Coupé: 545)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.740

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	12,6

	Velocità massima
	km/h
	175 

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	5,8-6,2

	Emissioni CO2
	g/km
	139-149


*con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 180
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.699

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 78,5

	Potenza nominale
	kW/CV
	85/116 a 5.500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	155 a 3.500-4.000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	185/65 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.556/1.551 

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.593

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.240 (Coupé: 1.210)

	Carico
	kg
	530 (Coupé: 560)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.770 

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,9

	Velocità massima
	km/h
	188

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	6,6-6,8 (con ECO Start-Stop: 6,1-6,5)

	Emissioni CO2
	g/km
	157-163 (con ECO Start-Stop: 146-154)


*con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 200
Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2.034

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	100/136 a 5.500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	185 a 3.500-4.000 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6.300

	Rapporto di compressione
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia

Retromarcia
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.552/1547

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.270 (Coupé: 1.240)

	Carico
	kg
	495 (Coupé: 525)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.765 

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,8

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	7,2-7,4

	Emissioni CO2
	g/km
	172-176


* con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz A 200 TURBO

Motore
	Disposizione/numero cilindri
	
	4 in linea, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/CV
	142/193 a 5.000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	280 a 1.800-4.850 giri/min

	Regime massimo
	giri/min
	6.000

	Rapporto di compressione
	
	9,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. Marcia

2. Marcia

3. Marcia

4. Marcia

5. Marcia
6. Marcia
Retromarcia
	3,24  / 2,700 

4,21

2,54

1,71

1,26

1,18

0,95

5,02


Autotelaio

	Asse anteriore
	
	Asse MacPershon a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	Asse posteriore a parabola, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	
	Sterzo parametrico ad azionamento elettromeccanico

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	195/55 R 15 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.568

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.552/1547

	Lunghezza totale
	mm
	3.883

	Larghezza totale
	mm
	1.764 

	Altezza totale
	mm
	1.595

	Diametro di volta
	m
	10,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	435-1.995 (Coupé: 435-1.485)

	Peso a vuoto Sec.CE
	kg
	1.305 (Coupé: 1.275)

	Carico
	kg
	530 (Coupé: 560)

	Peso totale ammesso
	kg
	1.835 

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,5

	Velocità massima
	km/h
	228

	Consumo combinato (ciclo di marcia europeo)
	l/100 km
	7,9-8,1

	Emissioni CO2
	g/km
	187-192


* con metodo di misurazione VDA;
Mercedes-Benz B 180 CDI

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	80/109 a 4200/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 1600-2600/min

	Regime massimo
	1/min
	4800

	Rapporto di compressione 
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, Iniezione diretta, turbocompresso


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale, sei marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

6. marcia

Retromarcia.
	3,24 (Marcia 1-4)/2,70 (Marcia 5-6, R)

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273 

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1435

	Carico utile secondo CE
	kg
	445

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	11,3

	Velocità massima
	km/h
	183

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	5,2-5,4

137-140



* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 200 CDI
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	103/140 a 4200/min

	Coppia nominale
	Nm
	300a 1600-3000/min

	Regime massimo
	1/min
	4800

	Rapporto di compressione 
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Common-Rail, Iniezione diretta, turbocompresso


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale, sei marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

6. marcia

Retromarcia.
	3,24 (Marce 1-4)/2,70 (Marce 5-6, R)

3,93

2,22

1,39

0,98

0,93

0,81

4,68


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1435

	Carico utile secondo CE
	kg
	445

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,6 

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	5,4-5,6

140-148 


* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 160
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1498

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 69,2

	Potenza nominale
	kW/PS
	70/95 a 5200/min

	Coppia nominale
	Nm
	140 a 3500-4000/min

	Regime massimo
	1/min
	6300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	4,06

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 15

	Pneumatici
	
	195/65 R 15 


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1556/1551

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1603

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1300

	Carico utile secondo CE
	kg
	535

	Peso totale ammesso
	kg
	1835

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	13,2

	Velocità massima
	km/h
	174

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2

	l/100 km

g/km
	6,6-6,8

158-163




* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 180
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1699

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 78,5

	Potenza nominale
	kW/PS
	85/116 a 5500/min

	Coppia nominale
	Nm
	155 a 3500-4000/min

	Regime massimo
	1/min
	6300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 15 

	Pneumatici
	
	195/65 R 15 


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1556/1551

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1603

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1310

	Carico utile secondo CE
	kg
	520

	Peso totale ammesso
	kg
	1830

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	11,3

	Velocità massima
	km/h
	184

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	6,8-7,1

163-171




* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 180 NGT
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2.034

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	85/116 a 5.750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	165 a 3.500 - 4.000 giri/min

	Regime massimo
	1/min
	6.300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	3,88

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1624

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	416-2117

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1470

	Carico utile secondo CE
	kg
	480

	Peso totale ammesso
	kg
	1950

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi 

	
	
	Benzina
	Gas metano

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	12,4
	12,4

	Velocità massima
	km/h
	184
	184

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	7,3 

175
	4,9 kg/100 km

135


* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg) 

Mercedes-Benz B 200
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	100/136 a 5500/min

	Coppia nominale
	Nm
	185 a 3500-4000/min

	Regime massimo
	1/min
	6300

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia

Retromarcia.
	3,72

3,64

2,04

1,33

1,03

0,82

3,29


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16 

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1345

	Carico utile secondo CE
	kg
	535

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,1

	Velocità massima
	km/h
	196

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	7,2-7,5 

173-180

* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg)


Mercedes-Benz B 200 TURBO
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/R, 2 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2034

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 94,0

	Potenza nominale
	kW/PS
	142/193 a 5000/min

	Coppia nominale
	Nm
	280 a 1800-4850/min

	Regime massimo
	1/min
	6000

	Rapporto di compressione 
	
	9,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione a benzina comandata da microprocessore con misurazione del volume dell’aria con film a caldo (HFM)


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 5 marce

	Frizione
	
	Monodisco a secco

	Rapporti
	Al ponte

1. marcia

2. marcia

3. marcia

4. marcia

5. marcia 

 6. marcia

Retromarcia..
	3,24 (Marcia 1-4) / 2,70 (Marcia 5,6, R) 

4,21

2,54

1,71

1,26

1,18

0,95

5,02


Autotelaio

	Asse anteriore 
	
	montanti McPherson, a tre bracci oscillanti, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	
	a parabola, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo con sistema di ammortizzazione selettiva e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	nte
	a doppio circuito idraulico con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco ant. autoventilanti, freni a disco post, freno di stazionamento, ESP® 

	Sterzo
	
	Parametrico elettromeccanico 

	Cerchi
	
	6 J x 16

	Pneumatici
	
	205/55 R 16


Dimensioni e Pesi

	Passo
	mm
	2778

	Carregiata ant./post.
	mm
	1552/1547

	Lunghezza complessiva
	mm
	4273

	Larghezza complessiva
	mm
	1777 

	Altezza complessiva
	mm
	1604

	Diametro di volta
	m
	11,95 

	Volume bagagliaio*
	l
	544-2245

	Peso in ordine di marcia CE**
	kg
	1370

	Carico utile secondo CE
	kg
	510

	Peso totale ammesso
	kg
	1880

	Serbatoio/ di cui riserva
	l
	54/6 


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,6  

	Velocità massima
	km/h
	225 

	Consumo combinato 

Emissioni di CO2
	l/100 km

g/km
	7,9-8,1

190-195 


* Metodo VDA;  **incluso guidatore (75 kg)
Informazione stampa
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