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Mercedes-Benz Classe R 2010: massimi livelli di abitabilità, prestigio e comfort
La versatilità nella sua forma migliore

Stoccarda - Dopo i positivi riscontri riscossi dalla nuova Classe R in occasione della première mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di New York, Mercedes-Benz può ritenersi sulla buona strada. La nuova generazione di Classe R esprime una personalità unica. Il frontale completamente rinnovato reinterpreta il design di berline e SUV Mercedes, conferendo alla nuova Classe R uno stile ancora più ricercato e carismatico. Anche gli interni di Classe R model year 2010 conquistano al primo sguardo: gestione ottimizzata degli spazi, comfort d’eccellenza e materiali pregiati. Grazie alle due misure di passo ed alla trazione integrale 4MATIC, la nuova generazione di Classe R offre elevati livelli di versatilità.
Una gamma di propulsori all'insegna del risparmio.

A rendere la nuova Classe R ancora più intrigante non sono solo i moderni propulsori a benzina ereditati dal precedente modello e che si segnalano per la straordinaria erogazione di potenza e per l’elevato livello di comfort, ma anche i diesel ottimizzati. Il Dr. Thomas Weber, Responsabile del Corporate Research and Development di Mercedes-Benz Cars commenta: “Abbiamo apportato modifiche di fondo alla Classe R che l’hanno resa ancora più accattivante e raffinata, mantenendo però i vantaggi di questo concept unico di vettura. La strategia BlueEFFICIENCY rende Classe R il modello più parsimonioso ed ecologico del segmento”.
A parità di potenza e con prestazioni superiori, R 300 CDI BlueEFFICIENCY consuma 7,6 l/100 km*, circa il 7% in meno di carburante rispetto al precedente modello.
La nuova R 350 CDI 4MATIC coniuga le brillanti prestazioni di un V8 ai consumi ridotti di un parsimonioso V6. Il consumo è pari a 8,5 litri* per 100 chilometri, 0,8 litri in meno rispetto al precedente modello, a fronte di prestazioni nettamente superiori. Il nuovo V6 diesel eroga ben 195 kW (265 CV) ed una strabiliante coppia di 620 Nm. R 350 CDI 4MATIC accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km/h
Mercedes-Benz R 350 BlueTEC 4MATIC è uno dei diesel più puliti al mondo. Il V6 raggiunge una potenza di 155 kW (211 CV) ed una coppia di ben 540 Nm. Il nuovo modello si caratterizza anche per prestazioni ancora più brillanti, consumi ed emissioni minori. Con 8,4 litri* per 100 chilometri, il diesel dotato dell'efficientissimo sistema di depurazione dei gas di scarico AdBlue© consuma mediamente 0,3 litri in meno, rispettando già oggi la norma Euro 6. Le altre motorizzazioni benzina e diesel di Classe R rispondono alla normativa Euro 5.

(*consumi combinati sul ciclo di marcia europeo)
I principali dati tecnici* 

	Modello
	Cil
	cm³
	kW/CV a giri/min
	Nm da g./min
	0-100

km/h (s)
	Vmax
km/h
	l/100 km sul ciclo di marcia europeo
	CO2
g/km

	R 300 CDI

BE1, 
	V6
	2.987
	140/190 3.800
	440

1.400
	9,5
	215
	7,6-7,8
	199-206

	R 350 CDI 4MATIC
	V6
	2.987
	195/265

3.800
	620

1.600
	7,6

(7,7)3
	235

(235)3
	8,5

(8,5)4
	223

(223)3

	R 350 BlueTEC 4MATIC2
	V6
	2.987
	155/211 3.400
	 540

1.600
	8,9
	220
	8,4- 8,5
	222-223

	R 300
	V6
	2.996
	170/231

6.000
	300

2.500
	9,6

(9,7)
	222

(222)
	11,1-11,3

(11,1-11,4)
	260-265

(260-267)

	R 350 4MATIC
	V6
	3.498 
	200/272 6.000
	350

2.400
	8,3

(8,4)
	230

(230)
	11,6-11,9

(11,7-11,9)
	271-279

(274-279)

	R 500 4MATIC2
	V8
	5.461
	285/388 6.000
	530

2.800
	6,3
	2504
	13,2-13,4
	306-311


*Dati validi per la gamma di modelli internazionale. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

CDI/BlueTEC = modelli diesel 

1 BE = BlueEFFICIENCY

2 Disponibile solo nella versione a passo lungo

3 Le indicazioni tra parentesi si riferiscono alla versione a passo lungo.

4 Limitata elettronicamente 

Nuovo cambio automatico 7G-TRONIC di serie su tutti i modelli

Tutti i modelli della nuova gamma di Classe R sono equipaggiati con l’innovativo cambio automatico di ultima generazione 7G-TRONIC. Il cambio automatico a sette marce è oggi dotato di nuovi cuscinetti e giunti, lavora con pressione dell’olio modificate ed è lubrificato da un nuovo olio leggero. Questi accorgimenti riducono le perdite per attrito ed incrementando il rendimento. Anche il nuovo convertitore di coppia con esclusione del convertitore stesso a slittamento ridotto aumenta l’efficienza e riduce i consumi. All’abbattimento dei consumi provvede anche il disaccoppiamento a vettura ferma «KID». Questo accorgimento tecnico riduce la coppia del cambio con la marcia innestata a vettura ferma, ad esempio durante le soste ai semafori. Ne derivano minori sollecitazioni a carico del motore che determinano a loro volta un conseguente abbattimento dei consumi ed un miglior comfort al regime minimo. La frizione con regolazione antislittamento si chiude non appena il guidatore rilascia il freno di servizio, a vantaggio di partenze fluide ed immediate.

Nel suo design il volto della bellezza

La nuova generazione di Classe R conferma la sua personalità unica. I designer si sono concentrati principalmente sulla parte anteriore che è stata completamente rinnovata. Gli interventi hanno accentuato l’impressione di larghezza della vettura, che appare anche più armoniosa, sportiva e dinamica. Oltre al cofano motore, sono stati rinnovati anche parafanghi, calandra, fari e paraurti con protezione antincastro cromata. A richiesta, in abbinamento ai fari bixeno, il frontale di Classe R può essere impreziosito da un listello cromato con luci diurne a LED integrate.
Il profilo prende le distanze dalle tradizionali monovolume, le proporzioni conferiscono dinamismo alla vettura mentre l’arcuata linea dei finestrini regala uno stile da coupé. Nuovi sono anche gli alloggiamenti dei retrovisori ed i cerchi in lega, disponibili in diverse soluzioni di design e dimensioni: a 5 razze, a 5 doppie razze ed a 10 razze, da 17 a 21 pollici. Anche il posteriore si rinnova ed appare più largo e teso, grazie ad un nuovo disegno del paraurti, a nuovi gruppi ottici ed al terminale di scarico integrato. La nuova tonalità ‘bianco diamante’, regala al model year 2010 di Classe R una straordinaria lucentezza.
Massimo relax, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio

Mercedes-Benz Classe R ha ridefinito il concetto di versatilità degli interni. I sedili del model year 2010 si segnalano per le numerose possibilità di configurazione: nella versione normale a cinque posti come in quella a passo lungo, a bordo di Classe R si viaggia rilassanti e sicuri. Oltre ai cinque sedili, sono possibili anche configurazioni a quattro, sei e sette posti. Di serie, Classe R offre sedili anteriori a regolazione parzialmente elettrica. A richiesta sono disponibili anche sedili anteriori Multicontour riscaldati e ventilati con regolazione completamente elettrica e funzione Memory. Un ulteriore vantaggio di Classe R è dato dall’ampio bagagliaio flessibile e spazioso: nella versione a passo normale, il bagagliaio ha una capienza di 1.950 litri, che nella versione a passo lungo diventano addirittura 2.385 litri. Su tutte le versioni a cinque posti, sotto il pianale del bagagliaio si trova un vano portaoggetti separato. Il portellone posteriore EASY PACK (a richiesta) con telecomando tramite interruttore e chiave agevola l'accesso al bagagliaio. Classe R si conferma la vettura più flessibile e spaziosa della gamma Mercedes-Benz.

Nel sontuoso e luminoso abitacolo reso ancora più spazioso dal tetto in cristallo Panorama, nuovi materiali e abbinamenti cromatici aumentano l'impatto estetico e la qualità di questa berlina di prestigio, supportando al contempo la tipica atmosfera di relax che accomuna gli interni di ogni Mercedes. Tra le dotazioni di serie si segnalano anche i rivestimenti in tessuto «Aspen» abbinati alla pelle sintetica ARTICO traspirante e gradevole al tatto.

Il tetto in cristallo rende l’ampio abitacolo particolarmente luminoso, mentre i nuovi materiali e gli inediti abbinamenti cromatici migliorano l'impatto estetico e la qualità degli interni, che trasmettono al primo sguardo la tipica atmosfera di comfort Mercedes. Rientrano nelle dotazioni di serie anche i rivestimenti in tessuto «Aspen» abbinati alla pelle sintetica ARTICO, traspirante e piacevole al tatto.
Inediti sono anche i rivestimenti bicolore degli interni che giocano sull’accostamento tra il colore beige almond ed il colore di contrasto marrone moca. In alternativa, è disponibile anche la tonalità base grigio alpaca con il grigio basalto scuro. Entrambi gli accostamenti sono disponibili per plancia, volante, console, sedili, rivestimento delle porte e moquette. Con i rivestimenti in pelle ARTICO o in Nappa, i bordi sono in contrasto. In abbinamento al pacchetto sportivo AMG per gli interni è disponibile di serie un rivestimento in pelle Nappa nera. Oltre agli inserti in alluminio con rifiniture longitudinali scure e listelli cromati in «Silvershadow» è possibile scegliere originali inserti in legno Eucalyptus marrone lucido, in radica marrone lucida ed in pioppo antracite lucido. 

Gamma Classe R: una nota personale 

Con nove diverse versioni, la nuova Classe R è in grado di soddisfare al meglio le più diverse esigenze. Tutti i modelli adottano di serie numerosi dettagli che rendono ancora più sicuri e rilassanti i viaggi a lungo e breve raggio. Tra questi ricordiamo il sistema di protezione preventiva dei passeggeri PRE-SAFE®, un sistema di ritenuta completo con otto airbag, poggiatesta NECK-PRO, segnalatore di perdita di pressioni pneumatici e luci di arresto adattive. La sicurezza è garantita anche dai potenti sistemi telematici come, ad esempio, l'autoradio Audio 20, Audio 50 APS ed il COMAND APS, particolarmente intuitivo da utilizzare.
Per un ulteriore abbattimento delle emissioni nocive, il climatizzatore automatico THERMATIC è dotato di filtro combinato. Il COMFORTMATIC con climatizzatore posteriore separato ottimizza il microclima a bordo. Lo spazioso vano portaoggetti offre un attacco AUX-IN per sistemi audio ed entertainment. Amplia le possibilità di collegamento un Media-Interface (UCI), disponibile a richiesta. 

Oltre alla ricca dotazione di serie, la nuova Classe R vanta numerosi sistemi di assistenza alla guida che garantiscono massimi livelli di comfort e di sicurezza, consolidandone la leadership nel segmento. Tra questi, ad esempio, il Tempomat con regolazione della distanza DISTRONIC, le sospensioni pneumatiche AIRMATIC con sistema di sospensioni adattive ADS ed il Blind Spot Assist che rende i cambi corsia nettamente più sicuri. Il moderno sistema di comando vocale VOICETRONIC rende l'utilizzo degli impianti telematici più semplice ed immediato, una telecamera per la retromarcia assistita permette di effettuare parcheggi rapidi e di effettuare manovre in condizioni di visuale ridotta. Non appena il guidatore innesta la marcia «R», sul display ad alta definizione del COMAND APS compare l'immagine della videocamera. Grazie al Rear Entertainement System, i passeggeri posteriori possono seguire a bordo il programma preferito. Per aumentare ulteriormente il comfort durante la stagione invernale, per la seconda fila di sedili è disponibile il riscaldamento dei sedili.
Elevato valore nel tempo 

Tutti gli istituti di ricerca indipendenti confermano che i modelli Mercedes-Benz presentano il valore residuo più stabile ed elevato del mercato. In base ai controlli dell'istituto di ricerche di mercato Bähr & Fess Forecast di Saarbrücken, la rivista specializzata «Auto Bild» ha conferito al modello Classe R il titolo di ‘campione di valore residuo del 2010’ in diverse categorie. In vetta alle classifiche tra le berline spaziose di lusso si è posizionata la R 300 CDI che, secondo le stime, ha raggiunto in quattro anni un valore di mercato pari al 47,5 per cento. Anche lo scorso anno, in occasione dell'analisi degli esperti di valore residuo, il primo posto è stato conquistato da Classe R.
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti:

http://media.mercedes-benz.it  e www.media.daimler.com
Classe R 2010: la gamma*

Versatilità, comfort ed equipaggiamenti completi.

La nuova Classe R esprime al meglio le qualità di questa tipologia di vetture. Alla freschezza degli esterni rinnovati si aggiungono soprattutto le peculiarità degli interni che convincono su tutti i fronti: gestione oculata degli spazi tipica delle monovolume più spaziose e moderne, comfort d’eccellenza, forte impatto estetico e prestigio ai livelli di Classe S.

Con un totale di nove versioni di base, Classe R presenta la più ricca gamma di modelli nel segmento «Premium» delle berline di prestigio. Grazie al design della carrozzeria nettamente più accattivante, alle dotazioni di serie complete e alle numerose possibilità di personalizzazione, la nuova Classe R è in grado di interpretare anche le esigenze più particolari. Se esistesse un concorso sulla vettura più versatile, Classe R si aggiudicherebbe senza dubbio il primo posto.

I modelli in sintesi






• R 300 CDI BlueEFFICIENCY






• R 350 CDI 4MATIC





• R 300






• R 350 4MATIC

Modelli a passo lungo 

                     • R 350 CDI 4MATIC






• R 350 BlueTEC 4MATIC





• R 300






• R 350 4MATIC






• R 500 4MATIC

*Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese. 


Equipaggiamento completo per il massimo comfort e sicurezza
Tutti i modelli presentano un equipaggiamento completo che rendono i viaggi a lungo raggio e breve raggio più sicuri e più rilassanti. 
Principali equipaggiamenti di serie:*
• 
• Cambio automatico 7G-TRONIC con leva del cambio DIRECT SELECT sul 
    piantone dello sterzo e comandi al volante 

• Sistemi airbag: airbag adattivi e sidebag anteriori, windowbag su tutte e tre le 
    file di sedili

• Luci di stop adattive lampeggianti che avvertono gli automobilisti che 
    sopraggiungono su una situazione d’emergenza

• Trazione integrale, permanente 4MATIC (per i modelli R 350 CDI 4MATIC, 
    R 350 BlueTEC 4MATIC, R 350 4MATIC e R 500 4MATIC

• Retrovisore esterno riscaldato e regolabile elettricamente

• Luci di cortesia sotto le portiere

• Attacco AUX-IN (nel vano portaoggetti)

• Brake Assist (BAS)

• Soglia d'ingresso anteriore in acciaio legato con scritta «Mercedes-Benz»

• Alzacristalli elettrici (4)

• ESP® con segnalazione di riduzione pressione pneumatici e stabilizzazione del 
    rimorchio

• Sensore crepuscolare per l’accensione automatica dei fari • Cristalli atermici

• Limitatori della forza di ritenuta su tutti i sedili

• Pretensionatori su tutti i sedili

• Gruppi ottici posteriori con LED e elementi a fibre ottiche
• Sistema di fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX

• Climatizzatore automatico bizona THERMATIC

• Volante Comfort multifunzione in pelle Nappa, riscaldato

• Piantone dello sterzo, regolabile in lunghezza e in altezza

• Poggiatesta anteriori NECK PRO 

• Sterzo parametrico (R 300 CDI BlueEFFICIENCY e R 350 BlueTEC: sterzo 
    elettroidraulico)

• PRE-SAFE®
• Cerchi e pneumatici

    - Pneumatici 235/65 R 17 per i modelli R 350 BlueTEC 4MATIC e R 300 CDI 
      BlueEFFICIENCY; cerchi in lega a 10 razze

    - Pneumatici 255/55 R 18 per i modelli 350 CDI 4MATIC, R 300 e R 350 
    4MATIC, cerchi in lega a 10 razze

    - Pneumatici 255/55 R 19 per il modello R 500 4MATIC, cerchi in lega a 5 razze

• Sensore pioggia per i tergicristalli

• Set di riparazione pneumatici TIREFIT con compressore elettrico

• Proiettori con tecnica d'illuminazione H7, luci diurne e fendinebbia con cornici 
    cromate integrate nel paraurti

• Sistemi telematici Audio 20 CD
• Tempomat con SPEEDTRONIC

• Sistema di trazione 4ETS (su tutti i modelli 4MATIC)

• Luci di cortesia nei retrovisori esterni

• Display centrale nella strumentazione

• Chiusura centralizzata con telecomando

• Inserti in alluminio spazzolato con rifiniture longitudinali, inserti cromati 
    «Silvershadow» 
Per il model year 2010 di Classe R sono disponibili i seguenti equipaggiamenti: 

• 
Pacchetto AIRMATIC, sospensioni pneumatiche con sistema di sospensioni 
    adattive (ADS), regolazione del livello della vettura mediante interruttore nella 
    consolle, abbassamento automatico in autostrada • Tempomat con regolazione 
    della distanza DISCTRONIC

• Retrovisore esterno sinistro e destro ripiegabile elettricamente con funzione 
    automatica programmabile

• Deflettore per la terza fila di sedili ad azionamento elettrico

• Sistemi telematici Audio 50 APS con CD-changer a 6 vani

• Fari bixeno (oscurati) con regolazione assetto fari dinamica, impianto 
    tergilavafari e luci diurne a LED con modanatura cromata

• Portellone posteriore EASY-PACK con telecomando

• Piantone dello sterzo regolabile elettricamente

• Sospensioni pneumatiche con regolazione del livello sull'assale posteriore (di 
    serie su R 500 4MATIC)

• Media-Interface (UCI)

• Funzione Memory per i sedili anteriori, retrovisore e volante

• Consolle per la fila centrale di sedili

• Volante multifunzione in pelle e legno

• Volante multifunzione riscaldato

• Sedili anteriori Multicontour, a ventilazione attiva

• COMFORTMATIC multizona

• Sistema multimediale COMAND APS: 

    - VOICETRONIC

    - Radio con doppio tuner

    - CD-Changer a 6 vani
    - Lettore DVD Audio/Video

    - Display a colori ad alta definizione a 16,5 cm (6,5 pollici)

    - Memoria da 4 GB per file MP3 (Music Register)

    - Slot per memory card (SD-Card)

    - Navigazione su hard-disk con sistema per evitare le code

    - Funzione bussola
• Tetto scorrevole Panorama in cristallo ad azionamento elettrico con tendina 
    parasole elettrica interna, chiusura comfort, doppia aletta parasole 
• Cerchi e pneumatici:

    - Pneumatici 265/45 R 20, cerchi in lega a 5 doppie razze

    - Pneumatici 265/45 R 20, cerchi in lega AMG a 5 razze torniti con finitura a 
      specchio

    - Pneumatici 265/40 R 21, cerchi in lega AMG a 5 razze in argento titanio

• Controllo della pressione pneumatici, con sensori di pressione e antenne su 
    ogni singola ruota

• Telecamera posteriore (in abbinamento al COMAND APS)

• Impianto lavavetri riscaldato

• Impianto tergilavafari

• Cristalli laterali posteriori e lunotto molto oscurato

• Sidebag posteriori

• Riscaldamento sedili posteriori

• Sound System harman kardon® Logic7® con undici altoparlanti ed effetto 
    Surround

• Riscaldamento supplementare con telecomando

• Sedili anteriori con regolazione elettrica e funzione Memory

• Inserti in legno Eucalyptus marrone lucido, radica marrone lucida, pioppo 
    antracite lucido (di serie su R 500 4MATIC) o alluminio con rifiniture 
    longitudinali scuro

• Sistema di abilitazione all'accesso e all'avviamento KEYLESS-GO
*Principali equipaggiamenti, in ordine alfabetico

Nei pacchetti sono inclusi alcuni degli equipaggiamenti più richiesti:

• Pacchetto Chrome per gli esterni:
    modanature cromate sulla linea di cintura, maniglie in tinta con la carrozzeria   
    con inserto cromato, modanature di protezione laterale con inserto cromato, 
    protezione antincastro anteriore nel look cromato e terminale di scarico 
    cromato

• Pacchetto sportivo per gli esterni:
    composto dalle dotazioni del pacchetto Chrome e da cerchi in lega da 20" a 5 
    doppie razze e dai vetri atermici azzurri

• Pacchetto sportivo per gli interni:
    pacchetto luci abitacolo, sedili sportivi anteriori, rivestimenti in 
    Alcantara/pelle sintetica ARTICO con cuciture di contrasto e pedaliera sportiva 
    in acciaio spazzolato

• Pacchetto sportivo per gli interni AMG:
    sedili sportivi AMG anteriori in pelle Nappa, a regolazione completamente 
    elettrica, volante sportivo ergonomico AMG con comandi al volante, tappetino 
    con scritta «AMG», pedaliera sportiva in acciaio spazzolato con gommini 
    antiscivolo, pacchetto luci abitacolo e pacchetto sedili Multicontour.
Il volto della bellezza
Nuovi tocchi di stile
La nuova generazione di Classe R esprime una personalità unica. Il frontale completamente rinnovato reinterpreta il design di berline e SUV Mercedes, conferendo alla nuova Classe R uno stile ancora più ricercato e carismatico. Gli interventi tesi ad accentuare l’impressione di larghezza e a conferire al cofano motore una struttura marcatamente più orizzontale fanno sembrare la Classe R più armoniosa, più potente e più dinamica. 

Nuovo carattere
Gli interventi hanno accentuato l’impressione di larghezza della vettura, che appare anche più armoniosa, sportiva e dinamica. Oltre al cofano motore, sono stati rinnovati anche parafanghi, calandra, fari e paraurti con protezione antincastro cromata. A richiesta, in abbinamento ai fari bixeno, il frontale di Classe R può essere impreziosito da un listello cromato con luci diurne a LED integrate.
Il nuovo cofano motore presenta un profilo nettamente più pronunciato. La mascherina del radiatore cresciuta in larghezza e in altezza è ora più verticale, il rivestimento dei paraurti ha un look incisivo dalle linee nitide. Ai lati, in posizione ribassata sui paraurti sono alloggiati i fendinebbia e le luci diurne che rendono il frontale ancora più largo. Le linee provenienti dal sottoporta confluiscono armoniosamente nei parafanghi e nella mascherina anteriore proseguendo verso il frontale. I fari di nuova configurazione si inseriscono alla perfezione nel frontale e ne esasperano le linee orizzontali. Le palpebre posizionate sopra cilindri dei fari con cornici cromate riprendono la linea laterale della carrozzeria, conferendo a Classe R uno sguardo energico e concentrato. 

Proporzioni perfette 

Il profilo prende le distanze dalle tradizionali monovolume, le proporzioni conferiscono dinamismo alla vettura mentre l’arcuata linea dei finestrini regala uno stile da coupé. Nuovi sono anche gli alloggiamenti dei retrovisori ed i cerchi in lega, disponibili in diverse soluzioni di design e dimensioni: a 5 razze, a 5 doppie razze ed a 10 razze, da 17 a 21 pollici.. 

Una coda perfettamente riuscita

Anche il posteriore si rinnova ed appare più largo e teso, grazie ad un nuovo disegno del paraurti, a nuovi gruppi ottici ed al terminale di scarico integrato. Ne risulta una linea continua che avvolge tutto il corpo della carrozzeria. I gruppi ottici posteriori con tecnica a LED e fibre ottiche dal nuovo profilo e con funzioni luci a sviluppo orizzontale conferiscono alla coda ulteriore eleganza.

La nuova tonalità ‘bianco diamante’, regala al model year 2010 di Classe R una straordinaria lucentezza.

Massimi livelli di comfort di bordo
Ai primi posti tra le vetture di classe più spaziose

Se esistesse un concorso per gli abitacoli più flessibili, Classe R conquisterebbe il primo posto. Soprattutto in termini di versatilità dei sedili, il model year 2010 si segnala per le infinite possibilità di configurazione. Di serie la berlina destinata a viaggi rilassanti e sicuri è dotata di cinque sedili; ma sono possibili anche configurazioni a quattro, sei e sette sedili.

Configurazione dei sedili: da 2-2-0- a 2-3-0- e da 2-2-2- a 2-3-2

Dietro ai sedili anteriori lo spazio è così abbondante da consentire anche il montaggio di tre seggiolini per bambini. Se si utilizzano solo quattro posti, lo schienale del sedile centrale può essere abbattuto in avanti e fungere da bracciolo. In alternativa, al posto del sedile centrale, la versione a sei posti è dotata di serie di una consolle. La Classe R brilla anche con quattro eleganti e confortevoli sedili singoli.

Chi cerca una versatilità ancora più spiccata può ottenerla con l’aggiunta di due sedili singoli nel vano posteriore. Se la fila centrale è occupata da tre persone, si ottengono in tutto sette posti a sedere. I gruppi fino a sei persone possono scegliere la configurazione 2-2-2 nella quale tutti i passeggeri dispongono di un sedile singolo. Di serie la Classe R offre sedili anteriori parzialmente elettrici. A richiesta per la prima fila sono disponibili anche sedili Multicontour a regolazione completamente elettrica e ventilazione attiva con funzione Memory.

Un altro vantaggio della Classe R è dato dal bagagliaio flessibile e spazioso con ha una capienza di 1950 litri, che nella versione a passo lungo aumenta a ben 2385 litri. Su tutte le versioni a cinque posti, sotto il pianale del bagagliaio si trova un vano portaoggetti separato. Il portellone posteriore EASY PACK (a richiesta) con telecomando tramite interruttore o chiave agevola l'accesso al bagagliaio. La Classe R si conferma dunque la vettura più flessibile e più spaziosa di tutta la scuderia Mercedes-Benz.

Un ambiente elegante per il massimo piacere di guida

Nel sontuoso abitacolo reso ancora più spazioso dal tetto in cristallo Panorama, nuovi materiali e abbinamenti cromatici aumentano l'impatto estetico e la qualità di questa berlina di prestigio, supportando al contempo la tipica atmosfera di relax che accomuna gli interni di ogni Mercedes. La Classe R è disponibile con rivestimenti in tessuto «Aspen» abbinati alla pelle sintetica ARTICO traspirante e gradevole al tatto.
Inediti sono i rivestimenti bicolore degli interni che giocano sull’accostamento tra il colore base beige almond e il colore di contrasto marrone moca. In alternativa, è possibile scegliere la tonalità base grigio alpaca abbinabile al grigio basalto scuro. Entrambi gli accostamenti sono disponibili per plancia, volante, consolle, selleria, rivestimento delle porte e del pianale. Con i rivestimenti in pelle ARTICO o in pelle (i sedili presentano in questo caso una nuova imbastitura dei cuscinetti trasversali e longitudinali), i bordini sono realizzati con un colore di contrasto. In abbinamento al pacchetto sportivo AMG per gli interni è disponibile di serie il rivestimento in pelle Nappa nera monocolore. Oltre agli inserti in alluminio scuro con rifiniture longitudinali e i listelli cromati in «Silver Shadow», è possibile scegliere per la prima volta inserti in legno «Eucalyptus» marrone lucido, in radica marrone lucida o in pioppo antracite lucido.

La plancia convince per la strumentazione di nuova configurazione. La scala e le lancette hanno uno sfondo bianco e sono ancora più leggibili grazie all'effetto tridimensionale dei display.  

That’s Entertainment: gli impianti telematici e multimediali di Classe R

Gli impianti telematici di Classe R si segnalano per un comfort di comando intuitivo ed agevole, elevate performance e versatilità. La berlina di prestigio adotta di serie l' Audio 20 CD con CD-Changer ed è equipaggiata anche con un display a colori da 12,7 cm (5 pollici), un doppio sintonizzatore per una migliore ricezione radiofonica, una regolazione del volume in funzione della velocità, otto altoparlanti e una tastiera per l'immissione di numeri telefonici e frequenze radio. È inoltre disponibile un impianto vivavoce con tecnologia Bluetooth e un attacco Aux-In per il collegamento di apparecchi audio mobili come per esempio l’iPod. A richiesta è possibile avere anche un Media-Interface (UCI) che collega una memoria musicale esterna con l'elettronica di bordo e il sistema di comando, in modo che i titoli dei brani musicali siano visualizzati sulla strumentazione e sul display a colori nella consolle per poi essere comodamente richiamati con i pulsanti nel volante multifunzione. Parallelamente si carica anche la batteria dell'apparecchio radio. 

Grazie al Sound System harman/kardon® Logic7® di ultima generazione (a richiesta), i passeggeri possono assaporare il piacere di un effetto surround pieno e avvolgente e godere di un'esperienza d'ascolto straordinariamente trasparente grazie ad un processore di segnale digitale (DSP) molto potente e al Dolby Digital 5.1. Per i passeggeri posteriori è disponibile a richiesta un sistema di intrattenimento con due grandi schermi a colori da 20,3 cm (8 pollici), un lettore DVD e due cuffie radio senza cavi per la massima libertà di movimento e un telecomando.
Degno di nota è il COMAND APS disponibile a richiesta con il quale il cliente per tre anni dalla prima immatricolazione riceve gratuitamente un update della cartografia di 39 paesi europei. Oltre alle funzionalità dell'Audio 20 CD, il sistema multimediale include un CD-Changer a 6 vani, il display ad alta definizione da 16,5 cm (6,5 pollici), una memoria da 4 GB per dati MP3 (Music Register) e uno slot per Memory Card (SD-Card). La navigazione su disco rigido con differenti rappresentazioni cartografiche e segnalazione automatica delle code (TMC) guida rapidamente a destinazione il conducente. Tra le altre dotazioni incluse nel COMAND APS ricordiamo il player per DVD, audio e video e una funzione di bussola che può essere visualizzata sia sulla strumentazione, sia sul display centrale del COMAND. Come per il sistema Audio 50, anche il moderno sistema di comando vocale VOICETRONIC rientra nella dotazione di serie.

Sicurezza totale 

Otto airbag, poggiatesta attivi ed un sistema 
elettronico per la massima protezione

Tutti i modelli della gamma Classe R adottano di serie numerosi dettagli che rendono ancora più sicuri e rilassanti gli spostamenti a lungo raggio e le brevi trasferte in città. Tra questi ricordiamo l’innovativo sistema di protezione preventiva dei passeggeri PRE-SAFE® , un sistema di ritenuta completo con otto airbag, poggiatesta attivi NECK-PRO, un segnalatore di perdita di pressioni pneumatici e le luci di arresto adattive. Alla sicurezza concorrono anche potenti sistemi telematici di semplice utilizzo e la posizione rialzata dei sedili. Il guidatore in questo modo gode di un'ottima visuale sul traffico ed è in grado di riconoscere meglio e in anticipo le fonti di pericolo.

Abbiamo pensato a tutto: il sistema di sicurezza integrale Mercedes-Benz  

Anche per la nuova Classe R è stato messo a punto un avveniristico sistema di sicurezza integrale a tutto tondo che non si prefigge solo di rispettare le normative per il crash test, ma tiene conto anche di tutti gli aspetti della mobilità importanti ai fini della sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada. La filosofia di sicurezza Mercedes-Benz riassume questi aspetti in quattro fasi distinte: 

1.
Guidare sicuri: evitare le situazioni di pericolo, avvisare e assistere in tempo il guidatore

2.
In caso di pericolo: agire in maniera preventiva, ad esempio con il PRE-SAFE®

3.
In caso di impatto: fornire adeguata protezione

4.
Dopo un impatto: evitare il peggio rendendo possibile il soccorso immediato

Sistemi di ritenuta completi per la miglior protezione degli occupanti 

Assieme alle zone a deformazione programmata
anteriori e posteriori, la cellula dell'abitacolo altamente stabile della Classe R rappresenta una solida base per il sistema di protezione dei passeggeri che comprende:
–  
Airbag adattivi anteriori a due stadi di attivazione

–  
Sidebag anteriori e a richiesta nella fila centrale di sedili

–  
Windowbag su tutte le tre file di sedili

–
Poggiatesta anteriori attivi NECK-PRO (a richiesta poggiatesta Comfort NECK-PRO)

–  
Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i sedili

–  
Pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta adattivi lato guida e passeggero 

–
Pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta monostadio nella fila di sedili centrale e posteriore 

Fila di sedili

–  
Fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX nella fila centrale di sedili per tre sistemi di ritenuta per bambini 

–  
Regolazione in altezza delle cinture per guidatore e passeggero anteriore

–  
Segnalazione cintura non allacciata per passeggeri posteriori nello strumento combinato

–  
Riconoscimento automatico seggiolino per bambini AKSE (a richiesta) con disattivazione dell'airbag 

per il passeggero anteriore in caso di utilizzo di speciali seggiolini per bambini Mercedes-Benz

Il sistema di protezione elettronico PRE-SAFE® agisce in maniera preventiva

A bordo della nuova Classe R la protezione dei passeggeri inizia già prima dell'incidente. Il PRE-SAFE® ideato da Mercedes-Benz è in grado di attivare automaticamente misure di protezione facendo in modo che, in presenza di una situazione di pericolo come una collisione, le cinture e gli airbag espletino al meglio la loro funzione di protezione. Questa tecnologia pluripremiata rientra tra le dotazioni di serie.

Il PRE-SAFE® utilizza le sinergie dei sistemi di sicurezza attiva e passiva. Il sistema è connesso al Brake Assist BAS e all'Electronic Stability Program ESP® i cui sensori sono in grado di riconoscere situazioni di marcia potenzialmente critiche e di inviare informazioni importanti alle centraline elettroniche nel giro di millisecondi. Anche il PRE-SAFE® si avvale dei dati di questi sensori per la protezione preventiva dei passeggeri. Le misure di protezione del PRE-SAFE® sono reversibili: se l'incidente non si verifica, il pretensionamento preventivo delle cinture si disattiva automaticamente e i passeggeri possono riportare sedili e tetto scorrevole nella posizione desiderata. Il sistema di protezione preventiva è quindi nuovamente pronto all'uso. 

Daimler addestra i vigili del fuoco per far fronte alla peggiore eventualità

Come la Classe R, anche tutti gli altri modelli Mercedes-Benz sono tra la vetture più sicure al mondo. Il loro elevato potenziale di protezione è il risultato dell'approccio globale alla sicurezza di Daimler AG poc’anzi descritto. Tuttavia, i meccanismi di sicurezza potrebbero giungere al limite delle loro possibilità se condizioni proibitive impediscono un intervento di correzione o, in caso di incidenti gravi, risulti impossibile accedere dalle porte della vettura per soccorrere i passeggeri.

Anche in simili condizioni estreme, dove il soccorso all'infortunato riveste un ruolo primario, la Casa di Stoccarda resta fedele alla propria filosofia di sicurezza globale e supporta le unità deputate ai soccorsi. L'efficacia e la tempestività delle missioni di soccorso durante le quali medici e vigili del fuoco collaborano sul luogo dell'incidente dipende anche dalla loro preparazione a monte. Per questo, nell’ambito dei cosiddetti training pratici, Daimler AG offre ai vigili del fuoco la possibilità di apprendere e di applicare diverse possibilità di soccorso sugli ultimi modelli Mercedes. Daimler ha poi pubblicato online le linee guida per il soccorso e le cosiddette schede tecniche di soccorso conformi alle normative della VDA (Associazione federale dell'industria automobilistica tedesca) che spiegano le diverse vie di soccorso su ciascun modello. 

Tradizione: 40 anni di ricerca Mercedes-Benz nella prevenzione degli incidenti

La stretta collaborazione tra gli esperti della sicurezza Daimler, le forze di soccorso e la polizia ha una lunga tradizione: nel 1969 Mercedes-Benz avviò uno studio sistematico sugli incidenti nell'ambito della quale gli ingegneri analizzarono da vicino la reazione delle vetture Mercedes-Benz coinvolte in un impatto nell'area di Stoccarda, e, in casi particolari anche in tutto il resto del mondo. Dalle indagini dei ricercatori sono di volta in volta emerse informazioni importanti su componenti perfezionabili dal punto di vista della sicurezza passiva. Sono passati 40 dall'inizio di questa ricerca e da allora gli ingegneri hanno registrato circa 4.000 incidenti e documentato ciascuno di essi con un rapporto di 80 pagine. Grazie a questa banca dati in continua crescita, le vetture diventeranno in futuro sempre più sicure. 

Assetto e telaio
Propulsori parchi nei consumi

A rendere la nuova Classe R ancora più intrigante non sono solo i moderni propulsori a benzina ereditati dal precedente modello e che si segnalano per la straordinaria erogazione di potenza e per l’elevato livello di comfort, ma anche i diesel ottimizzati. A parità di potenza e con prestazioni superiori, R 300 CDI BlueEFFICIENCY consuma 7,6 l/100 km*, circa il 7% in meno di carburante rispetto al precedente modello.

R 300 CDI BlueEFFICIENCY: una monovolume a bassi consumi

Come per tutti i modelli Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY, anche Classe R è dotata di un nuovo pacchetto completo di misure per l’abbattimento dei consumi. Tra queste figurano oltre al diesel ad iniezione diretta e la catena cinematica ad attrito ridotto, anche gli interventi di riduzione del peso mediante l'adozione nella scocca grezza di acciai ad alta ed altissima resistenza e di cerchi in lega ottimizzati dal punto di vista del peso. Retrovisori aerodinamici e rivestimenti del sottoscocca abbattono la resistenza aerodinamica, mentre le dimensioni degli pneumatici 235/65 R 17 riducono quella al rotolamento. Una pompa del carburante regolata e il servosterzo elettroidraulico a risparmio energetico abbattono anch'essi i consumi energetici. L'indicazione sui consumi attuali e un calcolatore sui consumi consente al guidatore di tenere sempre sotto controllo i consumi, modificando all'occorrenza il proprio stile di guida. 

Il piacere di risparmiare: il nuovo V6 diesel da 195 kW (265 CV) e 620 Nm

La nuova R 350 CDI 4MATIC esordisce in una veste particolarmente sportiva e coniuga le brillanti performance di un V8 ai consumi ridotti di un parsimonioso V6. Consuma solo 8,5 litri* di diesel (ciclo di marcia combinato) sui cento chilometri, pari a 0,8 litri in meno rispetto al suo predecessore, a fronte di prestazioni nettamente migliori. Se prima la potenza massima era di 165 kW (224 CV), il V6 diesel sprigiona ben 195 kW (265 CV) ed una strabiliante coppia di 620 Nm. Questo concentrato assoluto di potenza che festeggia a bordo della nuova Classe R la sua première mondiale regala al modello più sportivo della Classe R entusiasmanti performance: la R 350 CDI 4MATIC schizza da zero a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km/h. 

La gestione ottimizzata del motore che prevede centraline di nuova generazione dotate di nuovi software, sensori e attuatori e una depurazione dei gas di scarico più efficiente nel sistema antiparticolato diesel esente da manutenzione con contropressione allo scarico ridotta ha permesso di raggiungere nel fortunato V6 diesel un livello di evoluzione tecnologica sorprendente. Tra gli interventi motoristici interni, oltre al potenziamento del circuito di raffreddamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico con valvola bypass inseribile, ricordiamo anche la riduzione del rapporto di compressione da 17,7:1 a 15,5:1, un turbocompressore VNT ottimizzato con cuscinetti dell'albero ad attrito ridotto per una maggior agilità e potenza, i nuovi ugelli di iniezione e un canale di aspirazione aria di nuova configurazione nel collettore di aspirazione. La riduzione dei consumi è frutto di un pacchetto di misure completo che include la riduzione dell'attrito del propulsore, la gestione più efficiente del calore, il registro della pompa dell'olio ottimizzato e gli interventi sul sistema di raffreddamento delle testate.
R 350 BlueTEC 4MATIC: pulito come un motore a benzina 

Con la R 350 BlueTEC 4MATIC, Mercedes-Benz offre uno dei diesel più puliti al mondo. Il V6 raggiunge una potenza di 155 kW (211 CV) e una coppia di ben 540 Nm. Rispetto al suo predecessore, questo modello si segnala anche per performance più brillanti e per consumi ed emissioni minori. Con 8,4 litri* (ciclo di marcia combinato) sui 100 chilometri, il suo diesel dotato dell'efficientissimo sistema di depurazione dei gas di scarico AdBlue® consuma mediamente 0,3 litri in meno e rilascia emissioni pari a quelle di un motore a benzina analogo, soddisfando quindi già oggi i valori previsti per il 2014 dalla norma antinquinamento Euro 6. BlueTEC è una tecnologia sviluppata da Mercedes-Benz per la riduzione efficace delle emissioni diesel, in particolare degli ossidi di azoto. Iniettata nel flusso dei gas di scarico, AdBlue®, una soluzione acquosa assolutamente innocua, provoca il rilascio di ammoniaca che nel catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) montato a valle riduce fino all'80% degli ossidi di azoto, trasformandoli in azoto e acqua non nocivi.  

Straordinaria erogazione di potenza a fronte di un comfort di marcia elevato

Le versioni a benzina della Classe R

La gamma di motori a benzina comprende tre propulsori che assicurano alla Classe R massimo comfort di guida, una straordinaria erogazione di potenza e consumi moderati. La R 300 con trazione posteriore adotta un V6 a benzina da 170 kW (231 CV) che accelera la Classe R da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e le fa raggiungere una velocità massima di 222 km/h. I consumi si attestano sui 11,1 l/100 km (ciclo combinato). La R 350 4MATIC a trazione integrale con motore V6 da 3,5 litri di cilindrata sviluppa una potenza di 200 kW (272 CV) e una coppia massima di 350 Nm. Nonostante la maggiore potenza e le elevate performance di marcia (Vmax 230 km/h, 0-100 km/h in 8,3 secondi), rispetto alla R 300, la R 350 4MATIC consuma solo 0,5 l/100 km (ciclo di marcia combinato). Questa minima differenza sui consumi testimonia ancora una volta la straordinaria efficienza della trazione integrale permanente 4MATIC.

Nel modello di punta R 500 4MATIC, il V8 da 5,5 litri da 285 kW (388 CV) e con una coppia massima di 530 Nm assicura sorprendenti prestazioni. Lo sprint da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi, la velocità massima è di 250 km/h.

Cambio automatico 7G-TRONIC di serie su tutti i modelli

In linea di massima tutti i modelli della Classe R sono equipaggiati con l’innovativo cambio automatico 7G-TRONIC di ultima generazione. Il cambio automatico a sette marce nella configurazione Fuel Efficiency è ora dotato di cuscinetti e giunti ad attrito ridotto. Pressioni modificate e la lubrificazione con un nuovo olio leggero riducono le perdite per attrito e per sbattimento. Particolare efficienza e consumi ridotti sono garantiti dal nuovo convertitore di coppia con esclusione del convertitore stesso a slittamento ridotto. All’abbattimento dei consumi provvede anche il disaccoppiamento a vettura ferma «KID» (Kraftlos in D) che riduce la coppia del cambio con la marcia innestata a vettura ferma, ad esempio durante le soste ai semafori. Ne derivano minori sollecitazioni a carico del motore che determinano a loro volta una diminuzione dei consumi, una migliore acustica e un miglior comfort da fermi per un regime minino di maggiore qualità. La frizione con regolazione antislittamento si chiude non appena il guidatore rilascia il freno di servizio, a vantaggio di partenze fluide ed immediate.

Pacchetto di stabilità: l’assetto collaudato della Classe R

La Classe R adotta di serie un assetto attivo e confortevole con elevati margini di sicurezza. Tutti i modelli sono dotati di sospensioni meccaniche, tutte le versioni con configurazione dei sedili 5+2 e il modello di punta R 500 4MATIC adottano di serie sospensioni posteriori con regolazione del livello. Per tutti gli altri modelli le sospensioni posteriori con regolazione del livello sono a richiesta. Anch'esso disponibile a richiesta per tutti i modelli della Classe R, il pacchetto AIRMATIC con sospensioni pneumatiche, sistema di sospensioni adattive e regolazione del livello aumenta il comfort e la dinamica di marcia della Classe R.

Dati tecnici

Modelli a passo lungo 2980 mm

	R 300 CDI BlueEFFICIENCY



	Motore e performance
	

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6

	Cilindrata (cm³) 
	2.987

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	140 [190]/3.800

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	440/1.400-2.800

	Rapporto di compressione 
	15,5 : 1

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	9,5

	Velocità massima (km/h) 
	215

	Trasmissione
	

	Trazione 
	Trazione posteriore

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/

R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	2,92

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa
	

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3) 
	9,6-9,9

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3) 
	6,4-6,7

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	7,6-7,8

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	199-206

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,31

	Classe di emissioni 
	Euro 5

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	23/29/27

	Assetto e sterzo
	

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali

	Asse posteriore 
	A bracci multipli

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	235/65 R 17

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	235/65 R 17

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti

	Freni posteriori 
	A disco


	Dimensioni e pesi
	

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4) 
	2.185/655

	Massa complessiva (kg) 
	2.840

	Carico statico massimo (kg) 
	100

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	550/1.950

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85

	Diametro di volta (m) 
	11,8

	Lunghezza della vettura (mm) 
	4.922

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.674

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.661

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.651

	Passo (mm) 
	2.980


1) I dati sulla potenza nominali sono conformi alla direttiva 80/1269/CEE nella versione vigente.

2) I dati sulla coppia nominale sono conformi alla direttiva 80/1269/CEE nella versione vigente.

3) I valori indicati sono stati rilevati con i metodi di misurazione prescritti (direttiva 80/1268/EWG nella versione attualmente valida). I dati non si riferiscono ad un'unica vettura e non sono parte dell'offerta, ma servono solo a scopo di paragone tra i diversi tipi di vetture.

4) Dati secondo la direttiva 92/21/CE nella versione 95/48/CE (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90 % con guidatore 68 kg e bagagli 7 kg per vetture con equipaggiamento di serie. 

Gli equipaggiamenti di serie e gli accessori incrementano di regola questo valore riducendo il carico utile.

	R 350 CDI 4MATIC



	Motore e performance   

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6 

	Cilindrata (cm³) 
	2.987 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	195 [265]/3.800 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	620/1.600 - 2.400 

	Rapporto di compressione 
	15,5 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	7,6 

	Velocità massima (km/h) 
	235 

	Trasmissione

	Trazione 
	Trazione integrale permanente 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	2,92 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3) 
	11,0-11,0 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3) 
	7,0-7,0 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	8,5-8,5 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	223-223 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,31 

	Classe di emissioni 
	Euro 5 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	N. d./N. d./N. d. 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	255/55 R 18 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	255/55 R 18 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera in funzione della velocità 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco 

	Dimensioni e pesi   

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4)  
	2.250/630 

	Massa complessiva (kg) 
	2.880 

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	550/1.950 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	11,8 

	Lunghezza della vettura (mm) 
	4.922 

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.676 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.639 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.629 

	Passo (mm) 
	2.980 

	


	R 300



	Motore e performance  

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6 

	Cilindrata (cm³) 
	2.996 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	170 [231]/6.000 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	300/2.500-5.000 

	Rapporto di compressione 
	11,3 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	9,6 

	Velocità massima (km/h) 
	222 

	Trasmissione

	Trazione 
	Trazione posteriore 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	3,90 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3)
	15,2-15,4 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3) 
	8,8-9,0 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	11,1-11,3 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	260-265 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,32 

	Classe di emissioni 
	Euro 5 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	21/28/27 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	255/55 R 18 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	255/55 R 18 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera in funzione della velocità 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco 

	Dimensioni e pesi 

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4)
	2.130/660 

	Massa complessiva (kg) 
	2.790 

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	550/1.950 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	11,80 

	Lunghezza della vettura (mm) 
	4.922 

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.676 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.639 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.629 

	Passo (mm) 
	2.980 


	R 350 4MATIC



	Motore e performance

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6 

	Cilindrata (cm³) 
	3.498 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	200 [272]/6.000 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	350/2.400-5.000 

	Rapporto di compressione 
	10,7 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	8,3 

	Velocità massima (km/h) 
	230 

	Trasmissione 

	Trazione 
	Trazione integrale permanente 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	3,70 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3)
	15,8-16,1 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3) 
	9,2-9,5 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	11,6-11,9 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	271-279 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,32 

	Classe di emissioni 
	Euro 5 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	21/28/27 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	255/55 R 18 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	255/55 R 18 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera in funzione della velocità 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco 

	Dimensioni e pesi

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4) 
	2.180/660 

	Massa complessiva (kg) 
	2.840 

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	550/1.950 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	11,8 

	Lunghezza della vettura (mm) 
	4.922 

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.676 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.639 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.629 

	Passo (mm) 
	2.980 


Modelli a passo lungo 3215 mm, Serie V 251
	R 350 BlueTEC 4MATIC



	Motore e performance

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6 

	Cilindrata (cm³) 
	2.987 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	155 [211]/3.400 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	540/1.600-2.400 

	Rapporto di compressione 
	16,5 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	8,9 

	Velocità massima (km/h) 
	220 

	Trasmissione 

	Trazione 
	Trazione integrale permanente 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/

R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	2,92 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3) 
	11,0-11,0 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3) 
	6,9-7,0 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	8,4- 8,5 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	222-223 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,31 

	Classe di emissioni 
	Euro 6 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	23/29/27 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori 
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	235/65 R 17 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	235/65 R 17 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco 

	Dimensioni e pesi 

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4) 
	2.335/575 

	Massa complessiva (kg) 
	2.910 

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	633/2.385 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	12,60 

	Lunghezza della vettura (mm) 
	5.157 

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.675 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.661 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.651 

	Passo (mm) 
	3.215 


	R 350 CDI 4MATIC

 

	Motore e performance

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6 

	Cilindrata (cm³) 
	2.987 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	195 [265]/3.800 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	620/1.600-2.400 

	Rapporto di compressione 
	15,5 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	7,7 

	Velocità massima (km/h) 
	235 

	Trasmissione

	Trazione 
	Trazione integrale permanente 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/

R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	2,92 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa 

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3) 
	11,0-11,0 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3)
	7,0-7,0 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3)
	8,5-8,5 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	223-223 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,31 

	Classe di emissioni 
	Euro 5 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	N. d./N. d./N. d. 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori 
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	255/55 R 18 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	255/55 R 18 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera in funzione della velocità 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco 

	Dimensioni e pesi

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4)
	2.295/615 

	Massa complessiva (kg) 
	2.910 

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	633/2.385 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	12,60 

	Lunghezza della vettura (mm) 
	5.157 

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.677 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.639 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.629 

	Passo (mm) 
	3.215 

	R 300



	Motore e performance  

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6 

	Cilindrata (cm³) 
	2.996 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	170 [231]/6.000 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	300/2.500-5.000 

	Rapporto di compressione 
	11,3 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	9,7 

	Velocità massima (km/h) 
	222 

	Trasmissione

	Trazione 
	Trazione posteriore 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/

R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	3,90 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3) 
	15,2-15,5 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3) 
	8,8-9,1 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	11,1-11,4 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	260-267 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,32 

	Classe di emissioni 
	Euro 5 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	21/28/27 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori 
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	255/55 R 18 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	255/55 R 18 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera in funzione della velocità 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco 

	Dimensioni e pesi

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4) 
	2.175/665

	Massa complessiva (kg) 
	2.840

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	633/2.385 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	12,60 

	Lunghezza vettura (mm) 
	5.157 

	Larghezza vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.677 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.639 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.629 

	Passo (mm) 
	3.215 


	R 350 4MATIC



	Motore e performance 

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V6 

	Cilindrata (cm³) 
	3.498 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	200 [272]/6.000 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	350/2.400-5.000 

	Rapporto di compressione 
	10,7 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	8,4 

	Velocità massima (km/h) 
	230 

	Trasmissione

	Trazione 
	Trazione integrale permanente 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/

R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	3,70 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa 

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3)
	15,9-16,1 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3)
	9,3 - 9,5 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	11,7-11,9 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	274-279 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,32 

	Classe di emissioni 
	Euro 5 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	21/28/27 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori 
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	255/55 R 18 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	255/55 R 18 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera in funzione della velocità 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco 

	Dimensioni e pesi 

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4) 
	2.230/650 

	Massa complessiva (kg) 
	2.880 

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	633/2.385 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	12,60 

	Lunghezza della vettura (mm) 
	5.157 

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.677 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.639 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.629 

	Passo (mm) 
	3.215 

	R 500 4MATIC



	Motore e performance

	Disposizione e numero dei cilindri 
	V8 

	Cilindrata (cm³) 
	5.461 

	Potenza nominale (kW [CV] a giri/min) 1) 
	285 [388]/6.000 

	Coppia nominale (Nm a giri/min) 2) 
	530/2.800-4.800 

	Rapporto di compressione 
	10,7 : 1 

	Accelerazione 0-100 km/h (s) 
	6,3 

	Velocità massima (km/h) 
	250 

	Trasmissione 

	Trazione 
	Trazione integrale permanente 

	Tipo di cambio 
	7G-TRONIC 

	Rapporti 
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/

R 3,416

	Trasmissione al ponte 
	3,45 

	Carburante, emissioni e classificazione assicurativa 

	Capacità serbatoio/di cui riserva (l) 
	80/13,0 

	Consumi nel ciclo di marcia urbano (l/100 km) 3) 
	18,6-18,8 

	Consumi nel ciclo di marcia interurbano (l/100 km) 3) 
	10,0-10,2 

	Consumi nel ciclo di marcia combinato (l/100 km) 3) 
	13,2-13,4 

	Emissioni di CO2 nel ciclo di marcia combinato (g/km) 3) 
	306-311 

	Coefficiente aerodinamico (Cx) 
	0,32 

	Classe di emissioni 
	Euro 5 

	Classificazione assicurativa RCA/casco/casco parziale 
	21/28/27 

	Assetto e sterzo 

	Asse anteriore 
	A doppi bracci trasversali 

	Asse posteriore 
	A bracci multipli 

	Sospensioni anteriori

Sospensioni posteriori 
	Molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico monotubo

Sospensioni, ammortizzatore oleopneumatico monotubo 

	Pneumatici e cerchi anteriori 
	255/50 R 19 

	Pneumatici e cerchi posteriori 
	255/50 R 19 

	Sterzo 
	Idraulico a cremagliera in funzione della velocità 

	Freni anteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Freni posteriori 
	A disco, autoventilanti 

	Dimensioni e pesi

	Peso a vuoto/carico utile (kg) 4) 
	2.265/655 

	Massa complessiva (kg) 
	2.920 

	Carico statico massimo (kg) 
	100 

	Volume del bagagliaio (VDA) min./max. (l) 
	633/2.385 

	Carico ammesso rimorchiabile non frenato/frenato (kg) 
	750/2.100 

	Carico ammesso sul timone (kg) 
	85 

	Diametro di volta (m) 
	12,60 

	Lunghezza della vettura (mm) 
	5.157 

	Larghezza della vettura (mm) 
	1.922 

	Altezza della vettura in assetto di marcia (mm) 
	1.666 

	Carreggiata anteriore (mm) 
	1.638 

	Carreggiata posteriore (mm) 
	1.636 

	Passo (mm) 
	3.215 
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