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Mercedes-Benz SLS AMG: fascino high-tech
La nuova "Ali di gabbiano" Mercedes-Benz
Stoccarda/Affalterbach — Fascino e tecnologia: questi i tratti distintivi della nuova Mercedes-Benz SLS AMG, la cui anteprima mondiale è prevista per il 15 settembre, in occasione del Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte (IAA). La nuova supersportiva con la Stella si caratterizza per il design purista, la struttura leggera e la massima rigidità, caratteristiche che garantiscono una dinamica di guida superiore. La SLS garantisce, al tempo stesso, un eccellente comfort e massima funzionalità nella guida quotidiana e livelli di sicurezza all'altezza del Marchio. La nuova "Ali di gabbiano" rappresenta la perfetta sintesi dei punti di forza dei marchi Mercedes-Benz ed AMG.
La nuova supersportiva progettata da Mercedes-Benz e AMG conquista con le sue esclusive tecnologie: carrozzeria spaceframe in alluminio con porte ad ali di gabbiano, motore anteriore-centrale V8 AMG da 6,3 litri con potenza massima di 420 kW/571 CV, coppia di 650 Nm e lubrificazione a carter secco, cambio a sette marce con doppia frizione in configurazione "transaxle", assetto sportivo con doppi bracci trasversali in alluminio ed un peso a vuoto DIN di 1.620 kg. La ripartizione ideale del peso con un rapporto 47 : 53 percento tra asse anteriore e posteriore ed il baricentro ribassato sottolineano il forte carattere di questa sportiva senza compromessi e garantiscono una dinamica di marcia eccellente. La "Ali di gabbiano" accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 317 km/h (limitata elettronicamente). Il consumo di carburante, pari a 13,2 litri per 100 chilometri (ciclo combinato), la colloca in una posizione di eccellenza nel segmento (tutti i dati sono provvisori).
“Con la nuova SLS AMG, Mercedes-Benz presenta un'affascinante supersportiva che farà battere forte il cuore degli appassionati. La SLS AMG è pura emozione per il marchio Mercedes-Benz e diventerà sicuramente una delle sportive più desiderate dei nostri tempi”, ha dichiarato il Dr. Dieter Zetsche, Presidente del Consiglio Direttivo di Daimler AG e Responsabile di Mercedes-Benz Cars.
“Nella nuova SLS AMG, i nostri Clienti apprezzeranno tutta la competenza di Mercedes-AMG maturata in oltre quarant'anni di esperienza nel Motorsport. Le esclusive dotazioni tecnologiche della vettura garantiscono un'eccezionale dinamica di marcia ed efficienza nei consumi di carburante, un'altra caratteristica distintiva del marchio AMG” ha aggiunto Volker Mornhinweg, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mercedes-AMG GmbH.
“Non sono solo le esclusive porte ad ali di gabbiano a rendere unico il design della nuova Mercedes-Benz SLS AMG. Questa nostra interpretazione è volta a creare un nuovo classico per le automobili del futuro. Un altro dei nostri obiettivi è la creazione di un'icona di design innovativa che, al pari di altri modelli Mercedes quali CLS ed SL, contribuisca ad alimentare il mito che ha reso unico il nostro marchio. Al tempo stesso, la nuova SLS avrà il compito di trasmettere
la nuova filosofia di design che ispirerà le future sportive Mercedes-Benz" ha affermato Gorden Wagener, Head of Design Mercedes-Benz Cars.
Design: purista, inconfondibile e spiccatamente sportivo 
Tratto distintivo del design della nuova Mercedes-Benz SLS AMG è la sportività senza compromessi che reinterpreta le linee mozzafiato della Mercedes-Benz 300 SL, una delle icone di design che hanno fatto la storia dell’auto e del marchio Mercedes-Benz. Nella sua essenzialità purista, la nuova SLS AMG riunisce tutte le soluzioni di design più moderne nel settore delle vetture sportive: il lunghissimo cofano (quasi 2 metri), l'ampio lunotto panoramico posteriore ed il posteriore corto con alettone estraibile, così come il passo lungo, le carreggiate ampie e le ruote larghe sono tutti elementi che esprimono elevate doti in termini di dinamica di marcia. Lo sbalzo corto ed il design determinano le proporzioni di questa rivoluzionaria supersportiva, con motore in posizione anteriore-centrale ribassata e cambio con doppia frizione in configurazione "transaxle". Protagoniste in termini di stile sono senza dubbio le porte ad ali di gabbiano, capaci di infondere carisma alla nuova SLS AMG affermandone l'unicità tra le vetture del segmento. 
Non sono solo le porte ad ali di gabbiano a ricordare la Mercedes-Benz 300 SL: anche l’ampia griglia del radiatore, con l'inconfondibile Stella al centro, e le prese d'aria ad ala ricordano il frontale della leggendaria sportiva. Il volume definito dell'anteriore e la caratteristica geometria a V della minigonna anteriore con scanalature laterali trasmette il carattere deciso della SLS AMG "Ali di gabbiano". La superiorità della vettura è messa in risalto da sei ampie prese d'aria e dagli imponenti gruppi ottici verticali, composti da proiettori centrali bixeno con elementi metallici ad ala tra due lampeggiatori a LED in alto e
due luci di marcia diurna a LED in basso.
Ispirazione aeronautica 
Numerosi gli elementi ispirati al mondo dell'aeronautica, tra i quali, ad esempio, la caratteristica Stella Mercedes, il cui profilo ricorda quello delle prese d'aria del motore di un jet, proprio come l'imponente cofano. Quanto più lo sguardo si sofferma sull'anteriore, tanto più evidente sarà la curvatura del cofano. Lo stesso effetto ottico è ottenuto grazie alle quattro cornici metalliche "Silver Shadow" che valorizzano le mascherine delle due prese d'aria sposandosi perfettamente con le linee del cofano. Queste linee, di chiara ispirazione aeronautica, servono a valorizzare ulteriormente l'eccezionale sportività della nuova SLS AMG, anche a motore spento.
Le prese d'aria poste sulle fiancate della vettura sono una rielaborazione di quelle presenti sul cofano: ai veri appassionati non sfuggirà di certo quest'altro elemento di stile ripreso dalla 300 SL. Il logo "6.3" posto tra le prese sottolinea la vocazione prestazionale del V8 aspirato. Già le prese d'aria laterali sono espressione dello stile di una vettura di carattere, che grazie a linee convesse e spettacolari finiture riesce a coniugare estetica ed aerodinamicità. La compattezza dell'abitacolo rende la vettura ancora più accattivante ed inconfondibile, con la sua alta linea di cintura, il profilo ribassato dei cristalli laterali ed il parabrezza spiovente. Il montante anteriore, inclinato verso il frontale della vettura ed elegantemente collegato al cristallo posteriore, trasmette dinamismo allo stato puro. 
Un profilo muscoloso per superiore solidità
Il profilo della SLS è un fascio di muscoli in tensione che lascia senza parole, soprattutto quando si osserva la vettura lateralmente. I robusti passaruota che risaltano sulle fiancate accolgono cerchi in lega leggera da 19" (anteriori) e 20" (posteriori). Tre diverse tipologie di cerchi valorizzano al meglio i possenti freni in materiale composito ad elevate prestazioni AMG. Se osservata dall'alto, la vettura vanta un profilo muscoloso che abbraccia, senza soluzione di continuità, i gruppi ottici anteriori e posteriori. Questo elemento stilistico caratterizza anche il cofano, con il profilo deciso che delinea la linea del tetto tra le porte ad ali di gabbiano e la terza luce di stop. 
Ampia visuale posteriore
Il posteriore della SLS trasmette dinamicità e potenza. Il portellone leggermente inclinato, il profilo deciso ed i gruppi ottici posteriori a sviluppo orizzontale donano sportività alla vettura. Ad accrescerne ulteriormente il fascino concorre la tecnologia a LED che caratterizza i gruppi ottici con fendinebbia/luce di retromarcia (a LED) montati in posizione centrale ribassata, in perfetto stile Formula 1. Il diffusore nero ed i doppi terminali cromati dello scarico sportivo evocano il mondo delle competizioni sportive. La scanalatura decisa della minigonna posteriore evidenzia l'ampiezza degli pneumatici posteriori, confermando il carattere deciso del modello "Ali di gabbiano". Lo spoiler integrato nel portellone fuoriesce automaticamente alla velocità di 120 km/h, conferendo maggiore stabilità alle velocità elevate. 
Nuovi colori: "AMG Alubeam Silver" e due vernici opache
La gamma colori per SLS si compone di nove esclusive tonalità, tra le quali si distingue la nuova vernice "AMG Alubeam Silver". Un processo di produzione unico al mondo ha permesso di ottenere questa vernice con effetto “metallo allo stato liquido”, capace di avvolgere la carrozzeria di una "pelle metallica", valorizzandone l'affascinante design ad ali di gabbiano in maniera inconfondibile grazie ai brillanti riflessi di luce. Questo effetto è reso possibile dai pigmenti che la costituiscono le cui particelle misurano da 30 a 50 nanometri.
Inedite sono anche le vernici opache "designo magno Alanite Grey" e "AMG magno Sylvanite Grey": la superficie liscia ed opaca sottolinea il carattere sportivo della biposto definendone in maniera decisa i profili.
Negli interni gli elementi tipici di cabina di pilotaggio incontrano la funzionalità tipica di una sportiva da competizione
Le porte con apertura ad ali di gabbiano ed i sedili sportivi della SLS AMG regalano al guidatore un'esperienza unica. I progettisti Mercedes-Benz si sono ispirati al mondo aeronautico per creare l'atmosfera della cabina di pilotaggio di un jet. La caratteristica stilistica peculiare è rappresentata dal cruscotto, la cui potente forma ad ala conferisce un'impressione di ampiezza. Nel cruscotto sono inserite bocchette di ventilazione con cornice metallica in "Silver Shadow" placcata elettronicamente e diverse possibilità di regolazione la cui forma ricorda quella dei motori di un jet. Il quadro strumenti, dotato di display a LED e di due manopole con retroilluminazione bianca, ha anch'esso un aspetto estremamente grintoso grazie alla finitura metallica in "Silver Shadow". Le manopole argentate presentano lancette rosse ed un tachimetro con fondo scala a 360 km/h. Fulcro del cruscotto è il sistema multimediale COMAND APS, con il suo schermo da 7 pollici, integrato tra le due prese d'aria centrali.
Le linee allungate della consolle centrale in solido metallo opaco ricordano quelle della cabina di pilotaggio di un jet. Tutti i principali controlli delle funzioni, compresa l’AMG DRIVE UNIT, inclinata verso il guidatore, sono integrati nella consolle centrale, consentendo così ai proprietari di SLS la massima personalizzazione delle impostazioni della vettura. La leva E-SELECT controlla il cambio sportivo a 7 marce AMG SPEEDSHIFT DCT e nella forma richiama immediatamente quella per il controllo della propulsione di un aereo. Tutti gli elementi di comando sono realizzati in metallo e si distinguono per le loro brillanti finiture in Silver Shadow.
I pannelli interni concavi delle porte ad ali di gabbiano, l'alta linea di cintura e le muscolose minigonne laterali rafforzano l'idea di trovarsi di fronte ad una cabina di pilotaggio, a ulteriore riprova dell'anima supersportiva della vettura. L'impiego di materiali pregiati come, ad esempio, nappa, alluminio ricavato dal pieno e, a richiesta, fibra di carbonio, sottolineano l’esclusività degli interni di SLS e la grande attenzione al dettaglio. Sono disponibili cinque diversi colori di pelle designo in grado di soddisfare le più diverse esigenze: nero, rosso, sabbia, porcellana e marrone chiaro.
Massima comodità di accesso grazie alle porte ad ali di gabbiano 
Le porte ad ali di gabbiano, con la loro ampia apertura, consentono di salire e scendere comodamente dalla vettura nonostante la posizione ribassata dei sedili, con soli 369 millimetri di altezza rispetto alla superficie stradale, tipica delle vere sportive. In fase di progettazione, grande attenzione è stata riservata a garantire il maggiore angolo di apertura possibile, che raggiunge, infatti, 70 gradi pieni. Altrettanto importante è la distanza tra le porte aperte e la superficie stradale, che è di ben 1,5 metri, mentre l'apertura di accesso tra le porte aperte e l'estremità superiore delle stesse è pari a 1,08 metri. L'altezza d'ingresso, cioè la distanza tra la superficie stradale ed il battitacco, è molto ridotta, con i suoi 45 cm. Un ulteriore importante criterio per valutare la facilità di accesso ed uscita è costituito dai due ammortizzatori a gas posti accanto alle cerniere delle porte, che si aprono e si chiudono con una pressione minima, anche a temperature esterne molto basse.
Le portiere ad ali di gabbiano richiedono un minore spazio di apertura rispetto alle porte tradizionali e possono quindi essere aperte completamente anche in spazi ristretti. Dall'interno la porta è azionata mediante una maniglia con finitura in Silver Shadow. La sezione di appoggio del bracciolo, ricavata dall'interno del pannello, garantisce una chiusura perfetta delle portiere. I tasti di azionamento dei finestrini, del sistema di chiusura centralizzata e di regolazione degli specchietti esterni si trovano anch'essi nei pannelli interni delle portiere, dove sono facilmente accessibili. La sensazione di spaziosità è in gran parte dovuta ai 1.483 millimetri di spazio per le spalle e agli almeno 1.606 millimetri per i gomiti. Se si considerano gli abbondanti 990 mm sopra la testa e uno spazio effettivo per le gambe del guidatore di 1.058 mm, il risultato è una posizione ribassata ma estremamente rilassata. L'angolo inclinato del parabrezza garantisce ai passeggeri la massima visibilità.
Sedili sportivi con schienale in magnesio
Gli schienali dei sedili sportivi sono realizzati in magnesio, un materiale high-tech il cui pregio sta nella leggerezza e nella robustezza. Ciò comporta notevoli vantaggi per quanto riguarda la distribuzione dei pesi ed il baricentro basso. I sedili sportivi sono caratterizzati da quelle che vengono chiamate sedute a due zone. Le imbottiture laterali più spesse, realizzate in schiuma più rigida, garantiscono un supporto laterale ottimale, mentre le aree interne della seduta e dello schienale sono più morbide, per un maggiore comfort durante i lunghi viaggi. Il pacchetto Memory opzionale consente di regolare elettricamente l'avanzamento e l'arretramento, l'altezza del sedile, l'angolo di inclinazione dello schienale, la profondità del sedile, l'angolo di imbottitura ed il piantone dello sterzo. È inoltre possibile memorizzare sino a tre configurazioni personalizzate. 
Il supporto lombare a quattro vie assicura un corretto sostegno della colonna vertebrale mentre l'imbottitura laterale regolabile dei sedili migliora sensibilmente quello laterale, anche durante la marcia in curva a velocità elevate. Sono inoltre di serie il riscaldamento del sedile a tre livelli e il riconoscimento della presenza di un passeggero/seggiolino per bambini nel sedile passeggero.
I sedili sportivi con poggiatesta integrati e tubolari trasversali supersportivi sfoggiano un esclusivo rivestimento in pelle designo. I sedili in due tonalità di colore sono disponibili anche in rosso classico, sabbia e porcellana. Sulle vetture con interni in marrone chiaro, i sedili sono realizzati in pelle naturale, con pelle intrecciata di alta qualità nei pannelli centrali del sedile. In funzione della combinazione di colori, i tubolari fluorescenti o neri aggiungono un tocco sportivo. 
Il volante in pelle a tre razze da 365 mm, le leve dei comandi ed un inserto in metallo sottolineano l’autentica sportività assicurando sempre il perfetto controllo della vettura. 
Abbondante spazio portaoggetti per assicurare la perfetta adattabilità all'uso quotidiano tipica di Mercedes-Benz
Gli interni della SLS AMG convincono anche per l'abbondante spazio portaoggetti, che ne rende pratico l'utilizzo quotidiano. Il vano portaoggetti da 3,7 litri, con portaocchiali incorporato, è integrato nel cruscotto, sul lato passeggero. A destra della leva del cambio E-SELECT vi è un piccolo vano portaoggetti con una presa da 12 V o un posacenere con accendisigari. Il bracciolo posto dietro la consolle centrale non serve solo per gestire le diverse funzioni del sistema COMAND: premendo un pulsante, infatti, il bracciolo può essere spostato in due diverse posizioni, rivelando al suo interno un altro vano portaoggetti nascosto, con due portabicchieri e alloggiamento per telefono (a richiesta). Altri oggetti potranno essere riposti nella parete posteriore tra i sedili e nell'apposita retina del vano piedi sul lato passeggero. Due ganci appendiabiti fissi sono posti sugli schienali dei sedili, mentre quelli posti all'interno del rivestimento del tetto si dispiegano verso il basso e sono rivestiti in silicone.
L'apertura del portellone posteriore può essere comandata premendo l'apposito pulsante posto al di sotto dell'interruttore luci ma può essere effettuata anche utilizzando la chiave della vettura. Il vano bagagli ha una capienza di 176 litri.
Il completo allestimento di serie di SLS comprende, tra gli altri:
· COMAND APS 
· Tappetini con logo AMG
· Rivestimenti interni in pelle designo 
· Sistema antifurto e allarme
· Freno di parcheggio elettrico
· Headlamp Assist
· KEYLESS-GO
· PARKTRONIC
· Sensore pioggia 
· Sedili sportivi riscaldabili
· Pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato con borchie in gomma
· Sistema di controllo della velocità SPEEDTRONIC
· THERMOTRONIC
La lista degli optional comprende, tra gli altri:
· Caricatore a 6 DVD
· Sistema audio Bang & Olufsen BeoSound AMG
· Sistema antifurto e allarme con sensore antirimozione e protezione volumetrica dell'abitacolo 
· Rivestimenti interni in pelle designo Exclusive
· Rivestimenti interni in pelle in due tonalità di colore designo Exclusive
· Rivestimenti interni in pelle designo Exclusive marrone chiaro naturale/pelle intrecciata
· Vernice AMG Alubeam Silver
· Vernice AMG magno Sylvanite Grey
· Vernice AMG magno Alanite Grey
· Interfaccia multimediale
· Regolazione elettrica dei sedili e del volante, con il pacchetto Memory
AMG Performance Studio offre, inoltre, una gamma completa di dotazioni di elevata qualità in grado di soddisfare ogni esigenza in fatto di personalizzazione:
· Retrovisori in carbonio 
· Cofano in carbonio 
· Rivestimenti interni in fibra di carbonio (per vani portaoggetti anteriori e posteriori e relativi sportelli, copertura AMG DRIVE UNIT, coperture indicatori e retro consolle centrale, rivestimento consolle centrale e braccioli) 
· Pacchetto Interior Carbon (rivestimenti interni in fibra di carbonio, pannelli laterali di schienali e sedili, pannelli portiere) 
· Telaio Performance ottimizzato per garantire una dinamicità superiore nella guida sportiva
· Cerchi a 10 razze in alluminio forgiato
· Sedili sportivi avvolgenti
· Volante Performance sportivo con rivestimento in pelle/Alcantara
Carrozzeria spaceframe in alluminio per una perfetta sintesi di leggerezza e rigidità 
Per la nuova SLS è stato adottato un approccio innovativo nella progettazione della carrozzeria. Per la prima volta Mercedes-Benz ed AMG presentano una vettura in cui telaio e carrozzeria sono completamente realizzati in alluminio. Questa soluzione, rispetto alla tradizionale struttura in acciaio, garantisce un significativo risparmio di peso, come appare evidente dal previsto peso a vuoto DIN di 1.620 chilogrammi. 
La scocca totalmente nuova è uno spaceframe in alluminio, la cui esclusiva struttura coniuga una costruzione leggera intelligente con la massima robustezza, consentendo così una dinamica di marcia senza compromessi. I leggeri profili in alluminio garantiscono la massima stabilità strutturale. L'ampia sezione trasversale ed il baricentro basso dei bracci in alluminio garantiscono ottime caratteristiche di resistenza, consentendo la trasmissione diretta della potenza, della frenata e delle forze provenienti dal telaio. Le vibrazioni causate dalle asperità stradali vengono attutite dalla struttura. La reazione è rigida e diretta, quasi priva di torsione. 
Lo spaceframe, ottimizzato in termini di peso, è costituito da profili (45%) e pannelli (31%) di alluminio, abbinati ad un 20% di alluminio pressofuso ed un 4% di acciaio. Per garantire la massima protezione per gli occupanti, i montanti anteriori sono stati realizzati in acciaio ad alta resistenza laminato a caldo. Con un peso a vuoto pari a 241 chilogrammi ed una potenza massima di 420 kW/571 CV, SLS AMG si conferma il modello di punta nel segmento delle supersportive. 
Baricentro ribassato e bracci trasversali valorizzano la perfetta dinamicità del modello
La progettazione della vettura nel suo insieme è stata volta ad abbassarne il più possibile il baricentro. Ciò ha comportato un collegamento più basso tra il propulsore e gli assali nonché un alloggiamento dei componenti della scocca ulteriormente ribassato per una maggiore rigidità. In quest'ottica sono stati realizzati i collegamenti tra le sezioni anteriore e posteriore della vettura e la cellula di sicurezza, resistenti alla flessione ed alla torsione. Tali collegamenti sono stati progettati per ridurre al minimo la propagazione della forza d'urto. Il risultato è non solo un abbassamento del baricentro ma anche un trasferimento armonico ed efficiente delle forze nella struttura della vettura. 
Un'altra caratteristica distintiva di questa struttura leggera è la presenza di bracci trasversali integrati nella struttura della scocca, in corrispondenza degli assali anteriore e posteriore. I profili collegano gli elementi laterali esattamente nei punti in cui le forze più elevate agiscono sulla scocca, ad esempio quando si affronta una curva a velocità sostenuta. I vantaggi di questa sofisticata soluzione risiedono nell'eccezionale grado di rigidità trasversale ottenuto senza bisogno di ricorrere a ulteriori elementi di rinforzo. 
Sicurezza passiva ai massimi livelli
Lo spaceframe in alluminio costituisce l'elemento di base per garantire un eccellente grado di sicurezza passiva. La completa gamma di dotazioni di serie comprende cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatori e limitatori di forza e fino a otto airbag: airbag adattativi per guidatore e passeggero, un airbag ciascuno per le ginocchia, due airbag laterali integrati nel sedile e due airbag separati a finestrino, che dipartono dalle linee di cintura delle porte. 
V8 AMG da 6,3 litri ulteriormente perfezionato con 420 kW/571 CV 
Il cuore della nuova SLS è il potente propulsore ad otto cilindri realizzato da Mercedes-AMG. Il V8 AMG da 6,3 litri eroga una potenza massima di 420 kW/571 CV a 6.800 giri/min, rendendo la SLS "Ali di gabbiano" una delle sportive più potenti del segmento. Grazie anche alla struttura leggera della vettura, si è riusciti ad ottenere un rapporto peso-potenza di 2,84 kg/CV. La coppia massima di 650 Nm viene raggiunta dall’otto cilindri aspirato a 4.750 giri. La nuova "Ali di gabbiano" accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, raggiungendo una velocità massima limitata elettronicamente di 317 km/h (tutti i dati sono provvisori). Denominato internamente M159, questo V8 configurato per alti regimi con una cilindrata di 6.208 cc è stato completamente rielaborato rispetto al propulsore M156 da cui deriva e vanta tutte le caratteristiche dei potenti motori per vetture da competizione.
Le principali misure adottate per incrementare la potenza sono la completa riprogettazione dell'impianto di aspirazione, la rielaborazione del comando valvole e degli alberi a camme, l'utilizzo di collettori in acciaio tubolari con flusso ottimizzato e l'eliminazione dello strozzamento dell'impianto di scarico. In questo modo è stato possibile ottimizzare il riempimento dei cilindri che determina un incremento della potenza pari a circa il 9%. L'otto cilindri reagisce senza incertezza ai movimenti del pedale dell'acceleratore, dimostrando una ripresa ancora più incisiva su tutta la gamma di regimi. Optando per la lubrificazione a carter secco si è riusciti ad ottenere una posizione di alloggiamento del motore ulteriormente ribassata. Il conseguente abbassamento del baricentro permette elevate accelerazioni trasversali e quindi un'entusiasmante dinamica di marcia. 
Perfetta sintesi di leggerezza e stabilità strutturale 
L'utilizzo di componenti ad alta resistenza compensa il maggiore carico sul motore derivante dall'incremento della potenza. Pistoni forgiati, supporti dell'albero motore rinforzati, ottimizzazione della struttura del basamento ed una migliore lubrificazione, ottenuta attraverso una pompa ad alte prestazioni regolata secondo il fabbisogno, assicurano una stabilità ottimale. Nonostante le maggiori sollecitazioni, il peso del motore M159 è stato ulteriormente ridotto. I pistoni forgiati, come masse oscillanti, giocano un ruolo particolarmente importante sotto questo aspetto. Grazie a questi accorgimenti è stato possibile alleggerire ulteriormente il motore, ottenendo un peso a vuoto di 205 chilogrammi e quindi un rapporto peso-potenza di 0,36 kg/CV: il miglior valore assoluto sul panorama concorrenziale. Le sofisticate tecnologie dei catalizzatori permettono di rispettare gli attuali e futuri limiti di emissione come EU 5, LEV 2 ed ULEV. 
Un ambizioso obiettivo AMG: ridurre i consumi di carburante
A dispetto della sua notevole sportività, la vettura vanta consumi di carburante estremamente interessanti. Il consumo di 13,2 litri di carburante per 100 km (ciclo combinato; dato provvisorio) colloca SLS AMG in una posizione di eccellenza nel segmento. Per migliorare l'efficienza si è fatto ricorso all'utilizzo mirato di numerosi accorgimenti, tra i quali, ad esempio, camicie dei cilindri rivestite in LDS a basso attrito sviluppato da AMG, la lubrificazione ottimizzata in base all’effettiva necessità e la gestione regolata dell'alternatore. Durante la marcia in folle e ad ogni azionamento dell'impianto frenante, l'energia cinetica viene sfruttata per caricare la batteria anziché disperdersi sotto forma di calore, come avviene nei motori convenzionali. Al contrario, durante l'accelerazione il generatore si attiva automaticamente, senza sovraccaricare il motore.
Cambio a doppia frizione con configurazione a transaxle e "torque tube"
Il V8 AMG da 6,3 litri trasmette la sua notevole potenza all'asse posteriore attraverso un albero motore ultraleggero in fibra di carbonio, simile a quello della Classe C DTM. Il cambio è alloggiato sul retrotreno (principio a transaxle) ed è collegato al basamento del motore per mezzo di un "torque tube". Si tratta di un particolare sistema (dall'inglese "torque" = coppia, "tube" = tubo), in cui un albero di carbonio ruota allo stesso numero di giri del motore. I vantaggi di questa sofisticata soluzione risiedono nel collegamento rigido tra motore e cambio e quindi nel supporto ottimale delle forze e dei momenti generati. 
Alla trasmissione della potenza provvede il nuovo cambio AMG SPEEDSHIFT DCT a doppia frizione con sette rapporti che si contraddistingue per processi di innesto veloci, senza interruzioni della forza di trazione — con tempi di innesto minimi pari a 100 millisecondi. Il guidatore ha a disposizione quattro diversi programmi di marcia: "C" (Efficienza Controllata), "S" (Sport), "S+" (Sport plus) o "M" (Manuale) oltre alla funzione RACE START. Quando vengono azionati i programmi di marcia Sport, Sport plus e Manuale si attiva la funzione di doppietta automatica; tutti i programmi possono essere comodamente gestiti mediante il selettore presente nella AMG DRIVE UNIT. A garantire una trazione ottimale provvede il bloccaggio meccanico del differenziale, integrato nella compatta scatola del cambio.
Sofisticato telaio con sospensioni con doppi bracci trasversali
La soluzione scelta del motore frontale-centrale con configurazione a transaxle assicura una ripartizione ideale del peso tra avantreno e retrotreno con un rapporto di 47 : 53 percento. Grazie alla posizione di alloggiamento del motore dietro l'asse anteriore è stato possibile creare i migliori presupposti per una perfetta dinamica di marcia con un comportamento sterzante preciso, agilità di prima classe, bassa inerzia con cambi di direzione spontanei ed un'eccellente trazione. L'obiettivo di Mercedes-Benz e AMG — costruire la una supersportiva perfetta che coniughi impeccabili prestazioni da competizione e il comfort sulle lunghe percorrenze tipico del marchio Mercedes — ha portato all'elaborazione di questo sofisticato telaio. La guida delle quattro ruote è affidata a doppi bracci e tiranti trasversali, una soluzione già sperimentata sulle vetture da competizione e anche in Formula 1. In una sospensione a doppi bracci trasversali, la ruota e la sospensione sono distinte l'una dall'altra e i puntoni molla/ammortizzatore sono applicati all'elemento trasversale inferiore. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche di resistenza e stabilità di marcia, la sospensione a doppi bracci trasversali controlla in maniera perfetta la ruota riducendo al massimo le vibrazioni e assicurando un'aderenza ottimale, anche nelle condizioni di guida più impegnative. 
I bracci trasversali, i giunti e portamozzi degli assi anteriore e posteriore sono completamente forgiati in alluminio, la cui leggerezza contribuisce notevolmente alla riduzione delle masse non sospese aumentando allo stesso tempo il comfort di guida. Il passo è allungato e raggiunge i 2.680 millimetri. Ciò ha consentito di ottenere una ripartizione del carico più favorevole, assicurando una migliore stabilità di marcia, grazie alla minore tendenza al rollio della carrozzeria in fase di accelerazione e frenata. L'ampia carreggiata (anteriore: 1.682 millimetri e posteriore: 1.653 millimetri) garantisce una ripartizione del carico ottimale tra una ruota e l'altra, ottimizzando l'aderenza degli pneumatici in curva. Il notevole aumento dell'inclinazione in curva, reso possibile da un angolo di incidenza di 11,5 gradi, e l'aderenza ottimizzata degli pneumatici garantiscono una stabilità superiore in fase di frenata in curva. 
Sterzo diretto, bloccaggio del differenziale e ESP®a tre stadi
Grazie al rapporto di trasmissione costante di 13,6 : 1, lo sterzo a pignone e cremagliera risulta estremamente diretto, soddisfacendo pienamente le aspettative degli amanti della guida sportiva. Lo sterzo parametrico opera in funzione delle caratteristiche di accelerazione, assicurando così una risposta più spontanea del motore all'aumento della velocità: un elemento di fondamentale importanza durante la marcia in rettilineo a velocità sostenuta. Il montaggio dello sterzo davanti al motore, su un supporto a telaio integrale, consente alloggiare quest'ultimo in posizione decisamente ribassata. SLS AMG "Ali di gabbiano" è dotata di ESP® a tre stadi che mette a disposizione del guidatore, semplicemente premendo un tasto, le tre modalità "ESP ON", "ESP SPORT" e "ESP OFF". Anche in modalità "ESP OFF" il semplice azionamento del pedale del freno permette di attivare le funzioni dell'ESP.
Il sistema di controllo della trazione del sistema antislittamento ASR è attivo in tutte e tre le modalità ESP. Nel caso una ruota motrice inizi a perdere aderenza, l'attivazione mirata dell'impianto frenante permette di migliorare notevolmente la trazione, sfruttando in particolare il differenziale autobloccante LSD meccanico a dischi, presente tra le dotazioni di serie. Se si adotta uno stile di guida sportivo, ciò consente di trasferire in modo più efficiente la potenza erogata dal motore al fondo stradale. 
Freni compositi in ceramica, innovativi cerchi "flow forming"
L'impianto frenante AMG in materiale composito ad elevate prestazioni garantisce brevissimi spazi di arresto anche in caso di sollecitazioni estreme. A garantire prestazioni frenanti ancora più elevate provvede l'impianto frenante composito in ceramica di nuova concezione, disponibile a richiesta, con dischi dei freni ulteriormente maggiorati. I dischi dei freni in ceramica, grazie al loro maggiore grado di indurimento, sono affidabili anche alle temperature di esercizio più elevate ed al tempo stesso sorprendono per il peso ridotto di circa il 40%. Come risulta evidente nella guida su tratti ricchi di curve ad alta velocità, la riduzione del peso delle masse non sospese ha permesso di ottimizzare l'handling della "Ali di gabbiano". 
La costruzione leggera è stata al centro dell'attenzione anche per le ruote: i cerchi in lega AMG da 9,5 x 19" sull'anteriore e 11,0 x 20" sul posteriore, ottimizzati nel peso e basati sull'innovativo principio del "flow forming", riducono le masse non sospese migliorando le prestazioni ed il comfort. Oltre ai cerchi in lega AMG di serie con design a sette razze, sono disponibili come optional anche i cerchi a cinque razze doppie o in alluminio forgiato con design a dieci razze opzionali. Gli pneumatici da 265/35 R 19 (anteriori) e 295/30 R 20 (posteriori), sviluppati in esclusiva per SLS AMG, assicurano prestazioni eccellenti. Le dotazioni di serie comprendono il sistema di monitoraggio pressione pneumatici che controlla costantemente la pressione delle quattro ruote, visualizzando i dati registrati per ciascun pneumatico.
La reinterpretazione della leggendaria "Ali di gabbiano" farà il suo debutto sul mercato nella primavera 2010.
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti: media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
Mercedes-Benz SLS AMG
Motore
	Numero/disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cc
	6.208

	Alesaggio x corsa
	mm
	102.2 x 94.6

	Potenza nominale 
	kW/CV
	420/571 @ 6.800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	650 @ 4.750 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	11.3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione di benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo (HFM)


Trasmissione 
	Trazione
	
	Standard

	Cambio
	
	Cambio sportivo a sette marce AMG SPEEDSHIFT DCT

	Rapporti
	al ponte
1a marcia
2a marcia
3a marcia
4a marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
Retromarcia
	3.67
3.40
2.19
1.63
1.29
1.03
0.84
0.72
-2.79


Telaio e sospensioni
	Asse anteriore 
	Sospensioni in alluminio a doppi bracci trasversali, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	Sospensioni in alluminio a doppi bracci trasversali, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Freni a disco anteriori compositi, autoventilanti e forati; freni a disco posteriori, autoventilanti e forati; freno di stazionamento a comando elettrico posteriore; ABS; Brake Assist; ESP® a tre stadi

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a pignone e cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	anteriori: 9.5 J x 19; posteriori: 11 J x 20 

	Pneumatici
	anteriori: 265/35 R 19; posteriori: 295/30 R 20


Dimensioni e pesi*
	Passo
	mm
	2.680

	Battistrada anteriore/posteriore
	mm
	1.682/1.653

	Lunghezza totale
	mm
	4.638

	Larghezza totale
	mm
	1.939

	Altezza totale
	mm
	1.262

	Diametro di sterzata
	m
	11.9

	Capacità bagagliaio**
	litri
	176

	Peso in ordine di marcia secondo DIN
	kg
	1.620

	Carico utile (base ff a norma CE)
	kg
	240

	Peso totale ammesso
	kg
	1.935

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	85/14


Prestazioni e consumi di carburante*
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	3.8

	Velocità massima
	km/h
	317***

	Consumo di carburante ciclo NEDC comb.
	l/100 km
	13.2

	Emissioni di CO2
	g/km
	314


* dati provvisori; ** secondo il metodo di misurazione VDA; *** limitato elettronicamente
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