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Mercedes-Benz SLK NAKED
Unico obiettivo: la strada
Ridurre un concetto all’essenziale, trasformando vecchi parametri in nuovi valori. Spogliarsi del superfluo per tornare al cuore di un’idea: biposto compatta, hard-top ripiegabile elettricamente, massimo piacere di guida e tutto il fascino dei roadster con la Stella. Sport, Leicht, Kurz ovvero sportiva, leggera e compatta. Oggi Mercedes-Benz SLK torna alle origini del proprio nome per concentrarsi su un unico obiettivo: la strada. Nasce così SLK NAKED, la nuova edizione limitata in soli 99 esemplari del Roadster con la Stella, ispirata al carattere, essenziale e sportivo, che da sempre caratterizza le versioni NAKED a due ruote firmate Ducati. Disponibile esclusivamente nella motorizzazione 200 KOMPRESSOR da 135 kW/184 CV, SLK NAKED si rivolge ad un pubblico giovane con un prezzo particolarmente vantaggioso ed una dotazione completa, che comprende, tra gli altri, cerchi in lega da 18’’ a 5 doppie razze e gruppi ottici bruniti.
L’automobile “scoperta” è prima di tutto emozione: lasciarsi avvolgere dal paesaggio, dalla sinuosità della strada, dai riflessi della luce sul mare. Un tortuoso tragitto che sale, costeggiando boschi, verso ripide vette che aprono la mente a nuovi orizzonti. Liberarsi del superfluo per assaporare l’autentico piacere del viaggio a cielo aperto e della guida dinamica, dimenticandosi, a volte, della meta. 
La sportività è da sempre una componente importante del DNA di SLK, ed oggi questa caratteristica viene ulteriormente esaltata dall’approccio ‘less is more’ alla base della nuova serie limitata NAKED del Roadster compatto Mercedes, presentato in anteprima al pubblico in occasione del World Ducati Week 2010.

Ducati è la Casa motociclistica che ha creato, con il modello Monster nel 1993, il segmento delle moto ‘nude’, riallacciandosi idealmente al carattere delle sportive anni ’70, affascinanti nella loro essenzialità. Ducati Monster e Mercedes-Benz SLK NAKED condividono il medesimo approccio ‘less is more’, veicoli unici ed   autentici, capaci di emozionare attraverso le suggestioni e non solo attraverso le prestazioni pure.
SLK NAKED, disponibile esclusivamente nella motorizzazione 200 KOMPRESSOR da 135 kW/184 CV, si rivolge ad un pubblico giovane con un prezzo particolarmente vantaggioso. La dotazione di serie offre, tra gli altri, cerchi in lega a 5 doppie razze da 18 pollici, pneumatici anteriori da 225/40 R 18 e posteriori da 245/35 R 18, gruppi ottici anteriori e posteriori bruniti, spoiler posteriore AMG, climatizzatore automatico Thermatic e raffinato impianto Audio 20 dual tuner, MP3, con vivavoce Bluetooth e 9 altoparlanti. SLK NAKED è disponibile nelle tonalità Bianco Calcite, Argento Palladio, Grigio Tenorite e Nero Ossidana. Sono disponibili, a richiesta, anche le tre nuove vernici opache magno designo ad effetto seta: Bianco Cachemire, Grigio Alanite e Grigio platino.
Gli interni di SLK NAKED sono impreziositi dagli inserti in alluminio a contrasto e dal volante in morbida Nappa. A richiesta, sono disponibili pregiati rivestimenti in morbida pelle nelle tonalità Nero, Rosso Roadster e Beige.
Mercedes-Benz SLK: un roadster unico al mondo

Mercedes-Benz SLK è stata lanciata sul mercato quattordici anni fa, ed è stata subito passione. Il Roadster compatto rappresenta una delle massime espressioni della sportività firmata Mercedes, ed ha inaugurato nel 1996 un nuovo segmento di mercato grazie all'hard-top in acciaio che trasforma automaticamente, ed in pochi secondi, la biposto scoperta in un dinamico coupé.

Nella primavera del 2008 Mercedes-Benz ha rinnovato il modello con circa 650 componenti di nuova concezione, offrendo ancora più dinamismo e piacere di guida agli appassionati Clienti. Tra le principali novità della nuova generazione di SLK figurano il nuovo design di frontale e coda, un abitacolo ulteriormente impreziosito nei materiali ed il nuovo sterzo diretto (disponibile a richiesta). Tutti i propulsori della gamma SLK garantiscono prestazioni dinamiche, consumi contenuti ed emissioni di CO2 ridotte.
Sono oltre 315.000 gli esemplari immatricolati nel mondo della prima generazione del Roadster con la Stella, sul mercato dal 1996 al 2004, di cui quasi 20.000 in Italia. La seconda generazione, dal 2004 ad oggi, conta circa 250.000 estimatori nel mondo ed oltre 17.000 in Italia. Nel complesso, la Casa di Stoccarda ha venduto oltre mezzo milione di SLK Roadster, confermandosi leader nel segmento. 
Mercedes-Benz SLK, da sempre trendsetter e leader tecnologico, ha mantenuto nel tempo le sue straordinarie qualità. Tra queste figurano, ad esempio, l'hard-top ripiegabile che trasforma il Roadster in Coupé in soli 22 secondi. A quattordici anni dal debutto mondiale di questa tecnologia su SLK, diverse Case automobilistiche hanno seguito la stessa strada, adottando questa innovativa soluzione per i loro modelli cabrio e roadster.

L’attuale generazione di Classe SLK ha sottolineato ulteriormente il carattere sportivo, tecnologico ed innovativo del modello. Oltre all’hard-top ripiegabile ulteriormente perfezionato, la sportiva Mercedes è stata anche la prima al mondo ad introdurre il sistema di riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF. Grazie a questo dispositivo che riscalda testa, collo e nuca degli occupanti come una sorta di “sciarpa invisibile”, SLK garantisce un totale piacere di guida open-air anche nella stagione fredda. Grazie al sistema brevettato AIRSCARF, a bordo di SLK si può apprezzare più intensamente ed a lungo il piacere della guida “en plein air” rispetto a qualsiasi altro modello al mondo. In altri termini: a bordo di Classe SLK l’estate non finisce mai.
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti: 

media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
Roadster sportivo Mercedes-Benz
Classe SLK: potenza, sicurezza e piacere di guida
Più bella, potente e sportiva che mai. Il design di SLK conferma il carattere deciso: spalle muscolose, pneumatici larghi ed una dinamica forma a cuneo riflettono la sportività del Roadster Mercedes-Benz. Il design riprende diversi elementi delle monoposto di Formula1, quali, ad esempio, la conformazione del paraurti ed il cofano motore allungato, i raccordi trasversali nella calandra ed il doppio terminale di scarico trapezoidale con estrattore posteriore.

I gruppi ottici anteriori e posteriori bruniti ed i retrovisori esterni con indicatori di direzione a LED contribuiscono a rendere inconfondibile il design di Classe SLK anche di notte. 
Classe SLK è disponibile in tre diverse versioni: NAKED, SPORT ed AMG.

L’edizione speciale NAKED è disponibile esclusivamente nella motorizzazione 200 KOMPRESSOR ed in un numero limitato di soli 99 esemplari. Questa nuova versione speciale del Roadster con la Stella è ispirata al carattere essenziale e sportivo che caratterizza da sempre le versioni NAKED a due ruote.
Le versioni SPORT di SLK 200 KOMPRESSOR, 300 e 350 presentano un allestimento completo e raffinato. Di serie, tra gli altri, navigatore satellitare COMAND APS con tecnologia DVD ed hard-disk da 40 GB, assetto sportivo, impianto frenante maggiorato, cerchi a 5 razze torniti a specchio da 18’’ AMG con pneumatici anteriori da 225/40 e posteriori da 245/35.

Le quattro motorizzazioni, con potenze che vanno da 135 kW/184 CV a 265 kW/360 CV, comprendono, in esclusiva nel segmento, un otto cilindri firmato Mercedes-AMG. I propulsori V6 da 170 kW/231 di SLK 300 e da 224 kW/305 CV di SLK 350 garantiscono un piacere di guida dinamico.
Con 12 diverse tonalità, la gamma colori di Classe SLK è davvero completa e presenta anche le nuove esclusive tonalità “argento palladio metallizzato” e “verde prehnite metallizzato”.
Sistemi telematici con comando vocale e compatibilità MP3
Mercedes-Benz Classe SLK utilizza una serie di sistemi telematici di nuova concezione caratterizzati da una maggiore facilità d'utilizzo, alte prestazioni e numerose funzioni inedite. La dotazione di serie comprende l’impianto vivavoce con tecnologia Bluetooth e la presa Aux-In per il collegamento di dispositivi audio portatili come, ad esempio, l'iPod. A richiesta è disponibile anche l’avanzata interfaccia Media, la Universal Consumer Electronic Interface, che permette di visualizzare i titoli dei brani musicali memorizzati nell'iPod sul quadro strumenti e sul display a colori integrato nella consolle centrale. La selezione può essere effettuata comodamente attraverso i tasti del volante multifunzione. 
Le possibilità dei sistemi audio e di navigazione
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Efficace suono Surround anche a tetto aperto 

Il sound system harman kardon® Logic7®, disponibile a richiesta, garantisce a bordo di SLK un'esperienza di ascolto di alto livello sia a tetto chiuso che “en plein air”. Il pieno e coinvolgente effetto Surround offre una pulizia del suono finora impensabile in un Roadster.

Questo notevole progresso nella qualità del suono è frutto della tecnologia Discrete Logic7 del Sound System Surround Harman Kardon di ultima generazione adottato su Classe SLK. Con questo sistema si possono riprodurre fedelmente all'originale sia moderne registrazioni multicanale 5.1 che tradizionali registrazioni stereo.

Il “cuore“ del sistema è un amplificatore ad alte prestazioni con un'impressionante potenza complessiva di 500 Watt e processore di segnale digitale (DSP), che con la sua elevata potenza di calcolo regola la frequenza in modo tale da consentire una qualità di ascolto di prima classe nell'abitacolo. Al tempo stesso, questo sistema audio all'avanguardia regola automaticamente sia il volume dei singoli altoparlanti che l'intensità delle frequenze trasmesse, in modo diverso a seconda dell'apertura o della chiusura del tetto. In questo modo, guidatore e passeggero possono godere in qualsiasi momento e in qualunque condizione ambientale di una percezione del suono naturale ed equilibrata, in grado di soddisfare anche gli amanti della musica più esigenti. Naturalmente, il sistema è dotato anche di una regolazione del volume in funzione della velocità di marcia.

Per il nuovo Sound System Surround della SLK, Harman Kardon utilizza esclusivamente speciali altoparlanti di alta qualità, con membrane composte da una struttura a sandwich a tre strati su un supporto di alluminio. Questo garantisce alle membrane un rapporto perfettamente equilibrato tra rigidità e peso, e quindi una qualità del suono eccezionale. Gli undici altoparlanti ricreano nell'abitacolo della vettura la stessa atmosfera di una sala da concerto.
Comando vocale con immissione di parole intere

Con la nuova generazione di sistemi telematici, Mercedes-Benz offre per la prima volta anche su SLK il sistema di comando vocale VOICETRONIC ulteriormente ottimizzato. Il sistema comanda telefono, sistema audio e navigatore satellitare in modo particolarmente confortevole, tramite l'immissione di parole intere. Oggi non è più necessario fare lo spelling del nome di una destinazione, un'emittente o di una voce della rubrica telefonica memorizzata, basta semplicemente pronunciare per esteso ciò che si desidera.

Durante il breve dialogo tra guidatore e VOICETRONIC, il segnale acustico viene digitalizzato, trasformato in uno spettro di frequenza ed infine analizzato. Il computer estrae in millesimi di secondo le diverse caratteristiche del segnale vocale, individuando il cosiddetto fonema, ovvero l'unità minima distintiva di suono di una lingua.

Combinando i diversi fonemi tra loro e comparandoli con quelli presenti nel vocabolario memorizzato nel sistema, questo sistema è in grado di riconoscere intere parole. In questo modo è possibile riconoscere anche differenze minime di pronuncia, distinguendo ad esempio tra la parola “Voce” e “Foce”. Nel sistema sono stati memorizzati i fonemi di sei lingue.

Con questa tecnologia, Mercedes-Benz offre un importante contributo alla sicurezza stradale: il guidatore non deve più spostare le mani dal volante per aziona-re il telefono o l'autoradio e può concentrarsi meglio sulla guida. Nel 1996 Merce-des-Benz è stata la prima Casa ad offrire a bordo delle proprie vetture il VOICETRONIC. La prima generazione necessitava soltanto di un computer con una capacità di memoria di 512 Kilobyte; oggi sono necessari oltre 10 Megabyte.

Gamma motorizzazioni
L'atmosfera dei circuiti di gara

Ancora più sportiva, ancora più dinamica, ancora più emozionante: queste le caratteristiche principali di SLK. Le tre motorizzazioni ulteriormente perfezionate sono tra gli elementi essenziali che regalano un piacere di guida ancora maggiore. I propulsori si contraddistinguono anche per le ridotte emissioni di CO2. Il quattro cilindri di SLK 200 KOMPRESSOR e lo sportivo sei cilindri di SLK 350 presentano notevoli incrementi in termini di potenza e coppia. SLK 55 AMG adotta il propulsore otto cilindri, che rappresenta sempre un esemplare unico nel segmento.

SLK 350: rapidamente a 7.200 giri al minuto

Docile ed instancabile, il motore da 3,5 litri di SLK 350 arriva a regimi che i propulsori di serie di questa categoria non raggiungono. La potenza nominale viene erogata a 6.500 giri al minuto e, se necessario, il propulsore può toccare i 7.200 giri/min. Grazie a questa straordinaria capacità di allungo, il sei cilindri è un vero e proprio motore sportivo.

Al volante si percepisce tutta la sua essenza sportiva. Il motore è sempre reattivo, dimostrandosi “pieno” e potente in ogni occasione. Il propulsore trasmette nell'abitacolo l'atmosfera delle corse automobilistiche, senza mai risultare stancante. La confortevole fluidità di marcia rimane inalterata in qualsiasi condizione di marcia. Al carattere decisamente sportivo del motore contribuisce anche l'incremento della potenza ottenuto attraverso profonde modifiche alla meccanica. Da una cilindrata invariata di 3.498 centimetri cubici, il nuovo V6 eroga ben 224 kW/305 CV, ben 24 kW / 33 CV in più rispetto al precedente. Anche la coppia risulta incrementata (+10 Nm) e raggiunge i 360 Nm a 4.900 giri al minuto. Già a 2.000 giri/min, il propulsore arriva a 350 Nm assicurando un'elevata capacità di ripresa e prestazioni straordinarie. Nello scatto da 0 a 100 km/h, SLK 350 impiega 5,4 secondi; la velocità massima è di 250 km/h (limitata elettronicamente).

Nonostante la maggiore potenza e le prestazioni elevate, il consumo di SLK 350 è notevolmente diminuito. Con il cambio manuale a sei marce, il consumo combinato arriva a 9,5 litri per 100 km e consente una notevole riduzione dei consumi, pari a 1,1 litri per 100 km; con il cambio automatico 7G-TRONIC, nel ciclo combinato il propulsore sportivo si accontenta di soli 9,2 litri per 100 km, 0,9 litri in meno rispetto al modello precedente. Grazie ai consumi più bassi, anche le emissioni di CO2 si riducono di 23 g/km a 219 g/km nella versione automatica (cambio manuale 227 g/km, -28 g/km rispetto al modello precedente).

La gamma di motorizzazioni di Classe SLK comprende altri tre propulsori
Il quattro cilindri KOMPRESSOR di SLK 200 presenta un incremento della potenza di 15 kW/21 CV, che porta il valore massimo a 135 kW/184 CV, mentre la coppia passa da 240 a 250 Nm tra 2.800 e 5.000 giri/min. SLK 200 KOMPRESSOR vanta un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi (7,9 s per il cambio automatico) e raggiunge una velocità massima di 236 km/h (cambio automatico: 232 km/h). Il consumo di carburante è sceso mediamente di un 1 litro per 100 km ed ora è pari a 7,7 litri per 100 km nel ciclo combinato (cambio automatico: 8 litri). Le emissioni di CO2 sulle vetture con cambio manuale a sei marce risultano ridotte di 27 g/km, arrivando a 182 g/km (cambio automatico: -25 g/km a 190 g/km).

SLK 300 presenta sostanziali miglioramenti in termini di consumi ed emissioni di CO2. Da una cilindrata di 2.996 centimetri cubici il motore eroga 170 kW / 231 CV e mette a disposizione una coppia di 300 Nm nella fascia compresa tra 2.500 e 5.000 giri/min. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi (cambio automatico: 6,2 s); la velocità massima è di 250 km/h. I consumi sono stati ridotti di 0,4 litri per 100 km, arrivando a 9,3 litri per 100 km (cambio automatico: -0,2 litri e consumo di 9,1 litri per 100 km). Le emissioni di CO2 sono state ridotte di 11 g/km ed ora il valore è 220 g/km (cambio automatico: -6 g e 216 g/km).

Sotto il cofano di SLK 55 AMG pulsa il noto V8 da 5,5 litri con una potenza di 265 kW/ 360 CV ed una coppia di 510 Nm. Per l'accelerazione da 0 a 100 km/h, la vettura impiega 4,9 secondi; la velocità massima, limitata elettronicamente, è di 250 km/h. SLK 55 AMG ha un consumo combinato di 12,0 litri per 100 km ed emette 289 g di CO2 al km.

 Cambio sportivo manuale a sei marce ed automatico a sette marce

Mercedes-Benz SLK è equipaggiata di serie con un preciso cambio manuale a sei marce che consente cambi marcia rapidi, sportivi e confortevoli, offrendo un elevato piacere di guida, mentre SLK 55 AMG dispone del cambio automatico a sette marce AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC con comandi al volante in alluminio. Per SLK 200 KOMPRESSOR è disponibile a richiesta il cambio automatico a cinque marce, mentre per i modelli sei cilindri SLK 300 e SLK 350 Sport è disponibile il cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC ed anche il cambio 7G-TRONIC Sport con comandi al volante e tempi di innesto più brevi.

Per favorire un minore consumo di carburante, nei modelli SLK 200 e SLK 350 Sport è stato scelto un rapporto al ponte più lungo. Di conseguenza, SLK 350 Sport supera la soglia dei 100 km/h ancora in seconda, e nonostante il rapporto di trasmissione più lungo ottiene valori di accelerazione da 0 a 100 km/h migliori di 0,2 secondi rispetto al precedente modello.

Sterzo diretto

Elevata agilità e massimo piacere di guida 
Una tortuosa strada di campagna in una giornata di sole: il regno di SLK è dove si può gustare al meglio il puro piacere di guida. L'agile Roadster con la Stella si presenta ancora più preciso da guidare su curve e tornanti, donando al pilota emozioni e divertimento. La nuova generazione di SLK può essere equipaggiata a richiesta con uno sterzo diretto di nuova concezione che coniuga agilità e maneggevolezza con un comfort elevato in fase di parcheggio ed un comportamento di sterzata sicuro alle alte velocità (di serie su SLK 55 AMG).

Con lo sterzo parametrico, la forza necessaria per sterzare dipende dalla velocità, con la quale aumenta anche lo sforzo al volante. In sostanza, maggiore comfort di sterzata con minor sforzo nelle manovre di parcheggio ed elevata sicurezza ad andature più elevate come, ad esempio, in autostrada, grazie alle maggiori forze sterzanti che garantiscono una guida in rettilineo più sicura.

Il rapporto di trasmissione dello sterzo varia con l'angolazione del volante

Il nuovo sterzo diretto conserva tutte le doti dello sterzo parametrico, inte-grandole con una trasmissione variabile in funzione dell'angolazione del volante. In posizione centrale, la trasmissione dello sterzo è indiretta. Questo si traduce in una marcia in rettilineo più stabile e più sicura. A partire da un'angolazione del volante di 5 gradi, il rapporto di trasmissione dello sterzo diretto aumenta rapidamente, risultando estremamente diretto già a partire da un'angolazione di 100 gradi circa.

A questa angolazione bastano movimenti minimi del volante per correggere la traiettoria. Con il nuovo sterzo diretto il numero di giri del volante da un punto di arresto all'altro si riduce di circa il 25%.

Il fattore più importante tra i valori di misurazione consiste nella percezione dello sterzo diretto: a velocità ridotte, i cambi di direzione risultano più rapidi e meno faticosi. Ancora più sorprendente è l'effetto dello sterzo diretto nei tratti extraurbani con numerose curve. In questo caso bastano pochi movimenti dello sterzo per controllare la vettura. Anche nelle curve più strette, non è più necessario riposizionare le mani sul volante, e le rapide sequenze di tornanti si possono affrontare con sicurezza in modo intuitivo, con precisione ed elevato piacere di guida. Tutto questo si traduce in un’agilità nettamente superiore.

Una soluzione ingegnosa e semplicemente meccanica

Nonostante i notevoli effetti positivi, il cuore del nuovo sterzo diretto è rappresentato da una semplice cremagliera. Il segreto risiede nella dentatura sovraimpressa, che nella parte centrale è leggermente ondulata, con fianchi variabili, i quali su entrambi i lati assumono la forma di denti differentemente distanziati. Pertanto, le variazioni del rapporto di trasmissione dello sterzo vengono impartite in modo puramente meccanico. Grazie a questa soluzione, gli ingegneri hanno potuto rinunciare a costose centraline e complicati sensori, normalmente richiesti da altri sistemi sterzanti variabili. Di conseguenza, lo sterzo diretto si rivela superiore a questi sistemi in termini di affidabilità e peso. Inoltre, la reazione ad ogni angolazione dello sterzo è sempre uguale e quindi facilmente prevedibile, mentre altri sistemi sterzanti variabili richiedono un veloce adeguamento (adattamento) del guidatore alle situazioni che comportano cambiamenti repentini.
SLK 55 AMG
Il Roadster compatto ad otto cilindri firmato AMG 
SLK 55 AMG si presenta ancora più dinamica, rafforzando ulteriormente il suo status di “cult” tra i Roadster sportivi. Lo spoiler anteriore ridisegnato, con una linea a freccia ancora più pronunciata, la stella Mercedes modificata, le prese d'aria più ampie ed un elemento orizzontale verniciato in nero sulla sezione inferiore del paraurti le conferiscono un fascino assolutamente maschile. Fendinebbia di grandi dimensioni, con forma arrotondata e cornici cromate sono posizionati verso l'esterno, amplificando l'impressione di spaziosità. L'aria calda prodotta dal radiatore dell'olio viene smaltita dalle feritoie laterali presenti sullo spoiler anteriore. Il design AMG comprende anche minigonne laterali maggiorate, paraurti posteriore con inserto nero AMG e spoiler AMG.

I proiettori sono racchiusi in carenature brunite e gli specchietti esterni sono più ampi, per garantire una migliore visibilità in retromarcia. I retrovisori esterni, dotati di indicatori di direzione integrati a LED, presentano un’evidente forma a freccia e garantiscono maggiore visibilità. I nuovi cerchi AMG in lega da 18", multirazze, con finitura in color titanio e stella lucida creano un piacevole contrasto cromatico nella visione laterale. Con una larghezza rispettivamente di 7,5 e 8,5 pollici, i cerchi sono montati su pneumatici da 225/40 all’anteriore e 245/35 al posteriore. A richiesta sono disponibili anche cerchi AMG in lega da 18" con doppie razze. Il sistema frenante ad elevate prestazioni AMG con dischi ventilati garantisce eccellenti valori di decelerazione. I dischi anteriori sono autoventilanti e perforati ed hanno una misura di 345 x 30 mm. La dotazione di serie comprende anche lo sterzo diretto di nuova concezione.

Motore AMG ad otto cilindri per prestazioni superiori

Il cofano cela l’otto cilindri AMG da 5,5 litri, con una potenza di 265 kW / 360 CV ed una coppia di 510 Nm, che garantisce prestazioni uniche nel segmento. 

Coppia imponente, risposta immediata e tipico “rombo” del V8 AMG caratterizzano la guida e le eccellenti prestazioni di questa sportiva: la biposto passa da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e raggiunge i 200 km/h in 17,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. La trasmissione è affidata al cambio AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC con leve al volante, che assicurano un'agilità ancora maggiore: i passaggi in modalità "S" (Sport) ed "M" (Manuale) sono più veloci del 10% rispetto al passato. Ciò è possibile grazie ai nuovi componenti della trasmissione automatica a sette velocità, al motore rinnovato ed alla gestione della trasmissione, che tra l'altro garantisce innesti ancora più confortevoli.

Interni funzionali con il nuovo gruppo strumenti AMG

Gli interni funzionali e sportivi di SLK 55 AMG ed il nuovo volante AMG ergonomico a tre razze lasciano intuire la caratteristica dello sterzo diretto. L'area dell'impugnatura ha una forma assolutamente particolare ed è rivestita di pelle traforata, mentre la razza verticale è impreziosita da un inserto color argento. Le due leve del cambio AMG in alluminio consentono di selezionare la modalità manuale.

Nuovo look anche per il pannello degli strumenti AMG con il tachimetro che raggiunge i 320 km/h, le lancette in argento/rosso ed il logo AMG. La nuova grafica rende la velocità ed il numero di giri ancora più leggibili. In modalità "M", il menu principale AMG visualizza il rapporto selezionato, proponendo eventualmente una raccomandazione di passaggio al rapporto superiore, oltre a indicare la temperatura dell'olio motore, la tensione della batteria ed il RACETIMER. I sedili sportivi AMG con i loro particolari rivestimenti sono avvolgenti, per migliorare il supporto laterale nelle curve ad alta velocità, mentre gli inserti in Alcantara nell'area delle spalle aumentano ulteriormente il supporto laterale. Gli eleganti rivestimenti in nappa sono parte integrante dell'allestimento standard di SLK 55 AMG. E’ disponibile una gamma di quattro interessanti colori, con un elegante abbinamento di nero/rosso gullwing, una novità assoluta per la serie.

Versione PERFORMANCE AMG per gli amanti della sportività

SLK 55 AMG è disponibile a richiesta anche in Versione PERFORMANCE AMG. Realizzata dall’AMG PERFORMANCE STUDIO, questa versione prevede compo-nenti in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni. Il risultato è una guida ancora più sportiva per i veri amanti della pista.

Principali equipaggiamenti di SLK 55 AMG PERFORMANCE:

- Sistema frenante AMG ad elevate prestazioni, con dischi anteriori ventilati in composito e perforati da 360 x 32 mm, con pinze a sei pistoni.

- Dischi posteriori ventilati e perforati da 330 x 26 mm con pinze a 4 pistoni.

- Cerchi AMG in lega da 18 pollici adoppie razze, dimensioni 7,5 x 18 per pneumatici da 225/40 R 18 (anteriori) e 8,5 x 18 per pneumatici 245/35 R 18 (posteriori).

- Assetto AMG Performance

- Volante AMG Performance con diametro ridotto, con sezione inferiore ap-piattita e leve di comando in alluminio argento (e inserto in alluminio)

- Interni AMG con raffinate finiture ad effetto carbonio

- Velocità massima limitata a 280 km/h.

Ad eccezione del sistema frenante composito AMG ad alte prestazioni, tutti i com-ponenti della Versione Performance AMG possono essere ordinati anche singolar-mente.
Mercedes-Benz SLK 200 KOMPRESSOR 
Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	4 in linea

	Cilindrata
	cm³
	1796

	Alesaggio x corsa
	mm
	82 x 85

	Potenza nominale
	kW/CV
	135/184 a 5000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 2800-5000 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	8,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo, sovralimentazione


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a sei marce
	 

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco
	

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,27

4,46

2,61

1,72

1,25

1,00

0,84

-4,06
	


Assetto

	Avantreno
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti con controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici bitubo e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Retrotreno
	Asse a bracci multipli con anti-squat e controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici monotubo e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori (autoventilanti anteriori), freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera

	Cerchi
	7 J x 16 ET 34

	Pneumatici
	205/55 R 16 V 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2430

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1530/1541

	Lunghezza totale
	mm
	4103

	Larghezza totale
	mm
	1777

	Altezza totale
	mm
	1296

	Diametro di volta
	m
	10,5

	Volume bagagliaio max.*
	l
	300 (con hard-top aperto: 208)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1390

	Carico
	kg
	315

	Peso totale ammesso
	kg
	1705

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	70/9


Prestazioni e consumi

	
	
	Cambio manuale a 6 marce
	Cambio automatico a 5 marce

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,6
	7,9

	Velocità massima
	km/h
	236
	232

	Consumo totale (93/116/CE)
	l/100 km
	7,7
	8,0

	Emissioni di CO2
	g/km
	182
	190


* secondo il metodo di misurazione VDA.

Mercedes-Benz SLK 280 
Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	6 V

	Cilindrata
	cm³
	2996

	Alesaggio x corsa
	mm
	88,0 x 82,1

	Potenza nominale
	kW/CV
	170/231 a 6000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	300 a 2500-5000 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	11,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a sei marce
	 

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco
	

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,27

4,46

2,61

1,72

1,25

1,00

0,84

-4,06
	


Assetto

	Avantreno
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti con controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici bitubo e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Retrotreno
	Asse a bracci multipli con anti-squat e controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici monotubo e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori (autoventilanti e perforati anteriori), freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera

	Cerchi
	anteriori: 7 J x 16 ET 34; posteriori: 8 J x 16 ET 30

	Pneumatici
	anteriori: 205/55 R 16 W; posteriori: 225/50 R 16 W


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2430

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1526/1549

	Lunghezza totale
	mm
	4103

	Larghezza totale
	mm
	1788

	Altezza totale
	mm
	1296

	Diametro di volta
	m
	10,5

	Volume bagagliaio max.*
	l
	300 (con hard-top aperto: 208)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1455

	Carico
	kg
	315

	Peso totale ammesso
	kg
	1770

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	70/9


Prestazioni e consumi

	
	
	Cambio manuale a 6 marce
	Cambio automatico a 5 marce

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	6,3
	6,2

	Velocità massima
	km/h
	250
	250

	Consumo totale (93/116/CE)
	l/100 km
	9,3
	9,1

	Emissioni di CO2
	g/km
	220
	216


* secondo il metodo di misurazione VDA.

Mercedes-Benz SLK 350 
Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	6 V

	Cilindrata
	cm³
	3498

	Alesaggio x corsa
	mm
	92,9 x 86

	Potenza nominale
	kW/CV
	224/305 a 6500 giri/min

	Regime max. di rotazione
	giri/min
	7200

	Coppia nominale
	Nm
	360 a 4900 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	11,7 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a sei marce
	 

	Frizione
	
	Frizione monodisco a secco
	

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,07

4,46

2,61

1,72

1,25

1,00

0,84

-4,06
	


Assetto

	Avantreno
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti con controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici bitubo e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Retrotreno
	Asse a bracci multipli con anti-squat e controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici monotubo e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori (autoventilanti e perforati anteriori), freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera

	Cerchi
	Ant.: 7,5 J x 17 ET 36; post.: 8,5 J x 17 ET 30

	Pneumatici
	Ant.: 225/45 R 17 W; post.: 245/40 R 17 W


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2430

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1526/1549

	Lunghezza totale
	mm
	4103

	Larghezza totale
	mm
	1788

	Altezza totale
	mm
	1298

	Diametro di volta
	m
	10,5

	Volume bagagliaio max.*
	l
	300 (con hard-top aperto: 208)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1485

	Carico
	kg
	315

	Peso totale ammesso
	kg
	1800

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	70/9


Prestazioni e consumi

	
	
	Cambio manuale a 6 marce
	Cambio automatico a 5 marce

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	5,4
	5,4

	Velocità massima
	km/h
	250**
	250**

	Consumo totale (93/116/CE)
	l/100 km
	9,5
	9,2

	Emissioni di CO2
	g/km
	227
	219


* secondo il metodo di misurazione VDA; ** limitata elettronicamente.

Mercedes-Benz SLK 55 AMG 
Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	8 V

	Cilindrata
	cm3
	5439

	Alesaggio x corsa
	mm
	97 x 92

	Potenza nominale 
	kW/CV
	265/360 a 5750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	510 a 4000 giri/min

	Numero di giri max.
	giri/min
	6700

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore, HFM


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio automatico a sette marce con AMG-SPEEDSHIFT

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	3,06

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

-3,41


Assetto

	Avantreno 
	Asse McPherson a tre bracci oscillanti con controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	Asse a bracci multipli con anti-squat e controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, sistema antibloccaggio e Brake Assist, freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti e perforati, freno di stazionamento a leva, Electronic Stability Program ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera

	Cerchi
	anteriori: 7,5 J x 18; posteriori: 8,5 J x 18 

	Pneumatici
	anteriori: 225/40 R 18; posteriori: 245/35 R 18


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2430

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1524/1549

	Lunghezza totale
	mm
	4087

	Larghezza totale
	mm
	1794

	Altezza totale
	mm
	1271

	Diametro di volta
	m
	10,5

	Volume bagagliaio*
	l
	300 (con hard-top aperto: 208)

	Peso a vuoto sec. CE
	kg
	1540

	Carico
	kg
	310

	Peso complessivo ammesso
	kg
	1850

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	70/10


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	4,9

	Velocità massima
	km/h
	250**

	Consumo totale (93/116/CE)
	l/100 km
	12,0

	Emissioni di CO2
	g/km
	288


* secondo il metodo di misurazione VDA; ** limitata elettronicamente.
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