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Il nuovo Vito Mercedes-Benz: redditività, sostenibilità e comfort
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Versione breve 

Il nuovo Vito Mercedes-Benz
· Trazione: motori parsimoniosi e tecnologia BlueEFFICIENCY 

· Assetto: comfort di marcia superiore garantito dal nuovo assetto
· Interni: postazione di lavoro funzionale e confortevole 
· Esterni: il nuovo frontale sottolinea il carattere inconfondibile di Vito
Resistente, indistruttibile, affidabile: Vito Mercedes-Benz affronta ogni giorno i compiti più impegnativi e da oggi migliora ulteriormente le sue apprezzate caratteristiche: consumi più contenuti, maggiore ecocompatibilità, funzionalità e dinamica di marcia ottimizzate. Nuovi motori e nuovi cambi migliorano sensibilmente le prestazioni di Vito riducendo emissioni e consumi fino al 15%. L’assetto, completamente riprogettato, è studiato per le esigenze di ciascun modello. In tutte le versioni è stato migliorato comfort ed ergonomia della postazione di lavoro del conducente e, nel Vito Kombi, anche il vano passeggeri. Chi osserva il nuovo Vito lo riconosce immediatamente dal nuovo frontale, sapiente incontro tra lo stile delle moderne vetture con la Stella e la robustezza di un veicolo  commerciale.
Trazione: motori parsimoniosi e tecnologia BlueEFFICIENCY  

Grazie ai nuovi motori ed alla tecnologia BlueEFFICIENCY il nuovo Vito aumenta la redditività di ogni impresa con un sistema di trazione completamente nuovo, economico ed ecocompatibile. Tutti i motori soddisfano la normativa Euro 5 ed hanno consumi nettamente inferiori che determinano una diminuzione delle emissioni di CO2 fino al 15%. Consumi ed emissioni scendono ulteriormente equipaggiando il veicolo con la tecnologia BlueEFFICIENCY, disponibile a richiesta. BlueEFFICIENCY è un pacchetto unico nel mondo dei veicoli commerciali e comprende diverse soluzioni che contribuiscono sinergicamente alla riduzione di consumi ed emissioni (a richiesta per Vito Furgone e Mixto e di serie per Vito Kombi Crew e Shuttle (trasporto persone).
I nuovi quattro cilindri erogano una potenza di 70 kW (95 CV) su Vito 110 CDI, di 100 kW (136 CV) su Vito 113 CDI e di 120 kW (163 CV) su Vito 116 CDI.  L’aumento di potenza della motorizzazione da 100 kW (136 CV), evidenzia rispetto alla motorizzazione precedente, un miglioramento del 17% (+ 15 kW/20 CV), da 85 kW/116 CV a 100 kW/136 CV.
Inoltre, grazie ai nuovi controalberi di equilibratura, i motori sono caratterizzati da una notevole silenziosità di marcia. Tutti i motori diesel sono dotati di catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato e sistema di ricircolo dei gas di scarico raffreddato. Grazie all’ottimizzazione della spaziatura dei rapporti, il nuovo cambio manuale a sei marce ECO Gear permette ottime prestazioni e valori contenuti di consumi ed emissioni.
In fatto di prestazioni, i propulsori 4 cilindri diesel sono superati solo dal V6 di Vito 122 CDI, che si distingue per comfort di marcia, potenza ed elasticità: con i suoi 165 kW (224 CV) è ancora più grintoso, parco nei consumi ed ecocompatibile. Vito 126, infine, è dotato di un V6 benzina da 190 kW (258 CV) e vanta prestazioni e comfort superiori.

Nuovo assetto ancora più stabile: comfort di marcia ‘su misura’
Fin dall’inizio dell’attuale Serie, Vito Mercedes-Benz è stato equipaggiato con la trazione posteriore ottenendo dinamica di marcia e maneggevolezza superiori. Il nuovo Vito si avvale di un assetto riconfigurato ex novo e perfettamente armonizzato. Sia l’asse anteriore che quello posteriore hanno ormai in comune con i modelli precedenti solo la struttura di base. Vito costituisce oggi, nella sua categoria, un nuovo punto di riferimento in fatto di resistenza alle sollecitazioni, stabilità, comfort e sicurezza di marcia. Vito Furgone/Mixto e Vito Kombi sono dotati di un asse posteriore configurato su misura in base alle esigenze di ciascun impiego. Alti standard di sicurezza e diversi sistemi di assistenza alla guida di serie permettono a Vito di mantenere il suo ruolo di trend setter del segmento.

Interni: postazione di lavoro funzionale e confortevole 

Comandi sempre più facili, maggiore comfort ed un’atmosfera ancora più esclusiva: ecco come sintettizare le numerose novità negli interni di Vito.

La temperatura interna all’interno dell’abitacolo ha sempre rappresentato un elemento importante per garantire il comfort all’interno di un veicolo da lavoro. Per questo la configurazione standard dell’intera gamma è stata arricchita con il climatizzatore anteriore TEMPMATIC. Fanno eccezione le versioni Furgone e Mixto con motorizzazione da 70 kW (95 CV) e le versioni Kombi Crew, più votate all’essenzialità e alla funzionalità e per le quali tale equipaggiamento rimane disponibile a richiesta. 
Vito vanta la massima facilità d’impiego, sono nuovi, fra gli altri, la leva del cambio, i tasti del quadro comandi superiore della consolle ed il gruppo comandi sul tetto (a richiesta). Numerosi sono i nuovi equipaggiamenti che lo rendono ancora più raffinato estendendone le possibilità di personalizzazione. Sono disponibili a richiesta, per tutte le versioni di Vito, un volante multifunzione a quattro razze con nuovi tasti di comando e modanature cromate opache ed una nuova generazione di autoradio. Per i passeggeri posteriori di Vito Kombi (Crew e Shuttle) è disponibile (a richiesta) il Rear Seat Entertainment, che costituisce una valida fonte di informazione e intrattenimento: dai film alle presentazioni per i partner di lavoro. Il nuovo allestimento cromatico dei rivestimenti interni, e la nuova illuminazione interna valorizzano l’estetica del vano posteriore di Vito Kombi  (Crew e Shuttle) ed aumentano ulteriormente la sua già notevole funzionalità.
Esterni: il nuovo frontale sottolinea il carattere inconfondibile di Vito
Anche gli esterni di Vito cambiano. Il frontale, ancora più grintoso, ricorda lo stile delle moderne vetture Mercedes-Benz mostrando, allo stesso tempo, la robustezza di un veicolo industriale. La griglia del radiatore è incorniciata da nuovi fari, nell’alloggiamento dei quali sono integrate le luci diurne di serie ed i fendinebbia. La nuova generazione di Vito è disponibile a richiesta con gruppi ottici composti da, Fari diurni a LED, fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta e fari attivi statici, oltre ad un impianto tergilavafari. Anche il paraurti anteriore del Vito è stato rinnovato e valorizzato nel design, la finitura superficiale ruvida sottolinea la robustezza del Vito. Il paraurti è disponibile a richiesta verniciato in tinta con la carrozzeria (serie su Vito Kombi Shuttle) e con superficie liscia per le versioni Vito Furgone, Mixto e Kombi Crew.
Motore e trazione: consumi ed ecocompatibilità senza confronti
· Quattro cilindri CDI: robusto, parco nei consumi, pulito, potente e silenzioso
· Massimo comfort di marcia grazie ai controalberi di equilibratura 
· Gruppi secondari ‘adattivi’ contribuiscono all’economia di esercizio
· Perfettamente armonizzato: il cambio manuale a sei marce ECO Gear
· Tecnologia BlueEFFICIENCY: riduzione di consumi ed emissioni
· Trazione integrale 4x4 ulteriormente perfezionata
Parco nei consumi, ecocompatibile, potente e confortevole per il guidatore: ecco le caratteristiche di un moderno veicolo per professionisti. Le stesse caratteristiche dei motori diesel che equipaggiano Vito Mercedes-Benz, già apprezzati in centinaia di migliaia di esemplari, sia su Sprinter che sulle autovetture con la Stella. Vito segna nuovi punti di riferimento in fatto di contenimento dei consumi ed eco compatibilità. Con il pacchetto BlueEFFICIENCY a richiesta (di serie su Vito Kombi (trasporto persone), consumi ed emissioni si riducono ulteriormente fino a raggiungere valori record. 
Tutti i motori diesel sono dotati di catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato e sistema di ricircolo dei gas di scarico raffreddato. Il nuovo cambio manuale ECO Gear si distingue per l’ottimizzata spaziatura dei rapporti, per le ottime prestazioni ed i bassi valori di consumi ed emissioni. Vito è l’unico modello della sua categoria dotato di serie di cambio a sei marce per tutte le versioni a quattro cilindri. Vito Mercedes-Benz convince per l’eccellente capacità di spunto e per i consumi contenuti, l’ecocompatibilità ed il comfort di marcia. Il modello di punta è il V6 di Vito 122 CDI, che soddisfa le massime aspettative in fatto di comfort di marcia, potenza e ripresa è diventato ancora più grintoso, parco nei consumi ed ecocompatibile. Insieme alla potenza dei motori, cambiano anche le relative denominazioni commerciali dei modelli di Vito.
Quattro cilindri CDI: robusto, economico, pulito, potente e silenzioso
Protagonista della nuova generazione di motori é il modello a quattro cilindri in linea con la sigla OM 651. Su Vito Mercedes-Benz è disponibile in tre livelli di potenza:

· Vito 110 CDI*
Potenza: 70 kW (95 CV) a 3.800 giri/min
Coppia massima: 250 Nm a 1.200-2.400 giri/min
Velocità massima: 158 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 18,1 secondi
Ripresa 60-100 km/h in quinta marcia e 80-120 km/h in sesta marcia: 14,0/20,5 secondi
· Vito 113 CDI* 
Potenza: 100 kW (136 CV) a 3.800 giri/min
Coppia massima: 310 Nm a 1.400-2.600 giri/min
Velocità massima: 176 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 13,4 secondi
Ripresa 60-100 km/h in quinta marcia e 80-120 km/h in sesta marcia: 12,5/18,2 secondi
· Vito 116 CDI* 
Potenza: 120 kW (163 CV) a 3.800 giri/min
Coppia massima: 360 Nm a 1.600-2.400 giri/min
Velocità massima: 191 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 11,5 secondi
Ripresa 60-100 km/h in quinta marcia e 80-120 km/h in sesta marcia: 10,0/14,6 secondi
* I Dati relativi ai consumi ed emissioni sono in corso di omologazione     
Rispetto al modello precedente, potenza e coppia sono aumentate, allo stesso tempo sono stati sensibilmente ridotti i consumi e le emissioni di CO2, fino al 15% a seconda della versione di motore. Così Vito non solo raggiunge - in termini assoluti - dei valori sorprendenti per le sue dimensioni e peso, ma, nella sua categoria, si posiziona nettamente un gradino più in alto della concorrenza.

Robusto comando degli alberi a camme mediante catena
Questi valori straordinariamente bassi di consumi ed emissioni di CO2 sono da ricondurre fondamentalmente alla più moderna tecnica motoristica. Il propulsore a corsa lunga, con alesaggio di 83 mm e corsa di 99 mm, vanta una sorprendente capacità di ripresa grazie alla coppia elevata. I due alberi a camme in testa, tramite bilancieri a rulli con compensazione idraulica del gioco valvole, azionano un totale di 16 valvole di aspirazione e scarico.

Il comando degli alberi avviene con una combinazione di ingranaggi dentati e catena che costituisce un modello di straordinaria robustezza: un vantaggio soprattutto nel duro impiego professionale con forti sollecitazioni e lunghe percorrenze chilometriche.

L’iniezione del carburante è affidata al sistema common rail ed avviene con estrema precisione grazie ad elettrovalvole particolarmente durevoli ed iniettori a sette fori con un massimo di cinque iniezioni per ogni ciclo di combustione. Ciò determina, tra l’altro, un leggero aumento della pressione ed una buona silenziosità di funzionamento del motore. La pressione di iniezione massima raggiunge i 1.800 bar.

La sovralimentazione è affidata a un turbocompressore con turbina a geometria variabile, che si contraddistingue per il notevole rendimento ed una risposta rapida ai movimenti dell’acceleratore. La coppia massima è disponibile a regimi molto bassi ed è distribuita su un ampio range: un ulteriore vantaggio nell’impiego professionale, in cui le doti di ripresa sono essenziali. Il quattro cilindri ha un regime utile straordinariamente ampio, dai 1.000 ai 4.000 giri il propulsore ‘spinge forte’ assecondando ogni esigenza del pilota. In questa categoria di veicoli, nessun altro motore diesel raggiunge tali valori.

Massimo comfort di marcia grazie ai controalberi di equilibratura 
Chi guida un veicolo commerciale Mercedes-Benz non deve certo rinunciare al comfort: l’iniezione common rail, l’albero motore fucinato a cinque supporti dalle vibrazioni contenute e il comando posteriore dell’albero a camme sono i principali responsabili dell’elevata regolarità e silenziosità di funzionamento del motore. Tutti i modelli a quattro cilindri, inoltre, si avvalgono dell’albero controrotante Lanchester: sotto il basamento, azionati da ruote dentate cilindriche, si trovano due alberi che ruotano in senso contrario. I modelli Mercedes-Benz sono gli unici veicoli commerciali dotati di controalberi di equilibratura su tutti i motori a quattro cilindri: il comfort è una priorità per ogni veicolo con la Stella.
Gruppi secondari ‘adattivi’ contribuiscono all’economia di esercizio

Gli ingegneri progettisti hanno dedicato una particolare attenzione anche all’ottimizzazione dei gruppi secondari. La pompa dell’olio, per esempio, è una pompa a palette a comando elettrico che regola autonomamente la sua portata in base alla necessità, proprio come la pompa d’alimentazione. Anche la pompa del liquido di raffreddamento funziona in base alla reale necessità, contribuendo a un’ulteriore diminuzione dei consumi. Lo stesso vale per la gestione della batteria: l’alternatore carica solo quando necessario.
Perfettamente armonizzato: il cambio manuale a sei marce ECO Gear

Per la trasmissione, tutti i Vito con motore diesel a quattro cilindri sono dotati di serie del nuovo cambio manuale a sei marce ECO Gear, che contribuisce in modo decisivo a ridurre i consumi e ad aumentare ulteriormente il dinamismo di Vito CDI. La sua principale caratteristica è la spaziatura dei rapporti particolarmente ridotta, con una prima marcia corta (i=5,076) ed una sesta lunga (i=0,675).

Il principio costruttivo tiene conto di situazioni tipiche come lo spunto in salita a pieno carico e con rimorchio carico, così come i lunghi percorsi in autostrada. A livello generale, il regime è stato nettamente ridotto, a vantaggio di consumi ed emissioni minori. Anche il comfort di marcia è sensibilmente migliorato.

In alternativa, per Vito è disponibile il cambio automatico a cinque rapporti, particolarmente confortevole ed è di serie su Vito 122 CDI, Vito 126 e versioni a trazione integrale.
V6 CDI: potenza ed elasticità ottimizzate
Il V6 del Vito 122 CDI è un capolavoro della tecnica motoristica Mercedes-Benz, è l’unico sei cilindri montato su un veicolo commerciale e raggiunge una potenza straordinaria per il segmento. Il motore presenta il basamento in alluminio con angolo a V di 72 gradi tra le bancate. Grazie allo sfalsamento dei perni di manovella, questo propulsore è il diesel più silenzioso della sua categoria. Tra le principali peculiarità tecniche i quattro alberi a camme in testa con comando a catena e l’iniezione common rail con iniettori piezoelettrici ad otto fori, che assicurano la massima nebulizzazione del carburante. 

Nella sua versione più recente il motore rispetta la normativa Euro 5 e vanta una potenza maggiorata a 165 kW (224 CV) (+ 10%) ed una notevole coppia (440 Nm). Allo stesso tempo sono stati sensibilmente ridotti, del 5% circa, il consumo di carburante e le emissioni di CO2, che, in rapporto alle prestazioni del Vito 122 CDI, si fermano ad un livello sorprendentemente basso. Tra le novità del V6 vale la pena di citare la pressione di iniezione massima di 1.600 bar. Di seguito i principali dati tecnici:

· Vito 122 CDI*

Potenza: 165 kW (224 CV) a 3800 giri/min
Coppia massima: 440 Nm a 1400-2800 giri/min
Velocità massima: 201 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 9,1 secondi
Con le sue prestazioni entusiasmanti, il comfort di marcia impareggiabile ed i bassi valori di consumi ed emissioni, Vito 122 CDI soddisfa le più alte aspettative. Il motore è disponibile solo in abbinamento al cambio automatico, particolarmente confortevole e collaudato.

Vito 126: potente ed ecocompatibile
Con il suo propulsore V6 a benzina Vito 126 costituisce una classe a sé. L’erogazione di potenza e la silenziosità di marcia di questo sei cilindri sono al top tra i veicoli commerciali. Nella sua versione più recente Vito 126 rispetta la normativa Euro 5. Anche in questo caso la trasmissione è affidata ad un cambio automatico. Di seguito i dati principali:
· Vito 126 
Potenza: 190 kW (258 CV) a 5.900 giri/min
Coppia massima: 340 Nm a 2.500-4.000 giri/min
* I Dati relativi ai consumi ed emissioni sono in corso di omologazione     

Tecnologia BlueEFFICIENCY: riduzione di consumi ed emissioni
Annunciata alla IAA Veicoli Industriali 2008 nell’ambito di uno Studio, la tecnologia BlueEFFICIENCY è oggi realtà: disponibile a richiesta su Vito Furgone  e Mixto Lamierato e Vetrato;  è di serie su Vito Kombi Crew e Shuttle trasporto persone. La tecnologia BlueEFFICIENCY si riconosce da una targhetta sotto il montante anteriore. Il pacchetto comprende: funzione ECO-start /stop (non disponibile con il cambio automatico), pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, pompa del servosterzo ECO, indicatore della marcia consigliata (non disponibile con cambio automatico), indicatore del livello della batteria e Pompa dell’alimentazione regolata.
Il pacchetto BlueEFFICIENCY abbina sostenibilità e contenimento dei consumi, riduce ulteriormente i consumi già bassi di Vito. che scendono, a seconda di modello e motorizzazione, di 0,2-0,3 litri/100 km (6,75 g/km CO2).

Contribuiscono alla sostenibilità ed al contenimento dei consumi di Vito anche i lunghi intervalli di manutenzione. Il sistema di manutenzione ASSYST, di serie, calcola gli intervalli di cambio olio in modo flessibile, in base all’impiego. 
Trazione integrale 4x4 ulteriormente migliorata
Il Vito 4x4, con trazione integrale permanente e ripartizione variabile della forza tramite il sistema 4ETS, si avvale a sua volta di numerose innovazioni. Il nuovo supporto a tre punti del differenziale anteriore ed un maggiore volume dell’olio riducono le vibrazioni e l’usura della trazione integrale. La dentatura obliqua del differenziale migliora la silenziosità di marcia. Il Vito 4x4 continua a essere disponibile solo in abbinamento con i due maggiori livelli di potenza del motore diesel quattro cilindri e con cambio automatico (Vito 113 CDI/116 CDI 4x4). Anche il Vito 4x4 soddisfa ora la norma sui gas di scarico Euro5/III.
Assetto e sicurezza: personalizzati per Furgone, Mixto e Kombi
· Assetto riprogettato ex novo per le esigenze delle diverse versioni
· Comportamento di marcia stabile, confortevole e sicuro
· Freni ad alte prestazioni e sistemi di sicurezza al top
Fin dall’inizio della produzione della Serie attuale, Vito Mercedes-Benz è stato equipaggiato con la trazione posteriore, a vantaggio di una migliore dinamica di marcia e maneggevolezza. Il nuovo Vito convince per l’assetto riconfigurato ex novo, armonizzato con le esigenze del trasporto di passeggeri e merci, che stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di comfort e sicurezza di marcia. Elevati livelli di sicurezza e sistemi di assistenza alla guida di serie al top del segmento.

Assetto riprogettato ex novo per le esigenze delle diverse versioni

L’asse anteriore del Vito è stato completamente rinnovato e, come la precedente versione, adotta sospensioni a ruote indipendenti con montanti telescopici. Dalle molle di sospensione agli scodellini delle molle, dai cuscinetti di spinta al duomo dei montanti telescopici, dai bracci oscillanti alla barra stabilizzatrice, entrambi con i relativi supporti: tutti questi elementi sono nuovi. La modifica dell’assetto assicura un migliore comportamento di marcia. Inoltre, lo sterzo si avvale di una nuova mappatura ottimizzata.
Per l’asse motore posteriore la situazione è analoga. Anche in questo caso è stata mantenuta l’affermata struttura di base con sospensioni a ruote indipendenti su bracci obliqui: i progettisti hanno completamente riprogettato le molle, le molle supplementari e gli ammortizzatori, oltre a modificare il supporto degli ammortizzatori. Un’altra novità è l’alloggiamento dei bracci particolarmente confortevole con separazione delle forze longitudinali e laterali sull’asse anteriore. Nuova è anche la barra stabilizzatrice, compresi i supporti.

L’asse posteriore è configurato in modi diversi per i vari modelli, in base alle loro diverse esigenze e condizioni di impiego: su Vito Furgone e Mixto la priorità è l’assoluta robustezza ed il massimo rendimento, mentre sul Vito Kombi sospensioni e ammortizzatori sono configurati per offrire il massimo comfort ai passeggeri.

Comportamento di marcia stabile, confortevole e sicuro
Il Vito, in tutte le sue versioni, non vanta solo una guida precisa, affidabile e sicura, ma raggiunge anche valori di punta in termini di comfort e silenziosità. Piacere di guida, sicurezza e comfort di marcia sono ai massimi livelli. Un livello più alto è raggiungibile solo con le sospensioni pneumatiche posteriori (a richiesta), disponibili di primo equipaggiamento, che comprendono la regolazione automatica del livello sull’asse posteriore.
Nuove varianti peso in base alla versione
Per il nuovo Vito Mercedes-Benz è stato aumentato il peso totale a terra. La nuova variante di serie per la versione Furgone ammonta ora a 2,80 t, mentre per tutte le versioni Mixto e Kombi trasporto persone il peso totale a terra è pari a 3,05 t. Per il Furgone sono inoltre disponibili a richiesta, i pesi totali a terra di 2,5t, 3,05t ed il nuovo 3,2 t.
Freni ad alte prestazioni e sistemi di sicurezza al top
Il Vito Mercedes-Benz vanta equipaggiamenti di serie al top in fatto di sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida. Tutti i modelli sono dotati di un impianto frenante con freni a disco su tutte le ruote, potenti e con ottime proprietà anti-fading, della ripartizione elettronica della forza frenante (EBV) e di luci di stop adattive con segnale lampeggiante di frenata d’emergenza.

Inoltre Vito è dotato di numerosi sistemi di sicurezza invisibili.L’Electronic Stability Program ESP ®con sistema antibloccaggio ABS, regolazione antislittamento ASR e Brake Assist BAS è di serie per tutti i modelli di Vito. Ed in particolare sul  nuovo Vito è ora di serie anche il sistema di assistenza in fase di spunto (AAS). In presenza del gancio di traino, disponibile di primo impianto, la stabilizzazione del rimorchio (o Trailer Stability Assist, “TSA”) è di serie. Ai numerosi equipaggiamenti si aggiungono quelli disponibili a richiesta il controllo automatico della pressione pneumatici, il sistema di ausilio alle manovre di parcheggio PARKTRONIC e una telecamera posteriore per la retromarcia assistita.

Equipaggiamenti per la sicurezza 
In caso di incidente, anche gli equipaggiamenti di sicurezza di Vito Mercedes-Benz sono all’altezza delle maggiori aspettative. I sedili lato guida e passeggero sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti regolabili in altezza, pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta, oltre che di segnalazione delle cinture non allacciate e poggiatesta a due vie. Sono di serie anche gli airbag lato guida e passeggero (solo lato guida sul Furgone). A richiesta sono disponibili i sidebag per il torace e i windowbag. Tutti i sedili passeggeri sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti integrate e poggiatesta a due vie. Un aspetto particolarmente importante se si trasportano bambini, per esempio su taxi o in caso di utilizzo privato: una targhetta sui sostegni laterali di Vito Kombi e Vito Mixto indica ora i punti di ancoraggio standardizzati dei seggiolini per bambini. 

Cockpit e interni: funzionalità ed estetica perfezionate
· Comandi riprogettati in ogni dettaglio
· Nuovi equipaggiamenti al servizio del conducente
· Informazione per il conducente, intrattenimento per i passeggeri 
· Nuovi materiali e nuovi colori nell’abitacolo
· Novità: le versioni CREW e SHUTTLE di Vito Kombi
La lista dei nuovi equipaggiamenti degli interni del Vito Mercedes-Benz è lunga, ma si può riassumere con due concetti fondamentali: più comfort ed un’atmosfera ancora più esclusiva. Un veicolo commerciale con la Stella è speciale anche per il suo conducente.

Comandi riprogettati in ogni dettaglio
La configurazione chiara ed ordinata della plancia portastrumenti di ottima leggibilità è rimasta invariata, poiché ci sono cose che è difficile migliorare. La leva del cambio è stata ridisegnata, in base alla versione il pomello è decorato con una targhetta lucidata a specchio e bordi cromati. Nel quadro comandi superiore della consolle, gli interruttori basculanti sono stati sostituiti da tasti, che risultano più intuitivi e al tempo stesso migliorano l’estetica. Il riscaldamento dei sedili funziona ora su tre livelli invece che su due, per una maggiore precisione. A seconda della versione di equipaggiamento, il gruppo comandi sul tetto presenta ora due luci di lettura. Sul Vito Kombi anche lo scambiatore di calore supplementare e il climatizzatore posteriore, sono dotati di nuovi comandi con un display. Quest’ultimi sono disponibili a richiesta per il Vito Crew e mentre sono parte della serie per la versione Shuttle.
Nuovi equipaggiamenti al servizio del conducente
I nuovi equipaggiamenti rendono il Vito più raffinato, ne permettono una migliore personalizzazione e soprattutto assistono il guidatore nel suo lavoro. Su tutte le motorizzazioni (ad eccezione della motorizzazione da 70 kW/95 CV e per le versioni Kombi Crew)  è stato aggiunto fra gli equipaggiamenti di serie: il climatizzatore anteriore TEMPMATIC. 
Inoltre, in abbinamento con il sistema COMAND, è disponibile a richiesta una pratica telecamera posteriore per la retromarcia assistita, con cui si possono evitare i piccoli danni durante le manovre. L’obiettivo è integrato nella mascherina della targa del portellone posteriore. Se si inserisce la retromarcia, le immagini della telecamera vengono visualizzate sullo schermo del COMAND.
Il Vito è dotato a richiesta di un volante multifunzione a quattro razze con nuovi tasti di comando e modanature cromate opache, analogo al volante della Classe C Mercedes-Benz.

Informazione per il conducente, intrattenimento per i passeggeri
Tutte le versioni del Vito sono dotate di una nuova generazione di autoradio (a richiesta) che garantisce livelli di informazione e di intrattenimento perfetti: un kit vivavoce Bluetooth integrato e un lettore CD/DVD sono compresi nell’equipaggiamento, così come il collegamento per altri apparecchi. Le versioni di punta dei sistemi audio si avvalgono di comandi vocali di nuova generazione, cioè del VOICETRONIC per autoradio, lettore CD o CD-Changer e sistema di navigazione. Oltre al kit vivavoce Bluetooth è disponibile la nuova telefonia Comfort, con consolle portatelefono fissa, antenna sul tetto e ottima qualità audio.

Il Rear Seat Entertainment è la novità che offre fonti di intrattenimento e informazione per i passeggeri posteriori del Vito Kombi Crew e Shuttle. Da un film avvincente a un’interessante presentazione per i partner di lavoro, il Vito soddisfa anche queste tipologie di esigenze. Se necessario, viene fornito già di primo impianto con cablaggio e possibilità di fissaggio di apparecchi nel padiglione. Mercedes-Benz Accessories mette a disposizione un monitor ripiegabile con lettore DVD e cuffie a infrarossi. Il montaggio va eseguito presso le officine autorizzate Mercedes-Benz.
Nuovi materiali e nuovi colori nell’abitacolo
I sedili del Vito sono impreziositi da nuovi rivestimenti raffinati. Al piano di seduta e allo schienale rivestiti nel discreto tessuto ‘Lima’ si aggiungono i sostegni laterali neri. I rivestimenti laterali in pelle sintetica sottolineano la robustezza del Vito. I sedili sono disponibili a richiesta in una versione completamente rivestita in pelle sintetica antracite.
Un nuovo allestimento cromatico dei rivestimenti interni valorizza l’estetica del Vito: ora tutto il cockpit è di color antracite. Lo stesso vale per il Vito Kombi e a richiesta per il Vito Mixto Lamierato, per i rivestimenti laterali nel vano posteriore.

Per il vano posteriore del Vito sono disponibili nuove luci interne. Sono montate negli alloggiamenti delle maniglie di sostegno, insieme a spot di lettura attivabili individualmente dal look raffinato e moderno in vetro trasparente con cornice cromata.

Gli interni sono stati configurati con la massima cura, come testimoniano anche particolari, come la nuova maniglia interna della porta scorrevole, solo in apparenza di poca importanza. Grazie alla sua diversa posizione, la maniglia risulta ora più facile da raggiungere e da azionare. Le guide per i sedili posteriori sono ora dotate di guarnizioni in gomma. Oltre al look più elegante del pianale, i sedili sono più facili da smontare e da disporre in posizione orizzontale.
Novità: le versioni CREW e SHUTTLE di Vito Kombi
La nuova versione Kombi, ora disponibile, è il Vito CREW. È destinato agli impieghi in cui la robustezza è prioritaria rispetto a un ricco equipaggiamento, per esempio nell’edilizia. E il target comprende in primo luogo i Clienti più attenti ai costi. Il Vito CREW sostituisce il precedente Vito Kombi. Rispetto al predecessore, Mercedes-Benz ha valorizzato l’equipaggiamento con rivestimenti interni più pregiati. Il Vito CREW è disponibile solo in abbinamento con motori diesel CDI con potenza di 70 kW (95 CV) e 100 kW (136 CV), quest’ultimo disponibile anche nella versione a trazione integrale. Alcuni degli equipaggiamenti a richiesta si limitano a panche posteriori, climatizzatore, gancio di traino, volante multifunzione, mancorrenti sul tetto, autoradio e pneumatici per tutto l’anno.
Un’altra novità è il Vito SHUTTLE. Questa versione raffinata del Kombi è destinata a una Clientela più esclusiva. I principali equipaggiamenti di serie comprendono climatizzatore regolato TEMPMATIC (anteriore e posteriore), sedili Comfort lato guida e passeggero, cockpit con superficie Softtouch, panche posteriori Comfort, paraurti in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega da 16”.
Esterni e carrozzeria: novità per un look ancora più grintoso
· Nuovo frontale dinamico e grintoso
· Nuovi optional: fari bixeno e fari diurni a LED 
· Nuovo paraurti con superficie ruvida 
· Estrema versatilità garantita dalle numerose versioni 
Nello stile dei veicoli commerciali Mercedes-Benz, la tecnologia più robusta ed affidabile è ‘contenuta’ in una veste elegante. La nuova generazione si distingue nettamente dai modelli precedenti, e non solo nei motori: Mercedes-Benz ha rinnovato in modo sistematico anche gli esterni, che evidenziano il carattere grintoso del nuovo Vito.
Nuovo frontale dinamico e grintoso
Il nuovo Vito è ancora più grintoso già nel frontale, che abbina lo stile degli attuali modelli di autovetture con la Stella alla robustezza di un veicolo industriale. La griglia del radiatore è suddivisa da due lamelle, dietro cui si trova una griglia a rombi nera dal look sportivo. La griglia del radiatore è incorniciata da nuovi fari riflettenti con un design inconfondibile. Il catarifrangente è stato ingrandito, a vantaggio della luminosità. Nell’alloggiamento dei fari sono integrate le luci diurne ed i fendinebbia.

Nuovi optional: fari bixeno e fari diurni a LED 

Per il Vito della nuova generazione sono ora disponibili a richiesta gruppi ottici composti da, Fari diurni al LED, fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta e fari attivi statici, oltre all’impianto tergilavafari. La funzione di assistenza alla svolta si attiva con la leva degli indicatori di direzione e opera fino a una velocità di 70 km/h. I fari attivi, a seconda dell’angolo di sterzata, funzionano tra i 40 e i 70 km/h.

Nuovo paraurti con superficie ruvida 

Un’altra novità è il paraurti anteriore di Vito, anch’esso reso più prezioso grazie al look a griglia. La superficie ruvida e resistente sottolinea la robustezza del veicolo. Per tutte le versioni di Vito il paraurti è disponibile a richiesta verniciato in tinta con la carrozzeria e con superficie liscia.

Anche nelle fiancate il Vito vanta parecchie novità. I nuovi parafanghi in acciaio con zincatura integrale sono perfettamente sagomati e presentano quindi la massima precisione dimensionale. Gli specchi retrovisori di nuova configurazione permettono un campo visivo più ampio per una maggiore sicurezza. Il loro alloggiamento però è più piccolo e quindi più elegante.
A rinnovare il look del Vito è anche la gamma delle vernici con nuovi colori che completano gli interventi apportati agli esterni.

Estrema versatilità garantita dalle numerose versioni 
Il Vito Mercedes-Benz si conferma l’unico modello nella sua categoria disponibile in tre lunghezze:

· Vito Compact,
lunghezza 4.763 mm, passo 3.200 mm,

· Vito Long,
lunghezza 5.008 mm, passo 3.200 mm, sbalzo prolungato,

· Vito Extra-long,
lunghezza 5.238 mm, passo 3.430 mm, sbalzo prolungato.

Vi si aggiungono varie versioni di peso, combinazioni di porte e il Vito Long con tetto alto. Il Vito Mercedes-Benz è disponibile per la massima versatilità nelle versioni Furgone, Kombi Crew e Shuttle con svariate configurazioni dei sedili e Mixto lamierato e vetrato, con omologazione in categoria N1 (Autocarro). Tutte e tre le versioni di base sono disponibili in tre lunghezze. Completano l’offerta del Vito, all’insegna della versatilità, modelli su misura e pacchetti di equipaggiamenti per i settori di impiego più disparati.

Un vantaggio di tutte le versioni del Vito Mercedes-Benz è la loro assoluta idoneità all’uso quotidiano. Con un’altezza complessiva di soli 1,90 m, ogni Vito con trazione posteriore e tetto normale circola senza problemi nei normali garage, autosilo e impianti di autolavaggio. Grazie ai vantaggi costruttivi della trazione posteriore, anche le versioni Long del Vito vantano una notevole maneggevolezza.
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti Internet:
media.mercedes-benz.it e media.daimler.com
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