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Riconoscimenti per i sistemi PRE-SAFE® e PRE-SAFE® Brake
Mercedes-Benz riceve due “Euro NCAP Advanced Rewards”
L'ente indipendente europeo per la valutazione dei sistemi di sicurezza Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) ha conferito a Mercedes-Benz ben due riconoscimenti nell'ambito del nuovo programma “Euro NCAP Advanced”. Sono stati premiati il sistema di protezione degli occupanti PRE-SAFE® ed il sistema di assistenza PRE-SAFE® Brake. Al Salone dell'Automobile di Parigi il Dott. Michiel van Ratingen, Segretario Generale di Euro NCAP, ha consegnato i premi al Prof. Dott. Ing. Rodolfo Schöneburg ed al Dott. Jörg Breuer, rispettivamente responsabili Passive Safety and Vehicle Functions ed Active Safety di Mercedes-Benz Cars. 

Il nuovo premio, introdotto per completare il noto schema di valutazione a cinque stelle Euro NCAP, riconosce l’impegno delle Case automobilistiche i cui sistemi offrano “vantaggi scientificamente provati sul fronte della sicurezza” e di cui non si sia potuto tener conto in base allo schema di valutazione precedentemente utilizzato. “Siamo estremamente lieti di ricevere questo premio”, dichiara il Prof. Schöneburg, “poiché conferma la validità della filosofia che perseguiamo sul fronte della sicurezza a livello globale; dopo l'impegno dimostrato sul fronte della protezione degli occupanti - nell'ottica di una ‘Real Life Safety’ - ci stiamo concentrando soprattutto su soluzioni che evitino il verificarsi di incidenti stradali e favoriscano la riduzione delle loro conseguenze”.
Mercedes-Benz è stata la prima Casa automobilistica ad offrire fin dal 2002 il sistema PRE-SAFE®, un sistema di protezione preventiva per gli occupanti che, nel caso venga rilevato un possibile rischio di incidente, interviene subito con misure di protezione preventive per gli occupanti della vettura.  L'importanza e l'efficacia della protezione preventiva degli occupanti sono dimostrate da studi effettuati in occasione dei crash test. Ad esempio, nel caso del pretensionamento delle cinture di sicurezza le sollecitazioni si riducono e sia il guidatore che il passeggero anteriore vengono trattenuti in modo ottimale sui rispettivi sedili, prima della collisione (ad esempio a seguito di una frenata in emergenza), inoltre, non vengono ‘spinti’ in avanti come normalmente accadrebbe. Durante questi test le sollecitazioni a carico della testa si sono ridotte di circa il 30% e nella zona del collo di circa il 40%. 
Nel 2006, Mercedes-Benz ha raggiunto un altro importante traguardo nello sviluppo dei sistemi di sicurezza con il sistema PRE-SAFE® Brake, che consente alle vetture della Casa di Stoccarda di frenare in modo ‘autonomo’ in caso di pericolo imminente di collisione frontale. Dal 2009 Mercedes-Benz impiega il sistema nella sua versione più avanzata: se il guidatore non reagisce neanche dopo la parziale frenata effettuata in modo automatico, il sistema PRE-SAFE® Brake con tecnologia radar - circa 0,6 secondi prima della collisione riconosciuta come inevitabile - effettua una frenata di emergenza, riducendo sensibilmente la gravità dell'impatto.
PRE-SAFE®: riconoscimento del rischio d’incidente e protezione preventiva degli occupanti
Per Mercedes-Benz la protezione degli occupanti inizia prima del verificarsi di un incidente. Se ne occupa il sistema PRE-SAFE®, brevettato dalla Casa e previsto di serie su Classe E, M, R, GL, S, CL e CLS. Su Classe C e su Classe GLK è disponibile a richiesta.
Proprio come gli esseri viventi che quando si trovano in pericolo reagiscono istintivamente e cercano protezione, il sistema PRE-SAFE®, quando rileva il possibile verificarsi di un incidente, attiva preventivamente misure protettive per gli occupanti della vettura facendo sì che, in caso di collisione, le cinture di sicurezza e gli airbag possano svolgere al meglio la loro funzione. Il riconoscimento preventivo di possibili incidenti è reso possibile dalla ‘comunicazione’ dei diversi sistemi di sicurezza attiva e passiva: la protezione preventiva degli occupanti è collegata con i sistemi BAS, il programma elettronico di stabilità ESP® e con altri sistemi di assistenza alla guida i cui sensori rilevano eventuali situazioni di guida e di traffico critiche e, nell'arco di pochi millesimi di secondo, inviano le relative informazioni alle centraline elettroniche. Tutti i dati rilevati dai sensori vengono utilizzati anche dal sistema PRE-SAFE®. 
Ad esempio, quando il sistema PRE-SAFE® riconosce che la vettura sta per sbandare o che il guidatore dovrà frenare a fondo oppure che il sistema PRE-SAFE® Brake è entrato in funzione, inizia a portare il sedile del passeggero anteriore nella posizione più favorevole rispetto alle condizioni previste in caso di incidente. Allo stesso tempo il sistema provvede a sollevare automaticamente i cristalli laterali e il tetto scorrevole, in modo che all'interno della vettura non possano penetrare oggetti estranei e che, in caso di collisione laterale o capottamento, i windowbag possano svolgere al meglio la loro azione protettiva. Grazie al pretensionamento delle cinture di sicurezza ed al corretto posizionamento del sedile del passeggero anteriore gli occupanti vengono così preparati al possibile impatto in modo che sia le cinture di sicurezza che gli airbag possano garantire la massima protezione possibile.
PRE-SAFE® Brake: una “zona di assorbimento d’urto elettronica”
Mercedes-Benz offre il sistema PRE-SAFE® Brake con tecnologia radar per le Classi E, S e CL e per la nuova Classe CLS. Qualora il guidatore sia distratto e non riconosca il pericolo imminente di incorrere in un incidente o ignori le segnalazioni fornite da uno dei sistemi di assistenza, il sistema PRE-SAFE® Brake interviene frenando automaticamente la vettura. 
La frenata automatica avviene in due fasi. 1,6 secondi circa prima del momento previsto dell'incidente e dopo tre segnalazioni di tipo sia ottico che acustico, il sistema effettua una frenata parziale automatica, rallenta la velocità della vettura con il 40% circa della potenza frenante massima (4 m/s² circa) ed attiva preventivamente i sistemi di protezione reversibili degli occupanti PRE-SAFE® . 
La frenata parziale automatica costituisce per il guidatore un'ulteriore segnalazione che lo spinge ad intervenire aggiungendosi a quelle di tipo ottico ed acustico precedentemente ricevute. A questo punto, se egli aziona immediatamente i freni dispone della massima potenza frenante oppure, sterzando, può comunque evitare il verificarsi dell'incidente all'ultimo momento, a seconda della situazione di guida. Se il guidatore non reagisce neanche dopo la frenata parziale effettuata in modo automatico, il sistema PRE-SAFE® Brake circa 0,6 secondi prima della collisione, a quel punto riconosciuta come inevitabile, effettua una frenata alla massima potenza frenante, riducendo così sensibilmente la gravità dell'impatto.
Test concreti effettuati dai tecnici Mercedes-Benz hanno dimostrato che, grazie alla frenata automatica effettuata dal sistema PRE-SAFE®, la velocità in cui avviene l'impatto si riduce fino a 30 km/h: il sistema agisce come una “zona di assorbimento d'urto elettronica”. 
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti:
media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
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