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Con Mercedes-Benz la più innovativa flotta a celle combustibili sbarca negli USA
In occasione del Salone di Los Angeles, con la nuova Classe B F-CELL Mercedes-Benz presenta negli Stati Uniti la prima auto elettrica a celle combustibili prodotta in serie. Già quest'anno le prime vetture verranno noleggiate ad un gruppo di Clienti selezionati. Nel 2012 circa 70 esemplari di questa ecologica auto elettrica verranno quotidianamente utilizzati sulle strade della California. 
“La California, tradizionalmente molto attenta alla problematica della tutela ambientale, è la regione ideale per l'utilizzo quotidiano di veicoli ad emissioni zero”, dichiara il Dott. Thomas Weber, Membro del Board di Daimler AG, Responsabile Group Research e Mercedes-Benz Cars Development. Con la versione 2011 di Classe B F-CELL, Mercedes-Benz sarà la prima Casa automobilistica a portare su strada una vettura ad emissioni zero con trazione a celle combustibili certificata sia dall'EPA (Ente Americano per l'Ambiente) che dal CARB (Ente Californiano di controllo dell'Inquinamento Atmosferico). Aggiunge il Dott. Weber: “Dopo oltre 580.000 chilometri già percorsi con la flotta di Classe A F-CELL, amplieremo la nostra esperienza grazie alla nuova generazione di quest'auto elettrica a celle combustibili. Con 70 esemplari di Classe B F-CELL in California abbiamo più che raddoppiato la flotta a disposizione dei nostri Clienti: un passo avanti sulla strada che porterà questo tipo di tecnologia a raggiungere piena maturità entro il 2015.”
La più innovativa generazione di vetture a celle combustibili 
Con un'autonomia di 400 chilometri e tempi di rifornimento significativamente ridotti, Mercedes-Benz Classe B F-CELL garantisce mobilità a emissioni zero, massimo comfort sulle lunghe percorrenze oltre a straordinarie prestazioni di guida. Dal punto di vista tecnologico, il sistema di trazione di Classe B F-CELL è assolutamente all'avanguardia. Presenta dimensioni del 40% inferiori rispetto a Classe A F-CELL, presente sulle strade statunitensi fin dal 2004, erogando tuttavia il 30% in più di potenza con il 30% in meno di consumi. Classe B F-CELL è in grado di effettuare l'avviamento a freddo fino a temperature di -25°C.
Su Classe B F-CELL, il motore elettrico da 100 kW/136 CV, che sviluppa una coppia di ben 290 Nm, garantisce un piacere e una dinamica di guida analoghi a quelli offerti da un motore a benzina 2.0. Classe B F-CELL fa registrare consumi nel nuovo ciclo di guida europeo (NEFZ) equivalenti ad appena 3,3 l/100 km di gasolio. Il consumo nel ciclo di guida combinato USA FTP EPA-Label (procedura di prova federale) è di 54 mpg.
Un'auto per l'uso quotidiano pronta per essere venduta ai Clienti
La vettura nasce con un'innata vocazione all'utilizzo quotidiano, caratteristica che la rende particolarmente interessante. Durante la Conferenza e l'Expo organizzata dall'Associazione Nazionale Idrogeno degli Stati Uniti (NHA Hyrogen) tenutasi a maggio del 2010, il governatore della California Arnold Schwarzenegger ha infatti dichiarato entusiasta: “Sarei davvero felice di poter acquistare una Mercedes a celle combustibili!”. Basandosi su ricerche di mercato, Mercedes-Benz ha scelto un gruppo rappresentativo di aziende che possiedono flotte, enti pubblici, personalità pubbliche e privati cittadini. In questo modo si dovrebbero raccogliere ulteriori dati relativi all'utilizzo quotidiano delle vetture, che a loro volta verranno utilizzati per le successive serie di modelli. L'importo per il noleggio full service è di 849 dollari USA netti per un periodo contrattuale massimo di 36 mesi.
Celle combustibili integrate nel pianale con struttura a sandwich per la massima sicurezza
Il cuore della Classe B F-CELL è rappresentato dal motore elettrico di nuova generazione a celle combustibili: compatto, potente, sicuro e perfettamente adatto all'uso quotidiano. La cella combustibile produce la corrente di alimentazione necessaria direttamente sul veicolo attraverso la reazione chimica tra idrogeno e ossigeno. In questo modo non si producono emissioni dannose, ma solamente acqua pura. I componenti principali del sistema trazione e i serbatoi dell'idrogeno sono inseriti all'interno del pianale in punti protetti garantendo così non soltanto il minimo ingombro, ma anche la massima spaziosità di abitacolo e bagagliaio. La Casa di Stoccarda è dunque la prima a dotare una vettura compatta di serie di sistema di trazione elettrica a celle combustibili. La disposizione dei serbatoi all'interno del pianale doppio con struttura a sandwich garantisce anche livelli di sicurezza superiori in caso di crash, come sempre accade per le vetture Mercedes-Benz.
Infatti, il concetto di sicurezza integrata di Classe B F-CELL tiene conto delle caratteristiche specifiche dell'innovativo sistema di propulsione. Tra queste, la lunga esperienza acquisita da Mercedes-Benz sul fronte dei sistemi di trazione elettrica a celle combustibili con Classe A F-CELL e di quelli ad alto voltaggio con batterie agli ioni di litio di S 400 HYBRID. Grazie agli elevati standard di sicurezza offerti, i veicoli a celle combustibili Mercedes-Benz non sono soggetti ad alcuna limitazione per quanto riguarda il transito in garage sotterranei, parcheggi multipiano o tunnel. La configurazione della vettura garantisce inoltre un comportamento di marcia con particolari caratteristiche di sicurezza e agilità.
400 chilometri circa di autonomia: stazioni di servizio raggiungibili senza problemi di rifornimento
L'idrogeno necessario al funzionamento delle celle combustibili è accumulato ad una pressione di 700 bar in tre serbatoi, in grado di contenere soli quattro chilogrammi di combustibile in forma gassosa. I serbatoi sono chiusi ermeticamente, in modo che l'idrogeno non possa essere disperso nell'ambiente neanche in caso di lunghi periodi di mancato utilizzo della vettura. Grazie all'elevato grado di compressione del gas presente nel serbatoio, Classe B F-CELL vanta una notevole autonomia, fino a 400 chilometri, quindi più del doppio rispetto a quanto avveniva su una Classe A F-CELL del 2004. Un sistema di rifornimento standardizzato a livello mondiale consente poi di effettuare un pieno in meno di tre minuti.
Iniziative mirate per le celle combustibili
Per promuovere la commercializzazione di veicoli con trazione a idrogeno, Mercedes-Benz partecipa attivamente alle iniziative della California Fuel Cell Partnership (CaFCP), associazione formata da Case automobilistiche, gestori di energia, enti governativi ed aziende del settore tecnologico oltre ad essere membro della Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA) di recente creazione. Mentre la CaFCP è attualmente impegnata per incentivare il passaggio da un progetto di tipo dimostrativo ad una prima commercializzazione di sistemi con trazione a celle combustibili ad ogni livello, lo stato della California ha già stanziato 27 milioni di dollari per lo sviluppo di un'infrastruttura ad idrogeno, con altri 14 milioni di dollari anticipati per il 2011. 
Nella zona a più alta concentrazione urbana e industriale di Los Angeles si trovano al momento cinque stazioni di servizio pubbliche per il rifornimento di idrogeno, altre quattro verranno inaugurate entro la fine del 2010 ed una verrà aperta nella zona della baia di San Francisco.
Scheda e dati tecnici Mercedes-Benz Classe B F-CELL
· Vettura con trazione elettrica e autonomia di circa 400 km nel nuovo ciclo di guida europeo (NEFZ)
· Dalla reazione chimica tra idrogeno e ossigeno si ottiene la corrente trasmessa ad un motore elettrico
· Durante la guida l'unica sostanza emessa è l'acqua
· L'energia è fornita da una batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido con una capacità di accumulo di oltre 1,4 kWh
· Trazione anteriore
· Concepita come auto compatta per la famiglia e l'uso quotidiano, Classe B F-CELL consuma l'equivalente di soli 3,3 litri di carburante diesel ogni 100 chilometri nel ciclo NEFZ
	Motore elettrico con celle combustibili 

	Potenza nominale (kW/CV)
	100/136

	Coppia nominale (Nm)
	290

	Velocità massima (km/h)
	170

	Consumo ciclo NEFZ
(l’equivalente diesel/100 km)
	3,3

	Consumo nel ciclo combinato FTP-EPA Label (mpg)
	54

	CO2  (g/km min.–max.)
	0,0

	Autonomia (km) NEFZ
	380

	Contenuto di energia / Potenza batteria agli ioni di litio (kWh/kW)
	1,4 / 35

	Capacità di avviamento a freddo fino a - 25 °C
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