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Informazione stampa
Berlina ad alte prestazioni con una potenza di 358 kW (487 CV) e cambio sportivo MCT
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C 63 AMG è la Safety Car della stagione 2011 del DTM 

Affalterbach – Nella stagione 2011 del DTM, la nuova C 63 AMG 
verrà utilizzata come Safety Car. Dopo la presentazione del DTM a Wiesbaden, il 10 aprile 2011, la nuova Safety Car entrerà in servizio il 1° maggio 2011, all'apertura della stagione del campionato turismo tedesco (DTM) sul circuito di Hockenheim del Baden-Württemberg. Per questo impegnativo compito, la berlina sportiva V8 ha richiesto solo leggere modifiche. Progettazione e produzione della C 63 AMG Safety Car sono state affidate agli specialisti del settore Sviluppo Veicoli AMG e dell'AMG Performance Studio.
L'utilizzo della Safety Car viene deciso dall'associazione del Motorsport tedesca (DMSB), che nell'ambito del regolamento del DTM provvede all'applicazione e al rispetto delle norme di sicurezza, come pure alle funzioni di controllo sportivo. Nelle situazioni di pericolo come condizioni atmosferiche avverse, incidenti o altri inconvenienti, la  C 63 AMG Safety Car pilotata da Jürgen Kastenholz (43) ha il compito di garantire la massima sicurezza di piloti e spettatori.  Alla ricezione di un radiomessaggio dalla direzione di gara, la Safety Car si pone in testa alla colonna di vetture del DTM fino a quando non sono ristabilite le condizioni per il normale svolgimento della gara.   
Nella stagione 2011 del DTM questo compito spetterà alla nuova C 63 AMG, in cui design e tecnica si fondono in perfetta armonia: il propulsore V8 AMG da 6,3 litri eroga una potenza massima di 358 kW (487 CV) e mette a disposizione una coppia nominale di 600 Nm. L'incremento di potenza rispetto al modello di serie da 336 kW (457 CV) è frutto del Performance Package AMG, disponibile a richiesta per ogni C 63 AMG, che consente un'accelerazione da 0 a  100 km/h in 4,3 secondi (station-wagon: 4,4 s). Per il Performance Package AMG, gli esperti di motori hanno ereditato le tecnologie del modello Mercedes-Benz SLS AMG: pistoni forgiati, bielle e albero motore a struttura leggera derivano infatti dalla catena cinematica della vettura "Ali di gabbiano". La minore inerzia delle masse dei componenti, più leggeri di tre chilogrammi, permettono al motore aspirato a otto cilindri di rispondere in modo ancora più agile e di girare liberamente a regimi elevati. Il Performance Package si riconosce tra l'altro dal collettore di aspirazione a geometria variabile verniciato in grigio titanio sotto il cofano motore e dall'impianto frenante ad alte prestazioni AMG con dischi dei freni anteriori in materiale composito.

Cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG 
Un'altra novità è rappresentata dall'innovativo cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG: dotato di frizione in bagno d'olio, quattro programmi di marcia, nonché le funzioni di "doppietta" e RACE START, il gruppo MCT assicura una dinamica di marcia ottimale. Esteticamente, l'attuale modello si distingue per il cofano motore in alluminio con power​dome modificati, nuova mascherina, nuovi fari, nuova grembialatura posteriore AMG con un incisivo inserto diffusore nero e raffreddamento attivo dell'asse posteriore. Per garantire la migliore ventilazione possibile del radiatore, lo spoiler frontale della DTM Safety Car dispone di feritoie ampliate e prese d'aria laterali.  Lo spoilerino in carbonio AMG sul cofano del bagagliaio riduce la portanza alle velocità elevate. Abbinati a questo elemento, la DTM Safety Car è dotata anche di retrovisori esterni in carbonio AMG.

Migliore aderenza grazie al bloccaggio del differenziale e all'ESP® a  3 stadi
L'assetto a montanti regolabili, insieme al differenziale autobloccante e all'ESP® a 3 stadi, assicura un'elevata agilità e la migliore aderenza su circuito. La C 63 AMG Safety Car è dotata di cerchi in lega AMG a razze multiple, verniciati in nero opaco con bordi torniti a specchio e pneumatici da  235/35 R 19 (ant.) e 255/30 R 19 (post.). 

Ottimizzato per la pista si presenta anche l'impianto frenante ad alte prestazioni AMG: sull'avantreno sono montati dischi dei freni compositi con pinze a sei pistoncini, mentre sul retrotreno dischi in acciaio con pinze a quattro pistoncini; i dischi sono autoventilanti e forati su tutte le ruote. A garantire al V8 AMG un sound inconfondibile provvede l'impianto di scarico sportivo AMG con speciali terminali. 

Dalla C 63 AMG di serie, la DTM Safety Car si differenzia per l'incisivo logo del DTM, la barra luminosa a LED sul tetto ed i lampeggiatori a LED di tipo stroboscopico sul frontale e sulla coda. La targa illuminata a LED e la scritta “Safety Car” sul cofano del portabagagli garantiscono una migliore identificazione della vettura in condizioni di maltempo. Per le comunicazioni con la direzione di gara, la Safety Car è dotata in un impianto ricetrasmittente e un monitor TV. A garantire il miglior sostegno laterale per il pilota e il copilota provvedono i due sedili a guscio sportivi AMG con cinture di sicurezza a quattro punti.  Il volante Performance AMG in pelle Nappa/Alcantara con comandi del cambio integrati assicura un controllo ottimale del veicolo.

Dal 2000 DTM Safety Car firmate Mercedes-AMG 

Fin dall'inizio del “nuovo” DTM, nel 2000, Mercedes-AMG mette a disposizione la Safety Car, alternandosi con l'Audi tra una corsa e l'altra. Il modello di punta V8 della Classe C firmato AMG è in servizio nel DTM dal momento del suo lancio sul mercato nel 2008. Nel campionato mondiale di Formula 1, la sicurezza sui circuiti automobilistici è garantita, invece, da una SLS AMG in qualità di Official F1( Safety Car e da una C 63 AMG station-wagon come Official F1( Medical Car.

Ulteriori informazioni su: www.media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
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