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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

Mercedes-Benz Classe E 2011: nuovi motori e catena cinematica ottimizzata
Berlina Business con consumo Economy

Grazie a nuove motorizzazioni benzina ed una catena cinematica ottimizzata Mercedes-Benz Classe E 2011 diventa, oggi più che mai, il modello di riferimento per l’efficienza nella sua categoria. Con un consumo di carburante combinato di soli 6,8-7,0 litri e 8,9 litri* per 100 chilometri, la E 350 BlueEFFICIENCY e la E 500 BlueEFFICIENCY si affermano come i modelli dai consumi più ridotti nelle rispettive classi di potenza. Con l’introduzione a settembre dei nuovi modelli V6 e V8 BlueDIRECT, tutti i motori a benzina e diesel della Classe E saranno ad iniezione diretta. Alla riduzione dei consumi fino al 20% contribuiscono, inoltre, la funzione ECO start/stop di serie ed il cambio automatico ottimizzato a 7 rapporti 7G-TRONIC PLUS che è da oggi disponibile anche per le versioni a quattro cilindri**.

“E” come “Efficienza”: in base a questa affermata formula la Classe E sposta ancora più in alto il parametro di riferimento e dimostra come sia possibile ridurre ulteriormente i consumi con l’intelligente interazione di innovazioni tecniche in tutta la catena cinematica. Un esempio: E 350 BlueEFFICIENCY grazie alla combinazione dell’iniezione BlueDIRECT di terza generazione insieme al nuovo 7G-TRONIC PLUS ed alla funzione ECO start/stop di serie assicura una riduzione dei consumi del 20% rispetto al modello precedente, a fronte di una potenza massima aumentata di 10 kW/14 CV a 215 kW (306 CV). Inoltre, il motore benzina V6 hightech consuma solo 6,8-7,0 l/100 km (consumo combinato NEDC), corrispondenti ad emissioni di CO2 pari a 159-164 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h della nuova E 350 BlueEFFICIENCY avviene in 6,3 secondi. La velocità massima (limitata elettronicamente) è di 250 km/h. 
Un equivalente aumento di efficienza è registrato dalla nuova 
E 500 BlueEFFICIENCY. Nonostante la notevole riduzione di cilindrata 
(4.633 cm³; in precedenza 5.461 cm³), il motore V8 Biturbo con tecnologia BlueDIRECT presenta un aumento di potenza (300 kW/408 CV; prima 285 kW/388 CV) e di coppia (600 Nm; prima 530 Nm). I consumi, allo stesso tempo, scendono di circa il 17% da 10,8 a 8,9 l/100 km* (consumo combinato NEDC). Anche questo è il miglior valore della sua categoria di potenza – con prestazioni di marcia superiori: la nuova E 500 BlueEFFICIENCY scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi e la velocità massima (limitata elettronicamente) 
è di 250 km/h.

Minori consumi: funzione ECO start/stop e 7G-TRONIC PLUS

Il salto di efficienza compiuto con i motori BlueDIRECT è favorito anche dalla funzione ECO start/stop di serie che, in futuro, sarà di serie anche per le motorizzazioni a benzina e diesel a quattro cilindri. Il sistema Mercedes-Benz per i motori a benzina funziona in modo velocee silenzioso grazie alla tecnica di avviamento diretto. 

Come cambio automatico, per la Classe E in futuro sarà disponibile esclusivamente il 7G-TRONIC PLUS**. Il cambio automatico ottimizzato a 
7 rapporti è di serie per i modelli E 250 BlueEFFICIENCY, E 350 BlueEFFICIENCY ed E 500 BlueEFFICIENCY. Tra le principali caratteristiche del più recente stadio evolutivo del cambio automatico: nuovo convertitore di coppia con slittamento ridotto, programma di innesto ECO con una migliore spaziatura dei rapporti e pompa olio supplementare che nello stop automatico mantiene la pressione di lavoro. Componenti a basso attrito, insieme all’impiego di olio con minore viscosità, consentono di ridurre la pressione di lavoro.

Netto incremento dell’efficienza: i motori diesel a quattro cilindri della 
Classe E

La funzione ECO start/stop ed il cambio 7G-TRONIC PLUS assicurano un netto incremento dell’efficienza in particolare nelle motorizzazioni a quattro cilindri della Classe E. Inoltre, gli esperti di motori hanno ottimizzato la regolazione della pressione dell'olio e la trasmissione a cinghia, dotando il turbocompressore a gas di scarico di un compressore autoregolante.
Il risultato: E 220 CDI BlueEFFICIENCY presenta una potenza di 125 kW 
(170 CV) ed E 250 CDI BlueEFFICIENCY di 150 kW (204 CV), il consumo (NEDC) e le emissioni di CO2 in abbinamento al cambio manuale a 6 marce sono, rispettivamente, di 5,0-5,3 l/100 km e 130-139 g/km. Nella versione automatica, questi valori diminuiscono addirittura del 16%, arrivando rispettivamente a 4,9-5,3 l/100 km ed a 129-138 g CO2/km*. La E 250 CDI BlueEFFICIENCY è così il modello diesel più efficiente della sua categoria di potenza nel segmento superiore. Nel modello diesel d’ingresso in gamma, E 200 CDI BlueEFFICIENCY da 100 kW (136 CV) di potenza, il consumo combinato è di soli 5,1-5,4 litri di carburante per 100 chilometri (cambio manuale a 6 marce-7G-TRONIC PLUS)  con emissioni di 134-141 g CO2/km. 
Modelli a benzina in ottima forma: E 200 BlueEFFICIENCY ed 
E 250 BlueEFFICIENCY

Anche per i motori benzina a quattro cilindri il complessivo rinnovamento della catena cinematica ha comportato significativi vantaggi in termini di consumi. 
Ad esempio, E 200 BlueEFFICIENCY da 135 kW (184 CV) con 
7G-TRONIC PLUS ha un consumo nel ciclo di marcia europeo di soli 6,5-6,9 litri per 100 chilometri (152-160 g CO2/km). Con il cambio manuale a 6 marce il consumo è di 7,1-7,4 l/100 km (169-176 g CO2/km). E 250 BlueEFFICIENCY da 150 kW (204 CV), equipaggiata esclusivamente con il cambio 7G-TRONIC PLUS, offre un consumo (NEDC) inferiore del 13%. Anche le emissioni di CO2 si riducono a 154-162 g/km. E 250 BlueEFFICIENCY si conferma al vertice della sua categoria per l’efficienza.
Una vettura del segmento superiore con trazione a gas bivalente: 
E 200 NGT BlueEFFICIENCY

La E 200 NGT BlueEFFICIENCY con trazione bivalente benzina/ gas metano completa la gamma di motorizzazioni integralmente aggiornata di Mercedes-Benz Classe E. Il quattro cilindri da 120 kW (163 CV) della berlina può essere alimentato sia a benzina che a gas metano. Questo unico modello bivalente a gas nel segmento superiore, è equipaggiato con un serbatoio per la benzina e, in posizione sicura, tre serbatoi a gas: uno dietro lo schienale del sedile posteriore, e due sotto il pianale del bagagliaio. La capacità complessiva è di 121,5 litri di gas metano (corrisponde a 19,5 kg). Nella modalità a gas il consumo della E 200 NGT BlueEFFICIENCY scende di 0,6 kg/km a 5,5 kg/100 km (ciclo combinato NEDC); corrispondente a 149 g di CO2 per chilometro. Nella modalità a benzina il consumo combinato è stato ridotto a 8,1 l/100 km. 

Ulteriori informazioni su: media.mercedes-benz.it e media.daimler.com

Nuovi motori per la Classe E
Classe E più efficiente che mai
Con l’introduzione a settembre dei nuovi motori V6 e V8 a benzina che consumano il 20% in meno di carburante, Mercedes-Benz sposta ancora più in alto il parametro di riferimento 
per l'efficienza nel segmento della Classe E. Infatti, il modello 
E 350 BlueEFFICIENCY con motore V6 si accontenta nel nuovo ciclo di marcia europeo (NEDC) di 6,8-7,0 l/100 km. Questo valore corrisponde ad emissioni di CO2‑pari a 159-164 g/km. Nel nuovo V8 montato sulla E 500 BlueEFFICIENCY, il consumo combinato scende del 17% a 8,9 l/100 km (209 g/km CO2)*. Al tempo stesso, tutti ** i motori benzina e diesel della Classe E dispongono così di iniezione diretta. Il salto di efficienza compiuto con i motori BlueDIRECT è favorito anche dalla funzione ECO start/stop, che in futuro sarà di serie anche per le motorizzazioni a quattro cilindri. Inoltre, tutte le versioni con cambio automatico** adottano il più evoluto 7G-TRONIC PLUS a 7 rapporti, che contribuisce a ridurre i consumi di carburante.
“I nuovi propulsori V6 e V8 BlueDIRECT registrano valori di efficienza mai raggiunti fino ad oggi nel segmento superiore”, ha dichiarato Thomas Weber, Membro del Consiglio Direttivo Daimler e Responsabile Ricerca e Sviluppo. “Con il nuovo V6 della E 350 BlueEFFICIENCY abbiamo ottenuto consumi fino ad oggi prerogativa di vetture a quattro cilindri. Per continuare a rappresentare il vertice della business class automobilistica, tuttavia, Mercedes-Benz non si limita all'introduzione di motori altamente efficienti, ma sfrutta anche tutte le opportunità per ridurre i consumi di carburante, dall'aerodinamica, passando per l'impiego di materiali leggeri e l'ottimizzazione del cambio, fino ad arrivare all'elettrificazione della catena cinematica e dei gruppi ausiliari.“
BlueDIRECT: la tecnologia più efficiente per l'iniezione diretta di benzina

I due motori a benzina BlueDIRECT di E 350 BlueEFFICIENCY ed 
E 500 BlueEFFICIENCY rappresentano una nuova generazione di propulsori V6 e V8 che hanno già debuttato a livello mondiale sulla Classe S e sul Coupé CL. Al cuore del pacchetto BlueDIRECT spicca l'iniezione diretta di benzina di terza generazione con combustione a getto guidato e pressione di iniezione a 200 bar. 
Le principali caratteristiche di questa tecnologia sono l’iniezione multipla veloce “Multi Spark Ignition” che, in base al fabbisogno, può generare fino a quattro scintille in un millisecondo, grazie ad iniettori piezoelettrici di ultima generazione con fino a cinque processi di iniezione per ogni fase di lavoro del motore. Inoltre, il processo di combustione a carica stratificata è caratterizzato da una combustione a carica magra di nuova concezione (carica omogenea stratificata), grazie alla quale la fascia utile della mappatura ottimale per i consumi del propulsore V6 viene notevolmente ampliata. La prima iniezione ha luogo durante la corsa di aspirazione e serve a creare una miscela di base omogenea. La “stratificazione” vera e propria avviene in compressione con l'esecuzione, prima dell'accensione, di un'altra iniezione che può essere semplice o doppia a seconda della mappatura.
E 350 BlueEFFICIENCY: il modello a benzina più parsimonioso del suo segmento
Il motore V6 da 3,5 litri della E 350 BlueEFFICIENCY è concepito come motore aspirato e si distingue dal modello precedente per la minore angolazione a V tra le bancate dei cilindri, ridotta da 90° a 60°. In questo modo è stato possibile eliminare il controalbero di equilibratura, a tutto vantaggio di un eccellente comfort di marcia. Altra importante novità è rappresentata dal sistema di aspirazione, completamente rinnovato, con un collettore di aspirazione a geometria variabile. Le numerose innovazioni si riflettono positivamente sulla curva caratteristica e sui consumi di carburante: a parità di cilindrata, la potenza della E 350 BlueEFFICIENCY è aumentata da 215 kW (292 CV) a 225 kW (306 CV), mentre la coppia massima è salita a 370 Nm (prima: 365 Nm) ed è disponibile su un'ampia fascia di regimi tra 3.500 e 5.250 giri/min.
Parallelamente, gli ingegneri Mercedes sono riusciti ad ottenere risultati sbalorditivi anche in termini di abbattimento dei consumi. Gli ottimi valori del modello precedente nel ciclo di marcia europeo (NEDC) (8,5 litri di benzina ogni 100 chilometri) si sono ulteriormente ridotti di quasi un quinto. Il nuovo V6 a benzina della E 350 BlueEFFICIENCY si accontenta così di soli 6,8-7,0 l/100 km (E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY: 7,4-7,5 l/100km)*, con un risparmio di 1,7 litri o del 20% che fa della E 350 BlueEFFICIENCY il modello a benzina più parsimonioso del suo segmento. Le emissioni di CO2 scendono anch'esse 
del 20%, da 199 a 159-164 g/km (E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY: 
174-176 g CO2/km)*. 

A questi eccellenti consumi, la E 350 BlueEFFICIENCY affianca ottime prestazioni in termini di dinamica di marcia. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 
6,3 secondi (E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY: 6,6 s)* e la sua velocità massima (limitata elettronicamente) è di 250 km/h. 
E 500 BlueEFFICIENCY: più potenza a fronte di consumi più contenuti

Il propulsore V6 è un motore aspirato, il nuovo V8 della E 500 BlueEFFICIENCY dispone, invece, per la prima volta di un sistema di sovralimentazione Biturbo, adottato fino ad oggi soltanto dal modello a 12 cilindri della Classe S e del CL. Nonostante la notevole riduzione di cilindrata (da 5.461 cm³ a 4.633 cm³), l'otto cilindri ha registrato un aumento di potenza (300 kW/408 CV; prima 285 kW/388 CV) e di coppia (600 Nm; prima 530 Nm). Allo stesso tempo, il consumo è sceso di circa il 17% da 10,8 a 8,9 l/100 km (E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY: 9,4 l/100km)*. Nello stesso ordine di grandezza sono diminuite anche le emissioni di CO2, passando da 253 a 209 g/km (E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY: 219 g/km)*. Con questi dati, la nuova E 500 BlueEFFICIENCY si presenta come la berlina business con i consumi più bassi della sua categoria di potenza.
L'eccezionale efficienza va di pari passo con prestazioni di marcia superiori: la 
E 500 BlueEFFICIENCY e la E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY scattano da 0 a 
100 km/h in soli 5,2 secondi e la velocità massima (limitata elettronicamente) 
è di 250 km/h.

Entrambi i nuovi motori V6 e V8 hanno basamento, pistoni e testata cilindri in alluminio. Albero motore, bielle e valvole sono realizzate in uno speciale acciaio fucinato. Grazie alla sistematica adozione di materiali leggeri e ai miglioramenti apportati fin nei minimi dettagli, inoltre, gli attriti interni del motore sono stati ridotti del 28% rispetto al modello precedente. 

E 350 BlueEFFICIENCY ed E 500 BlueEFFICIENCY in sintesi*

	
	E 350 BlueEFFICIENCY
	E 500 BlueEFFICIENCY



	Motore/Cilindri 
	Benzina/V6
	Benzina/V8

	Cambio di serie
	Automatico a 7 rapporti
	Automatico a 7 rapporti

	Cilindrata 
	3.498 cm3
	4.633 cm3

	Potenza nominale 
	225 kW/306 CV
	300 kW/408 CV

	Coppia nominale
	370 Nm a 3.500-5.250 giri/min
	600 Nm a 1.600-4.750 giri/min

	Consumo Classe E 2011**
	6,8-7,0 l/100 km
	8,9 l/100 km****

	Consumo modello precedente**
	8,5-8,8 l/100 km
	10,8-11,2 l/100 km

	Emissioni di CO2 Classe E 2011***
	159-164 g/km
	209 g/km****

	Emissioni di CO2 modello precedente***
	199-205 g/km
	253-261 g/km


*I dati si riferiscono alla berlina, **Consumo di carburante combinato nel ciclo di marcia europeo; *** Nel ciclo di marcia europeo ****Dati provvisori
BlueEFFICIENCY: un’efficiente protezione ambientale 

Per incrementare l'efficienza, nell'ambito delle misure del pacchetto BlueEFFICIENCY di serie, gli ingegneri Mercedes hanno ridotto l'assorbimento 
di potenza dei principali gruppi ausiliari. Ad esempio, Classe E dispone di una pompa dell'olio regolata con due livelli di pressione; ai bassi regimi e in condizioni di basso carico, la pompa funziona con un livello contenuto di pressione. Il livello di alta pressione si attiva nella fascia alta di carico e di regime. Soprattutto nel traffico urbano, questo sistema di regolazione permette di alimentare i punti di lubrificazione e di raffreddamento del motore con una potenza di azionamento nettamente inferiore. 

Un'altra particolarità dei modelli BlueEFFICIENCY è rappresentata dalla pompa dell'acqua che viene attivata solo al raggiungimento della temperatura di esercizio ottimale, contribuendo così anche alla riduzione dei consumi. A tutto ciò si aggiunge la gestione intelligente dell'alternatore con recupero dell'energia frenante, così come la regolazione a risparmio energetico della pompa d'alimentazione, del compressore del climatizzatore e del servosterzo. 
Ad ogni frenata, l'energia cinetica si trasforma in calore e viene così dissipata senza poter essere utilizzata. Per tale motivo la Classe E adotta un efficiente sistema di gestione dell'alternatore che, ad ogni fase di rilascio del motore e ad ogni frenata, provvede ad aumentare il livello di tensione della rete di bordo e a caricare la batteria. Il maggiore carico elettrico erogato dall'alternatore supporta l'azione del guidatore nelle frenate ed aiuta al tempo stesso a recuperare parte dell'energia frenante ed a convertirla in energia elettrica. Il termine tecnico è rigenerazione. Inoltre, in alcune particolari situazioni come, ad esempio, in accelerazione o quando la batteria presenta un buon livello di carica, l'alternatore viene disinserito per alleggerire la catena cinematica. 

Il pacchetto BlueEFFICIENCY della Classe E comprende anche il miglioramento dell'aerodinamica grazie alla regolazione automatica della feritoia di ventilazione del radiatore, che dosa l'afflusso di aria nel vano motore secondo necessità. 

Funzione ECO start/stop: di serie per quattro motorizzazioni a benzina 
e tre diesel

Il pacchetto BlueEFFICIENCY comprende pneumatici con una resistenza al rotolamento inferiore al 17% e la funzione ECO start/stop. Presente su E 200 fin dal lancio di Classe E, il pacchetto BlueEFFICIENCY sarà disponibile anche sulle motorizzazioni a benzina E 250 BlueEFFICIENCY, E 350 BlueEFFICIENCY ed E 500 BlueEFFICIENCY, così come su i diesel a quattro cilindri E 200 CDI BlueEFFICIENCY, E 220 CDI BlueEFFICIENCY ed E 250 CDI BlueEFFICIENCY. 

Nelle versioni a quattro cilindri E 200 CDI BlueEFFICIENCY, E 220 CDI BlueEFFICIENCY, E 250 CDI BlueEFFICIENCY ed E 200 BlueEFFICIENCY con cambio manuale, il motore si spegne non appena il guidatore frena, porta la leva del cambio nella posizione di folle e rilascia la frizione, per poi ripartire quando 
il pedale della frizione viene nuovamente premuto. Nei modelli E 250 BlueEFFICIENCY, E 350 BlueEFFICIENCY ed E 500 BlueEFFICIENCY con cambio automatico 7G-TRONIC-PLUS di serie, la funzione ECO start/stop spegne il motore quando il veicolo si ferma e il guidatore tiene premuto il pedale del freno. Il propulsore riparte non appena il guidatore rilascia il pedale del freno. 

Tecnica di avviamento diretto: comfort elevato, alta efficienza

Il sistema sviluppato da Mercedes-Benz per i motori a benzina funziona in modo spontaneo e silenzioso, grazie alla tecnica di avviamento diretto. Con questo sistema, al successivo avviamento, l'accensione ha inizio dal cilindro che al momento si trova nella posizione migliore. Pertanto, dopo una breve rotazione iniziale del motore assistita dal motorino di avviamento, è possibile ottenere subito un'efficace accensione ed una combustione della miscela nel cilindro che si trova nella posizione ottimale, aumentando il comfort e riducendo al tempo stesso inutili consumi di carburante ed emissioni. 

Grazie all'intelligente gestione di questa funzione, riscaldamento, sistemi di Entertainment e climatizzatore automatico rimangono attivi durante la fase di arresto per assicurare il massimo comfort. La funzione ECO start/stop non spegne il motore se quest'ultimo non ha ancora raggiunto la temperatura d'esercizio necessaria per una depurazione ottimale dei gas di scarico o se la temperatura all'interno dell'abitacolo non è ancora arrivata al livello selezionato dal guidatore. 
Cambio automatico ottimizzato 7G-TRONIC PLUS 

Come cambio automatico, sarà in futuro disponibile esclusivamente il 7G-TRONIC PLUS*. Il cambio automatico ottimizzato a 7 rapporti è di serie per i modelli E 250 BlueEFFICIENCY, E 350 BlueEFFICIENCY ed E 500 BlueEFFICIENCY. La caratteristica principale del più recente stadio evolutivo del cambio automatico 7G-TRONIC è rappresentata da una nuova generazione di convertitori di coppia che si distingue per un comportamento 
di risposta più dinamico. A ciò si aggiunge un livello inferiore di rumorosità e vibrazioni, grazie ad un nuovo circuito idraulico, un ammortizzatore ulteriormente perfezionato ed una frizione di esclusione del convertitore di coppia con una netta riduzione dello slittamento già in condizioni di basso carico. Tutto ciò ha permesso agli ingegneri Mercedes-Benz di abbassare il regime del motore in modalità ECO, senza per questo compromettere il comfort. 
Con supporti e guarnizioni a basso attrito, insieme ad un nuovo olio per cambi automatici con una minore viscosità, anche il cambio stesso contribuisce a ridurre i consumi. Grazie alla lunga durata dell'olio del cambio a fronte di una potenza di raffreddamento invariata, il cambio dell'olio è necessario solo ogni 125.000 chilometri. La centralina di comando elettroidraulica ottimizzata e nuovi materiali a basso attrito in diverse parti del cambio, in abbinamento ad un software ottimizzato, comportano un migliore comfort di innesto. Grazie ad 
una pompa dell'olio del cambio comandata elettricamente secondo necessità 
e in grado di consentire partenze rapide e confortevoli, il 7G-TRONIC PLUS è perfettamente idoneo anche per la funzione start/stop. 

I diesel a quattro cilindri della Classe E

La funzione ECO start/stop e il 7G-TRONIC PLUS assicurano un notevole incremento dell'efficienza, in particolare sulle motorizzazioni a quattro cilindri della Classe E. Inoltre, sono state ottimizzate la regolazione della pressione dell'olio e la trasmissione a cinghia, dotando il turbocompressore a gas di scarico di un compressore autoregolante.
A seguito delle ampie misure di ottimizzazione, sia con il cambio manuale a 
6 marce che con il 7G-TRONIC PLUS, il modello E 200 CDI BlueEFFICIENCY 
da 100 kW (136 CV) di potenza consuma nel ciclo di marcia europeo combinato soltanto 5,1-5,4 l/100 km (134-141 g CO2/km), vale a dire rispettivamente il 2% (cambio manuale) e il 7% (cambio automatico) in meno rispetto al precedente modello. Su E 200 CDI BlueEFFICIENCY Station-wagon, consumi ed emissioni di CO2 diminuiscono in entrambe le versioni di cambio a 5,3-5,6 l/100km e a 140-147 g /km rispettivamente, con un calo percentuale che va dall'otto al 13%. 

E 250 CDI BlueEFFICIENCY: il diesel più efficiente della sua categoria

Nei modelli E 220 CDI BlueEFFICIENCY con una potenza di 125 kW (170 CV) il consumo nel ciclo di marcia europeo e le emissioni di CO2 in abbinamento al cambio manuale a 6 marce scende del 6% a 5,0-5,3 l/100 km e a 130-139 g/km.  Nella versione automatica, questi valori diminuiscono addirittura del 16%, arrivando a 4,9-5,3 l/100 km e a 129-138 g CO2/km, analogamente al modello E 250 CDI BlueEFFICIENCY da 150 kW (204 CV), dotato del  7G-TRONIC PLUS di serie. Nelle motorizzazioni E 220 CDI BlueEFFICIENCY ed E 250 CDI BlueEFFICIENCY Station-wagon, il calo dei consumi è altrettanto evidente.

La motorizzazione 220CDI BlueEFFICIENCY con il cambio manuale arriva al 9% (5,2-5,4 l/100 km; 136-141 g CO2/km), con quello automatico al 13% (5,3-5,5 l/100 km; 139-143 g CO2/km), analogamente alla motorizzazione E 250 CDI BlueEFFICIENCY. Questi eccellenti consumi fanno della 
E 250 CDI BlueEFFICIENCY il modello diesel più efficiente della sua categoria di potenza nel segmento superiore. 

Di queste misure volte ad incrementare l'efficienza approfitta anche il modello 
E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY a trazione integrale, disponibile esclusivamente con il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS. Con un consumo combinato di 5,6-5,8 l/100 km, nel complesso questa vettura richiede l’undici percento in meno di carburante rispetto a prima. Le emissioni di CO2 scendono nella stessa misura, arrivando a 147-152 g/km. 

I diesel a quattro cilindri della Classe E in breve*

	
	200 CDI* 
BlueEFFICIENCY
	E 220 CDI* 
BlueEFFICIENCY
	E 250 CDI 
BlueEFFICIENCY


	Motore/Cilindri 
	Diesel/4 in linea
	Diesel/4 in linea
	Diesel/4 in linea

	Cambio di serie
	Manuale a 6 marce
	Manuale a 6 marce
	Manuale a 6 marce

	Cilindrata 
	2143 cm³
	2143 cm³
	2143 cm³

	Potenza nominale 
	100 kW
	125 kW
	150 kW

	Coppia nominale
	360 Nm a 1600-2600 giri/min
	400 Nm a 1400-2800 giri/min
	500 Nm a 1600-1800 giri/min

	Consumo Classe E 2011**
	5,1-5,4 l/100 km (M) 5,1-5,4 l/100 km (A)
	5,0-5,3 l/100 km (M) 4,9-5,3 l/100 km (A)
	4,9-5,3 l/100 km (A)

	Consumo modello precedente**
	5,3-5,5 l/100 km (M) 5,5-5,9 l/100 km (A)
	5,3-5,5 l/100 km (M) 5,8-6,0 l/100 km (A)
	 5,8-6,0 l/100 km (A)

	Emissioni di CO2 Classe E 2011***
	134-141 g/km (M) 134-141 g/km (A)
	130-139 g/km (M) 129-138 g/km (A)
	129-138 g/km (A)

	Emissioni di CO2 modello precedente***
	139-145 g/km (M) 145-153 g/km (A)
	139-144 g/km (M) 154-159 g/km (A)
	154-159 g/km (A)


*I dati si riferiscono alla berlina, **Consumo di carburante combinato nel ciclo di marcia europeo; *** Nel ciclo di marcia europeo, M=cambio manuale; A=cambio automatico

Efficienza esemplare: E 200 BlueEFFICIENCY ed E 250 BlueEFFICIENCY

Anche per i motori benzina a quattro cilindri, il complessivo rinnovamento della catena cinematica ha comportato significativi vantaggi in termini di consumi. Ad esempio, il modello E 200 BlueEFFICIENCY da 135 kW (184 CV) che, fino ad oggi in abbinamento al cambio manuale a 6 marce era l'unica versione della Classe E a disporre della funzione ECO start/stop, presenta questa tecnologia anche nella variante con 7G-TRONIC PLUS. Insieme all'innovativo sistema di trasmissione, tutto questo assicura un consumo combinato di 6,5-6,9 l/100 km (152-160 g CO2/km), il 14% in meno di prima. Con il cambio manuale, la Berlina E 200 BlueEFFICIENCY consuma il 2,5% in meno di carburante (7,1-7,4 l/100 km; 169-176 g CO2/km). Nella versione con cambio automatico, la E 200 BlueEFFICIENCY Station-wagon consuma 6,8-7,0 l/100 km (159-163 g CO2/km). Anche in questo caso si registra un calo del 14%. Nella variante con cambio manuale, consumi ed emissioni di CO2 si attestano sui livelli precedenti con 7,7-7,8 l/100 km e 180-183 g/km rispettivamente. 

Il modello E 250 BlueEFFICIENCY da 150 kW (204 CV), equipaggiato esclusivamente con il cambio 7G-TRONIC PLUS, offre un consumo ridotto del 13%. Nella stessa misura scendono le emissioni di CO2, arrivando a 154-162 g/km. Sulla E 250 BlueEFFICIENCY Station-wagon il consumo di benzina e le emissioni di CO2 si attestano su 6,8-7,0 l/100 km e su 159-163 g/km. risultando inferiori rispettivamente del 15% rispetto alla precedente versione con cambio automatico a 5 marce. In tal modo, la E 250 BlueEFFICIENCY si conferma al vertice della sua categoria  in quanto ad efficienza. 
E 200 BlueEFFICIENCY ed E 250 BlueEFFICIENCY in sintesi*

	
	E 200 BlueEFFICIENCY
	E 250 BlueEFFICIENCY



	Motore/Cilindri 
	Benzina/4 in linea
	Benzina/4 in linea

	Cambio di serie
	Manuale a 6 marce
	Automatico a 7 rapporti

	Cilindrata 
	1796 cm3
	1796 cm3

	Potenza nominale 
	135 kW/184 CV
	150 kW

	Coppia nominale
	270 Nm a 1.800-4.600 giri/min
	310 Nm a 2.000-4.300 giri/min

	Consumo Classe E 2011**
	7,1-7,4 l/100 km (M)
6,5-6,9 l/100 km (A)
	6,6-7,0/100 km (A)

	Consumo modello precedente**
	7,3-7,6 l/100 km (M) 
7,5-7,9 l/100 km (A)
	7,6-8,0 l/100 km (A)

	Emissioni di CO2 Classe E 2011***
	165-172 g/km (M) 
152-160 g/km (A)
	154-162 g/km (A)

	Emissioni di CO2 modello precedente***
	169-176 g/km (M)
177-184 g/km (A)
	179-187 g/km (A)


*I dati si riferiscono alla berlina, **Consumo di carburante combinato nel ciclo di marcia europeo; *** Nel ciclo di marcia europeo
E 200 NGT BlueEFFICIENCY: una vettura del segmento superiore con 
trazione bivalente a gas 

La E 200 NGT BlueEFFICIENCY con trazione bivalente a gas completa la gamma di motorizzazioni integralmente aggiornata di Mercedes-Benz Classe E. Il quattro cilindri da 120 kW (163 CV) della Berlina può essere alimentato a benzina ed a gas metano. I vantaggi nella modalità a gas sono emissioni di CO2 ridotte di oltre il 20% e gas di scarico decisamente più puliti rispetto alle motorizzazioni benzina o diesel, così come costi del carburante inferiori di circa il 50% rispetto all'alimentazione esclusivamente a benzina. L'autonomia nella modalità a gas è di circa 360 chilometri. Se il serbatoio di gas dovesse svuotarsi, la vettura commuta automaticamente sulla trazione a benzina. L'autonomia di questo unico modello bivalente a gas nel segmento superiore aumenta quindi fino a 1.000 chilometri. La gestione del motore consente in qualsiasi momento un passaggio morbido e senza contraccolpi dall'alimentazione a benzina a quella a gas e viceversa, anche durante la marcia. 

Oltre al serbatoio a benzina sono alloggiati in posizione sicura tre serbatoi a gas: uno dietro lo schienale del sedile posteriore, e due sotto il pianale del bagagliaio. La loro capacità complessiva è di 121,5 litri di gas metano (pari a 19,5 kg). Il consumo di carburante nella modalità a benzina è stato ridotto del 13% a 8,1 l/100 km (consumo combinato NEDC). Nella modalità a gas, invece, il consumo della E 200 NGT BlueEFFICIENCY è sceso dello 0,6 kg/km a 5,5 kg/100 km; questo dato corrisponde, nella modalità a gas, ad un livello di emissioni di CO2 pari a 149 g per chilometro.
Comfort e design: perfezionati nei dettagli

Oltre alle innovazioni nella catena cinematica e nei motori, Mercedes-Benz Classe E si presenta con nuovi dettagli interni ed esterni. Tra questi spicca la strumentazione con il display a gamma totale di colori con tecnologia TFT, con cui si possono anche raffigurare grafici tridimensionali. Un'altra novità è la leva del cambio DIRECT-SELECT, di serie sul piantone dello sterzo per il 7G-TRONIC PLUS anche nei motori a quattro cilindri. Il guidatore può richiamare le posizioni del cambio “P“, “N“, “R“ e “D“ sfiorando leggermente la leva del cambio sul volante. La trasmissione dei comandi avviene via cavo, in maniera elettronica. Il pacchetto comprende i comandi del cambio al volante. Un nuovo dettaglio di serie per la versione ELEGANCE è rappresentato dai poggiatesta anteriori Comfort, con i sostegni laterali regolabili secondo necessità. 
Mercedes-Benz E 200 CDI BlueEFFICIENCY

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,9 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	100 a 2800-4600 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	360 a1600-2800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 6 marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	2,66

5,01

2,83

1,79

1,26

1,00

0,83

4,57


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	205/60 R 16 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1600/1619

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1512

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1720

	Carico utile
	kg
	535

	Massa complessiva
	kg
	2255

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	10,2

	Velocità massima
	km/h
	210

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	5,1-5,4

	Emissioni di CO2
	g/km
	134-141


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEFFICIENCY

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,9 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	125 a 3000-4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	400 a 1400-2800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail e piezoiniettori, turbocompressore a gas di scarico a doppio stadio, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 6 marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	2,66

5,01

2,83

1,79

1,26

1,00

0,83

4,57


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	205/60 R 16 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1600/1619

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1512

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1735

	Carico utile
	kg
	535

	Massa complessiva
	kg
	2270

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	8,7

	Velocità massima
	km/h
	228

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	5,0-5,3

	Emissioni di CO2
	g/km
	130-139


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 250 CDI BlueEFFICIENCY
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,9 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	150/204 a 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	500 a 1600-1800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail e piezoiniettori, turbocompressore a gas di scarico a doppio stadio, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 6 marce (in Italia:7G-Tronic PLUS di serie)

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	2,66

5,01

2,83

1,79

1,26

1,00

0,83

4,57


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	205/60 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1515

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1735

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2280

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	7,7

	Velocità massima
	km/h
	240

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	5,0-5,3

	Emissioni di CO2
	g/km
	130-139


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,9 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	150/204 a 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	500 a 1600-1800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail e piezoiniettori, turbocompressore a gas di scarico a doppio stadio, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,66

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	8,0 J x 17 H2

	Pneumatici
	245/45 R 17


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1517

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1830

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2375

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	7,9

	Velocità massima
	km/h
	238

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	5,6-5,8

	Emissioni di CO2
	g/km
	147-152


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 300 CDI BlueEFFICIENCY
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	V6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83 x 92

	Potenza nominale 
	kW/CV
	170 a 3800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	540 a 1600-2400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail e piezoiniettori, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,66

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	225/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1515

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1825

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2350

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	6,8

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	6,8-7,1

	Emissioni di CO2
	g/km
	179-186


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	V6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83 x 92

	Potenza nominale 
	kW/CV
	195/265 a 3800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	620 a 1600-2400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail e piezoiniettori, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,66

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	225/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1515

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1835

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2380

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	6,2

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	6,0-6,4

	Emissioni di CO2
	g/km
	159


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	V6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83 x 92

	Potenza nominale 
	kW/CV
	195/265 a 3800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	620 a 1600-2400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail e piezoiniettori, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,66

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	8,0 J x 17 H2

	Pneumatici
	245/45 R 17


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1517

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1900 

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2445 

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	6,7

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	6,6-6,7

	Emissioni di CO2
	g/km
	173-175


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 350 BlueTEC  

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	V6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83 x 92

	Potenza nominale 
	kW/CV
	155/211 a 3800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	540 a 1600-2400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail e piezoiniettori, turbocompressore a gas di scarico, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,47

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	225/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4868

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1459

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1845

	Carico utile
	kg
	525

	Massa complessiva
	kg
	2370

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	7,8

	Velocità massima
	km/h
	239

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	6,6-7,2

	Emissioni di CO2
	g/km
	180-188


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 200 NGT

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1796

	Alesaggio x Corsa
	mm
	82 x 85

	Potenza nominale 
	kW/CV
	120/163 a 5500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	240 a 3000-4000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	9,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione di carburante a gestione elettronica, sovralimentazione a compressore


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 5 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	3,27

3,95

2,42

1,49

1,00

0,83

3,15

1,93


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7 J x 16 H2

	Pneumatici
	225/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874
	

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1600/1619
	

	Lunghezza compl.
	mm
	4868
	

	Larghezza compl.
	mm
	1854
	

	Altezza compl.
	mm
	1472
	

	Diametro di volta
	m
	11,25
	

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540
	

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1735
	

	Carico utile
	kg
	505
	

	Massa complessiva
	kg
	2240
	

	Capacità serbatoio

Benzina/di cui riserva

Gas metano/di cui riserva
	l

kg
	59/8

19,5/2
	


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	10,4
	

	Velocità massima
	km/h
	224
	

	Consumo ciclo combinato
	kg/100 km
	5,5 – 5,7
	Modalità a benzina: (8,1-8,5 l/100 km)

	Emissioni di CO2
	g/km
	149-155
	Modalità a benzina: (190-198 g CO2/km)


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 200 BlueEFFICIENCY  

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1796

	Alesaggio x Corsa
	mm
	85 x 82

	Potenza nominale 
	kW/CV
	135/184 a 5250 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	270 a 1800-4600 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	9,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina a gestione elettronica, turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione

	Cambio
	
	Manuale a 6 marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,27

4,99

2,82

1,78

1,25

1,00

0,83

4,54


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7 J x 16 H2

	Pneumatici
	225/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1600/1619

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1515

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1615

	Carico utile
	kg
	535

	Massa complessiva
	kg
	2150

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	8,5

	Velocità massima
	km/h
	232

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	7,1 - 7,4

	Emissioni di CO2
	g/km
	165-172


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 250 BlueEFFICIENCY  

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1796

	Alesaggio x Corsa
	mm
	85 x 82

	Potenza nominale 
	kW/CV
	150/204 a 5500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	310 a 2000-4300 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	9,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina a gestione elettronica, turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,82

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo a cremagliera, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	225/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1515

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1650

	Carico utile
	kg
	535

	Massa complessiva
	kg
	2185

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	7,7

	Velocità massima
	km/h
	240

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	6,6-7,0

	Emissioni di CO2
	g/km
	154-162


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 350 BlueEFFICIENCY

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	3498

	Alesaggio x Corsa
	mm
	92,9 x 86,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	225/306 a 6500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	370 a 3500-5250 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	12,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta di benzina a gestione elettronica con piezoiniettori


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,82

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 16 H2

	Pneumatici
	225/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1515

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1735

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2280

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	6,3

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	6,8-7,0

	Emissioni di CO2
	g/km
	159-164


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	3498

	Alesaggio x Corsa
	mm
	92,9 x 86,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	225/306 a 6500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	370 a 3500-5250 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	12,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta di benzina a gestione elettronica con piezoiniettori


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,82

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	8,0 J x 17 H2

	Pneumatici
	245/45 R 17


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1585/1604

	Lunghezza compl.
	mm
	4895

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1517

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1805

	Carico utile
	kg
	525

	Massa complessiva
	kg
	2330

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	7,1

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	7,8-7,9

	Emissioni di CO2
	g/km
	184-186


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz E 500 BlueEFFICIENCY

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	4663

	Alesaggio x Corsa
	mm
	92,9,0 x 86,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	300/408 a 5000-5750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	600 a 1800-4750 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina a gestione elettronica con piezoiniettori, due turbocompressori a gas di scarico


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,47

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, sospensioni pneumatiche AIRMATIC con sistema di ammortizzazione a gestione elettronica, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	sospensioni pneumatiche AIRMATIC con sistema di ammortizzazione a gestione elettronica, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	8,5 J x 18 H2

	Pneumatici
	245/40 R 18 (ant.); 265/35 R 18 (post.)


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1580/1599

	Lunghezza compl.
	mm
	4868

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1454

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1830

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2375

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi**

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	5,2

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	8,9**

	Emissioni di CO2
	g/km
	209**


* con metodo di misurazione VDA; **dati provvisori

Mercedes-Benz E 500 4MATIC
Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	4663

	Alesaggio x Corsa
	mm
	92,9,0 x 86,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	300/408 a 5000-5750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	600 a 1800-4750 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina a gestione elettronica con piezoiniettori, due turbocompressori a gas di scarico


Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a 7 rapporti

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

1a retromarcia

2a retromarcia
	2,47

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, controllo anti-dive, sospensioni pneumatiche AIRMATIC con sistema di ammortizzazione a gestione elettronica, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive,

	
	sospensioni pneumatiche AIRMATIC con sistema di ammortizzazione a gestione elettronica, barra stabilizzatrice 

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento posteriore a tamburo, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera con funzione parametrica, ammortizzatore dello sterzo

	Cerchi
	8,5 J x 18 H2

	Pneumatici
	245/45 R 18 (ant.); 245/35 R 18 (post.)


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1580/1599

	Lunghezza compl.
	mm
	4868

	Larghezza compl.
	mm
	1854

	Altezza compl.
	mm
	1458

	Diametro di volta
	m
	11,25

	Volume bagagliaio max.*
	l
	540

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1880

	Carico utile
	kg
	545

	Massa complessiva
	kg
	2425

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	80/9


Prestazioni e consumi

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	
	5,2

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo ciclo combinato
	l/100 km
	9,4**

	Emissioni di CO2
	g/km
	219**


* con metodo di misurazione VDA; **dati provvisori






* Valore provvisorio per berlina


** Eccezione E 200 NGT


** Valore provvisorio per berlina


** Eccezione E 200 NGT
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