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Informazione stampa


Mercedes-Benz Classe B a metano
Oltre il 50% di risparmio sul carburante

Stoccarda - Riduzione delle emissioni di CO2 superiore al 16%, emissioni allo scarico inferiori rispetto a benzina e diesel, risparmio sui costi del carburante di oltre il 50% rispetto ad un’auto a benzina della stessa categoria: questi i vantaggi offerti dalla nuova Mercedes B 200 Natural Gas Drive con alimentazione a metano. L'ultima nata della famiglia Classe B sarà presentata al Salone di Parigi (dal 27 settembre al 14 ottobre 2012).
B 200 Natural Gas Drive è il primo modello della gamma Classe B con struttura modulare della carrozzeria “ENERGY SPACE”: un pianale sdoppiato sotto il sedile posteriore offre spazio sufficiente per ospitare un serbatoio di metano grande e due piccoli, per un totale di 125 litri di metano (ca. 21 kg). Questa intelligente soluzione permette di mantenere invariata la capacità del bagagliaio di Classe B. 
Con l'alimentazione a metano i consumi di B 200 Natural Gas Drive da 115 kW (156 CV) sono pari a soli 4,2 kg/100 km a fronte di emissioni di CO2 di 115 g/100 km, ossia circa il 16% al di sotto dei valori di B 200 BlueEFFICIENCY, di pari potenza ma con alimentazione a benzina. Il nuovo modello rientra nella classe di efficienza A+ ed è conforme alla normativa sui gas di scarico EURO 6 che entrerà in vigore per tutti i motori a partire dall'1/9/2014. 
Tuttavia non è solo l'ambiente a trarne beneficio, ma anche il portafoglio: convertendo i consumi di B 200 Natural Gas Drive nell'equivalente di benzina, per percorrere 100.000 km il risparmio sul costo del carburante è di circa 7.000€, mentre rispetto all’equivalente motore diesel il risparmio è di circa 3.600€. Risparmio che potrebbe crescere notevolmente grazie al probabile arrivo degli eco incentivi previsti nel Decreto Sviluppo per il 2013. 
Le prestazioni di marcia si confermano analoghe sul fronte dinamismo: B 200 Natural Gas Drive può raggiungere i 200 km/h di velocità massima passando da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi (con cambio automatico 7G-DCT; con cambio manuale a 6 marce in 9,2 s). Questa vettura è stata concepita per l’alimentazione a metano e, in caso di emergenza, è comunque installato sulla vettura un piccolo serbatoio di benzina da 12 litri. Pertanto, nel caso in cui quello del gas sia vuoto, la vettura passerà automaticamente e direttamente all'alimentazione tradizionale. Dato che il guidatore non ha la possibilità di scegliere di utilizzare l'alimentazione a benzina, la certificazione di B 200 Natural Gas Drive risulta più conveniente dal punto di vista fiscale rispetto ai normali veicoli a trazione ibrida. L'autonomia con alimentazione a metano è di circa 500 km. Il menu del computer di bordo nella strumentazione è stato ampliato per B 200 Natural Gas Drive per consentire la visualizzazione della modalità di alimentazione in uso. Sono stati inoltre integrati per l'alimentazione a benzina un indicatore del livello carburante e dell'autonomia residua. In modalità di funzionamento a metano il guidatore dispone di tutte le normali funzioni del computer di bordo. 
A livello di design, B 200 Natural Gas Drive si distingue dagli altri modelli di Classe B anche per alcuni dettagli quali, ad esempio, il caratteristico paraurti anteriore con luci diurne integrate sotto forma di fasce di LED. Le vetture con alimentazione a metano non risultano soltanto estremamente ecocompatibili, rappresentano anche un ottimo investimento per il futuro. Oltre al metano minerale, infatti, possono anche essere alimentate a biogas, e perfino a gas prodotto sinteticamente, ovvero tramite la corrente "in eccesso" generata dalle centrali solari ed eoliche, e potrebbero quindi contribuire in futuro a risolvere il problema legato all'immagazzinamento delle energie alternative. In questo caso una B 200 Natural Gas Drive viene complessivamente considerata a emissioni zero.
B 200 NGT debutta in anteprima al Salone di Parigi e sarà disponibile presso le Concessionarie dall'inizio del 2013. Il prezzo si attesterà intorno ai 30.000€. Con B 200 NGT, Mercedes-Benz completa la nuova famiglia di Classe B con una variante particolarmente economica ed ecologica. Dal lancio sul mercato nel novembre del 2011, Classe B ha ricevuto un'accoglienza decisamente favorevole da parte del pubblico: alla fine di giugno ne risultano infatti vendute 70.000 unità a livello mondiale. 
Ulteriori informazioni su: media.mercedes-benz.it e media.daimler.com 
Mercedes-Benz B 200 Natural Gas Drive
con cambio manuale a 6 marce
	Numero/ disposizione cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92

	Potenza nominale 
	kW/CV
	115/156 a 5000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	270 a 1250-4000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	11 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione di gas nel collettore di aspirazione a comando elettronico e iniezione diretta di benzina con iniettori piezoelettrici, turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione della coppia motrice
	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce

	Rapporti
	Rapporto al ponte
1ª marcia
2ª marcia
3ª marcia
4ª marcia
5ª marcia
6ª marcia
Retromarcia 
	3,67
3,94
2,04
1,09
0,76
0,67
0,59
3,13


Assetto
	Asse anteriore 
	Asse McPherson con montante telescopico e bracci oscillanti, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	Asse posteriore a quattro bracci, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori pieni, freno di stazionamento elettrico, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo elettromeccanico a cremagliera

	Cerchi
	6,5 J x 16 

	Pneumatici
	205/55 R16 91H 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2699

	Carreggiata anteriore/posteriore
	mm
	1536/1542

	Lunghezza totale
	mm
	4358

	Larghezza totale
	mm
	1812

	Altezza totale
	mm
	1590

	Diametro di sterzata
	m
	11,0

	Volume bagagliaio max.*
	l
	595 - 1456

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1430

	Carico utile
	kg
	590

	Peso totale ammesso
	kg
	2020

	Capacità serbatoio gas/di cui riserva
	kg
	21/3

	Capacità serbatoio benzina/di cui riserva
	l
	12/6


Prestazioni di marcia e consumi 
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,2

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo nel ciclo combinato
	kg/100 km
	4,3 – 4,4

	Emissioni di CO2
	g/km
	117 - 119

	Norma sui gas di scarico
	
	Euro 6


* Calcolato secondo il metodo di misurazione della VDA (associazione tedesca dei costruttori di autoveicoli) 
Mercedes-Benz B 200 Natural Gas Drive
con cambio automatico 7G-DCT
	Numero/ disposizione cilindri
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92

	Potenza nominale 
	kW/CV
	115/156 a 5000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	270 a 1250-4000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	11 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione di gas nel collettore di aspirazione a comando elettronico e iniezione diretta di benzina con iniettori piezoelettrici, turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione della coppia motrice
	Cambio
	
	Cambio a doppia frizione a sette rapporti

	Rapporti
	Rapporto al ponte (1)
Rapporto al ponte (2)
1ª marcia
2ª marcia
3ª marcia
4ª marcia
5ª marcia
6ª marcia
7ª marcia
Retromarcia 
	4,13
2,39
3,86
2,43
2,67
1,05
0,78
1,05
0,84
3,38


Assetto
	Asse anteriore 
	Asse McPherson con montante telescopico e bracci oscillanti, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice

	Asse posteriore 
	Asse posteriore a quattro bracci, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori pieni, freno di stazionamento elettrico, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo elettromeccanico a cremagliera

	Cerchi
	6,5 J x 16 

	Pneumatici
	205/55 R16 91H 


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2699

	Carreggiata anteriore/posteriore
	mm
	1536/1542

	Lunghezza totale
	mm
	4358

	Larghezza totale
	mm
	1812

	Altezza totale
	mm
	1590

	Diametro di sterzata
	m
	11,0

	Volume bagagliaio max.*
	l
	595 - 1456

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1460

	Carico utile
	kg
	590

	Peso totale ammesso
	kg
	2050

	Capacità serbatoio gas/di cui riserva
	kg
	21/3

	Capacità serbatoio benzina/di cui riserva
	l
	12/6


Prestazioni di marcia e consumi 
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,1

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo nel ciclo combinato
	kg/100 km
	4,2 – 4,3

	Emissioni di CO2
	g/km
	115 - 117

	Norma sui gas di scarico
	
	Euro 6


* Calcolato secondo il metodo di misurazione della VDA (associazione tedesca dei costruttori di autoveicoli) 
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