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Informazione stampa


Nuovi cerchi in lega Mercedes-Benz Accessories 
Primavera con ruote nuove 
Stoccarda. Mercedes-Benz Accessories GmbH amplia l’offerta di cerchi in lega leggera, disponibili per ogni gamma, permettono di personalizzare con stile la propria vettura Mercedes-Benz. La gamma di prodotti Mercedes-Benz Accessories comprende circa 170 diversi tipi di cerchi, compresi due modelli per la nuova Mercedes-Benz SL. Ad ognuno la sua ruota, quale momento migliore del passaggio dagli pneumatici invernali a quelli estivi per dare un tocco di originalità alla propria Mercedes.
I cerchi in lega leggera bicromatici torniti a specchio, apprezzati per il contrasto tra superficie metallica e zone verniciate, regalano alla vettura un aspetto ancora più esclusivo ed i designer Mercedes-Benz li considerano molto più di una moda passeggera. Per questo Mercedes-Benz Accessories GmbH sta ampliando la propria gamma di cerchi bicromatici, restano comunque disponibili i classici cerchi con finitura verniciata di un unico colore. 
Inoltre, su tutte le gamme, continua la tendenza ad utilizzare cerchi di maggior larghezza montati a filo del profilo esterno della carrozzeria, uno stile di design che esprime potenza, dinamismo e stabilità. Mercedes-Benz Accessories GmbH propone, ad esempio, nuovi cerchi a 5 doppie razze in design bicromatico da 53,34 cm (21 pollici) per Classe M. 
Per la primavera 2012, Mercedes-Benz Accessories offre nuovi cerchi in lega leggera per numerose vetture, tra cui i seguenti modelli:
Classe SL 
Cerchio Incenio a 5 razze, 45,7 cm (18 pollici) 
Finitura superficiale: argento satinato opaco / torniti a specchio
Dimensione cerchi: 8.5J x 18 ET 35.5 (A231 401 2902 7x34)
Dimensione cerchi: 9.5J x 18 ET 47.5 (A231 401 3002 7x34)
Cerchio Incenio a razze multiple, 48,3 cm (19 pollici) 
Finitura superficiale: argento palladio / torniti a specchio
Dimensione cerchi: 8.5J x 19 ET 35.5 (A231 401 2702 7x19)
Dimensione cerchi: 9.5J x 19 ET 47.5 (A231 401 2802 7x19)
Classe M 
Cerchio Incenio a 5 razze doppie, 53,34 cm (21 pollici) 
Finitura superficiale: grigio Himalaya / torniti a specchio
Dimensione cerchi: 9J x 21 ET 53 (A166 401 2702 7x21)
Classe GLK
Cerchio Incenio a 5 razze, 48,3 cm (19 pollici) 
Finitura superficiale: grigio tremolite metallizzato Dimensione cerchi: 7.5J  x 19 ET 47 (A204 401 8902 7x28)
Dimensione cerchi: 8.5J x 19 ET 52 (A204 401 9302 7x28)
Classe C
Cerchio Incenio a 5 razze doppie, 45,7 cm (18 pollici) 
Finitura superficiale: grigio Himalaya
Dimensione cerchi: 7.5 J x 18 ET 47 (A204 401 9102 7756)
Dimensione cerchi: 8.5 J x 18 ET 54 (A204 4019 202 7756)
Classe E (Berlina e Station-Wagon)
Cerchio Incenio a 5 razze doppie, 48,3 cm (19 pollici) 
Finitura superficiale: grigio Himalaya / torniti a specchio
Dimensione cerchi: 8.5J x 19 ET 48 (A212 401 4802 7x21)
Dimensione cerchi: 9.5J x 19 ET 48 (A212 401 4902 7x21)
Classe E (Coupé e Cabrio)
Cerchio Incenio a 5 razze doppie, 48,3 cm (19 pollici) 
Finitura superficiale: grigio Himalaya / torniti a specchio
Dimensione cerchi: 8J x 19 8 ET 44 (A207 401 1902 7x21)
Dimensione cerchi: 8.5J x 19 ET 48 (A212 401 4802 7x21)
Standard di qualità superiore
Tutti i cerchi in lega leggera della gamma sono costruiti con gli stessi elevati standard di sicurezza e qualità costruttiva Mercedes-Benz, senza differenza alcuna tra i modelli di serie e quelli disponibili nel catalogo Mercedes-Benz Accessories. Al momento del montaggio dei cerchi in lega leggera Mercedes-Benz Accessories non sono richiesti né la certificazione né la registrazione relative all'ispezione tecnica TÜV, poiché già parte dell'omologazione della vettura. Il Cliente acquista un prodotto dalle prestazioni elevate e dalla straordinaria durata utile, creato per adattarsi perfettamente ai singoli modelli Mercedes-Benz garantendo comfort di marcia, spiccate caratteristiche dinamiche e ricercatezza di design.
Queste caratteristiche sono il risultato della stretta collaborazione tra lo staff addetto allo sviluppo delle vetture e gli specialisti che si occuppano della realizzazione dei cerchi. Inoltre, per essere inseriti nella gamma Mercedes, i cerchi devono superare un articolato programma di test che gli permettono di raggiungere standard che vanno ben oltre i requisiti di legge richiesti per l'impiego su strada. Queste procedure di prova prevedono fasi di controllo volte a garantire l'impiego nelle condizioni più estreme e comprendono anche verifiche con sistemi a infrarossi e tomografie computerizzate.
Consigli per la cura e l'impiego
I migliori programmi sviluppati, le più innovative tecnologie di produzione e i test di qualità non sono comunque in grado di influenzare il modo in cui il Cliente tratta la propria vettura, compresi i prestigiosi cerchi in lega. Il modo in cui i cerchi vengono utilizzati continua ad avere un peso determinante sia per il mantenimento del loro valore che per la sicurezza delle vetture. Consigli utili: 
· Pulire a fondo i cerchi invernali/estivi al cambio di stagione sia in primavera che in autunno, indipendentemente dal fatto che si tratti di cerchi in acciaio o di cerchi in lega.  
· Non utilizzare detergenti aggressivi. I prodotti consigliati da
Mercedes-Benz sono delicati pur garantendo un'efficace azione pulente. 
· Non utilizzare spugne ruvide o con estremità taglienti per la pulizia. 
· Attenersi alle coppie di serraggio indicate per ciascuna ruota. Nel lungo periodo, eventuali bulloni ruota serrati a coppie eccessive o troppo basse danneggiano i cerchi.  
· Non applicare olio o grasso sui bulloni ruota, poiché alla coppia di serraggio indicata questo provocherebbe un eccessivo precarico che potrebbe causare danni sia ai cerchi che ai bulloni stessi. 
· Utilizzare solo bulloni ruota originali Mercedes-Benz. 
· Controllare i cerchi dopo che questi hanno subito forti urti, ad esempio nel caso in cui la vettura sia transitata su profonde buche del terreno. Qualora siano visibili deformazioni, far controllare il danno presso una Concessionaria. 
· Montare solo pneumatici di dimensione approvata per il cerchio. 
· Quando si trasportano elevati carichi utili e/o si traina un rimorchio, regolare la pressione pneumatici di conseguenza ed attenersi ai carichi consentiti sulle ruote.
Per informazioni sulla sostituzione dei cerchi o degli pneumatici e sul deposito a magazzino dei cerchi rivolgersi ad un qualsiasi partner Mercedes-Benz.
Ulteriori informazioni su: media.mercedes-benz.it e media.daimler.com 
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