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GLK Mercedes-Benz 2012

Dinamismo di carattere
Dopo la recente première internazionale, la nuova GLK Mercedes-Benz è pronta a lasciare il segno su strada e in off-road, dove riesce ad esprimere al meglio tutte le sue doti. Grazie ad avveniristici sistemi di assistenza alla guida, motori agili ed efficienti, un design rinnovato e equipaggiamenti ancora più ricchi, la nuova GLK sottolinea la sua leadership nel segmento dei SUV compatti. 
I nuovi esterni conferiscono alla GLK un'immagine di maggiore dinamismo. La carrozzeria coniuga gli elementi classici dei fuoristrada al linguaggio formale degli attuali modelli Mercedes. Linee decise, ampie superfici piane e la zona piatta e voluminosa del frontale e della coda sono in armonia con i tipici stilemi della carrozzeria GLK, propri di un funzionale fuoristrada. Tutto questo, oltre ad offrire svariati vantaggi su percorsi accidentati, ne garantisce altrettanti nell’uso quotidiano. La posizione rialzata permette una visione più completa del traffico, mentre la carrozzeria compatta convince per l'eccellente visibilità a 360°.

I designer dell'Interior Competence Center hanno ridisegnato completamente la plancia: un'ampia modanatura in alluminio o in legno (a richiesta) si estende su tutta la larghezza. Spiccano anche le nuove bocchette circolari e ulteriori inserti in silver shadow. Accentuano ulteriormente l'atmosfera di benessere il volante sportivo, i nuovi colori dei rivestimenti, il design dei sedili, come anche l'illuminazione indiretta delle luci soffuse «ambient» con tecnologia LED, per la prima volta disponibili sulla GLK. 

Potenza pulita: la gamma di motori della Classe GLK 

La gamma di motori consente a tutti i modelli GLK il massimo comfort di trazione e brillanti prestazioni a fronte di consumi ed emissioni contenuti. Sono disponibili in totale sei modelli diesel e un benzina. La GLK 250 BlueTEC 4MATIC dispone di un diesel a quattro cilindri con una potenza di 150 kW (204 CV) e una coppia di 500 Nm da una cilindrata di 2.143 cm3. Nonostante 
la potenza disponibile, si rivela attento ai consumi: il diesel consuma in media 6,1 - 6,5 litri di gasolio ogni 100 chilometri (159-169 g CO2/km, consumo combinato NEDC).

Ancora più parsimoniosi sono i due modelli a trazione posteriore GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY e GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY con cambio manuale a 
sei marce. Entrambe le versioni consumano appena 5,5 - 5,6 litri di gasolio per cento chilometri (143 - 147 g CO2/km, ciclo combinato NEDC). Ma il primato 
di potenza tra le versioni diesel spetta alla GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY. Rispetto alla versione precedente, nonostante l'incremento di potenza di ben 25 kW (34 CV), il modello di punta consuma il 17% in meno, pari a 6,9 - 7,0 litri per 100 chilometri (179-183 g CO2/km, consumo combinato NEDC). 
Il modello a benzina GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY, dotato di avveniristici motori a V Mercedes-Benz di nuova generazione con tecnologia BlueDIRECT, si evidenzia per performance e consumi degni di nota. Oltre alla moderna tecnica motoristica, anche l'ampia gamma di soluzioni BlueEFFICIENCY contribuisce al raggiungimento dello straordinario risparmio di carburante. Tra queste figura, oltre alla funzione ECO start/stop di serie, il cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS. Anche il gruppo differenziale ad attrito ridotto, lo sterzo elettromeccanico e gli pneumatici a bassa resistenza al rotolamento contribuiscono alla riduzione dei consumi. 
Nell’ambito della strategia italiana le nuove versioni Sport e Premium, differenti nel design esterno e nelle dotazioni di bordo, sono in grado di rispondere in maniera esemplare alle richieste di diverse tipologie di Clienti. 

GLK Sport rappresenta la nuova porta di accesso alla gamma GLK e si caratterizza per un allestimento completo e dinamico ed un prezzo di listino competitivo, che parte, nella motorizzazione 200 CDI BlueEFFICIENCY a trazione posteriore, da 35.730 Euro.  

Le linee decise ma morbide, i nuovi gruppi ottici dal design a forma di fiaccola sottolineano il family feeling con i modelli più attuali della Stella. Terminali cromati, roofrails in alluminio lucidato a specchio e la mascherina del radiatore a due lamelle cromate, sono solo alcuni degli elementi, di serie, dell’allestimento Chrome, che caratterizzano GLK Sport. 
I listelli sulla linea di cintura e le modanature di protezione laterale cromate, insieme ai sottoporta in tinta con la carrozzeria, donano alle fiancate un tocco di eleganza. I cerchi in lega 19" a triple razze (di serie) conferiscono a GLK Sport un ulteriore tocco di dinamismo ed il posteriore conferma il look moderno di GLK, rimanendo al tempo stesso incisivo e filante. Lo spoiler posteriore, esteso su tutta la larghezza sopra il lunotto, è un’armonica continuazione del tetto. La protezione cromata del sottoscocca sulla coda e l’impianto di scarico a doppio tubo integrato nel paraurti con terminali di scarico cromati conferisce la giusta grinta al nuovo GLK. 

Gli interni di GLK Sport sono una piacevole sorpresa a partire dalla nuova plancia, al volante, al display, ai nuovi rivestimenti ed inserti, fino alla disposizione delle leve di comando. Le novità proseguono con il tessuto tecnico Boston nero dal nuovo design e dagli inserti in alluminio chiaro. La climatizzazione automatica assicura una perfetta temperatura nell’abitacolo durante la marcia mentre l’impianto stereo Audio 20 CD di nuova generazione provvede ad intrattenere i passeggeri a bordo.
Grazie al design ricercato ed estremamente sportivo, il nuovo GLK Premium trasmette al primo sguardo una sensazione di elevata dinamicità. 

All’esterno, il nuovo pacchetto sportivo AMG sottolinea la presenza dinamica della nuova GLK, esaltandone la potenza. Nel frontale lo spoiler anteriore AMG e la griglia a due lamelle cromate sottolineano l’aspetto grintoso di GLK Premium. Le luci diurne specifiche AMG ed i Fari Bi-Xeno ILS attivi, di serie enfatizzano la Sportività di GLK Premium. I nuovi cerchi in lega Sportivi AMG a 5 razze da 19" con pneumatici ant. 235/50 e post. 255/45 verniciati in argento aumentano il look atletico di questa vettura.  
Il paraurti posteriore, è stato completamente rinnovato e, insieme ai terminali di scarico trapezoidali integrati e la modanatura posteriore, conferiscono a GLK Premium un look decisamente più aggressivo, che trova conferma anche in marcia grazie all’assetto sportivo di serie con taratura Sportiva di ammortizzatori e sterzo. 
La configurazione più rigida delle sospensioni e degli ammortizzatori (di serie) consente uno stile di guida più sportivo, senza alcun compromesso in termini di comodità. Per assicurare il massimo confort di guida in tutte le situazioni GLK Premium conta tra le dotazioni di serie MIRROR PACK e ParkASSIST con PARKTRONIC. Gli interni, grazie al pacchetto sportivo di serie, sono la risposta perfetta alla dinamicità degli esterni. I sedili anteriori hanno conformazione Sportiva e sono rivestiti in pelle ecologica  Artico/microfibra DINAMICA nera di serie con cuciture a contrasto in grigio scuro alpaca.  I nuovi inserti in alluminio spazzolato sulla plancia ed intorno all’apertura delle portedanno movimento alla plancia mentre, la pedaliera Sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo neri richiama la Sportività dei sedili. 
Di serie il volante Comfort multifunzione a 3 razze e 12 tasti, traforato all’altezza dell’impugnatura e con ATTENTION ASSIST con il display a colori 11,4 cm e tecnologia TFT (di serie anche per Sport 4MATIC).  Per la prima volta su GLK anche il sistema di navigazione è di serie: GLK Premium ha infatti in dotazione il Becker MAP Pilot  navigatore cartografico di ultima generazione con visualizzazione 3D.
Sicurezza esemplare di serie
I sistemi di assistenza alla guida, già noti sui modelli Classe S e Classe E, permettono di viaggiare con maggior sicurezza e benessere, proiettando questo SUV compatto e di carattere ai vertici del segmento. Lo sterzo elettrico con sistema di assistenza alla sterzata STEER CONTROL coadiuva il guidatore in condizioni di marcia instabili, inducendolo a controsterzare nella giusta direzione con una leggera vibrazione sul volante. A fornire un ulteriore aiuto nella guida provvedono il Brake Assist (BAS) con servoassistenza in caso di frenate d'emergenza e l'ADAPTIVE BRAKE con ausilio alla partenza in salita, funzione HOLD, asciugatura dei freni sul bagnato e accostamento delle pastiglie ai dischi. 
Gli elevati livelli di sicurezza sono ulteriormente garantiti dall'assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive, dall'Electronic Stability Program (ESP®) con stabilizzazione del rimorchio e dalla segnalazione di riduzione pressione pneumatici come anche, nei modelli 4MATIC, dalla trazione integrale permanente con gestione elettronica della trazione 4ETS. L'ATTENTION ASSIST è di serie per le motorizzazioni 4MATIC e per le versioni 2 ruote motrici con pacchetto Premium. 
Tra gli equipaggiamenti a richiesta figura il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE® e la dotazione può essere completata da altri sistemi di assistenza alla guida parzialmente attivi, come il Park Assist con funzione di parcheggio automatica già di serie per Premium. Per manovre con scarsa visibilità è disponibile una telecamera per la retromarcia assistita con linee di riferimento oppure – una novità assoluta per Mercedes-Benz – una telecamera a 360°. Ulteriori dispositivi sono disponibili a richiesta singolarmente o in speciali pacchetti. 
Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus, ad esempio, comprende il DISTRONIC PLUS con BAS PLUS, il sistema frenante PRE-SAFE®, il sistema antisbandamento attivo e il Blind Spot Assist attivo. Nel pacchetto Parcheggio sono, invece, compresi la telecamera a 360° già descritta, Park Assist e PARKTRONIC. Il pacchetto assistenza di guida offre il sistema antisbandamento e il Blind Spot Assist. 
Un'altra novità è rappresentata dal Pacchetto Tecnico Offroad  disponibile a richiesta per Sport abbinato all'Intelligent Light System (ILS), comprendente le luci Offroad per la marcia sui terreni impervi. Specifiche impostazioni dei fari, grazie ad un'illuminazione più ampia del campo visivo, permettono un migliore orientamento sullo sterrato.

Anche il sistema di sicurezza globale ispirato alla reale dinamica degli incidenti è perfettamente in linea con la filosofia del Marchio Mercedes-Benz. Assieme alle zone di deformazione anteriori e posteriori, la cellula di sicurezza indeformabile della GLK costituisce una solida base per i sistemi di protezione dei passeggeri. La GLK dispone di una ricca dotazione di serie per proteggere i suoi occupanti: oltre ad airbag, airbag per il bacino e sidebag anteriori, sono presenti anche windowbag anteriori e posteriori e un kneebag lato guida. 
Inoltre, la pedaliera attiva o i poggiatesta attivi NECK-PRO anteriori aumentano la protezione, mentre il cofano motore attivo riduce i rischi di lesione per gli utenti del traffico più deboli. I livelli di equipaggiamento della Classe GLK presentano dotazioni solitamente presenti solo sulle vetture di fascia più alta. Con sette motorizzazioni in due versioni, la GLK offre una delle gamme più complete nel segmento dei SUV compatti:

	
	200 CDI BlueEFFICIENCY
	220 CDI BlueEFFICIENCY
	220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
	220 CDI 4MATIC BlueTEC
	250 CDI 4MATIC BlueTEC
	350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
	350 4MATIC BlueEFFICIENCY

	
	Sport
	€ 35.730
	€ 38.920
	€ 43.440
	€ 44.340
	€ 46.300
	€ 50.541
	€ 50.927

	
	Premium
	€ 43.864
	€ 47.054
	€ 51.065
	€ 51.965
	€ 54.433
	€ 58.172
	€ 58.550


Prezzi validi per il mercato italiano inclusa IVA al 21% e messa su strada.
Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com

Design

Una nuova interpretazione di un modello 
di forte personalità
Gli esterni rinnovati conferiscono alla GLK un'immagine di maggiore dinamismo. La carrozzeria coniuga gli elementi classici dei fuoristrada al linguaggio formale degli attuali modelli Mercedes-Benz. Linee decise, ampie superfici piane e la zona piatta e voluminosa del frontale e della coda sono in armonia con i tipici stilemi della carrozzeria GLK, propri di un fuoristrada funzionale. Questi tratti comprendono sbalzi corti, frontale verticale, montanti del tetto snelli, parabrezza spiovente e linea decisa del tetto. La configurazione della carrozzeria non è un esercizio di stile fine a se stesso, quanto un modo per trasferire i tipici vantaggi dei fuoristrada nel segmento dei SUV compatti. Anche le specifiche tecniche tipiche dei fuoristrada, come angolo di scarpata e altezza libera da terra, convincono su tutti i fronti e consentono una marcia tranquilla e disinvolta anche fuori dall’asfalto. La compattezza della carrozzeria e l'ottima visibilità su tutti i lati, uniti alla posizione rialzata dei sedili, rendono la GLK perfettamente idonea all'uso quotidiano e assicurano una guida rilassante.
Sotto i nuovi proiettori tutti i modelli adottano di serie luci diurne a LED integrate in una modanatura cromata. La mascherina del radiatore a due lamelle con Stella centrale segue il linguaggio formale degli attuali modelli Mercedes-Benz. Le lamelle sono verniciate color argento e impreziosite da inserti cromati. I proiettori principali reinterpretano il tipico design delle luci Mercedes. Con GLK Sport, grazie ai nuovi fari con sistema di riflessione della luce, una sorta di «fiaccola cromata» si estende sui due riflettori come elemento decorativo. 
Con l'Intelligent Light System (ILS di serie per Premium, a richiesta per Sport, il faro bixeno è composto dal gruppo di proiezione, da un riflettore e dalla «fiaccola» con fotoconduttori a LED per le luci di posizione, come anche dagli indicatori di direzione sovrastanti con LED singoli. 

Sulle fiancate spiccano in particolare i roof rail lucidi completamente rinnovati e adeguati al nuovo linguaggio formale che poggiano su puntoni neri in materiale sintetico, conferendo alla silhouette della GLK una linea più elegante. Grazie a questa nuova configurazione, i nuovi roof rail pesano molto meno rispetto alla versione precedente. Questo accorgimento si traduce in una maggiore dinamica di marcia. Una riduzione del peso nella zona del tetto ha infatti effetti molto più tangibili sulla dinamica di marcia rispetto ad interventi di pari entità in altri punti della vettura come ad esempio nel sottoscocca. 

Con la sua conformazione pronunciata e i gruppi ottici posteriori sottili, il paraurti posteriore conferisce alla coda della GLK un'immagine Sportiva e al tempo stesso raffinata. Impossibile non notare il nuovo design della protezione antincastro a vista cromata, e i terminali cromati, anch’essi di serie, integrati nella grembialatura posteriore. I gruppi ottici posteriori sono stati completamente rinnovati dal punto di vista estetico e funzionale. Grazie all’adozione di fotoconduttori e LED, la coda della GLK presenta un design notturno unico nel suo genere e caratteristico, sottolineato dalla nuova luce della targa a LED.  
Con il facelift, i nuovi cerchi da 43,2 cm (17 pollici), 48,3 cm (19 pollici) e 50,8 cm (20 pollici) sono disponibili in diversi colori o con superficie tornita a specchio. Per la prima volta è disponibile anche un tipo di cerchio da 43,2 cm (17 pollici), ottimizzato sotto l'aspetto aerodinamico.
GLK Premium: il pacchetto sportivo AMG per la GLK

Per i Clienti con particolare inclinazione verso l'eleganza sportiva, il ricco pacchetto AMG per gli esterni offre i tratti distintivi del Marchio High Performance della Stella. Il pacchetto comprende spoiler anteriore e grembialatura posteriore AMG, mascherina del radiatore specifica con due lamelle cromate, luci diurne a LED AMG, cerchi in lega AMG a 5 razze da 48,3 cm (19") e assetto sportivo. 

Interni 
Ambiente ancora più raffinato, benessere superiore
Nel rinnovare gli interni della GLK, i designer si sono posti ambiziosi obiettivi. La percezione di ampiezza del SUV compatto doveva essere accentuato da una sensazione di spaziosità ancora maggiore nell'abitacolo. Allo stesso tempo, l’intenzione dei progettisti era di accrescere l'immagine di prestigio della GLK. Il risultato è sorprendente: a bordo si ritrova il comfort, l'ergonomia e la tipica atmosfera di benessere proprie delle vetture di fascia più alta. 
I designer dell'Interior Competence Center hanno completamente ridisegnato la plancia: un'ampia modanatura in alluminio o in legno (a richiesta) si estende su tutta la larghezza. Spiccano anche le nuove bocchette circolari e ulteriori inserti in silver shadow. Il quadro strumenti ospita un raffinato display a colori (di serie motorizzazioni con 4MATIC, a richiesta per le 2WD Sport). Accentuano ulteriormente il benessere di bordo, il volante sportivo a tre razze, i nuovi colori dei rivestimenti, il design dei sedili, come anche l'illuminazione indiretta delle luci soffuse «ambient» con tecnologia LED, per la prima volta disponibili su GLK. I modelli con cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC dispongono della leva del cambio DIRECT SELECT, comodamente posizionata in prossimità dello sterzo. In questo modo, sulla consolle rimane spazio sufficiente per ospitare un vano portaoggetti con una cornice in silver shadow e una copertura avvolgibile. 

Pacchetto sportivo per gli interni ancora più ricco

Il pacchetto sportivo per gli interni, di serie per Premium e a richiesta per Sport, è stato ulteriormente arricchito, rispetto al modello precedente, con sedili sportivi neri in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA dotati di cuciture a contrasto in grigio alpaca scuro (in alternativa rivestimenti in vera pelle nera). Altri componenti del pacchetto sono il volante multifunzione a tre razze in pelle Nappa, i pannelli centrali delle porte in pelle ecologica ARTICO con cuciture a contrasto diagonali, la leva del cambio in pelle Nappa con cornice cromata e la pedaliera Sportiva in acciaio legato spazzolato.  

Infotainment: più svago, maggiori informazioni

La dotazione di serie della GLK comprende l'autoradio Audio 20 CD con le funzioni di seguito elencate.
· Doppio sintonizzatore

· Display con diagonale da 14,7 cm (5,8") e tecnologia TFT

· Lettore CD compatibile MP3/WMA/AAC

· Interfaccia USB con visualizzazione della copertina del CD

· Connessione Aux-In nel bracciolo

· Interfaccia Bluetooth® con funzione vivavoce e Audio Streaming per la trasmissione della musica

· Tastiera telefono

Grazie alla speciale gamma di sistemi di infotainment, GLK è in grado di navigare online, di offrire ai suoi occupanti l'acustica di una sala da concerto o consentire nuove possibilità di intrattenimento, come quelle elencate qui di seguito.

· Sistema multimediale COMAND Online: navigazione rapida su hard disk con display a colori da 17,8 cm ad alta risoluzione, possibilità di utilizzare liberamente le app Mercedes-Benz integrate e di richiamare pagine Internet, sistema di comando vocale VOICETRONIC, interfaccia USB e collegamento Aux-in nel bracciolo centrale, modulo telefono con Bluetooth® (profilo‑SAP) nel bracciolo per telefonia e connettività a Internet, sistema di chiamate d'emergenza eCall Mercedes-Benz. 

· Per la prima volta, in abbinamento al COMAND, sulla GLK è disponibile un sintonizzatore TV per la ricezione di programmi televisivi digitali (DVB-T).

· Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7® comprendente amplificatore DSP a 7 canali e booster a 2 canali con una potenza complessiva di 510 Watt in abbinamento a dodici altoparlanti ad alte prestazioni, Dolby Digital 5.1 e DTS.

· Becker® MAP PILOT: modulo di navigazione totalmente integrato con rappresentazione cartografica in 2D/3D con visualizzazione della navigazione sul display dell'autoradio Audio 20 CD, comando tramite Controller centrale e riproduzione acustica delle indicazioni sul percorso attraverso gli altoparlanti.  (di serie per Premium, a richiesta per Sport)
· Display a colori centrale nel quadro strumenti con rappresentazioni fotorealistiche.

· Sistema di integrazione nel vano posteriore Plus per Apple iPad®. Come accessorio è disponibile una docking station confortevole, ergonomica e sicura per l'iPad® nel vano posteriore della GLK. Il supporto può essere ribaltato e ruotato di 180°, lasciando accessibili tutti i collegamenti. La batteria può essere ricaricata tramite un'interfaccia USB integrata con l'ausilio di un apposito cavo.

Per il COMAND Online sono disponibili tre nuove app: per le news, per le quotazioni di borsa e per la ricerca di un parcheggio. Inoltre, ogni anno si prevedono circa una dozzina di nuove applicazioni. A tale scopo Daimler ha costituito un App Development Group a Palo Alto, in California (USA) e a Bangalore (India).  

Sicurezza attiva 
I sistemi di assistenza alla guida proiettano la GLK al vertice del segmento

I sistemi di assistenza alla guida di serie, già noti sui modelli Classe S e Classe E, permettono di viaggiare con maggior sicurezza e benessere, proiettando questo SUV compatto e di carattere ai vertici del segmento. 
Lo sterzo elettrico con assistente allo sterzo STEER CONTROL coadiuva il guidatore in condizioni di marcia instabili, inducendolo a controsterzare nella giusta direzione con una vibrazione percepibile sul volante.

A fornire un ulteriore aiuto nella guida provvedono il Brake Assist (BAS) con servoassistenza in caso di frenate d'emergenza e l'ADAPTIVE BRAKE con ausilio alla partenza in salita, funzione HOLD, asciugatura dei freni sul bagnato e accostamento delle pastiglie ai dischi. Gli elevati livelli di sicurezza sono ulteriormente garantiti dall'assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive, dall'Electronic Stability Program (ESP®) con stabilizzazione del rimorchio e dalla segnalazione di riduzione pressione pneumatici come anche, nei modelli 4MATIC, dalla trazione integrale permanente con gestione elettronica della trazione 4ETS.
L’ATTENTION ASSIST è di serie per Premium e Sport con 4 MATIC mentre è disponibile a richiesta per le 2WD. Tra gli equipaggiamenti disponibili a richiesta figurano il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE®. la dotazione può essere completata con altri sistemi di assistenza alla guida parzialmente attivi, come ad esempio il Park Assist con funzione di parcheggio automatica (a richiesta per Sport, di serie per Premium). Per effettuare manovre in aree con scarsa visibilità è disponibile una telecamera per la retromarcia assistita con linee di riferimento oppure – novità assoluta per Mercedes-Benz – una telecamera a 360°. 
Questo sistema riceve le informazioni trasmesse dalle quattro microcamere posizionate sul frontale, sulla coda e nei retrovisori esterni, ricostruendo una prospettiva «birdview» della vettura e dell'ambiente circostante. L'immagine priva di distorsioni viene visualizzata in tempo reale sul display centrale del COMAND. Questo sistema, in aggiunta alla telecamera per la retromarcia assistita, permette di controllare la zona laterale e antistante la vettura, prevenendo i rischi di collisione durante le manovre. Ulteriori linee di riferimento aiutano il guidatore ad orientarsi meglio, mentre la telecamera a 360° visualizza l’area di rotazione della vettura in funzione dell’angolo di sterzata.
Altri dispositivi sono disponibili a richiesta singolarmente o in speciali pacchetti. Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus, ad esempio, comprende il DISTRONIC PLUS con BAS PLUS, il sistema frenante PRE-SAFE®, il sistema antisbandamento attivo e il Blind Spot Assist attivo. Nel pacchetto Parcheggio sono compresi la telecamera a 360° già descritta, incluso il Park Assist con funzione di parcheggio automatico e PARKTRONIC. Il pacchetto assistenza di guida offre il sistema antisbandamento e il Blind Spot Assist.
L'assistente allo sterzo indica la giusta direzione

Con il facelift, la GLK introduce lo sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica. Questa configurazione si avvale di un rapporto di trasmissione variabile che diventa sempre più diretto a mano a mano che l'angolo di sterzata aumenta. In questo modo il guidatore può avere una migliore risposta della strada e deve intervenire meno sul volante. Al tempo stesso, aumenta la maneggevolezza e l'agilità della vettura. Lo sterzo elettromeccanico offre una servoassistenza variabile in funzione della velocità, e quindi un maggiore comfort di sterzata a tutte le andature. 
L'assistente allo sterzo di serie si attiva nel caso in cui i sistemi di assistenza alla guida abbiano diagnosticato condizioni di marcia instabili che possono essere attenuate con semplici movimenti del volante. A tale scopo, il sistema calcola la coppia da applicare al volante in base alle condizioni di marcia e la regola attraverso la servoassistenza elettrica. In caso di sovrasterzo – il fenomeno per il quale la vettura tende a percorrere in curva una traiettoria più stretta di quella voluta dal guidatore – l'assistente allo sterzo trasmette al guidatore il segnale di controsterzare mediante una vibrazione al volante, fino a quando la vettura non si è nuovamente stabilizzata. Analogamente, nel caso di sottosterzo – la tendenza in curva ad allargare la traiettoria di percorrenza – viene trasmesso il segnale di aumentare l'angolo di sterzata. Il sistema può anche aiutare a compensare la tendenza all'imbardata, quando la GLK frena con diversi livelli di attrito sul margine destro e sinistro di una carreggiata, come accade ad esempio d'inverno su fondi stradali parzialmente ghiacciati. Tramite il volante, l'assistente allo sterzo fornisce al guidatore un'indicazione sul senso di rotazione corretto da impartire per compensare la tendenza all'imbardata.
Anche se il guidatore ignora i consigli dell'assistente allo sterzo, rimangono comunque sufficienti riserve per stabilizzare la vettura con i sistemi di controllo della dinamica di marcia come l'ADAPTIVE BRAKE, l'ESP® o il 4ETS. L'assistente allo sterzo affianca sempre il guidatore ed è pronto a consigliarlo, senza mai prenderne il posto. 

Pacchetto stabilità: assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive

Con l'assetto AGILITY CONTROL, la GLK dimostra un'elevata flessibilità e offre una risposta valida all’eterno dilemma della progettazione dell'autotelaio nei SUV. L'obiettivo degli ingegneri era realizzare una vettura tanto sportivo ed agile, quanto confortevole e morbida, ma al contempo idonea anche al fuoristrada. Se si privilegia dinamismo e sportività, oltre alle sospensioni, anche gli ammortizzatori dovranno essere relativamente rigidi. Una configurazione di questo tipo penalizzerebbe però il comfort di molleggio tipico del Marchio e limiterebbe le possibilità di marcia sullo sterrato. Se la vettura viene invece dotata di ammortizzatori con taratura più morbida, si otterrebbero netti vantaggi in termini di comfort e di doti fuoristradistiche, ma si perderebbe molto in termini di dinamica di marcia. La soluzione consiste nel cosiddetto sistema di sospensioni selettive: l'azione dell'ammortizzatore non viene configurata in modo rigido, bensì flessibile. Durante la marcia normale su strade con poche curve o nelle gite in fuoristrada a bassa velocità, il sistema risponde con una taratura più morbida, migliorando il benessere degli occupanti e le doti fuoristradistiche. Per mantenere questa sensazione di benessere anche a velocità più sostenute o nelle brusche manovre di scarto, gli ammortizzatori diventano più rigidi e assicurano una maggiore stabilità di marcia.

Per prevenire eventuali danni agli pneumatici con spiacevoli conseguenze, tutti i modelli GLK dispongono del sistema di segnalazione di riduzione pressione pneumatici. Il sistema rileva gli improvvisi cali di pressione nei singoli pneumatici, segnalandoli attraverso un messaggio di avvertimento sul quadro strumenti. Il sistema di controllo pressione pneumatici (a richiesta) aumenta ulteriormente la sicurezza. Una pressione di gonfiaggio errata o lente perdite 
di pressione vengono segnalate con il messaggio di avvertimento «Controllare pneumatici», mentre in caso di gravi cali di pressione appare la scritta «Attenzione! Anomalia pneumatici». Le ruote nuove appena montate vengono riconosciute automaticamente dal sistema di controllo pressione pneumatici.

Il Pacchetto Tecnico Offroad per eccellenti performance sullo sterrato

Come per il modello precedente è disponibile a richiesta per Sport il Pacchetto Tecnico Offroad che, con la funzione Downhill Speed Regulation (DSR), il programma di marcia Offroad (adeguamento dei punti di innesto del cambio e della curva caratteristica dell'acceleratore), la protezione antincastro tecnica nel robusto materiale e l'assetto rialzato, incrementa le doti fuoristradistiche della vettura sui percorsi accidentati. 
Sulla versione con Pacchetto Tecnico Offroad, basta premere il tasto «Offroad» sulla consolle per incrementare la capacità di ripresa della GLK sui terreni più impervi. Premendo l’apposito pulsante, viene attivato uno speciale programma di marcia che varia i punti di innesto del cambio 7G-TRONIC, rende più morbida la curva caratteristica dell’acceleratore e attiva le funzioni Offroad dell’ESP® con l'ABS per la marcia fuoristrada e uno speciale 4ETS per lo sterrato. In questo modo vengono effettuati meno interventi nella regolazione del motore, mentre il sistema consente valori di slittamento delle ruote più elevati. Questa strategia di regolazione migliora la trazione sullo sterrato, specialmente su terreni a basso coefficiente d’attrito come sabbia, ghiaia o detriti. 
L’ABS per la marcia fuoristrada della GLK è stato introdotto per la prima volta nell’attuale Classe M e, attraverso un confronto permanente dei modelli di slittamento delle ruote, riconosce le più svariate condizioni del terreno. Si ottengono così le migliori strategie di decelerazione per la marcia offroad su roccia, sabbia, detriti, ghiaia o fango. 

In questa versione con Pacchetto Tecnico Offroad, il cambio automatico dispone di un programma di marcia manuale (M) che consente di selezionare i singoli rapporti tramite gli appositi comandi sul volante multifunzione. Questa modalità di esercizio garantisce il massimo del piacere di guida nel fuoristrada. Un altro pulsante attiva il dispositivo ausiliario per la marcia in discesa (DSR) che sui tratti in forte pendenza mantiene automaticamente una velocità preimpostata compresa fra 4 e 18 km/h, variabile dal guidatore in qualsiasi momento tramite la leva del Tempomat.  In virtù dell’altezza libera da terra di 201 mm e dei ridotti sbalzi della carrozzeria (anteriore 824 mm, posteriore 957 mm), gli angoli di scarpata risultano di 23 gradi sull’anteriore e di 25 gradi sul posteriore, mentre l’angolo di rampa è di 19 gradi. La capacità di superamento delle pendenze della GLK arriva fino al 70%, mentre l’inclinazione massima è di 35 gradi. Grazie anche al passo relativamente compatto di 2.755 mm e al peso complessivo relativamente contenuto per un SUV, la GLK può affrontare anche terreni piuttosto impegnativi dal punto di vista topografico. 
Migliore visibilità sullo sterrato grazie alle luci Offroad
Durante la marcia fuoristrada su terreni impervi a bassa velocità è consigliabile disporre di un'illuminazione il più possibile ampia e intensa della zona antistante, per poter riconoscere meglio e tempestivamente la presenza di eventuali ostacoli. Per questo motivo, come per il GL anche sulla nuova GLK, in abbinamento al Pacchetto Tecnico Offroad e all'Intelligent Light System (ILS), sono disponibili le speciali luci Offroad che soddisfano appieno questi requisiti. Quando il guidatore attiva il programma di marcia Offroad con i fari accesi, le luci Offroad entrano in funzione automaticamente: i moduli dei fari bixeno ruotano di 6 gradi verso l'esterno, la potenza luminosa dei bruciatori allo xeno aumenta di 4 Watt e viene impostata una ripartizione simmetrica del fascio luminoso. Inoltre, i fari attivi a LED su entrambi i lati rimangono costantemente accesi, mentre la funzione di assistenza alla svolta dinamica e la regolazione assetto fari sono disattivate. Con queste impostazioni, in confronto all'ILS ottimizzato per la marcia su strada, si ottiene un'illuminazione più ampia e luminosa della zona immediatamente antistante la vettura, permettendo al guidatore di riconoscere più rapidamente eventuali ostacoli. 

Le luci Offroad sono attive fino ad una velocità di 50 km/h. Se il guidatore supera questa soglia, l'ILS ripristina automaticamente le funzioni di illuminazione ottimizzate per la marcia su strada.

Sicurezza passiva 
Sicurezza esemplare di serie

Anche il sistema di sicurezza globale ispirato alla reale dinamica degli incidenti è perfettamente in linea con la filosofia del Marchio Mercedes-Benz. Assieme alle zone di deformazione anteriori e posteriori, la cellula di sicurezza indeformabile della GLK costituisce una solida base per i sistemi di protezione dei passeggeri. 
Nello sviluppo della sicurezza attiva e passiva della nuova GLK, Mercedes-Benz si è ispirata al know-how della ricerca antinfortunistica del Gruppo, iniziata più di sessant’anni fa, che ha concorso in misura determinante alla costante evoluzione della sicurezza automobilistica. Accanto a questo bagaglio d’esperienze, nella progettazione della vettura sono confluiti anche i più recenti studi sugli incidenti reali, simulazioni dettagliate e una ricca serie di test, dai quali è stato possibile elaborare concrete misure di protezione.  

L’approccio globale finalizzato alla massima sicurezza risulta evidente dal sistema di sicurezza globale adottato da Mercedes-Benz anche per la nuova GLK. In questo approccio avveniristico ciò che conta non è tanto il rispetto delle norme prescritte dai crash-test, quanto quello di tutti gli aspetti della guida automobilistica fondamentali per la sicurezza degli occupanti e degli altri utenti della strada. Questa filosofia, nel sistema di sicurezza globale Mercedes, si articola nelle quattro fasi di seguito elencate. 
1. Guidare sicuri: evitare i pericoli, avvertire tempestivamente e assistere il guidatore 

2. In caso di pericolo: intervenire preventivamente con il PRE-SAFE® 

3. In caso di impatto: proteggere secondo necessità 

4. Dopo un impatto: evitare gravi conseguenze, agevolare i soccorsi

Per proteggere i suoi occupanti, la GLK dispone dei seguenti equipaggiamenti di serie.
· Airbag anteriori, kneebag lato guida, airbag per il bacino anteriori, sidebag anteriori, windowbag per guidatore, passeggero anteriore e passeggeri posteriori

· Riconoscimento sedile occupato per il sedile del passeggero anteriore

· Pedaliera attiva in caso di incidente

· Sistema di fissaggio del seggiolino per bambini (ISOFIX) nel vano posteriore e punti di fissaggio TopTether sul retro dello schienale posteriore

· Poggiatesta (5) anteriori e posteriori, regolabili in altezza e inclinazione, poggiatesta attivi NECK-PRO lato guida e passeggero

· Cinture di sicurezza a 3 punti, incluso regolazione manuale in altezza e limitatori della forza di ritenuta anteriori, regolazione in altezza automatica per i passeggeri posteriori esterni, indicatore cinture allacciate per i passeggeri posteriori nel quadro strumenti

· Protezione dei pedoni con cofano motore attivo

A richiesta sono disponibili anche sidebag posteriori.  

Per andare sul sicuro: il sistema di chiamate d'emergenza «MB eCall» Mercedes-Benz
Se la nuova GLK è equipaggiata con il COMAND Online, il sistema di chiamata d'emergenza automatica eCall Mercedes-Benz è di serie. Nel caso di grave incidente, i servizi di soccorso possono essere informati automaticamente e ricevere entro pochi minuti tutte le informazioni necessarie, come il luogo dell'incidente o il modello di veicolo coinvolto. Ecco come funziona: se durante una collisione si attivano gli airbag o i pretensionatori e il COMAND Online è collegato ad un telefono cellulare, il sistema eCall trasmette l'esatta posizione GPS della vettura e il suo numero di telaio (VIN), inviando un SMS alle centrali di assistenza e per le chiamate di emergenza del Communication Center, mentre i dati relativi alla posizione vengono contemporaneamente trasmessi anche tramite DTMF (multifrequenza). Anche se gli occupanti hanno perso conoscenza o non sono in grado di comunicare la propria posizione, i soccorsi allertati dal Communication Center ottengono informazioni precise e tempestive.
Inoltre, in pochissimo tempo la vettura stabilisce una comunicazione vocale con il Communication Center. In questo caso, tuttavia, la comunicazione non avviene nella lingua del Paese in cui ci si trova, bensì in quella impostata dal guidatore nel COMAND Online. La chiamata di emergenza può essere effettuata anche manualmente, dal momento che la voce «Chiamata di emergenza Mercedes-Benz» è sempre la prima della rubrica telefonica. 
Il servizio eCall sarà introdotto in più fasi: il 1° giugno 2012 in nove Paesi europei (Germania, Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera), cui si aggiungeranno altri 19 Paesi alla fine del 2012. Inoltre, tutti i modelli Mercedes lanciati sul mercato dopo il 1° giugno 2012 verranno equipaggiati con il servizio di chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, in abbinamento al COMAND Online. Oltre agli eventuali costi previsti dall'operatore di telefonia mobile, i Clienti Mercedes non dovranno sostenere alcun tipo di spesa per poter utilizzare il sistema di chiamate d'emergenza eCall Mercedes-Benz.

Motori 
Efficienti, puliti e potenti
L’interazione tra una moderna gamma di motori e tante misure BlueEFFICIENCY su tutti i modelli GLK consente di ottenere il massimo comfort di trazione e brillanti performance a fronte di consumi ed emissioni contenute.
In totale sono disponibili sei modelli diesel e un benzina. La GLK 250 BlueTEC 4MATIC adotta il diesel a quattro cilindri più potente nel segmento dei SUV. Il propulsore ad iniezione diretta con una potenza di 150 kW (204 CV) e una coppia di 500 Nm da una cilindrata di 2.143 cm3 permette alla GLK di ottenere eccellenti prestazioni. Si segnala specialmente per la qualità dello scatto, la velocità di picco e le doti di elasticità. Nonostante la potenza disponibile, questo modello si rivela attento ai consumi: il diesel consuma in media 6,1 - 6,5 litri di gasolio sui 100 chilometri (consumo combinato NEDC). Le emissioni di CO2 sono pari a 159-169 grammi al chilometro. Inoltre, come il modello GLK 220 BlueTEC 4MATIC, anche questa vettura rispetta i valori limite Euro 6 e la norma statunitense BIN 5.
Ancora più parsimoniosi sono i due modelli a trazione posteriore GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY e GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY con cambio manuale a sei marce. Entrambe le versioni consumano appena 5,5 - 5,6 litri di gasolio sui cento chilometri (143 - 147 g CO2/km). Ma il primato di potenza tra le versioni diesel spetta alla GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY. Grazie alla sua coppia di 620 Nm, il V6 diesel vanta un'erogazione di potenza particolarmente considerevole anche ai bassi regimi. Rispetto alla versione precedente, nonostante l'incremento di potenza di 25 kW (34 CV), il modello di punta consuma il 17% in meno di carburante, pari a 6,9 - 7,0 litri di gasolio sui 100 chilometri (179-183 g CO2/km, consumo combinato NEDC).

Il modello a benzina GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY si distingue per l'innovativa tecnologia della generazione leader di motori a V Mercedes-Benz. Il cuore del pacchetto tecnologico BlueDIRECT è costituito dall'iniezione diretta a benzina di terza generazione con combustione a getto guidato ed iniettori piezoelettrici. La sua azione, abbinata a quella della Multi Spark Ignition, consente di ottimizzare ulteriormente i consumi.

I principali dati tecnici in sintesi

	Modello
	Cil.


	cm³
	kW/CV

a giri/min
	Nm da

giri/min
	0-100

km/h (s)
	Vmax
km/h
	l/100 km

NEDC combinato
	CO2
g/km



	GLK 200 CDI

BlueEFFICIENCY
	4
	2143
	105/143

3.200-4.600
	350

1.200-2.800
	10,8

(10,3)
	190

(195)
	5,6-6,0

(5,5-5,6)
	145-156

(143-147)

	GLK 220 CDI

BlueEFFICIENCY
	4
	2143
	125/170

3.200-4.200
	400

1.400-2.800
	8,7

(8,5)
	205

(205)
	5,6-6,0

(5,5-5,6)
	145-156

(143-147)

	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
	4
	2143
	125/170

3.200-4.200
	400

1.400-2.800
	8,8
	205
	6,1-6,5
	159-168

	GLK 220 BlueTEC 4MATIC
	4
	2143
	125/170

3.200-4.200
	400

1.400-2.800
	8,8
	205
	6,1-6,5
	159-169

	GLK 250 BlueTEC 4MATIC
	4
	2143
	150/204

4.200
	500

1.600-1.800
	8,0
	210
	6,1-6,5
	159-169

	GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 
	V6
	2987
	195/265

3.800
	620

1.600-2.400
	6,4
	232
	6,9-7,1
	179-185

	GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY 
	V6
	3498
	225/306

6.500
	370

3.500-5.250
	6,5
	238
	8,1-8,6
	189-199


() I valori tra parentesi si riferiscono al cambio manuale a sei marce

Misure BlueEFFICIENCY per un'ulteriore riduzione dei consumi

Oltre alla moderna tecnica motoristica, anche l'ampia gamma di soluzioni BlueEFFICIENCY concorre al raggiungimento dello straordinario risparmio di carburante. Tra queste figura, oltre alla funzione ECO start/stop di serie, il cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS. Anche il gruppo differenziale ad attrito ridotto, lo sterzo elettromeccanico e gli pneumatici a bassa resistenza al rotolamento contribuiscono alla riduzione dei consumi. 

Il 7G-TRONIC PLUS è incluso nell'equipaggiamento di serie di tutti i modelli 4MATIC della GLK e si distingue per il minore slittamento del convertitore di coppia e il rendimento ottimizzato. Tra le principali caratteristiche spicca il nuovo ammortizzatore torsionale che attenua efficacemente le irregolarità di rotazione e le vibrazioni interne del cambio, la cui intensità è di norma inversamente proporzionale al regime e al numero di cilindri. Ne deriva un conflitto tra il comfort da una parte e i bassi consumi dall'altra. La soluzione è costituita dal cosiddetto ammortizzatore torsionale a doppia turbina, che nel caso dei modelli diesel, è equipaggiato con un pendolo centrifugo. Il suo compito è spostare il baricentro in funzione del numero di giri, per garantire condizioni di marcia confortevoli anche nella fascia di regime ottimale per i consumi. 
La migliore azione ammortizzante riduce poi nettamente lo slittamento della frizione di esclusione del convertitore di coppia anche in condizioni di basso carico, contribuendo anche in questo caso al contenimento dei consumi. Inoltre, questa configurazione assicura tempi di risposta più rapidi alle modulazioni dell'acceleratore. Altrettanto utili ai fini della riduzione dei consumi sono i cuscinetti ad attrito ridotto e la nuova gestione termica dell'olio del cambio.
Inoltre, grazie all'indicatore ECO di serie sul display della strumentazione, il guidatore può controllare ed eventualmente adeguare il proprio stile di guida in base al consumo momentaneo. Attraverso tre istogrammi, l'indicatore ECO segnala al guidatore la redditività della sua guida. Accelerazioni moderate, un'andatura costante e uno stile di guida previdente fanno crescere i singoli rettangoli che, ad ogni avviamento, si trovano al 50 percento. 
Forti accelerazioni, brusche variazioni di velocità o frequenti frenate durante la fase di rotolamento senza freni fanno invece diminuire la grandezza dei rettangoli. Chi porta rapidamente i rettangoli al massimo livello di riempimento e li mantiene al 100% manterrà uno stile di guida particolarmente efficiente dal punto di vista del consumo energetico. 
4MATIC: trazione integrale efficiente con moderni sistemi di regolazione
La catena cinematica 4MATIC della Classe GLK rappresenta uno dei sistemi 
di trazione integrale più efficienti in assoluto, con dispositivi di regolazione considerati avveniristici. Grazie alla concezione di base compatta, leggera e ottimizzata in termini di attrito, con il motore longitudinale e il gruppo di trasmissione principale con ripartitore di coppia integrato, si ottengono diversi vantaggi rispetto ad altri sistemi con un gruppo propulsore montato trasversalmente. I consumi di carburante si attestano infatti sugli stessi livelli di una vettura paragonabile con motore convenzionale, mentre il comfort di marcia e la silenziosità raggiungono vette finora riservate ai soli modelli di categoria superiore.

La ripartizione della coppia tra avantreno e retrotreno con un rapporto di 45:55, insieme ai sistemi di regolazione della dinamica di marcia ESP®, 
ASR e 4ETS, assicura un comportamento di marcia disinvolto e nettamente calcolabile. La frizione a lamelle di nuova concezione sul differenziale centrale aiuta il sistema a contenere i valori di attrito fra pneumatici e fondo stradale, ad esempio su fondi innevati o ghiacciati. Un effetto bloccante di base di 50 Nm tra asse anteriore e posteriore determina un significativo aumento della capacità di trazione, mantenendo invariata l'elevata stabilità di marcia.

Modelli ed equipaggiamenti 
Ricca dotazione di serie, esclusivi pacchetti di allestimento 
I livelli di equipaggiamento della Classe GLK corrispondono a quelli del segmento di lusso e riprendono dettagli solitamente presenti solo sulle vetture di fascia più alta. Con un totale di sette versioni, la GLK offre una delle gamme più complete nel segmento dei SUV compatti. Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con ampie dotazioni che assicurano massimi livelli di sicurezza, comfort e agilità per gli occupanti sia sui lunghi percorsi sia nel traffico urbano o alleviano le fatiche del guidatore.
Nella personalizzazione della nuova GLK non esistono limiti ai desideri dei Clienti. Questo vale in particolare sia per l'ampia scelta di vernici standard e metallizzate, sia per le possibilità praticamente infinite di allestimento dell'abitacolo. Sono disponibili in tutto dieci vernici standard e metallizzate, oltre a due vernici speciali. Gli interni garantiscono la tipica atmosfera di benessere delle vetture Mercedes e possono essere personalizzati in vari modi, rendendoli più Sportivi e grintosi oppure più classici ed eleganti. 

Equipaggiamenti per il massimo comfort e per una sicurezza a tutto tondo

Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con ampie dotazioni che assicurano ottimi livelli di sicurezza, comfort e agilità per gli occupanti sia sui lunghi percorsi, sia nel traffico urbano. Qui di seguito è riportata una panoramica dell'ampia dotazione di serie.
· Cerchi in lega da 19") Cerchi in lega da 19" con pneumatici ant. 235/50 R 19 su 7,5 J x 19 ET47 e post. 255/45 R 19 su 8,5 J x 19 ET52 ADAPTIVE BRAKE incluso ausilio alla partenza in salita, funzione HOLD, asciugatura dei freni sul bagnato e accostamento delle pastiglie ai dischi

· Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive

· Sistema di airbag: airbag lato guida e passeggero, kneebag per il guidatore, airbag per il bacino anteriori, sidebag anteriori, windowbag per guidatore, passeggero anteriore e passeggeri posteriori, riconoscimento sedile occupato per il sedile del passeggero anteriore

· Sistema antislittamento (ASR)

· Autoradio Audio 20 CD con doppio sintonizzatore, display con diagonale da 14,7 cm (5,8") e tecnologia TFT, lettore CD compatibile MP3/WMA/AAC, interfaccia USB con visualizzazione della copertina del CD e connessione Aux-In (nel bracciolo), interfaccia Bluetooth® con funzione viva-voce e Audio Streaming per la trasmissione della musica, tastiera telefonica, per Premium inoltre è di serie modulo di navigazione Becker® MAP PILOT totalmente integrato con rappresentazione cartografica in 2D/3D ( a richiesta per Sport)
· Brake Assist (BAS) con servoassistenza in caso di frenate d'emergenza rilevate

· Pedaliera attiva in caso di incidente

· Cambio DIRECT SELECT, con comandi al volante (in abbinamento al 7G‑TRONIC PLUS)

· Sterzo diretto con servoassistenza alla sterzata in funzione della velocità 
di marcia e rapporto di trasmissione variabile, STEER CONTROL

· Funzione ECO start/stop

· Electronic Stability Program (ESP®) con stabilizzazione del rimorchio

· Accensione automatica delle luci di marcia

· Sedile posteriore frazionabile nel rapporto 1/3 :2/3 e indicatore di bloccaggio

· Protezione dei pedoni con cofano motore attivo

· Sistema di fissaggio del seggiolino per bambini (ISOFIX) nel vano posteriore e punti di fissaggio TopTether sul retro dello schienale posteriore

· Climatizzatore automatico con 2 zone climatiche, temperatura lato guida e passeggero regolabile separatamente, filtro a carboni attivi antipolline e antipolvere per ridurre polvere e odori, ricircolo dell'aria con funzione Comfort, sensore raggi solari e bocchette di ventilazione per il vano posteriore
· Trazione integrale permanente 4MATIC con gestione elettronica della trazione 4ETS (escluso GLK 200/220 CDI BlueEFFICIENCY)

· TEMPOMAT con limitatore della velocità variabile SPEEDTRONIC (a richiesta per GLK 200/220 CDI BlueEFFICIENCY)

Interessanti pacchetti di allestimento

Pacchetto sportivo per gli esterni AMG (di serie per Premium)
· spoiler anteriore e grembialatura posteriore AMG, mascherina del radiatore specifica con due lamelle cromate, luci diurne a LED AMG, cerchi in lega a 5 razze AMG da 48,3 cm (19"), assetto sportivo e pacchetto Chrome. 

Pacchetto Chrome (di serie per Sport e Premium)
· Roof rail in alluminio anodizzato lucidato a specchio, protezione del sottoscocca anteriore e posteriore cromata, mascherina del radiatore a due lamelle con inserti cromati, protezione del bordo di carico cromata, listello sulla linea di cintura cromato, modanature di protezione laterali cromate, sottoporta in tinta con la vettura. 

Pacchetto Tecnico Offroad (disponibile a richiesta solo per Sport)
· Downhill Speed Regulation (DSR), programma di marcia Offroad (adeguamento dei punti di innesto del cambio e della curva caratteristica dell'acceleratore), protezione antincastro tecnica in Gemtex, assetto rialzato di 30 mm, luci Offroad e volante multifunzione Comfort.
Pacchetto Parcheggio

· Telecamera a 360°, incluso Park Assist con funzione di parcheggio automatico e PARKTRONIC
Pacchetto sportivo per gli interni (di serie per Premium, a richiesta per Sport)
· Sedili Sportivi anteriori, rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera con cuciture a contrasto in grigio alpaca scuro o rivestimenti in pelle nera con cuciture a contrasto in grigio alpaca scuro, inserti in alluminio spazzolato sulla plancia e intorno alle maniglie delle porte, pedaliera Sportiva in lega d'acciaio spazzolata con pannelli centrali delle porte in pelle ecologica ARTICO con cuciture a contrasto diagonali per le porte anteriori e posteriori, tappetino double-face nel bagagliaio e tappetini di velluto a coste per la prima e la seconda fila di sedili. Volante multifunzione Comfort a tre razze in pelle Nappa con pelle traforata nella zona dell'impugnatura e dodici tasti, quadro strumenti color antracite con strumenti circolari incassati, sfondo bianco e display da 11,4 cm con tecnologia TFT. 

Equipaggiamenti singoli per esigenze individuali 

· Portellone EASY PACK ad azionamento elettrico per apertura e chiusura

· Intelligent Light System , di serie per Premium a richiesta per Sport, con fari bixeno, regolazione variabile del fascio luminoso e regolazione dinamica assetto fari per strade extraurbane, autostrade e forte nebbia, sistema di assistenza abbaglianti adattivi, fari attivi con funzione di assistenza alla svolta e impianto tergilavafari
· Climatizzatore automatico COMFORTMATIC a tre zone, incluso sfruttamento del calore residuo del motore, selezione temperatura separata lato guida, lato passeggero e vano posteriore con display, filtro combinato antipolvere ai carboni attivi e sensore raggi solari e qualità dell'aria

· Rivestimenti in pelle bicolore designo incluso targhetta in metallo designo, tappetini in velluto con bordature in pelle nero designo e cielo in tessuto nero designo
· Rivestimenti in pelle con bordini e supporto lombare manuale per i sedili anteriori

· Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO
· Telecamera per la retromarcia assistita

· Sidebag su entrambi i lati del vano posteriore

· Sedili anteriori climatizzati, riscaldamento e ventilazione dei sedili 
(con funzione di inversione), pelle traforata

· Assetto sportivo con taratura Sportiva per sterzo diretto
· Inserti in legno di frassino nero lucido o radica di noce marrone lucida

Raffinati accostamenti: il gioco di colori della gamma di modelli GLK

Nella personalizzazione dei nuovi modelli GLK non esistono limiti alla realizzazione dei desideri dei Clienti. Questo vale in particolare sia per l'ampia scelta di vernici standard e metallizzate, sia per le possibilità praticamente infinite di allestimento dell'abitacolo. In totale sono disponibili dodici vernici:

· Standard: rosso opale, bianco polare o nero
· Metallizzate: blu cavansite, marrone cuprite, argento diamante, argento iridium, nero ossidiana, argento palladio o grigio tenorite
· Vernici speciali: bianco diamante metallizzato BRIGHT o grigio luzonite  

Gli interni garantiscono la tipica atmosfera di benessere delle vetture Mercedes e possono essere personalizzati in vari modi, rendendoli più Sportivi e grintosi oppure più classici ed eleganti. 

La gamma di allestimenti interni a tinta unita:

• grigio alpaca
• marrone tundra
• beige macadamia
• beige almond
• marrone moca
• beige Sahara
• nero
I rivestimenti in pelle designo bicolore sono disponibili negli abbinamenti nero/marrone tundra, nero/porcellana o nero/marrone chiaro. Gli inserti possono essere in alluminio con rifiniture longitudinali chiare oppure in legno di frassino nero lucido e radica marrone. 
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY Mercedes-Benz

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	105 / 143 a 3.200 - 4.600 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	350 a 1.200 - 2.800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico a due stadi, intercooler

	Post-trattamento dei gas di scarico
	
	Ricircolo dei gas di scarico (EGR), catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce, a richiesta: automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS a gestione elettronica, con esclusione del convertitore di coppia, ammortizzatore torsionale a doppia turbina, leva DIRECT SELECT, funzione ECO start/stop

	Trazione 
	
	Trazione posteriore, ESP®; ASR; ADAPTIVE BRAKE

	Rapporto al ponte, i =
	
	2,82 (3,66)

	Spaziatura dei rapporti, i=
	1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	5,01 (4,38)

2,83 (2,86)

1,79 (1,92)

1,26 (1,37)

1,00 (1,00)

0,83 (0,82)

- (0,73)

4,57 (R1 3,42, R2 2,23) 


Autotelaio

	Asse anteriore 
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP® freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	Sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica; assistente allo sterzo 

	Cerchi
	7,5 J x 17 H2

	Pneumatici
	235/60 R 17 V Segnalazione perdita di pressione pneumatici


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1573/1597 

	Lunghezza totale
	mm
	4536

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1669

	Altezza libera dal suolo*
	mm
	177

	Sbalzo ant./post.
	mm
	 824 / 957

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume del bagagliaio VDA min/max
	l
	450 / 1550 

	Peso in ordine di marcia secondo DIN, Direttiva CE**
	kg
	1825 (1845)

	Carico utile secondo DIN (Direttiva CE)
	kg
	575 (575)

	Massa complessiva
	kg
	2400 (2420)

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg kg
	2000 (2400)

750

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	10,3 (10,8)

	Velocità massima
	km/h
	195 (190)

	Consumo combinato (NEDC)
	l/100 km
	5,5 - 5,6 (5,6 - 6,0)

	Emissioni di CO2
	g/km
	143 - 147 (145 - 156)

	Classe di emissione
	
	EU5

	Classificazione energetica
	
	A (A)


* In ordine di marcia secondo CE

** Secondo Direttiva 1992/21/CE, equipaggiamento di serie con guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

*** Dati riferiti alla versione ECE; sono possibili variazioni a seconda dei Paesi.

( ) Dati riferiti alla versione con cambio automatico 7G-TRONIC PLUS

 GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY Mercedes-Benz

 Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	125 / 170 a 3.200 - 4.200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	400 a 1.400 - 2.800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico bistadio, intercooler

	Post-trattamento dei gas di scarico
	
	Ricircolo dei gas di scarico (EGR), catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio manuale a 6 marce, a richiesta: automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS a gestione elettronica, con esclusione del convertitore di coppia, ammortizzatore torsionale a doppia turbina, leva DIRECT SELECT, funzione ECO start/stop

	Trazione 
	
	Trazione posteriore, ESP®; ASR; ADAPTIVE BRAKE

	Rapporto al ponte, i =
	
	2,82 (3,07)

	Spaziatura dei rapporti, i=
	1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	5,01 (4,38)

2,83 (2,86)

1,79 (1,92)

1,26 (1,37)

1,00 (1,00)

0,83 (0,82)

- (0,73)

4,57 (R1 3,42, R2 2,23) 


Autotelaio

	Asse anteriore 
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP® freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	Sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica; assistente allo sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 17 H2

	Pneumatici
	235/60 R 17 V Segnalazione perdita di pressione pneumatici


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1574/1597 

	Lunghezza totale
	mm
	4536

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1669

	Altezza libera dal suolo*
	mm
	177

	Sbalzo ant./post.
	mm
	824 / 957

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume del bagagliaio (VDA)

min./max.
	l
	450 / 1550

	Peso in ordine di marcia secondo DIN, Direttiva CE**
	kg
	1825 (1845)

	Carico utile secondo DIN

(Direttiva CE)
	kg
	575 (575)

	Massa complessiva
	kg
	2400 (2420)

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg kg
	2000

750

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	8,5 (8,7)

	Velocità massima
	km/h
	205 (205)

	Consumo combinato (NEDC)
	l/100 km
	5,5 - 5,6 (5,6 - 6,0)

	Emissioni di CO2
	g/km
	143 - 147 (145 - 156)

	Classe di emissione
	
	EU5

	Classificazione energetica
	
	A (A)


* In ordine di marcia secondo CE

** Secondo Direttiva 1992/21/CE, equipaggiamento di serie con guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

*** Dati riferiti alla versione ECE; sono possibili variazioni a seconda dei Paesi.

( ) Dati riferiti alla versione con cambio automatico 7G-TRONIC PLUS

GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Mercedes-Benz

____________________________________________________________________________________________

 Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	125 / 170 a 3.200 - 4.200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	400 a 1.400 - 2.800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico bistadio, intercooler

	Post-trattamento dei gas di scarico
	
	Ricircolo dei gas di scarico (EGR), catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione


_________________________________________________________________________________

Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS a gestione elettronica, con esclusione del convertitore di coppia, ammortizzatore torsionale a doppia turbina, leva DIRECT SELECT, funzione ECO start/stop

	Trazione

Ripartizione della coppia ant.:post.
	
	 Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS; ASR; ADAPTIVE BRAKE; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno/retrotreno 50 Nm;

a richiesta: programma di marcia Offroad

45:55

	Rapporto al ponte, i =
	
	3,07

	Spaziatura dei rapporti, i=
	1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

R1 3,42, R2 2,23


_________________________________________________________________________________

Autotelaio

	Asse anteriore 
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP® freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	Sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica; assistente allo sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 17 

	Pneumatici
	235/60 R 17 V

Segnalazione perdita di pressione pneumatici


_________________________________________________________________________________

Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1574/1597 

	Lunghezza totale
	mm
	4536

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1669

	Altezza libera dal suolo*
	mm
	207

	Sbalzo ant./post.
	mm
	824/957

	Angolo di attacco anteriore/posteriore*
	gradi °
	23 / 25

	Angolo di rampa*
	gradi ° 
	19

	Angolo di ribaltamento*
	gradi °
	35

	Pendenza superabile*
	%
	70

	Profondità di guado*
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume del bagagliaio (VDA)

min./max.
	l
	450 - 1550

	Peso in ordine di marcia secondo DIN, Direttiva CE**
	kg
	1880

	Carico utile secondo DIN

(Direttiva CE)
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2455

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg kg
	2400

750

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


_________________________________________________________________________________

Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	8,8

	Velocità massima
	km/h
	205

	Consumo combinato (NEDC)
	l/100 km
	6,1-6,5

	Emissioni di CO2
	g/km
	159-168 

	Classe di emissione
	
	EU5

	Classificazione energetica
	
	B


* In ordine di marcia a norma CE sulle vetture equipaggiate con Pacchetto Tecnico Offroad

* Secondo la Direttiva 1992/21/CE, equipaggiamento di serie con guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

** Dati riferiti alla versione ECE; sono possibili variazioni a seconda dei Paesi.

GLK 220 BlueTEC 4MATIC Mercedes-Benz

_________________________________________________________________________________________ 

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	125 / 170 a 3.200 - 4.200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	400 a 1.400 - 2.800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico bistadio, intercooler

	Post-trattamento dei gas di scarico
	
	Ricircolo dei gas di scarico (EGR), filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione, sistema SCR con iniezione di AdBlue©


_________________________________________________________________________________

Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS a gestione elettronica, con esclusione del convertitore di coppia, ammortizzatore torsionale a doppia turbina, leva DIRECT SELECT, funzione ECO start/stop

	Trazione

Ripartizione della coppia ant.:post.
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS; ASR; ADAPTIVE BRAKE; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno/retrotreno 50 Nm;

a richiesta: programma di marcia Offroad

45:55

	Rapporto al ponte, i =
	
	3,07

	Spaziatura dei rapporti, i=
	1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

R1 3,42, R2 2,23


_________________________________________________________________________________

Autotelaio

	Asse anteriore 
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di ammortizzazione variabile, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP® freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	Sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica; assistente allo sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 17 H2

	Pneumatici
	235/60 R 17 V

Segnalazione perdita di pressione pneumatici


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1574/1597 

	Lunghezza totale
	mm
	4536

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1669

	Altezza libera dal suolo*
	mm
	207

	Sbalzo ant./post.
	mm
	824/957

	Angolo di attacco anteriore/posteriore*
	gradi °
	23 / 25

	Angolo di rampa*
	gradi ° 
	19

	Angolo di ribaltamento*
	gradi °
	35

	Pendenza superabile*
	%
	70

	Profondità di guado*
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume del bagagliaio (VDA)

min./max.
	l
	450 - 1550

	Peso in ordine di marcia secondo DIN, Direttiva CE**
	kg
	1925

	Carico utile secondo DIN

(Direttiva CE)
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2500

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg kg
	2400

750

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


_________________________________________________________________________________

Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	8,8

	Velocità massima
	km/h
	205

	Consumo combinato (NEDC)
	l/100 km
	6,1-6,5

	Emissioni di CO2
	g/km
	159-169 

	Classe di emissione
	
	EU6

	Classificazione energetica
	
	B


* In ordine di marcia a norma CE sulle vetture equipaggiate con Pacchetto Tecnico Offroad

** Secondo la Direttiva 1992/21/CE, equipaggiamento di serie con guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

*** Dati riferiti alla versione ECE; sono possibili variazioni a seconda dei Paesi.

GLK 250 BlueTEC 4MATIC Mercedes-Benz

_________________________________________________________________________________

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2143

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 99,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	150 / 204 a 4.200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	500 a 1.600 -1.800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico bistadio, intercooler

	Post-trattamento dei gas di scarico
	
	Ricircolo dei gas di scarico (EGR), filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione, sistema SCR con iniezione di AdBlue© 


_________________________________________________________________________________

Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS a gestione elettronica, con esclusione del convertitore di coppia, ammortizzatore torsionale a doppia turbina, leva DIRECT SELECT, funzione ECO start/stop

	Trazione

Ripartizione della coppia ant.:post.
	
	 Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS; ASR; ADAPTIVE BRAKE; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno/retrotreno 50 Nm;

a richiesta: programma di marcia Offroad

45:55

	Rapporto al ponte, i =
	
	3,07

	Spaziatura dei rapporti, i=
	1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

R1 3,42, R2 2,23


_________________________________________________________________________________

Autotelaio

	Asse anteriore 
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP® freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	Sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica; assistente allo sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 17 H2

	Pneumatici
	235/60 R 17 V

Segnalazione perdita di pressione pneumatici


_________________________________________________________________________________
Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1574/1597 

	Lunghezza totale
	mm
	4536

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1669

	Altezza libera dal suolo*
	mm
	207

	Sbalzo ant./post.
	mm
	824/957

	Angolo di attacco anteriore/posteriore*
	gradi °
	23 / 25

	Angolo di rampa*
	gradi ° 
	19

	Angolo di ribaltamento*
	gradi °
	35

	Pendenza superabile*
	%
	70

	Profondità di guado*
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume del bagagliaio (VDA)

min./max.
	l
	450 - 1550

	Peso in ordine di marcia secondo DIN, Direttiva CE**
	kg
	1925

	Carico utile secondo DIN

(Direttiva CE)
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2500

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg kg
	2400

750

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	59/8


_________________________________________________________________________________

Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	8,0

	Velocità massima
	km/h
	210

	Consumo combinato (NEDC)
	l/100 km
	6,1-6,5

	Emissioni di CO2
	g/km
	159-169 

	Classe di emissione
	
	EU6

	Classificazione energetica
	
	B


* In ordine di marcia a norma CE sulle vetture equipaggiate con Pacchetto Tecnico Offroad

** Secondo la Direttiva 1992/21/CE, equipaggiamento di serie con guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

*** Dati riferiti alla versione ECE; sono possibili variazioni a seconda dei Paesi.

GLK 350 CDI 4MATIC Mercedes-Benz

_________________________________________________________________________________

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	V6, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x Corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	195 / 265 a 3.800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	620 a 1.600 - 2.400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico a geometria variabile, intercooler

	Post-trattamento dei gas di scarico
	
	Ricircolo dei gas di scarico (EGR), catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione


_________________________________________________________________________________

Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS a gestione elettronica, con esclusione del convertitore di coppia, ammortizzatore torsionale a doppia turbina, leva DIRECT SELECT, funzione ECO start/stop

	Trazione

Ripartizione della coppia ant.:post.
	
	 Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS; ASR; ADAPTIVE BRAKE; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno/retrotreno 50 Nm; a richiesta: programma di marcia Offroad

45:55

	Rapporto al ponte, i =
	
	2,82

	Spaziatura dei rapporti, i=
	1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

R1 3,42, R2 2,23


_________________________________________________________________________________

Autotelaio

	Asse anteriore 
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP® freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	Sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica; assistente allo sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 17 H2

	Pneumatici
	235/60 R 17 V

Segnalazione perdita di pressione pneumatici


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1574/1597 

	Lunghezza totale
	mm
	4536

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1669

	Altezza libera dal suolo*
	mm
	207

	Sbalzo ant./post.
	mm
	824/957

	Angolo di attacco anteriore/posteriore*
	gradi °
	23 / 25

	Angolo di rampa*
	gradi ° 
	19

	Angolo di ribaltamento*
	gradi °
	35

	Pendenza superabile*
	%
	70

	Profondità di guado
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume del bagagliaio (VDA)

min./max.
	l
	450 - 1550

	Peso in ordine di marcia secondo DIN, Direttiva CE**
	kg
	1925

	Carico utile secondo DIN

(Direttiva CE)
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2500

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg kg
	2500

750

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	66/8


_________________________________________________________________________________

Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	6,4

	Velocità massima
	km/h
	232

	Consumo combinato (NEDC)
	l/100 km
	6,9 - 7,1

	Emissioni di CO2
	g/km
	179 - 185 

	Classe di emissione
	
	EU5

	Classificazione energetica
	
	C


* In ordine di marcia a norma CE sulle vetture equipaggiate con Pacchetto Tecnico Offroad

** Secondo la Direttiva 1992/21/CE, equipaggiamento di serie con guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

*** Dati riferiti alla versione ECE; sono possibili variazioni a seconda dei Paesi.

 GLK 350 4MATIC Mercedes-Benz

_______________________________________________________________________

Motore

	Numero/Disposizione cilindri
	
	V6, 4 valvole per cilindro

	Valvole / Distribuzione
	
	4 valvole per cilindro, 2 x DOHC, fasatura variabile lato aspirazione e scarico

	Cilindrata
	cm³
	3498

	Alesaggio x Corsa
	mm
	92,9 x 86,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	225/306 a 6.500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	370 a 3.500 - 5.250 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	12,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina a getto guidato gestita da microprocessore, modalità stratificata

	Accensione
	
	Multi Spark Ignition (MSI)

	Post-trattamento dei gas di scarico
	
	Catalizzatore a 3 vie, catalizzatore DeNOx, EGR


_________________________________________________________________________________

Trasmissione

	Cambio
	
	automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS a gestione elettronica, con esclusione del convertitore di coppia, ammortizzatore torsionale a doppia turbina, leva DIRECT SELECT, funzione ECO start/stop

	Trazione

Ripartizione della coppia ant.:post.
	
	 Trazione integrale permanente 4MATIC, ESP®, 4ETS; ASR; ADAPTIVE BRAKE; gruppo ripartitore integrato nel cambio principale, differenziale centrale con frizione a lamelle del tipo bidisco, effetto bloccante di base su avantreno/retrotreno 50 Nm;

a richiesta: programma di marcia Offroad

45:55

	Rapporto al ponte, i =
	
	3,27

	Spaziatura dei rapporti, i=
	1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

R1 3,42, R2 2,23


_________________________________________________________________________________

Autotelaio

	Asse anteriore 
	Telaio ausiliario, asse a tre bracci di tipo McPherson con controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici bitubo con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Telaio ausiliario, asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici con sistema di sospensioni selettive, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, ABS, BAS, ESP® freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, freno di stazionamento a tamburo posteriore con comando a pedale

	Sterzo
	Sterzo diretto con servoassistenza elettromeccanica; assistente allo sterzo

	Cerchi
	7,5 J x 17 H2

	Pneumatici
	235/60 R 17 V

Segnalazione perdita di pressione pneumatici


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2755 

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1574/1597 

	Lunghezza totale
	mm
	4536

	Larghezza totale
	mm
	1840

	Altezza totale
	mm
	1669

	Altezza libera dal suolo*
	mm
	210

	Sbalzo ant./post.
	mm
	824/957

	Angolo di attacco anteriore/posteriore*
	gradi °
	23 / 25

	Angolo di rampa*
	gradi ° 
	19

	Angolo di ribaltamento*
	gradi °
	35

	Pendenza superabile*
	%
	70

	Profondità di guado*
	mm
	300

	Diametro di volta
	m
	11,50 

	Volume del bagagliaio (VDA)

min./max.
	l
	450 - 1550

	Peso in ordine di marcia secondo DIN, Direttiva CE**
	kg
	1845

	Carico utile secondo DIN

(Direttiva CE)
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2420

	Carico rimorchiabile frenato non frenato 
	kg kg
	2400

750

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	66/8


_________________________________________________________________________________

Prestazioni e consumi *** 

	Accelerazione da 0 a 100 km/h
	s
	6,5

	Velocità massima
	km/h
	238

	Consumo combinato (NEDC)
	l/100 km
	8,1-8,6

	Emissioni di CO2
	g/km
	189-199 

	Classe di emissione
	
	EU5

	Classificazione energetica
	
	D


* In ordine di marcia a norma CE sulle vetture equipaggiate con Pacchetto Tecnico Offroad

** Secondo la Direttiva 1992/21/CE, equipaggiamento di serie con guidatore (68 kg), bagagli (7kg) e serbatoio pieno al 90%

*** Dati riferiti alla versione ECE; sono possibili variazioni a seconda dei Paesi.
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