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Nuova Mercedes-Benz Classe C Station Wagon 
Versatile e dinamica come la vita moderna
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Nuova Mercedes-Benz Classe C Station Wagon 
Versatile e dinamica come la vita moderna
Dal prossimo mese di settembre la versione Station Wagon entra nella famiglia di Classe C. Design lineare e al tempo stesso istintivamente sportivo, la versione lunga di Classe C vanta una tecnica innovativa, è versatile e ha una capacità di carico maggiore rispetto al modello precedente. Gli interni interpretano il lusso in chiave moderna e con stile, qualità che permettono alla Station Wagon di consolidare la fama di vettura ‘versatile’ e straordinariamente pratica. Inoltre, attraverso nuovi sistemi di assistenza alla guida, la nuova C Station Wagon assicura il massimo livello di sicurezza e definisce un record di efficienza nel suo segmento grazie all’utilizzo di materiali leggeri, all’eccellente aerodinamica e ai nuovi motori che si distinguono per efficienza e contenimento delle emissioni. Debuttano a bordo anche i servizi ‘Mercedes connect me’ che permettono di collegarsi alla vettura in remoto ovunque ci si trovi e, ad esempio, controllare online il livello di carburante nel serbatoio.
La nuova Classe C Station Wagon abbina un design deciso e dinamico ed equipaggiamenti importanti a un’eccellente versatilità e praticità. Con la sua poliedricità è in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Spaziosa, elegante e sportiva, è la compagna ideale per lo shopping, lo sport o le vacanze, perfetta sotto ogni aspetto per le famiglie. Giunta ormai alla sua quarta generazione, reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione delle Station Wagon di Classe C, che nel corso degli anni hanno racchiuso in sé caratteristiche di lifestyle, sportività e praticità insieme.
Thomas Weber, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e responsabile del Settore Ricerca del Gruppo e del Settore Progettazione e Sviluppo di Mercedes-Benz Cars, ha dichiarato: “La nuova Classe C Station Wagon non è solo estremamente pratica grazie al grande vano di carico versatile, ma con tecnologie di ultima generazione affronta nuove sfide dal punto di vista della sicurezza, dell’efficienza e del comfort. E i guidatori si divertono molto di più.” 

Versatile e pratica
La nuova Classe C Station Wagon è nettamente cresciuta. Il passo (2.840 mm) si è allungato di 80 millimetri rispetto al modello precedente, facendo aumentare la vettura di 96 millimetri in lunghezza (4.702 mm) e di 40 millimetri in larghezza (1.810 mm). Il vantaggio si traduce in 45 millimetri di spazio in più per le gambe dei passeggeri posteriori. Anche la larghezza dell’abitacolo e lo spazio all’altezza della testa sono maggiori rispetto al modello precedente.
La crescita riguarda anche il vano bagagli. La coda sportiva della nuova Classe C Station Wagon cela una capacità di carico massima di 1.510 litri (a norma ISO 3832), superando di dieci litri il modello precedente. Il volume di carico dietro i sedili posteriori è aumentato di cinque litri, arrivando così a 490 litri.
Sono aumentate anche la versatilità e, di conseguenza, la funzionalità. Il divano posteriore, ad esempio, è ribaltabile in rapporto 40:20:40 anziché 60:40 come nel modello precedente. Di conseguenza, la configurazione degli interni può variare ogni volta offrendo cinque, quattro, tre o due posti. 
Alcuni dettagli pratici rendono ancora più versatile e agevole l’utilizzo del grande vano di carico, che può essere adattato alle più diverse soluzioni di trasporto. Lo sbloccaggio elettrico degli schienali posteriori mediante la pressione di un pulsante permette di ottenere, ribaltando i singoli schienali, un vano di carico piatto e di dimensioni maggiori. 
Due equipaggiamenti a richiesta aumentano il comfort di carico, di per sé già straordinario: il portellone elettrico EASY-PACK e del sistema HANDS-FREE ACCESS. È così possibile aprire e chiudere il portellone posteriore senza usare le mani: basta compiere un movimento con il piede nella zona del paraurti posteriore.
Dinamica e raffinata
Il design moderno e dinamico della nuova C Station Wagon esprime chiarezza sensoriale ed emozioni, senza rinunciare a dettagli high-tech. È possibile scegliere tra due frontali diversi: con griglia sportiva o, in esclusiva per la versione EXCLUSIVE, con elegante griglia con Stella Mercedes sul cofano motore. 
Per una Station Wagon che fa di praticità e funzionalità è insolito trovare tra i suoi punti di forza interni esclusivi, ereditati dalla versione berlina. La sportività chiara, le forme sinuose e i materiali ricercati, tipici di vetture di classe superiore, creano un’atmosfera moderna, raffinata e la tempo stesso sportiva. Oltre alla versione di base sono disponibili tre diverse allestimenti per gli esterni e per gli interni. 
La Station Wagon è dotata, inoltre, del marchio di qualità del Centro Europeo per la Ricerca sulle Allergie (ECARF - European Centre for Allergy Research Foundation) per l’elevata idoneità ai soggetti allergici, verificata scientificamente. Mercedes-Benz è l’unica Casa automobilistica che può vantare il marchio ECARF.
Touchpad e display head-up
Il touchpad presente a bordo della nuova Classe C Station Wagon è l’espressione di una nuova fase evolutiva. Sviluppato da Mercedes-Benz, come in uno smartphone, attraverso il touchpad si possono comandare tutte le funzioni della head unit mediante il tocco delle dita. L’area di comando del touchpad di 65 x 45 millimetri è integrata nel poggiamano dell’unità di comando centrale ed è alloggiata in un sofisticato supporto metallico: un pezzo di design high-tech che esprime grande eleganza. 
Un’altra novità della Classe C Station Wagon è il display head-up. Come a bordo di un jet, questo dispositivo visualizza le principali informazioni direttamente nel campo visivo del guidatore, diminuendo così le fonti di distrazione. Il sistema fornisce informazioni sulla velocità della vettura e sui limiti di velocità, nonché istruzioni di navigazione e indicazioni fornite dal DISTRONIC (TEMPOMAT con regolazione della distanza). 
Scende il peso, cresce comfort
Grazie a soluzioni innovative, la scocca della nuova C Station Wagon ha un peso inferiore, e con un’eccellente rigidità può vantare un comportamento di guida straordinario, massimo comfort acustico e vibrazionale ed elevata sicurezza in caso di impatto. Con una percentuale di alluminio del 49% e 65 chilogrammi di peso complessivo in meno, la Station Wagon è ‘campione di leggerezza’ nel proprio segmento. 
Motori efficienti e potenti
I motori a benzina e diesel con funzione ECO start/stop, potenti ed efficienti, soddisfano la norma Euro 6 e assicurano prestazioni sportive e grande piacere di guida. Rispetto al modello precedente arrivano a consumare il 20% in meno. 
La versioni diesel BlueTEC della nuova Classe C sono equipaggiati con un quattro cilindri perfezionato o con un nuovo quattro cilindri di piccola cilindrata e dispongono tutti della tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Le potenze sono comprese tra 85 kW (116 CV) e 150 kW (204 CV). 
È, inoltre disponibile, un motore diesel combinato con un modulo ibrido. C 300 BlueTEC HYBRID con motore diesel a quattro cilindri e un motore elettrico compatto eroga 150 + 20 kW (204 + 27 CV) e, a fronte di una potenza elevata, fa registrare un consumo di soli 3,8 litri di gasolio nel ciclo combinato NEDC (corrispondente a 99 grammi di CO2).
La gamma benzina sarà inizialmente composta da tre quattro cilindri BlueDIRECT e un sei cilindri BlueDIRECT, con un range di potenza compreso tra 115 e 245 kW (156-333 CV). Seguirà sei mesi più tardi il quattro cilindri C 350 HYBRID con tecnologia HYBRID PLUS.
Guida all’insegna dell’agilità e del comfort
Comfort di molleggio e di rotolamento esemplare a fronte di qualità di marcia dinamiche: queste le caratteristiche dell’assetto di nuovo sviluppo della nuova Classe C Station Wagon. Grazie a un nuovo avantreno a quattro bracci offre divertimento di guida e, allo stesso tempo, risulta molto confortevole. 
In futuro gli acquirenti della Station Wagon potranno scegliere tra due versioni dell’assetto di serie con sospensioni meccaniche, di cui una sportiva. In alternativa Mercedes-Benz offre, per la prima volta in questo segmento, sospensioni pneumatiche. Le sospensioni AIRMATIC risolvono il conflitto tra elevato comfort di marcia e comportamento su strada agile e dinamico. Inoltre le sospensioni AIRMATIC dispongono di una regolazione del livello su entrambi gli assi che assicura il massimo comfort di marcia anche a vettura carica.
Esperienza di guida su misura 
Nella nuova C Station Wagon il guidatore può scegliere il proprio programma di marcia personale semplicemente premendo un interruttore. A seconda delle dotazioni presenti, può selezionare diversi programmi di marcia preconfigurati oppure optare per un altro programma che può personalizzare ampiamente. Le modalità disponibili sono ‘Comfort’, ‘ECO’, ‘Sport’ e ‘Sport +’. Con l’impostazione ‘Individual’ il guidatore può, invece, configurare la vettura in base alle proprie preferenze personali.
Come la berlina, anche il modello Station Wagon della nuova Classe C è dotata di un freno di stazionamento elettrico di serie. Il freno si disinserisce automaticamente quando il guidatore dà segno di voler abbandonare la posizione di parcheggio e partire.
La nuova Classe C Station Wagon è disponibile anche con trazione integrale 4MATIC, offerta con il modello C 250 BlueTEC diesel già dal lancio.
Sterzo dal carattere sportivo 
Tutti i futuri modelli della Classe C avranno di serie uno sterzo diretto elettromeccanico che combina la servoassistenza in funzione della velocità dello sterzo parametrico e un rapporto di trasmissione variabile in base all’angolo di sterzata. La servoassistenza della scatola dello sterzo a cremagliera è regolata in base al fabbisogno e contribuisce pertanto all’efficienza. 
Mercedes-Benz Intelligent Drive: quando l’auto impara a pensare
L’obiettivo dichiarato di Mercedes-Benz è mettere a disposizione di tutti il massimo livello di sicurezza. Per questo motivo anche la Station Wagon adotta sistemi di assistenza alla guida, nuovi o arricchiti di nuove funzioni, tratti dalla Classe S e dalla Classe E. I sistemi di assistenza alla guida aumentano tanto il comfort quanto la sicurezza. Mercedes-Benz li raggruppa sotto la denominazione di «Intelligent Drive». 
Classe C Station Wagon è dotata, di serie, dell’ATTENTION ASSIST, che può riconoscere eventuali sintomi di disattenzione e stanchezza e avvisare il guidatore. Ha una soglia di sensibilità regolabile e può informare il guidatore sulle sue condizioni di affaticamento e sulla durata del viaggio dall’ultima pausa effettuata. In autostrada l’ATTENTION ASSIST, in combinazione con il COMAND, è in grado di proporre aree di ristoro vicine indicandole come destinazioni intermedie, dopo aver emesso il segnale di avvertenza.
Anche il COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS è di serie. Oltre ad integrare il sistema di segnalazione delle collisioni e della distanza e il Brake Assist adattivo, che protegge dalle collisioni già a partire da 7 km/h, il sistema dispone anche di una funzione supplementare: se il pericolo di collisione persiste e il guidatore non dà segni di reazione, il sistema può effettuare frenate automatiche fino a 100 km/h di velocità (in abbinamento a DISTRONIC PLUS fino a 200 km/h) e quindi evitare l’impatto, o attenuarne la gravità, con vetture che viaggiano a velocità inferiore o che si stanno fermando. Fino ad una velocità di 50 km/h il sistema frena anche in presenza di veicoli fermi e riesce a evitare i tamponamenti fino a circa 40 km/h.
Sono inoltre disponibili a richiesta sistemi di assistenza alla guida nuovi o arricchiti di nuove funzioni che, secondo il principio dell’Intelligent Drive, incrociano i dati di diverse tecnologie basate su sensori per aumentare sensibilmente il comfort e la sicurezza. 
· DISTRONIC PLUS: aiuta il guidatore a mantenere la distanza;
· DISTRONIC PLUS con sistema di assistenza allo sterzo e Stop&Go Pilot: aiuta il guidatore a mantenere la distanza, anche nelle situazioni di traffico ‘Stop & Go’. Una novità è il sistema di assistenza allo sterzo che aiuta il guidatore nel controllo delle dinamiche laterali, anche nelle curve lievi, e che include la funzione di assistenza alla guida in coda;
· BAS PLUS con sistema di assistenza agli incroci: aumenta la forza esercitata sul freno dal guidatore in base alla situazione contingente, se necessario fino a frenare del tutto la vettura, e reagisce anche al traffico trasversale e ai pedoni;
· Sistema antisbandamento attivo: segnala mediante una vibrazione a impulsi al volante eventuali deviazioni involontarie dalla carreggiata, e con striscia continua corregge la traiettoria frenando le ruote di uno stesso lato della vettura. Ora interviene anche con strisce discontinue se la corsia adiacente è occupata, ad esempio, da veicoli che provengono in senso contrario, da veicoli che sorpassano ad alta velocità o da veicoli superati.
Tra i numerosi sistemi di assistenza alla guida disponibili a richiesta figurano anche: 
· il Park Assist, che consente il parcheggio automatico con interventi frenanti e sterzanti attivi in spazi di parcheggio longitudinali e perpendicolari, come pure l’uscita da spazi longitudinali, se precedentemente si è parcheggiato in modo automatico;
· il riconoscimento automatico dei segnali stradali con funzione di allerta marcia in controsenso, che, oltre ai limiti di velocità, segnala anche i divieti di sorpasso e di accesso;  
· il sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, che consente di tenere sempre accesi gli abbaglianti escludendo opportunamente gli altri veicoli dal cono di luce. 
Airbag per la sicurezza
Oltre alle cinture di sicurezza a 3 punti, con pretensionatore pirotecnico e limitatore della forza di ritenuta per entrambi i sedili anteriori e i due sedili posteriori esterni, una serie di airbag provvede all’incolumità degli occupanti in caso di incidente. Tra questi figurano, ad esempio, gli airbag di seguito elencati.
· sidebag torace-bacino combinati per guidatore e passeggero anteriore; 
· windowbag ottimizzato; 
· sidebag per i sedili posteriori esterni (a richiesta);
· kneebag lato guida. 
Il sedile del passeggero anteriore è inoltre dotato di riconoscimento automatico della presenza del seggiolino per bambini. La disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero, introdotta per la prima volta da Mercedes-Benz, riconosce tramite un apposito sensore alloggiato nel sedile se è stato posizionato un ovetto o un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore e, nel caso, disattiva l’airbag automaticamente. Diversamente da sistemi con interruttore a chiave, questo sistema è a prova di errore. Dato che non è necessario un transponder speciale, il sistema funziona con tutti i sistemi di ritenuta per bambini orientati in senso contrario al senso di marcia. In molti Paesi europei questo sistema è già previsto nella dotazione di serie.
Climatizzazione: segnali dallo spazio
Il sistema di climatizzazione perfezionato assicura una migliore qualità di regolazione, maggiore potenza ed efficienza e un’ottima qualità dell’aria. La nuova Station Wagon è l’unica vettura del segmento ad offrire una funzione di riconoscimento delle gallerie basata sulla navigazione satellitare. Utilizza le informazioni cartografiche del sistema di navigazione e i dati di localizzazione del GPS per chiudere automaticamente la bocchetta del ricircolo dell’aria quando l’auto fa ingresso in galleria, e la riapre una volta uscita. 
Sempre a proposito di microclima ideale va segnalato il pacchetto AIR BALANCE con profumazione attiva, ionizzazione dell’aria e filtrazione più potente rispetto al modello base. 
Infotainment per esperienze coinvolgenti
Come il modello berlina, anche la nuova Station Wagon offre una nuova generazione di sistemi multimediali caratterizzati da comandi intuitivi, animazioni esteticamente raffinate ed effetti visivi che consentono di visualizzare tutte le funzioni in modo chiaro, comprensibile e accattivante. Anche la Station Wagon è dotata, inoltre, di Frontbass. Questo sistema acustico all’avanguardia utilizza il volume dei longheroni trasversali e longitudinali della scocca come cassa di risonanza per gli altoparlanti dei bassi. Il risultato è un’esperienza sonora di livello quasi pari a quello di un auditorium. A richiesta è disponibile un Burmester® Sound System Surround. 
Il sistema di navigazione predispone i suoi contenuti in modo interattivo: presenta, ad esempio, una bussola animata, un ‘Drive Show’ con informazioni per i passeggeri come a bordo di un aereo e la visualizzazione di Google Maps sulla head unit. Inoltre, il COMAND Online è ora in grado di fornire con maggiore precisione e in tempo reale informazioni sulla posizione delle strade, quando riceve i dati sulla viabilità stradale tramite Internet con il servizio «Live Traffic Information».
Internet e altre fonti di dati 
Con un cellulare Bluetooth® compatibile e abilitato alla trasmissione dati è possibile accedere a Internet già con il sistema Audio 20 CD, che consente di navigare liberamente in rete a vettura ferma. 
A vettura in marcia e in combinazione con il COMAND Online si possono utilizzare le app Mercedes-Benz quali meteo, ricerca locale di GoogleTM con StreetView e Panoramio, download di destinazioni/itinerari e Facebook. Per la riproduzione audio e video sono supportate diverse sorgenti. Per esempio via Bluetooth®, iPod® e iPhone® Apple, memory card SD, chiavetta USB o CD/DVD (a partire dall’Audio 20 CD e con il COMAND Online). 
COMAND Online con funzione hotspot
Il COMAND Online non solo ha un display più grande con una risoluzione di 960 x 540 pixel e uno speciale vetro di copertura incollato, come negli iPhone® o iPad, ma permette anche la ricezione digitale di TV/radio e offre anche la navigazione rapida su hard disk, la segnalazione automatica delle code, che si basa sui dati precisi e aggiornati di viabilità stradale forniti dal servizio «Live Traffic Information», la funzione integrata hotspot WLAN e il sistema di comando vocale VOICETRONIC. 
Telefonia di serie mediante Bluetooth® 
Sia l’Audio 20 CD che il COMAND Online sono equipaggiati di serie con un sistema di telefonia base che collega il cellulare alla vettura per mezzo di un’interfaccia Bluetooth® standard.
L’auto online con ‘Mercedes connect me’
Con la nuova Classe C Station Wagon Mercedes-Benz lancia in Europa, con il nome di ‘Mercedes connect me’, una nuova serie di servizi. Mediante un modulo KOM integrato a bordo vettura è possibile accedere ai servizi di ‘Mercedes connect me’. Tra questi vi sono, ad esempio, la gestione incidenti, manutenzione e guasti. Allo stesso modo i Clienti, a richiesta, possono collegarsi alla propria auto ovunque si trovino e, ad esempio, interrogare il sistema sul livello di carburante oppure avviare, fermare o programmare il riscaldamento ausiliario. 
Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com
Configurazione degli spazi e gamma di modelli
Spaziosa ed elegante 
Con una capacità di carico e una versatilità maggiori rispetto al modello precedente, nuova la Classe C Station Wagon fissa nuovi parametri di riferimento nel proprio segmento. Il design dalla chiarezza sensoriale e gli interni sportivi esclusivi fanno di questa vettura una Station Wagon dal carattere ‘lifestyle’ di particolare eleganza. Grazie alla scocca più leggera del segmento, un’aerodinamica eccellente e a nuove motorizzazioni potenti e parche nei consumi, definisce anche valori di riferimento in termini di efficienza. Il ricco pacchetto tecnologico comprende ampie funzioni per la sicurezza e un nuovo assetto agile e confortevole.  
La nuova Classe C Station Wagon abbina un design deciso e dinamico ed equipaggiamenti importanti a una versatilità e una praticità eccellenti. Con la sua poliedricità è in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Spaziosa, elegante e sportiva, è la compagna ideale per lo shopping, lo sport o le vacanze, perfetta sotto ogni aspetto per le famiglie. Giunta alla sua quarta generazione, quest’auto reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione delle Station Wagon della Classe C, che nel corso degli anni hanno dimostrato come questo modello possa racchiudere in sé caratteristiche di lifestyle, sportività e praticità insieme. 
La nuova Station Wagon è cresciuta in dimensioni: il passo (2.840 mm) si è allungato di 80 millimetri rispetto al modello precedente, facendo aumentare la vettura di 96 millimetri in lunghezza (4.702 mm) e di 40 millimetri in larghezza (1.810 mm). Il vantaggio si traduce in 45 millimetri di spazio in più per le gambe dei passeggeri posteriori. Anche la larghezza dell’abitacolo e lo spazio all’altezza della testa sono maggiori rispetto al modello precedente, così come la corsa di regolazione del sedile del guidatore. La carreggiata incrementata, pari a 1.584 millimetri davanti e 1.566 millimetri dietro, va a vantaggio dell’agilità di marcia della nuova Station Wagon. 
La configurazione ottimizzata degli spazi produce miglioramenti in dettagli che, se a prima vista non si notano, risultano evidenti nell’uso quotidiano.  Ad esempio, misurata agli specchietti retrovisori esterni, è più larga di 12 millimetri rispetto al modello precedente, ma grazie a un nuovo sistema di ripiegamento risulta più stretta di sette millimetri quando gli specchietti sono ripiegati. Questa caratteristica mostra la sua utilità pratica, ad esempio, quando si fa manovra in parcheggi stretti. 
Ancora più versatile, maggiore capacità di carico
Questa moderata crescita riguarda anche il vano bagagli. La coda più sportiva della nuova C Station Wagon cela una capacità di carico massima di 1.510 litri (a norma ISO 3832), superando di dieci litri il modello precedente. Il volume di carico dietro i sedili posteriori è aumentato di cinque litri, arrivando così a 490 litri.
Sono aumentate anche la versatilità e, di conseguenza, la funzionalità. Il divano posteriore, ad esempio, è ribaltabile in rapporto 40:20:40 anziché 60:40 come nel modello precedente. Di conseguenza è possibile organizzare l’abitacolo secondo le proprie esigenze specifiche. La Station Wagon di Classe C può infatti essere configurata a cinque, a quattro, a tre o a due posti, semplicemente ribaltando in avanti il sedile posteriore frazionabile. 
Alcuni dettagli pratici rendono ancora più versatile e agevole l’utilizzo del grande vano di carico, che può essere così adattato alle più diverse soluzioni di trasporto. Lo sbloccaggio elettrico degli schienali posteriori mediante la pressione di un pulsante permette di ottenere, ribaltando i singoli schienali, un vano di carico piatto e di dimensioni maggiori. I pulsanti per lo sbloccaggio elettrico degli schienali, posti sul secondo montante posteriore, sono in silver shadow.
Nel pianale di carico quattro occhielli di fissaggio provvedono a bloccare il carico. Incavi laterali, posti tra il passaruota e i gruppi ottici posteriori, offrono ulteriori possibilità di stivaggio. Per proteggere il carico è possibile coprirlo con un doppio avvolgibile integrato nella scocca e tirare verso l’alto la rete di sicurezza. 
Il comfort di carico della nuova C Station Wagon viene ulteriormente incrementato da due equipaggiamenti a richiesta: il portellone elettrico EASY‑PACK e il sistema HANDS-FREE ACCESS. È possibile aprire e chiudere il portellone posteriore senza usare le mani: basta compiere un movimento con il piede nella zona del paraurti posteriore. 
Completamente rivisti e ottimizzati anche i vani portaoggetti: rispetto al modello precedente, il volume complessivo è passato da 20,5 litri a 23,9 litri nei modelli con cambio manuale. Nei modelli con cambio automatico, invece, il volume disponibile per riporre gli oggetti è addirittura pari a 33,5 litri, grazie a una consolle centrale a sé stante. 
Design dinamico con due diversi frontali
La nuova Classe C presenta un design dinamico e incisivo, che comunica chiarezza sensoriale e al contempo desta emozioni. Si può scegliere tra due diversi frontali: uno sportivo con Stella centrale oppure, solo per la versione EXCLUSIVE, con griglia del radiatore tipica delle berline con Stella Mercedes sul cofano motore, che dà particolare risalto allo status e alla fama della vettura. Gli interni presentano una sportività senza fronzoli e un’eleganza estetica fatta di materiali di pregio tipici del segmento superiore, con forme nuove e sorprendenti. Oltre alla versione di base sono disponibili tre diverse versioni di design e di equipaggiamento per gli esterni e per gli interni. 
Struttura leggera per eccellenza
Dal punto di vista tecnico la nuova Station Wagon supera il fortunato modello precedente sotto diversi aspetti e fissa nuovi parametri di riferimento nel suo segmento. Con una percentuale di alluminio del 49% e 65 chilogrammi di peso complessivo in meno, la Station Wagon è ‘campione di leggerezza’ nel proprio segmento. Altri valori di riferimento: 112 grammi di emissioni di CO2 per i modelli C 180 BlueTEC e C 200 BlueTEC, e 99 grammi di emissioni di CO2 per il modello C 300 BlueTEC HYBRID.
Agilità e comfort esemplare 
La nuova Classe C Station Wagon vanta anche il miglior comfort di marcia, soprattutto grazie alle sospensioni pneumatiche AIRMATIC, offerte per la prima volta in questo segmento; fa registrare valori di NHV eccezionali (Noise, Vibration, Harshness, ossia rumore, vibrazioni, ruvidità); utilizza i più avanzati e ampi sistemi di assistenza alla guida e impiega una tecnica innovativa, con touchpad multifunzione, display head-up e comfort climatico comandato da GPS. 
In futuro gli acquirenti della Station Wagon potranno scegliere tra due versioni dell’assetto di serie con sospensioni meccaniche, tra le quali una sportiva. In alternativa Mercedes-Benz offre, per la prima volta in questo segmento, sospensioni pneumatiche. Le sospensioni AIRMATIC risolvono il conflitto tra elevato comfort di marcia e comportamento su strada agile e dinamico.
Motori efficienti e potenti
I motori a benzina e diesel con funzione ECO start/stop, potenti ed efficienti, soddisfano la norma Euro 6 e assicurano prestazioni sportive e grande piacere di guida. Rispetto al modello precedente arrivano a consumare il 20% in meno. 

La gamma benzina sarà inizialmente composta da tre quattro cilindri BlueDIRECT e un sei cilindri BlueDIRECT, con un range di potenza compreso tra 115 e 245 kW (156-333 CV). In seguito arriverà il quattro cilindri C 350 HYBRID con tecnologia HYBRID PLUS.
La versioni diesel BlueTEC della nuova Classe C sono equipaggiati con un quattro cilindri perfezionato o con un nuovo quattro cilindri di piccola cilindrata e dispongono tutti della tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Le potenze sono comprese tra 85 kW (116 CV) e 150 kW (204 CV). 

È, inoltre disponibile, un motore diesel combinato con un modulo ibrido. C 300 BlueTEC HYBRID con motore diesel a quattro cilindri e un motore elettrico compatto eroga 150 + 20 kW (204 + 27 CV) e, a fronte di una potenza elevata, fa registrare un consumo di soli 3,8 litri di gasolio nel ciclo combinato NEDC (corrispondente a 99 grammi di CO2).La nuova Classe C Station Wagon è disponibile anche con trazione integrale 4MATIC, offerta con il modello C 250 BlueTEC diesel già dal lancio.
Design 
Spazio alla forma
Il design della nuova Classe C Station Wagon porta avanti con coerenza il linguaggio formale della Stella. Si tratta di una Station Wagon della categoria lusso, che coniuga l’aspetto emozionale con elementi high-tech, senza trascurare la funzionalità.
Il design di una Station Wagon rappresenta una grande sfida stilistica. A fronte dell’ampia e funzionale spaziosità, questo modello di vettura, ideale per il lavoro, lo sport, gli hobby, le vacanze e lo shopping, dovrebbe colpire anche dal punto di vista estetico. La nuova Classe C Station Wagon soddisfa tutti i requisiti. Offre un elevato grado di funzionalità e si mostra sportiva, dinamica, innovativa e affascinante. Le elevate qualità estetiche pongono al centro dell’attenzione uno stile di vita moderno con una passione evidente.
Così, la Station Wagon della nuova Classe C unisce in maniera visibile due poli che caratterizzano il design del marchio Mercedes-Benz: intelligenza ed emozione. Da un lato le superfici definite coerentemente, volutamente enfatizzate e formate da linee decise risultano molto plastiche e creano un gioco progressivo di luci e ombre. Dall’altro le forme ridotte sottolineano la tecnica intelligente e l’elevata funzionalità. Questi elementi emozionali ed essenziali corrispondono all’evoluzione stilistica di Mercedes-Benz e trasmettono chiarezza sensoriale.
Due nuovi frontali a disposizione
Come nella berlina, anche nella Station Wagon il frontale si differenzia a seconda della versione di equipaggiamento degli esterni: 
· le versioni EXECUTIVE, SPORT e PREMIUM presentano una griglia del radiatore sportiva con due lamelle, che insieme al paraurti proprio di queste versioni accentua il lungo cofano motore ed esprime forza e dinamismo; 
· La griglia del radiatore classica, riservata unicamente alla versione EXCLUSIVE, comunica invece status, raffinatezza ed eleganza moderna. L’ampia mascherina leggermente più alta è racchiusa da una cornice cromata tridimensionale, con tre lamelle orizzontali e una verticale. La Stella Mercedes domina il cofano motore, esprimendo superiorità.
I contorni ben definiti dei fari completano il volto incisivo, tipico del marchio. Le luci diurne a LED integrate nei fari mostrano la moderna configurazione delle luci di Mercedes-Benz. Questo elemento produce l’effetto di un sopracciglio che conferisce ai modelli della nuova Classe C uno sguardo energico e sicuro di sé. 
Di serie, la versione EXECUTIVE, come nella berlina, è equipaggiata con fari alogeni H7. A richiesta sono disponibili due varianti a LED a risparmio energetico: una versione statica (di serie per le altre versioni) e una versione dinamica con ‘Intelligent Light System’ con tecnica LED e sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, che per la prima volta consente di tenere sempre accesi gli abbaglianti escludendo opportunamente gli altri veicoli dal cono di luce. Il caratteristico design notturno rende la vettura inconfondibile anche dopo il tramonto. Le grandi prese d’aria nel paraurti anteriore enfatizzano l’impressione di larghezza e la sportività del frontale. 
Silhouette decisa e sportiva
Il lungo profilo arcuato del tetto si estende deciso fino alla coda e termina nel secondo montante posteriore slanciato, che si allarga verso l’alto. I mancorrenti di serie sono, per la prima volta, integrati nel tetto. L’alta linea di cintura tesa e allungata riduce otticamente l’altezza dei cristalli laterali. Nell’insieme la silhouette della vettura risulta decisa, sportiva e al contempo sensuale. 
Nella vista laterale la ‘dropping line’ tipica di Mercedes-Benz sottolinea le proporzioni. Unitamente a una linea dall’andamento contrario, che sale dalla ruota anteriore nell’area inferiore, crea una dinamicità formale. La linea contrapposta sembra allungare la vettura, cinge la coda e accompagna la fiancata così bilanciata nel paraurti. Le versioni SPORT ed EXCLUSIVE sono ulteriormente valorizzate da un inserto cromato galvanizzato, collocato al di sopra del sottoporta, che si assottiglia verso il frontale.
Come nella berlina, anche nella Station Wagon la distanza dal passaruota anteriore alla sezione della porta, dimensione indicativa del comfort, è straordinariamente lunga per questo segmento, dimostrando così l’eccezionalità della vettura. 
Coda atletica e funzionale
Il design della coda appare moderno, pulito ed essenziale, completando armoniosamente l’immagine della vettura. La rientranza del montante posteriore e del secondo montante posteriore slanciato forma spalle possenti e atletiche. Il portellone posteriore funzionale accentua a livello ottico la larghezza della vettura. Lo spoiler per il tetto sul portellone posteriore sembra allungare il tetto e crea un profilo aerodinamico.
I gruppi ottici posteriori sono per la prima volta sdoppiati e disponibili con tecnica parzialmente o interamente a LED. La luce di stop ha diversi livelli di luminosità di giorno e di notte in conformità alle disposizioni di legge. 
Tra i gruppi ottici posteriori un largo listello cromato costituisce la naturale continuazione delle spalle e accentua orizzontalmente la larghezza della Station Wagon.
Completano il look della vettura i terminali di scarico sportivi integrati nel paraurti (a seconda dell’equipaggiamento), in versione tridimensionale. 
Questi formano un’unità con l’inserto inferiore in Wing Design, producendo un effetto particolare che non fa passare inosservata la coda della vettura. 
L’ampia scelta di cerchi in lega nelle misure da 40,6 cm (16") a 48,3 cm (19") accentua l’elegante sportività della Station Wagon. 
Interni 
Esclusivi, tecnologici, sportivi 
Insoliti per una vettura che fa dell’elevata funzionalità il suo punto di forza sono gli interni, ripresi dalla versione berlina. Elegante dinamismo, forme sinuose e materiali ricercati creano un’atmosfera moderna, raffinata e al tempo stesso sportiva. 
Classe C Station Wagon porta il carattere e il prestigio degli interni a un livello mai visto prima in questo segmento. Materiali ricercati ed esclusivi, morbidi al tatto e dalla lavorazione artigianale che creano un’atmosfera di inedito prestigio che non ci si aspetterebbe di trovare a bordo di una vettura destinata principalmente all’uso quotidiano.  Così, come nella berlina, anche la versione Station Wagon si distingue per un’eleganza moderna non ostentata, il cui stile pulito è assolutamente contemporaneo.
È il frutto del nuovo linguaggio stilistico della Stella, che coniuga ala perfezione sensualità e chiarezza delle forme con una sportività all’insegna del dinamismo e, nella nuova C Station Wagon, trasferisce nell’abitacolo i tratti essenziali degli esterni. Questo vale, ad esempio, per l’avvincente gioco di contrasti tra linee e superfici pulite che poi si sviluppano in modo organico. La ‘dropping line’, ossia la linea tipica del moderno linguaggio formale di Mercedes-Benz, che discende verso la parte posteriore, si riscontra ad esempio nelle porte. Allo stesso modo gli interni esclusivi e ricercati soddisfano le più alte aspettative in fatto di design, che oggi contemplano anche smartphone e tablet. 
Una consolle centrale slanciata e armoniosa
La configurazione formale degli interni dimostra sotto vari aspetti il coraggio di sperimentare qualcosa di nuovo e combina sapientemente l’architettura delle sportive della Stella con una consolle centrale completamente reinterpretata, dalla sinuosità sportiva. Poiché nelle vetture dotate di cambio automatico la funzione di selezione della marcia viene svolta dalla leva del cambio DIRECT SELECT posta sul volante, la parte superiore della consolle diventa un elemento unico di generose proporzioni che si inarca elegantemente dalle bocchette centrali fino al nuovo touchpad collocato nel poggiamano sopra il Controller sul tunnel centrale. Questa linea armoniosa e decisa nella sua chiarezza produce la sensazione di uno spazio aperto che comunica un’essenziale modernità. 
La consolle centrale, disponibile in numerosi materiali, ad esempio, con superfici in legno racchiuse da un profilo cromato, o nell’esclusivo look laccato lucido, crea un ambiente particolare dal carattere innovativo ma al contempo sensoriale. La tridimensionalità degli inserti in legno autentico comunicano modernità e fattura artigianale. La copertura del vano portaoggetti, ad esempio, viene ricavata dalla superficie di rivestimento della consolle quasi senza perdita di materiale mediante tecnica laser, così che la venatura specifica possa proseguire senza interruzioni anche sulla copertura: ne risulta un elemento dalla superficie ricavata effettivamente da un unico pezzo di rivestimento in legno pregiato. 
Sulle vetture con cambio manuale la consolle è leggermente più verticale e dispone di due inserti separati tra loro per creare lo spazio perfetto per un uso ergonomico della leva del cambio.
Organizzata in modo progressivo, la consolle si raccorda con fluidità straordinaria alla plancia e oltre, fino alle porte. Volumi dall’aspetto sinuoso avvolgono così i passeggeri e trasmettono una sensazione di sicurezza e sportività. 
Un inserto ad aletta divide in una parte superiore e in una inferiore la plancia sportiva sviluppata in larghezza, la quale è realizzata in modo tale da sembrare sospesa. Questo effetto flottante viene ulteriormente accentuato dalle luci soffuse ‘ambient’ sapientemente posizionate. La ripartizione ottica consente inoltre di scegliere combinazioni diverse di materiali e colori per un’atmosfera di benessere personalizzata. 
Comandi sulla punta delle dita
Nel poggiamano dell’unità di comando centrale sulla consolle è integrato il nuovo touchpad sviluppato da Mercedes-Benz, con una superficie di comando di 65 x 45 millimetri in materiale antigraffio. Mentre altre soluzioni con superficie a sfioramento consentono di eseguire solo determinati comandi, con il touchpad della nuova Classe C Station Wagon guidatore e passeggero anteriore possono invece comandare tutte le funzioni dell’unità di comando centrale di infotainment mediante tocchi singoli o multipli delle dita (multitouch) come negli smartphone ed i tablet. Si possono operare tocchi sia lenti sia veloci. Sul touchpad è inoltre possibile scrivere direttamente lettere, numeri e caratteri speciali, in qualsiasi lingua supportata dall’Audio 20 CD o dal COMAND Online. La superficie di comando del touchpad assicura una chiara risposta al tocco. In più, con la funzione di scrittura manuale il sistema legge ad alta voce i caratteri riconosciuti, non costringendo il guidatore a controllare la superficie di comando. L’emissione acustica consente infatti al guidatore di non distogliere lo sguardo dalla strada e di distrarsi il meno possibile.
Con la mano sul poggiamano, risulta più facile immettere i testi correttamente con le dita. L’innovativa funzione di riconoscimento della mano incrementa la sicurezza dei comandi, evitando di immettere caratteri per errore. Il sistema sottopone il segnale dei sensori a una valutazione tridimensionale e riconosce se la mano è soltanto posata sul poggiamano oppure se si sta procedendo effettivamente all’immissione di comandi. Per favorire l’orientamento al buio, i simboli della superficie di comando sono illuminati.
Dietro la superficie tattile sono disposti tre tasti sensibili al tocco, con i quali si possono comandare in modo rapido e diretto funzioni importanti (la funzione Indietro, il menu Preferiti e il menu di scelta rapida per le funzioni audio). 
Il touchpad della Station Wagon rappresenta pertanto un utile e innovativo strumento per impartire i comandi in alternativa al Controller, comunque presente, e al sistema di comando vocale VOICETRONIC. Il guidatore può scegliere liberamente in ogni momento il metodo di input che preferisce. 
Sportività e ricercatezza di alto livello
Sopra la consolle cattura lo sguardo il display centrale sospeso sulla plancia, con una diagonale dello schermo di 17,78 cm (7 pollici) oppure di 21,33 cm (8,4 pollici) per le vetture equipaggiate con il COMAND Online. In entrambe le versioni è ubicato sopra la consolle nella posizione migliore dal punto di vista ergonomico ed è elegantemente collegato a questa mediante uno slanciato inserto orizzontale. Grazie alla posizione del display centrale, l’occhio non è obbligato a un pesante lavoro di adattamento. Per la prima volta il vetro di rivestimento è a filo e il display è racchiuso da una cornice in silver shadow galvanizzato. Le visualizzazioni e le animazioni nel display centrale migliorano il prestigio e l’impatto emotivo, incrementano il comfort di azionamento e rendono più realistiche agli occhi del guidatore le funzioni dei sistemi di assistenza alla guida e di comunicazione. 
Display head-up: informazioni in primo piano
Come la berlina, anche la Station Wagon della Classe C può essere equipaggiata con un display head-up. Come a bordo di un jet, le principali informazioni vengono mostrate sul parabrezza direttamente nel campo visivo del guidatore mediante un’ottica speculare a colori con risoluzione di 480 x 240 pixel, riducendo i motivi di distrazione da quanto avviene sulla strada. Con la sua immagine virtuale di circa 21 x 7 centimetri, il sistema fornisce informazioni sulla velocità e sui limiti di velocità, nonché istruzioni di navigazione e indicazioni fornite dal DISTRONIC (TEMPOMAT con regolazione della distanza). 
Un sensore ottico adegua automaticamente la luminosità delle visualizzazioni del display head-up alle condizioni di luminosità esterne. Il guidatore può impostare l’altezza dell’immagine virtuale sulla base delle proprie esigenze personali, può attivare o disattivare diversi contenuti di visualizzazione e regolare la luminosità delle immagini. 
Dettagli sportivi e di pregio
Cinque bocchette di aerazione circolari danno alla plancia un tono sportivo. Inserti tridimensionali sottolineano l’elevato prestigio degli interni, così come le cuciture decorative realizzate a mano, ad esempio sulla parte superiore della plancia, nell’area centrale delle porte e sulla linea di cintura. Anche il rivestimento interno delle porte presenta motivi nuovi e materiali di pregio, con superfici dalla granulatura pronunciata e dalla raggiatura interessante. 
Il volante, realizzato con diverse finiture a seconda dell’allestimento scelto è sempre in pelle a tre razze con dodici tasti, ma ogni versione prevede una gamma di tonalità e materiali specifici. Il volante della nuova AMG Line è appiattito nella parte inferiore. In questo modo gli interni consentono di operare un’ampia differenziazione tra i poli ‘eleganza moderna vivibile’ e ‘chiarezza sensoriale’.
Tutti gli interruttori sono tridimensionali. Superfici nere lucide, in metallo autentico e galvanizzate, così come vernici ad effetto armonizzate alle tonalità specifiche degli allestimenti interni concorrono all’immagine prestigiosa dell’abitacolo. Le superfici dallo stile uniforme e il numero ridotto di interruttori garantiscono una sensazione di pulizia e incrementano la sicurezza di comando. Un’ulteriore dimostrazione del lavoro di precisione è data dal rivestimento degli altoparlanti, la cui raffinata struttura è fotoincisa e racchiusa in una modanatura in autentico acciaio legato, se è installato a bordo il Burmester® Sound System Surround.
Sedili accattivanti e sportivi con regolazione della profondità del cuscino
Il carattere sportivo della Station Wagon è sottolineato da sedili anteriori sportivi già previsti tra gli equipaggiamenti di serie. Nell’area delle spalle offrono maggior comfort, e grazie alla loro speciale conformazione garantiscono una maggiore spaziosità nel vano piedi posteriore. Rispetto alla Serie precedente, l’intervallo di regolazione dei sedili è aumentato in altezza di dieci millimetri. I poggiatesta scorrevoli in orizzontale sono regolabili in altezza di circa 55 millimetri mediante quattro tacche. 
Per le tre versioni SPORT, EXCLUSIVE e PREMIUM sono disponibili sedili anteriori sportivi e organici nel look ‘Cobra’ con poggiatesta integrati. Per la prima volta i sedili anteriori sono disponibili anche con profondità del sedile regolabile di 60 millimetri, consentendo di trovare ancora meglio la posizione di seduta ideale di ogni guidatore. L’ampia gamma di materiali per i rivestimenti dei sedili (es. tessuto, tessuto/ARTICO, ARTICO, pelle) e di accostamenti cromatici consente all’acquirente di configurare la sua Classe C secondo le sue specifiche preferenze.  
Acciai ad alta resistenza e l’intelligente impiego di materiali leggeri sono gli elementi tecnici che contraddistinguono gli stabili sedili posteriori. Il sedile dal nuovo design migliora inoltre il comfort per i passeggeri posteriori, che possono viaggiare ancora più comodamente grazie a uno spazio maggiore per le ginocchia e le gambe.
Lo schienale dei sedili posteriori può essere ribaltato con rapporto di 40/20/40. Al centro è integrato un bracciolo ribaltabile con uno spazio per riporre gli oggetti e un portabevande che sono stati incrementati rispetto al modello precedente. I tre poggiatesta regolabili in altezza consentono una migliore visuale verso la parte posteriore della vettura. 
Indipendentemente dalla versione scelta sono disponibili per i sedili i seguenti equipaggiamenti supplementari:
· pacchetto Comfort per i sedili con sostegno lombare regolabile su quattro parametri, regolazione manuale della profondità del cuscino del sedile e regolazione elettrica dell’inclinazione del sedile; 
· regolazione completamente elettrica del sedile su 12 parametri con Pacchetto Memory; 
· riscaldamento dei sedili a tre stadi con passaggio al livello; inferiore/disattivazione automatica per il cuscino del sedile e lo schienale 
· sedili climatizzati e ventilati con direzione invertibile del flusso d’aria; riconoscimento del sedile occupato e riconoscimento automatico della presenza del seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero anteriore. 
Il riconoscimento automatico della presenza del seggiolino per bambini rinuncia al Transponder finora impiegato e utilizza invece un tappetino sensorizzato che rileva il peso. Esso consente l’uso di qualsiasi tipo di seggiolino. In questo caso l’airbag si disattiva sempre automaticamente e si riattiva non appena si smonta il seggiolino. 
Illuminazione degli interni con tecnica LED
Per l’illuminazione dell’abitacolo viene impiegata prevalentemente la tecnica LED di lunga durata e a risparmio energetico. Questo vale anche per le luci soffuse ‘ambient’, disponibili a richiesta nelle tre tonalità solare (ambra), polare (azzurro ghiaccio) e neutro (bianco), che possono essere selezionate mediante una voce di menu nella head unit e se ne può regolare la luminosità su cinque livelli. 
Il marchio di qualità sulle allergie conferma l’elevata qualità dell’aria
Gli interni della Station Wagon sono caratterizzati non solo da materiali di pregio, forme armoniose ed equipaggiamenti funzionali: l’abitacolo vanta, infatti, la certificazione di idoneità ai soggetti allergici.  Questa caratteristica è confermata dal marchio di qualità del Centro Europeo per la Ricerca sulle Allergie (ECARF - European Centre for Allergy Research Foundation), del quale sono state insignite sia la berlina, che la Station Wagon della nuova Classe C. Con il suo marchio di qualità, l’ECARF certifica i prodotti di cui ha verificato scientificamente l’idoneità per i soggetti allergici.
Nelle loro analisi i ricercatori indipendenti hanno tenuto conto del fatto che gli automobilisti che soffrono di allergie non devono fare i conti solo con il polline primaverile: anche l’esalazione di materiali nell’abitacolo e il contatto con determinate sostanze possono causare una risposta immunologica amplificata, con sintomi quali gonfiore e infiammazione della mucosa nasale, raffreddore da fieno o asma.
Pertanto le vetture devono soddisfare ampi requisiti prima che l’ECARF possa riconoscere l’idoneità del loro abitacolo ai soggetti allergici. Per ogni versione di allestimento di una vettura vengono eseguiti numerosi test atti ad accertare l’assenza di allergeni da inalazione. Inoltre, sono testati dermatologicamente tutti i materiali che potrebbero entrare in contatto con la pelle e viene verificato il filtro antipolline, nuovo e usato. Anche i filtri del climatizzatore devono soddisfare i severi requisiti del marchio ECARF. 
Vi sono poi i test condotti su soggetti volontari. Così, anche a bordo della Classe C Station Wagon sono state eseguite prove di guida con persone affette da forte asma, i cui test sulla funzione polmonare hanno fornito informazioni sulle sollecitazioni a carico del sistema bronchiale. 
Mercedes-Benz è l’unica casa automobilistica a poter vantare questa certificazione. Oltre alla Classe C berlina e Station Wagon, numerose altre gamme della Stella, dalla Classe A alla Classe S, soddisfano i criteri del marchio anti-allergie. Per garantire un abitacolo idoneo ai soggetti allergici Mercedes Benz effettua approfonditi test sugli allergeni da inalazione e da contatto, e da 22 anni analizza le emissioni nell’abitacolo di tutte le Serie costruttive. Infine, un team di esperti olfattivi fa in modo che all’interno delle vetture Mercedes-Benz venga mantenuto un odore piacevole.
Le versioni italiane 
Accanto agli equipaggiamenti di serie la nuova Classe C offre specifiche versioni realizzate su misura per i Clienti italiani:
· EXECUTIVE: è la versione dedicata agli utenti professionali, con dotazioni complete e uno stile moderno con accenni sportivi;
· SPORT: caratterizza la Classe C come berlina sportiva attraverso elementi moderni e dinamici; 
· EXCLUSIVE: esprime lo status superiore con una raffinatezza classica;
· PREMIUM: conferisce alla Classe C un aspetto imponente e sportivo.
Le principali caratteristiche delle versioni italiane
	Esterni

	EXECUTIVE
	SPORT
	EXCLUSIVE
	PREMIUM

	Griglia del radiatore sportiva con Stella Mercedes integrata e due lamelle in argento
	Griglia del radiatore sportiva con Stella Mercedes integrata e due lamelle in argento iridium opaco con inserti cromati


	Griglia del radiatore elegante con cornice tridimensionale, listello anteriore a lamelle e listello verticale cromati, lamelle posteriori nere lucide, Stella Mercedes sul cofano motore
	Griglia del radiatore sportiva con Stella Mercedes integrata e due lamelle con inserti cromati



	Paraurti anteriore con  prese d’aria con griglia romboidale
	Paraurti anteriore con inserto cromato e prese d’aria con griglia romboidale 
	Paraurti anteriore sportivo ed elegante con inserto cromato

e prese d’aria con lamelle verniciate in nero lucido
	Spoiler anteriore AMG con caratteristiche prese d’aria sportive

con griglia romboidale e inserto cromato

	Sottoporta in tinta con la carrozzeria 
	Sottoporta in tinta con la carrozzeria con inserti cromati
	Sottoporta in tinta con la carrozzeria con inserti cromati
	Rivestimenti sottoporta AMG



	Listelli sulla linea di cintura in alluminio lucidato
	Cornice dei finestrini e listelli sulla linea di cintura in alluminio lucidato
	Cornice dei finestrini e listelli sulla linea di cintura in alluminio lucidato
	Cornice dei finestrini e listelli sulla linea di cintura in alluminio lucidato



	Modanatura sui montanti centrali e listello sui finestrini posteriori in nero lucido


	Modanatura sui montanti centrali e listello sui finestrini posteriori in nero lucido


	Modanatura sui montanti centrali e listello sui finestrini posteriori in nero lucido


	Modanatura sui montanti centrali e listello sui finestrini posteriori in nero lucido




	Paraurti posteriore con diffusore nero 


	Paraurti posteriore con inserto nel look diffusore nero 


	Paraurti posteriore con inserto nel look diffusore nero 


	Grembialatura posteriore AMG nel look diffusore con inserto in tinta con la carrozzeria

	Assetto con sistema di sospensioni selettive 


	Assetto ribassato con sistema di sospensioni selettive


	Assetto con sistema di sospensioni selettive 


	Assetto sportivo ribassato di 15 mm 
Sterzo diretto sportivo

Dischi freno anteriori forati

Pinze freno anteriori con scritta «Mercedes-Benz»

	Cerchi in lega da 43,2 cm (17") a 5 doppie razze
	Cerchi in lega da 43,2 cm (17") a 5 doppie razze 
	Cerchi in lega a razze da 43,2 cm (17") 


	Cerchi in lega AMG da 45,7 cm (18") a 5 razze, verniciati in grigio titanio e

torniti a specchio


	Interni

	EXECUTIVE
	SPORT
	EXCLUSIVE
	PREMIUM

	Sedili con rivestimenti in tessuto
	Sedili con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto
«Norwich» nero o grigio cristallo
	Sedili con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/microfibra, 
DINAMICA/tessuto «Nottingham»
	Sedili sportivi con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO nera, parte centrale del cuscino e dello schienale traforata a contrasto

	Volante multifunzione a tre razze in pelle nera

	Volante multifunzione a tre razze in pelle Nappa nera
stampata a metà altezza dell’impugnatura
	Volante multifunzione a tre razze in pelle Nappa color nero, blu mare o marrone caffè
	Volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle Nappa nera, appiattito nella parte inferiore, stampato a metà altezza dell’impugnatura 

	Parte superiore della plancia portastrumenti in nero e parte inferiore in nero 
	Parte superiore della plancia portastrumenti in nero e parte inferiore in nero o beige Como 
	Parte superiore della plancia portastrumenti e linea di cintura in pelle ecologica ARTICO nelle tonalità nero, blu mare o marrone caffè e cuciture decorative a contrasto
	Parte superiore della plancia portastrumenti e linea di cintura in pelle ecologica ARTICO nera e cuciture decorative a contrasto

	Inserto orizzontale nella plancia portastrumenti galvanizzato e inserti nelle porte in nero pianoforte
	Inserto orizzontale nella plancia portastrumenti e inserti nelle porte in alluminio con rifiniture longitudinali chiare
	Inserto orizzontale nella plancia portastrumenti in silver shadow galvanizzato, inserti nelle porte in tiglio con struttura a vista marrone chiaro lucido 
	Inserto orizzontale nella plancia portastrumenti e inserti nelle porte in alluminio con rifiniture longitudinali chiare


	Inserto nella consolle centrale nel look laccato lucido nero
	Inserto nella consolle centrale nel look laccato lucido nero 
	Inserto nella consolle centrale in tiglio con struttura a vista marrone chiaro lucido 
	Inserto nella consolle centrale nel look laccato lucido nero 

	Nei modelli con cambio manuale: leva del cambio in pelle  con pomello dalla superficie cromata color argento, manicotto in pelle con cuciture decorative
	Nei modelli con cambio manuale: leva del cambio in pelle Nappa con pomello dalla superficie cromata color argento, manicotto in pelle Nappa con cuciture decorative
	Nei modelli con cambio manuale: leva del cambio in pelle Nappa con pomello galvanizzato, manicotto in pelle Nappa con cuciture decorative
	Nei modelli con cambio manuale: leva del cambio in pelle Nappa con pomello dalla superficie cromata color argento, manicotto in pelle Nappa con cuciture decorative



	Pannelli centrali delle porte in colore nero, grigio cristallo/nero 
	Pannelli centrali delle porte in pelle ecologica ARTICO colore nero, grigio cristallo/nero o beige Como/nero con cuciture decorative a contrasto
	Pannelli centrali delle porte in microfibra DINAMICA colore nero, grigio cristallo o beige Como con cuciture decorative a contrasto
	Pannelli centrali delle porte in pelle ecologica ARTICO con cuciture decorative a contrasto


	Cielo in tessuto grigio cristallo
	Cielo in tessuto grigio cristallo o porcellana 

	Cielo in tessuto grigio cristallo o porcellana
Tappetino in nero, blu mare o beige Como
	Cielo in tessuto nero
Tappetini neri con scritta AMG


	
	Pacchetto luci abitacolo 

	Pacchetto luci abitacolo
	Pacchetto luci abitacolo

	
	
	
	Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo neri


Carrozzeria
Struttura leggera intelligente

Grazie a soluzioni innovative, la scocca della nuova Classe C Station Wagon ha un peso inferiore, e con un’eccellente rigidità può vantare un comportamento di guida straordinario, massimo comfort acustico e vibrazionale ed elevata sicurezza in caso di impatto. 
Grazie all’intelligente ed innovativa struttura leggera, con carrozzeria ibrida in alluminio, parafango anteriore, cofano motore, portellone posteriore, porte e rivestimento del tetto in lamiera di alluminio, la nuova Classe C Station Wagon pesa circa 65 chilogrammi in meno rispetto al modello corrispondente della generazione precedente. La Station Wagon è così ‘campione di leggerezza’ nel proprio segmento. Un peso ridotto comporta numerosi vantaggi: i consumi si abbattono anche del 20% senza riduzioni di potenza e il baricentro può essere abbassato, a beneficio di prestazioni chiaramente agili e sportive. 
Per conseguire questi risultati, gli ingegneri di Mercedes-Benz si avvalgono di nuovi metodi per la struttura leggera, con l’impiego di elementi in alluminio, acciaio lavorato a caldo e acciai ad altissima resistenza in proporzioni straordinarie per una vettura prodotta in grande serie. La percentuale di questi materiali rispetto al fortunato modello precedente è pertanto cresciuta notevolmente. 





Serie precedente 
Nuova Classe C Station Wagon
Alluminio (lamiera e pezzo fuso) 

9% (4%)  

49% 25%)
Componenti in acciaio lavorati a caldo

3% (4%)
 

  8% (12%)
Lamiere d’acciaio ultraresistenti 

3% (3%)
 

  4%   (6%)
Dati in percentuale di superficie (percentuale di peso)
Oltre che per il peso la scocca della Station Wagon fissa nuovi parametri di riferimento sotto molti altri aspetti, ad esempio per rigidità iniziale dell’autotelaio nella carrozzeria o per proprietà NVH (Noise, Vibration, Harshness, ossia rumore, vibrazioni, ruvidità). In questo modo sono stati addirittura superati gli ambiziosi obiettivi inerenti la dinamica di marcia e le emissioni acustiche. I progettisti hanno ad esempio sfruttato la maggiore libertà di lavorazione offerta dalla pressofusione dell’alluminio rispetto all’acciaio. Così, la carrozzeria è costituita da otto componenti di grandi dimensioni realizzati mediante fusione, che invece nelle strutture tradizionali dovrebbero necessariamente essere composti da diverse parti in acciaio. In questo modo si possono integrare diverse funzioni in un solo componente e sfruttare al meglio lo spazio di montaggio. Ad esempio, tutti gli ammortizzatori dell’avancorpo e della coda sono alloggiati in tali complessi getti d’alluminio rigidi.
Il portellone posteriore della Station Wagon è realizzato mediante struttura leggera completamente in alluminio. Grazie alla parte interna pressofusa il portellone posteriore presenta un’eccellente rigidità a fronte di un peso ridotto. Le possibilità di configurazione offerte dalla fusione consentono di sfruttare al meglio lo spazio di montaggio e di integrare dei rinforzi. Il rivestimento in lamiera è saldato al laser.
La sicurezza prima di tutto
Seguendo la tradizione Mercedes-Benz, la carrozzeria è anche progettata per garantire una sicurezza esemplare in caso di collisione. La Station Wagon soddisfa non soltanto tutte le leggi nazionali e internazionali attualmente in vigore, ma anche tutti i rating e i ben più severi requisiti di sicurezza Mercedes-Benz che fanno riferimento all’infortunistica reale. 
Il nucleo strutturale è una cellula di sicurezza altamente indeformabile, costituita soprattutto da lamiere d’acciaio ad alta e ad altissima resistenza e da lamiere dallo spessore graduato in base alle sollecitazioni. Molte sezioni sono costituite da acciai lavorati a caldo, che grazie a questo processo produttivo risultano molto duri e si deformano meno velocemente.
La cellula di sicurezza estremamente stabile è circondata da zone a deformazione programmata, calcolate prima e collaudate poi in condizioni pratiche, che grazie ai percorsi ottimizzati di propagazione della forza d’urto e alla combinazione di getti di alluminio e materiali ultra-altoresistenziali producono risultati eccezionali nei test di collisione (es. Euro NCAP) e garantiscono la massima sicurezza agli occupanti. 
Aerodinamica
Ridotta resistenza all’aria
L’elevata efficienza della nuova Classe C Station Wagon è anche il risultato del più basso coefficiente di resistenza aerodinamica del segmento. 
Mercedes-Benz è tradizionalmente all’avanguardia in fatto di aerodinamica, e la nuova Classe C Station Wagon ne è una nuova conferma: nella versione migliore raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica cx = 0,27, diventando un riferimento nel segmento delle Station Wagon superiori. La nuova Station Wagon è però cresciuta in dimensioni esterne rispetto al modello precedente, con un aumento della sezione frontale di 0,05 metri quadrati (raggiungendo i 2,23 metri quadrati). Tuttavia questo aumento viene più che bilanciato dal coefficiente di resistenza aerodinamica, tanto che la superficie di resistenza aerodinamica (prodotto della sezione della vettura per il coefficiente di resistenza aerodinamica) è stata addirittura ridotta del 5%, arrivando a 0,60 (contro lo 0,63 del modello precedente).   
Intenso lavoro di precisione per ottenere il migliore Cx
L’eccellente valore di Cx è stato conseguito dagli esperti in aerodinamica grazie a un’ampia serie di provvedimenti. Già nella primissima fase di progettazione si è collaborato con i designer impiegando calcoli fluidodinamici per trovare una forma aerodinamica di base, da ottimizzare successivamente nella galleria del vento. Nell’ottimizzazione della Station Wagon occorreva trovare il rapporto ideale tra larghezza della coda e altezza posteriore del tetto. Solo dopo aver armonizzato la linea del tetto, allungato lo spoiler per il tetto e regolato i corrispondenti spoiler laterali, è stato possibile ridurre notevolmente la resistenza aerodinamica rispetto al modello precedente. 
L’ottimizzazione di molti altri dettagli ha permesso alla nuova Station Wagon di ottenere il più basso valore di cx nel suo segmento.  Ad esempio, il montante anteriore, ottimizzato in molti dettagli, consente lo scorrimento dell’aria lungo la vettura senza la formazione di vortici e, insieme ai retrovisori perfezionati sotto il profilo dell’aerodinamica e dell’aeroacustica, concorre a ridurre la resistenza e i fruscii. A ottimizzare il passaggio dell’aria lungo le ruote contribuiscono invece gli spoiler anteriori e posteriori dalla forma speciale. 
Nelle vetture della versione EXCLUSIVE i provvedimenti adottati in materia di aerodinamica sono addirittura visibili a tutti, grazie al cosiddetto AIRPANEL, disponibile di serie o a richiesta a seconda della motorizzazione. Le sue lamelle aprono e chiudono la mascherina del radiatore a seconda della potenza di raffreddamento richiesta. Nelle versioni C 180 BlueTEC e C 200 BlueTEC una saracinesca ad anello, disposta dietro il radiatore, regola il flusso di aria di raffreddamento. Entrambi gli accorgimenti per la regolazione dell’aria di raffreddamento rappresentano una valida - e nel caso dell’AIRPANEL anche visibile - soluzione aerodinamica, capace di fare risparmiare dai 2 ai 3 g di CO2 per chilometro.
Rumorosità aerodinamica ridotta al minimo
Durante il lavoro di sviluppo aeroacustico si è puntato in maniera particolare a ridurre ulteriormente, rispetto al modello precedente, la rumorosità aerodinamica risultante dal passaggio dell’aria lungo la vettura e le sue parti applicate.   Sono soprattutto gli effetti del passaggio dell’aria sopra i finestrini laterali, ossia la loro sollecitazione acustica, a influire in misura determinante sull’acustica nel campo prossimo, quindi si è provveduto a ridurli notevolmente. Già nella fase di simulazione è stato possibile migliorare altresì la rumorosità a bassa frequenza mediante numerose ottimizzazioni specifiche, ad esempio nella sezione principale del pianale della scocca e nelle nuove porte in alluminio.

La taratura delle guarnizioni delle porte, la cui concezione è stata presa in prestito dalla Classe S, è stata eseguita sulla vettura finale nella galleria del vento, in linea con il ruolo di prestigio che svolge la Station Wagon della Classe C. Per le porte anteriori sono disponibili a richiesta cristalli in vetro di sicurezza stratificato, capaci di ridurre il fruscio aerodinamico nell’abitacolo quasi al livello della Classe E.
Motore e trasmissione
Efficienza e piacere di guida
I motori, benzina e diesel, potenti ed efficienti, assicurano prestazioni di sportive e piacere di guida. Soddisfano tutti la norma Euro 6, sono dotati di funzione ECO start/stop e fanno registrare consumi ed emissioni di CO2 ridotti anche del 20% rispetto al modello precedente. 
Rappresenta una novità il motore diesel da 1,6 litri (OM 626). Tra i suoi principali vantaggi figurano il minor peso, il design compatto e un consumo di carburante ridotto. Il quattro cilindri con sovralimentazione monostadio sprigiona da una cilindrata di 1.598 centimetri cubici una potenza di 85 o 100 kW (116 o 136 CV) e mette a disposizione una coppia nominale di 280 o 300 Nm, a seconda della versione. In quanto a emissioni di CO2 la nuova Classe C Station Wagon si pone con questo motore ai vertici del segmento. 
Dati tecnici dell’OM 626
	Numero e disposizione dei cilindri 
	4 in linea

	Cilindrata ccm 
	1.598

	Alesaggio mm 
	80

	Corsa mm 
	79,5

	Valvole per cilindro 
	4

	Distanza tra i cilindri mm 
	88

	Rapporto di compressione  
	15,4:1

	Potenza nominale kW a giri/min 
	100 a 3.800 giri/min

	Coppia nominale Nm a giri/min 
	300 a 2.000 giri/min


Per la prima volta in un motore diesel di serie destinato a una vettura vengono impiegati pistoni d’acciaio. Grazie all’attrito ridotto e al miglior comportamento al calore, questi pistoni danno vantaggi significativi in termini di consumi e resistenza rispetto a quelli in alluminio, che oggi rappresentano lo stato della tecnica. Il basamento del nuovo motore diesel, che si distingue per un comportamento NVH particolarmente confortevole, è in ghisa grigia, mentre la testata cilindri in una lega d’alluminio. Un albero a camme posto in alto aziona due valvole di aspirazione e due di scarico per ciascun cilindro. L’iniezione common rail del nuovo piccolo motore diesel lavora ad una pressione massima di iniezione di 1.600 bar. Iniettori elettromagnetici e iniettori con geometria dei fori tale da ottimizzare il flusso garantiscono basse emissioni e una marcia silenziosa. 
Il nuovo motore diesel è nato dalla collaborazione strategica con Renault. Viene prodotto da Renault e preassemblato a Brema. Componenti tecnologici specifici di Mercedes-Benz lo rendono più efficiente. Tra questi figurano, ad esempio, la funzione ECO start/stop, i gruppi secondari e uno speciale volano a due masse che controbilancia meglio le irregolarità rotazionali tipiche dei motori diesel; non è stato necessario montare un controalbero di equilibratura. La centralina di gestione del motore con funzioni supplementari assicura una guidabilità che è lecito attendersi da una Mercedes. 
Ecologici e brillanti: i motori diesel BlueTEC
Oltre al nuovo diesel di piccola cilindrata viene impiegato anche il quattro cilindri diesel da 2,2 litri, propulsore offerto in versione perfezionata in diversi livelli di potenza. I motori diesel coprono così la fascia compresa tra gli 85 kW (116 CV) e i 150 kW (204 CV). 
Tutti i motori diesel sono equipaggiati con la tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) per una mobilità particolarmente ecocompatibile, e assicurano ai modelli a trazione diesel la classificazione almeno nella classe di efficienza A e per la maggior parte di essi addirittura nella classe di efficienza A+. L’unica eccezione è costituita dai modelli a trazione integrale 4MATIC.
Modello ibrido con motore diesel a quattro cilindri

È, inoltre disponibile, un motore diesel combinato con un modulo ibrido. C 300 BlueTEC HYBRID con motore diesel a quattro cilindri e un motore elettrico compatto eroga 150 + 20 kW (204 + 27 CV) e, a fronte di una potenza elevata, fa registrare un consumo di soli 3,8 litri di gasolio nel ciclo combinato NEDC (corrispondente a 99 grammi di CO2).
Motori diesel con massima classe di efficienza
	Modello
	Cilin-

drata ccm
	kW/CV
	Nm
	0-100 km/h

in s
	l/100 km
	CO2
g/km
	Classe di

efficienza

	C 180 BlueTEC


	1.598
	85/116
	280
	11,5
	4,3
	112
	A

	C 200 BlueTEC


	1.598
	100/136
	300
	10,1
	4,3
	112
	A

	C 220 BlueTEC 


	2.143
	125/170
	400
	7,9
	4,3
	108
	A+

	C 250 BlueTEC 


	2.143
	150/204
	500
	6,9
	4,5
	117
	A+

	C 250 BlueTEC 

4MATIC
	2.143
	150/204
	500
	7,2*
	5,0
	131
	A

	C 300 BlueTEC 

HYBRID
	2.143
	150 + 20 / 
204 + 27
	500 + 250
	6,7*
	3,8
	99
	A+


*provvisorio
Il modulo ibrido della C 300 BlueTEC HYBRID comprende, oltre al motore a combustione e a quello elettrico, il cambio 7G-TRONIC PLUS, un’elettronica di potenza combinata con convertitore CC/CC e una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio. Ha una capacità elevata e pertanto è particolarmente adatta ad accumulare l’energia prodotta dal motore elettrico. Nell’alloggiamento multifunzione nella coda del modello ibrido è collocata anche una batteria tradizionale da 12 Volt, atta ad alimentare tutte le utenze standard e i componenti ad alta tensione.
Inoltre il modello ibrido è dotato di una pompa elettrica di depressione e di un impianto frenante sviluppato appositamente per il modello ibrido, che consente un’efficace rigenerazione dell’energia. Un compressore frigorifero ad azionamento elettrico fa in modo che il climatizzatore automatico funzioni anche quando il motore a combustione è spento. Questa tecnica consente anche di preclimatizzare la vettura, in modo da trovare una temperatura confortevole già nel momento in cui si sale a bordo. 
Grazie ai componenti particolarmente compatti è stato possibile integrare la tecnologia ibrida negli spazi di montaggio standard, senza dover ridurre il volume di carico. 
La tecnica ibrida offre nuove possibilità
Il modello ibrido presenta tutte le caratteristiche di una moderna vettura ibrida;
· Silent Start: il motore elettrico fa avanzare la vettura per i primi metri senza produrre rumori;
· Guida elettrica: è possibile percorrere un tragitto limitato in modalità puramente elettrica, con una velocità massima di circa 35 km/h; questa modalità è adatta, ad esempio, all’effettuazione di manovre e nel traffico che procede a singhiozzo;
· Funzione «Sailing» nel programma di marcia «C»: in fase di rilascio la vettura procede a motore spento. Se a una velocità inferiore a 140 km/h il guidatore toglie il piede dall’acceleratore, il motore a combustione viene staccato e spento, e la vettura entra nella funzione «Sailing». Il motore elettrico produce una coppia in rilascio mediante il recupero dell’energia, in modo tale che l’auto proceda in folle in discesa e rallenti come una vettura convenzionale. L’energia recuperata viene immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio e resta disponibile per la funzione Boost o per la guida elettrica;
· Funzione ‘Sailing’ nel programma di marcia ‘E’ (Eco): il recupero dell’energia viene ridotto al minimo. Il motore a combustione resta comunque spento, ma l’energia viene utilizzata per la rete elettrica di bordo mediante rigenerazione solo in minima parte. In compenso è disponibile una velocità di avanzamento più elevata e/o un tratto di avanzamento più lungo: un vantaggio sfruttabile nei lunghi tratti in discesa e quando ci si avvicina a semafori e incroci;
· Funzione ‘Sailing Plus’: questa funzione viene attivata con il comando destro integrato al volante mentre si procede in modalità ‘Sailing’. Essa consente di ridurre al minimo il recupero dell’energia; 
· Effetto boost: il motore elettrico, con la sua coppia elevata, supporta il motore a combustione. Questo consente manovre di superamento e accelerazioni più rapide nonché un’agilità più percepibile, quindi maggiore sicurezza e piacere di guida; 
· Rigenerazione: non appena, durante la marcia, il guidatore toglie il piede dall’acceleratore, si avvia la fase di recupero dell’energia in rilascio, durante la quale l’energia cinetica della vettura viene trasformata in energia elettrica, che viene poi immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio. Anche in fase di decelerazione mediante i freni il motore elettrico provvede a trasformare l’energia.
Il motore elettrico offre, infine, un ulteriore vantaggio: smorzando le oscillazioni torsionali nella catena cinematica, incrementa il comfort di guida. 
I motori a benzina
Sono disponibili tre motori BlueDIRECT a quattro cilindri e un motore BlueDIRECT a sei cilindri con potenza compresa tra 115 e 245 kW (da 156 a 333 CV). Successivamente sarà disponibile  il quattro cilindri C 350 HYBRID con tecnologia HYBRID PLUS e potenza di 155 + 60 kW (211 + 82 CV).
I motori BlueDIRECT a benzina coniugano una risposta brillante e un’erogazione di potenza esemplare con un’efficienza elevata e le emissioni migliori della categoria. Per conseguire questo risultato gli ingegneri Mercedes‑Benz hanno perfezionato il sistema di iniezione diretta con combustione a getto guidato di terza generazione. La pressione del sistema arriva fino a 200 bar e viene costantemente regolata sul valore ideale in funzione della mappatura. Gli iniettori piezoelettrici consentono fino a cinque iniezioni per fase di lavoro, assicurando così una composizione ottimale della miscela. L’iniezione diretta di terza generazione è integrata dall’accensione multipla veloce (Multi Spark Ignition, MSI). Il risultato è uno sfruttamento eccellente del carburante a fronte di emissioni minime. 
Anche la gestione termica lavora in modo efficiente: grazie all’adozione di una pompa dell’acqua regolata, durante il funzionamento a freddo viene inibita la circolazione del liquido di raffreddamento all’interno del motore, in modo da consentire alle camere di combustione di riscaldarsi più rapidamente dopo l’avviamento. Il termostato è a regolazione elettronica e le temperature del liquido di raffreddamento vengono impostate in base allo stile di guida e alle condizioni ambientali. Per ottenere un’efficienza elevata, anche la pompa dell’olio è del tipo a portata volumetrica, come nel caso dei motori a V. Tutte le versioni dei motori sono predisposte per essere alimentate con benzina Super E10 e per un numero di ottano di 95 NORM. 
I potenti motori a benzina
	Modello
	Cilin-

drata ccm
	kW/CV
	Nm
	0-100 km/h

in s
	l/100 km
	CO2
g/km
	Classe di

efficienza

	C 180 


	1.595
	115/156
	250
	8,4
	5,4
	125
	B

	C 200 


	1.991
	135/184
	300
	7,5
	5,5
	128
	B

	C 250


	1.991
	155/211
	350
	6,8
	5,6
	130
	B

	C 400 

4MATIC
	2.996
	245/333
	480
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	n.d.


Poiché i motori della Station Wagon hanno consumi ridotti anche del 20% rispetto al modello precedente, è stato possibile ridurre il serbatoio a una capacità di 41,5 litri, a fronte di un’autonomia pressoché invariata (66 litri per C 250 e C 250 BlueTEC). Il serbatoio da 66 litri è disponibile a richiesta anche per gli altri modelli.
Funzione ECO start/stop con avviamento diretto di serie
La funzione ECO start/stop di serie in tutti i modelli funziona ad avviamento diretto assistito dal motorino di avviamento. All’arresto del motore un sensore rileva la posizione angolare dell’albero motore, in modo tale da tenere informata la centralina di gestione del motore sulla posizione dei singoli cilindri. Al successivo riavvio, l’accensione ha quindi inizio dal cilindro che si trova al momento nella posizione migliore. Pertanto, dopo una breve rotazione iniziale del motore assistita dal motorino di avviamento, è subito possibile ottenere un’iniezione, un’accensione e una combustione efficaci nel cilindro che si trova nella posizione ottimale.
Catena cinematica ottimizzata per comfort ed efficienza maggiori
Per la nuova Classe C Station Wagon Mercedes-Benz offre un nuovo cambio manuale a sei marce per i motori a quattro cilindri. Questo si distingue per il maggiore comfort d’innesto, accompagnato da una migliore precisione e fluidità degli innesti. La lubrificazione a carter secco e l’olio a bassa viscosità migliorato consentono un inserimento delle marce confortevole anche negli avviamenti a freddo.
Per un comfort d’innesto tutto automatico è disponibile il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS con leva DIRECT SELECT e comandi del cambio DIRECT SELECT, che Mercedes-Benz ha perfezionato ancora una volta sotto il profilo del rispetto ambientale e del piacere di guida. 
Tra le caratteristiche dell’ultimissimo stadio evolutivo del 7G-TRONIC PLUS figurano il nuovo convertitore di coppia a slittamento ridotto, il programma di innesto ECO, che dispone di una migliore spaziatura, e la pompa dell’olio supplementare, che mantiene costante la pressione di lavoro nell’arresto automatico. I componenti a basso coefficiente di attrito e l’impiego di olio a bassa viscosità permettono di ridurre la pressione di lavoro.
Un’altra novità è rappresentata dal programma M temporaneo: se il guidatore è passato manualmente alla marcia inferiore o superiore, dopo un intervallo predefinito il cambio torna autonomamente nella modalità di innesto automatica a basso consumo. In determinate circostanze (acceleratore non premuto ad es. in discesa, elevate accelerazioni trasversali ad es. in curva o andatura inferiore a una velocità minima fino all’arresto) questo intervallo di tempo viene prolungato, impedendo il ritorno alla modalità automatica.
Nel programma M temporaneo, come anche nel programma M ‘fisso’, sul display multifunzione della strumentazione verrà visualizzata la marcia consigliata per mantenere un’andatura all’insegna dell’efficienza.
Trazione integrale 4MATIC 
La trazione integrale permanente 4MATIC migliora trazione e stabilità, soprattutto in condizioni stradali difficili. La combinazione dell’ESP® con il sistema di gestione elettronica della trazione 4ETS continua a rendere superflui i tradizionali bloccaggi del differenziale. Questo consente di risparmiare peso e aumenta sensibilmente la sicurezza e il comfort di guida. Il ripartitore di coppia della trazione integrale è integrato nel cambio principale. 
Di seguito si elencano le principali caratteristiche dei modelli a trazione integrale. 
· Buona trazione con ripartizione della forza sulle ruote anteriori e posteriori in rapporto 45:55; 
· Bassi consumi di carburante grazie al migliore rendimento della catena cinematica;
· Silenziosità e buona risposta alle vibrazioni;
· Peso supplementare di soli 70 kg circa (concorrenza: fino a 120 kg in più); 
· Scocca, abitacolo e bagagliaio invariati grazie alla struttura compatta. 
Assetto
Il comfort incontra il dinamismo
Comfort di molleggio e di rotolamento esemplare a fronte di uno spiccato dinamismo di marcia: queste le caratteristiche dell’assetto di nuovo sviluppo della C Station Wagon. Agile e scattante, offre piacere di guida e allo stesso tempo il miglior comfort di marcia del segmento.
L’asse anteriore a quattro bracci di nuova progettazione rende la nuova Station Wagon più agile che mai. La soluzione a quattro bracci disaccoppia il montante telescopico dalla guida delle ruote, garantendo una vantaggiosa cinematica dell’asse. Consente, ad esempio, una migliore modifica dell’inclinazione della ruota, quindi maggiori forze di reazione laterali. L’autotelaio risponde così con maggiore sensibilità al movimento dello sterzo e consente uno stile di guida agile e sportivo. Inoltre, essendo composto da elementi realizzati in alluminio, il nuovo asse anteriore pesa circa 2 kg in meno rispetto a una versione in acciaio. Questo consente di ottenere risposte reattive. Il risparmio di peso concorre anche all’elevata efficienza della nuova Station Wagon. 
Sul retrotreno la struttura a bracci multipli ottimizzata, nella configurazione a cinque bracci, assicura qualità superiori in termini di guida delle ruote e un’ottima direzionalità in rettilineo. Il telaio ausiliario dell’asse posteriore e il braccio elastico sono realizzati in alluminio fucinato. Un voluminoso cuscinetto dell’asse posteriore contribuisce a un migliore smorzamento delle vibrazioni, incrementando le proprietà NVH e il comfort di marcia della vettura.
Come la berlina, anche la Station Wagon della nuova Classe C è equipaggiata di serie con sospensioni meccaniche e un assetto dinamico DIRECT CONTROL che viene offerto in tre versioni:
· assetto Comfort con sistema di sospensioni selettive che si adatta alle condizioni del manto stradale; 
· assetto AVANTGARDE con sistema di sospensioni selettive che unisce comfort elevato e look sportivo;
· 
assetto sportivo ribassato di 15 millimetri, anch’esso con sistema di sospensioni selettive. Inoltre l’assetto sportivo è abbinato ad uno sterzo diretto, a pneumatici misti da 18 pollici e a freni sportivi, per il massimo livello di sportività.
Le prime sospensioni pneumatiche in questa categoria 
La nuova Classe C Station Wagon, come la berlina, può essere equipaggiata con sospensioni pneumatiche (AIRMATIC) sull’asse anteriore e posteriore, in alternativa alle opzioni succitate. Grazie alla regolazione elettronica continua degli ammortizzatori anteriori e posteriori, il comfort di rotolamento si rivela eccellente anche a vettura carica. Inoltre, le sospensioni AIRMATIC dispongono di una regolazione del livello su entrambi gli assi che assicura il massimo comfort di marcia anche a vettura carica. Il livello viene regolato automaticamente in funzione della velocità di marcia e, a velocità di crociera in autostrada, ad esempio, l’abbassamento della vettura riduce il consumo di carburante. Ciò va a vantaggio anche della sicurezza di guida. In presenza di un fondo stradale accidentato o di una rampa d’accesso scomoda è possibile aumentare l’altezza libera dal suolo semplicemente premendo un pulsante sopra l’interruttore di regolazione del livello.
Poiché né i montanti telescopici pneumatici sull’asse anteriore, né le molle pneumatiche libere dell’asse posteriore devono svolgere funzioni di guida delle ruote e quindi assorbire le forze trasversali, le sospensioni AIRMATIC producono un comportamento di marcia confortevole, che si riscontra solitamente nel segmento superiore. Giunti di dilatazione, asfalto rattoppato e segni di frenata lasciati dagli autocarri davanti ai semafori vengono livellati. Con la variazione dello smorzamento si può raggiungere un’elevata dinamica di marcia senza compromettere il comfort. Nelle manovre di scarto, ad esempio, il sistema adatta le forze di smorzamento alla dinamica di marcia della vettura in frazioni di secondo.
Esperienza di guida su misura 
Nella nuova Classe C Station Wagon il guidatore può scegliere l’esperienza di guida che preferisce semplicemente premendo un interruttore. A seconda delle dotazioni presenti, può scegliere tra diversi programmi di marcia preconfigurati, che può personalizzare ampiamente. La selezione di un determinato programma influisce su diversi componenti e stabilisce, ad esempio, come la Station Wagon debba reagire a situazioni di guida specifiche. È possibile modificare la risposta all’acceleratore, il servosterzo in funzione della velocità, i punti di innesto del cambio automatico e il comportamento delle sospensioni dell’autotelaio. 
A seconda dell’equipaggiamento sono disponibili i seguenti programmi di marcia:
- Comfort 
- ECO
- Sport
- Sport + 
- Individual 
La modalità ‘Comfor’ rappresenta il programma di marcia equilibrato, con un assetto adeguato e una messa a punto della catena cinematica ottimizzata dal punto di vista dei consumi. 
Il programma di marcia ECO regola la vettura su consumi di carburante ridotti. Qui si accettano compromessi minimi in termini di comfort: ad esempio si riduce la potenza del riscaldamento dei sedili e del lunotto termico e si adegua la funzione di raffreddamento del climatizzatore. Inoltre gli indicatori ECO aiutano il guidatore ad assumere uno stile di guida più attento ai consumi, così come la linea caratteristica economica dell’acceleratore. In alcune motorizzazioni la vettura è anche in grado di adottare la funzione «Sailing» quando il guidatore allontana il piede dall’acceleratore e lascia procedere la vettura in fase di rilascio. In questo modo il motore a combustione viene scollegato dalla catena cinematica, con una riduzione delle relative perdite per attrito. Per un determinato tratto la vettura sfrutta la propria energia cinetica momentanea e in questo modo viaggia quasi senza consumare carburante.
Il programma di marcia ‘Sport’ è caratterizzato da agilità e piacere di guida con un assetto sportivo e una linea caratteristica diretta dell’acceleratore. In questo modo l’autotelaio reagisce con immediatezza e rigidità, pur garantendo un buon comfort. 
Nella modalità ‘Sport+’ il gruppo propulsore reagisce in modo diretto alle variazioni di carico dinamiche con una risposta spontanea. Inoltre, con le sospensioni pneumatiche AIRMATIC disponibili a richiesta, l’assetto diventa ancora più sportivo, consentendo alla Station Wagon di affrontare le curve con grande scioltezza. Con questo programma la funzione ECO start/stop è disattivata. 
Il programma di marcia ‘Individual’ offre, oltre ai programmi preconfigurati, anche la possibilità di variare singoli parametri per autotelaio, sterzo e catena cinematica. A seconda della vettura vi sono anche altre possibilità di regolazione, come la funzione ECO start/stop, la climatizzazione e il sistema di assistenza ECO.
Nelle vetture equipaggiate con cambio manuale è attiva, nei programmi di marcia sportivi, una funzione di doppietta automatica, che rileva il numero di giri al termine di un cambio marcia e automaticamente imposta un idoneo regime del motore. Ne risulta uno stile di guida chiaramente sportivo pur con un aumento del comfort.
Sterzo dal carattere sportivo 
In futuro tutti i modelli della Classe C avranno di serie uno sterzo diretto elettromeccanico dal carattere sportivo, che combina la servoassistenza in funzione della velocità dello sterzo parametrico e un rapporto di trasmissione variabile in base all’angolo di sterzata. La servoassistenza della scatola dello sterzo a cremagliera è regolata in base al fabbisogno e contribuisce pertanto all’efficienza. 
L’assistente allo sterzo STEER CONTROL dà indicazioni di sterzata in situazioni critiche 
Di serie la nuova Classe C Station Wagon è equipaggiata con la funzione di assistenza allo sterzo STEER CONTROL, che aiuta il guidatore a stabilizzare la vettura in situazioni di guida difficili. A tal fine l’elettronica calcola in quale direzione il guidatore debba sterzare per attenuare una situazione critica e applica allo sterzo elettrico un’adeguata coppia che viene avvertita chiaramente dal guidatore. In questo modo l’assistente allo sterzo STEER CONTROL fa capire al guidatore in quale direzione sterzare per stabilizzare la vettura. 
Freni con ottime proprietà anti-fading per spazi di frenata brevi 
I freni della nuova Station Wagon soddisfano requisiti elevati in fatto di spazio di frenata, tempo di reazione, proprietà anti-fading, stabilità direzionale e durata dei pattini del freno. Sull’asse anteriore e quello posteriore sono montati freni con pinze flottanti a un pistoncino con dischi freno di diverse dimensioni a seconda della motorizzazione. Nei modelli C 250, C 250 BlueTEC, C 300 e C 300 BlueTEC HYBRID trovano impiego sull’asse anteriore freni con pinze flottanti a quattro pistoncini, presenti anche sulle vetture con versione di equipaggiamento e di design AMG Line, le cui pinze freno recano la scritta Mercedes-Benz.
Il sistema frenante della Station Wagon è dotata di serie dell’ADAPTIVE BRAKE, che offre: 
· l’ausilio alla partenza in salita, che impedisce l’arretramento della vettura nei tratti in salita e facilita la partenza; 
· la funzione HOLD (di serie nelle vetture con cambio automatico, in quelle con cambio manuale in abbinamento al TEMPOMAT a richiesta), che tiene ferma la vettura senza bisogno di premere a fondo il pedale del freno;
· la funzione di asciugatura dei freni, che in caso di pioggia elimina l’umidità dai dischi freno a intervalli ciclici, così da avere subito a disposizione la piena forza frenante; 
· la funzione di accostamento delle pastiglie ai dischi freno, che avvicina subito le pastiglie dei freni quando il guidatore allontana velocemente il piede dall’acceleratore, accorciando così lo spazio della frenata imminente. 
Freno di stazionamento elettrico con Comfort Go
Per la prima volta la Classe C Station Wagon è dotata di serie di un freno di stazionamento elettrico che offre vantaggi in termini di comfort e di peso, anziché un freno di stazionamento a pedale. Questo freno elettrico viene azionato da un comando posto sotto la manopola delle luci: premendolo, il freno di stazionamento elettrico si chiude, tirandolo si sblocca. Inoltre il guidatore può impiegare la funzione di sblocco automatico Comfort Go, che rilascia il freno di stazionamento automaticamente, non appena il guidatore intende ripartire.
Normalmente il freno di stazionamento si chiude in modo completo e permanente a una velocità sotto i 4 km/h, indipendentemente dalla durata dell’azionamento. A velocità più elevate può tuttavia essere impiegato anche per una frenata d’emergenza. Se viene azionato a una velocità superiore ai 4 km/h la vettura frena con il freno di servizio su tutte e quattro le ruote, attivando anche gli interventi di correzione dell’ABS e dell’ESP®. 
Freni dal carattere deciso
Di seguito si elencano ulteriori funzioni dell’impianto frenante.
· In quanto Torque Vectoring Brake l’impianto frenante offre maggiore sicurezza nelle situazioni limite, perché mediante interventi frenanti distribuisce in modo mirato le forze di trazione alle ruote dell’asse motore;
· In caso di forti frenate le luci di stop adattive possono allertare i guidatori dei veicoli che seguono e ridurne il tempo di reazione. 
Mercedes-Benz Intelligent Drive 
Quando l’auto impara a pensare
Mettere a disposizione di tutti il massimo livello di sicurezza: è questo l’obiettivo dichiarato di Mercedes-Benz. Pertanto, come la berlina della nuova Classe C, anche la Station Wagon dispone di molti sistemi di assistenza alla guida, di nuova concezione o ampliati con funzioni essenziali. Sono già di serie a bordo della nuova Classe C Station Wagon il sistema di allerta in caso di stanchezza ATTENTION ASSIST perfezionato e il COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, che aiuta ad evitare i tamponamenti. I sistemi di assistenza alla guida aumentano tanto il comfort quanto la sicurezza. Mercedes-Benz li raggruppa sotto la denominazione di ‘Intelligent Drive’. 
Numerosi sistemi di assistenza alla guida sono installati di serie o disponibili come equipaggiamento a richiesta. Essi si basano su sensori che, a richiesta del cliente, possono essere presenti nella vettura in gran quantità. Nel modello di serie è installato un radar multimodale (con portata massima di 80 metri) nel paraurti anteriore, atto a garantire le funzioni del COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS. Scegliendo l’equipaggiamento DISTRONIC PLUS questo sensore viene sostituito da un radar a lungo raggio (fino a 200 metri), posto dietro la mascherina del radiatore. A seconda degli equipaggiamenti, questi sensori possono essere ampliati con una telecamera posta dietro il parabrezza, per funzioni quali il sistema antisbandamento, il riconoscimento automatico dei segnali stradali o il sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus. Si possono inoltre integrare sensori radar a corto raggio (30 metri) posti lateralmente nel paraurti posteriore per il Blind Spot Assist.
Con la dotazione completa del pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus, i sensori garantiscono alla vettura una visuale a 360 gradi. Particolarmente utile si rivela la Stereo Multi Purpose Camera (SMPC) posta dietro il parabrezza nell’area del retrovisore interno, quindi all’altezza degli occhi del guidatore. Grazie ai suoi due ‘occhi’, la telecamera dalla portata complessiva di 500 metri è in grado di monitorare lo spazio antistante la vettura fino a circa 50 metri, riconoscendo così la posizione e il movimento di oggetti, in particolare di veicoli e pedoni. Due sensori radar a corto raggio nel paraurti anteriore e due lateralmente in quello posteriore (con portata massima di 30 metri), un radar a lungo raggio (fino a 200 metri) in grado di scandagliare l’area mediana (fino a 60 metri), posto dietro la mascherina del radiatore, e un radar multimodale (fino a 80 metri), posto al centro del paraurti posteriore, completano il sistema di sensori. 
D’importanza cruciale è la combinazione dei dati di telecamere e radar per mettere a disposizione di molti dei sistemi di assistenza alla guida dati funzionali rilevanti. Gli esperti di sicurezza parlano di «sensor fusion». Algoritmi intelligenti analizzano queste informazioni e sono in grado di riconoscere e collocare a livello spaziale, in un campo visivo esteso, i veicoli che precedono la vettura, quelli perpendicolari all’asse stradale, quelli che si avvicinano da dietro e addirittura quelli provenienti dal senso di marcia contrario, nonché i pedoni. Inoltre, la telecamera sa riconoscere la segnaletica orizzontale e diversi tipi di segnali stradali. L’obiettivo non è limitato alla protezione totale dei soli passeggeri della vettura, ma si estende anche a quella di tutti gli altri utenti della strada. 
La Station Wagon è equipaggiata di serie con l’ATTENTION ASSIST, in grado di allertare il guidatore stanco o distratto e di segnalare nella navigazione del COMAND, per le vetture che ne sono equipaggiate, le aree di servizio autostradali più vicine sotto forma di destinazioni intermedie. La funzione ATTENTION ASSIST, di cui è possibile regolare la sensibilità, può informare il guidatore, in un display dedicato nella strumentazione, sul suo grado di stanchezza e sul tempo trascorso dall’ultima pausa.
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS:
frena autonomamente in presenza di un tamponamento imminente
Anche il COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS con funzionalità ampliate è di serie a bordo. Il sistema perfezionato è in grado di aiutare ancora più efficacemente il guidatore a evitare i tamponamenti o almeno a mitigarne la gravità. 
Per farlo il sistema basato su radar monitora costantemente il traffico antistante la vettura e rileva distanza e velocità dei veicoli che la precedono. Quando la distanza di sicurezza diventa insufficiente, viene emesso al guidatore un segnale ottico. Se il sistema riconosce un pericolo di collisione imminente, emette in aggiunta un segnale acustico. Contemporaneamente il sistema calcola già a partire da una velocità di 7 km/h la forza frenante necessaria a evitare possibilmente la collisione. Se a quel punto il guidatore allertato preme con decisione il freno, il sistema può incrementare la forza frenante qualora, in base alla situazione, la ritenesse insufficiente. In questa operazione sfrutta nel modo migliore la corsa che resta ancora a disposizione, al fine di lasciare anche ai veicoli che seguono lo spazio sufficiente per frenare. 
Se il guidatore non reagisce, il nuovo COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS può fare ancora di più, frenando autonomamente la vettura rispetto a veicoli che viaggiano più lentamente o che si stanno fermando. Fino ad una velocità di 50 km/h il sistema è in grado di frenare anche in presenza di veicoli fermi e, a seconda della situazione, riesce ad evitare i tamponamenti fino a 40 km/h.
A richiesta sono disponibili ulteriori sistemi di assistenza alla guida, raggruppati anche in pacchetti. 
· DISTRONIC PLUS: aiuta il guidatore a mantenere la distanza;
· DISTRONIC PLUS con sistema di assistenza allo sterzo e Stop&Go Pilot: aiuta il guidatore a mantenere la distanza, anche nel traffico Stop & Go. Una novità è il sistema di assistenza allo sterzo che aiuta il guidatore nel controllo delle dinamiche laterali, anche nelle curve lievi, e che include la funzione di assistenza alla guida in coda;
· BAS PLUS con sistema di assistenza agli incroci: aumenta la forza esercitata sul freno dal guidatore in base alla situazione contingente, se necessario fino a frenare del tutto la vettura, e reagisce anche al traffico trasversale e ai pedoni;
· Sistema frenante PRE-SAFE® con riconoscimento dei pedoni: frena autonomamente in caso di mancata reazione del guidatore. Alle tipiche velocità urbane, questo sistema è in grado di prevenire o mitigare le collisioni con i pedoni e i veicoli fermi;
· PRE-SAFE® PLUS: riconosce il rischio di un tamponamento, avverte il traffico al seguito con il lampeggio veloce delle luci di emergenza posteriori, blocca la vettura ferma per ridurre il contraccolpo in avanti e limita così le sollecitazioni sugli occupanti, come pure il rischio di collisioni secondarie. Il PRE-SAFE® si attiva immediatamente prima dell’impatto;
· PRE-SAFE®: in caso di imminente pericolo di incidente attiva le misure preventive di protezione degli occupanti, soprattutto i pretensionatori reversibili;
· Blind Spot Assist: avverte con segnali ottici e, se è attivo l’indicatore di direzione, con segnali acustici, della presenza di veicoli nell’angolo morto. In versione Blind Spot Assist attivo, compreso nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus, può contribuire all’ultimo minuto ad evitare un’imminente collisione laterale, mediante un intervento frenante unilaterale;
· Sistema antisbandamento: segnala mediante una vibrazione a impulsi al volante eventuali deviazioni involontarie dalla carreggiata. In versione Sistema antisbandamento attivo, compreso nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus, con striscia continua è in grado di correggere la traiettoria frenando le ruote di uno stesso lato della vettura. Esso interviene anche con strisce discontinue se la corsia adiacente è occupata, ad esempio, da veicoli che provengono in senso contrario, da veicoli che sorpassano ad alta velocità o da veicoli superati, che possono pertanto comportare un pericolo di collisione;
· Intelligent Light System: si adatta alle più svariate condizioni del traffico e adegua le caratteristiche della luce in modo tale da garantire condizioni di visibilità ideali. È inoltre integrata la funzione «Coming Home»;
· Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus: permette di viaggiare con gli abbaglianti sempre inseriti, evitando di abbagliare i veicoli compresi nel loro cono di luce e attenuando la portata dei fari sui margini della strada in presenza di cartelli con forti caratteristiche riflettenti;
· Riconoscimento automatico dei segnali stradali: oltre ai limiti di velocità, riconosce anche i divieti di sorpasso e la cessazione del divieto. In presenza dei cartelli corrispondenti può avvertire il guidatore con segnali ottici e acustici dei divieti di accesso (guida contromano);
· Park Assist con PARKTRONIC: permette di parcheggiare automaticamente in spazi longitudinali e trasversali con manovre attive di sterzata e frenata. Consente di uscire dai parcheggi longitudinali, se l’entrata nel parcheggio è stata effettuata automaticamente;
· Sistema di assistenza in presenza di vento laterale: è in grado di correggere le deviazioni di traiettoria mediante l’intervento dell’ESP® su un solo lato.
Sicurezza passiva
Sotto una buona Stella
In materia di sicurezza passiva la nuova Classe C Station Wagon fissa nuovi parametri di riferimento nel suo segmento.
Nello sviluppo della berlina e della Station Wagon della nuova Classe C sono stati applicati requisiti e criteri di collaudo interni per le prove sugli incidenti che sono più restrittivi della normativa vigente. Alla base sono state adottate le conoscenze acquisite dalla ricerca Mercedes-Benz nel campo dell’infortunistica stradale. Mercedes-Benz non si orienta soltanto ai rating delle vetture come l’Euro NCAP, ma tiene sempre conto anche dell’infortunistica reale: ne risulta una «Real Life Safety».
Come la berlina, anche la Station Wagon della nuova Classe C ha dato ottimi risultati nei test previsti dalla normativa vigente. Il merito è da attribuirsi alla sua carrozzeria dall’intelligente progettazione, con una cellula dell’abitacolo particolarmente rigida. In quanto a geometria, tecnica di raccordo e qualità dei materiali il frontale, il pianale, la fiancata e la coda sono stati concepiti in modo tale da garantire un’elevata sicurezza strutturale in presenza di sollecitazioni. A ciò contribuiscono gli interventi di seguito indicati.
· Una cellula indeformabile di sicurezza in lamiere d’acciaio ad alta e ad altissima resistenza e lamiere dallo spessore graduato;
· Una struttura della carrozzeria in cui il frontale e la coda sono in grado di assorbire energia mediante un comportamento di deformazione mirata;
· Grande deformabilità del frontale grazie a un telaio ausiliario che assorbe l’energia in caso di impatto;
· Migliore ripartizione dell’energia lungo più percorsi paralleli in caso di impatto frontale asimmetrico (offset crash);
· Un piantone dello sterzo che in caso di collisione frontale è in grado di deformarsi in modo telescopico;
· Una traversa della plancia in profilato estruso d’alluminio tra i montanti anteriori;
· Porte con profilati di rinforzo in alluminio;
· Una sezione principale del pianale con rinforzo massiccio del tunnel e longheroni sottoscocca continui.
Airbag e poggiatesta al servizio della sicurezza
Per il guidatore e il passeggero anteriore ma anche per i passeggeri dei due sedili posteriori esterni sono installate cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore pirotecnico e limitatore della forza di ritenuta. Nella fase PRE‑SAFE® è prevista l’attivazione elettronica reversibile dei pretensionatori. Il sedile centrale della seconda fila di sedili è equipaggiato con una cintura a tre punti standard. Un apposito indicatore nella strumentazione segnala al guidatore se i passeggeri dei sedili posteriori non hanno allacciato la cintura. Sui sedili posteriori esterni il sistema di fissaggio per il seggiolino per bambini ISOFIX garantisce il sicuro ancoraggio dei seggiolini compatibili e presenta punti di fissaggio supplementari nella parte superiore dello schienale posteriore. 
Inoltre una serie di airbag provvede alla protezione degli occupanti in caso di incidente. Qui di seguito alcuni esempi. 
· Un windowbag ottimizzato, installato nella zona del tetto tra i montanti anteriore, centrale e posteriore, per proteggere la zona della testa di guidatore, passeggero anteriore e passeggeri dei sedili posteriori esterni;
· Sidebag torace-bacino combinati per guidatore e passeggero anteriore, che offrono ulteriore protezione in caso di impatto laterale. A richiesta sono disponibili anche sidebag per i sedili posteriori esterni;
· Kneebag per il guidatore, per proteggere le ginocchia e stabilizzare il busto, con conseguenze positive per la cinematica degli occupanti in caso di incidente; 
· Airbag adattivi per guidatore e passeggero anteriore con attivazione differita a due fasi, in base alla gravità dell’impatto rilevata dai sensori e alla posizione di seduta impostata. 
Airbag sensibile per il lato passeggero anteriore
Il sedile lato passeggero anteriore è equipaggiato con un riconoscimento automatico della presenza del seggiolino per bambini, che fa a meno dei precedenti Transponder e utilizza invece un tappetino sensorizzato che rileva il peso. Esso consente l’uso di qualsiasi tipo di seggiolino. In questo caso l’airbag si disattiva automaticamente e si riattiva non appena si smonta il seggiolino e un passeggero prende di nuovo posto sul sedile. A differenza dei sistemi della concorrenza, che spesso per la disattivazione dell’airbag prevedono un interruttore a chiave, con questo sistema si evitano azionamenti accidentali. Quando si smonta il seggiolino per bambini si dimentica spesso di riattivare manualmente l’airbag del lato passeggero. In caso d’incidente ciò può comportare un serio pericolo per l’occupante, dal momento che l’airbag lato passeggero e le cinture sono armonizzati tra loro e possono garantire la loro efficacia protettiva per gli adulti solo se agiscono in sinergia. 
Nuovi poggiatesta per guidatore e passeggero anteriore sostengono tempestivamente la testa in caso di tamponamento e di conseguenza riducono il rischio del colpo di frusta.
Protezione dei pedoni coerente 
Per la protezione dei pedoni sono state adottate le misure seguenti. 
· Cofano motore attivo, che nel caso in cui venga rilevata una collisione si solleva di circa 80 millimetri, creando un ulteriore spazio di deformazione durante l’impatto. Il cofano può essere poi riportato in posizione, dando la possibilità, ad esempio, di raggiungere l’officina più vicina, dove sarà necessario sostituire gli attuatori pirotecnici scattati. Rispetto agli attuatori reversibili, quelli pirotecnici sono più semplici e compatti da montare; 
· Il BAS PLUS con sistema di assistenza laterale e il sistema frenante PRE-SAFE® avvertono, assistono nella frenata e all’occorrenza attivano una frenata automatica quando il sistema individua un pedone nella zona pericolosa e il guidatore non reagisce alle segnalazioni del sistema. Questo sistema di individuazione dei pedoni, contenuto nel pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus, disponibile a richiesta, è una pietra miliare per prevenire gli incidenti con i pedoni o per ridurre l’entità delle eventuali conseguenze.
Se si verifica un incidente
Dopo un incidente è possibile adottare diverse misure, dipendenti dalla tipologia e dalla gravità dell’incidente, che possono mitigarne le conseguenze e facilitare le operazioni di soccorso. Di seguito alcuni esempi.
· L’interruzione automatica dell’alimentazione di carburante può impedirne la fuoriuscita e l’innescarsi di incendi.
· Lo spegnimento d’emergenza del motore può impedire il rischio di incendi ed evitare che la vettura continui a procedere senza controllo.
· Il disinserimento del conduttore del motorino d’avviamento da 12 V riduce al minimo il rischio di cortocircuito nel vano motore e, di conseguenza, il pericolo di incendio in caso di incidenti molto gravi.
· Il disinserimento dell’alta tensione garantisce la sicurezza elettrica per il personale di soccorso e per gli occupanti della vettura a seguito di un incidente;
· Lo sbloccaggio automatico delle porte può aiutare gli occupanti a scendere autonomamente dalla vettura o a venire soccorsi.
· I finestrini vengono aperti parzialmente in modo automatico per aerare l’abitacolo, ad esempio in presenza di fumo liberato dalla pirotecnica degli airbag.
· Vengono attivate le luci di emergenza per allertare gli altri utenti della strada. 
· L’illuminazione interna d’emergenza si attiva per facilitare l’orientamento a bordo della vettura e per aiutare il personale di soccorso a individuare la vettura.
· Le giunzioni anti-crash integrate tra parafanghi e porta possono facilitare l’apertura delle porte dopo un impatto frontale.
· Il piantone dello sterzo regolabile elettricamente si solleva in modo automatico, facilitando il soccorso del guidatore. 
Sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz per soccorsi immediati
Nella Classe C Station Wagon debutta il nuovo sistema «Mercedes connect me» che, tra le altre funzioni, offre il sistema di chiamata d’emergenza Mercedes‑Benz. La chiamata può avvenire automaticamente o manualmente. L’attivazione automatica ha luogo non appena si attiva almeno uno degli airbag della vettura. A quel punto il centralino di soccorso stabilisce un collegamento vocale con la vettura. In caso di mancata risposta, viene immediatamente dato l’allarme al servizio di soccorso più vicino.
Direttive di soccorso con informazioni importanti per i soccorritori
Per consentire ai soccorritori di intervenire in modo rapido e sicuro Mercedes‑Benz mette a disposizione per il download gratuito una scheda per il soccorso specifica della Classe C in diverse lingue. La nuova Classe C è inoltre provvista di adesivi con codice QR: si tratta di una piccola ma efficace innovazione, grazie alla quale Mercedes-Benz rende le operazioni di soccorso delle vittime di un incidente più sicure e rapide. Il codice QR è leggibile con gli smartphone e i tablet e invia sul display alle squadre di soccorso una scheda per il soccorso relativa al tipo di vettura. La scheda contiene tutte le informazioni utili per il rapido soccorso degli infortunati.
Climatizzazione
Segnali dallo spazio
Il sistema di climatizzazione della nuova Classe C Station Wagon è stato perfezionato e nettamente migliorato. Ciò vale soprattutto per l’efficacia del sistema di regolazione, le prestazioni e la qualità dell’aria. 
Nella Station Wagon della nuova Classe C sono disponibili i tre sistemi di climatizzazione di seguito esposti.
· L’equipaggiamento di serie prevede il climatizzatore automatico a una zona per i modelli C 180 e C 180 BlueTEC.
· La climatizzazione automatica a due zone, con separazione destra/sinistra per il guidatore e il passeggero anteriore, è installata in tutti gli altri modelli ed è disponibile a richiesta.
· È inoltre disponibile a richiesta l’unico autentico climatizzatore automatico a tre zone COMFORTMATIC di questo segmento. Oltre alla separazione destra/sinistra per il guidatore e il passeggero anteriore, il sistema offre anche la possibilità di impostare la temperatura e la portata dell’aria per il vano posteriore. Il climatizzatore automatico COMFORTMATIC comprende anche la funzione di calore residuo del motore che, grazie a una pompa dell’acqua supplementare a comando elettrico, consente di sfruttare il calore residuo con l’accensione disinserita. Inoltre sono selezionabili tre modalità di ventilazione: media, focalizzata e diffusa. È disponibile anche un ricircolo automatico dell’aria mediante un sensore di gas nocivi.
Rispetto alla Serie precedente si è provveduto a ottimizzare le prestazioni, la qualità dell’aria e l’efficacia del sistema di regolazione. Il climatizzatore automatico a due zone consente una regolazione separata per il lato sinistro e per quello destro, mentre nel climatizzatore automatico COMFORTMATIC si aggiunge anche la regolazione per il vano posteriore. Il sistema, tuttavia, non convoglia l’aria attraverso un canale di ventilazione indirizzato verso il vano posteriore, come avviene solitamente, bensì dispone anche di una ventola dell’aria dedicata nella consolle centrale. In questo modo i passeggeri posteriori possono impostare autonomamente il clima che preferiscono per la seconda fila di sedili. 
Per assecondare le preferenze individuali degli occupanti in fatto di comfort climatico, sono disponibili per il COMFORTMATIC tre diverse modalità di ventilazione:
· ‘flusso d’aria medio’ è l’impostazione standard;
· ‘flusso d’aria diffuso’ è pensato per un flusso d’aria quanto più ridotto possibile e non indirizzato direttamente agli occupanti della vettura. l’aria viene immessa nell’abitacolo preferibilmente dalle bocchette di sbrinamento e dalle aperture del vano piedi;
· ‘flusso d’aria focalizzato’ immette una quantità d’aria maggiore, che preferibilmente fuoriesce dalle bocchette di ventilazione.
Il climatizzatore funziona con un’efficienza ancora maggiore
Il climatizzatore della nuova Classe C utilizza per la prima volta una nuova generazione di motorini per le ventole a efficienza energetica. Rispetto ai modelli tradizionali, questi motorini pesano circa il 35% in meno e risparmiano oltre il 30% di energia, che corrisponde a circa 0,3 g di CO2/km nell’impiego medio. Inoltre la struttura compatta porta chiari vantaggi per lo spazio di montaggio. Infine, una regolazione attenta dal punto di vista energetico comporta una climatizzazione efficiente.
Comando attraverso la navigazione satellitare
La nuova Classe C è l’unica vettura del segmento ad offrire una funzione di riconoscimento delle gallerie basata sulla navigazione satellitare. Utilizzando le informazioni cartografiche del sistema di navigazione e i dati di localizzazione del GPS, il sistema riconosce il momento in cui la vettura imbocca una galleria. A quel punto chiude automaticamente la bocchetta del ricircolo per impedire che l’aria esterna satura di gas di scarico possa penetrare nell’abitacolo attraverso il sistema di aerazione. Non appena la vettura esce dalla galleria la bocchetta si riapre e l’aria esterna può continuare a essere immessa nell’abitacolo. 

Profumo personale, aria ionizzata
Sempre a proposito di microclima ideale va segnalato il pacchetto AIR‑BALANCE con profumazione attiva, ionizzazione e filtrazione più potente rispetto al modello base. 
La profumazione con una fragranza per interni amplia la percezione sensoriale dell’abitacolo Mercedes-Benz e consente di personalizzare la fragranza dell’aria nell’abitacolo. Sono disponibili quattro diverse profumazioni. La profumazione degli interni non viene modificata in modo permanente, né si depositano molecole di profumo sulle superfici in tessuto della vettura o sugli abiti. Si tratta di un profumo discreto, che si diffonde dolcemente e svanisce rapidamente. Gli occupanti della vettura possono attivare o disattivare la profumazione attiva e personalizzarne l’intensità.
Anche la ionizzazione è parte integrante del pacchetto AIR-BALANCE e provvede a far passare nello ionizzatore l’aria in uscita dal climatizzatore prima di immetterla nell’abitacolo. Lo ionizzatore produce ioni di ossigeno mediante l’alta tensione. L’aria così ionizzata può eliminare determinati virus, batteri e spore. Contemporaneamente, l’elevata concentrazione di ioni di ossigeno a carica negativa rinnova l’aria. Tutto ciò concorre al benessere dei passeggeri.
Attivazione a distanza del sistema di riscaldamento e ventilazione
La climatizzazione in primo piano
Per la nuova Classe C Station Wagon sono a disposizione funzioni a richiesta per l’attivazione a distanza del sistema di riscaldamento e di ventilazione.
In combinazione con una batteria agli ioni di litio da 12 V l’attivazione a distanza del sistema di riscaldamento e di ventilazione consente una preclimatizzazione dell’abitacolo a vettura ferma, prima della partenza. Il sistema viene attivato per mezzo di un tasto speciale posto sulla chiave della vettura. 
In funzione della temperatura esterna e della temperatura impostata sull’unità di comando del climatizzatore, si attiva il sistema di riscaldamento o di ventilazione. Nella modalità di riscaldamento funziona il riscaldamento dei sedili insieme a quello del lunotto e degli specchietti retrovisori esterni per un massimo di dieci minuti. 
D’estate la ventilazione per mezzo del ventilatore dell’abitacolo migliora il comfort di accesso analogamente alla ventilazione con il riscaldamento supplementare. La funzione può essere attivata per un massimo di 120 minuti; in combinazione con i sedili ventilati migliora ulteriormente il comfort di accesso. Inoltre d’estate l’aerazione può ridurre il surriscaldamento dell’abitacolo durante le soste, attivandola quando si scende dall’auto.
Un vantaggio di questo sistema è rappresentato dal funzionamento silenzioso e privo di emissioni.
Tuttavia l’attivazione a distanza non funziona con batterie al piombo tradizionali, poiché non possono essere caricate a sufficienza e richiederebbero molte ore di viaggio per ricaricarsi. Le batterie agli ioni di litio richiedono invece pochi minuti. A ciò si aggiunga che le batterie al piombo non possono essere scaricate frequentemente e richiedono molto tempo per raggiungere la temperatura idonea. Nelle batterie agli ioni di litio questo inconveniente è molto meno presente, quindi offrono ottime prestazioni anche in inverno.
Preclimatizzazione per le vetture ibride
I modelli ibridi e quelli ibridi Plug-in dei modelli della nuova Classe C sono dotati di una preclimatizzazione a efficienza energetica che consente di godere di un comfort termico all’interno dell’abitacolo già prima della partenza. Analogamente all’attivazione a distanza del sistema di riscaldamento e ventilazione in combinazione con la trazione convenzionale, questa funzione attiva in inverno il riscaldamento dei sedili e quello del lunotto e dei retrovisori. Inoltre, nei modelli ibridi Plug-in si attiva il sistema PTC ad alto voltaggio e il ventilatore dell’abitacolo per la preclimatizzazione.
D’estate l’abitacolo può essere rinfrescato attivamente con il compressore frigorifero elettrico, che incrementa notevolmente il comfort di accesso.
A seconda del grado di ibridazione sono previsti diversi livelli di preclimatizzazione. Nei modelli mild hybrid la preclimatizzazione viene attivata con la chiave appena prima dell’avviamento del motore. Nei modelli ibridi Plug-in la modalità di preclimatizzazione dipende dal fatto che la vettura sia in corso di caricamento o meno. Se si sta caricando, la preclimatizzazione può durare fino a 50 minuti. Inoltre una vettura ibrida Plug-in può alimentare il sistema anche con l’energia proveniente dalla batteria e la climatizzazione può proseguire anche in caso di interruzione della marcia.
La preclimatizzazione può essere attivata in diverse modalità: con la chiave elettronica, con il sistema KEYLESS-GO oppure con il COMAND Online.
A seconda del grado di ibridazione sono previsti diversi livelli di preclimatizzazione. Nei modelli ibridi la preclimatizzazione viene attivata con la chiave appena prima dell’avviamento del motore. Nei modelli ibridi Plug-in la preclimatizzazione può essere alimentata sia con il cavo di ricarica collegato, sia con la batteria ad alto voltaggio. In questo modo la climatizzazione può proseguire anche in caso di interruzione della marcia.
Sistemi telematici
La festa dei sensi
Come il modello berlina, anche la Station Wagon della nuova Classe C offre una generazione completamente nuova di sistemi multimediali caratterizzati da comandi intuitivi, animazioni esteticamente raffinate ed effetti visivi che consentono di visualizzare tutte le funzioni in modo chiaro, comprensibile e accattivante. Anche la Station Wagon è dotata, inoltre, dello speciale Frontbass.
Il principio alla base del sistema Frontbass, insignito del premio DAIMLER per la ricerca e l’innovazione, è semplice: anziché installare i woofer nelle porte come avviene solitamente, a bordo della nuova Classe C un woofer (due per il Burmester® Sound System Surround) viene installato nel vano piedi davanti al guidatore e al passeggero anteriore. Finora la struttura comunemente adottata per le scocche non consentiva questa soluzione. L’intelligente concetto di scocca con un’elevata percentuale di alluminio della Classe C mette invece a disposizione lo spazio necessario nei longheroni e nelle traverse anteriori. L’altoparlante/gli altoparlanti sono montati sui due lati del vano piedi, direttamente in un’apertura della paratia anteriore e sfruttano le cavità retrostanti delle traverse e dei longheroni come casse di risonanza. L’estrema rigidità intrinseca di questi elementi strutturali assicura una riproduzione dei bassi sempre precisa e priva di distorsioni, anche con livelli di segnale molto alti. In altre parole, per avere bassi chiari e nitidi con un elevato intervallo dinamico, sulla nuova Station Wagon basta la dotazione di serie.
L’ubicazione nel vano piedi di questi subwoofer, chiusi e indipendenti tra loro, crea poi condizioni acustiche perfette. Questo perché la paratia parafiamma, il pianale della vettura e la parte inferiore della plancia portastrumenti formano una sorta di imbuto che concentra e tiene unito il suono, assicurando di conseguenza prestazioni migliori. In tal modo aumenta nettamente anche il rendimento acustico. La formula «meno energia, tanto volume» del sistema Frontbass fa inoltre risparmiare energia e contribuisce anche a ridurre le emissioni di CO2. 
Uno spettro acustico preciso e brillante
Con il nuovo sistema Frontbass, Mercedes-Benz non ha soltanto rivoluzionato la riproduzione dei bassi a bordo vettura, ma ha anche creato i presupposti per un piacere d’ascolto straordinario sotto ogni profilo. Poiché non c’è più la necessità di installare i woofer nelle porte, l’acustica non è più disturbata dalle vibrazioni tipiche di questo tipo di disposizione. Gli altoparlanti mid-range e i tweeter sono più vicini alla linea di cintura della vettura, e quindi quasi all’altezza dell’orecchio dei passeggeri. Pertanto essi producono uno spettro acustico preciso e brillante. 
Poiché i woofer non sono più installati nelle porte, queste offrono uno spazio di stivaggio maggiore. Inoltre viene agevolato l’accesso dei passeggeri alla vettura.
Piacere d’ascolto sempre garantito
Per la Station Wagon sono disponibili 2 sistemi di infotainment.
· Audio 20 CD 
· COMAND Online
Tutti sono equipaggiati con un display piatto, collocato sopra la consolle centrale.  
· Il display a colori TFT dell’Audio 20 e dell’Audio 20 CD ha una diagonale di 17,78 centimetri (7 pollici) e una risoluzione di 
800 x 480 pixel. La cornice frontale del display da 7 pollici è nera lucidata a specchio.
· Il COMAND Online (di serie per PREMIUM) dispone di un display a colori di dimensioni maggiori, con una diagonale di 21,3 centimetri (8,4 pollici) e una risoluzione di 960 x 540 pixel, e di uno speciale vetro di copertura incollato, come quello utilizzato per dispositivi di consumo quali iPhone® o iPad.
Entrambe le tipologie di display sfruttano la tecnologia IPS («n-plane Switching) e sono dotati di una retroilluminazione del display a LED. In questo modo si ottengono valori di luminosità elevati, pari a circa 500 Cd/m², e valori di contrasto di circa 800:1 e superiori. Un sensore luci regola la luminosità adattandola alla luce ambiente. In alternativa il guidatore può regolare la luminosità anche manualmente, secondo le sue personali preferenze.
Internet e tante sorgenti dati già dalla versione base
Con un cellulare Bluetooth® compatibile dotato di tessera per la telefonia mobile e abilitato alla trasmissione di dati è possibile utilizzare Internet con tutte le tre versioni del sistema di infotainment, che consentono di navigare liberamente in rete a vettura ferma. Durante la marcia si possono utilizzare, in abbinamento al COMAND Online, le app Mercedes-Benz, come meteo, GoogleTM Ricerca Locale con StreetView e Panoramio, download di destinazioni/itinerari e Facebook.
Per la riproduzione audio e video sono supportate diverse sorgenti per tutte le tre varianti, per esempio via Bluetooth®, iPod® e iPhone® di Apple, memory card SD, chiavetta USB o CD/DVD (a partire dall’Audio 20 CD e con il COMAND Online). Il COMAND Online offre inoltre la funzione Hotspot integrata, grazie alla quale i passeggeri di tutti i sedili possono collegare a Internet e utilizzare diversi terminali WLAN, come PC portatili o tablet. 
Comando mediante il nuovo touchpad
L’Audio 20 CD e il COMAND Online sono comandati tramite il noto Controller sulla consolle centrale. Inoltre, possono inoltre essere comandati mediante il tocco delle dita attraverso il nuovo touchpad. Il COMAND Online offre come terza variante di comando anche il sistema di comando vocale VOICETRONIC per audio, telefono, navigazione e ricerca musicale.
Audio 20 CD 
Di serie la nuova Classe C è equipaggiata con il sistema Audio 20 CD. La sua ampia dotazione contiene, ma non solo, un RDS/triplo tuner con decoder per le informazioni sulla viabilità stradale (TP/TA), due porte USB nel bracciolo centrale per gli apparecchi audio e video esterni con i formati MP3, WMA, AAC e WAV. 
Gestibile attraverso touchpad è inoltre equipaggiato con un lettore CD (MP3/WMA/AAC/WAV compatibile) e, in combinazione con il sistema di navigazione Garmin® MAP PILOT (predisposizione inclusa), uno slot per schede di memoria SD. A richiesta è disponibile l’autoradio digitale per gli standard DAB, DMB e DAB+.
COMAND Online 
Il dispositivo di punta COMAND Online (di serie per PREMIUM) è in più dotato di un’interfaccia Bluetooth® con la quale si possono utilizzare la funzione di scrittura e lettura di SMS ed e-mail e lo streaming audio per la riproduzione musicale. Sono inoltre integrati un lettore CD/DVD, uno slot per schede di memoria SDHC e una memoria da 10 GB (Media Register) per file audio e video compressi (mp3, wma, aac, mpeg, avi fino a 720p). Sono presenti a bordo anche la funzione di visualizzazione copertine CD Coverflow, la funzione «Song Tagging» e la funzione «Play More Like This». 

A livello ottico il COMAND Online offre la possibilità di riprodurre video da DVD e visualizzare fotografie da schede di memoria SD o supporti di memoria di massa USB, grazie al Picture Viewer. A richiesta Mercedes-Benz può equipaggiare il COMAND Online con un DVD-Changer per 6 DVD e un sintonizzatore TV per la ricezione digitale con supporto per audio multicanale, guida elettronica ai programmi (EPG) e televideo.
Sound System: acustica da auditorium
Gli audiofili possono farsi equipaggiare la Station Wagon con il pregiato Burmester® Sound System Surround, che porta a bordo della loro vettura un’acustica da auditorium. Con un amplificatore DSP a 9 canali e una potenza complessiva di 640 Watt (rispetto a uno standard di 100 Watt), il Burmester® Sound System Surround comanda 14 altoparlanti (contro i 10 standard). Nel Sound System di punta tutti gli altoparlanti sono stati anche ottimizzati dal punto di vista del rendimento. 
Navigazione in stile moderno 
A richiesta l’Audio 20 CD può essere ampliato con il sistema di navigazione user-friendly Garmin® MAP PILOT. Tra i suoi punti di forza figurano dati cartografici esatti e chiara indicazione del percorso. Il software di navigazione e i dati delle mappe sono contenuti in una scheda di memoria SD, che va inserita nell’apposito slot dell’Audio 20 CD. 
L’ampio display posto sopra la consolle centrale mostra le rappresentazioni cartografiche in alta risoluzione e a colori in stile Garmin®. Ulteriori indicazioni utili per la navigazione vengono visualizzate nella strumentazione. Le visualizzazioni 3D con l’esatta rappresentazione di strade ed edifici e i sistemi antisbandamento e di assistenza agli incroci con rappresentazioni realistiche aiutano ad orientarsi. 
Il sistema di navigazione può essere comandato in modo intuitivo dal Controller o dal touchpad. Il riconoscimento caratteri del touchpad consente l’immissione di testi. Inoltre è possibile gestire la navigazione anche tramite comando vocale. Gli aggiornamenti del software e delle cartografie si effettuano comodamente da Internet.
Navigazione su hard disk e altro ancora con il COMAND Online
È una vera e propria esperienza sensoriale quella che offre il COMAND Online, con la sua navigazione 3D indipendente e veloce su hard disk con rappresentazione cartografica topografica, realistiche immagini degli edifici in 3D e rotazioni cartografiche 3D, nonché visualizzazione di immagini satellitari della NASA. Il sistema prepara i suoi contenuti in modo interattivo e offre, ad esempio, una bussola animata, un ‘Drive Show’ con informazioni per i passeggeri come a bordo di un aereo e la visualizzazione di Google Maps sulla head unit. Inoltre, il sistema di navigazione è ora in grado di fornire con maggiore precisione e in tempo reale informazioni sulla posizione delle strade, quando riceve i dati sulla viabilità stradale nel COMAND Online tramite Internet con il servizio ‘Live Traffic Information’. Diversamente dalle sorgenti precedentemente utilizzate, TMC e TMCpro, che trasmettono i dati via radio, il servizio ‘Live Traffic Information’ si serve di una connessione Internet veloce e fornisce pertanto notizie particolarmente aggiornate.
La gamma di funzioni comprende anche la visualizzazione della corsia di marcia raccomandata, la possibilità di scegliere itinerari predefiniti e il calcolo di quattro percorsi alternativi. 
Telefonia di serie mediante Bluetooth® 
Sia il sistema Audio 20 CD che il COMAND Online sono equipaggiati di serie con un sistema di telefonia base che collega il cellulare alla vettura per mezzo di un’interfaccia Bluetooth® standard. Con la «telefonia Comfort», disponibile a richiesta, si può ordinare anche la predisposizione per un’interfaccia telefonica universale che consente di collegare il cellulare con l’ausilio di un apposito supporto da installare nella consolle centrale. La gamma di Accessori Originali Mercedes-Benz comprende supporti compatibili con diversi modelli di cellulare. 
Istruzioni d’uso digitali con funzione di ricerca intuitiva
La mole sempre crescente di equipaggiamenti, soprattutto elettronici, a bordo della vettura richiede istruzioni d’uso voluminose. Per facilitarne la consultazione, per la prima volta Mercedes-Benz ha equipaggiato la nuova Classe C Station Wagon con istruzioni d’uso digitali, in combinazione con il COMAND Online: queste vengono integrate da una versione cartacea più ridotta, contenente le soluzioni ai problemi più importanti, ad esempio per l’eventualità di un guasto. 
Vantaggi delle istruzioni d’uso digitali: impiegano il browser del COMAND Online e sono quindi sempre a portata di mano del guidatore; in più consentono di trovare le informazioni richieste in modo rapido e semplice mediante una ricerca del testo o per mezzo di una rappresentazione virtuale della vettura. Non da ultimo: anziché 450 pagine stampate, se ne forniscono solo all’incirca 100, con un risparmio di mezzo chilo di peso. 
Mercedes connect me
Connessione online con l’auto
Con la nuova Classe C Station Wagon Mercedes-Benz lancia in Europa con il nome di ‘Mercedes connect me’ una nuova serie di servizi. 
Sotto l’egida del marchio ‘Mercedes me’ la prestigiosa Casa di Stoccarda raggruppa tutte le sue attuali e future offerte di servizi, rendendole facilmente accessibili e disponibili in qualsiasi momento su una piattaforma digitale in Internet. La gamma di offerte può essere richiamata attraverso un ID Mercedes personalizzato sul sito web www.mercedes.me. 
Nell’ambito di ‘Mercedes me’ rientra fra l’altro anche il nuovo servizio «Mercedes connect me». Mediante un modulo KOM integrato a bordo vettura è possibile accedere ai servizi di ‘Mercedes connect me’. Tra questi vi sono, ad esempio, la gestione incidenti, manutenzione e guasti. Allo stesso modo i clienti possono collegarsi sempre alla loro auto ovunque si trovino attraverso connect.mercedes.me e, ad esempio, interrogare il sistema sul livello di carburante oppure avviare, fermare o programmare il riscaldamento ausiliario. 
Chiamata di Emergenza Mercedes-Benz
Questo servizio collega automaticamente gli occupanti, in caso di incidente, con il centralino Mercedes-Benz e invia i dati sulla posizione e sulle condizioni del veicolo alla centrale di soccorso. Se necessario, quest’ultima può inviare direttamente un mezzo di soccorso. Il sistema funziona automaticamente, ma può anche essere attivato in modo manuale.
I servizi di base «Mercedes connect me» comprendono le funzioni descritte qui di seguito.
· Gestione incidenti: dopo la chiamata di emergenza Mercedes-Benz stabilisce un collegamento con il Customer Assistance Center, per consentire su richiesta l’invio di eventuali ulteriori soccorsi in caso di incidente, come ad esempio un carro attrezzi. 
· Gestione guasti: assicura un soccorso tecnico in caso di panne. A tale scopo il sistema trasmette i dati sulla posizione e sulle condizioni del veicolo al Customer Assistance Center, il quale a sua volta informa il Service 24h Mercedes-Benz per consentirgli di offrire un servizio rapido e ottimale. 
· Manutenzione: il veicolo rileva e segnala le imminenti scadenze degli interventi di manutenzione, trasmettendo all’officina di assistenza le informazioni necessarie per poter calcolare un preventivo.
· Telediagnosi: il veicolo rileva e segnala al Concessionario la necessità di sostituire parti soggette ad usura che possono essere sottoposte a diagnosi. Il Concessionario contatta il Cliente per concordare un appuntamento in officina. Con i dati precedentemente trasmessi, l’officina può intervenire in maniera ottimale. 
Il servizio «Live Traffic Information» comprende le funzioni descritte qui di seguito. 
· Dati sul traffico in tempo reale dal TomTom in abbinamento con COMAND Online: il servizio è gratuito per tre anni, e in seguito può essere rinnovato a pagamento.
I servizi opzionali Remote Online (utilizzabili anche tramite smartphone dal sito www.connect.mercedes.me) comprendono le funzioni descritte qui di seguito.
· Localizzazione Veicolo: consente di rilevare la posizione del veicolo, ad esempio se è stato parcheggiato in una città straniera. In questo modo è possibile trovare comodamente l’auto in un raggio di 1,5 chilometri con l’ausilio del proprio smartphone. 
· Tracking del veicolo: permette di tracciare gli spostamenti del veicolo in tempo reale tramite GPS. Il guidatore viene avvertito dell’attivazione del servizio da un indicatore a bordo e può disattivarlo in qualsiasi momento con una chiamata gratuita al Consumer Assistance Center.
· 
Tracking geografico del veicolo: indica la posizione di un veicolo in una zona precedentemente definita sulla mappa e informa il Cliente se l’auto si allontana da questa zona o vi accede. Come per la funzione Tracking del veicolo, il guidatore può disattivare il servizio in qualsiasi momento. (Disponibile indicativamente da fine 2014).
· Chiusura e apertura porte da remoto: permette di aprire o chiudere le porte di un veicolo a distanza online, ad esempio se si è dimenticato di chiuderlo a chiave. (Disponibile indicativamente da fine 2014).
· Stato della Vettura da remoto: i dati del veicolo, come la spia di livello carburante, lo stato di carica, l’autonomia e molto altro ancora si possono richiamare comodamente sia da casa che fuori. 
· Programmazione riscaldamento ausiliario: se nella vettura è installato un riscaldamento supplementare, è possibile comandarne tutte le funzioni, come avvio, spegnimento o programmazione temporale, online tramite smartphone.
· Per le vetture a trazione elettrica i servizi Remote Online sono di serie, così come le funzioni «Programmazione delle impostazioni di carica e impostazione Climate Control» e «Route Planning». 
C 180 Mercedes-Benz

Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.595

	Potenza nominale 
	kW/CV
	115/156 a 5300 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 1200 - 4000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina




Trasmissione

	Cambio
	
	a 6 marce (manuale)
	

	Rapporti
	al ponte
1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

retromarcia 
	2,824

4,75

2,46

1,62

1,24

1,00

0,79

4,47
	

	
	
	


Autotelaio

	Avantreno 
	asse multilink, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	asse a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	a cremagliera elettromeccanico, in funzione della velocità

	Pneumatici
	ant.: 205/60 R 16

post.: 205/60 R 16

 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2840

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1584/1566

	Lunghezza compl.
	mm
	4702

	Larghezza compl.
	mm
	1810

	Altezza compl.
	mm
	1457

	Diametro di volta
	m
	11,22

	Volume bagagliaio*
	l
	490/1510

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1470

	Carico utile
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2045

	 Serbatoio/di cui riserva
	l
	41/7




Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	8,4

	Velocità massima
	km/h
	223

	Consumo di carburante ciclo combinato
	l/100 km
	5,4

	Emissioni di CO2
	g/km
	125

	
	
	


*secondo il metodo di misurazione VDA 
C 200 Mercedes-Benz 

Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Potenza nominale 
	kW/CV
	135/184 a 5500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	300 a 1200 - 4000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	9,8 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina




Trasmissione

	Cambio
	
	a 6 marce (manuale)
	

	Rapporti
	al ponte
1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

retromarcia 
	2,647

4,75

2,46

1,62

1,24

1,00

0,79

4,47
	

	
	
	


Autotelaio

	Avantreno 
	asse multilink, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	asse a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	a cremagliera elettromeccanico, in funzione della velocità

	Pneumatici
	ant.: 205/60 R 16

post.: 205/60 R 16

 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2840

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1584/1566

	Lunghezza compl.
	mm
	4702

	Larghezza compl.
	mm
	1810

	Altezza compl.
	mm
	1457

	Diametro di volta
	m
	11,22

	Volume bagagliaio*
	l
	490/1510

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1525

	Carico utile
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2100

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	41/7




Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,5

	Velocità massima
	km/h
	233

	Consumo di carburante ciclo combinato
	l/100 km
	5,5

	Emissioni di CO2
	g/km
	128

	
	
	


*secondo il metodo di misurazione VDA 
C 250 Mercedes-Benz 

Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Potenza nominale 
	kW/CV
	155/211 a 5500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	350 a 1200 - 4000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	9,8 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di benzina




Trasmissione

	Cambio
	
	7G-TRONIC PLUS
	

	Rapporti
	al ponte
1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

retromarcia 1

retromarcia 2
	3,067

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23
	

	
	
	


Autotelaio

	Avantreno 
	asse multilink, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	asse a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	a cremagliera elettromeccanico, in funzione della velocità

	Pneumatici
	ant.: 205/60 R 16

post.: 205/60 R 16

 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2840

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1584/1566

	Lunghezza compl.
	mm
	4702

	Larghezza compl.
	mm
	1810

	Altezza compl.
	mm
	1457

	Diametro di volta
	m
	11,22

	Volume bagagliaio*
	l
	490/1510

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1545

	Carico utile
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2120

	 Serbatoio/di cui riserva
	l
	66/7




Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	6,8

	Velocità massima
	km/h
	244

	Consumo di carburante ciclo combinato
	l/100 km
	5,6

	Emissioni di CO2
	g/km
	130

	
	
	


*secondo il metodo di misurazione VDA 
C 180 BlueTEC Mercedes-Benz
Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.598

	Potenza nominale 
	kW/CV
	85/116 a 3000 - 4600 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	280 a 1500 - 2800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,7 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di gasolio




Trasmissione

	Cambio
	
	a 6 marce (manuale)
	

	Rapporti
	al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

retromarcia 
	2,65

5,65

2,92

1,82

1,33

1,00

0,79

5,32
	

	
	
	


Autotelaio

	Avantreno 
	asse multilink, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	asse a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	a cremagliera elettromeccanico, in funzione della velocità

	Pneumatici
	ant.: 205/60 R 16

post.: 205/60 R 16

 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2840

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1584/1566

	Lunghezza compl.
	mm
	4702

	Larghezza compl.
	mm
	1810

	Altezza compl.
	mm
	1457

	Diametro di volta
	m
	11,22

	Volume bagagliaio*
	l
	490/1510

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1550

	Carico utile
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2125

	 Serbatoio/di cui riserva
	l
	41/7




Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	11,5

	Velocità massima
	km/h
	201

	Consumo di carburante ciclo combinato
	l/100 km
	4,3

	Emissioni di CO2
	g/km
	112

	
	
	


*secondo il metodo di misurazione VDA 
C 200 BlueTEC Mercedes-Benz
Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.598

	Potenza nominale 
	kW/CV
	100/136 a 3800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	300 a 1500 - 2600 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,7 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di gasolio




Trasmissione

	Cambio
	
	a 6 marce (manuale)
	

	Rapporti
	al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

retromarcia 
	2,65

5,65

2,92

1,82

1,33

1,00

0,79

5,32
	

	
	
	


Autotelaio

	Avantreno 
	asse multilink, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	asse a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	a cremagliera elettromeccanico, in funzione della velocità

	Pneumatici
	ant.: 205/60 R 16

post.: 205/60 R 16

 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2840

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1584/1566

	Lunghezza compl.
	mm
	4702

	Larghezza compl.
	mm
	1810

	Altezza compl.
	mm
	1457

	Diametro di volta
	m
	11,22

	Volume bagagliaio*
	l
	490/1510

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1545

	Carico utile
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2120

	 Serbatoio/di cui riserva
	l
	41/7




Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	10,1

	Velocità massima
	km/h
	214

	Consumo di carburante ciclo combinato
	l/100 km
	4,3

	Emissioni di CO2
	g/km
	112

	
	
	


*secondo il metodo di misurazione VDA 
C 220 BlueTEC Mercedes-Benz
Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2.143

	Potenza nominale 
	kW/CV
	125/170 a 3000 - 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	400 a 1400 - 2800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di gasolio




Trasmissione

	Cambio
	
	a 6 marce (manuale)
	

	Rapporti
	al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

retromarcia 
	2,647

5,00

2,62

1,52

1,00

0,82

0,69

4,68
	

	
	
	


Autotelaio

	Avantreno 
	asse multilink, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	asse a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	a cremagliera elettromeccanico, in funzione della velocità

	Pneumatici
	ant.: 205/60 R 16

post.: 205/60 R 16

 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2840

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1584/1566

	Lunghezza compl.
	mm
	4702

	Larghezza compl.
	mm
	1810

	Altezza compl.
	mm
	1457

	Diametro di volta
	m
	11,22

	Volume bagagliaio*
	l
	490/1510

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1.595

	Carico utile
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2170

	 Serbatoio/di cui riserva
	l
	41/7




Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,9

	Velocità massima
	km/h
	230

	Consumo di carburante ciclo combinato
	l/100 km
	4,3

	Emissioni di CO2
	g/km
	108

	
	
	


*secondo il metodo di misurazione VDA 
C 250 BlueTEC Mercedes-Benz
Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2.143

	Potenza nominale 
	kW/CV
	150/204 a 3800 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	500 a 1600 - 1800 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	16,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione diretta di gasolio




Trasmissione

	Cambio
	
	7G-TRONIC PLUS
	

	Rapporti
	al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

retromarcia 1

retromarcia 2
	2,474

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23
	

	
	
	


Autotelaio

	Avantreno 
	asse multilink, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	asse a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	a cremagliera elettromeccanico, in funzione della velocità

	Pneumatici
	ant.: 205/60 R 16

post.: 205/60 R 16

 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2840

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1584/1566

	Lunghezza compl.
	mm
	4702

	Larghezza compl.
	mm
	1810

	Altezza compl.
	mm
	1457

	Diametro di volta
	m
	11,22

	Volume bagagliaio*
	l
	490/1510

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1660

	Carico utile
	kg
	575

	Massa complessiva
	kg
	2235

	 Serbatoio/di cui riserva
	l
	66/7




Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	6,9

	Velocità massima
	km/h
	241

	Consumo di carburante ciclo combinato
	l/100 km
	4,5

	Emissioni di CO2
	g/km
	117

	
	
	


*secondo il metodo di misurazione VDA 
Luglio 2014








Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – un marchio Daimler


