Pag. 2

[image: image1.png]Ve
Mercedes-Benz



Informazione stampa

[image: image2.jpg]




Nuovo cambio automatico a nove rapporti Mercedes-Benz 

Il 9G-TRONIC debutta sulla E 350 BlueTEC
Stoccarda. Debutto internazionale per il primo cambio automatico con convertitore di coppia a nove rapporti 9G-TRONIC. Grazie a questo innovativo sistema di trasmissione, il motore della Mercedes-Benz E 350 BlueTEC sarà uno dei diesel sei cilindri più parco nei consumi della sua categoria. Il consumo di Classe E BlueTEC con il 9G-TRONIC, infatti, è pari a soli 5,3 litri di gasolio per 100 km. Eccezionale comfort di trazione e straordinaria fluidità di innesto dei rapporti testimoniano concretamente la qualità tipica della Stella. E 350 BlueTEC con 9G-TRONIC di serie può essere già ordinata, nonostante l’ampliamento delle dotazioni il prezzo di Berlina e Station-Wagon restano invariati. 

La E 350 BlueTEC con motore diesel V6 da 185 kW (252 CV) e con il nuovo 9G-TRONIC di serie, disponibile sia in versione Berlina che Station-Wagon, vanta consumi medi nel ciclo combinato di 5,3 l/100 km (Station-Wagon 5,5 l/100 km), a fronte di emissioni di CO2 di 138 g/km (Station-Wagon 144 g/km). Ciò significa che i nuovi modelli con 9G-TRONIC battono i loro predecessori sia a livello di contenimento dei consumi che delle emissioni di CO2. Il maggior numero e spaziatura dei rapporti risultano poi a tutto vantaggio del comfort di trazione e dello sfruttamento della potenza del motore in fase di avanzamento.

Interazione perfetta: E 350 BlueTEC con motore diesel V6 e 9G-TRONIC

La riduzione complessiva del livello del regime fornisce un duplice contributo: da un lato migliora i valori NVH, aumentando quindi il comfort a bordo di Classe E, dall’altro diminuisce la rumorosità esterna anche di 4 dB(A), quindi l’inquinamento acustico ambientale. 

In termini di economia dei consumi, la E 350 BlueTEC con 9G-TRONIC beneficia soprattutto dell’elevata efficacia del cambio. L’ampia spaziatura di 9,15 dalla prima alla nona, infatti, oltre a permettere una evidente riduzione del livello del numero di giri risulta decisiva per l’elevata efficienza energetica e il comfort di marcia. Tempi di innesto e risposta più brevi assicurano massima spontaneità a fronte di un eccezionale comfort di innesto. Il 
9G-TRONIC reagisce con estrema prontezza, aumentando il piacere di guida, soprattutto in modalità Manual e ed S.

Un vasto pacchetto di accorgimenti assicura il particolare comfort di innesto del nuovo 9G-TRONIC, caratteristica tipica dei cambi automatici Mercedes-Benz a cui è stata prestata la massima attenzione in fase di sviluppo. Tali misure comprendono l’innovativo comando diretto, che consente tempi di innesto brevi e appena percepibili. La combinazione di doppio ammortizzatore torsionale e tecnologia a pendolo centrifugo nel convertitore assicura poi un eccezionale comfort di trazione. Grazie alla maggiore spaziatura dei rapporti, si possono inoltre raggiungere velocità più elevate a regimi più bassi, con un comfort ancora maggiore. Per fare un esempio concreto, in 9ª marcia a 120 km/h il regime del motore è di appena 1.350 giri/min circa.


High-tech per una trasmissione senza precedenti

Gli ingegneri addetti allo sviluppo del nuovo cambio automatico a 9 rapporti hanno prestato particolare attenzione anche alla questione della “costruzione leggera compatta”. Nonostante due rapporti in più e una coppia massima trasferibile che può raggiungere i 1.000 Nm, il cambio ha un ingombro minore rispetto al precedente oltre ad essere più leggero. La bipartizione della scatola del cambio è stata mantenuta: la scatola del convertitore è in alluminio leggero, mentre quella del cambio con coppa dell’olio in materiale sintetico di peso ottimizzato è in una lega di magnesio ancora più leggera.  

Un altro obiettivo era la realizzazione di nove posizioni del cambio con un numero minimo di treni planetari ed elementi di comando. Grazie a un’intensa attività di riproduzione e analisi computerizzate questo obiettivo è stato raggiunto, con appena quattro semplici treni planetari e sei elementi di comando. Tre sensori del numero di giri monitorano il funzionamento e forniscono alla gestione del cambio i dati necessari per la massima efficacia di innesto. In questo modo, se la situazione lo richiede, in fase di accelerazione o decelerazione è possibile saltare più di una marcia per innestare quella desiderata. 

Il nuovo cambio automatico è dotato di due pompe, in modo che l’apporto di olio leggero sintetico Fuel Economy di 2ª generazione, resistente al taglio e di lunga durata, sia affidabile e allo stesso tempo molto efficiente dal punto di vista energetico. La pompa principale meccanica con struttura disassata ridimensionata ed azionamento tramite catena è posta accanto all’albero primario ed è affiancata da una pompa supplementare elettrica separata. Questa struttura, da un lato permette di regolare attivamente la portata volumetrica di olio lubrificante e di raffreddamento in funzione del fabbisogno e, dall’altro, rende il 9G-TRONIC compatibile per la funzione start/stop. Per la prima volta al mondo poi un cambio meccanico epicicloidale a nove rapporti dispone di un comando diretto, che permette di accrescere sensibilmente l’efficienza idraulica all’interno del cambio.
Circa 22 milioni di cambi automatici di Mercedes-Benz dal 1961

Da oltre 50 anni Mercedes-Benz sviluppa e produce eccellenti cambi automatici, caratterizzati da eccezionale comfort di innesto, straordinaria efficienza energetica e superiore durata. Nel complesso fino ad oggi dallo stabilimento di produzione di Stoccarda-Hedelfingen, non lontano dalla sede centrale del Gruppo a Stoccarda-Untertürkheim, sono usciti circa 22 milioni di cambi automatici per autovetture.

Il 9G-TRONIC, compatibile con trazione posteriore, integrale, ibrida e anche ibrida plug-in, nei prossimi anni sarà utilizzato in quasi tutte le serie e per quasi tutte le motorizzazioni 

La E 350 BlueTEC con 9G-TRONIC di serie può essere già ordinata ito sia in versione Berlina che Station-Wagon. I Clienti beneficeranno, inoltre, dei vantaggi del nuovo cambio automatico senza sovrapprezzo. L’introduzione sul mercato è prevista per settembre 2013.

Prezzi Italia (IVA 21% incl. e messa su strada)
E 350 BlueTEC Berlina 57.460 Euro
E 350 BlueTEC Station-Wagon 59.760 Euro 

Ulteriori informazioni media.mercedes-benz.it  e www.mercedes-benz.com  

Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Berlina (9G-TRONIC)

Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	185/252 a 3600 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	620 a 1600-2400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione ad alta pressione con tecnologia Common Rail, turbocompressore a geometria variabile, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio automatico 9G-TRONIC

	Rapporti
	al ponte

1ª marcia

2ª marcia

3ª marcia

4ª marcia

5ª marcia

6ª marcia

7ª marcia

8ª marcia

9ª marcia

Retromarcia
	2,24

5,50

3,33

2,32

1,66

1,21

1,00

0,87

0,72

0,60

-4,93


Sospensioni

	Asse anteriore 
	Sospensioni a ruote indipendenti su asse anteriore a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori a gas compresso bitubo, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Sospensioni a ruote indipendenti su asse posteriore multilink, molle elicoidali, ammortizzatori monotubo, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Freni a disco anteriori autoventilanti e forati, freni a disco posteriori autoventilanti, freno di stazionamento elettrico, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera elettromeccanico

	Cerchi 
	7,5 J x 16 

	Pneumatici
	225/55 R 16 W  


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata anteriore/posteriore
	mm
	1583/1599

	Lunghezza (complessiva)
	mm
	4879

	Larghezza (complessiva)
	mm
	1854

	Altezza (complessiva)
	mm
	1475

	Diametro di sterzata
	m
	11,28

	Volume bagagliaio max.*
	l
	490

	Peso in ordine di marcia secondo norma CE
	kg
	1885

	Carico utile
	kg
	555

	Peso massimo ammesso
	kg
	2440

	Capacità serbatoio/di cui riserva
	l
	59,0/8,0


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	6,6

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo nel ciclo combinato
	l/100 km
	5,3 - 5,6

	Emissioni di CO2
	g/km
	138 - 148


*secondo metodo di misurazione VDA 

Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Station-Wagon (9G-TRONIC)

Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2987

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	185/252 a 3600 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	620 a 1600-2400 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	15,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione ad alta pressione con tecnologia Common Rail, turbocompressore a geometria variabile, EDC


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio automatico 9G-TRONIC

	Rapporti
	al ponte

1ª marcia

2ª marcia

3ª marcia

4ª marcia

5ª marcia

6ª marcia

7ª marcia

8ª marcia

9ª marcia

Retromarcia
	2,24

5,50

3,33

2,31

1,66

1,21

1,00

0,87

0,72

0,60

-4,93


Sospensioni

	Asse anteriore 
	Sospensioni a ruote indipendenti su asse anteriore a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori a gas compresso bitubo, barra stabilizzatrice trasversale

	Asse posteriore 
	Sospensioni a ruote indipendenti su asse anteriore a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatori a gas compresso bitubo, barra stabilizzatrice trasversale

	Impianto frenante
	Freni a disco anteriori autoventilanti e forati, freni a disco posteriori autoventilanti, freno di stazionamento elettrico, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo a cremagliera elettromeccanico

	Cerchi 
	7,5 J x 16 

	Pneumatici
	225/55 R 16 W  


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2874

	Carreggiata anteriore/posteriore
	mm
	1583/1604

	Lunghezza (complessiva)
	mm
	4905

	Larghezza (complessiva)
	mm
	1854

	Altezza (complessiva)
	mm
	1507

	Diametro di sterzata
	m
	11,28

	Volume bagagliaio max.*
	l
	1855

	Peso in ordine di marcia secondo norma CE
	kg
	1955

	Carico utile
	kg
	595

	Peso massimo ammesso
	kg
	2550

	Capacità serbatoio/di cui riserva
	l
	59,0/8,0


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	6,9

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo nel ciclo combinato
	l/100 km
	5,5 - 5,7

	Emissioni di CO2
	g/km
	144 - 150


*secondo metodo di misurazione VDA 
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