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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

Classe B Electric Drive e Natural Gas Drive
Un modello di efficienza
Con le versioni Electric Drive e Natural Gas Drive, la gamma di Classe B si arricchisce di due modelli a trazione alternativa, disponibili da subito. Entrambi impiegano il concetto di carrozzeria modulare ‘ENERGY SPACE’: il pianale cela la batteria agli ioni di litio nel caso della Classe B Electric Drive o un serbatoio grande e due più piccoli di metano e un serbatoio di benzina da 14 litri nella B 200 Natural Gas. Grazie a questo ingegnoso accorgimento il vano bagagli conserva inalterate le sue generose dimensioni.
Esteticamente, entrambi i modelli combinano una sportività raffinata con un’estetica dalle linee fortemente arcuate. Si distinguono dal design dei modelli diesel e a benzina per diversi dettagli, soprattutto nella forma della grembialatura anteriore e posteriore e nei sottoporta. 
L’abitacolo della Classe B è stato reso ancora più personale, esclusivo e moderno. A bordo della Classe B Electric Drive e della Classe B Natural Gas Drive questa valorizzazione si esprime, ad esempio, nell’ampio display della head unit sospeso sulla plancia, disponibile, a richiesta, con una diagonale massima di 20,3 cm, o nella raffinata grafica dei quadranti della strumentazione dal look in stile cronografo, con un quadrante nero, quattro lancette rosse illuminate e una tipografia modificata.
Due le versioni di equipaggiamento disponibili: EXECUTIVE e SPORT. 
La versione EXECUTIVE, esprime una perfetta combinazione di eleganza e funzionalità, in linea con un cliente business che cerca valori quali massima sicurezza, comfort e tecnologia. Audio 20 tablet con porta USB, bluetooth e COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS caratterizzano l’equipaggiamento di serie. 
La versione SPORT, ideale per un Cliente che alla funzionalità vuole aggiungere un design sportivo e accattivante. Cerchi in lega da 17’’ a 5 razze e doppio terminale di scarico cromato, mascherina del radiatore con due lamelle in argento con inserti cromati e chrome pack. Nell’abitacolo il carattere sportivo è sottolineato dai sedili con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO e tessuto, volante multifunzione in pelle con impugnatura traforata e dettagli cromati sulla plancia.
Per la Classe B Electric Drive è disponibile un’ulteriore personalizzazione con il pacchetto Electric Art.

Grazie ad innovativi sistemi di assistenza alla guida, in parte di serie, con il già dalla prima generazione di Classe B ha ridefinito gli standard di sicurezza nel segmento. Oggi, le funzioni ampliate e i nuovi sistemi di assistenza offrono al guidatore livelli di sicurezza ancora più efficaci. Il COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, disponibile di serie, amplia le funzioni del COLLISION PREVENTION ASSIST (avvertimento sulla distanza di sicurezza con tecnologia radar e servoassistenza alla frenata dell’ADAPTIVE BRAKE) aggiungendo la frenata parziale autonoma per ridurre il rischio di tamponamenti. 
L’ATTENTION ASSIST, di serie, è stato ulteriormente perfezionato: è operativo in un range di velocità più ampio (60 – 200 km/h) e mostra il livello di attenzione (Attention Level) del guidatore mediante una visualizzazione a barre su cinque stadi. La sensibilità del sistema può essere modificata nella strumentazione, nel menu ‘Assistenza’. Se si sceglie l’impostazione ‘Sensibile’, il sistema invia la segnalazione al guidatore con anticipo ancora maggiore.
L’Intelligent Light System, disponibile a richiesta, si adatta automaticamente alle condizioni atmosferiche, di luce e di marcia, garantendo un grado di sicurezza maggiore grazie alla migliore visibilità. 

La nuova generazione telematica offre comandi ancora più intuitivi e funzioni più coinvolgenti grazie ai menu animati e alle rappresentazioni grafiche sul display della head unit ancora più grande. ‘Mercedes connect me’ collega la Classe B all’ambiente che la circonda. Il modulo di comunicazione (di serie) permette l’utilizzo dei servizi di base Mercedes connect me. Tra questi vi sono, ad esempio, i servizi gestione incidenti, manutenzione e Gestione guasti. In caso di incidente, il sistema chiamata di emergenza collega automaticamente gli occupanti con il centralino Mercedes-Benz e invia i dati sulla posizione e sulle condizioni del veicolo alla centrale di soccorso che, se necessario, può inviare direttamente un mezzo di soccorso. Il sistema funziona automaticamente, ma può anche essere attivato in modo manuale.

L’equipaggiamento a richiesta ‘Remote Online’ permette inoltre ai Clienti di collegarsi ovunque e in qualsiasi momento alla propria vettura tramite il portale “connect.mercedes.me” e di controllare, ad esempio, il livello del serbatoio carburante utilizzando il proprio smartphone. I servizi “Mercedes connect me” sono ancora più completi a bordo di Classe B Electric Drive: attraverso “connect.mercedes.me” è, infatti, possibile, ad esempio, controllare comodamente da remoto l’attuale livello di carica della batteria agli ioni di litio o l’autonomia della vettura disponibile al momento. È inoltre possibile preriscaldare o rinfrescare la vettura, a seconda del clima, all’orario desiderato per la partenza mentre, sulle vetture equipaggiate con il COMAND Online, si può consultare in tempo reale i dati sul traffico forniti dal servizio Live Traffic Information.
Classe B Electric Drive: zero emissioni locali, ricarica in tre ore
Grazie alla coppia elevata del suo motore elettrico, la Classe B Electric Drive presenta un temperamento brioso e un eccellente piacere di guida per un’autonomia di circa 200 chilometri a zero emissioni locali. La pre-climatizzazione di serie dell’abitacolo e gli innovativi equipaggiamenti a richiesta, come il sistema di recupero dell’energia in frenata con tecnologia radar e la funzione RANGE PLUS per il prolungamento dell’autonomia, incrementano il comfort di guida e l’idoneità all’uso quotidiano. La Classe B Electric Drive può essere ordinata dal 3 novembre, e le consegne hanno inizio sempre entro l’anno. Alla guida silenziosa e priva di emissioni locali provvede un motore elettrico da 132 kW che, secondo la prerogativa tipica dei motori elettrici, eroga la sua coppia massima di 340 Nm già al regime minimo. Questo valore corrisponde approssimativamente alla coppia di un moderno motore aspirato a benzina da tre litri di cilindrata. Il risultato: un’accelerazione da vettura ferma decisamente scattante. La Classe B a trazione elettrica è brillante anche alla spunto da zero a 100 km/h, per il quale impiega appena 7,9 secondi. Ciò garantisce un comportamento di marcia imperturbabile e un piacere di guida estremamente dinamico in qualsiasi situazione.
Particolarmente efficace nel recuperare l’energia e quindi nell’aumentare l’autonomia della vettura si rivela il sistema di recupero dell’energia in frenata con assistenza radar, disponibile come equipaggiamento a richiesta. Al contempo il sistema supporta il guidatore nella regolazione della distanza di sicurezza e della velocità, poiché impiega i dati dei sensori radar del COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS per incrementare o ridurre a zero la rigenerazione, e quindi la decelerazione, in base alla necessità.  
L’alimentazione di energia del motore elettrico è affidata ad una potente batteria agli ioni di litio (con capacità di 28 kWh), alloggiata con il minimo ingombro e in posizione sicura nel sottoscocca della vettura tra l’asse anteriore e quello posteriore, nel cosiddetto «ENERGY SPACE».

Il caricatore della batteria è alloggiato nel vano motore. L’operazione di ricarica è facile quanto fare rifornimento: dopo aver aperto il cappuccio della presa elettrica, il cavo di ricarica va collegato, ad esempio, ad una presa di corrente domestica, a una stazione di ricarica pubblica o ad una wallbox. Quest’ultimo dispositivo consente una ricarica completa della batteria in sole tre ore circa (400 V, trifase, 16 A). Con l’equipaggiamento a richiesta RANGE PLUS l’autonomia della vettura può essere incrementata anche di 30 km.

B 200 Natural Gas Drive: più pulita ed efficiente
Emissioni di CO2 inferiori di oltre il 16%, gas di scarico nettamente più puliti rispetto alle versioni alimentate a benzina o gasolio e costi per il carburante del 50% inferiori rispetto ai modelli a benzina equivalenti sono i vantaggi della B 200 Natural Gas Drive Mercedes-Benz a metano. 
Nella modalità a metano i consumi della B 200 Natural Gas Drive da 115 kW (156 CV) si attestano a soli 4,2 kg/100 km ovvero 23,8 Km con un litro, corrispondenti ad emissioni di CO2 pari a 115 g/km. Rispetto alla B 200 BlueEFFICIENCY a benzina di uguale potenza le emissioni si rivelano pertanto inferiori di circa il 16%. Il modello appartiene alla classe di efficienza A ed ottempera alla norma sui gas di scarico Euro 6. Ciò va a vantaggio non solo dell’ambiente, ma anche del portafoglio: convertendo infatti i consumi della B 200 Natural Gas Drive nell’equivalente energetico della benzina, il prezzo per chilometro percorso risulta inferiore di circa il 50% rispetto ai costi per il carburante di un modello a benzina.
Le prestazioni di marcia offrono un livello comparabile in termini di dinamismo: la B 200 Natural Gas Drive raggiunge una velocità massima di 200 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi (con cambio automatico 7G-DCT; 9,2 secondi con cambio manuale a sei marce).  La B 200 Natural Gas Drive funziona in base al principio Monovalent+. Ciò significa che il suo motore viene alimentato principalmente a gas. Per le emergenze, a bordo è previsto un serbatoio di benzina più piccolo da 12 litri. In caso di esaurimento del metano, la vettura commuta automaticamente e in modo impercettibile alla trazione a benzina. Poiché il guidatore non può decidere autonomamente di passare alla modalità a benzina, la B 200 Natural Gas Drive è certificata come vettura a metano e offre quindi le relative agevolazioni fiscali. L’autonomia nella modalità a metano è di circa 500 chilometri.

I dati tecnici in sintesi

	Modello
	Classe B Electric Drive
	B 200 Natural Gas Drive*

	Numero/disposizione cilindri
	-
	4/in linea

	Cilindrata (cm3)
	-
	1.991

	Potenza nominale 
(kW/CV a giri/min)
	132/180
	115/156 a 5.000 giri/min

	Coppia nominale (Nm)
	340
	270 a 1.250-4.000 giri/min

	Consumo ciclo combinato da 
	16,6 kWh/100 km
	4,3 kg (4,2 kg)

	Emissioni di CO2 ciclo combinato da (g/km)
	0
	117 (115)

	Classe di efficienza
	A+
	A (A)

	Accelerazione 
0-100 km/h (s)
	7,9
	9,2 (9,1)

	Velocità massima (km/h)
	160
	200 (200)


*Tra parentesi sono indicati i valori del modello con cambio 7G-DCT

Esterni ed interni
La differenza nei dettagli raffinati
Esteticamente, entrambi i modelli combinano una sportività raffinata con un’estetica dalle linee fortemente arcuate. Si distinguono dal design dei modelli diesel e a benzina per diversi dettagli, soprattutto nella forma della grembialatura anteriore e posteriore e nei sottoporta.
L’andamento parallelo delle linee orizzontali conferisce al frontale di entrambi i modelli un look deciso. L’ampia mascherina del radiatore a due lamelle e il paraurti anteriore con luci diurne a LED integrate differenziano queste vetture dagli altri modelli della Classe B. 

Le caratteristiche principali del design del frontale
· Ampia mascherina del radiatore a due lamelle in argento iridium opaco e grande Stella Mercedes 

· Paraurti anteriore pronunciato con luci diurne a LED a forma di barra con listello in look cromato 

· Fari e incisive luci di posizione a LED con fibre ottiche dalla linea arcuata, in abbinamento ai fari bixeno e all’Intelligent Light System (entrambi a richiesta). 
La vista laterale unisce linee sportive a una forma ottimizzata sotto il profilo aerodinamico. Il profilo scattante conferisce a questi modelli della Classe B un look deciso e inconfondibile. Con i cladding (elementi di rivestimento) e i rivestimenti sottoporta adattati, l’innalzamento della vettura le conferisce un aspetto caratteristico.
Le caratteristiche principali del design laterale

· Linea arcuata del tetto con nervatura pronunciata 

· Spoiler sul tetto dalla linea sportiva 

· Cristalli laterali con telaio delle porte invisibile 

· Due linee caratteristiche dal design innovativo nelle porte 

· Retrovisori esterni dalla forma aerodinamica ottimizzata con indicatori di direzione e sistema di fissaggio mediante braccetti 

· Passaruota dal profilo ben definito e incisivi rivestimenti sottoporta 

· Accattivanti cerchi in acciaio e in lega da 40,6 cm (16"), 43,2 cm (17") e 45,7 cm (18").
La coda è sintesi di design dinamico ed elevata funzionalità. Grazie alle sue proporzioni, la vettura dispone di un’ampia apertura del vano bagagli e di un bordo di carico basso. Rispetto ai modelli a benzina e diesel, il paraurti presenta un linguaggio formale leggermente modificato.
Le caratteristiche principali del design posteriore
· Grande portellone posteriore molto allungato verso il basso con impugnatura cromata 

· Ampi ed eleganti gruppi ottici posteriori, che si estendono dal portellone posteriore fino alle fiancate. Le luci posteriori e di stop sono realizzate con tecnica LED 

· Aspetto delle luci sportivo e inconfondibile grazie ai gruppi ottici posteriori con tecnica LED. Illuminazione della targa con tecnica LED, in abbinamento ai fari bixeno (a richiesta) 

· Poderoso paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria, con finitura granulata nera della parte inferiore nel look diffusore e impianto di scarico non a vista nella Classe B Natural Gas Drive 

· Incisivo spoiler sul tetto 

· Spoilerino laterale sul lunotto. 
Interni: ancora più eleganti e personali
L’abitacolo della nuova Classe B è stato reso ancora più personale, esclusivo e moderno. A bordo di Classe B Electric Drive e Classe B Natural Gas Drive questa valorizzazione si esprime, ad esempio, nell’ampio display della head unit sospeso sulla plancia, che ora dispone, a richiesta, di una diagonale massima di 20,3 cm, o nella raffinata grafica dei quadranti della strumentazione dal look in stile cronografo, con un quadrante nero, quattro lancette rosse illuminate e una tipografia modificata.

Un ulteriore elemento di spicco è rappresentato dal volante multifunzione a tre razze in diverse varianti. A seconda della versione e del pacchetto di allestimenti (vedi capitolo successivo) sono disponibili materiali e colori allettanti: dai rivestimenti in tessuto ‘Vianen’, alla pelle ecologica ARTICO o alla pelle in rosso cranberry. Ulteriori equipaggiamenti a richiesta, quali le luci soffuse «ambient» con 12 diverse tonalità, gli inserti particolari e i dettagli come i tasti galvanizzati dalla superficie cromata color argento per la regolazione elettrica dei sedili rendono ancora più esclusiva la nuova generazione di Classe B.
Equipaggiamenti
All’insegna della personalizzazione
Due versioni le versioni disponibili per Classe B Electric Drive e Classe B Natural Gas Drive: EXECUTIVE e SPORT, con un pacchetto Electric Art dedicato esclusivamente alla B Electric Drive 
La versione EXECUTIVE, ulteriormente personalizzabile con il pacchetto Style, sottolinea il look raffinato della vettura. Gli esterni si contraddistinguono per i cerchi in lega dall’espressivo design, la mascherina del radiatore a due lamelle in argento iridium con inserti cromati e i listelli cromati sulla linea di cintura. Gli interni offrono sedili con rivestimenti in tessuto ‘Vianen’, inserti con motivo lineare ed elementi selezionati dalla superficie cromata color argento per la modanatura del volante multifunzione, le applicazioni sulla leva del cambio manuale e gli interruttori del pannello di comando superiore. Pratici elementi, come il portabevande doppio nella consolle centrale e la presa a 12 V nel vano posteriore completano la dotazione di serie della versione EXECUTIVE.
La versione SPORT pone in massimo risalto la sportività della vettura. La mascherina del radiatore a due lamelle verniciate in argento iridium con inserti cromati, i cerchi in lega da 17" a cinque razze per B Natural Gas Drive, multirazze Classe B Electric Drive e l’impianto di scarico a due uscite integrate nel paraurti con terminali dal look cromato (Classe B Natural Gas Drive) accentuano l’impronta dinamica della vettura. Nell’abitacolo, il carattere sportivo è sottolineato dagli interni Urban con sedili con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto ‘Montfoort’ e dal volante multifunzione in pelle con zona dell’impugnatura traforata. Le cuciture decorative a contrasto, le applicazioni dalla superficie cromata color argento e gli inserti con motivo a vela sono un ulteriore elemento distintivo di questa versione
Il pacchetto Electric Art, riservata in esclusiva alla Classe B Electric Drive, conferisce un look particolarmente dinamico e personalizzato. Sono disponibili due diverse vernici, bianco Cirrus e blu Mari del Sud. Ulteriori caratteristiche degli esterni sono i cerchi in lega multirazze da 18" e gli specchietti retrovisori esterni con inserti in blu Mari del Sud in abbinamento al bianco Cirrus e inserti in bianco Cirrus in abbinamento al blu Mari del Sud. Anche le lamelle della mascherina del radiatore sono in bianco/blu. La fiancata è decorata dalla scritta ‘Electric Drive’. Concorrono all’eleganza degli interni il volante multifunzione a tre razze e la leva del cambio manuale in pelle traforata con applicazioni dalla superficie cromata color argento. I sedili e la parte superiore della plancia sono rivestiti in pelle ecologica ARTICO con fili decorativi blu. A ciò si aggiungono applicazioni dalla superficie cromata color argento e inserti con motivo a vela color argento. Tappetini con cuciture decorative a contrasto in blu e scritta «Electric Drive» completano il look degli interni.
Un’ulteriore possibilità di personalizzazione per la Classe B Natural Gas Drive e la Classe B Electric Drive è offerta dal pacchetto Exclusive. Fra gli elementi principali vi sono i sedili anteriori riscaldabili con supporto lombare regolabile su quattro parametri, il volante multifunzione e la leva del cambio manuale rivestiti in pregiata pelle, in perfetta armonia con la plancia portastrumenti e i pannelli centrali delle porte, rivestiti in pelle ecologica ARTICO. I sedili in pelle sono disponibili nelle espressive tonalità rosso cranberry, marrone nocciola e nero. Elementi di design dalla superficie cromata color argento concorrono, inoltre, a creare un’atmosfera esclusiva. Ad essi si aggiungono numerosi dettagli pratici, come la chiusura Comfort a raggi infrarossi o la presa a 12 V nel vano posteriore.
La funzione a richiesta per il prolungamento dell’autonomia, RANGE PLUS, per la Classe B Electric Drive (per i dettagli tecnici si rimanda al capitolo relativo al modello) comprende, come pacchetto, l’isolamento incrementato di tetto e porte e il parabrezza riscaldabile. Nella stagione fredda quest’ultima funzione garantisce rapidamente una visuale libera attraverso il parabrezza, senza procurare graffi. Il riscaldamento integrato nel parabrezza scoglie il ghiaccio in circa 3,5 minuti, consentendo di usare senza problemi i tergicristalli per eliminare l’acqua residua. I finestrini posteriori e il lunotto realizzati con vetri atermici sfumati scuri proteggono i passeggeri posteriori da sguardi indiscreti e dall’irraggiamento solare diretto. Anche il parabrezza riscaldabile impedisce l’irraggiamento solare.
Nuovi equipaggiamenti a richiesta sono rappresentati dalla funzione di avviamento KEYLESS-START (la vettura viene avviata premendo il pulsante di avviamento) e dal KEYLESS-GO. Questo sistema di abilitazione all’accesso e all’avviamento permette di aprire, avviare e chiudere la vettura semplicemente avendo con sé la chiave elettronica e comprende anche la funzione di avviamento KEYLESS-START.
Sistemi di assistenza alla guida
Assistenza su più fronti
Grazie a nuovi e numerosi sistemi di assistenza alla guida, in parte di serie, con il suo lancio la Classe B ha ridefinito gli standard di sicurezza previsti per la categoria delle compatte. Le funzioni ampliate e i nuovi sistemi di assistenza offrono ora al guidatore un supporto ancora maggiore. L’Intelligent Light System, disponibile a richiesta, si adatta automaticamente alle condizioni atmosferiche, di luce e di marcia, garantendo un grado di sicurezza maggiore grazie alla migliore visibilità.
Il COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, disponibile di serie, amplia le funzioni del COLLISION PREVENTION ASSIST (avvertimento sulla distanza di sicurezza con tecnologia radar e servoassistenza alla frenata dell’ADAPTIVE BRAKE) aggiungendo la frenata parziale autonoma per ridurre il rischio di tamponamenti. Se, riconosciuto un rischio di collisione, il guidatore non reagisce nonostante l’accensione della spia di avvertimento nella strumentazione e l’emissione di un segnale acustico, il sistema avvia una frenata parziale in modo automatico. In questo modo la velocità si riduce già in modo considerevole. A velocità relative ridotte, questo intervento può bastare a far evitare un tamponamento.

L’ATTENTION ASSIST, di serie, è stato ulteriormente perfezionato: è operativo in un range di velocità più ampio (60 – 200 km/h) e mostra il livello di attenzione (Attention Level) del guidatore mediante una visualizzazione a barre su cinque stadi. La sensibilità del sistema può essere modificata nella strumentazione, nel menu ‘Assistenza’. Se si sceglie l’impostazione ‘Sensibile’, il sistema invia la segnalazione al guidatore con anticipo ancora maggiore.
A richiesta, è disponibile il riconoscimento automatico dei segnali stradali, particolarmente utile quando si percorrono tragitti lunghi e monotoni con pannelli a messaggio variabile, in prossimità di cantieri stradali o in città sconosciute. Il riconoscimento automatico dei segnali stradali è in grado di riconoscere limiti di velocità, divieti di sorpasso e i relativi segnali di fine divieto, visualizzandoli nella strumentazione e sulla cartina del display del COMAND. In presenza di apposita segnaletica, l’accesso contromano (ad esempio in ingresso in autostrada) viene segnalato nella strumentazione mediante una segnalazione ottica e acustica.  
Il dispositivo visualizza i segnali stradali rilevati in tempo reale e nel giro di poche frazioni di secondo confronta le immagini raccolte dalla telecamera installata dietro il parabrezza con i segnali memorizzati ed i dati del sistema di navigazione.
Presentata recentemente a bordo della nuova Classe C, la disattivazione automatica dell’airbag per il passeggero anteriore è ora disponibile anche per la Classe B come equipaggiamento a richiesta. Grazie a un sensore di pressione posto nella seduta del sedile, il sistema riconosce se il sedile lato passeggero è occupato o se vi è montato un guscio per bebè o un seggiolino per bambini. Se riconosce che il sedile è libero, l’airbag lato passeggero viene riattivato automaticamente.

La nuova Classe B dispone di serie di un controllo della pressione pneumatici, che, attraverso l’ausilio di sensori posizionati sulle valvole monitora costantemente la pressione di tutti e quattro gli pneumatici. Si misurano la pressione e la temperatura degli pneumatici in uno stato di base e in condizioni variabili. I dati vengono ricevuti via radio da un’antenna posta nel passaruota e poi trasmessi alla centralina di comando. Le relative informazioni vengono visualizzate nel display multifunzione della strumentazione. Dopo alcuni minuti di marcia compare nel menu ‘Manutenzione’ la pressione attuale dei singoli pneumatici. È inoltre prevista una spia di avvertimento gialla che avverte quando la pressione di uno o più pneumatici è troppo bassa. In questo caso, compare anche un messaggio di testo sul display.
Classe B Electric Drive e Classe B Natural Gas Drive sono disponibili a richiesta con fari bixeno al posto di quelli alogeni e Intelligent Light System (ILS). Il sistema ILS si compone di fari bixeno con ripartizione variabile della luce e regolazione dinamica dell’assetto fari con modalità ‘Strade extraurbane’, ‘Autostrada’ e ‘Nebbia fitta’, sistema di assistenza abbaglianti adattivi, funzione fari attivi, luci di marcia diurne a LED e impianto tergilavafari.

Classe B Electric Drive
Trazione elettrica senza compromessi
Grazie alla coppia elevata del suo motore elettrico, la Classe B Electric Drive presenta un temperamento brioso e un eccellente piacere di guida per un’autonomia di circa 200 chilometri a zero emissioni locali. La pre-climatizzazione di serie dell’abitacolo e gli innovativi equipaggiamenti a richiesta, come il sistema di recupero dell’energia in frenata con tecnologia radar e la funzione RANGE PLUS per il prolungamento dell’autonomia, incrementano il comfort di guida e l’idoneità all’uso quotidiano. La Classe B Electric Drive può essere ordinata dal 3 novembre, e le consegne hanno inizio entro il 2014.
La nuova Classe B Electric Drive regala una guida sorprendentemente brillante, accelerando in modo decisamente scattante e scorrendo sulle strade extraurbane senza emettere pressoché alcun rumore.  Sia il guidatore che i quattro passeggeri a bordo della nuova Mercedes elettrica possono godere del consueto comfort di marcia elevato delle vetture con la Stella, in un abitacolo caratterizzato da allestimenti di pregio, curati fin nei minimi dettagli, e da un’abitabilità decisamente generosa. In questo modo la Classe B Electric Drive combina il dinamismo e il piacere di guida con l’assenza di emissioni locali.

Vigorosa e brillante

Per la progettazione della Classe B elettrica, Mercedes-Benz ha collaborato con TESLA Motors. Le due aziende sono legate da lunghi anni di collaborazione nel campo della mobilità elettrica. Ed è stata TESLA a produrre, ad esempio, la batteria per il modello precedente della smart fortwo electric drive. Per la Classe B Electric Drive, Mercedes-Benz ha deciso di approfittare di nuovo del vasto know-how di un’azienda all’avanguardia nel settore delle elettriche e di integrare nella sua vettura la catena cinematica sviluppata da TESLA.
Alla guida silenziosa e priva di emissioni locali provvede un motore elettrico da 132 kW che, secondo la prerogativa tipica dei motori elettrici, eroga la sua coppia massima di 340 Nm già al regime minimo. Questo valore corrisponde approssimativamente alla coppia di un moderno motore aspirato a benzina da tre litri di cilindrata. Il risultato: un’accelerazione da vettura ferma decisamente scattante. La Classe B a trazione elettrica è brillante anche alla spunto da zero a 100 km/h, per il quale impiega appena 7,9 secondi. Ciò garantisce un comportamento di marcia imperturbabile e un piacere di guida estremamente dinamico in qualsiasi situazione.
Il guidatore ha a sua disposizione tre programmi di marcia, a seconda se desideri una guida particolarmente parca nei consumi, più orientata al comfort oppure più sportiva. I programmi di marcia in sintesi. 
· E+ (Economy Plus): questo programma di marcia è concepito per una guida prudente e uniforme. La potenza è limitata a circa 65 kW e la velocità massima si riduce così a circa 110 km/h in piano. Tuttavia, con il kick-down si ha comunque a disposizione una potenza di 132 kW e una velocità massima di 160 km/h.

· E (Economy): la filosofia alla base di questo programma è la guida confortevole. La potenza è limitata a 98 kW, ma anche in questo programma si possono richiamare fino a 132 kW con il kick-down.

· S (Sport): massima potenza per la massima accelerazione. È questo il principio alla base di un programma di marcia improntato sulla guida sportiva. Di conseguenza sono disponibili 132 kW di potenza. 
Autonomia idonea all’uso quotidiano, avvisatore acustico
La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h per consentire una maggiore autonomia che, a seconda del ciclo di marcia, si aggira intorno ai 200 chilometri.  Con quest’autonomia è possibile utilizzare la vettura senza problemi – e senza emissioni locali – non soltanto per gli spostamenti in città e per i brevi tragitti, ma anche per itinerari più lunghi, come le distanze percorse ogni giorno da molti pendolari. 
La strumentazione della Classe B Electric Drive è completata dalle funzioni specifiche per le vetture elettriche. In particolare spicca l’indicatore della potenza nello strumento circolare a destra. Quando viene richiesta la massima potenza, l’indicatore si muove in senso orario dalla fascia verde in direzione di quella rossa, per poi tornare sotto la linea dello zero quando la vettura accumula nuovamente energia nella batteria attraverso la funzione di rigenerazione. 
A protezione di pedoni e ciclisti viene inoltre generato un suono specifico di Mercedes-Benz per quando si viaggia entro i 30 km/h (equipaggiamento a richiesta). Per velocità superiori non è necessario emettere alcun suono, poiché in tal caso dominano i rumori aerodinamici e di rotolamento della vettura. 
A richiesta con tecnologia radar: la rigenerazione intelligente
Durante la marcia il motore elettrico provvede a garantire un bilancio energetico positivo, convertendo, attraverso il processo di rigenerazione, l’energia cinetica sviluppata in fase di rilascio e nelle frenate in corrente elettrica che viene poi accumulata nella batteria. Questo processo è comandato dalla gestione dell’energia. Il grado di rigenerazione, e quindi di decelerazione per inerzia, può essere influenzato dal guidatore attraverso il pedale del freno (circa il 10% della corsa del pedale). La capacità di rigenerazione dipende tra l’altro dallo stato di carica e dalla temperatura della batteria ad alto voltaggio. 
Particolarmente efficace nel recuperare l’energia e quindi nell’aumentare l’autonomia della vettura si rivela il sistema di recupero dell’energia in frenata con assistenza radar, disponibile come equipaggiamento a richiesta. Al contempo il sistema supporta il guidatore nella regolazione della distanza di sicurezza e della velocità, poiché impiega i dati dei sensori radar del COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS per incrementare o ridurre a zero la rigenerazione, e quindi la decelerazione, in base alla necessità.  
Se viene rilevato un veicolo antistante che procede lentamente o rallenta, l’incremento della coppia di rigenerazione produce una riduzione della velocità. Se si rileva un veicolo lontano o in accelerazione oppure se non si registra alcun veicolo, la vettura passa alla funzione «Sailing» a risparmio energetico senza rigenerazione. Questa modalità è utile soprattutto in città sulle strade a scorrimento veloce lievemente ripide. In discesa con la funzione «Sailing» o in presenza di forti pendenze l’aumento della capacità di rigenerazione limita l’accelerazione, con un effetto paragonabile al passaggio a una marcia inferiore.  In combinazione con il COMAND il sistema di regolazione si amplia, tenendo conto anche delle informazioni del riconoscimento automatico dei segnali stradali e dei limiti di velocità presenti nel sistema di navigazione.
Inoltre, con questo equipaggiamento a richiesta il guidatore, utilizzando i comandi al volante, ha la possibilità di scegliere fra quattro diversi stadi di rigenerazione, dal «Sailing» fino a un grado di rigenerazione elevato con una curva caratteristica dell’acceleratore più sportiva. Sono disponibili gli stadi di rigenerazione di seguito elencati.
· D+: modalità «Sailing», rigenerazione assente 
· D: rigenerazione moderata 
· D-: rigenerazione elevata
· DAuto: rigenerazione dipendente dalla situazione del traffico 
Ricarica rapida; prolungamento dell’autonomia con l’equipaggiamento a richiesta RANGE PLUS

L’alimentazione di energia del motore elettrico è affidata ad una potente batteria agli ioni di litio (con capacità di 28 kWh), alloggiata con il minimo ingombro e in posizione sicura nel sottoscocca della vettura tra l’asse anteriore e quello posteriore, nel cosiddetto «ENERGY SPACE» (si rimanda al capitolo corrispondente).
Il caricatore della batteria è alloggiato nel vano motore. L’operazione di ricarica è facile quanto fare rifornimento: dopo aver aperto il cappuccio della presa elettrica, il cavo di ricarica va collegato con la vettura e con l’alimentazione di corrente, che può essere una presa domestica, una stazione di ricarica pubblica o una wallbox. Quest’ultimo dispositivo consente una ricarica completa della batteria in sole tre ore circa (400 V, trifase, 16 A). Ad una presa di corrente domestica (230 V, monofase) la Classe B Electric Drive si ricarica generalmente nel corso di una notte. Con una protezione di 16 A il processo dura solo 9,1 ore circa.
Durante il processo di ricarica la spia di controllo sulla presa elettrica di bordo si illumina. In questa fase non è possibile avviare o spostare la vettura. Il display multifunzione fornisce informazioni sullo stato di carica attuale. Al termine del processo il cavo di carica viene scollegato. 
Con l’equipaggiamento a richiesta RANGE PLUS l’autonomia della vettura può essere incrementata anche di 30 km.

Premendo il pulsante RANGE PLUS nel gruppo di comandi superiore, durante il successivo processo di ricarica la finestra di esercizio della batteria viene ampliata, ossia viene messa a disposizione una capacità maggiore. Poiché l’utilizzo troppo frequente di questa funzione può fare invecchiare la batteria più rapidamente, essa dovrebbe essere impiegata soltanto quando, ad esempio, si prevedono lunghi tragitti o quando la disponibilità di colonnine di ricarica nel luogo di destinazione è limitata.
Mercedes-Benz rilascia un certificato sulla batteria, garantendone una determinata capacità. Con il certificato Mercedes-Benz si impegna a rimuovere qualsiasi difetto tecnico negli otto anni successivi alla prima consegna o immatricolazione, oppure entro un limite di percorrenza di 100.000 chilometri.
La comodità del pre-riscaldamento e del pre-raffreddamento è di serie
La gestione termica della Classe B Electric Drive comprende da un lato la climatizzazione dell’abitacolo e dall’altro il raffreddamento del sistema di alimentazione elettrica. In questo modo è possibile ottenere il massimo rendimento di tutti i componenti anche nei lunghi tratti di strada in salita o in presenza di temperature esterne elevate. La batteria ad alta tensione viene raffreddata tramite un circuito a bassa temperatura. In presenza di temperature molto elevate, questo circuito può essere coadiuvato dal circuito di raffreddamento del climatizzatore. Per le basse temperature è previsto un sistema di riscaldamento della batteria.
Per riscaldare e rinfrescare l’abitacolo, la Classe B Electric Drive è equipaggiata di serie con il climatizzatore automatico COMFORTMATIC, che utilizza un riscaldatore PTC ad alta tensione e un compressore di climatizzazione ad alta tensione.  Mediante il sistema «Mercedes connect me» il guidatore può pre-riscaldare o pre-raffreddare la vettura impostando liberamente l’ora della partenza (si rimanda al capitolo corrispondente).

In primo piano: il concetto di sicurezza del sistema ad alta tensione
Ampie misure di sicurezza

Nella Classe B Electric Drive un concetto di sicurezza completo protegge efficacemente dal contatto con l’alta tensione del sistema. In caso di danni alla vettura, il sistema ad alta tensione si disattiva automaticamente.
Il concetto di sicurezza del sistema ad alta tensione comprende, ad esempio, la marcatura univoca dei componenti ad alta tensione (avvertenza) e dei cavi ad alta tensione (colore arancione). L’alloggiamento, l’isolamento e le coperture impediscono l’accesso a componenti attivi. Un sistema di monitoraggio dei connettori e delle coperture assicura di poter attivare solo un sistema ad alta tensione con contatti completi. 
Un monitoraggio ciclico dell’isolamento (monitoraggio della resistenza) segnala al guidatore se si scende al di sotto di determinati valori di soglia e suggerisce di contattare l’assistenza. In caso di mancato raggiungimento di valori di soglia minimi definiti per l’isolamento viene impedita l’attivazione del sistema ad alta tensione e il processo di carica viene interrotto. La disattivazione del sistema ad alta tensione fa sì che si scarichino automaticamente tutti gli accumulatori. In caso di danni alla vettura, il sistema ad alta tensione si disattiva automaticamente. La riattivazione è possibile a seconda della gravità dell’impatto. 

B 200 Natural Gas Drive
Ecocompatibile e sostenibile
Emissioni di CO2 inferiori di oltre il 16%, gas di scarico nettamente più puliti rispetto alle versioni alimentate a benzina o gasolio e costi per il carburante del 50% inferiori rispetto ai modelli a benzina equivalenti sono i vantaggi della B 200 Natural Gas Drive a metano. La versione sottoposta al facelift può essere ordinata dal 12 settembre e arriverà nelle Concessionarie dal 29 novembre.
Nella modalità a metano i consumi della B 200 Natural Gas Drive da 115 kW (156 CV) si attestano a soli 4,2 kg/100 km, corrispondenti ad emissioni di CO2 pari a 115 g/km. Rispetto alla B 200 BlueEFFICIENCY a benzina di uguale potenza le emissioni si rivelano pertanto inferiori di circa il 16%. Il modello appartiene alla classe di efficienza A ed ottempera alla norma sui gas di scarico Euro 6. Ciò va a vantaggio non solo dell’ambiente, ma anche del portafoglio: convertendo infatti i consumi della B 200 Natural Gas Drive nell’equivalente energetico della benzina, il prezzo per chilometro percorso risulta inferiore di circa il 50% rispetto ai costi per il carburante di un modello a benzina.
Le prestazioni di marcia offrono un livello comparabile in termini di dinamismo: la B 200 Natural Gas Drive raggiunge una velocità massima di 200 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi (con cambio automatico 7G-DCT; 9,2 secondi con cambio manuale a sei marce).  La B 200 Natural Gas Drive funziona in base al principio Monovalent+. Ciò significa che il suo motore viene alimentato principalmente a gas. Per le emergenze, a bordo è previsto un serbatoio di benzina più piccolo da 12 litri. In caso di esaurimento del metano, la vettura commuta automaticamente e in modo impercettibile alla trazione a benzina. Poiché il guidatore non può decidere autonomamente di passare alla modalità a benzina, la B 200 Natural Gas Drive è certificata come vettura a metano e offre quindi le relative agevolazioni fiscali. L’autonomia nella modalità a metano è di circa 500 chilometri.
Sulla B 200 Natural Gas Drive, il menu del computer di bordo integrato nella strumentazione è stato ampliato e comprende ora la visualizzazione della modalità di funzionamento.  La modalità a benzina prevede inoltre l’indicatore del livello e della percorrenza residua. Nella modalità a gas il guidatore può disporre di tutte le funzioni usuali del computer di bordo. 
I veicoli a metano offrono una guida particolarmente ecocompatibile e sostenibile. Oltre a funzionare a metano di origine minerale e a biogas, questi modelli prevedono anche l’alimentazione a gas di origine sintetica, generato con l’aiuto dell’elettricità «in esubero» delle fonti solari o eoliche e che in futuro potrebbe contribuire a risolvere il problema dello stoccaggio di energia nella produzione alternativa di corrente elettrica.  Sotto questo punto di vista la B 200 Natural Gas Drive può essere considerata nel complesso una vettura priva di emissioni.

Mercedes connect me
Connessione online con l’auto
«Mercedes connect me» collega la Classe B all’ambiente che la circonda. Il modulo di comunicazione di serie permette l’utilizzo dei servizi di base Mercedes connect me. Tra questi vi sono, ad esempio, i servizi Gestione incidenti, Manutenzione e Gestione guasti. Ancora più vasti sono i servizi «Mercedes connect me» disponibili per la Classe B Electric Drive: attraverso «connect.mercedes.me» è possibile ad esempio controllare comodamente da remoto l’attuale livello di carica della batteria agli ioni di litio o l’autonomia della vettura disponibile al momento.
Nel marchio «Mercedes me» la prestigiosa Casa di Stoccarda raggruppa tutte le sue attuali e future offerte di servizi, rendendole facilmente accessibili e disponibili in qualsiasi momento su una piattaforma digitale in Internet. La gamma di offerte può essere richiamata attraverso un ID Mercedes personalizzato sul sito web www.mercedes.me. 
Nell’ambito di «Mercedes me» rientra fra l’altro anche il nuovo servizio «Mercedes connect me». Mediante un modulo KOM integrato a bordo vettura è possibile accedere ai servizi di «Mercedes connect me». Tra questi vi sono, ad esempio, la Gestione Incidenti, la Manutenzione e la Gestione Guasti. Allo stesso modo i Clienti possono collegarsi sempre alla loro auto ovunque si trovino attraverso connect.mercedes.me e, ad esempio, interrogare il sistema sul livello di carburante oppure avviare, fermare o programmare il riscaldamento supplementare. 
Il sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz collega automaticamente gli occupanti, in caso di incidente, con il centralino Mercedes-Benz e invia i dati sulla posizione e sulle condizioni del veicolo alla centrale di soccorso. Se necessario, quest’ultima può inviare direttamente un mezzo di soccorso. Il sistema funziona automaticamente, ma può anche essere attivato in modo manuale.
I servizi di base «Mercedes connect me» comprendono le funzioni descritte qui di seguito.
· Gestione incidenti: dopo la chiamata di emergenza Mercedes-Benz stabilisce un collegamento con il Customer Assistance Center, per consentire su richiesta l’invio di ulteriori soccorsi in caso di incidente, come ad esempio un carro attrezzi. 
· Gestione guasti: assicura un soccorso tecnico in caso di panne. A tale scopo il sistema trasmette i dati sulla posizione e sulle condizioni del veicolo al Customer Assistance Center, il quale a sua volta informa il Service 24h Mercedes-Benz per consentirgli di offrire un servizio rapido e ottimale.  
· Manutenzione: il veicolo rileva e segnala le imminenti scadenze degli interventi di manutenzione, trasmettendo all’officina di assistenza le informazioni necessarie per poter calcolare un preventivo.
· Telediagnosi: il veicolo rileva e segnala al Concessionario la necessità di sostituire parti soggette ad usura che possono essere sottoposte a diagnosi. Il Concessionario contatta il Cliente per concordare un appuntamento in officina. Con i dati precedentemente trasmessi, l’officina può intervenire in maniera ottimale. 
Il servizio «Live Traffic Information» comprende le funzioni descritte qui di seguito. 
· Dati sul traffico in tempo reale dal TomTom in abbinamento con COMAND Online: il servizio è gratuito per tre anni, e in seguito può essere rinnovato a pagamento.
I servizi opzionali Remote Online (utilizzabili anche tramite smartphone dal sito www.connect.mercedes.me) comprendono le funzioni descritte qui di seguito.
· Localizzazione Veicolo: consente di rilevare la posizione del veicolo, ad esempio se è stato parcheggiato in una città straniera. In questo modo è possibile trovare comodamente l’auto in un raggio di 1,5 chilometri con l’ausilio del proprio smartphone. 
· Tracking del veicolo: permette di tracciare gli spostamenti del veicolo in tempo reale tramite GPS. Il guidatore viene avvertito dell’attivazione del servizio da un indicatore a bordo e può disattivarlo in qualsiasi momento con una chiamata gratuita al Consumer Assistance Center.
· Tracking geografico del veicolo: indica la posizione di un veicolo in una zona precedentemente definita sulla mappa e informa il Cliente se l’auto si allontana da questa zona o vi accede. Come per la funzione Tracking del veicolo, il guidatore può disattivare il servizio in qualsiasi momento (disponibile indicativamente dalla metà del 2015).
· Chiusura e apertura porte da remoto: permette di aprire o chiudere le porte di un veicolo a distanza online, ad esempio se si è dimenticato di chiuderlo a chiave (disponibile indicativamente dalla metà del 2015).
· Stato della Vettura da remoto: i dati del veicolo, come la spia di livello carburante, lo stato di carica, l’autonomia e molto altro ancora si possono richiamare comodamente sia da casa che fuori. 
· Programmazione riscaldamento supplementare: se nella vettura è installato un riscaldamento supplementare, è possibile comandarne tutte le funzioni, come avvio, spegnimento o programmazione temporale, online tramite smartphone.
· La Classe B Electric Drive dispone dei servizi Remote Online di serie, oltre alle funzioni «Programmazione delle impostazioni di carica e impostazione Climate Control» e «Route Planning». 

Una nuova applicazione gratuita semplifica le operazioni di ricarica dei 
veicoli elettrici
Energia dallo smartphone
Circa 3.000 punti di ricarica, 230 gestori, innumerevoli schede di ricarica e sistemi di pagamento – oggi bisogna essere ben preparati se si vuole ricaricare la propria auto elettrica in un luogo pubblico. Affinché in futuro tutto funzioni in modo più semplice Mercedes-Benz ha preparato la ‘Charge&Pay for Mercedes-Benz’. Quest’applicazione permette ai clienti Mercedes-Benz e smart di trovare colonnine di ricarica libere e di gestire il processo di ricarica e contabilizzazione. Il pagamento avviene in modo semplice e trasparente tramite PayPal. La particolarità: ‘Charge&Pay for Mercedes-Benz’ funziona senza contratto e senza quota fissa. Da dicembre 2014 l’applicazione sarà disponibile gratuitamente per iOS e Android. 
Quando il 5 agosto 1888 durante il suo viaggio da Mannheim a Pforzheim Bertha Benz finì il carburante, a Wiesloch venne in suo aiuto con due litri di ligroina il farmacista Willi Ockel. Oggi, 128 anni dopo l’invenzione dell’automobile, fare rifornimento è decisamente più facile. Per lo meno quando si tratta di benzina o gasolio. I guidatori di un’auto elettrica, invece, si sentono ancora un po’ pionieri quando devono ricaricare i loro veicoli in un luogo pubblico: non solo devono trovare un punto di ricarica libero, ma per utilizzare le colonnine di ricarica pubbliche devono registrarsi presso diversi gestori. Spesso la registrazione è complicata e la contabilizzazione non sempre trasparente. 
Fra poco, però, ricaricare da un’infrastruttura pubblica sarà semplice come ritirare il biglietto da un parcometro – e ancora più comodo: ‘Charge&Pay for Mercedes-Benz’ permette di ricaricare le auto elettriche o gli ibridi plug-in indipendentemente dal fornitore della stazione di ricarica. L’applicazione, realizzata in collaborazione con Bosch Software Innovations GmbH, indica le colonnine di ricarica libere nei dintorni; prima della procedura di ricarica il cliente può verificare il prezzo della relativa stazione e autenticarsi comodamente tramite smartphone. La contabilizzazione avviene automaticamente dopo ogni procedura tramite PayPal. Un ulteriore vantaggio: la totale flessibilità di ‘Charge&Pay for Mercedes-Benz’. Invece di stipulare un contratto con diversi fornitori di stazioni di ricarica, che spesso comporta una durata fissa e una quota fissa, chi usa la nuova applicazione può approfittare dei vantaggi di una soluzione indipendente: è utilizzabile tramite smartphone ovunque e in qualsiasi momento senza l’obbligo di un contratto e senza costi fissi. 
L’applicazione dà accesso all’intera infrastruttura di ricarica pubblica tedesca che sia raggiungibile in remoto, cioè tramite smartphone. Seguiranno poi gradualmente altri mercati europei. Per il prossimo livello dell’applicazione Mercedes-Benz prevede la possibilità di prenotare le stazioni di ricarica. 

Il servizio viene messo a disposizione dei clienti Mercedes-Benz da Bosch Software Innovations GmbH, e l’applicazione può essere scaricata a partire da dicembre 2014 dal sito apps.mercedes-benz.com/ oppure dall’App Store e da Google Play.

In primo piano: «ENERGY SPACE»
Doppio fondo
La B 200 Natural Gas e la Classe B Electric Drive utilizzano il concetto modulare di carrozzeria «ENERGY SPACE» della Classe B.
Grazie al concetto modulare «ENERGY SPACE» la Classe B è stata progettata sin dall’inizio per adattarsi alle versioni a trazione alternativa: opportuni punti di giunzione della scocca permettono, sulle versioni a trazione alternativa, di modificare la sezione principale del pianale per ricavare un fondo parzialmente doppio sotto il sedile posteriore. Questo sottoscocca cela un serbatoio grande e due più piccoli di metano (B 200 Natural Gas), o la batteria agli ioni di litio (Classe B Electric Drive). Grazie a questo ingegnoso accorgimento il vano bagagli della cinque posti conserva le proprie dimensioni generose.
Per poter integrare la batteria agli ioni di litio ad alta tensione o il serbatoio di metano nel sottoscocca, l’autotelaio è stato modificato sotto il profilo tecnico rispetto ai modelli della Classe B con motore a combustione ed è stato alzato: nella Classe B Electric Drive di 40 mm davanti e di 43 mm dietro, nella Classe B Natural Gas Drive di 37 mm sia davanti che dietro.

In primo piano: la produzione
Integrazione completa
La Classe B Electric Drive viene prodotta nello stesso stabilimento di Rastatt dove vengono fabbricati anche i modelli con motore a combustione. La Classe B Natural Gas Drive viene prodotta congiuntamente con lo stabilimento di Mannheim. 
Nello stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt vengono prodotti per la prima volta sulla stessa linea i modelli Mercedes-Benz con motore a combustione e quelli a trazione elettrica. Infatti è stato possibile integrare la produzione della Classe B Electric Drive, in particolare le stazioni per il montaggio dei componenti della batteria e del motore elettrico e i necessari cablaggi, nel ciclo della produzione di serie in corso, senza apportare modifiche ai ritmi di produzione. Tutti gli addetti che operano su queste nuove stazioni hanno frequentato corsi di addestramento specifici, nei quali sono stati istruiti a fondo su come maneggiare la tecnologia ad alta tensione, nel rispetto delle condizioni di produzione.
La Classe B Natural Gas Drive viene prodotta congiuntamente nel Centro di competenza per la mobilità a zero emissioni di Mannheim e nello stabilimento di Rastatt. L’impianto del gas con il serbatoio della benzina, l’impianto di scarico, le lamiere di schermatura e l’impianto elettrico viene prodotto nello stabilimento di Mannheim e consegnato a Rastatt come modulo completo. La fabbricazione della scocca, incluso il montaggio completo, della B 200 Natural Gas Drive, ha luogo nello stabilimento di Rastatt. Grazie a questa suddivisione dei processi di produzione, il Centro di competenza per la mobilità a zero emissioni di Mannheim si assume la completa responsabilità dell’impianto del gas. Lo stabilimento di Rastatt è invece responsabile dei componenti dell’impianto a benzina. Il punto di consegna finale della B 200 Natural Gas Drive alla rete di distribuzione è lo stabilimento di Mannheim.
Lo stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt impiega circa 6.600 addetti ed è il maggiore datore di lavoro privato della regione. Nell’ambito di questa produzione congiunta globale di Mercedes-Benz, Rastatt è il centro di competenza per la produzione di vetture compatte. Qui vengono fabbricate la Classe A, la Classe B e la GLA. Della produzione congiunta delle vetture compatte fa parte anche lo stabilimento ungherese di Kecskemét, dove circa 4.300 addetti producono la Classe B, che viene fabbricata anche nello stabilimento di Rastatt, e la berlina sportiva CLA.  
Classe B Electric Drive
Trasmissione

	Cambio
	
	a una marcia


Autotelaio

	Avantreno 
	con sospensioni di tipo McPherson, montante telescopico e braccio oscillante, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	a quattro bracci, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo elettromeccanico a cremagliera

	Cerchi
	 6,5J x 16

	Pneumatici
	205/60 R16 92V


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2.699

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1544/1551

	Lunghezza compl.
	mm
	4.358

	Larghezza compl.
	mm
	1.812 (senza specchietti)

	Altezza compl.
	mm
	1599

	Diametro di volta
	m
	11,0

	Volume bagagliaio max.*
	l
	501 (V211-2)

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1725

	Carico utile secondo CE
	kg
	445

	Massa complessiva
	kg
	2.170

	
	
	


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,9

	Velocità massima
	km/h
	160

	Consumo di carburante ciclo combinato
	kWh/100 km
	da 16,6

	Emissioni di CO2
	g/km
	0


*secondo il metodo di misurazione VDA 
B 200 Natural Gas Drive 

Motore

	Numero/disposizione cilindri
	
	4/in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1.991

	Alesaggio x corsa
	mm
	83,0 x 92,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	115/156 a 5.000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	270 a 1.250-4.000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	11,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione di benzina e gas a gestione elettronica con iniettori piezoelettrici, turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione

	Cambio
	
	manuale a sei marce

	Rapporti
	al ponte 1

al ponte 2

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

retromarcia 
	3,67 (marce 1, 2, 5, 6)

4,38 (marce 3, 4, retromarcia)

3,94

2,04

1,09

0,76

0,67

0,59

3,38


Autotelaio

	Avantreno 
	con sospensioni di tipo McPherson, montante telescopico e braccio oscillante, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Retrotreno 
	a quattro bracci, molle elicoidali, ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	freni a disco anteriori autoventilanti, freni a disco posteriori massicci, freno di stazionamento elettrico, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	servosterzo elettromeccanico a cremagliera

	Cerchi
	6,5 J x 16 

	Pneumatici
	205/55 R 16 H 


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2.699

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.536/1.542

	Lunghezza compl.
	mm
	4.393

	Larghezza compl.
	mm
	1.812

	Altezza compl.
	mm
	1.590

	Diametro di volta
	m
	11,0

	Volume bagagliaio max.*
	l
	501-1.456

	Peso in ordine di marcia secondo CE
	kg
	1.505

	Carico utile
	kg
	515

	Massa complessiva
	kg
	2.020

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	12/5


Prestazioni e consumi 

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,2

	Velocità massima
	km/h
	200

	Consumo di carburante ciclo combinato
	kg/100 km
	4,3-4,4

	Emissioni di CO2
	g/km
	117-119


*secondo il metodo di misurazione VDA 
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