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C 350 PLUG-IN HYBRID
Efficienza, dinamismo e comfort: eccellenza su tre fronti 
Dopo il debutto su Classe S, Mercedes-Benz offre la sua avanzatissima tecnologia ibrida per la Classe C e, per la prima volta, anche per il modello Station Wagon. La C 350 PLUG-IN HYBRID si distingue, in versione Berlina e Station Wagon, per dinamismo ed efficienza eccezionali e consente di percorrere fino a 31 chilometri in modalità esclusivamente elettrica, a zero emissioni locali. Il suo quattro cilindri benzina, combinato al potente motore elettrico, eroga una potenza complessiva di 215 kW (293 CV) e sviluppa una coppia complessiva di 600 Nm. Con questi valori la nuova C 350 PLUG-IN HYBRID vanta prestazioni di marcia tipiche di una vettura sportiva, a fronte di consumi certificati di soli 2,1 litri di carburante per 100 chilometri, in versione Berlina e Station Wagon. Questo dato corrisponde ad un livello di emissioni di CO2 pari a 48 g per chilometro (49 g per la Station Wagon). Inoltre, entrambi i modelli sono dotati di serie di sospensioni pneumatiche AIRMATIC e di pre-climatizzazione comandabile via Internet, per un comfort climatico unico. La C 350 PLUG-IN HYBRID è disponibile nelle Concessionarie della Stella da marzo 2015. 
Thomas Weber, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e responsabile del Settore Ricerca del Gruppo e del Settore Progettazione e Sviluppo di Mercedes-Benz Cars: “L’ibrido plug-in è un investimento per il futuro di Mercedes-Benz. A nostro parere è la tecnologia che più di altre riuscirà a conciliare massima efficienza e grandissimo dinamismo. Entro il 2017 lanceremo dieci nuovi modelli ibridi plug-in”.
Dopo la C 300 BlueTEC HYBRID, la C 350 PLUG-IN HYBRID rappresenta il secondo modello ibrido della nuova Classe C e il secondo modello con tecnologia PLUG-IN HYBRID di Mercedes-Benz. Grazie alla combinazione di motore a combustione e motore elettrico, le trazioni ibride brillano per consumi ridotti e prestazioni elevate, poiché il motore elettrico sostituisce o affianca quello a combustione nelle situazioni in cui quest’ultimo è meno conveniente e consente di trasformare l’energia di frenata in energia elettrica che può essere immagazzinata.
La C 350 PLUG-IN HYBRID impiega la tecnologia ibrida attualmente più avanzata. Per accumulare l’energia elettrica la vettura è provvista di una batteria ad alta tensione agli ioni di litio con capacità complessiva di 6,2 kWh, che può essere ricaricata ad una fonte di energia elettrica esterna e che concorre in misura determinante a ridurre i consumi e le emissioni. La batteria è raffreddata ad acqua, pesa circa 100 chilogrammi ed è collocata in un alloggiamento in lamiera d’acciaio nella coda della vettura, sopra il retrotreno, così da garantire la massima sicurezza in caso di impatto, un’elevata dinamica di marcia e un ampio volume del bagagliaio. 
Grazie a un sistema di ricarica on-board intelligente la batteria può essere caricata in circa 1 ora e 45 minuti ad una wallbox o ad una delle sempre più diffuse colonnine di ricarica pubbliche (230 V, 16 A, 3,7 kW monofase, che a volte offrono anche vantaggi per il parcheggio). In alternativa, è naturalmente possibile utilizzare per la ricarica una normale presa di corrente domestica. In questo caso, a seconda del tipo di collegamento, l’operazione di ricarica può richiedere circa due ore (a 230 V, 13 A, 3,0 kW, monofase). Nonostante lo spazio occupato dalla batteria, la C 350 PLUG-IN HYBRID mette a disposizione un volume del bagagliaio di 335 litri nella Berlina e di 350 litri nella Station Wagon, oppure un volume di 1.370 litri con i sedili posteriori ribaltati e, come in precedenza, con un pianale di carico piatto. 
Tecnologia ibrida plug-in per la prima volta con un motore a benzina a quattro cilindri
La nuova C 350 PLUG-IN HYBRID Mercedes-Benz combina per la prima volta questa tipologia di trazione ibrida con un efficiente motore a benzina a quattro cilindri. Da una cilindrata di quasi due litri eroga una potenza di 155 kW (211 CV) e sviluppa una coppia massima di 350 Nm. Il sistema di iniezione diretta a getto guidato utilizza il principio dell’iniezione multipla modulata con precisione dalla gestione elettronica e l’accensione multipla veloce. Questo sistema garantisce un’erogazione di potenza esemplare, con un’efficienza elevata ed emissioni ridotte. Il motore elettrico della C 350 PLUG-IN HYBRID eroga una potenza massima di 60 kW e mette a disposizione una coppia di 340 Nm. Combinando i due propulsori si ottiene una potenza complessiva di 215 kW (293 CV) e una coppia complessiva di 600 Nm.
Cambio automatico a 7 marce con frizione aggiuntiva
Nel cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS di serie sono completamente integrati il motore elettrico e una frizione di separazione aggiuntiva tra il motore a combustione e quello elettrico. Questa frizione da un lato disaccoppia il motore a combustione dalla catena cinematica durante la marcia a trazione esclusivamente elettrica e dall’altro permette di partire con il motore a combustione con le medesime prestazioni di una frizione di avviamento in bagno d’olio. La frizione di separazione sostituisce qui il convertitore di coppia. 
Dati tecnici 
	Motore a combustione
	

	Numero/disposizione cilindri
	4/in linea

	Preparazione della miscela
	iniezione ad alta pressione, 
1 turbocompressore

	Cilindrata (ccm)
	1.991

	Potenza nominale (kW/CV)
	155/211 a 5.500 giri/min

	Coppia nominale (Nm)
	350

	
	

	Motore elettrico
	

	Potenza (kW)
	max. 60

	Coppia (Nm)
	340

	
	

	Potenza complessiva (kW/CV)
	215/293

	Coppia complessiva (Nm)
	600

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	5,9 (6,2)

	Velocità massima (km/h)
	250 (246)

	Velocità massima motore elettr. (km/h)
	130

	Consumo ciclo combinato da (l/100 km)
	2,1 (2,1)

	Emissioni di CO2 ciclo combinato da (g/km)
	48 (49)

	Classe di efficienza
	A+

	Autonomia della trazione elettrica (km)
	31

	Capacità complessiva della batteria (kWh)
	6,2

	Tempo di carica 10%-100% 
(230/8A-16A), 1,8-3,7 kW(h) 
	1,75 – 3,5

	
	


(Dati provvisori. Tra parentesi i valori della Station Wagon)
Prestazioni di marcia da auto sportiva
L’elevata potenza complessiva e l’intelligente gestione della trazione producono una dinamica di marcia tipica delle agili vetture sportive. A ciò si aggiunge il comfort di marcia di una Berlina di categoria superiore, benché in quanto a consumi e compatibilità ambientale faccia registrare valori che fino a poco tempo fa erano difficili da raggiungere anche da una city car. La Berlina accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, la Station Wagon in 6,2 secondi, dimostrandosi anch’essa scattante. La Berlina raggiunge una velocità massima di 250 km/h, mentre la Station Wagon raggiunge i 246 km/h, con consumi di carburante certificati pari a 2,1 litri per 100 chilometri, corrispondenti ad emissioni di CO2 di 48 grammi per chilometro (49 grammi per la Station Wagon). Inoltre entrambe le versioni della C 350 PLUG-IN HYBRID offrono la possibilità di percorrere 31 chilometri in modalità esclusivamente elettrica, quindi in totale assenza di emissioni locali di CO2: una modalità che si rivela utile soprattutto in città. 
La guida ibrida è efficiente, dinamica e facilissima
Guidare la nuova C 350 PLUG-IN HYBRID è facile quanto qualsiasi altra vettura Mercedes-Benz dotata di cambio automatico: basta salire a bordo, avviare il motore e partire per sperimentare l’efficienza esemplare di questa vettura e, premendo l’acceleratore in kickdown, anche la particolare prestanza del motore elettrico.
La C 350 PLUG-IN HYBRID presenta tutte le caratteristiche peculiari di una moderna vettura ibrida. Di seguito se ne elencano le principali.
· Silent Start: la vettura viene messa in moto con estrema silenziosità mediante il motore elettrico. Generalmente il motore a combustione resta spento. Per la guida esclusivamente elettrica è disponibile una potenza massima di 60 kW. 
· Boost (potenza aggiuntiva): il motore elettrico interviene a supporto di quello a combustione fornendo una potenza aggiuntiva massima di 60 kW, ad esempio in fase di rapida accelerazione.  
· Recupero dell’energia (rigenerazione): in fase di rilascio e in frenata l’energia viene recuperata e immagazzinata nella batteria, restando disponibile in un secondo momento per la guida elettrica o per la funzione Boost.
Mettere a frutto le frenate
La via più efficace per ridurre i consumi di una vettura a propulsione ibrida consiste nello sfruttare al massimo il recupero dell’energia nelle fasi di rilascio e in frenata. Quando si preme il pedale del freno, la decelerazione avviene innanzitutto ad opera del motore elettrico, il quale funge da alternatore. Se si necessita di una potenza frenante maggiore, intervengono anche i dischi freno a livello meccanico. Questa sovrapposizione tra il tradizionale impianto frenante meccanico e la potenza frenante assicurata dal motore elettrico in veste di alternatore aumenta l’efficienza, pur restando impercettibile. Inoltre, l’intelligente gestione della trazione della C 350 PLUG-IN HYBRID seleziona in background automaticamente la combinazione ideale di motore a combustione e motore elettrico. 
Impulsi per il guidatore 
Una novità è rappresentata dal cosiddetto acceleratore aptico della C 350 PLUG-IN HYBRID, che aiuta il guidatore a ridurre il consumo di carburante e, di conseguenza, anche le emissioni allo scarico. A questo scopo, l’acceleratore fornisce due informazioni: 
· se durante la guida elettrica in modalità E-Mode il guidatore percepisce nell’acceleratore un punto di resistenza, significa che ha richiamato la massima potenza elettrica disponibile. Se preme l’acceleratore oltre tale punto di resistenza, causa l’inserimento del motore a combustione. 
· Un doppio impulso segnala al guidatore nel sistema di assistenza ECO che sarebbe opportuno togliere il piede dal pedale dell’acceleratore per spegnere il motore a combustione e disaccoppiarlo dalla catena cinematica. Se il guidatore dà seguito a questo suggerimento, l’intelligente gestione della trazione della C 350 PLUG-IN HYBRID varia la fase di rilascio sulla base dei dati radar, dalla modalità «Sailing» a quella di rigenerazione. 
Programma di marcia personale 
La sofisticata tecnica della C 350 PLUG-IN HYBRID non richiede un’attenzione maggiore rispetto alla guida di una tradizionale vettura dotata di cambio automatico. Chi lo desidera, però, può anche intervenire manualmente e regolare in prima persona l’interazione dei due motori del sistema ibrido con l’ausilio di quattro modalità di esercizio e cinque programmi di marcia, comandabili da rispettivi selettori posti nella consolle centrale. L’impostazione in corso viene visualizzata al centro della strumentazione. La scelta di un determinato programma di marcia consente al guidatore di intervenire su funzioni essenziali che influiscono sull’esperienza di guida.
I programmi di marcia disponibili sono i seguenti.
· I Individual: impostazione personalizzata delle caratteristiche del programma di guida, tra cui:
· trazione
· assetto
· sterzo
· sistema di assistenza ECO
· climatizzazione
· S + Sport+: funzione Boost massima, cambi marcia molto sportivi; il motore a combustione è sempre attivato; taratura particolarmente rigida di molle e ammortizzatori.
· S Sport: funzione Boost ampliata, cambi marcia sportivi; il motore a combustione è sempre attivato; taratura rigida di molle e ammortizzatori.
· C Comfort: la funzione Boost e la rigenerazione sono ottimizzate per garantire il comfort e ridurre i consumi; la guida elettrica/l’arresto del motore sono possibili fino a 130 km/h; impostazioni standard orientate al comfort.
· E Economy: la funzione Boost è ottimizzata per ridurre i consumi; la rigenerazione è ridotta al minimo in favore della fase di rilascio. Sono possibili la guida esclusivamente elettrica e l’arresto del motore. Se è attiva la navigazione ed è selezionata la modalità di trazione ibrida, il sistema gestisce lo stato di carica della batteria ad alta tensione in base all’andamento del tragitto. Nelle città utilizza, se possibile, la modalità elettrica. Inoltre è attivo il sistema di assistenza ECO.
Il sistema di assistenza ECO attiva un’ulteriore funzione impiegando la tecnologia radar del sistema di avvertimento della distanza, disponibile di serie. Se il sistema radar identifica un veicolo antistante che procede lentamente, segnala al guidatore di togliere il piede dall’acceleratore emettendo un doppio impulso mediante l’acceleratore aptico. In questo modo la vettura modifica la decelerazione autonomamente con il motore elettrico, evitando frenate troppo frequenti soprattutto quando si procede in colonna.
Quattro modalità di esercizio disponibili
Oltre che mediante la selezione di un programma di guida, il guidatore della C 350 PLUG-IN HYBRID può intervenire anche azionando il selettore delle modalità di esercizio e influire sull’impiego del motore elettrico o di quello a combustione. Nei programmi di guida Eco e Comfort sono disponibili le seguenti modalità di esercizio.
· Hybrid: tutte le funzioni della tecnica ibrida, come trazione elettrica, Boost, rigenerazione, sono disponibili e vengono impiegate in modo da ottimizzare i consumi in funzione della situazione di marcia e del tragitto.
· E-Mode: prevede la guida esclusivamente elettrica, ad esempio in centro città o nel caso in cui la batteria abbia una carica sufficiente a coprire il tragitto rimanente. 
· E-Save: viene mantenuta la carica della batteria, ad esempio per poter viaggiare in un secondo momento in modalità elettrica in una zona a traffico limitato. Pertanto la trazione elettrica e la funzione Boost sono disponibili solo in misura limitata.
· Charge: serve a caricare la batteria con il motore a combustione durante la guida, ad esempio per avere a disposizione un maggior livello di carica della batteria per tratti di strada successivi. Il motore a combustione resta acceso e i consumi possono aumentare. La trazione elettrica non è possibile.
Nei programmi di guida S+ ed S è attivata la modalità «Hybrid». Nel programma di guida «Individual» la modalità di esercizio selezionabile dipende dall’impostazione effettuata per la trazione. 
Strategia di esercizio in funzione del percorso
La guida previdente è la strategia migliore per l’efficienza. Se il sistema conosce la destinazione esatta perché il guidatore ha inserito i dati necessari nel sistema di navigazione, le fasi di caricamento e scaricamento della batteria ad alta tensione della C 350 PLUG-IN HYBRID vengono gestite automaticamente per sfruttare al meglio l’energia lungo l’intero percorso. 
Un altro obiettivo fondamentale è arrivare nei centri abitati con la batteria il più possibile carica, per poter sfruttare al massimo l’efficienza della trazione elettrica nel traffico stop-and-go. 
Sospensioni pneumatiche e pre-climatizzazione di serie
La nuova C 350 PLUG-IN HYBRID offre i consueti equipaggiamenti già 
disponibili a bordo della Classe C e in più, per incrementare il comfort, mette a disposizione di serie le sospensioni pneumatiche AIRMATIC ed ampie soluzioni per la pre-climatizzazione. Grazie alla regolazione elettronica continua degli ammortizzatori anteriori e posteriori le sospensioni pneumatiche garantiscono un eccellente comfort di guida e di rotolamento anche a vettura carica, oltre che una regolazione del livello su entrambi gli assi. 
Grazie alla pre-climatizzazione, anch’essa di serie, è possibile impostare la temperatura desiderata nella vettura già prima della partenza, rinfrescando l’abitacolo in estate e riscaldandolo in inverno. La pre-climatizzazione può essere attivata impostando l’orario della partenza direttamente nella vettura o comodamente da casa via Internet all’indirizzo http://connect.mercedes.me, oppure direttamente premendo un tasto. Il processo è affidato al compressore a comando elettrico del climatizzatore o, per il riscaldamento ad aria calda della vettura, agli elementi termici elettrici. Inoltre, in presenza dei relativi equipaggiamenti, vengono attivati anche i sedili ventilati o riscaldati.
Dal sito http://connect.mercedes.me è possibile comandare non solo la pre-climatizzazione, ma anche la carica della batteria.  Allo stesso modo si può interrogare lo stato di carica della batteria ad alta tensione o l’autonomia elettrica. 
Due volti anche per la versione PLUG-IN HYBRID
La C 350 PLUG-IN HYBRID viene fornita nella versione per esterni AVANTGARDE, che ne sottolineano il carattere di vettura top sportiva. In alternativa e senza sovrapprezzo la Berlina e la Station Wagon sono disponibili anche nella versione per esterni EXCLUSIVE: con la mascherina del radiatore classica e la Stella sul cofano motore, la Classe C trasmette prestigio e lusso moderno. 
Negli interni i designer Mercedes si sono espressi su livelli che raramente si incontrano persino nelle vetture di categoria superiore. Ciò vale sia per la scelta accurata di materiali di alta classe, con la loro piacevole morbidezza al tatto, sia per la precisione e la finezza dei dettagli. Sopra la consolle attira l’attenzione un display centrale sospeso, collocato al centro. Con un touchpad si possono comandare in modo facile e intuitivo tutte le funzioni della head unit mediante il tocco delle dita. È inoltre disponibile un display head up che proietta le informazioni più importanti sul parabrezza nel campo visivo del guidatore. La C 350 PLUG-IN HYBRID è equipaggiata di serie con fari alogeni H7. Oltre ai fari di serie sono disponibili anche due varianti a LED a basso consumo: una versione statica e una versione dinamica con «Intelligent Light System con tecnica LED. 
Sistemi di assistenza alla guida per sicurezza e comfort superiori 
La Berlina e la Station Wagon della C 350 PLUG-IN HYBRID presentano gli stessi ricchi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida di tutti i modelli della Classe C. Sono disponibili di serie l’ATTENTION ASSIST, che avvisa il guidatore quando rileva i sintomi di stanchezza e disattenzione, e il COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, che protegge dalle collisioni già da una velocità di 7 km/h e, qualora il pericolo di collisione permanga e il guidatore non reagisca, è anche in grado di eseguire una frenata autonoma anche da una velocità di 200 km/h, riducendo la gravità degli impatti con veicoli che procedono più lentamente. Inoltre, sono disponibili a richiesta sistemi di assistenza alla guida nuovi o dotati di funzioni notevolmente ampliate, tratte dalla nuova Classe S e Classe E. 
Infotainment per esperienze coinvolgenti
Il moderno sistema multimediale della Classe C consente l’accesso a Internet già nella versione base, in presenza di un telefono cellulare Bluetooth® compatibile e abilitato alla trasmissione dei dati. In questo modo è possibile navigare liberamente in Internet a vettura ferma. Sempre di serie è disponibile a bordo una telefonia base che collega il cellulare alla vettura per mezzo di un’interfaccia Bluetooth® standardizzata.
Vasto know-how nelle vetture ibride ed elettriche
Nel 1982 Mercedes-Benz presenta, in simultanea con la 190 Mercedes-Benz divenuta in seguito la Classe C, il primo prototipo a trazione ibrida: a ricaricare la batteria provvede un motore boxer a due cilindri. Segue una lunga serie di vetture sperimentali, finché nel 2009 debutta a livello mondiale in Casa Mercedes-Benz la prima propulsione ibrida di serie con batteria agli ioni di litio. Per diversi anni la S 400 HYBRID resta la Berlina di lusso con motore a benzina dai consumi più bassi e l’auto ibrida di maggior successo nel segmento. Partendo dal cambio automatico 7G-TRONIC PLUS nasce la trasmissione ibrida di seconda generazione, che debutta nel 2012 a bordo della E 300 BlueTEC HYBRID, la prima ibrida diesel al mondo nel segmento di fascia alta. Combinando l’efficienza di un motore diesel con i vantaggi della trazione ibrida, Mercedes-Benz posa un’altra pietra miliare nell’evoluzione dell’automobile, portando il consumo di carburante nel segmento delle berline di categoria superiore nella fascia dei 4 litri di gasolio ogni 100 km.
Dopo la E 300 BlueTEC HYBRID, la S 400 HYBRID, la S 300 BlueTEC HYBRID, la C 300 BlueTEC HYBRID e la S 500 PLUG-IN HYBRID, l’ultimo modello ibrido di Mercedes-Benz è dunque la C 350 PLUG-IN HYBRID. Nei prossimi anni la strategia ibrida sarà incentrata sui modelli ibridi plug-in. Anche sul versante della trazione elettrica pura la Casa con la Stella è molto avanti. 
La gamma HYBRID ed Electric Drive di Mercedes Benz Cars.
2012: smart electric drive
2012: E 300 BlueTEC HYBRID
2013: SLS AMG Coupé Electric Drive
2013: S 400 HYBRID
2013: S 300 BlueTEC HYBRID
2014: C 300 BlueTEC HYBRID

2014: Classe B Electric Drive
2014: S 500 PLUG-IN HYBRID
2015: C 350 PLUG-IN HYBRID
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