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Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – un marchio Daimler
GLE 63 Coupé 4MATIC

La reinterpretazione della driving performance

Mercedes-AMG inaugura la stagione automobilistica 2015 presentando la nuova GLE 63 Coupé  che reinterpreta in modo affascinante il coupé a quattro porte soddisfa le più alte aspettative in fatto di performance, design e comfort. Il cuore della nuova GLE 63 Coupé è un V8 biturbo AMG da 5,5 litri che batte ancora più forte: oltre alla versione da 410 kW (557 CV) è disponibile il modello S da 430 kW (585 CV) d’impronta particolarmente sportiva. Anche l’assetto orientato alla sportività costituisce il presupposto perfetto per un’esperienza di guida dal forte dinamismo. GLE 63 Coupé è equipaggiata con assetto sportivo RIDE CONTROL AMG con stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM e sterzo diretto sportivo. La trazione integrale 4MATIC con ripartizione della forza spostata sull’asse posteriore e i programmi di marcia DYNAMIC SELECT promettono ciò che contraddistingue tutte le vetture AMG: la driving performance. 

Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH, ha dichiarato: “In questo segmento nuovo per Mercedes-AMG cogliamo un grosso potenziale. GLE 63 Coupé è il naturale proseguimento della nostra ambiziosa strategia di crescita, un progetto iniziato nel 1999 con la ML 55 AMG, il primo SUV ad elevate prestazioni, con cui abbiamo dato vita a un segmento completamente nuovo. GLE 63 Coupé sarà accolto con entusiasmo da chi ama i SUV orientati al dinamismo e si presenta come reinterpretazione della driving performance”. 

La sportività di un coupé, la forza di un SUV

La nuova GLE 63 Coupé coniuga la sportività di un coupé con la forza di un SUV. L’agilità elevata, il sound possente del motore e l’accelerazione tipica delle vetture sportive si combinano con la superiorità, l’enorme capacità di ripresa e la trazione perfetta. L’eccezionale posizione di seduta tipica di un SUV e la grande serenità derivante da una guida rilassata, combinate alla dinamica longitudinale e trasversale tipica di AMG e alla risposta diretta dei comandi, producono un’esperienza di guida intensa. La possibilità di sperimentare stili di guida molto diversi tra loro è garantita anche dai programmi di marcia DYNAMIC SELECT, che per la prima volta consentono di variare in modo estremamente ampio la dinamica di marcia. 

Mediante i cinque programmi di marcia Slippery, Individual, Comfort, Sport e Sport Plus, che il guidatore può selezionare con una manopola sulla consolle, si ottengono caratteristiche completamente diverse per la dinamica di marcia. Risposta del motore, strategia di innesto del cambio, soglie dell’ESP, servoassistenza o caratteristiche degli ammortizzatori: il sistema collega in rete tutti i sistemi di regolazione e genera in questo modo diversi scenari di guida. 

Motore V8 biturbo AMG da 5,5 litri: potente o super potente

Sotto il profilo delle motorizzazioni GLE 63 Coupé potrà contare su due potenti propulsori: il V8 biturbo AMG da 5,5 litri eroga una potenza massima di 410 kW (557 CV) e sviluppa una coppia di 700 Nm. Nel modello S i valori aumentano a 430 kW (585 CV) e 760 Nm. Questa differenza di potenza e coppia è il risultato dell’aumento della pressione di sovralimentazione massima. 

Qualsiasi versione si scelga, l’otto cilindri montato secondo la filosofia ‘one man, one engine’ si dimostra come sempre brillante: GLE 63 Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 e 4,2 secondi (modello S). Inoltre, il consumo di 11,9 litri per 100 chilometri (NEDC combinato; emissioni di CO2: 279 g/km) e la conformità alla norma antinquinamento Euro 6 dimostrano che per Mercedes‑AMG prestazioni elevate, efficienza ed ecocompatibilità possono assolutamente convivere in una stessa vettura. 


I modelli in sintesi
	
	GLE 63 Coupé 4MATIC 
Mercedes-AMG
	GLE 63 S Coupé 4MATIC 
Mercedes-AMG

	Cilindrata
	5.461 cm3
	5.461 cm3

	Potenza
	410 kW (557 CV) 
a 5.750 giri/min
	430 kW (585 CV) 
a 5.500 giri/min

	Coppia max.
	700 Nm 
a 1.750-5.500 giri/min
	760 Nm 
a 1.750-5.250 giri/min

	Consumo di carburante 
NEDC combinato
	11,9 l/100 km
	11,9 l/100 km

	Emissioni di CO2
	279 g/km
	279 g/km

	Classe di efficienza
	F
	F

	Accelerazione 
0-100 km/h 
	4,3 s
	4,2 s

	Velocità massima
	250 km/h*
	250 km/h*



* limitata elettronicamente
Come per i tipici modelli AMG, anche la nuova GLE 63 Coupé risulta immediatamente riconoscibile dal punto del sound. I Clienti possono accentuare ulteriormente il sound caratteristico del motore, poiché per entrambe le versioni di propulsore è disponibile a richiesta un impianto di scarico Performance, grazie al quale il V8 produce un suono ancora più emozionante, che fa vivere le prestazioni di marcia dinamiche con maggiore intensità.

Trasmissione: 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

Anche la trasmissione è stata realizzata su misura per questa vettura: a seconda del programma selezionato per il sistema di regolazione variabile della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT, il 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG si distingue per il comportamento estremamente agile e spontaneo da un lato, o funzionale e confortevole dall’altro, dimostrando la sua grande versatilità. Il nuovo cambio è in grado di garantire sia un’elevata velocità di innesto e perfetti passaggi tra i rapporti nella guida disinvolta, sia cambi marcia morbidi e appena percettibili nelle andature a velocità di crociera. 

Premendo il tasto M il guidatore può accentuare la sportività ed effettuare i cambi marcia utilizzando esclusivamente i comandi integrati al volante. Poiché in questa modalità il cambio automatico a sette rapporti non innesta più le marce automaticamente, né nel kick-down, né al raggiungimento del limite massimo del numero di giri, è possibile assaporare l’enorme capacità di ripresa nell’intera gamma di regime. Altri elementi interessanti per chi ama la guida dinamica sono la funzione di «doppietta automatica» nel passaggio alla marcia inferiore e il programma M temporaneo, che combina le prestazioni degli innesti manuali con i passaggi automatici alla marcia superiore o inferiore. In tal modo il guidatore può concentrarsi esclusivamente sull’appagante sensazione procurata dalle prestazioni di marcia. Se il guidatore ha innestato manualmente il rapporto superiore o inferiore mediante i comandi al volante, dopo un intervallo predefinito il cambio torna autonomamente nella modalità di innesto automatica. Il cambio automatico a sette rapporti dispone di un ammortizzatore torsionale a doppia turbina con pendolo centrifugo che opera in funzione del numero di giri: questa soluzione riduce le vibrazioni e aumenta il comfort per i passeggeri.

Trazione integrale 4MATIC con ripartizione della forza sbilanciata sull’asse posteriore

Con la trazione integrale permanente 4MATIC, Mercedes-AMG adotta un ripartitore di coppia indipendente che distribuisce la forza motrice per il 40% sull’avantreno e per il 60% sul retrotreno, garantendo così una maggiore agilità intorno all’asse verticale della vettura. Questo sistema comporta un piacere di guida ancora maggiore nella marcia veloce in curva. L’assetto sportivo RIDE CONTROL AMG con pacchetto AIRMATIC (che comprende sospensioni pneumatiche, montanti telescopici speciali, regolazione automatica del livello e sistema di sospensioni attive ADS Plus a regolazione continua e variabile) viene abbinato alla stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM. Questo sistema di serie prevede barre stabilizzatrici trasversali sull’asse anteriore e posteriore che riducono la tendenza al rollio della carrozzeria in curva. L’inclinazione laterale ridotta e l’eccellente inserimento in curva incrementano la dinamica trasversale e il piacere di guida. Al contempo il sistema migliora la stabilità di marcia e quindi la sicurezza soprattutto alle velocità più sostenute.

La stabilizzazione del rollio, gli ammortizzatori e le molle si adattano automaticamente alla situazione di guida specifica, offrendo sia un comfort di marcia ideale, sia la massima stabilità possibile. Il baricentro di regolazione degli ammortizzatori varia in funzione del programma di marcia selezionato per il DYNAMIC SELECT: nella modalità Sport Plus si punta alla massima dinamica trasversale possibile. Al contrario, il programma Comfort garantisce il massimo comfort di guida. Le sospensioni pneumatiche integrali si regolano in funzione della velocità, abbassando la carrozzeria a velocità sostenute per ridurre la resistenza aerodinamica e aumentare la stabilità di marcia. Per riconoscere le condizioni di marcia, il sistema si serve del sensore dell’angolo di sterzata, di quattro sensori di livello, di tre sensori della carrozzeria, della velocità di marcia e della posizione del freno e dell’acceleratore. Sulla base di questi segnali, la centralina di comando modula in modo continuo la forza di smorzamento necessaria su ciascuna ruota. 

Il sistema DYNAMIC SELECT modifica la dinamica di marcia con estrema rapidità

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]La perfetta interazione di tutti i sistemi garantisce un’esperienza di guida di assoluta imperturbabilità, indipendentemente dalle condizioni di guida e del fondo stradale. Ma non solo: il sistema DYNAMIC SELECT modifica la dinamica di marcia con estrema rapidità. GLE 63 Coupé adegua all’istante il suo temperamento in funzione del programma di marcia attivato. Nella modalità Comfort le soglie di regolazione dei sistemi di regolazione della dinamica di marcia ASR, dell’ESP® con sistema di assistenza per la dinamica in curva e del sistema di gestione elettronica della trazione integrale 4ETS sono improntate a una dinamica moderata e smorzata. Nelle modalità Sport e Sport Plus si ottiene una maggiore dinamica longitudinale e trasversale per un piacere di guida più intenso. Il programma di marcia Slippery è incentrato sulla migliore trazione possibile e sulla massima stabilità di marcia in condizioni sfavorevoli del fondo stradale. Chi invece sceglie il programma Individual ha la possibilità di impostare un set-up personalizzato in quanto a curva caratteristica del motore, strategia di innesto del cambio e taratura degli ammortizzatori.

Sterzo diretto sportivo specifico AMG e sistema frenante ad alte prestazioni

Dalla sinergia tra lo sterzo diretto sportivo specifico AMG, il volante Performance compatto, l’elastocinematica sull’asse anteriore e la barra stabilizzatrice più rigida sull’asse posteriore si ottiene un’eccellente maneggevolezza in tutte le condizioni di impiego. Grazie al rapporto di trasmissione variabile dello sterzo l’agilità viene incrementata notevolmente, mentre si mantiene la sicurezza di guida a velocità elevate. Il servosterzo varia in funzione della velocità e del programma del DYNAMIC SELECT e si adatta perfettamente alla situazione di guida. Spazi di frenata ridottissimi ed elevate proprietà anti-fading: sono questi i punti di forza dell’impianto frenante AMG ad elevate prestazioni, con dischi autoventilanti e forati su tutte le ruote, nel formato 390 x 36 millimetri (anteriori) e 345 x 26 millimetri (posteriori) e con pinze dei freni verniciate nella tonalità argento con scritta ‘AMG’. 

Design: deciso, estroverso, sicuro di sé e con l’A-Wing

GLE 63 Coupé Mercedes-AMG incarna in modo sapiente i principi consolidati del design Mercedes-Benz: sensualità e chiarezza. Il modello di punta con motore V8 prodotto ad Affalterbach riesce a trasferire con forza e carica emotiva il fascino del Motorsport nella vita quotidiana. Già a un primo sguardo non si può che notare la sicurezza di sé e la fierezza messe in mostra da questo nuovo Coupé a quattro porte dai grandi cerchi. 

Come primo SUV prodotto ad Affalterbach, GLE 63 Coupé adotta la filosofia di design AMG già riscontrata in molte altre vetture dalle prestazioni elevate, con il caratteristico A-Wing dello spoiler anteriore. Si riconosce così senza ombra di dubbio l’appartenenza del SUV-Coupé alla famiglia di modelli AMG. Le forme modellate vengono definite nella vista frontale dal cofano motore con i suoi due powerdome dinamici e dalla nuova griglia del radiatore, che in linea con lo stile AMG presenta una doppia lamella con superficie cromata color argento con scritta «AMG» integrata e una grande Stella Mercedes centrale. 
Il look deciso di GLE 63 Coupé è determinato anche dall’A-Wing: questo elemento di design tridimensionale dalla forma di «A» stilizzata, tipica di AMG, funge anche da deflettore per le tre aperture dell’aria di raffreddamento. L’A‑Wing è verniciato in tinta con la carrozzeria, mentre il relativo listello presenta una superficie cromata color argento. Sono soprattutto le due ampie aperture laterali per l’aria a caratterizzare il nuovo frontale, mentre i flic neri posizionati sopra assicurano un afflusso d’aria ideale ai moduli di raffreddamento. All’estremità inferiore della grembialatura anteriore, uno splitter frontale in tinta con la carrozzeria aiuta a ridurre la portanza. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano i fari LED High Performance tridimensionali.

I passaruota ampliati laterali rafforzano il look deciso

I passaruota ampliati neri riprendono il look deciso della vettura anche nella vista laterale. Dietro il passaruota la scritta ‘V8 BITURBO’ ricorda la potenza superiore del motore di GLE 63 Coupé. A richiesta, le pedane d’accesso illuminate in look alluminio con gommini antisdrucciolo conferiscono alla vettura un aspetto ancora più incisivo. Gli imponenti cerchi in lega AMG a 10 razze da 53,3 cm (21") con pneumatici di dimensioni 285/45 R 21 (anteriori) e 325/40 R 21 (posteriori) accentuano il carattere estroverso. La coda della vettura richiama chiaramente il design della Classe S Coupé: con i sottili gruppi ottici posteriori dal design tridimensionale, l’ampia modanatura cromata posta al di sopra e la Stella Mercedes in posizione ben visibile, GLE 63 Coupé appare molto sportivo. Mercedes-AMG rafforza la dinamica estetica con alcuni elementi di design specifici: lo spoilerino applicato sul cofano bagagliaio migliora ulteriormente la stabilità di marcia alle velocità sostenute, mentre le aperture laterali per l’aria di raffreddamento nella grembialatura posteriore, di valenza anche estetica, migliorano il valore di Cx. 

Nella grembialatura posteriore AMG il diffusore ad alette e i doppi terminali cromati e integrati dell’impianto di scarico sportivo conferiscono un tocco di dinamismo. La forma del listello con superficie cromata color argento richiama l’A-Wing dello spoiler anteriore. A seguito della nuova nomenclatura, a sinistra accanto alla Stella Mercedes è riportata firma ‘ AMG’, a destra la sigla del modello GLE 63.

Differenziazione degli esterni: GLE 63 S Coupé diventa ancora più imponente

 L’A-Wing è verniciato in nero lucido e, abbinato al listello con superficie cromata color argento e ai flic neri, questo look conferisce ancora più sportività alla vettura. I cerchi in lega AMG a razze incrociate da 55,9 cm (22"), verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, garantiscono al modello S un aspetto ancora più imponente. Per la migliore trazione possibile sono montati pneumatici di dimensioni 285/40 R 22 (anteriori) e 325/35 R 22 (posteriori) su cerchi in lega. Il GLE 63 S Coupé si riconosce dalle pinze freni verniciate in rosso, oltre che dalla speciale ‘S’ applicata alla sigla GLE 63.

Interni pregiati: equipaggiamenti ed elementi di design esclusivi

Come gli esterni, anche gli interni di GLE 63 Coupé presentano molti equipaggiamenti ed elementi di design esclusivi. I materiali pregiati, la precisione assoluta e l’eleganza prestigiosa concorrono al fascino tipico di AMG. Gli inserti in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale costituiscono dettagli di pregio. Grazie all’imbottitura specifica con profili accentuati e sostegni laterali più alti, i sedili anteriori sportivi offrono un eccellente supporto laterale. La pelle Nappa traforata, la speciale grafica dei sedili con cuciture decorative e targhetta AMG offrono esclusività al tatto e alla vista. Il volante Performance a tre razze con corona appiattita nella parte inferiore in pelle Nappa nera e impugnatura traforata consente una guida sportiva. I comandi del cambio in alluminio color argento, integrati al volante con scritte ‘UP’ e ‘DOWN’ e dotati di un punto di resistenza esatto, invitano agli innesti manuali. La plancia portastrumenti è realizzata in pelle ecologica ARTICO nera. Il display centrale parzialmente integrato visualizza i singoli programmi di marcia del DYNAMIC SELECT con grafiche animate. Nella consolle centrale si trova il COMAND Controller con il touchpad posto in posizione ergonomica; accanto a destra si trova la manopola del DYNAMIC SELECT per selezionare i diversi programmi di marcia. Al di sopra si trova il tasto M per il programma di innesto manuale delle marce. 

Strumentazione con accattivante design AMG

Due grandi strumenti circolari con cornice dalla superficie cromata color argento e il display centrale multifunzione da 11,4 cm (4,4") forniscono al guidatore informazioni esaurienti. Anche i quadranti sportivi in carbon look con scala tachimetrica fino a 320 km/h e lancette rosse fanno parte della tipica dotazione AMG, così come il menu principale con RACETIMER, indicatore della marcia manuale innestata e schermata iniziale AMG. L’infotainment è affidato all’impianto Audio 20 CD con otto altoparlanti e al modulo di comunicazione Remote Online per l’utilizzo dei servizi Mercedes connect me in Europa (disponibilità a seconda dei Paesi). 

Anche negli interni il modello S è ancora più esclusivo

GLE 63 S Coupé Mercedes-AMG con potenza maggiorata offre un valore aggiunto anche negli interni. Per garantire un contatto ancora più intenso con la vettura, l’impugnatura del volante Performance è rivestita in microfibra DINAMICA. Il carattere sportivo domina anche il campo visivo del guidatore: la strumentazione si presenta con un look ancora più pregiato, con una scala dettagliata rossa attorno al tachimetro e al contagiri e con una fascia decorativa grigia. I passeggeri prendono posto su sedili rivestiti con elegante pelle Nappa Exclusive. Lo stemma AMG sui poggiatesta conferisce agli interni una nota particolare ed esclusiva. In presenza di allestimenti interni neri vengono abbinate cinture di sicurezza e cuciture decorative a contrasto in grigio. 

Alcuni degli allestimenti di serie di GLE 63 Coupé.

· ADAPTIVE BRAKE
· ATTENTION ASSIST
· COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
· Portellone posteriore EASY-PACK
· Funzione ECO start/stop
· Soglie d’ingresso in acciaio legato spazzolato con scritta «AMG»
· Tappetini con scritta «AMG»
· Intelligent Light System con tecnica LED
· Sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX nei sedili posteriori
· Sistema PRE-SAFE®
· Controllo della pressione pneumatici
· Telecamera per la retromarcia assistita
· sistema di assistenza in presenza di vento laterale
· Sedili anteriori riscaldabili
· Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo
· Sedili anteriori regolabili elettricamente
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