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La famiglia GLE firmata Mercedes-AMG
 
Driving Performance su qualsiasi terreno

Mercedes-AMG prosegue la strategia dei SUV ad alte prestazioni: il marchio di vetture sportive e performance brand di Mercedes-Benz permette, così, di vivere in prima persona la Driving Performance, su strada e in off road. Sono ai nastri di partenza cinque nuovi modelli GLE equipaggiati con potenti motori biturbo V6 e V8. Nel 1999, con ML 55 AMG, Mercedes-AMG ha inaugurato il segmento dei SUV ad alte prestazioni, che ha poi ampliato negli anni successivi. 

Con i cinque nuovi modelli GLE la Driving Performance, brand mission di AMG, e le caratteristiche peculiari delle sue vetture diventano accessibili a un target ancora più ampio. Sono nove i SUV che attualmente possono fregiarsi del logo della Casa di Affalterbach: Mercedes-AMG propone così la gamma di SUV ad alte prestazioni più ampia del mercato. 

I modelli in sintesi

	Modello 
	Motore
	Potenza
	Coppia max.
	0-100 km/h

	GLA 45
	turbo 4 cil. in linea 
	265 kW (360 CV)
	450 Nm
	4,8 s

	GLE 450 Coupé
	V6 biturbo
	270 kW (367 CV)
	520 Nm
	5,7 s

	GLE 63 Coupé
	V8 biturbo
	410 kW (557 CV)
	700 Nm
	4,3 s

	GLE 63 S Coupé
	V8 biturbo
	430 kW (585 CV)
	760 Nm
	4,2 s

	GLE 63 
	V8 biturbo
	410 kW (557 CV)
	700 Nm
	4,3 s

	GLE 63 S
	V8 biturbo
	430 kW (585 CV)
	760 Nm
	4,2 s

	GL 63
	V8 biturbo
	410 kW (557 CV)
	760 Nm
	4,9 s

	G 63 
	V8 biturbo
	420 kW (571 CV)
	760 Nm
	5,4 s

	G 65
	V12 biturbo
	463 kW (630 CV)
	1000 Nm
	5,3 s



Le cinque nuove versioni di GLE Coupé verranno lanciate a luglio 2015. Mercedes-AMG GLE 63 sarà disponibile presso le filiali e i concessionari Mercedes-Benz da settembre 2015.

Le dichiarazioni del management di Mercedes-AMG 

L’inventore dei SUV ad alte prestazioni 

“Mercedes-AMG che ha inventato i SUV ad alte prestazioni, aggiunge nuova carne al fuoco e con cinque nuove varianti di GLE lancia la fase successiva dell’offensiva di modelli. Con nove SUV, la Driving Performance è assicurata su qualsiasi terreno.” 
Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Mercedes-AMG GmbH

“Che adottino un motore biturbo V6 o V8, i nuovi modelli GLE di Affalterbach sono caratterizzati dalla dinamica longitudinale e trasversale tipica dei modelli AMG e dalla reazione immediata ai comandi. La sensazione al volante è particolarmente emozionante e coinvolgente. I cinque programmi DYNAMIC SELECT, studiati specificamente per i modelli AMG, consentono di variare la dinamica di marcia in un range di possibilità finora inedito.”
Christian Enderle, Responsabile del reparto Sviluppo motore e catena cinematica di Mercedes-AMG GmbH

“I nuovi modelli GLE firmati Mercedes-AMG conciliano sensualità e linearità. Soprattutto GLE Coupé riesce a portare nella vita di tutti i giorni il fascino prorompente delle competizioni automobilistiche. Evoluzione della fortunata ML 63 AMG, GLE 63 affascina sia per l’esclusività, che per l’energica sportività. Il design accentua la carica innovativa del brand AMG ed è esempio della prestigiosa storia dell’automobilismo sportivo.”
Volker Hellwig, Responsabile Design di Mercedes-AMG GmbH 


Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupé

Motore
	Numero/disposizione cilindri
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2.996

	Alesaggio x corsa
	mm
	88,0 x 82,1

	Potenza nominale 
	kW/CV
	270 (367) a 5.500-6.000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	520 a 1.800-4.000 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,5 : 1

	Preparazione della miscela

	
	Iniezione diretta di benzina comandata da microprocessore, sovralimentazione biturbo 


Trasmissione
	Cambio
	
	Cambio automatico 9G-TRONIC 

	Trazione



Ripartizione della coppia ant./post.
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ASR, sistema di assistenza per la dinamica in curva ESP® , 4ETS, sistema di regolazione della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT con quattro programmi di marcia specifici e un programma individuale 
40 : 60

	al ponte
	i=
	3,69

	Spaziatura dei rapporti, i=









	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4 marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
8a marcia
9a marcia
retromarcia
	5,50
3,33
2,32
1,66
1,21
1,00
0,87
0,72
0,60
- 4,93


Assetto
	Avantreno 
	
	Asse a doppi bracci trasversali, controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale

	Retrotreno 
	
	Asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale;
come optional stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM per asse anteriore e posteriore

	Sospensioni
	
	Sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione del livello, sistema di sospensioni attive ADS PLUS a regolazione continua

	Impianto frenante
	
	Freni idraulici a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti e forati, freno di stazionamento elettrico, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS, a richiesta BAS PLUS con sistema di assistenza agli incroci, DISTRONIC PLUS, sistema frenante PRE-SAFE© 

	Sterzo
	
	Sterzo diretto sportivo elettromeccanico

	Cerchi
	
	anteriori 10 x 21, posteriori 11 x 21 

	Pneumatici
	
	anteriori 275/45 R 21, posteriori 315/40 R 21  




Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.915

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.656 / 1.675

	Lunghezza compl.
	mm
	4.891

	Larghezza compl.
	mm
	2.003

	Altezza compl.
	mm
	1.719

	Diametro di volta
	m
	11,8

	Sbalzo anteriore/posteriore
	mm
	897 / 1.088

	Volume bagagliaio min/max.*
	l
	650 / 1.720

	Peso in ordine di marcia secondo CE**
	kg
	2.220

	Carico utile secondo CE**
	kg
	660

	Massa complessiva
	Kg
	2.880

	Carico rimorchiabile 
                        non frenato 
                        frenato
	kg
kg
	750
3.500

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	93/12


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	5,7

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo di carburante 
NEDC combinato
CO2
Classe di efficienza
	
l/100 km
g/km

	 
9,4-8,9
219-209
C



*secondo il metodo di misurazione VDA; ** serbatoio pieno al 90%, senza guidatore né bagagli; 
*** serbatoio pieno al 90%, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg)



Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé 

Motore
	Numero/disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	5.461

	Alesaggio x corsa
	mm
	98,0 x 90,5

	Potenza nominale 
	kW/CV
	410 (557) a 5.750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	700 a 1.750-5.500 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta di benzina comandata da microprocessore, sovralimentazione biturbo 



Trasmissione
	Cambio
	
	7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

	Trazione



Ripartizione della coppia ant./post.
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ASR, sistema di assistenza per la dinamica in curva ESP® , 4ETS, sistema di regolazione della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT con quattro programmi di marcia specifici e un programma individuale 
40 : 60

	al ponte
	i=
	3,69

	Spaziatura dei rapporti, i=







	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4 marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
1a retromarcia
2a retromarcia
	4,38
2,86
1,92
1,37
1,00
0,82
0,73
- 3,42
- 2,23


Assetto
	Avantreno 
	
	Asse a doppi bracci trasversali, controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM  

	Retrotreno 
	
	Asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM 

	Sospensioni
	
	Sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione del livello, sistema di sospensioni attive ADS PLUS a regolazione continua

	Impianto frenante
	
	Freni idraulici a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti e forati, freno di stazionamento elettrico, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS

	Sterzo
	
	Sterzo diretto sportivo elettromeccanico

	Cerchi
	
	anteriori 10 x 21, posteriori 11,5 x 21

	Pneumatici
	
	anteriori 285/45 R 21, posteriori 325/40 R 21  




Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.915

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.657 / 1.704

	Lunghezza compl.
	mm
	4.918

	Larghezza compl.
	mm
	2.003

	Altezza compl.
	mm
	1.720

	Diametro di volta
	m
	11,8

	Sbalzo anteriore/posteriore
	mm
	910 / 1.093

	Volume bagagliaio min/max.*
	l
	650 / 1.720

	Peso in ordine di marcia secondo CE**
	kg
	2.275

	Peso in ordine di marcia secondo CE***
	kg
	2.350

	Massa complessiva
	Kg
	3.050

	Carico rimorchiabile non frenato 
                                 frenato
	kg
kg
	750
3.500

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	93/14


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	4,3

	Velocità massima****
	km/h
	250

	Consumo di carburante 
NEDC combinato
CO2
Classe di efficienza
	
l/100 km
g/km

	 
11,9
278
F



*secondo il metodo di misurazione VDA; ** serbatoio pieno al 90%, senza guidatore né bagagli; *** serbatoio pieno al 90%, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg); **** limitata elettronicamente, a richiesta aumento della Vmax a 280 km/h solo in combinazione con l’AMG Driver’s Package.


Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé

Motore
	Numero/disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	5.461

	Alesaggio x corsa
	mm
	98,0 x 90,5

	Potenza nominale 
	kW/CV
	430 (585) a 5.500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	760 a 1.750-5.250 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta di benzina comandata da microprocessore, sovralimentazione biturbo 


Trasmissione
	Cambio
	
	7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

	Trazione



Ripartizione della coppia ant./post.
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ASR, sistema di assistenza per la dinamica in curva ESP® , 4ETS, sistema di regolazione della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT con quattro programmi di marcia specifici e un programma individuale 
40 : 60

	al ponte
	i=
	3,69

	Spaziatura dei rapporti, i=







	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4 marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
1a retromarcia
2a retromarcia
	4,38
2,86
1,92
1,37
1,00
0,82
0,73
- 3,42
- 2,23


Assetto
	Avantreno 
	
	Asse a doppi bracci trasversali, controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM  

	Retrotreno 
	
	Asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM 

	Sospensioni
	
	Sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione del livello, sistema di sospensioni attive ADS PLUS a regolazione continua

	Impianto frenante
	
	Freni idraulici a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti e forati, freno di stazionamento elettrico, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS

	Sterzo
	
	Sterzo diretto sportivo elettromeccanico

	Cerchi
	
	anteriori 10 x 22, posteriori 11,5 x 22

	Pneumatici
	
	anteriori 285/40 R 22, posteriori 325/35 R 22  


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.915

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.657 / 1.705

	Lunghezza compl.
	mm
	4.918

	Larghezza compl.
	mm
	2.003

	Altezza compl.
	mm
	1.718

	Diametro di volta
	m
	11,8

	Sbalzo anteriore/posteriore
	mm
	910 / 1.093

	Volume bagagliaio min/max.*
	l
	650 / 1.720

	Peso in ordine di marcia secondo CE**
	kg
	2.275

	Peso in ordine di marcia secondo CE***
	kg
	2.350

	Massa complessiva
	Kg
	3.050

	Carico rimorchiabile non frenato 
                                 frenato
	kg
kg
	750
3.500

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	93/14


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	4,2

	Velocità massima****
	km/h
	250

	Consumo di carburante 
NEDC combinato
CO2
Classe di efficienza
	
l/100 km
g/km

	 
11,9
278
F



**secondo il metodo di misurazione VDA; ** serbatoio pieno al 90%, senza guidatore né bagagli; *** serbatoio pieno al 90%, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg); **** limitata elettronicamente, a richiesta aumento della Vmax a 280 km/h solo in combinazione con l’AMG Driver’s Package.


Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC

Motore
	Numero/disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	5.461

	Alesaggio x corsa
	mm
	98,0 x 90,5

	Potenza nominale 
	kW/CV
	410 (557) a 5.750 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	700 a 1.750-5.500 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta di benzina comandata da microprocessore, sovralimentazione biturbo 


Trasmissione
	Cambio
	
	7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

	Trazione



Ripartizione della coppia ant./post.
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ASR, sistema di assistenza per la dinamica in curva ESP® , 4ETS, sistema di regolazione della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT con quattro programmi di marcia specifici e un programma individuale 
40 : 60

	al ponte
	i=
	3,47

	Spaziatura dei rapporti, i=







	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4 marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
1a retromarcia
2a retromarcia
	4,38
2,86
1,92
1,37
1,00
0,82
0,73
- 3,42
- 2,23


Assetto
	Avantreno 
	
	Asse a doppi bracci trasversali, controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM  

	Retrotreno 
	
	Asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM 

	Sospensioni
	
	Sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione del livello, sistema di sospensioni attive ADS PLUS a regolazione continua

	Impianto frenante
	
	Freni idraulici a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti e forati, freno di stazionamento elettrico, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS

	Sterzo
	
	Sterzo diretto sportivo elettromeccanico

	Cerchi
	
	anteriori 9 x 20, posteriori 9 x 20

	Pneumatici
	
	anteriori 265/45 R 20, posteriori 265/45 R 20  


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.915

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.705 / 1.725

	Lunghezza compl.
	mm
	4.852

	Larghezza compl.
	mm
	1.971

	Altezza compl.
	mm
	1.762

	Diametro di volta
	m
	11,8

	Sbalzo anteriore/posteriore
	mm
	910 / 1.027

	Volume bagagliaio min/max.*
	l
	690 / 2.010

	Peso in ordine di marcia secondo CE**
	kg
	2.270

	Peso in ordine di marcia secondo CE***
	kg
	2.345

	Massa complessiva
	kg
	3.050

	Carico rimorchiabile non frenato 
                                 frenato
	kg
kg
	750
3.050

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	93/14


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	4,3

	Velocità massima****
	km/h
	250

	Consumo di carburante 
NEDC combinato
CO2
Classe di efficienza
	
l/100 km
g/km

	 
11,8
276
F



**secondo il metodo di misurazione VDA; ** serbatoio pieno al 90%, senza guidatore né bagagli; *** serbatoio pieno al 90%, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg); **** limitata elettronicamente; a richiesta aumento della Vmax a 280 km/h solo in combinazione con l’AMG Driver’s Package


Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC

Motore
	Numero/disposizione cilindri
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	5.461

	Alesaggio x corsa
	mm
	98,0 x 90,5

	Potenza nominale 
	kW/CV
	430 (585) a 5.500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	760 a 1.750-5.250 giri/min

	Rapporto di compressione 
	
	10,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione diretta di benzina comandata da microprocessore, sovralimentazione biturbo 


Trasmissione
	Cambio
	
	7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

	Trazione



Ripartizione della coppia ant./post.
	
	Trazione integrale permanente 4MATIC, ASR, sistema di assistenza per la dinamica in curva ESP® , 4ETS, sistema di regolazione della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT con quattro programmi di marcia specifici e un programma individuale 
40 : 60

	al ponte
	i=
	3,47

	Spaziatura dei rapporti, i=







	1a marcia
2a marcia
3a marcia
4 marcia
5a marcia
6a marcia
7a marcia
1a retromarcia
2a retromarcia
	4,38
2,86
1,92
1,37
1,00
0,82
0,73
- 3,42
- 2,23


Assetto
	Avantreno 
	
	Asse a doppi bracci trasversali, controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM  

	Retrotreno 
	
	Asse a bracci multipli, anti-squat e controllo anti-dive, barra stabilizzatrice trasversale, stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM 

	Sospensioni
	
	Sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione del livello, sistema di sospensioni attive ADS PLUS a regolazione continua

	Impianto frenante
	
	Freni idraulici a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro maestro a stadi, dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti e forati, freno di stazionamento elettrico, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS

	Sterzo
	
	Sterzo diretto sportivo elettromeccanico

	Cerchi
	
	anteriori 10 x 21, posteriori 10 x 21

	Pneumatici
	
	anteriori 295/35 R 21, posteriori 295/35 R 21  


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2.915

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.675 / 1.695

	Lunghezza compl.
	mm
	4.852

	Larghezza compl.
	mm
	1.971

	Altezza compl.
	mm
	1.760

	Sbalzo anteriore/posteriore
	mm
	910 / 1.027

	Diametro di volta
	m
	11,8

	Volume bagagliaio min/max.*
	l
	690 / 2.010

	Peso in ordine di marcia secondo CE**
	kg
	2.270

	Peso in ordine di marcia secondo CE***
	kg
	2.345

	Massa complessiva
	Kg
	3.050

	Carico rimorchiabile non frenato 
                                 frenato
	kg
kg
	750
3.050

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	93/14


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	4,2

	Velocità massima****
	km/h
	250

	Consumo di carburante 
NEDC combinato
CO2
Classe di efficienza
	
l/100 km
g/km

	 
11,8
276
F



**secondo il metodo di misurazione VDA; ** serbatoio pieno al 90%, senza guidatore né bagagli; *** serbatoio pieno al 90%, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg); **** limitata elettronicamente; a richiesta aumento della Vmax a 280 km/h solo in combinazione con l’AMG Driver’s Package


Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupé

La porta di accesso al mondo dei SUV high performance della Stella

Driving Performance irresistibile e coinvolgimento emotivo tipico del marchio: questa la sostanza del nuovo Mercedes-Benz GLE 450 AMG Coupé. GLE 450 AMG Coupé è sinonimo di massima potenza, dinamica di marcia autentica e DNA AMG. I nuovi modelli sportivi AMG, come la C 450 AMG e il GLE 450 AMG, rappresentano una nuova porta di accesso al mondo AMG e vantano, infatti, una maggiore potenza motore, trazione integrale di serie, componenti speciali del telaio e impianti frenanti derivati dai modelli AMG classici, rispettando così la mission del performance brand. Grazie al nuovo V6 biturbo di 3 litri di cilindrata, che vanta 270 kW (367 CV) di potenza e 520 Nm di coppia massima, le prestazioni del GLE 450 AMG sono assolutamente sportive, come dimostra la straordinaria accelerazione: da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. 

Il nuovo V6 biturbo è basato sulla gamma di motori BlueDIRECT di Mercedes-Benz. Nell’ambito di un perfezionamento che ha riguardato anche l’adeguamento della pressione di sovralimentazione, gli ingegneri AMG ne hanno incrementato la potenza e la coppia. 

Tramite cinque programmi di marcia INDIVIDUAL, COMFORT, SLIPPERY, SPORT e SPORT+, che il guidatore può selezionare con una manopola sulla consolle, il sistema di gestione della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT consente di avere caratteristiche completamente diverse. Il DYNAMIC SELECT collega tra loro tutti i sistemi di regolazione e genera in questo modo diversi parametri di guida. SPORT+, il quinto programma di marcia di ispirazione spiccatamente sportiva, è esclusivo appannaggio dei modelli AMG. Come svela il loro nome, i programmi SPORT’ e SPORT+ fanno del GLE 450 AMG una vettura dinamica e sportiva con una dinamica longitudinale e trasversale. L’impostazione COMFORT predilige invece una guida rilassata e pacata e punta alla massima efficienza possibile. La modalità SLIPPERY ottimizza il comportamento di marcia in presenza di bassi valori di aderenza, ad esempio su fondo stradale innevato o ghiacciato. A ciò si aggiunge, per tutte le motorizzazioni, il programma INDIVIDUAL, che offre la possibilità di programmare e memorizzare le proprie preferenze personali entro i limiti imposti dalle varie strategie di regolazione.
I dati in sintesi: 

	
	Mercedes-Benz
GLE 450 AMG 4MATIC Coupé

	Cilindrata
	2.996

	Alesaggio x corsa
	88,0 x 82,1

	Potenza
	270 kW (367 CV)
bei 5.500-6.000 giri/min

	Coppia max.
	520 Nm 
a 1.800-4.000 giri/min

	Potenza specifica
	90,1 kW (122,6 CV)

	Consumo combinato 
NEDC 
	8,9 l/100 km*

	Emissioni di CO2
	209 g/km

	Classe di efficienza
	C

	Norma sui gas di scarico
	Euro 6

	Accelerazione 
0-100 km/h 
	5,7 s

	Velocità massima
	250 km/h


* Dati riferiti all’equipaggiamento di serie


Visualizzazioni nello schermo COMAND

A bordo di GLE 450 AMG il sistema DYNAMIC SELECT non modula soltanto elementi fondamentali (hard skills), quali l’assetto, lo sterzo o la catena cinematica, ma provvede a rendere ancora più intensa l’esperienza emotiva fornita dal programma di marcia selezionato modificando anche diversi elementi collaterali, come il sound del motore, la strumentazione o le luci di marcia dinamiche (soft skills). A seconda del programma di marcia selezionato le diverse visualizzazioni sullo schermo del COMAND e sul cruscotto cambiano stile. Inoltre, la funzione fari attivi dei LED High Performance reagisce in modo più spontaneo e il sound del motore padroneggia l’intera scala di toni, passando da tonalità prettamente sportive a tonalità più pacate.

Se si sceglie la modalità COMFORT, le visualizzazioni passano in secondo piano, mentre gli strumenti indicatori, come il contagiri, reagiscono al pari del motore con estrema naturalezza ai comandi impartiti dal guidatore. Insieme a una gestione della catena cinematica e dell’assetto votata al comfort si viene a creare una guida molto equilibrata ed equiparabile a quella di una berlina. Il sound del motore si riduce ad un timbro piacevole; nell’abitacolo la risposta del fondo stradale e i rumori esterni risultano attutiti.

Completamente diversa è l’esperienza offerta dalla modalità SPORT+. Il carattere della vettura si trasforma istantaneamente, i cambi marcia del 9G-TRONIC vengono sottolineati acusticamente, soprattutto nel passaggio alla marcia inferiore con la funzione di doppietta automatica, gli innesti sono più brillanti e veloci e gli strumenti del cruscotto reagiscono in modo più brillante e scattante. Il grande display centrale visualizza le accelerazioni longitudinali e trasversali, il livello della vettura e l’angolo di sterzata con una grafica fotorealistica molto simile a quella delle vetture da gara. A ciò si aggiunge il ruggito del motore, che sottolinea anche acusticamente il carattere sportivo di questo programma di marcia. Ogni cambio marcia avviene in modo estremamente coinvolgente, come è tipico dei modelli AMG: un’esclusione parziale dei cilindri durante i cambi marcia grazie all’interruzione temporanea, ma ben definita, dell’accensione e dell’iniezione a pieno carico rende più rapidi i processi di innesto, come viene sottolineato anche dall’acustica. A ciò si aggiungono la funzione coinvolgente della doppietta automatica nel passaggio alla marcia inferiore e un borbottio allo scarico avvertito in fase di rilascio. Com’è tipico dei modelli AMG, anche per il GLE 450 è stato sviluppato uno speciale impianto di scarico sportivo. Non ci sono dubbi: il GLE 450 AMG Coupé è una vera e propria auto sportiva, che regala emozioni avvincenti.

Dinamismo accentuato intorno all’asse verticale della vettura

Il guidatore se ne rende conto anche per la maggiore imbardata in curva. L’elevata agilità e dinamicità intorno all’asse verticale della vettura sono legate a una particolarità di AMG: la coppia motrice della trazione integrale permanente 4MATIC non viene distribuita in modo equilibrato, ma più sul retrotreno (40:60). In particolar modo nei programmi di marcia SPORT e SPORT+ del DYNAMIC SELECT l’agilità longitudinale e la dinamica trasversale raggiungono livelli superiori alla media, grazie soprattutto alla perfetta interazione con il sistema di regolazione della dinamica di marcia ASR, l’assistenza per la dinamica in curva ESP®, la gestione elettronica della trazione integrale 4ETS e la regolazione dei freni ADAPTIVE BRAKE. 

Design degli esterni spiccatamente sportivo 

L’equipaggiamento di serie del GLE 450 AMG affascina fin da subito: lo speciale kit aerodinamico AMG comprende spoiler anteriore e grembialatura posteriore specifici, uno spoilerino in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega AMG da 53,3 cm (21’’) a 5 doppie razze con pneumatici 275/45 R 21 (anteriori) e 315/40 R 21 (posteriori). A richiesta sono disponibili cerchi in lega AMG a 5 razze da 55,9 cm (22’’), anche con pneumatici misti. In questo caso i grandissimi pneumatici 285/40 R 22 (anteriori) e 325/35 R 22 (posteriori) garantiscono valori di trazione massimi. 
Fa parte della dotazione di serie il pacchetto AIRMATIC, che comprende sospensioni pneumatiche, sistema di sospensioni attive a regolazione continua (ADS Plus) e regolazione automatica del livello. In modalità SPORT la carrozzeria si abbassa di 15 millimetri, in modalità SPORT+ di altri dieci millimetri. Volendo, è possibile accentuare ulteriormente la sportività con l’ACTIVE CURVE SYSTEM: la stabilizzazione attiva del rollio riduce l’angolo di rollio nelle curve affrontate ad alta velocità – il risultato è una sensazione di maggiore dinamica trasversale e di maggiore divertimento al volante. Inoltre aumentano stabilità e sicurezza soprattutto ad alte velocità – garanzia dell’inimitabile sensazione che solo le vetture AMG sanno suscitare.

Elementi degli interni tipici AMG

Gli interni di GLE 450 AMG presentano sedili sportivi, volante sportivo in pelle Nappa nera a 3 razze, inserti in alluminio chiaro con rifiniture longitudinali e pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo. Per quanto riguarda la strumentazione, gli strumenti circolari sportivi con scala tachimetrica che arriva a 280 km/h promettono dinamismo puro già da fermi. A richiesta l’abitacolo può essere arricchito con inserti AMG in carbonio/nero Pianoforte. 


Fanno parte della dotazione di serie di GLE 450 AMG 4MATIC Coupé: 
· ADAPTIVE BRAKE
· ATTENTION ASSIST
· COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
· portellone EASY-PACK
· funzione ECO start/stop
· Intelligent Light System con tecnica LED
· sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX nei sedili posteriori
· sistema PRE-SAFE®
· controllo della pressione pneumatici
· telecamera per la retromarcia assistita
· sistema di assistenza in presenza di vento laterale
· sedili anteriori regolabili elettricamente
Alcuni equipaggiamenti a richiesta: 
· interni AMG Line
· Sound System Surround High-End BeoSound AMG di Bang & Olufsen
· COMAND Online
· DISTRONIC PLUS
· interni EXCLUSIVE 
· pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus
· Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7®
· pacchetto Night
· sedili climatizzati anteriori


Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé 

Potente, dinamico, esclusivo

Il nuovo Mercedes-AMG GLE 63 Coupé, che reinterpreta in modo accattivante il coupé a quattro porte, soddisfa le più alte aspettative in materia di prestazioni, design e comfort. Il cuore del Mercedes-AMG GLE 63 Coupé, il V8 biturbo AMG da 5,5 litri, batte ancora più velocemente: oltre alla variante da 410 kW (557 CV) è disponibile anche la variante particolarmente sportiva da 430 kW (585 CV) per la versione S. Anche l’assetto più sportivo costituisce il presupposto perfetto per un’esperienza di guida molto dinamica. Questo SUV-Coupé ad alte prestazioni è dotato di assetto sportivo RIDE CONTROL AMG con stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM e sterzo diretto sportivo. La trazione integrale 4MATIC Performance AMG con maggiore ripartizione della coppia sul retrotreno e i programmi di marcia DYNAMIC SELECT permettono di sperimentare la Driving Performance. 

Il nuovo GLE 63 Coupé coniuga la sportività di un coupé con la forza di un SUV. La grande agilità, le sonorità decise del motore e l’accelerazione tipica delle vetture sportive si combinano con la maestosità, l’enorme capacità di ripresa e la trazione perfetta. GLE 63 Coupé offre l’eccezionale posizione di seduta tipica dei SUV, grande silenziosità ad andature rilassate, la dinamica longitudinale e trasversale tipiche di AMG e la risposta diretta ai comandi. Anche i programmi di marcia DYNAMIC SELECT, che per la prima volta consentono di variare in modo estremamente ampio la dinamica di marcia, permettono di sperimentare stili di guida molto diversi tra loro.  

Con i cinque programmi di marcia SLIPPERY, INDIVIDUAL, COMFORT, SPORT e SPORT+, selezionabili con la manopola sulla consolle, il guidatore può sperimentare caratteristiche di marcia completamente diverse. Che si tratti della risposta del motore, della strategia di innesto del cambio, delle soglie d’intervento dell’ESP®, della servoassistenza dello sterzo o della caratteristica degli ammortizzatori, il sistema collega tra loro tutti i sistemi di regolazione e genera in questo modo diversi scenari di guida. 

Motore V8 biturbo AMG da 5,5 litri: potente o super-potente

I Clienti di GLE 63 Coupé potranno scegliere tra un propulsore potente e uno super-potente: il V8 biturbo AMG da 5,5 litri eroga una potenza massima di 410 kW (557 CV) e sviluppa una coppia di 700 Nm. Nella versione S tali valori aumentano a 430 kW (585 CV) e 760 Nm. Questa differenza di potenza e coppia è il risultato dell’aumento della pressione di sovralimentazione massima. L’otto cilindri, che viene montato seguendo la filosofia one man, one engine, dimostra tutta la sua potenza qualunque sia la variante scelta: il GLE 63 Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e il GLE 63 Coupé S in 4,2 secondi. Inoltre, il consumo di 11,9 litri per 100 chilometri (consumi combinati in ciclo NEDC; emissioni di CO2: 278 g/km) e la conformità alla norma antinquinamento Euro 6 dimostrano che per Mercedes-AMG prestazioni elevate, efficienza ed ecocompatibilità non si escludono a vicenda. 

Come è tipico dei modelli AMG, anche il nuovo GLE 63 Coupé è inconfondibile dal punto di vista acustico. Le sonorità sono diverse a seconda del programma di marcia DYNAMIC SELECT impostato: rilassate e controllate in modalità COMFORT, decisamente incisive in modalità SPORT+. In questo caso i cambi marcia sono ancora più coinvolgenti, perché la temporanea sospensione dell’accensione e dell’iniezione a pieno carico accelera i processi di cambio marcia e assicura sonorità emozionanti. La funzione di doppietta automatica nel passaggio alla marcia inferiore e il tipico brontolio in fase di rilascio fanno venire la pelle d’oca e ricordano le sonorità di una granturismo della serie DTM. L’impianto di scarico Performance, disponibile per entrambe le versioni di potenza, accentua ulteriormente il sound del motore: chi apprezza sonorità più rappresentative sarà accontentato dal sound del V8 ancora più emozionante e potrà assaporare in modo ancora più coinvolgente le prestazioni dinamiche. 

Trasmissione: 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

Anche la trasmissione è stata realizzata su misura per questa vettura: a seconda del programma del DYNAMIC SELECT (il sistema di regolazione variabile della dinamica di marcia) selezionato, il 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG può essere agile e brillante oppure estremamente pacato, dimostrando la sua grande versatilità. Il nuovo cambio è in grado di garantire sia un’elevata velocità di innesto e passaggi perfetti alle andature sostenute, sia cambi marcia morbidi e appena percettibili a velocità di crociera. 
Premendo il tasto M il guidatore può accentuare la sportività ed effettuare i cambi marcia utilizzando esclusivamente i comandi al volante. Poiché in questo modo il cambio automatico a sette rapporti non innesta le marce automaticamente né in fase di kick-down né al raggiungimento del limite massimo del numero di giri, è possibile assaporare l’enorme capacità di ripresa del V8 biturbo nell’intera gamma di regimi. Un’altra chicca per chi ama la guida dinamica è il programma M temporaneo, che abbina ai cambi marcia automatici le prestazioni dei cambi marcia manuali. In tal modo il guidatore può concentrarsi esclusivamente sulla sensazione appagante suscitata da prestazioni tanto impressionanti. Se il guidatore ha effettuato un cambio marcia manualmente con i comandi al volante, dopo un intervallo di tempo definito il cambio torna automaticamente alla modalità automatica. 

Programma di marcia COMFORT con funzione Sailing

Nel programma COMFORT del DYNAMIC SELECT la funzione Sailing è integrata. Questa funzione aiuta a diminuire ulteriormente i consumi: se tra 60 e 160 km/h il guidatore toglie il piede dall’acceleratore, viene interrotta la catena cinematica. La centralina elettronica riduce il numero di giri del motore al minimo, e la resistenza all’avanzamento viene ridotta in misura pari alle forze di compressione e di attrito del motore generate nella fase di rilascio. La funzione Sailing è segnalata nella strumentazione AMG da un’icona che rappresenta una barca a vela stilizzata. Nel programma di marcia COMFORT è disponibile anche la funzione ECO start/stop che spegne il motore nelle soste ai semafori, contribuendo a ridurre il consumo di carburante.
Il cambio automatico a sette rapporti dispone di un ammortizzatore torsionale a doppia turbina con pendolo centrifugo che opera in funzione del numero di giri: questa soluzione riduce le vibrazioni e aumenta il comfort dei passeggeri.

Trazione integrale con maggiore ripartizione della forza sull’asse posteriore

Con la trazione integrale permanente 4MATIC Performance AMG, Mercedes-AMG adotta un ripartitore di coppia indipendente che distribuisce la forza motrice per il 40% sull’avantreno e per il 60% sul retrotreno, garantendo così una maggiore agilità intorno all’asse verticale della vettura.  Il risultato è un divertimento ancora maggiore nelle curve ad alta velocità. L’assetto sportivo RIDE CONTROL AMG con pacchetto AIRMATIC (che comprende sospensioni pneumatiche, montanti telescopici speciali, regolazione automatica del livello e sistema di sospensioni attive ADS Plus a regolazione continua e variabile) è abbinato alla stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM. Questo sistema di serie prevede barre stabilizzatrici trasversali sull’asse anteriore e posteriore che riducono la tendenza al rollio della carrozzeria in curva. L’inclinazione laterale ridotta e l’eccellente inserimento in curva incrementano la dinamica trasversale e il piacere di guida. Al contempo il sistema migliora la stabilità di marcia e quindi la sicurezza soprattutto alle velocità più sostenute.

La stabilizzazione del rollio, gli ammortizzatori e le molle si adattano automaticamente alla situazione di guida specifica, offrendo sia un comfort di marcia ideale, sia la massima stabilità possibile. La regolazione degli ammortizzatori varia in funzione del programma di marcia selezionato per il DYNAMIC SELECT: in modalità SPORT+ viene data priorità alla massima dinamica trasversale possibile. Al contrario, il programma COMFORT garantisce il massimo comfort di guida.
Le sospensioni pneumatiche integrali si regolano in funzione della velocità, abbassando la carrozzeria a velocità sostenute per ridurre la resistenza aerodinamica e aumentare la stabilità di marcia. Il programma SPORT del DYNAMIC SELECT prevede una taratura rigida degli ammortizzatori e una riduzione dell’altezza della vettura dal suolo di 15 millimetri. In modalità SPORT+ il GLE 63 Coupé è ancora più inflessibile e orientato alla massima dinamica trasversale possibile. Inoltre, le sospensioni pneumatiche abbassano la carrozzeria di altri 10 millimetri. 

Per riconoscere le condizioni di marcia, il sistema si avvale di diversi indicatori: il sensore dell’angolo di sterzata, quattro sensori di livello, tre sensori della carrozzeria, la velocità di marcia e la posizione di freno e acceleratore. Sulla base di questi segnali, la centralina di comando modula in modo graduale la forza di smorzamento necessaria su ciascuna ruota. Con uno speciale tasto per l’assetto il guidatore può variare manualmente la risposta delle sospensioni in qualsiasi momento. 

Il sistema DYNAMIC SELECT modifica la dinamica di marcia con estrema rapidità

La perfetta interazione di tutti i sistemi garantisce un’esperienza di assoluta imperturbabilità, indipendentemente dalle condizioni di guida e dalle condizioni del fondo stradale. Non solo: il sistema DYNAMIC SELECT modifica la dinamica di marcia con estrema rapidità. Il GLE 63 Coupé adegua all’istante il suo temperamento in funzione del programma di marcia attivato. In modalità COMFORT le soglie di intervento del sistema di regolazione della dinamica di marcia ASR, del sistema di assistenza per la dinamica in curva ESP® e del sistema di gestione elettronica della trazione integrale 4ETS prediligono una dinamica moderata e controllata. Nelle modalità SPORT e SPORT+ permettono una maggiore dinamica longitudinale e trasversale per un piacere di guida ancora più intenso. Il programma di marcia Slippery è incentrato sulla migliore trazione possibile e sulla massima stabilità di marcia in condizioni sfavorevoli del fondo stradale. Scegliendo, invece, il programma Individual si ha la possibilità di impostare un set-up personalizzato in quanto a curva caratteristica del motore, strategia di innesto del cambio e taratura degli ammortizzatori.

Sterzo diretto sportivo specifico AMG e sistema frenante ad alte prestazioni

Dalla sinergia tra lo sterzo diretto sportivo specifico AMG, il volante Performance compatto, l’elastocinematica sull’asse anteriore e la barra stabilizzatrice più rigida sull’asse posteriore si ottiene un’eccellente maneggevolezza in tutte le condizioni. Il rapporto di trasmissione variabile dello sterzo incrementa notevolmente l’agilità e mantiene inalterata la sicurezza di guida a velocità elevate. Il servosterzo varia in funzione della velocità e del programma del DYNAMIC SELECT e si adatta perfettamente alla situazione. Spazi di frenata ridottissimi ed elevate proprietà anti-fading: sono questi i punti di forza dell’impianto frenante ad alte prestazioni, con dischi autoventilanti e forati su tutte le ruote, nel formato 390 x 36 millimetri (anteriori) e 345 x 26 millimetri (posteriori) e con pinze dei freni verniciate in argento con scritta AMG. 


I modelli in sintesi

	
	Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC Coupé
	Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC Coupé

	Cilindrata
	5.461 cm3
	5.461 cm3

	Alesaggio x corsa
	98,0 x 90,5
	98,0 x 90,5

	Potenza
	410 kW (557 CV) 
a 5.750 giri/min
	430 kW (585 CV) 
a 5.500 giri/min

	Coppia max.
	700 Nm 
a 1.750-5.500 giri/min 
	760 Nm 
a 1.750-5.250 giri/min

	Potenza specifica
	75,1 kW (102,1 CV)
	78,7 kW (107,1 CV)

	Consumo combinato NEDC 
	11,9 l/100 km
	11,9 l/100 km

	Emissioni di CO2
	278 g/km
	278 g/km

	Classe di efficienza
	F
	F

	Norma sui gas di scarico
	Euro 6
	Euro 6

	Accelerazione 
0-100 km/h 
	4,3 s
	4,2 s

	Velocità massima
	250/280 km/h*
	250/280 km/h*



* limitata elettronicamente; a richiesta innalzamento della velocità max. a 280 km/h solo in abbinamento all’AMG Driver’s Package. 

Design: dominante, estroverso ed energico

Dal punto di vista estetico il Mercedes-AMG GLE 63 Coupé incarna in modo 
sapiente i principi consolidati del design Mercedes-Benz: sensualità e linearità. Il modello di punta di Affalterbach con motore V8 riesce a portare nella vita di tutti i giorni il fascino prorompente e coinvolgente delle competizioni automobilistiche. Sin dal primo sguardo il nuovo Coupé a quattro porte, dai grandi cerchi, si fa notare per l’aspetto estroverso e fiero. 

GLE 63 Coupé eredita da molte altre vetture ad alte prestazioni la nota filosofia di design di AMG con il tipico A-Wing sullo spoiler anteriore. Si riconosce così senza ombra di dubbio l’appartenenza del SUV-Coupé alla famiglia di modelli AMG. Le forme scultoree del frontale vengono definite dal cofano motore con i due powerdome dinamici e dalla nuova griglia del radiatore: in linea con lo stile AMG presenta una lamella Twin Blade dalla superficie cromata color argento con scritta AMG integrata e una grande Stella Mercedes al centro. 
Il look deciso del GLE 63 Coupé è determinato anche dall’A-Wing: questo elemento di design tridimensionale a forma di A stilizzata, tipica di AMG, ha anche la funzione di deflettore per le tre aperture dell’aria di raffreddamento. L’A-Wing è verniciato in tinta con la carrozzeria, mentre il relativo listello ha superficie cromata color argento. Sono soprattutto le due ampie aperture laterali per l’aria a caratterizzare il nuovo frontale, mentre i flic neri posizionati sopra assicurano un afflusso d’aria ideale ai moduli di raffreddamento. All’estremità inferiore della grembialatura anteriore, uno splitter frontale in tinta con la carrozzeria aiuta a ridurre la portanza. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano i fari LED High Performance tridimensionali.

I passaruota ampliati accentuano l’incisività dell’aspetto

I passaruota ampliati neri riprendono l’incisività dell’aspetto anche dalla prospettiva laterale. Dietro i passaruota le scritteV8 BITURBO rimandano alla grande potenza motore del GLE 63 Coupé. A richiesta, le pedane d’accesso illuminate in look alluminio con gommini antiscivolo conferiscono alla vettura un aspetto ancora più deciso. Gli imponenti cerchi in lega AMG a 10 razze da 53,3 cm (21’’) con pneumatici di dimensioni 285/45 R 21 (anteriori) e 325/40 R 21 (posteriori) accentuano il carattere estroverso. La coda della vettura richiama chiaramente il design della Classe S Coupé: con i sottili gruppi ottici posteriori dal design tridimensionale, l’ampia modanatura cromata posta sopra e la Stella Mercedes in posizione ben visibile, il GLE 63 Coupé ha un aspetto molto sportivo. Mercedes-AMG accentua esteticamente l’aspetto dinamico con alcuni elementi di design specifici: lo spoilerino applicato sul cofano bagagliaio migliora ulteriormente la stabilità di marcia alle velocità sostenute, mentre le aperture laterali per l’aria di raffreddamento nella grembialatura posteriore, di valenza anche estetica, migliorano il valore di Cx. Nella grembialatura posteriore AMG il diffusore ad alette e i doppi terminali cromati e integrati dell’impianto di scarico sportivo conferiscono un tocco di dinamismo. La forma del listello dalla superficie cromata color argento richiama l’A-Wing dello spoiler anteriore. A seguito della nuova nomenclatura, a sinistra accanto alla Stella Mercedes è riportata la scritta AMG, a destra la sigla del modello GLE 63.

Differenziazione degli esterni: il GLE 63 S Coupé è ancora più imponente

Nel GLE 63 S Coupé l’A-Wing è verniciato in nero lucido e, abbinato al listello dalla superficie cromata color argento e ai flic neri, conferisce ancora più sportività alla vettura. I cerchi in lega AMG a razze incrociate da 55,9 cm (22’’), verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, conferiscono alla versione S un aspetto ancora più imponente. Per garantire la migliore trazione possibile i cerchi in lega calzano pneumatici di dimensioni 285/40 R 22 (anteriori) e 325/35 R 22 (posteriori). Il GLE 63 S Coupé si riconosce dalle pinze freno rosse e dalla speciale S che si aggiunge alla sigla GLE 63 sulla coda.

Interni: equipaggiamenti ed elementi di design esclusivi

L’abitacolo del GLE 63 Coupé presenta numerosi elementi di design ed equipaggiamenti esclusivi. L’abitacolo si contraddistingue per i materiali di pregio, la grandissima precisione e la raffinatezza sofisticata. Ne sono un esempio gli inserti in alluminio chiaro con rifiniture longitudinali. 
Grazie all’imbottitura specifica con profili accentuati e sostegni laterali più alti, i sedili anteriori sportivi offrono un eccellente supporto laterale. 

La pelle Nappa traforata, il motivo speciale dei sedili con cuciture decorative e le targhette AMG sono dettagli esclusivi alla vista e al tatto. Il volante Performance a tre razze in pelle Nappa nera con corona appiattita nella parte inferiore e impugnatura traforata aiuta il guidatore a mantenere una guida sportiva. I comandi del cambio in alluminio color argento con le diciture UP e DOWN e punto di pressione chiaramente percepibile servono per cambiare le marce manualmente. La plancia portastrumenti di GLE 63 Coupé è rivestita in pelle ecologica ARTICO nera. Il display centrale parzialmente integrato visualizza i singoli programmi di marcia del DYNAMIC SELECT con grafiche animate. Nella consolle centrale si trova il COMAND Controller con il touchpad posto in posizione ergonomica; accanto a destra si trova la manopola del DYNAMIC SELECT per selezionare i diversi programmi di marcia. Sopra si trova il tasto M per il programma del cambio manuale, a sinistra il tasto per la regolazione manuale degli ammortizzatori. 

Strumentazione con accattivante design AMG

Due grandi strumenti circolari con cornice dalla superficie cromata color argento e il display centrale multifunzione da 11,4 cm (4,4’’) forniscono al guidatore informazioni esaurienti. Anche i quadranti sportivi in carbon look con scala tachimetrica fino a 320 km/h e lancette rosse fanno parte della tipica dotazione AMG, così come il menu principale con racetimer, indicatore della marcia manuale innestata e schermata iniziale AMG. L’infotainment è affidato all’impianto Audio 20 CD con otto altoparlanti e al modulo di comunicazione Remote Online per l’utilizzo dei servizi Mercedes Connect me in Europa (disponibilità a seconda dei Paesi). 

Anche gli interni della versione S sono ancora più esclusivi

GLE 63 S Coupé, più potente, offre grande valore aggiunto anche negli interni. Per garantire un contatto ancora più diretto con la vettura, l’impugnatura del volante Performance è rivestita in microfibra DINAMICA. Il carattere sportivo domina anche il campo visivo del guidatore: la strumentazione, ancora più raffinata, prevede una scala dettagliata rossa attorno al tachimetro e al contagiri e una fascia decorativa grigia. I rivestimenti in pelle Nappa Exclusive non si limitano ai cinque sedili, ma si estendono a tutta la plancia, alla consolle centrale, ai rivestimenti delle porte e ai braccioli. Lo stemma AMG sui poggiatesta conferisce agli interni una nota particolare ed esclusiva. Con interni neri, le cinture di sicurezza grigie e le cuciture a contrasto grigie accentuano il carattere sportivo. 

Alcuni equipaggiamenti di serie dei due modelli GLE 63 4MATIC Coupé: 
· ADAPTIVE BRAKE
· ATTENTION ASSIST
· COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
· portellone EASY-PACK
· funzione ECO start/stop
· soglie d’ingresso in acciaio legato spazzolato con scritta AMG
· tappetini con scritta AMG
· Intelligent Light System con tecnica LED
· sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX nei sedili posteriori
· sistema PRE-SAFE®
· controllo della pressione pneumatici
· telecamera per la retromarcia assistita
· sistema di assistenza in presenza di vento laterale
· sedili anteriori riscaldabili
· pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo
· sedili anteriori regolabili elettricamente
Altri equipaggiamenti a richiesta:
· Sound System Surround High-End BeoSound AMG di Bang & Olufsen
· COMAND Online
· DISTRONIC PLUS
· pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus
· Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7®
· cerchi in lega a razze incrociate, verniciati in nero opaco e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 285/40 R 22 (ant.) e 325/35 R 22 (post.) 
· copertura del motore in carbonio
· impianto di scarico Performance
· sedili anteriori climatizzati
· inserti in carbonio/nero Pianoforte


Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC

Successo in vista
 
Nome aggiornato, gamma modelli ampliata e ancora più potenza: il nuovo Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC è più potente e più accattivante che mai. A seguito delle modifiche nelle denominazioni dei modelli, l’evoluzione della fortunata Mercedes-Benz ML 63 AMG si chiama ora Mercedes-AMG GLE 63. Il motore biturbo V8 AMG da 5,5 litri è ancora più brillante di prima: oltre alla versione di base da 410 kW (557 CV) è disponibile la versione S da 430 kW (585 CV), d’impronta particolarmente sportiva. Per garantire dinamica di marcia e agilità ancora più elevate, l’autotelaio è stato completamente rivisitato. I nuovi programmi di marcia DYNAMIC SELECT promettono massima individualità. Al fine di garantire la tipica Driving Performance di AMG, risposta del motore e tempi di innesto del cambio sono ora ancora più sportivi. Anche esteticamente il SUV ad alte prestazioni è più dinamico, come viene sottolineato dal tipico volto dei modelli AMG con A-Wing e griglia del radiatore Twin Blade.

Che si tratti di tecnica, design o equipaggiamento, il nuovo Mercedes-AMG GLE 63 affascina da molti punti di vista e offre la massima Driving Performance. L’esperienza di guida unica e la qualità di prodotto superiore sono percepibili in ogni dettaglio. Riesce a conciliare grande comfort, sportività e prestazioni mozzafiato. Il risultato? Emozioni allo stato puro. La dinamica di marcia autentica si esprime nella reattività, nei tempi di innesto brevi e – tipico stilema AMG – nelle sonorità decise del motore.
Il cuore potente del nuovo GLE 63, il V8 biturbo AMG da 5,5 litri, qui è ancora più potente. La potenza aumentata di 24 kW (32 CV) e portata così a 410 kW (557 CV) migliora nettamente le prestazioni: il GLE 63 accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi (ML 63 AMG: 4,8 secondi). Nella versione S la potenza è stata incrementata di altri 20 kW (28 CV) fino ad arrivare agli attuali 430 kW (585 CV), il che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. 


I modelli in sintesi
	
	Mercedes-AMG
GLE 63 4MATIC 
	Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC 

	Cilindrata
	5.461 cm3
	5.461 cm3

	Alesaggio x corsa
	98,0 x 90,5
	98,0 x 90,5

	Potenza
	410 kW (557 CV) 
a 5.750 giri/min
	430 kW (585 CV) 
a 5.500 giri/min

	Coppia max.
	700 Nm 
a 1.750-5.500 giri/min 
	760 Nm 
a 1.750-5.250 giri/min

	Potenza specifica
	75,1 kW (102,1 CV)
	78,7 kW (107,1 CV)

	Consumo combinato 
NEDC 
	11,8 l/100 km
	11,8 l/100 km

	Emissioni di CO2
	276 g/km
	276 g/km

	Classe di efficienza
	F
	F

	Norma sui gas di scarico
	Euro 6
	Euro 6

	Accelerazione 
0-100 km/h 
	4,3 s
	4,2 s

	Velocità massima
	250/280 km/h*
	250/280 km/h*



* limitata elettronicamente; a richiesta innalzamento della velocità max. a 280 km/h solo in abbinamento all’AMG Driver’s Package


Nonostante la maggiore potenza e i migliori valori d’accelerazione, il consumo di carburante è rimasto al livello del modello precedente. Il V8 biturbo AMG da 5,5 litri dimostra, quindi, grande efficienza. La potenza e la coppia diverse delle due varianti di motore sono il risultato di una maggiore pressione massima di sovralimentazione. La versione S è dotata di un intercooler supplementare, integrato nel passaruota sinistro. Entrambi i modelli hanno il radiatore dell’olio nel frontale, in posizione favorevole dal punto di vista dell’aerodinamica. 
Indipendentemente dal livello di potenza scelto l’otto cilindri, montato secondo la filosofia one man, one engine, può essere impreziosito con una copertura in carbonio. La targhetta motore con la firma del montatore è una caratteristica tipica di AMG che testimonia la grandissima precisione e l’altissima qualità di produzione. 


Tipiche di AMG: sonorità del motore inconfondibili

Come è tipico dei modelli AMG, il GLE 63 è unico anche dal punto di vista acustico. Le sonorità del V8 sono diverse a seconda del programma di marcia DYNAMIC SELECT impostato: controllate in modalità COMFORT oppure decisamente incisive e decise in modalità SPORT+. In questo caso i cambi marcia sono ancora più coinvolgenti, perché la temporanea sospensione dell’accensione e dell’iniezione a pieno carico accelera i processi di cambio marcia e assicura sonorità emozionanti. La funzione di doppietta automatica nel passaggio alla marcia inferiore e il tipico brontolio in fase di rilascio fanno venire la pelle d’oca e ricordano le sonorità di una granturismo della serie DTM. 

I nuovi programmi di marcia DYNAMIC SELECT

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Assoluta idoneità all’uso quotidiano e trazione perfetta, agilità tipica delle vetture sportive e risposta immediata: il nuovo Mercedes-AMG GLE 63 garantisce una sensazione di guida esclusiva che non ha paragoni. Questo risultato è in gran parte frutto dei nuovi programmi del DYNAMIC SELECT, che consentono una grandissima varietà dal punto di vista della dinamica di marcia. Con i cinque programmi di marcia SLIPPERY, INDIVIDUAL, COMFORT, SPORT E SPORT+, selezionabili con la manopola sulla consolle, il guidatore può sperimentare caratteristiche di marcia su misura. Risposta del motore, strategia di innesto del cambio, soglie dell’ESP®, servoassistenza o regolazione continua degli ammortizzatori esclusiva di AMG: il sistema collega tra loro tutti i sistemi di regolazione e genera in questo modo scenari di guida diversi. Chi sceglie invece il programma INDIVIDUAL ha la possibilità di impostare un set-up personalizzato in quanto a curva caratteristica del motore, strategia di innesto del cambio e taratura degli ammortizzatori.

7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG con programma M temporaneo
Il 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG si adatta in modo fulmineo al programma di marcia DYNAMIC SELECT di volta in volta selezionato: durante la guida rilassata in modalità COMFORT i cambi marcia avvengono in modo estremamente morbido. Alle andature più sostenute e con selezionato il programma SPORT+ (in esclusiva per AMG), velocità degli innesti più alte e cambi marcia più coinvolgenti garantiscono la Driving Performance tipica del marchio. Il risultato: la modalità SPORT+ consente una dinamica longitudinale e trasversale ancora maggiori e assicura un divertimento al volante ancora più intenso. Premendo il tasto M sulla consolle centrale il guidatore può cambiare le sette marce esclusivamente con i comandi al volante, sfruttando pienamente la grande capacità di ripresa del brillante V8 biturbo. I guidatori più dinamici possono avvalersi del programma M temporaneo, che abbina ai cambi marcia automatici le prestazioni dei cambi marcia manuali. Se il guidatore ha effettuato un cambio marcia manualmente con i comandi al volante, dopo un intervallo di tempo definito il cambio torna automaticamente alla modalità automatica. 

[bookmark: _GoBack]Programma di marcia COMFORT con funzione Sailing

Nel programma COMFORT del DYNAMIC SELECT la funzione Sailing è integrata. Questa funzione aiuta a diminuire ulteriormente i consumi: se tra 60 e 160 km/h il guidatore toglie il piede dall’acceleratore, viene interrotta la catena cinematica. La centralina elettronica riduce il numero di giri del motore al minimo, e la resistenza all’avanzamento viene ridotta in misura pari alle forze di compressione e di attrito del motore generate nella fase di rilascio. La funzione Sailing è segnalata nella strumentazione AMG da un’icona che rappresenta una barca a vela stilizzata. Nel programma di marcia COMFORT è disponibile anche la funzione ECO start/stop che spegne il motore nelle soste ai semafori, contribuendo a ridurre il consumo di carburante.
Per garantire sempre il massimo comfort e ridurre al minimo le vibrazioni, il cambio automatico a sette rapporti è dotato di un ammortizzatore torsionale a doppia turbina e di un pendolo centrifugo che opera in funzione del numero di giri. 

Trazione integrale con maggiore ripartizione della forza sull’asse posteriore
Con la trazione integrale permanente 4MATIC Performance AMG, Mercedes-AMG adotta un ripartitore di coppia indipendente che distribuisce la forza motrice per il 40% sull’avantreno e per il 60% sul retrotreno, garantendo così una maggiore agilità intorno all’asse verticale della vettura. Questa soluzione garantisce al guidatore una dinamica in curva ancora più elevata. L’assetto sportivo RIDE CONTROL AMG con pacchetto AIRMATIC comprende non soltanto le sospensioni pneumatiche con regolazione automatica del livello: il nuovo GLE 63 presenta anche montanti telescopici speciali che, come soluzione esclusiva AMG, sono stati perfezionati con il sistema di sospensioni attive ADS Plus a regolazione continua e variabile. Fa parte degli equipaggiamenti di serie anche la stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM. Questo sistema prevede barre stabilizzatrici trasversali attive sull’asse anteriore e posteriore che riducono l’angolo di rollio della carrozzeria in curva. L’inclinazione laterale ridotta e l’eccellente inserimento in curva incrementano la dinamica trasversale e il piacere di guida. Al contempo il sistema migliora la stabilità di marcia e quindi la sicurezza soprattutto alle velocità più sostenute.
Stabilizzazione del rollio, ammortizzatori regolabili e sospensioni si adattano automaticamente alla situazione contingente e offrono sia un comfort ottimale, sia la massima stabilità possibile. La regolazione degli ammortizzatori varia in funzione del programma di marcia selezionato per il DYNAMIC SELECT: il programma COMFORT offre il massimo comfort di rotolamento e delle sospensioni. Il programma SPORT prevede una taratura rigida degli ammortizzatori e una riduzione dell’altezza della vettura dal suolo di 15 millimetri. In modalità SPORT+ il GLE 63 è ancora più inflessibile e orientato alla massima dinamica trasversale possibile. Inoltre, le sospensioni pneumatiche abbassano la carrozzeria di altri 10 millimetri. 

Il sistema di sospensioni pneumatiche autoportanti funziona in base alla velocità. Per riconoscere le condizioni di marcia, il sistema si avvale di diversi indicatori: il sensore dell’angolo di sterzata, quattro sensori di livello, tre sensori della carrozzeria, la velocità di marcia e la posizione di freno e acceleratore. Sulla base di questi segnali, la centralina di comando modula tempestivamente e in modo graduale la forza di smorzamento necessaria su ciascuna ruota. 

Assali e sterzo diretto sportivo adattati per i modelli AMG 

Anche gli assali sono stati modificati per garantire elevata precisione e agilità: la nuova elastocinematica dell’asse anteriore a doppi bracci trasversali e la barra stabilizzatrice più potente sull’asse posteriore a bracci multipli creano la tipica sensazione che si ha alla guida dei modelli AMG: reazioni brillanti e risposta chiara. Anche lo sterzo diretto sportivo è stato essenzialmente rielaborato e adattato all’elevata di marcia di questo SUV ad alte prestazioni. Il moderato rapporto di trasmissione variabile dello sterzo incrementa notevolmente l’agilità, mentre ad alte velocità si mantiene inalterata la sicurezza. In base alla velocità e al programma DYNAMIC SELECT impostato, il servosterzo variabile si adatta perfettamente alla situazione. 
I punti di forza dell’impianto frenante AMG ad alte prestazioni sono spazi di frenata ridottissimi e una grande resistenza al fading. Fanno parte degli equipaggiamenti di serie dischi autoventilanti e forati su tutte le ruote, nel formato 390 x 36 millimetri (anteriori) e 345 x 26 millimetri (posteriori) e con pinze dei freni verniciate in argento con scritta AMG bianca. Il più potente GLE 63 S si distingue per le pinze freno rosse e la scritta AMG nera. 
Sportività decisa con A-Wing sul frontale.

Potenza e perfezione da ammirare: il design del nuovo Mercedes-AMG GLE 63 affascina per esclusività, sportività decisa e carattere. Da subito anche il GLE 63 si presenta con il tipico A-Wing sullo spoiler anteriore, elemento caratteristico della filosofia di design AMG. La conformazione della mascherina del radiatore, con la lamella Twin Blade dalla superficie cromata color argento, la scritta AMG integrata e la grande Stella Mercedes centrale, è un elemento distintivo delle attuali vetture AMG ad elevate prestazioni.

Il nuovo design è al servizio di una tecnica affascinante: l’A-Wing a forma di A stilizzata ha andamento tridimensionale, è verniciata nel colore della carrozzeria e dotata di inserto dalla superficie cromata color argento. Serve per convogliare l’aria nelle tre prese d’aria dotate di griglie a rombi. Anche i flic neri esterni garantiscono un afflusso d’aria ottimale ai moduli di raffreddamento. All’estremità inferiore dello spoiler anteriore, lo splitter frontale in tinta con la carrozzeria aiuta a ridurre la portanza. Fari LED High Performance di configurazione tridimensionale sono di serie. Due powerdome dinamici sul cofano motore accentuano il linguaggio formale scultoreo del GLE 63.

Possente, muscoloso e atletico

Anche nella vista laterale questo SUV convince per il look sicuro di sé. I passaruota ampliati e specifici per i modelli AMG in tinta con la carrozzeria ospitano cerchi di grandi dimensioni: di serie i cerchi in lega AMG a razze 9 x 20, verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, calzano pneumatici 265/45 R 20. A richiesta è possibile impreziosire ulteriormente il GLE 63, sotto il profilo estetico e dinamico, con pneumatici da 295/35 R 21. I cerchi in lega 10 x 21 a razze incrociate sono disponibili in due varianti: verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio oppure verniciati in nero opaco con bordo del cerchio tornito con finitura a specchio. Sono tipici stilemi AMG le due scritte V8 BITURBO sul parafanghi anteriore. In alternativa ai rivestimenti sottoporta sono disponibili a richiesta pedane d’accesso in look alluminio con gommini antiscivolo. 
Anche visto da dietro, il GLE 63 è muscoloso e atletico. L’inserto diffusore nero nella grembialatura posteriore con listello nero che richiama la forma dell’A-Wing anteriore riprende il design tipico delle vetture impiegate nelle corse automobilistiche. Lo speciale impianto di scarico con due doppi terminali cromati e scritta AMG sottolinea la sportività e l’esclusività. Sopra ai nuovi gruppi ottici posteriori a LED a sinistra figura la sigla AMG e a destra la sigla GLE 63.

Differenze di design nel modelli di punta Mercedes-AMG GLE 63 S

Il GLE 63 S è ancora più deciso e sportivo: l’A-Wing in nero lucido e l’inserto dalla superficie cromata color argento gli conferiscono un aspetto ancora più deciso. Anche sulla grembialatura posteriore il listello decorativo ha superficie cromata color argento. I cerchi in lega 10 x 21 a razze incrociate, verniciati in grigio titanio e torniti a specchio con pneumatici 295/35 R 21 riempiono i passaruota alla perfezione. In alternativa è disponibile la variante in nero opaco con bordo del cerchio tornito a specchio. Catturano l’attenzione le pinze freno rosse con scritta AMG nera. Vista posteriormente, la versione S è riconoscibile per la S nera in rilievo posta alla destra della scritta GLE 63. 

Design ed equipaggiamenti degli interni di massimo livello

Anche l’abitacolo del nuovo GLE 63 presenta gli stilemi tipici delle auto AMG ad alte prestazioni: materiali eccellenti, finiture di altissima qualità e massima precisione. Il design e gli equipaggiamenti accentuano il posizionamento sportivamente esclusivo tra le vetture di fascia alta. Gli inserti in alluminio con rifiniture longitudinali creano interessanti contrasti sulla plancia portastrumenti, rivestita in pelle ecologica ARTICO nera. Il display centrale parzialmente integrato visualizza i singoli programmi DYNAMIC SELECT con grafiche animate. Nella consolle centrale è alloggiato il COMAND Controller; alla sua destra il selettore del DYNAMIC SELECT che permette di scegliere i diversi programmi di marcia. Sopra si trova il tasto M per il programma del cambio manuale, alla sua sinistra il tasto per la regolazione degli ammortizzatori. La pelle Nappa traforata, il motivo speciale con cuciture decorative e le targhette AMG dei sedili sportivi sono dettagli esclusivi alla vista e al tatto. Grazie all’imbottitura specifica con profili accentuati e sostegni laterali più alti, i sedili anteriori offrono un eccellente supporto laterale. Il volante Performance a tre razze in pelle Nappa nera con corona appiattita nella parte inferiore e impugnatura traforata aiuta il guidatore a mantenere una guida sportiva. I comandi del cambio in alluminio color argento con le diciture UP e DOWN e punto di pressione chiaramente percepibile invitano a cambiare le marce manualmente. 

Strumentazione nel tipico design AMG

Configurazione chiara e sportiva: la strumentazione a due quadranti cilindrici con cornice dalla superficie cromata color argento e il display multifunzione centrale da 11,4 cm (4,4’’) forniscono al guidatore informazioni esaurienti. Anche i quadranti in carbon look con scala tachimetrica fino a 320 km/h, scritta AMG e lancette rosse fanno parte della tipica dotazione AMG, così come il menu principale con racetimer, indicatore della marcia manuale innestata e schermata iniziale AMG. L’infotainment e l’acustica brillante sono affidati all’impianto Audio 20 CD con otto altoparlanti e al modulo di comunicazione Remote Online per l’utilizzo dei servizi Mercedes connect me in Europa (disponibilità a seconda dei Paesi). 

GLE 63 S: anche per gli interni equipaggiamento ancora più esclusivo
Come già gli esterni, anche l’abitacolo del modello di punta Mercedes-AMG GLE 63 S presenta molte peculiarità. I rivestimenti in pelle Nappa Exclusive AMG sono elegantissimi e morbidissimi. In abbinamento all’abitacolo nero vengono fornite cuciture decorative grigio cristallo e cinture di sicurezza grigio alpaca, oltre al volante Performance con tacca grigia ‘a ore 12’. Grazie all’impugnatura rivestita in microfibra DINAMICA, la presa al volante è ancora più sicura. Lo stemma AMG sui poggiatesta conferisce agli interni una nota particolarmente esclusiva. Il carattere sportivo domina anche il campo visivo del guidatore: la strumentazione è ancora più raffinata e prevede una scala rossa di precisione intorno al tachimetro e al contagiri e una cornice decorativa grigia. 


Tra gli equipaggiamenti di serie di GLE 63 4MATIC figurano: 

· ADAPTIVE BRAKE
· ATTENTION ASSIST
· COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
· funzione ECO start/stop
· soglie d’ingresso in acciaio legato spazzolato con scritta «AMG»
· tappetini con scritta AMG
· sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX nei sedili posteriori
· sistema PRE-SAFE®
· controllo della pressione pneumatici
· sistema di assistenza in presenza di vento laterale
· sedili anteriori riscaldabili
· pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo
· sedili anteriori regolabili elettricamente

Ulteriori equipaggiamenti a richiesta:

· Sound System Surround High-End BeoSound AMG di Bang & Olufsen
· COMAND Online
· DISTRONIC PLUS
· portellone EASY-PACK
· pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus
· Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7®
· copertura del motore in carbonio
· impianto di scarico Performance
· telecamera per la retromarcia assistita
· sedili climatizzati anteriori
· inserti in carbonio/nero Pianoforte
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