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Nuova Classe E con Active Lane Change Assist

Informazione stampa
16 dicembre 2015
La guida autonoma: una realtà sempre più vicina

Con il lancio sul mercato della nuova Classe E, previsto nella primavera del prossimo anno, Mercedes-Benz arricchisce la dotazione di sistemi di assistenza alla guida. La berlina business potrà infatti contare sul sistema di assistenza attiva al cambio di corsia – l’Active Lane Change Assist – che la renderà ancora più intelligente. Il sistema, basato su radar e telecamera, supporta il guidatore nei cambi di corsia, ad esempio per il sorpasso su strade a più corsie, e contribuisce quindi a ridurre il pericolo di collisioni e ad accrescere il livello di comfort.
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Con l’Active Lane Change Assist, Mercedes-Benz pone una nuova e importante pietra miliare verso la mobilità del futuro. Il sistema è parte integrante del DRIVE PILOT e supporta chi si trova al volante nelle tipiche situazioni che richiedono cambi di corsia, consentendo al guidatore di concentrarsi al meglio sulla situazione del traffico. La funzione, come integrazione del Blind Spot Assist attivo e del sistema antisbandamento attivo, contribuisce, inoltre, alla prevenzione degli incidenti. 

“La nuova Classe E si adegua così, ancora una volta, alle esigenze dei Clienti del segmento business. Forte di innumerevoli innovazioni, è infatti garanzia di piacere di guida senza compromessi anche su tratti stradali o autostradali monotoni o estremamente trafficati. DRIVE PILOT ed Active Lane Change Assist intervengono su input di chi guida a supporto di manovre spesso poco piacevoli”, ha affermato Thomas Weber, Membro del Board of Management di Daimler AG e Responsabile Group Research e Mercedes-Benz Cars Development.
In Germania quasi il 15% degli incidenti si verifica tra veicoli che viaggiano nella stessa direzione di marcia e quasi il 20% di questi è provocato da un cambio di corsia. Per contrastare i pericoli di queste situazioni di marcia, Mercedes-Benz offre dal 2007 il Blind Spot Assist e, dal 2010, una versione ulteriormente sviluppata denominata Blind Spot Assist attivo. Il Blind Spot Assist attivo, oltre a fornire un avvertimento visivo, che diviene anche acustico in caso di azionamento degli indicatori di direzione, è in grado di intervenire con una frenata che agisce su un solo lato della vettura correggendone la traiettoria qualora venga rilevato un pericolo di collisione.

Cambio di corsia automatico 

Se il guidatore attiva gli indicatori di direzione per oltre due secondi per eseguire un cambio di corsia, l’Active Lane Change Assist della nuova Classe E guida la vettura nella corsia adiacente. La vettura esegue autonomamente il cambio di corsia solo se la sensoristica non ha rilevato la presenza di altri veicoli in zone sensibili ai fini della sicurezza. Per l’intervento del sistema non ha alcuna rilevanza se la vettura debba spostarsi a sinistra per effettuare un sorpasso o se, al contrario, si desideri rientrare nella corsia di destra. Un radar a lungo raggio ed una telecamera stereoscopica monitorano la zona antistante la vettura, mentre al radar multimodalità è affidato il controllo costante delle zone laterali e posteriori. Entrambi i sistemi tengono conto della velocità dei veicoli rilevati nelle zone circostanti. Chi guida deve semplicemente sorvegliare il cambio di corsia. 
[bookmark: _GoBack]Criteri per l’esecuzione del cambio di corsia attivo:

· azionamento degli indicatori di direzione per oltre due secondi
· il sistema di rilevamento dello spazio libero autorizza un cambio di corsia entro tre secondi
· Steering Pilot attivo
· rilevazione da parte del modulo di navigazione integrato nel COMAND Online del fatto che la vettura sta attualmente percorrendo strade a più corsie, autostrade o tratti analoghi 
· presenza di una corsia di marcia adiacente delineata, riconosciuta dalla telecamera stereoscopica 
· velocità compresa tra 80 e 180 km/h
Il cambio di corsia attivo viene interrotto dal sistema se la sensoristica riconosce un ostacolo, non viene più rilevata la segnaletica orizzontale, il guidatore controsterza o viene disattivato lo Steering Pilot. Il nuovo Active Lane Change Assist è una funzione parziale del DRIVE PILOT e quindi parte integrante del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di Mercedes-Benz che verrà introdotto il prossimo anno, come novità mondiale, con la nuova Classe E. 
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