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Protezione senza eguali: la nuova Mercedes-Benz Classe S GUARD con VR10, il più elevato livello di protezione civile
Da quasi 100 anni, capi di Stato, leader aziendali e membri di famiglie reali salgono a bordo di un veicolo speciale Mercedes-Benz con un’unica aspettativa: essere il più possibile al sicuro, senza però rinunciare a sentirsi completamente a proprio agio. In qualità di punto di riferimento per la protezione all’interno del portafoglio Mercedes-Benz, la nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC combina l’Integrated Protection System (iSS), sviluppato internamente, con una discreta carrozzeria esterna in alluminio per raggiungere la certificazione VR10¹, il più alto livello di protezione civile. Questo risultato è stato confermato attraverso test di certificazione effettuati con dummy biofedeli, realistici rispetto al corpo umano, che hanno ottenuto le valutazioni più elevate.
La Classe S GUARD è attualmente l’unica limousine di serie a offrire protezione balistica certificata VR10 sia per le superfici trasparenti (vetri) sia per le aree opache della carrozzeria (scocca), direttamente dalla fabbrica. Prima berlina GUARD dotata di trazione integrale 4MATIC e motore V12 biturbo da 6,0 litri, garantisce prestazioni sicure, fluide e senza sforzo.
All’interno, il comparto posteriore altamente personalizzabile e il sistema MBUX High-End Rear Seat Entertainment, con funzioni avanzate di produttività come la videoconferenza senza interruzioni, trasformano il veicolo in una business lounge sicura e completamente connessa.
I sistemi specifici GUARD – tra cui l’impianto antincendio, il sistema di emergenza per l’aria fresca, l’allarme antipanico, il sistema di comunicazione esterna e le porte servoassistite – assicurano massima sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Allo stesso tempo, un’ampia gamma di equipaggiamenti opzionali e soluzioni personalizzate consente di configurare la S 680 GUARD 4MATIC in modo preciso per impieghi governativi e altri ruoli altamente specialistici.
Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC | consumo di carburante combinato: 19,1 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 434 g/km | classe di CO₂: G2







Certificazione e Protezione

La nuova S 680 GUARD 4MATIC è certificata secondo le direttive VPAM³ (Associazione dei centri di prova per materiali e strutture resistenti agli attacchi) e soddisfa i più elevati requisiti civili in termini di protezione balistica e contro esplosioni.

• Massimo livello di protezione civile VR10 secondo VPAM BRV
• Certificazione VPAM ERV per la protezione contro attacchi esplosivi
• Massima valutazione in tutti i test ERV (tetto, pianale, fiancate)
• Risultato dei test: nessun danno ai dummy o agli indicatori, con tre stelle su tre
• Utilizzo di dummy biofedeli per una valutazione realistica della sicurezza degli occupanti

Altri affinamenti tecnici: attuatori delle porte e alzacristalli idraulici

Il massimo livello di protezione combinato con il miglior comfort possibile per passeggeri e personale: questa è la filosofia GUARD. Sistemi sviluppati appositamente supportano l’utilizzo sicuro e affidabile della S 680 GUARD 4MATIC anche nelle condizioni più impegnative.

• Attuatori elettromeccanici per un’apertura e chiusura facilitata delle porte blindate
• Arresto porta continuo con tecnologia intelligente a sensori
• Alzacristalli azionati idraulicamente con funzione di emergenza in caso di mancanza di alimentazione di bordo
• Sistema antincendio con attivazione automatica
• Sistema di emergenza per aria fresca contro fumo e gas irritanti
• Dotazioni GUARD per autorità come sirena, lampeggianti e radio, oltre al sistema di allarme antipanico
• Pneumatici run-flat Michelin PAX di serie

Gruppo motopropulsore: prima berlina GUARD con 4MATIC

Il potente motore V12 biturbo, abbinato alla trazione integrale 4MATIC, assicura alla Classe S GUARD una progressione autorevole, elevato comfort di marcia e massima maneggevolezza anche nelle condizioni particolarmente impegnative proprie di una vettura a protezione speciale.

• Motore V12 biturbo da 6,0 litri con 450 kW/612 CV
• Coppia massima di 830 Nm a partire da 2.000 giri/min
• Velocità massima 210 km/h
• Gruppo motore ad alte prestazioni con progettazione robusta e durevole
• Trazione integrale 4MATIC abbinata per la prima volta al motore dodici cilindri
• Progettata per garantire trazione ottimale, sicurezza di guida ed elevato comfort di marcia
• Ripartizione della coppia: 31% all’asse anteriore / 69% all’asse posteriore

Esperienza: Mercedes-Benz costruisce veicoli speciali di protezione da quasi 100 anni

Da quasi un secolo Mercedes-Benz rappresenta i veicoli di protezione speciale integrati direttamente in fabbrica, contribuendo ancora oggi allo sviluppo delle berline blindate civili.

• 1928: prima berlina di protezione speciale integrata in fabbrica – Nürburg 460
• Sviluppo di varianti speciali di protezione per veicoli di lusso e rappresentanza come la “Grand Mercedes” Tipo 770 e la Tipo 500, su richiesta dei clienti
• Utilizzo di lunga data dei veicoli speciali Mercedes-Benz da parte di sovrani, politici e capi di Stato e di governo in tutto il mondo
• Dal 1965: ampia gamma di modelli di protezione speciale derivati dalla produzione di serie
• Modelli Classe S GUARD con motori V8 negli anni Settanta e Ottanta
• 2016: Mercedes-Maybach S 600 Guard, primo veicolo di serie con livello di protezione VR10⁴, la più alta classe civile di protezione

Curiosità e dati interessanti

• Il dummy biofedele è composto da 42 ossa – circa un quinto dello scheletro umano. Inoltre, include dodici componenti di tessuti molli e organi interni
• Il vano bagagli offre una capacità di circa 390 litri, poiché il frigorifero (optional) è integrato nel bracciolo centrale posteriore. Dietro di esso si trova una paratia blindata
• La Classe S GUARD può continuare a viaggiare fino a 30 chilometri dopo una foratura grazie agli pneumatici run-flat Michelin PAX
• Mercedes-Benz costruisce veicoli speciali di protezione da 93 anni. Il primo modello fu la Nürburg 460
• La velocità massima è limitata elettronicamente a 210 km/h
• Oltre alla Mercedes-Benz Classe S a passo corto e lungo, alla Mercedes-AMG Classe S e alla Mercedes-Maybach Classe S, la S 680 GUARD è la quinta variante di carrozzeria della serie 223
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