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La nuova Mercedes-Benz Classe G in sintesi
La nuovissima Mercedes-Benz Classe G continua la storia di successo della serie di modelli nata nel 1979. L'icona dei fuoristrada continua ad affidarsi alla collaudata struttura a telaio portante, ai tre bloccaggi meccanici del differenziale e alla modalità LOW RANGE per il fuoristrada, oltre che all'assale posteriore rigido e alle sospensioni anteriori indipendenti.

La centralina off-road ridisegnata, il nuovo COCKPIT OFFROAD e il "cofano trasparente" consentono una
esperienza off-road digitale.
Grazie all'elettrificazione, i nuovi modelli offrono una migliore reattività in fuoristrada e un maggiore comfort sulle strade asfaltate. Anche i mild hybrid con generatore di avviamento integrato (ISG) e sistema elettrico di bordo a 48 volt si distinguono per le maggiori prestazioni e il ridotto consumo di carburante.
Con il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), i display di guidatore e infotainment da 31,2 centimetri (12,3 pollici) con controllo touch, la nuova Classe G è più connessa che mai.
Una serie di sistemi avanzati di sicurezza e assistenza supportano il guidatore.
L’Offerta MANUFAKTUR per un'ampia personalizzazione degli esterni e degli interni è stata
ulteriormente ampliata.
Gli esterni sono stati leggermente modificati con una nuova griglia del radiatore con quattro lamelle orizzontali al posto delle tre precedenti e paraurti ridisegnati sia all'anteriore che al posteriore.

Il nuovo rivestimento del montante A, lo spoiler sul bordo del tetto e i nuovi materiali isolanti contribuiscono a migliorare l'aerodinamica e ad aumentare il comfort acustico.

Pagina 10

[bookmark: _bookmark1]Nuova Classe G: la GELÄNDEWAGEN, un’icona nata nel 1979
· Caratteristiche di guida in fuoristrada: migliori prestazioni grazie all'elettrificazione dei motori
· L’offerta di motorizzazioni più ampia di sempre e possibilità di personalizzazione quasi illimitate
· Una storia di successo lunga 45 anni: un'icona del design tecnologicamente avanzato


Stoccarda/Graz. La Mercedes-Benz Classe G è da sempre considerata un'icona del settore automobilistico, confermando la sua posizione di leader tra i veicoli fuoristrada di lusso. I nuovissimi modelli eccellono in tutte le condizioni, con prestazioni migliorate grazie ai sistemi di trazione elettrificati, ai moderni sistemi di assistenza alla guida, al maggiore comfort e alla digitalizzazione avanzata. Nata nel 1979, Classe G offre oggi la gamma di motorizzazioni più ampia di tutti i tempi e opzioni di personalizzazione quasi illimitate. Allo stesso tempo, mantiene il suo inconfondibile carattere off-road e il suo aspetto unico. 

"La nuovissima Classe G alza ancora una volta il livello della vera avventura, in strada e in off-road. Con una gamma di motorizzazioni elettrificate, il nostro pionieristico sistema di infotainment MBUX e ulteriori funzioni per il comfort e l'off-road, è pronta a continuare la sua storia di successo come ‘THE Geländewagen’. La nuova Classe G combina un'esperienza di guida eccezionale con un'esperienza digitale all'avanguardia".
Markus Schäfer, Member of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer

Classe G definisce gli standard nel segmento dei fuoristrada
L'icona del fuoristrada si basa sul collaudato concetto di struttura a telaio portante ed è dotata di tre bloccaggi meccanici del differenziale e di una riduzione del cambio LOW RANGE per il fuoristrada, oltre che di un assale posteriore rigido e di sospensioni anteriori indipendenti. L'elevata altezza da terra e le sospensioni a lunga escursione costituiscono la base delle caratteristiche fuoristradistiche della nuova Classe G. I numeri parlano da soli:

· Fino al 100% di pendenza su superfici idonee
· Altezza libera dal suolo tra gli assali di almeno 241 mm
· Profondità massima di guado di 70 cm per acqua e fango
· Guida stabile su pendenze laterali fino a 35°
· Angoli di avvicinamento e di allontanamento di 31° all'anteriore e di 30° al posteriore (senza gancio di traino)

Fuori dai sentieri battuti, il nuovo COCKPIT OFFROAD offre una panoramica dei dati rilevanti per la guida in fuoristrada sia nel display del guidatore che in quello dell’infotainment, oltre a funzioni di supporto alla guida in fuoristrada.

Più versatile che mai
[bookmark: _bookmark2]Oltre al nuovo modello ad alte prestazioni di Mercedes-AMG, sono parte della rinnovata gamma di Classe G la Mercedes-Benz G 450 d (consumo energetico combinato: 10,0-8,7 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 261-227 g/km | Classe CO2: G)2 e la Mercedes-Benz G 500 (consumo energetico combinato: 12,3-10,9 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 281-248 g/km | Classe CO2: G)2. Tutti i motori sono ora completamente elettrificati. Come mild hybrid con tecnologia a 48 volt, offrono maggiori prestazioni con consumi ridotti. La prima variante completamente elettrica della Classe G completerà la gamma di modelli in un secondo momento.




2 I valori indicati sono stati determinati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Gli intervalli indicati si riferiscono al mercato tedesco.
Il consumo di carburante, il consumo di energia e le emissioni di CO2 di un'auto dipendono non solo dall'uso efficiente del carburante o della fonte di energia da parte dell'auto, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

La nuova Classe G si evolve al passo con i tempi, pur rimanendo fedele a sé stessa
Sono circa 45 anni che la Mercedes-Benz Classe G non cambia in modo significativo il suo aspetto. Il design esterno dei nuovi modelli è stato modificato solo in modo leggero. Le modifiche visibili includono una griglia del radiatore con quattro lamelle orizzontali invece delle tre precedenti e paraurti anteriori e posteriori. Anche i paraurti anteriori hanno un aspetto rinnovato. Il nuovo rivestimento del montante A e il bordo dello spoiler a filo del tetto contribuiscono a migliorare l'aerodinamica ed aumentare il comfort acustico.

Gli interni sono lussuosi e funzionali. Grazie all'integrazione del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), la nuova Classe G è più digitale che mai. A richiesta, KEYLESS-GO, i portabicchieri a temperatura controllata, l'impianto audio surround Burmester® 3D e il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori MBUX High-End assicurano un maggiore comfort. Sono, inoltre, disponibili sistemi di sicurezza e assistenza aggiuntivi e potenziati. La gamma MANUFAKTUR per l'ampia personalizzazione degli interni e degli esterni è stata nuovamente ampliata.


[bookmark: _bookmark3]Design iconico: linea inconfondibile, tecnologia moderna
· Gli elementi tipici del design continuano a incarnare il carattere della Classe G; le sottili modifiche migliorano il comfort acustico e l'efficienza.
· Sistema di infotainment MBUX e display multimediale con funzionalità touch
· Ulteriori elementi funzionali ed estetici, grazie anche all’ampliamento dell’offerta MANUFAKTUR


Una forma inconfondibile e spigolosa è il segno distintivo della Classe G. Il suo design iconico è rimasto in gran parte invariato anche durante gli ultimi sviluppi. I dettagli classici continuano a essere elementi caratteristici. Tra questi, le maniglie delle portiere e il caratteristico suono della chiusura, le robuste finiture protettive esterne, la ruota di scorta a vista sul portellone posteriore e gli indicatori di direzione sporgenti. La nuova griglia del radiatore presenta quattro lamelle orizzontali invece delle tre precedenti. Inoltre, i paraurti anteriori e posteriori sono stati ridisegnati, con quelli anteriori caratterizzati da un nuovo look a "squircle". La telecamera di retromarcia ha una nuova posizione al centro del paraurti, sopra il portatarga. Sul lato della telecamera di retromarcia è presente un ugello per il liquido dei tergicristalli, nel caso in cui si sporchi. Si attiva con il lavaggio del lunotto.

I modelli a motore tradizionale incorporano anche alcuni elementi sviluppati per la prima versione completamente elettrica della leggenda dei fuoristrada. In particolare, un nuovo rivestimento del montante A, un profilo- spoiler sul bordo del tetto e nuovi materiali isolanti contribuiscono a migliorare l'aerodinamica e ad aumentare il comfort acustico. I nuovi modelli sono dotati di serie di cerchi in lega da 45,7 centimetri (18 pollici) ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, con design a cinque razze gemelle e fari a LED ad alte prestazioni. È ora disponibile il colore di vernice blu sodalite metallizzato. È inoltre possibile scegliere tra nuovi design di cerchi di dimensioni comprese tra 45,7 e 50,8 centimetri (18 e 20 pollici).

I clienti possono enfatizzare il carattere off-road della loro nuova Classe G con il pacchetto PROFESSIONAL Line Exterior. Il pacchetto comprende le griglie stone-guard per i fari, i parafanghi e i pneumatici all-terrain da 45,7 centimetri (18 pollici). L'EXCLUSIVE Line Exterior, invece, sottolinea il carattere esclusivo del veicolo con una griglia del radiatore in argento cromato, fari MULTIBEAM LED, anello della ruota di scorta in acciaio inox e pedane laterali. La AMG Line conferisce alla nuova Classe G un tocco decisamente sportivo. In questo caso, l'aspetto dinamico è caratterizzato dalle estensioni dei passaruota, dai cerchi in lega AMG da 50,8 centimetri (20 pollici) e dal volante sportivo multifunzione in pelle nappa. È disponibile anche il pacchetto Night, che comprende elementi di design sportivi ed espressivi in nero.

Gli interni: qualità impressionante e un linguaggio di design all'avanguardia
Nell'abitacolo della nuovissima Classe G, il carattere off-road incontra un equipaggiamento luxury. Numerosi elementi del design esterno sottolineano lo stile dell’abitacolo. Ad esempio, le prese d'aria laterali riprendono la forma rotonda dei fari e sono ora disponibili anche con illuminazione. Il maniglione sul lato passeggero è ancora presente come segno distintivo di questo modello. Nel frattempo, gli interruttori per i tre bloccaggi del differenziale rimangono elementi centrali del centro di controllo off-road ridisegnato. Quest'ultimo offre ora anche la possibilità di accedere rapidamente, ad esempio al COCKPIT OFFROAD. Il volante multifunzione di ultima generazione con superfici di controllo touch è rivestito di serie in pelle nappa. L'illuminazione ambientale e l'ampio rivestimento in pelle completano l'ambiente.

Con gli Interni EXCLUSIVE Line, i clienti possono personalizzare ulteriormente l'atmosfera di benessere all'interno della loro nuova Classe G. Tra le varie opzioni è prevista una scelta più ampia di rivestimenti in pelle nappa. Sono inoltre disponibili l'illuminazione ambient per le bocchette dell'aria e l'impianto audio surround Burmester® 3D con un altoparlante satellite illuminato nel padiglione. La SUPERIOR Line Interior trasforma, invece, l'abitacolo in un lussuoso salotto. A questo contribuiscono il pacchetto Active Multicontour Seat Plus, i rivestimenti in pelle nappa e gli elementi esclusivi e le cuciture decorative con design a diamante.

Sistema di infotainment MBUX: la nuova Classe G è più connessa che mai
Il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con display da 31,2 centimetri (12,3 pollici) per il guidatore e per l’infotainment, con comandi a sfioramento, è presente per la prima volta in tutte le varianti di modello. L'integrazione dello smartphone collega il telefono cellulare al sistema multimediale MBUX in modalità wireless tramite Android Auto Wireless® o Apple CarPlay™. Ciò consente di utilizzare al meglio le funzioni del proprio telefono cellulare. È, inoltre, disponibile la radio digitale (DAB+) con MBUX e una porta USB-C che consente la connessione ad altri dispositivi mobili.

Anche il sistema MBUX Augmented Reality for Navigation fa parte dell'equipaggiamento di serie della nuova Classe G. Il sistema sovrappone informazioni grafiche sulla navigazione e sul traffico a immagini dal vivo sul display multimediale. In questo modo il guidatore può orientarsi anche in situazioni di traffico complesse e raggiungere la propria destinazione in modo rapido, sicuro e senza stress. Il sistema fornisce anche un supporto ai semafori: visualizza il colore corrente del semaforo, aiutando così quando la visibilità del segnale è limitata. L'MBUX porta nella nuova Classe G anche l'assistenza vocale, in grado di dialogare e apprendere. Alcune azioni possono ora essere attivate senza il termine "Hey Mercedes". Inoltre, l'assistente vocale dispone di circa 20 comandi vocali creati esclusivamente per la nuova Classe G.

Nuove funzioni per un maggiore comfort
Se lo si desidera, gli interni della nuova Classe G possono essere arricchiti con ulteriori funzioni di comfort. Tra queste: i portabicchieri a temperatura controllata, il sistema di ricarica wireless per i dispositivi mobili e il sistema MBUX High-End Rear Seat Entertainment. Quest'ultimo comprende due display touch da 29,5 centimetri (11,6 pollici) completamente integrati, che garantiscono l'intrattenimento dei passeggeri posteriori anche durante il viaggio. Tra le varie possibilità, grazie alla connessione al sistema multimediale MBUX, è possibile guardare film, navigare in Internet e accedere alle informazioni sul viaggio, tra le altre cose. Se necessario, gli utenti possono spostare i contenuti in modo interattivo dai display della seconda fila di sedili al display multimediale anteriore. Si possono anche riprodurre i propri contenuti multimediali attraverso varie interfacce. La nuova Classe G è disponibile come optional con il sistema KEYLESS-GO. Ciò consente di bloccare e sbloccare le porte laterali e il portellone posteriore semplicemente premendo il pulsante sulla maniglia della porta. Non è necessario tenere in mano la chiave del veicolo. La chiave può essere riposta in una tasca. Il veicolo può anche essere avviato comodamente premendo un pulsante, senza inserire la chiave nel quadro. L'unico requisito è che la chiave sia all'interno del veicolo con il guidatore. A richiesta è disponibile anche una dashcam1 con cui filmare il traffico davanti al veicolo e registrare l'ora e la velocità. In questo modo il guidatore può documentare, ad esempio, un incidente o immortalare percorsi e paesaggi panoramici. Il materiale video può essere visualizzato sul computer di casa o sul display multimediale del veicolo (solo quando è fermo). Con il sistema audio surround 3D Burmester® opzionale2, la nuova Classe G offre una qualità audio senza pari. È dotato della coinvolgente esperienza audio Dolby Atmos®, che conferisce alla musica maggiore spazio, chiarezza e profondità. Il sistema trasforma la nuova Classe G in una sala da concerto all'avanguardia su quattro ruote. Un altoparlante aggiuntivo illuminato è integrato nel padiglione. Sul fronte dell'amplificazione sono ora disponibili sei canali aggiuntivi che consentono una migliore separazione delle frequenze e un posizionamento ottimale del suono.

MANUFAKTUR - il programma di personalizzazione con oltre un milione di combinazioni possibili Colore della vernice, anello della ruota di scorta, rivestimenti dei sedili, cuciture decorative, cruscotto e molto altro ancora: il programma di personalizzazione MANUFAKTUR consente ai proprietari di rendere unica la propria Classe G. Quando si sceglie combinazioni di colori esclusive, contrasti individuali e materiali, le possibilità sono quasi illimitate. Di recente la gamma è stata ulteriormente ampliata. Tra l'altro, per la prima volta sono disponibili gli interni in pelle bicolore beige catalano/nero MANUFAKTUR. Inoltre, un maniglione con

1 Quando si utilizza la dashcam e si salva il materiale video, rispettare le norme sulla protezione dei dati. L'uso della dashcam potrebbe non essere consentito in alcuni Paesi.
2 Equipaggiamento di serie per la Mercedes-AMG G 63 (consumo energetico combinato: 15,7-14,7 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 358-335 g/km | Classe CO2: G)

Le scritte e le finiture "MANUFAKTUR" sono presenti in combinazione con la pelle MANUFAKTUR. Il pacchetto pelle completa MANUFAKTUR è disponibile anche per la nuova Classe G. Quasi tutto l'abitacolo è rivestito in pelle nappa. Questo si estende dall'headliner al rivestimento dei montanti A, B, C e D fino allo schienale dei sedili. L'headliner presenta anche un pannello centrale in tinta con il design a rombi.

Esclusiva consegna del veicolo nel luogo di nascita della Classe G
Dal 2023, i clienti della Classe G hanno possono vivere una giornata indimenticabile al G-Class Experience Centre di Graz e ritirare la propria auto direttamente fabbrica. Su un'area di 100.000 metri quadrati li attende il puro piacere di guida. Potranno testare la versatilità dell'icona off-road con veicoli appositamente messi a disposizione su un percorso su strada e fuoristrada. Il programma comprende anche una visita alla produzione di MAGNA Steyr, con un'affascinante visione del processo produttivo. Il momento clou è la consegna del veicolo - la nuova Classe G presentata in un cubo di vetro. Seguirà un briefing dettagliato sul veicolo. Il pacchetto per due persone comprende anche una cena esclusiva, un pernottamento in hotel nel centro di Graz con prima colazione e un servizio navetta personale. Chi desidera prenotare la consegna in fabbrica della Classe G deve rivolgersi al proprio partner commerciale autorizzato Mercedes-Benz.

[bookmark: _bookmark4]Carrozzeria e sospensioni: la Classe G è e rimane la GELÄNDEWAGEN
· Caratteristiche di guida su strada e fuoristrada sviluppate in modo coerente
· "Trail", "Rock" e "Sand": programmi di guida aggiuntivi per avventure fuori dai sentieri battuti
· Il nuovo COCKPIT OFFROAD offre una panoramica dei dati e delle funzioni più importanti per il funzionamento fuori strada.


La nuova Classe G beneficia di circa 45 anni di esperienza e competenza nel segmento dei fuoristrada. Una vera e propria icona offroad che continua a basarsi sulla collaudata struttura a telaio portante, su tre bloccaggi meccanici del differenziale e sulla combinazione di sospensioni anteriori a doppio braccio indipendenti e di un assale posteriore rigido. L'elevata altezza da terra e le sospensioni a lunga escursione costituiscono la base delle caratteristiche off-road. I seguenti valori parlano da soli:

· Fino al 100% di pendenza su superfici idonee
· Altezza libera dal suolo tra gli assali di almeno 241 mm
· Profondità massima di guado di 70 cm per acqua e fango
· Guida stabile su pendenze laterali fino a 35°
· Angoli di avvicinamento e di allontanamento di 31° all'anteriore e di 30° al posteriore (senza gancio di traino)
· Angolo di stacco di 26°

Le sospensioni della nuova Classe G includono di serie lo smorzamento adattivo regolabile, che era disponibile solo come optional sui modelli precedenti. Questo garantisce un controllo ancora maggiore in fuoristrada. Gli ammortizzatori compensano ancora meglio le irregolarità del terreno e sopportano forze di smorzamento significativamente maggiori rispetto agli ammortizzatori passivi. Con la stabilizzazione del rollio e del beccheggio, il sistema regola continuamente le caratteristiche degli ammortizzatori in base alla situazione di guida e riduce automaticamente i movimenti della carrozzeria. I vari componenti degli ammortizzatori adattivi regolabili sono progettati per resistere a condizioni estreme, come i guadi con acqua che scorre, la guida nel fango, le schegge di roccia e lo sporco.

Il collaudato sistema di sterzo elettromeccanico a cremagliera è di serie. Consuma meno energia rispetto a un sistema con assistenza idraulica. A seconda del programma di guida selezionato, offre una sensazione di sterzata confortevole o sportiva su strada. In fuoristrada, fornisce un feedback preciso con un'ampia assistenza allo sterzo. Il freno di stazionamento elettrico è di serie. I dischi freno anteriori hanno un diametro di 354 millimetri e uno spessore di 32 millimetri. Al posteriore, il diametro è di 345 millimetri e lo spessore di 
22 millimetri.

DYNAMIC SELECT con tre programmi aggiuntivi di guida fuoristrada
Con il DYNAMIC SELECT, le caratteristiche della nuova Classe G possono essere regolate con la semplice pressione di un pulsante e in pochi secondi. Il sistema modifica le caratteristiche di guida di motore, trasmissione, sospensioni, ESP® e sterzo. I programmi di guida su strada "Comfort", "Sport", "Eco" e "Individual" sono facilmente impostabili tramite il pulsante del DYNAMIC SELECT.

Nella nuova Classe G sono disponibili tre programmi di guida aggiuntivi per la guida in fuoristrada. "Trail" offre una maneggevolezza ottimizzata su terreni delicati con superfici sciolte, ad esempio su strade sterrate o ghiaia. Il programma di guida "Rock" è progettato per la guida su terreni medi e difficili, irregolari e con superfici dure e rocciose. L'assetto delle sospensioni e le impostazioni dello sterzo sono studiate per essere rigide. Come terza opzione off-road, "Sand" offre una migliore dinamica di guida grazie a interventi di controllo agili. L'ESP® è stato progettato appositamente per le superfici sabbiose e garantisce una maggiore sicurezza durante la guida dinamica, ad esempio in frenata. Il guidatore può anche impostare i programmi di guida in fuoristrada utilizzando il DYNAMIC SELECT.

Tutto in vista - il nuovo COCKPIT OFFROAD
L'unità di controllo off-road riprogettata porta il guidatore direttamente al nuovo OFFROAD COCKPIT che offre una panoramica dei dati più importanti per la guida in fuoristrada, sia sul display del guidatore che su quello dei media. Dispone, inoltre, di diverse funzioni di supporto alla guida in off-road. I contenuti sono visualizzati in vari riquadri, che possono essere cambiati utilizzando le frecce di direzione o sfiorandoli. Sono, inoltre, presenti pulsanti per l'accesso rapido ad alcune funzioni del veicolo rilevanti per la guida in fuoristrada. I dati visualizzati comprendono l'orizzonte artificiale, il posizionamento, la bussola, l'altitudine, l'angolo di sterzata dell'asse anteriore, la coppia, la potenza, la pressione e la temperatura degli pneumatici e lo stato dei bloccaggi del differenziale.

"Cofano trasparente": per un'esperienza di guida fuoristrada ancora più confortevole:.
La funzione "cofano trasparente" può essere richiamata tramite il menu off-road del display centrale. In combinazione con la telecamera a 360°, consente una visione virtuale sotto la parte anteriore del veicolo. Per la visualizzazione della telecamera del "cofano trasparente" nel display multimediale, il veicolo combina le immagini della telecamera anteriore e delle due telecamere dei retrovisori esterni. Inoltre, una visualizzazione della corsia aiuta a selezionare il percorso ottimale. Ciò consente al guidatore della nuova Classe G di reagire rapidamente, se necessario, ad esempio quando si incontrano ostacoli come macerie o massi. La funzione aiuta anche a valutare in modo ottimale creste, scarpate e avvallamenti se non sono più visibili attraverso il parabrezza perché l'angolo è troppo ripido.

[bookmark: _bookmark5]La gamma di motorizzazioni più estesa di tutti i tempi - opzioni di motore e trasmissione
· Ibridi leggeri con tecnologia a 48 volt
· Nuovo motore benzina a sei cilindri in linea nella G 500
· Migliore risposta, maggiore comfort su strada e riduzione del consumo di carburante


La gamma di motori della nuova Classe G è completamente elettrificata. Come mild hybrid con generatori di avviamento integrati (ISG) e sistemi elettrici di bordo a 48 volt, offrono maggiori prestazioni con consumi ridotti. Grazie all'elettrificazione, i nuovi modelli offrono anche una migliore risposta e un maggiore comfort.

Oltre al nuovo modello ad alte prestazioni di Mercedes-AMG, sono parte della rinnovata gamma di Classe G la Mercedes-Benz G 450 d (consumo energetico combinato: 10,0-8,7 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 261-227 g/km | Classe CO2: G)2 e la Mercedes-Benz G 500 (consumo energetico combinato: 12,3-10,9 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 281-248 g/km | Classe CO2: G)2. Tutti i motori sono ora completamente elettrificati. Come mild hybrid con tecnologia a 48 volt, offrono maggiori prestazioni con consumi ridotti. La prima variante completamente elettrica della Classe G completerà la gamma di modelli in un secondo momento. La nuova Mercedes-Benz G 500 è alimentata da un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri con doppia sovralimentazione tramite un turbocompressore dei gas di scarico e un compressore ausiliario elettrico. Il motore a benzina produce 330 kW (449 CV) e fornisce una coppia massima di 560 Nm. L'ISG fornisce brevemente altri 15 kW (20 CV) di potenza e 200 Nm di coppia. Inoltre, alimenta l'impianto elettrico di bordo a 48 volt. La gamma di motorizzazioni è completata dal sei cilindri diesel della nuovissima Mercedes-Benz G 450 d. L'unità eroga 270 kW (+15 kW) (367 CV + 20 CV). La coppia è di 750 (+200) Nm.

Cambio automatico adattato ai requisiti dell'icona off-road 
La trasmissione della potenza è affidata al cambio automatico 9G-TRONIC con convertitore di coppia, appositamente adattato ai requisiti dell'icona off-road. L'ampia diffusione della trasmissione rende la guida confortevole e silenziosa, soprattutto ai bassi regimi. Allo stesso tempo, contribuisce a ridurre il consumo di carburante. La meccanica e la centralina idraulica assicurano cambi di marcia rapidi, fluidi e confortevoli. Consentono inoltre rapidi scatti intermedi di accelerazione. Tre sensori di velocità consentono il cosiddetto "salto di marcia", in cui, a seconda della situazione di guida, vengono saltate diverse marce. Il comportamento del cambio dipende dal programma di guida selezionato. Come di consueto con i cambi automatici Mercedes-Benz, il guidatore può anche cambiare marcia manualmente utilizzando le palette del cambio DIRECT SELECT sul volante. Nel programma di guida ECO, ad esempio, la funzione ECO start/stop favorisce una guida economica spegnendo il motore quando il veicolo è fermo. Anche la funzione di coasting aiuta a risparmiare carburante. La frizione del cambio si apre non appena il guidatore toglie il piede dal pedale dell'acceleratore. Di conseguenza, il regime del motore scende al minimo e la resistenza alla guida si riduce grazie alle forze di compressione e di attrito del motore nell'accelerazione. La nuovissima Classe G si "accelera" e utilizza per breve tempo la propria energia cinetica per la propulsione. La trazione viene ripristinata non appena si preme nuovamente il pedale dell'acceleratore o del freno.

Transfer case con riduzione off-road
Il transfer case è configurato in modo da trasferire il 40% della coppia motrice all'asse anteriore e il 60% all'asse posteriore. La trazione integrale permanente garantisce una trazione eccellente. La riduzione della marcia in fuoristrada aumenta significativamente la coppia sulle ruote motrici quando si viaggia in fuoristrada. Allo stesso tempo, riduce la velocità massima e aumenta la trazione. In questo modo la nuova Classe G è in grado di affrontare anche terreni molto difficili. La riduzione off-road può essere inserita nella modalità di trasmissione "N" tramite l'interruttore LOW RANGE fino a una velocità di 40 km/h.


1 I valori indicati sono stati determinati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Gli intervalli indicati si riferiscono al mercato tedesco.
Il consumo di carburante, il consumo di energia e le emissioni di CO2 di un'auto dipendono non solo dall'uso efficiente del carburante o della fonte di energia da parte dell'auto, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

Il rapporto del transfer case passa quindi da 1,00 nell'impostazione di guida su strada HIGH RANGE a 2,93. È possibile passare da GAMMA BASSA a GAMMA ALTA fino a una velocità di 70 km/h.

La frizione multidisco intelligente assicura una manovrabilità duratura. Si comporta come un differenziale a slittamento limitato a controllo automatico e regola il comportamento del veicolo durante la guida. Passa a un bloccaggio fisso con effetto bloccante al 100% quando si aziona l'interruttore del bloccaggio del differenziale centrale.

I bloccaggi dei differenziali anteriori e posteriori sono progettati come normali bloccaggi del differenziale con effetto bloccante al 100%. Funzionano in modo puramente elettromeccanico e sono completamente collegati in rete. Tutti i bloccaggi possono essere inseriti singolarmente durante la guida sia in BASSO che in ALTO RAGGIO. Quando i bloccaggi sono inseriti, il veicolo passa automaticamente al programma di guida off-road "Rock". Gli interruttori dei tre bloccaggi del differenziale consentono al guidatore di riconoscere in qualsiasi momento quale bloccaggio è attivato. Lo stato viene visualizzato anche sul display multimediale.

[bookmark: _bookmark6]Un elevato livello di sicurezza: sistemi di assistenza alla guida aggiuntivi e potenziati
· Disponibile per la prima volta nella Classe G: Active Steering Assist, Active Emergency Stop Assist e adattamento della velocità in base al percorso
· Il pacchetto tecnologico comprende tutti i sistemi di assistenza disponibili


Grazie a sistemi di assistenza e sicurezza di ultima generazione1 , la nuova Classe G è uno dei veicoli più sicuri del suo segmento. L'Active Brake Assist, di serie, offre un ulteriore aiuto il guidatore: il sistema utilizza i suoi sensori per identificare il rischio di collisione con i veicoli che precedono, incrociano o sopraggiungono. In caso di collisione imminente, il sistema è in grado di avvisare il guidatore visivamente e acusticamente. Se la frenata è troppo debole, può anche intervenire aumentando la forza frenante al livello appropriato. E se non c'è reazione, può avviare una frenata d'emergenza autonoma. Anche l'Active Lane Keeping Assist è incluso nella dotazione di serie. Il sistema può aiutare il guidatore a mantenere la propria corsia. Anche il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE® è di serie. È in grado di riconoscere tempestivamente le situazioni di guida critiche, di avvisare e di avviare misure di protezione preventive. Queste includono, ad esempio, il tensionamento reversibile delle cinture di sicurezza o la chiusura automatica dei finestrini laterali aperti o del tetto scorrevole in vetro per proteggere gli occupanti dalla penetrazione di oggetti. Anche l'Active Park Assist con PARKTRONIC è incluso nella dotazione di serie. Il sistema è in grado di assistere attivamente le manovre di retromarcia e di riconoscere i parcheggi adatti a una velocità massima di 35 km/h.

Il pacchetto tecnologico opzionale raggruppa tutti i sistemi di assistenza disponibili per garantire la massima sicurezza e una guida rilassata. Il DISTRONIC Active Distance Assist aiuta il guidatore a mantenere una distanza di sicurezza dagli altri veicoli, tra le altre cose. Il pacchetto assiste i conducenti anche nel traffico urbano. Ad esempio, la funzione di avviso di uscita può avvisare i conducenti dell'avvicinarsi di ciclisti. Il Blind Spot Assist può aiutare a evitare incidenti durante il cambio di corsia e la retromarcia grazie a segnali visivi e acustici. Il Traffic Sign Assist tiene d'occhio le norme di velocità applicabili e le ricorda al guidatore. Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° assiste il guidatore nelle manovre e nei parcheggi. La visuale a 360° e il parcheggio assistito facilitano le manovre: il display centrale mostra chiaramente le immediate vicinanze del veicolo. Quattro telecamere (anteriore, posteriore e su entrambi i lati) forniscono le immagini. Queste vengono combinate per creare una vista virtuale a 360 gradi da una prospettiva a volo d'uccello. Inoltre, il display multimediale mostra in modo specifico diversi angoli di visione. In combinazione con le indicazioni visive e acustiche del PARKTRONIC di serie, il guidatore può avere una buona visione d'insieme anche in situazioni di confusione.

I seguenti sistemi sono ora disponibili nella nuova Mercedes-Benz Classe G:
Assistenza attiva allo sterzo
L'Active Steering Assist supporta i conducenti a velocità fino a 160 km/h con un intervento moderato sullo sterzo quando si trova al centro della corsia. In questo modo si ottiene un elevato grado di sollievo, soprattutto nei tratti di strada monotoni. In combinazione con la telecamera a 360° opzionale, il sistema è dotato anche di rilevamento della corsia.
Assistenza attiva alla frenata di emergenza
L'Active Emergency Stop Assist frena il veicolo nella propria corsia fino a fermarlo se riconosce che il guidatore non interviene più nella situazione di guida. Inoltre, il tensionamento delle cinture e lo scatto dei freni forniscono un ultimo avvertimento prima di azionare i freni.
Regolazione della velocità in base al percorso
Il sistema aiuta il guidatore ad adattare la velocità al percorso. Prima di curve, incroci, rotatorie, caselli e deviazioni, il veicolo riduce automaticamente la velocità in combinazione con il DISTRONIC Active Distance Assist e poi accelera nuovamente.

1 I sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza Mercedes-Benz sono ausili e non sollevano il guidatore dalla propria responsabilità. È necessario attenersi alle istruzioni del Libretto Uso e Manutenzione e ai limiti del sistema ivi descritti.

[bookmark: _bookmark7]La nuovissima Mercedes-AMG G 63: trazione elettrificata, nuove sospensioni, elementi di design esclusivi
· V8 biturbo AMG da 4,0 litri con prestazioni aumentate e consumi ridotti
· Con stabilizzazione idraulica attiva del rollio e sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL, disponibili come optional
· Dettagli inconfondibili e orientati alle prestazioni per un look distintivo sia all'interno che all'esterno


La nuovissima Mercedes-AMG G 63 (consumo energetico combinato: 15,7-14,7 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 358-335 g/km | Classe CO2: G)1 conferma la sua posizione unica tra i veicoli fuoristrada ad alte prestazioni con il suo potente sistema di trazione, le nuove sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL e gli elementi di design unici. Offre, inoltre, una ripartizione ancora più ampia tra le prestazioni dinamiche su strada e l'eccellente esperienza in fuoristrada. La nuova Mercedes-AMG G 63 beneficia anche di modifiche trasversali al modello. Tra queste, l'aggiornamento dell'infotainment, che porta per la prima volta sulla Classe G il sistema di infotainment MBUX.

"La Classe G è un'icona automobilistica e la Mercedes-AMG G 63 è il modello più popolare da diversi anni. È per noi sia una responsabilità che un incentivo. Il nostro obiettivo era, quindi, quello di rendere ancora più tangibile il miglioramento delle prestazioni, sia su strada che in fuoristrada. Uno dei modi in cui abbiamo raggiunto questo obiettivo è attraverso miglioramenti al motore V8 e alle nostre nuove sospensioni AMG, che combinano agilità, dinamica di guida e comfort. In questo modo soddisfiamo ancora di più i desideri dei nostri clienti. La nuova G 63 è più AMG che mai.
Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH e Responsabile delle unità Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach


Elettrificato - il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri
La nuovissima Mercedes-AMG G 63 è alimentata dal collaudato motore AMG V8 biturbo da 4,0 litri. Eroga 430 kW (585 CV) e fornisce una coppia massima di 850 Nm. Una novità è la combinazione con la tecnologia a 48 volt e un generatore di avviamento integrato (ISG). Questa elettrificazione fornisce una spinta supplementare di 15 kW (20 CV) e 200 Nm di coppia per un breve periodo. Da ferma, impiega solo 4,4 secondi per accelerare a 100 km/h. Questa propulsione dinamica continua fino alla velocità massima di 220 km/h. L'AMG Performance Package, disponibile come optional, consente una velocità massima di 240 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

Con stabilizzazione idraulica attiva del rollio - Sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL
La nuovissima Mercedes-AMG G 63 offre la sensazione di una guida agile insieme a un maggiore comfort. Le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione idraulica attiva del rollio e smorzamento adattativo regolabile contribuiscono in modo significativo a questo risultato. È disponibile come opzione singola o come parte dell'AMG Offroad Package PRO e dell'AMG Performance Package. Gli elementi idraulici attivi sostituiscono i tradizionali stabilizzatori trasversali meccanici a barra di torsione. Gli ammortizzatori adattivi sono dotati di due connessioni idrauliche, una per ciascuno degli stadi di compressione ed estensione dell'ammortizzatore. Le camere dell'ammortizzatore su tutte e quattro le ruote sono collegate tramite linee idrauliche e il blocco valvole.

Il collegamento dei quattro puntoni delle sospensioni e la regolazione della pressione tramite pompa e valvole di commutazione consentono un'ampia escursione delle molle con movimenti di rollio ridotti. Durante le curve dinamiche, l'impianto idraulico riduce l'angolo di rollio e quindi la perdita di campanatura. Grazie all'elevata rigidità della campanatura e alla riduzione dei movimenti della carrozzeria, la nuova Mercedes-AMG G 63 sterza con estrema precisione. Allo stesso tempo, il sistema aumenta il comfort di guida quando si superano le asperità. Compensa le irregolarità che altrimenti provocherebbero il rollio della scocca. Questo ha un effetto altrettanto positivo sul comfort e sulla maneggevolezza. Inoltre, le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL consentono di ottimizzare le caratteristiche di inserimento in curva e di cambio di carico, modellando così le tipiche caratteristiche di guida AMG in termini di dinamica, precisione e feedback.

Collegate ai programmi di guida e allo stato di guida, le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL migliorano anche l'articolazione degli assi. Ciò significa che le ruote mantengono il contatto con il terreno anche quando il veicolo è fortemente articolato. Ciò comporta un significativo aumento della trazione, della capacità di arrampicarsi e del comfort in fuoristrada, nonché una riduzione delle sollecitazioni sul veicolo e sul guidatore.

Due ulteriori modalità di guida off-road sono disponibili nei veicoli con l'AMG Offroad Package PRO.
"AMG Traction PRO" genera la massima trazione nei programmi di guida "Rock" e "Sand" grazie al controllo della coppia frenante selettiva delle ruote in base al fondo stradale. Inoltre, il grado di blocco del differenziale a controllo elettronico può essere regolato per gradi a seconda della situazione. Per attivare l'AMG Traction PRO, il guidatore deve prima inserire la riduzione di marcia off-road LOW RANGE e attivare il cambio manuale.

"AMG Active Balance Control", la seconda modalità di guida fuoristrada aggiuntiva, integra le funzioni delle sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL in tutti e tre i programmi di guida fuoristrada. Ciò consente di regolare la rigidità di rollio del veicolo da bassa a rigida a seconda del fondo stradale e della situazione di guida. Il guidatore può scegliere tra tre diverse impostazioni: mentre "LOW" ha una configurazione confortevole delle sospensioni, queste sono significativamente più rigide in "MID" e molto rigide in "HIGH". Questo migliora notevolmente il controllo del corpo del veicolo, il contatto con il suolo e la trazione in fuoristrada.

Le sospensioni AMG RIDE CONTROL con smorzamento adattivo regolabile sono di serie. Questo sistema, completamente automatico e controllato elettronicamente, regola continuamente lo smorzamento di ogni ruota in base alle esigenze del momento. Ciò migliora la sicurezza di guida e il comfort di marcia. Lo smorzamento viene regolato individualmente per ogni ruota tramite due valvole (separate per l'estensione e la compressione) e dipende dallo stile di guida, dalle condizioni stradali e dal livello di sospensione selezionato ("Comfort", "Sport" o "Sport+"). Ciò significa che il punto di funzionamento ottimale può essere sempre selezionato in base a un'ampia gamma di informazioni, come l'accelerazione o la velocità di guida.

Cambio rapido: il cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
La trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G di serie delizia i guidatori sportivi con caratteristiche di cambiata dinamiche e una funzione di accelerazione intermedia (doppia frizione) emozionale. A seconda del programma di guida selezionato, consente cambi di marcia sportivi e veloci o confortevoli e appena percettibili. Grazie alle nove marce disponibili, il motore si trova spesso nella gamma di velocità ottimale. Inoltre, la trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G combina efficienza e dinamica. Se necessario, la trasmissione con convertitore di coppia passa in pochissimo tempo a una marcia inferiore utilizzando più scalate per sfruttare tutta la potenza del motore.
Le caratteristiche generali della trasmissione possono essere influenzate tramite AMG DYNAMIC SELECT: è possibile scegliere tra diversi programmi di guida con impostazioni specifiche.

AMG DYNAMIC SELECT: cinque programmi di guida su strada e tre programmi di guida fuoristrada
Con i cinque programmi DYNAMIC SELECT su strada "Slippery", "Comfort", "Sport", "Sport+" e "Individual", la differenziazione va da efficiente e confortevole a molto sportiva. Vengono modificati parametri come la risposta del motore, della trasmissione, delle sospensioni e dello sterzo. Le tre fasi dello smorzamento adattivo regolabile - "Comfort", "Sport" e "Sport+" - possono essere selezionate separatamente, se necessario. Per l'uso in fuoristrada sono disponibili i tre programmi di guida "Sand", "Trail" e "Rock".

1 I valori indicati sono stati determinati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Gli intervalli indicati si riferiscono al mercato tedesco.
Il consumo di carburante, il consumo di energia e le emissioni di CO2 di un'auto dipendono non solo dall'uso efficiente del carburante o della fonte di energia da parte dell'auto, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.


Dettagli inconfondibili per un aspetto distintivo - Design interno ed esterno
All'interno e all'esterno, elementi di design inconfondibili conferiscono alla nuovissima Mercedes-AMG G 63 un aspetto unico. Il colore esterno MANUFAKTUR hyper blue magno è disponibile esclusivamente per il modello di punta. Il frontale è caratterizzato da un nuovo paraurti specifico AMG con tre feritoie verticali davanti alle prese d'aria. Nel paraurti sono presenti anche inserti in acciaio inox. I fari MULTIBEAM adattivi a LED sono di serie.
Grazie alle funzioni di illuminazione intelligente, illuminano la strada in base alla situazione e reagiscono alla situazione del traffico attuale con l'aiuto di 84 LED ad alte prestazioni controllabili singolarmente. Anche i fanali posteriori sono dotati di tecnologia LED.

Altre caratteristiche del marchio sono lo stemma AMG sul cofano e nella sporgenza degli specchietti retrovisori esterni per la prima volta, nonché il tappo del serbatoio AMG in argento cromato con elementi di design in nero. Le pinze dei freni verniciate in argento, i dischi freno forati e i nuovi cerchi in lega AMG da 50,8 centimetri (20 pollici) con design a cinque doppie razze completano il design esterno. In totale, è possibile scegliere tra sei diversi modelli di cerchi con dimensioni da 50,8 a 55,9 centimetri (da 20 a 22 pollici), disponibili in un massimo di tre diversi colori.

Il pacchetto opzionale AMG Exterior Carbon Fibre Package enfatizza le prestazioni della nuovissima Mercedes-AMG G 63. La copertura della ruota di scorta, gli inserti del paraurti e la protezione visiva antincastro anteriore e posteriore sono rifiniti in fibra di carbonio. Questo include anche la griglia del radiatore in cromo scuro, le coperture degli specchietti e gli inserti della modanatura protettiva esterna in design carbonio. L'anello della ruota di scorta in magno/metallo nero e gli alloggiamenti degli indicatori di direzione e dei fari anteriori e posteriori oscurati completano la gamma.

Anche gli interni della nuovissima Mercedes-AMG G 63 presentano dettagli unici che ne sottolineano il design sportivo. Il volante AMG Performance a tre razze doppie in pelle nappa, montato di serie, con superfici di comando a sfioramento perfettamente integrate, trae origine dagli sport motoristici e sottolinea la sportività dell'abitacolo. I pulsanti rotondi del volante AMG con display brillanti e la loro logica di funzionamento intuitiva servono a controllare le funzioni di guida specifiche AMG e tutti i programmi di guida. I loghi AMG nelle razze del volante, nel display centrale, nei pannelli delle soglie delle porte, sui tappetini e sugli schienali dei sedili anteriori sono inclusi di serie. Gli elementi di finitura sono rifiniti in vernice nera per pianoforte.

Come optional, l'abitacolo della nuova Mercedes-AMG G 63 può essere trasformato in un lussuoso salotto con gli interni SUPERIOR Line. Tra le altre cose, include ulteriori finiture in pelle nappa, elementi con design a diamante e sedili attivi multi-contour, tra cui il pacchetto ENERGIZING Plus con funzione di massaggio e climatizzazione dei sedili.

Carattere sportivo con la modalità "Supersport".
Un ulteriore stile di visualizzazione è disponibile per i clienti nel display del guidatore: la modalità "Supersport" con un tachimetro centrale rotondo e display orizzontali a sinistra e a destra in prospettiva che creano un'impressione spaziale di profondità. Il display centrale enfatizza anche l'orientamento dinamico con i singoli display AMG, come la visualizzazione dei programmi di guida o dei dati telemetrici.

[bookmark: _bookmark8]Dati tecnici
Mercedes-Benz G 450 d

	Engine

	Number of cylinders/arrangement
	
	6/inline

	Displacement
	cm3
	2,989

	Rated output
	kW/hp
	270 (+15) / 367 (+20)

	at engine speed
	1/min
	4,000

	Rated torque
	Nm
	750 (+200)

	at engine speed
	1/min
	1,350–2,800

	Compression ratio
	
	15.50 : 1

	Mixture formation
	
	Common rail direct injection

	Power transmission

	Drive system layout
	
	Permanent all-wheel drive

	All-wheel torque distribution
front/rear (%/%)
	
	40/60

	Gearbox
	
	9G-TRONIC

	Gear ratios

	1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th gear
	
	5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1.000/0.865/0.717/0.601

	Reverse
	
	4.798

	Suspension

	Front axle
	Double wishbone axle with independent suspension

	Rear axle
	Rigid axle

	Braking system
	Dual-circuit hydraulic

	Steering
	Electro-mechanical

	Wheels
	7.5J18ET43

	Tyres
	265/60R18

	Dimensions and weights

	Wheelbase
	mm
	2,890

	Track width front/rear
	mm
	1,638/1,638

	Length/width/height
	mm
	4,825/1,9311 /2,0422

	Turning circle
	m
	13.6

	Boot capacity
	litres
	6403

	Roof load
	kg
	max. 150

	Kerb weight acc. to EC
	kg
	2,555

	Payload
	kg
	645

	Gross vehicle weight
	kg
	3,200

	Maximum trailer load weight
(braked/unbraked)
	kg
	3,500/750

	Tank capacity/of which reserve
	litres
	100/12

	AdBlue® tank capacity
	litres
	31.6

	Performance; fuel consumption; emissions

	Acceleration 0-100 km/h
	seconds
	5.8

	Maximum speed
	km/h
	210

	Combined fuel consumption4
	l/100 km
	10.0–8.7

	Combined CO2 emissions4
	g/km
	261–227

	CO2 class
	
	G

	Emission standard
	
	Euro 6e



1 Without exterior mirrors
2 With roof rack
3 Open luggage compartment volume behind rear seat
4 The stated values were determined in accordance with the prescribed WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) measurement procedure. The ranges given refer to the German market.
The fuel consumption, energy consumption and CO2 emissions of a car depend not only on the efficient use of the fuel or energy source by the car, but also on driving style and other non-technical factors.

Mercedes-Benz G 500

	Engine

	Number of cylinders/arrangement
	
	6/inline

	Displacement
	cm3
	2,999

	Rated output
	kW/hp
	330 (+15) / 449 (+20)

	at engine speed
	1/min
	6,100

	Rated torque
	Nm
	560 (+200)

	at engine speed
	1/min
	1,950–5,500

	Compression ratio
	
	10.50 : 1

	Mixture formation
	
	Petrol direct injection

	Power transmission

	Drive system layout
	
	Permanent all-wheel drive

	All-wheel torque distribution
front/rear (%/%)
	
	40/60

	Gearbox
	
	9G-TRONIC

	Gear ratios

	1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th gear
	
	5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1.000/0.865/0.717/0.601

	Reverse
	
	4.798

	Suspension

	Front axle
	Double wishbone axle with independent suspension

	Rear axle
	Rigid axle

	Braking system
	Dual-circuit hydraulic

	Steering
	Electro-mechanical

	Wheels
	7.5J18ET43

	Tyres
	265/60R18

	Dimensions and weights

	Wheelbase
	mm
	2,890

	Track width front/rear
	mm
	1,638/1,638

	Length/width/height
	mm
	4,825/1,9311 /2,0422

	Turning circle
	m
	13.6

	Boot capacity
	litres
	6403

	Roof load
	kg
	max. 150

	Kerb weight acc. to EC
	kg
	2,485

	Payload
	kg
	715

	Gross vehicle weight
	kg
	3,200

	Maximum trailer load weight
(braked/unbraked)
	kg
	3,500/750

	Tank capacity/of which reserve
	litres
	100/12

	Performance; fuel consumption; emissions

	Acceleration 0-100 km/h
	seconds
	5.4

	Maximum speed
	km/h
	210

	Combined fuel consumption4
	l/100 km
	12.3–10.9

	Combined CO2 emissions4
	g/km
	281–248

	CO2 class
	
	G

	Emission standard
	
	Euro 6e






1 Without exterior mirrors
2 With roof rack
3 Open luggage compartment volume behind rear seat
4 The values stated were calculated in accordance with the prescribed measurement procedure WLTP (Worldwide harmonised Light duty vehicles Test

Procedures). The fuel consumption and CO2 emissions of a passenger car depend not only on the efficient utilisation of fuel by the car, but also on driving style and other non-technical factors.
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	Engine

	Number of cylinders/arrangement
	
	8/V; 4 valves per cylinder

	Displacement
	cm3
	3,982

	Rated output
	kW/hp
	430 (+15) / 585 (+20)

	at engine speed
	1/min
	6,000

	Rated torque
	Nm
	850 (+200)

	at engine speed
	1/min
	2,500–3,500

	Compression ratio
	
	8.60 : 1

	Mixture formation
	
	Petrol direct injection

	Power transmission

	Drive system layout
	
	AMG Performance 4MATIC permanent all-wheel drive

	All-wheel torque distribution
front/rear (%/%)
	
	40/60

	Gearbox
	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G transmission

	Gear ratios

	1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th gear
	
	5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1.000/0.865/0.717/0.601

	Reverse
	
	4.798

	Suspension

	Front axle
	Double wishbone axle with independent suspension

	Rear axle
	Rigid axle

	Braking system
	Dual-circuit hydraulic

	Steering
	Electro-mechanical

	Wheels
	9.5J20ET35

	Tyres
	275/50R20

	Dimensions and weights

	Wheelbase
	mm
	2,890

	Track width front/rear
	mm
	1,650/1,654

	Length/width/height
	mm
	4,873/1,9841 /1,9712

	Turning circle
	m
	13.43

	Boot capacity
	litres
	6403

	Roof load
	kg
	max. 150

	Kerb weight acc. to EC
	kg
	2,640

	Payload
	kg
	560

	Gross vehicle weight
	kg
	3,200

	Maximum trailer load weight
(braked/unbraked)
	kg
	3,500/750

	Tank capacity/of which reserve
	litres
	100/12

	Performance; fuel consumption; emissions

	Acceleration 0-100 km/h
	seconds
	4.34

	Maximum speed
	km/h
	2205

	Combined fuel consumption6
	l/100 km
	15.7–14.7

	Combined CO2 emissions6
	g/km
	358–335

	CO2 class
	
	G

	Emission standard
	
	Euro 6e
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