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MB.DRIVE – sistemi avanzati di assistenza alla guida e al parcheggio
[bookmark: _ednref1][bookmark: _ednref2]Tutti i nuovi veicoli Mercedes‑Benz sono dotati di un’ampia gamma di funzioni di sicurezza. Questa comprende un esteso set di sensori per l’assistenza alla guida avanzata[1]. A seconda del mercato e dell’equipaggiamento, sono presenti fino a 10 telecamere, cinque sensori radar e 12 sensori a ultrasuoni. Tutti sono collegati a un computer ad alte prestazioni raffreddato ad acqua, con adeguate riserve di potenza per future funzioni e aggiornamenti regolari over‑the‑air[2]. Mercedes‑Benz riunisce numerosi sistemi di assistenza alla sicurezza e al comfort sotto il nome MB.DRIVE. A seconda del mercato, molte funzioni sono incluse di serie, mentre altre sono disponibili come Digital Extras2. In base al pacchetto selezionato, MB.DRIVE supporta il conducente con manovre cooperative di sterzata, frenata, accelerazione e parcheggio.

MB.DRIVE ASSIST
· Il sistema integra il Distance Assist DISTRONIC di serie con lo Steering Assist.
· Lo Steering Assist contribuisce a mantenere il veicolo al centro della corsia e a sterzare nelle curve lievi.
· Il Lane Change Assist facilita il cambio di corsia con un semplice tocco della leva degli indicatori di direzione.

MB.DRIVE ASSIST PRO
· Questo sistema di assistenza all’avanguardia consente un’esperienza di guida fluida da punto a punto, anche nel traffico urbano intenso.

[bookmark: _ednref3]MB.DRIVE PARKING ASSIST[3]
· Rileva gli spazi di parcheggio su entrambi i lati del veicolo in una fase particolarmente precoce e consente il parcheggio a pettine.
· L’assistente riconosce anche gli spazi liberi non delimitati esclusivamente da linee bianche.
· Dopo aver parcheggiato manualmente, il veicolo può uscire automaticamente dallo spazio di sosta.
· Il Digital Extra2 “Reverse manoeuvring function” offre ancora più comfort: in determinate condizioni, consente di percorrere automaticamente in retromarcia una parte dell’ultimo tratto effettuato. Quando questo assistente è attivo, sul display centrale vengono visualizzati l’immagine della retrocamera e una rappresentazione grafica del percorso pianificato. Questa funzione è particolarmente utile nelle situazioni di traffico in cui non è possibile effettuare una manovra di inversione.

MB.DRIVE PARKING ASSIST 3603
· Offre nuove e migliorate prospettive di visione surround dalla telecamera a 360 gradi, oltre a un’interfaccia utente riprogettata.
· L’ulteriore Digital Extra2 “Rim protection warning” aiuta a prevenire danni alle ruote. Durante le manovre, mostra un avviso di distanza con visuale dall’alto.


[1] I sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza sono ausili e non esonerano il conducente dalle proprie responsabilità. Devono essere osservate le informazioni riportate nel manuale d’uso e le limitazioni del sistema ivi descritte.
[2] Per utilizzare i Digital Extras è necessario disporre di un Mercedes me ID e accettare le Condizioni d’uso dei Digital Extras e delle Mercedes me connect services nella loro versione vigente. Inoltre, il veicolo deve essere associato all’account utente. Alla scadenza del periodo iniziale, i Digital Extras possono essere rinnovati a pagamento, purché risultino ancora disponibili per il veicolo in quel momento.
[3] I sistemi di assistenza al parcheggio e di manovra sono ausili e non esonerano il conducente dalle proprie responsabilità. Devono essere osservate le informazioni riportate nel manuale d’uso e le limitazioni del sistema ivi descritte.
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