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Mercedes-Benz Classe E 4MATIC All-Terrain
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[bookmark: _GoBack]Il lato versatile e intelligente dell’off-road 
Assetto rialzato, cerchi maggiorate e la trazione integrale 4MATIC di serie, sono le caratteristiche che permettono alla Classe E 4MATIC All-Terrain di avanzare disinvolta, dove le tradizionali Station Wagon spesso gettano la spugna. La sua anima off-road è sottolineata anche nel design dei passaruota, più voluminosi e sporgenti, insieme alla mascherina del radiatore in stile SUV.
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“Classe E All-Terrain è versatile come nessun’altra, ed è in grado di coniugare un look incisivo in stile SUV con l’intelligente abitabilità di una Station Wagon. A questo si aggiungono le tante accortezza tecnologiche legate alla sicurezza e gli eleganti interni della Classe E”, ha dichiarato Ola Källenius, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e Responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars. “Equipaggiata di serie con trazione integrale 4MATIC e sospensioni pneumatiche multicamere AIR BODY CONTROL che permettono una maggiore altezza libera dal suolo, Classe E 4MATIC All-Terrain è una vettura dal talento eclettico che si presta a tanti tipi di impiego: strade di campagna, famiglia e tempo libero.” 

Gli elementi di design da vera off-road conferiscono alla All-Terrain un aspetto poderoso e robusto, distinguendola dalla classica versione Station Wagon. Dinamismo, eleganza e modernità si fondono con l’autorevolezza di uno status symbol e seguono il linguaggio formale contemporaneo. La All-Terrain è un altro esempio di quella limpida sensualità che costituisce la filosofia di design Mercedes-Benz e definisce il concetto di eleganza moderna.

La caratteristica maggiormente in risalto sul frontale è la mascherina a due lamelle in argento iridium in stile SUV con al centro la Stella di Mercedes-Benz. L’aspetto robusto si deve anche al paraurti anteriore e al rivestimento color cromo argentato della protezione anti-incastro. Il paraurti anteriore è suddiviso in tre parti, ed è verniciato in tinta con la vettura nella sezione superiore, mentre quella inferiore è realizzata in materiale sintetico nero zigrinato.

Nella vista laterale spiccano i rivestimenti neri dei passaruota, che sottolineano il carattere off-road. Lo stesso vale per i sottoporta, con inserto cromato. Disponibili tre esclusive tipologie di cerchi in lega leggera, nelle dimensioni da 19 e 20 pollici, con fianchi più alti e che garantiscono una maggiore altezza libera dal suolo e un maggior comfort anche in off-road. 

Anche la coda della Classe E All-Terrain presenta un paraurti diviso in tre parti, verniciato in tinta con la vettura nella sezione superiore e in materiale sintetico zigrinato nella fascia inferiore. Tra le altre caratteristiche tipicamente SUV figurano la robusta protezione esterna del bordo di carico e una protezione antincastro argentata cromo.

Negli interni si distinguono in particolare la modanatura nel look alluminio e carbonio, disponibile esclusivamente per la All-Terrain, i pedali sportivi in acciaio legato con inserti in gomma antisdrucciolo e i tappetini con la scritta All-Terrain. L’equipaggiamento della All-Terrain si basa sugli interni AVANTGARDE, ma a richiesta sono disponibili anche gli allestimenti EXCLUSIVE e designo. 

La Classe E All-Terrain eredita, inoltre, dalla Classe E Station Wagon tutte le soluzioni intelligenti per il vano di carico, come la posizione package di serie per gli schienali posteriori e il frazionamento nel rapporto 40:20:40. Sono inoltre disponibili tutte le funzioni di intelligenti per la sicurezza, il comfort e la riduzione della fatica al volante della Classe E.

La All-Terrain è disponibile nella versione E 220 d 4MATIC (143 kW/194 CV e 400 Nm di coppia) con motore diesel a quattro cilindri, insieme alla variante a sei cilidnri E 400 d 4MATIC (250 kW/340 CV e 700 Nm di coppia), il motore diesel più potente di serie per autovetture che Mercedes-Benz abbia mai offerto (consumo di carburante combinato: 6,5 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 171 g/km). 

Sebbene la potenza sia nettamente aumentata rispetto al modello precedente, il nuovo motore consuma circa il 10% in meno. Tra le peculiarità della motorizzazione di punta della famiglia diesel premium figurano il processo di combustione con incavo a gradino, la sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico a doppio stadio e, per la prima volta, l'utilizzo del sistema di comando valvole variabile CAMTRONIC. 

La struttura è caratterizzata dalla combinazione di basamento in alluminio e pistoni in acciaio, oltre che dal rivestimento NANOSLIDE®, ulteriormente perfezionato, delle canne dei cilindri. Tutti i componenti decisivi per un'efficace riduzione delle emissioni sono installati direttamente sul motore. L'approccio tecnologico integrato del nuovo processo di combustione con incavo a gradino, del sistema dinamico di ricircolo dei gas di scarico a più vie e del post-trattamento dei gas di scarico in prossimità del motore, per la prima volta combinati a un sistema di comando valvole variabile, consente di ridurre ulteriormente i consumi a fronte di emissioni contenute.

Grazie alla disposizione isolata del sistema di post-trattamento dei gas di scarico in prossimità del motore si ottengono una bassa dispersione termica e condizioni di esercizio estremamente favorevoli. 

Il motore diesel a sei cilindri soddisfa la norma antinquinamento secondo il test RDE (Real Driving Emissions), con valori relativi al consumo rilevati secondo la nuova procedura WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri.

Dati tecnici in sintesi
	
	E 220 d 4MATIC
	E 400 d 4MATIC

	Numero/disposizione cilindri
	4/in linea
	6/in linea

	Cilindrata (cm3)
	1.950
	2.925

	Potenza nominale (kW/CV)
	143/194 a 3.800 giri/min
	250/340 a 3.600
giri/min

	Coppia nominale (Nm)
	400 a 1.600-2.800
	700 a 1.200-3.200

	Consumo di carburante NEDC (l/100 km) combinato
	5,6
	6,5 

	Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km)
	149
	171

	Classe di efficienza
	A
	A

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	8,0
	5,4

	Velocità massima (km/h)
	232
	250


Valori riferiti alla versione con 9G-TRONIC 
La Classe E 4MATIC All-Terrain dispone di serie del DYNAMIC SELECT, che permette di scegliere tra cinque programmi di marcia per variare la caratteristica di motore, cambio, ESP® e sterzo. 

Una particolarità specifica di questo modello è il programma di marcia ‘All-Terrain’, derivato dal GLE, che presenta una serie di impostazioni per la guida in fuoristrada. L’assetto ancora più confortevole e le ruote grandi con fianco più alto accrescono ulteriormente il comfort di marcia sui percorsi accidentati rispetto alla Classe E.

Selezionando il programma di marcia ‘All-Terrain’ con l’apposito interruttore, l’assetto, che dispone di serie delle sospensioni pneumatiche AIR BODY CONTROL, si solleva di 20 mm fino ad una velocità massima di 35 km/h. Le soglie d’intervento dell’ESP® come pure il controllo d’imbardata e la regolazione antislittamento (ASR) variano di conseguenza. Con il programma di marcia ‘All-Terrain’ compaiono alcune indicazioni specifiche nel display della vettura. Tra le informazioni visualizzate figurano angolo di sterzata, livello del veicolo (posizione della sospensione pneumatica), angolo di pendenza e d’inclinazione, posizione di acceleratore e freno e una bussola. 

Le sospensioni pneumatiche consentono tre livelli da 0 a +35 mm. Indipendentemente dal programma di marcia, il livello massimo può essere impostato anche manualmente con il tasto di livello sulla consolle centrale. Rispetto alla Classe E Station Wagon, la Classe E 4MATIC All-Terrain è più alta di 29 millimetri – 14 mm si devono al maggior rapporto altezza/larghezza degli pneumatici, mentre gli altri 15 mm derivano dalle sospensioni pneumatiche, che presentano un livello normale di marcia più alto. L’altezza libera dal suolo va da 121 a 156 mm.
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