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La nuova Mercedes-Benz VLE: prestazioni senza sforzo con caratteristiche di guida superiori
La nuova VLE offre l’agilità e il comfort sulle lunghe distanze di una vera limousine premium, uniti a consumi energetici straordinariamente ridotti. Con un’autonomia superiore a 700 chilometri (WLTP), la VLE 300 electric affronta lunghi viaggi senza soste – ad esempio da Berlino a Göteborg, da Roma a Nizza, da Atlanta a Orlando e da Pechino a Shenyang.

Mercedes-Benz VLE 300 electric | dati provvisori: consumo energetico combinato: 20,4‑18,6 kWh/100 km | emissioni combinate di CO₂: 0 g/km | classe CO₂: A

Nuovo sistema di trazione elettrica sviluppato internamente con efficienza del 93 percento
· Unità di trazione sviluppata internamente da Mercedes-Benz con motore sincrono a magneti permanenti (PSM) sull’asse anteriore. L’efficienza batteria‑ruota nei lunghi tragitti raggiunge il 93 percento.
· I modelli a trazione integrale dispongono inoltre di una potente unità di trazione con PSM sull’asse posteriore. Funziona come una trazione “boost” intelligente, attivata o disattivata rapidamente tramite una Disconnect Unit (DCU) a seconda della situazione o del programma di guida.
· Quando la richiesta di potenza è bassa e la trazione richiesta è minima, il motore elettrico posteriore e alcune parti del cambio vengono disaccoppiati e restano inattivi. Ciò riduce le perdite di resistenza sull’asse posteriore fino al 90 percento e aumenta l’autonomia.
· L’elettronica di potenza ad alte prestazioni è dotata di inverter al carburo di silicio per un utilizzo dell’energia particolarmente efficiente.

Niente più ansia da autonomia grazie all’architettura elettrica a 800 volt e alla batteria di nuova generazione
· Niente più ansia da autonomia grazie all’architettura elettrica a 800 volt e alla batteria di nuova generazione
· Il moderno sistema a 800 volt, insieme a una nuova generazione di batterie, può ridurre significativamente i tempi di ricarica. La VLE può recuperare fino a 355 chilometri di autonomia (WLTP) in soli 15 minuti.
· La ricarica rapida DC è possibile presso stazioni a 800 volt con una potenza fino a 300 kW. Per utilizzare stazioni di ricarica a 400 volt è disponibile un convertitore DC opzionale.
· La potenza di ricarica AC è di 11 kW oppure, a richiesta, di 22 kW.
· La nuova batteria agli ioni di litio (nichel‑manganese‑cobalto/NMC) offre una capacità energetica utilizzabile di 115 kWh.
· Le celle della batteria hanno anodi nei quali l’ossido di silicio è miscelato con grafite. La quota di cobalto è stata ulteriormente ridotta.
· La batteria ad alta tensione è riparabile; l’unità elettronica/elettrica è accessibile e sostituibile in officina.
· La VLE è predisposta di fabbrica per la ricarica bidirezionale in tutti i mercati.

Qualità di marcia superiore grazie alle sospensioni AIRMATIC con smorzamento intelligente e controllo dell’altezza
· Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC opzionali utilizzano per la prima volta i dati di Google Maps per mantenere il veicolo il più basso possibile per il maggior tempo possibile, riducendo la resistenza aerodinamica e quindi il consumo energetico.
· I sistemi tradizionali di regolazione dell’altezza reagiscono solo alla velocità, sollevando il veicolo quando, ad esempio, un cantiere, un ingorgo o una galleria costringono a rallentare.La nuova AIRMATIC della VLE, invece, “sa” che la Grand Limousine è ancora in autostrada e mantiene costantemente l’impostazione di altezza ridotta. Il controllo intelligente delle sospensioni include anche una nuova funzione Car‑to‑X che aumenta il comfort sui lunghi dossi rallentatori.
· Se la funzione Car‑to‑X è attiva, la VLE regola automaticamente lo smorzamento elettronicamente prima di superare queste soglie, migliorando in particolare il comfort per i passeggeri posteriori.
· Con le sospensioni AIRMATIC l’altezza del veicolo può essere aumentata o ridotta di 40 millimetri per migliorare la luce a terra o facilitare l’accesso. Per la prima volta è possibile farlo anche tramite comando vocale, ad esempio con il comando «Alza il livello del veicolo».

Maggiore agilità e raggio di sterzata ridotto grazie allo sterzo sull’asse posteriore
· Con lo sterzo posteriore opzionale, il raggio di sterzata tra marciapiedi si riduce di 2 metri fino a 10,9 metri e quello tra pareti a 11,6 metri. L’angolo di sterzata dell’asse posteriore arriva fino a sette gradi.
· A velocità inferiori a 60 km/h le ruote posteriori sterzano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori. Il passo viene virtualmente accorciato rendendo il veicolo più maneggevole e agile.
· Oltre i 60 km/h le ruote posteriori girano nella stessa direzione di quelle anteriori, aumentando virtualmente il passo e migliorando stabilità e sicurezza alle alte velocità.
· Un ulteriore vantaggio in termini di comfort deriva dal rapporto di sterzo più diretto.

Comfort acustico e vibrazionale eccezionale per viaggi a lunga distanza di livello superiore
· Una scocca estremamente rigida e una progettazione precisa della geometria garantiscono una generazione minima di rumore quando l’aria scorre attorno alla carrozzeria.
· Sigillature e isolamento acustico completi dall’anteriore al posteriore assicurano che i rumori di vento e rotolamento non risultino più fastidiosi all’interno. La VLE è inoltre dotata di vetri laminati fonoisolanti.
· Supporti elastomerici disaccoppiati sono installati tra sospensioni e carrozzeria.
· L’unità di trazione utilizza magneti del rotore disposti in configurazione doppia V e avvolgimenti dello statore con bobine cordate, garantendo una propulsione particolarmente silenziosa ed efficiente.
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