
	
	

	
	[bookmark: Text2]Informazioni stampa

	
	31 marzo 2026


[image: ][image: ]

	Mercedes-Benz AG | 70546 Stoccarda | T +49 711 17 0 | F +49 711 17 2 22 44 | dialog@mercedes-benz.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stoccarda | Ufficio Legale e Registro Commerciale: Stoccarda, Registro Commerciale n.: 762873 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Martin Brudermüller 
Consiglio di Amministrazione: Ola Källenius, Presidente; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm



Riservato - Non per il consumo o la distribuzione pubblica

Seite 2Riservato - Non per il consumo o la distribuzione pubblica


Prestazioni elettrificate ed efficienza: le nuove Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ e GLE 53 HYBRID 4MATIC+

· Motore sei cilindri in linea da 3,0 litri evoluto, con turbocompressore a gas di scarico, maggiore capacità di salire di regime e una potenza di sistema fino a 430 kW (585 CV)
· Aggiornamenti di prodotto estesi, con un design ancora più emozionale
· Gamma ampia con versioni SUV e Coupé, sistemi mild hybrid a 48 volt e plug-in hybrid a 400 volt


Affalterbach. Mercedes‑AMG ha ulteriormente sviluppato in modo approfondito la famiglia GLE 53, valorizzandone il successo con un design ancora più emozionale, dotazioni ampliate e tecnologie di ultima generazione. Il restyling conferisce ai nuovi modelli una presenza ancora più espressiva e carismatica.
Il frontale rinnovato colpisce per la calandra AMG specifica rivisitata, le nuove prese d’aria dal design più deciso e la caratteristica firma luminosa a LED, che enfatizza il DNA sportivo del modello. Anche il posteriore si distingue per i nuovi gruppi ottici con motivo a stella e per l’impianto di scarico AMG con doppio terminale, elemento iconico del linguaggio stilistico di Affalterbach.
Ampia la gamma di vernici esclusive disponibili. Per la prima volta, entra a far parte della dotazione standard AMG il nuovo colore speciale MANUFAKTUR hightech silver magno, che interpreta in modo ideale l’ambizione tecnologica dei modelli e ne sottolinea il carattere all’avanguardia.
A rafforzare ulteriormente l’impatto visivo della nuova AMG GLE 53 contribuisce il motore sei cilindri in linea da 3,0 litri, ulteriormente affinato. Le sue prestazioni elevate e il sound potente ed emozionale esprimono appieno il carattere AMG, traducendo l’estetica muscolare in un’esperienza di guida coinvolgente e autentica.

“Abbiamo sviluppato ulteriormente in modo sistematico i nostri modelli GLE 53 a sei cilindri: più potenza, maggiore presenza visiva, più servizi digitali – e soprattutto un’esperienza di guida tipicamente AMG. In questo modo siamo in grado di rispondere ancora più precisamente alle esigenze dei nostri clienti. A ciò si aggiungono ampie possibilità di personalizzazione nei dettagli. I sistemi di propulsione con tecnologia a 48 volt o con sistema plug-in hybrid ad ampia autonomia non lasciano nulla al caso.”

Michael Schiebe,
Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG,
Responsabile Produzione, Qualità e Supply Chain Management e CEO di Mercedes-AMG GmbH

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | consumo di carburante combinato: 10,4–11,2 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 238–252 g/km | classe CO₂: G¹
Mercedes-AMG GLE 53 S HYBRID 4MATIC+ Coupé | consumo energetico ponderato, combinato: 3,8–4,2 l/100 km + 22,1–22,6 kWh/100 km | consumo di carburante con batteria scarica: 10,4–10,9 l/100 km | emissioni di CO₂ ponderate, combinate: 86–96 g/km | classe CO₂ ponderata, combinata: B–C | classe CO₂ con batteria scarica: G¹

Due concetti di propulsione, una sola filosofia
Con tecnologia a 48 volt oppure come plug-in hybrid a lunga autonomia: due sistemi di propulsione elettrificati nella famiglia GLE 53 combinano prestazioni sportive con efficienza all’avanguardia, offrendo maggiore dinamica su strada e solide capacità off-road. 

Motorizzazioni disponibili:

• Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ con tecnologia a 48 volt e 330 kW + 17 kW (449 CV + 23 CV)
• Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ plug-in hybrid con 330 kW + 135 kW (449 CV + 184 CV)

Al cuore di entrambi i modelli si trova il motore sei cilindri in linea M256M EVO ulteriormente evoluto, con una cilindrata di 3,0 litri. L’unità sovralimentata eroga 330 kW (449 CV) e sviluppa una coppia massima di 600 Nm (640 Nm nella versione a 48 volt con overboost per 10 secondi). Il sei cilindri ad alte prestazioni convince in particolare per una curva di erogazione ancora più sportiva agli alti regimi.
Gli interventi sul motore includono una nuova testata con condotti di aspirazione e scarico ottimizzati e un nuovo albero a camme di aspirazione. Si aggiungono un sistema di aspirazione con volume maggiore e, per la versione a 48 volt, un nuovo radiatore anteriore. L’erogazione della coppia migliorata e la risposta ancora più pronta all’acceleratore garantiscono una spinta vigorosa su tutto l’arco dei regimi fino al limitatore. La curva di potenza complessiva è stata adattata alla maggiore capacità di salire di regime, ampliando così il plateau di coppia.

La pressione di sovralimentazione del turbocompressore, anch’esso ottimizzato, pari a 1,5 bar, contribuisce a garantire una coppia elevata anche agli alti regimi. Il compressore elettrico ausiliario (solo versione 48 volt) può funzionare per un periodo più lungo e ora eroga fino a 7,5 kW di boost elettrico (in precedenza 5,0 kW), migliorando ulteriormente la risposta del motore.
Il generatore di avviamento integrato di seconda generazione (ISG, solo versione 48 volt) è alloggiato in modo compatto nella campana del cambio. In qualità di componente centrale del sistema elettrico a 48 volt, svolge sia la funzione di generatore sia funzioni ibride, tra cui boost temporaneo con 17 kW e 205 Nm, recupero di energia, spostamento del punto di carico e riavvio del motore praticamente impercettibile. Il nuovo propulsore è già conforme al futuro standard EU7 e sarà certificato a partire da novembre 2027. Le prestazioni sono di alto livello: l’accelerazione da 0 a 100 km/h nella versione a 48 volt richiede solo 4,8 secondi (0,2 secondi in meno rispetto al modello precedente).

La Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ combina il motore sei cilindri con un motore elettrico da 135 kW (184 CV). Il sistema plug-in hybrid a 400 volt unisce così dinamica sportiva e possibilità di guida a zero emissioni locali. L’elevata densità di potenza del sistema ibrido è ottenuta grazie a un motore sincrono a eccitazione permanente con rotore interno. La coppia massima del motore elettrico, pari a 480 Nm, è disponibile fin dal primo istante, garantendo elevata reattività e assenza di turbo lag.
La potenza di sistema di 430 kW (585 CV) e la coppia massima di 750 Nm permettono prestazioni di rilievo: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi (anche in questo caso 0,2 secondi in meno rispetto al precedente modello). La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. La guida in modalità completamente elettrica è possibile fino a 140 km/h. Con un’autonomia elettrica compresa tra 91–88 km (SUV) e 93–90 km (Coupé) secondo WLTP, molti tragitti quotidiani possono essere percorsi esclusivamente in elettrico.
La ricarica in corrente alternata è supportata da un caricatore di bordo da 11 kW di serie. È inoltre disponibile a richiesta un caricatore rapido in corrente continua da 60 kW, che consente di passare dal 10% all’80% di carica in circa 20 minuti.

Sospensioni di nuova concezione
Le sospensioni pneumatiche AMG RIDE CONTROL+ con regolazione adattiva degli ammortizzatori offrono su tutti i modelli GLE 53 un equilibrio ideale tra comfort elevato e dinamica di guida tipicamente AMG. Il sistema si adatta continuamente alle condizioni di guida e al programma selezionato.
Per la versione a 48 volt è disponibile a richiesta il sistema AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio. Due attuatori elettromeccanici sugli assi anteriore e posteriore riducono il rollio in curva e consentono una messa a punto ancora più precisa della risposta dello sterzo e dei cambi di carico. Il sistema migliora anche il comfort in rettilineo compensando le irregolarità del fondo stradale su un lato.
Con l’aggiornamento del modello, sia la stabilizzazione del rollio sia le sospensioni pneumatiche sono state oggetto di aggiornamenti software e nuova calibrazione, ampliando ulteriormente il range tra dinamica e comfort.

Il sistema ESP® completamente rinnovato offre strategie di controllo ancora più precise e lavora in perfetta sinergia con la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+. La distribuzione variabile della coppia garantisce la massima trazione in ogni situazione.

Sistemi di assistenza intelligenti
I sistemi di assistenza alla guida ulteriormente evoluti consentono una guida semi-automatizzata. Supportano il conducente nel mantenimento della corsia, nel controllo della distanza e nella regolazione della velocità, aumentando sensibilmente comfort e sicurezza.

Programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT
I programmi di guida AMG “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport+”, “Trail” e “Individual” permettono un adattamento perfetto alle condizioni e alle preferenze personali. Regolano parametri chiave come risposta del motore e del cambio, sterzo, sospensioni e sound.
Per il modello plug-in hybrid sono disponibili modalità aggiuntive per la guida elettrica e la gestione della batteria.
Nel programma “Electric” è possibile guidare esclusivamente in elettrico fino a 140 km/h. In caso di richiesta di maggiore potenza (kick-down), il sistema attiva automaticamente il motore termico. Con batteria scarica, il sistema passa automaticamente alla modalità “Comfort”.
Nel programma “Battery Hold”, motore termico ed elettrico operano come in “Comfort”, ma mantenendo costante lo stato di carica della batteria. Questo consente di riservare l’autonomia elettrica, ad esempio per l’uso in ambito urbano.

Interni di alta qualità e personalizzazione
L’abitacolo offre una perfetta combinazione tra sportività e lusso. La dotazione di serie include quattro varianti di pelle, dalla pelle Nappa fino alla MANUFAKTUR Nappa esclusiva in colori come tartufo, rosso carminio o blu yacht. Elementi decorativi AMG e il rivestimento del tetto in microfibra MICROCUT (optional) sottolineano il carattere sportivo.




Volante AMG Performance
Il volante AMG Performance con parte inferiore piatta integra nuovamente il comando “rocker-and-roller”, rispondendo a una richiesta molto diffusa tra i clienti. È disponibile con diversi materiali, dalla pelle al carbonio fino alla microfibra MICROCUT.
Le palette al volante permettono il cambio manuale tramite il cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. I pulsanti AMG sul volante con display LCD consentono di gestire in modo intuitivo le principali funzioni senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Cockpit digitale
Il sistema operativo MB.OS con display ad alta risoluzione offre tutte le informazioni in modo chiaro e immediato. Le visualizzazioni specifiche AMG, come il contagiri e i dati di performance, sono sempre in primo piano.

Personalizzazione esclusiva
Il programma MANUFAKTUR offre possibilità praticamente illimitate di personalizzazione. Dalle vernici esclusive come Patagonia Red metallic, Ireland Green metallic o Mystic Blue metallic, fino agli interni in pelle pregiata e agli inserti in carbonio: ogni Mercedes-AMG GLE 53 può diventare un esemplare unico.
I cerchi AMG in lega leggera, disponibili in diversi design fino a 22 pollici, completano l’ampia offerta di personalizzazione.

Dati:

Mercedes‑AMG GLE 53 4MATIC+ SUV

	Voce
	Unità
	Dati

	Motore
	
	Sei cilindri in linea con turbocompressore a gas di scarico, compressore elettrico ausiliario e starter‑generator integrato (ISG)

	Cilindrata
	cm³
	2.999

	Potenza nominale
	kW/CV
	330/449 + 17 kW/23 CV (ISG)

	Regime
	1/min
	5.800–6.100

	Coppia nominale
	Nm
	600 (con Overboost 640) + 205 (ISG)

	Regime
	1/min
	2.200–5.200

	Trazione
	
	AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione completamente variabile della coppia

	Trasmissione
	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	4,9

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo energetico combinato¹
	l/100 km
	10,6–11,2

	Emissioni CO₂ combinate¹
	g/km
	241–252

	Classe CO₂¹
	
	G



Mercedes‑AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

	Voce
	Unità
	Dati

	Motore
	
	Sei cilindri in linea con turbocompressore a gas di scarico, compressore elettrico ausiliario e starter‑generator integrato (ISG)

	Cilindrata
	cm³
	2.999

	Potenza nominale
	kW/CV
	330/449 + 17 kW/23 CV (ISG)

	Regime
	1/min
	5.800–6.100

	Coppia nominale
	Nm
	600 (con Overboost 640) + 205 (ISG)

	Regime
	1/min
	2.200–5.200

	Trazione
	
	AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione completamente variabile della coppia

	Trasmissione
	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	4,9

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo energetico combinato¹
	l/100 km
	10,4–10,8

	Emissioni CO₂ combinate¹
	g/km
	238–245

	Classe CO₂¹
	
	G



Mercedes‑AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ SUV

	Voce
	Unità
	Dati

	Motore
	
	Sei cilindri in linea con turbocompressore a gas di scarico

	Cilindrata
	cm³
	2.999

	Potenza nominale
	kW/CV
	330/449 + 135/184 (motore elettrico)

	Regime
	1/min
	5.800–6.100

	Potenza di sistema
	kW/CV
	430/585

	Coppia nominale
	Nm
	600 + 480 (motore elettrico)

	Regime
	1/min
	2.200–5.200

	Coppia di sistema
	Nm
	750

	Trazione
	
	AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione completamente variabile della coppia

	Trasmissione
	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	4,5

	Velocità massima
	km/h
	250

	Velocità massima in elettrico
	km/h
	140

	Autonomia elettrica (EAER, WLTP)¹
	km
	91–88

	Consumo energetico combinato¹
	kWh/100 km
	3,9–4,2 + 22,3–22,6

	Consumo carburante a batteria scarica¹
	l/100 km
	10,5–10,9

	Emissioni CO₂ combinate¹
	g/km
	88–96

	Classe CO₂¹ (combinata / a batteria scarica)
	
	B–C / G





Mercedes‑AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Coupé

	Voce
	Unità
	Dati

	Motore
	
	Sei cilindri in linea con turbocompressore a gas di scarico

	Cilindrata
	cm³
	2.999

	Potenza nominale
	kW/CV
	330/449 + 135/184 (motore elettrico)

	Regime
	1/min
	5.800–6.100

	Potenza di sistema
	kW/CV
	430/585

	Coppia nominale
	Nm
	600 + 480 (motore elettrico)

	Regime
	1/min
	2.200–5.200

	Coppia di sistema
	Nm
	750

	Trazione
	
	AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione completamente variabile della coppia

	Trasmissione
	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	4,5

	Velocità massima
	km/h
	250

	Velocità massima in elettrico
	km/h
	140

	Autonomia elettrica (EAER, WLTP)¹
	km
	93–90

	Consumo energetico combinato¹
	kWh/100 km
	3,8–4,0 + 22,1–22,2

	Consumo carburante a batteria scarica¹
	l/100 km
	10,4–10,6

	Emissioni CO₂ combinate¹
	g/km
	86–92

	Classe CO₂¹ (combinata / a batteria scarica)
	
	B / G



¹ I dati indicati sono preliminari. Al momento non sono disponibili valori confermati da un’organizzazione di prova ufficialmente riconosciuta, né omologazione CE o certificato di conformità con valori ufficiali. Sono possibili scostamenti tra i valori indicati e quelli ufficiali.
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