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Le descrizioni e i dati contenuti nella presente cartella stampa si riferiscono al programma internazionale di modelli Mercedes-Benz. Sono possibili scostamenti specifici per ogni Paese. Ulteriori informazioni sui veicoli offerti, compresi i valori WLTP, sono disponibili su base nazionale sul sito https://www.mercedesbenz.com.
[bookmark: _Toc164078870]La nuova Classe G elettrica in sintesi
La nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 30,3-27,7 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | Classe CO₂: A)1 è pienamente in linea con la tradizione della serie di modelli fondata nel 1979. Come i modelli a motore tradizionale, si basa su una struttura a telaio portante, un sistema di riduzione del cambio LOW RANGE per il fuoristrada, sospensioni anteriori indipendenti e un assale rigido posteriore.
La batteria agli ioni di litio ad alta tensione da 116 kWh, integrata nel telaio portante, garantisce un baricentro basso e consente un'autonomia fino a 473 chilometri secondo il WLTP[footnoteRef:2] . Per proteggerla dalle intrusioni di acqua e sporcizia, è alloggiata in un involucro resistente alla torsione. [2:  I valori specificati sono stati determinati in base al metodo di misurazione WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) prescritto. Gli intervalli indicati si riferiscono ai mercati ECE. Il consumo di energia e le emissioni di CO2 di un'auto dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante o della fonte di energia da parte dell'auto, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.] 

La protezione del sottoscocca, realizzata con un intelligente mix di materiali tra cui il carbonio, protegge la batteria dagli urti fisici.
La nuovissima Classe G elettrica è alimentata da quattro motori controllati singolarmente e posizionati vicino alle ruote. Sono integrati nella struttura del telaio e sviluppano una potenza massima totale di 432 kW e una coppia massima di 1.164 Nm.
La nuovissima Classe G elettrica riproduce i blocchi differenziali virtuali attraverso il torque vectoring. 
L'innovativo concetto di guida della nuovissima Classe G elettrica consente funzioni di guida uniche per l'uso in fuoristrada: G-TURN, G-STEERING e la funzione di avanzamento intelligente in fuoristrada. 
L'esperienza sonora G-ROAR comprende un sound di guida specifico per la Classe G, un "aura" e vari suoni "evento".
Il cofano leggermente rialzato, il nuovo rivestimento del montante A, lo spoiler sul tetto e le cosiddette "barriere d'aria" nei passaruota posteriori contribuiscono a ottimizzare l'aerodinamica e l'acustica interna.
Una centralina off-road riprogettata, il nuovo OFFROAD COCKPIT e il "cofano trasparente" consentono un'esperienza off-road digitale.
Il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e un display per il guidatore e infotainment da 31,2 centimetri (12,3 pollici) con comandi a sfioramento sono di serie.
I sistemi avanzati di sicurezza e assistenza supportano il guidatore.
L'EDITION ONE è un modello speciale esclusivo disponibile al momento del lancio con una gamma ampliata di caratteristiche di serie.
[bookmark: _Toc164078871]Il GELÄNDEWAGEN full electric: la nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ vanta capacità fuoristradistiche senza compromessi
· [bookmark: _Hlk57118821]La nuovissima Classe G elettrica: il leggendario linguaggio del design incontra un'esclusiva tecnologia di guida
· La capacità off-road entra nell'era elettrica e apre possibilità inimmaginabili
· La gamma MANUFAKTUR offre opportunità di personalizzazione quasi illimitate 

[bookmark: _Ref163630914]Stoccarda/Graz.  Con la nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 30,3-27,7 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | Classe CO₂: A)[footnoteRef:3] , il Marchio con la stella a tre punte presenta la prima variante completamente elettrica della sua icona off-road, che simboleggia la fusione di tradizione e progresso come nessun altro. La nuovissima Classe G elettrica rimane fedele al carattere del modello, conservando la sua silhouette spigolosa e tutti gli elementi iconici. Come le varianti a propulsione tradizionale, la sua carrozzeria è costruita su un telaio portante. Il team di sviluppo l'ha modificato e rinforzato per integrare l'unità elettrica. È stata mantenuta anche la combinazione di sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio e di un assale posteriore rigido di nuova concezione. La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio integrata nel telaio portante garantisce un baricentro basso. Con la sua capacità utile di 116 kWh, fornisce energia sufficiente per un'autonomia fino a 473 chilometri secondo il WLTP.2  [3:  I valori specificati sono stati determinati in base al metodo di misurazione WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) prescritto. Gli intervalli indicati si riferiscono ai mercati ECE. Il consumo di energia e le emissioni di CO2 di un'auto dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante o della fonte di energia da parte dell'auto, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.] 


"Nei suoi oltre 45 anni di storia, la Classe G ha sempre utilizzato la più moderna tecnologia di trazione disponibile. Pertanto, è del tutto appropriato che l'innovativo concetto di trazione con quattro motori elettrici controllati individualmente elevi ancora una volta le leggendarie prestazioni della nostra icona off-road a un nuovo livello. Il modello conserva persino la familiare silhouette spigolosa ed è fedele al carattere della nostra amata 'Geländewagen'".
Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer

La nuovissima Classe G elettrica definisce gli standard per l'off-road
I quattro motori elettrici controllati singolarmente e alloggiati vicino alle ruote sviluppano una potenza massima totale di 432 kW. Insieme alle ridotte, selezionabili per il fuoristrada LOW RANGE, consentono caratteristiche di guida uniche e funzioni esclusive. In questo modo, G-TURN è in grado di girare il veicolo quasi sul posto, su superfici non asfaltate o non asfaltate. La funzione G-STEERING permette di ridurre notevolmente il raggio di sterzata durante la guida in fuoristrada. La funzione di avanzamento intelligente a tre velocità per i fuoristrada è come un cruise control per i fuoristrada: mantiene la propulsione ottimale mentre il guidatore si concentra sulla valutazione del terreno.
Come le varianti già collaudate, la nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ può superare pendenze fino al 100% su superfici adatte. Il veicolo rimane stabile su pendenze laterali fino a 35 gradi. Con una profondità massima di guado di 850 millimetri, la Classe G‑ elettrica supera di 150 millimetri le sue controparti a motore tradizionale. La trasmissione off-road LOW RANGE aumenta la propulsione grazie a uno speciale rapporto ridotto. Il nuovissimo modello genera virtualmente la funzione dei bloccaggi del differenziale convenzionali utilizzando un torque vectoring intelligente. G-ROAR offre un'esperienza sonora unica alla nuova Classe G elettrica. Oltre a un suono di guida caratteristico, specifico della Classe G, comprende un suono "aura" e una serie di suoni "evento".
La nuovissima G 580 con tecnologia EQ segue la tradizione dell'icona del design
La nuova Classe G elettrica è immediatamente riconoscibile come membro dell'intramontabile famiglia. Gli esterni assumono un electric look di grande impatto, con la griglia del radiatore a pannelli neri opzionale. Una serie di caratteristiche distintive differenzia la variante completamente elettrica dai modelli a motore tradizionale. Tra questi, il cofano leggermente rialzato e le cosiddette barriere d'aria nei passaruota posteriori e nella scatola di design sul retro. In combinazione con il nuovo rivestimento del montante A e il labbro dello spoiler sul tetto, contribuiscono a ottimizzare l'aerodinamica. 
Ampia dotazione di serie, funzioni aggiuntive e un'esperienza digitale in fuoristrada
La nuovissima Mercedes-Benz G 580 con EQ Technology è dotata di serie del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), di un volante multifunzione in pelle nappa e di illuminazione ambientale. Tra gli optional figurano il KEYLESS-GO, i portabicchieri a temperatura controllata, il sistema audio surround Burmester® 3D e il "cofano trasparente". La centralina off-road ridisegnata e il nuovo OFFROAD COCKPIT sono disponibili come optional per migliorare l'esperienza off-road con ulteriori funzioni digitali. Nei primi mesi di lancio è disponibile anche l'EDITION ONE, un modello in edizione limitata con una gamma ampliata di caratteristiche di serie ed elementi di design esclusivi.
[bookmark: _Ref158990346]In Germania, la G 580 con EQ Technology sarà disponibile a partire da 142.621,50 euro[footnoteRef:4] . I prezzi per l'EDITION ONE partono da 192.524,15 euro.3. [4:  Prezzo di vendita per la Germania, IVA 19% inclusa, consegna esclusa.] 


Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili sul sito www.mercedes-benz.com. 


MercedesBenz ‑AG in sintesi
MercedesBenz ‑AG fa parte del Mercedes-Benz Group AG con un totale di circa 166.000 dipendenti in tutto il mondo ed è responsabile del business globale di Mercedes-Benz Cars e MercedesBenz ‑Vans. Ola Källenius è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di MercedesBenz ‑AG. L'azienda si concentra sullo sviluppo, la produzione e la vendita di autovetture, furgoni e servizi correlati ai veicoli. Inoltre, l'azienda aspira a diventare leader nei settori della mobilità elettrica e del software per veicoli. Il portafoglio prodotti comprende il marchio Mercedes-Benz con MercedesAMG‑, MercedesMaybach ‑e Classe G ‑con i loro modelli completamente elettrici, nonché i prodotti del marchio smart. Il marchio Mercedes me offre l'accesso ai servizi digitali di MercedesBenz‑. ‑MercedesBenz ‑AG è uno dei maggiori produttori mondiali di autovetture di lusso. Nel 2023 ha venduto circa due milioni di autovetture e 447.800 furgoni. Nei suoi due segmenti di attività, MercedesBenz ‑AG sta ampliando continuamente la sua rete di produzione mondiale con oltre 30 siti produttivi in quattro continenti, attrezzandosi al contempo per soddisfare i requisiti della mobilità elettrica. Allo stesso tempo, l'azienda sta costruendo e ampliando la sua rete globale di produzione di batterie in tre continenti. Poiché la sostenibilità è il principio guida della ‑strategia ‑MercedesBenz ‑e dell'azienda stessa, ciò significa creare un valore duraturo per tutti gli stakeholder: clienti, collaboratori, investitori, partner commerciali e società nel suo complesso. La ‑base di tutto ciò è la strategia aziendale sostenibile del ‑Gruppo ‑MercedesBenz‑. L'azienda si assume così la responsabilità degli effetti economici, ecologici e sociali delle proprie attività commerciali e considera l'intera catena del valore.

Electric drive
· Innovativo concetto di trazione individuale con una potenza totale di 432 kW e 1.164 Nm
· Bloccaggio virtuale del differenziale tramite torque vectoring invece che con componenti meccanici 

Con quattro motori elettrici controllati singolarmente vicino alle ruote, la nuovissima Classe G elettrica offre caratteristiche di guida uniche sia su strada che in fuoristrada. È il primo veicolo del Gruppo Mercedes-Benz prodotto in serie con trazione individuale. I quattro motori sono integrati nel telaio a scaletta, due in ciascun alloggiamento dell'asse anteriore e posteriore. Vengono azionati tramite semialberi corti, il che significa che anche i motori elettrici posteriori possono essere imbullonati al telaio. Ciascuno dei motori elettrici sviluppa una potenza di picco di 108 kW, che si aggiunge a una potenza massima totale di 432 kW. La coppia massima totale è di 1.164 Nm. In collaborazione con l'ESP® e il controllo centrale della trasmissione (CPC), la coppia viene sempre erogata esattamente dove la nuova Classe G elettrica ha bisogno di trazione.
Grazie al suo innovativo concept di guida, la nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h. Poiché i motori elettrici sono in grado di fornire la loro coppia massima fin da fermi, questo fuoristrada completamente elettrico eccelle per l'enorme forza di trazione e l'eccezionale guidabilità. Ciò si rivela vantaggioso sia su pendenze ripide che su superfici non asfaltate. 
Virtuale anziché meccanico: il bloccaggio del differenziale
La nuova Classe G elettrica utilizza il torque vectoring per generare blocchi differenziali virtuali. Questa tecnologia consente di dosare con precisione la coppia su ogni singola ruota. Poiché la coppia si accumula esattamente dove serve in frazioni di secondo, la nuova Classe G elettrica mantiene una linea di marcia pulita e sicura in salita e in discesa, anche sui terreni più difficili. 
I bloccaggi virtuali del differenziale consentono una distribuzione completamente variabile della coppia motrice tra le singole ruote. Il risultato è la massima trazione con la massima flessibilità senza distorsioni in curva. La nuova Classe G elettrica rimane quindi sempre agile e maneggevole, anche quando il bloccaggio virtuale del differenziale è attivo. Non è necessario innestare manualmente i bloccaggi del differenziale tramite gli interruttori della centralina off-road. Il controllo è completamente automatico. Questo lo rende ancora più semplice da usare e aumenta la sicurezza di guida, anche in condizioni difficili. 
[bookmark: _Toc164078873]La batteria
· La batteria agli ioni di litio della nuovissima G 580 con tecnologia EQ è composta da dodici moduli di cellule
· La protezione antincastro appositamente sviluppata soddisfa i requisiti più elevati 
· L'Assistente ECO e la Navigazione con Intelligenza Elettrica supportano la guida elettrica

È il cuore di ogni veicolo elettrico: la batteria ad alta tensione. Nella nuovissima Classe G elettrica, una batteria agli ioni di litio a due strati con 216 celle è installata in dodici moduli di celle tra tre livelli di raffreddamento. La batteria è integrata nel telaio a scaletta in acciaio spesso fino a quattro millimetri. Questo garantisce un baricentro basso e rende l'intero veicolo molto più rigido. Per proteggerla dalle intrusioni di acqua e sporcizia, la batteria è alloggiata in un involucro resistente alla torsione. Ciò significa che la nuova Classe G elettrica è perfettamente equipaggiata anche per le ambiziose spedizioni in fuoristrada. La capacità utilizzabile della batteria è di 116 kWh. In questo modo la nuova Mercedes-Benz G 580 con EQ Technology dispone di energia sufficiente per un'autonomia fino a 473 chilometri secondo la normativa WLTP. 
I componenti e le funzioni di ricarica
La nuova Classe G elettrica è in grado di ricaricare sia in corrente alternata (AC) che in corrente continua (DC). Quando si ricarica con corrente alternata, ad esempio presso una wallbox, il caricabatterie di bordo converte la corrente nel veicolo. Ha una capacità di carica massima di 11 kW. Per la ricarica rapida in corrente continua, è presente a bordo un sistema di ricarica rapida in corrente continua con una capacità di ricarica fino a 200 kW. In questo caso, il tempo di ricarica dal 10 all'80% del SoC (State of Charge) è di circa 32 minuti.
La nuova Classe G elettrica dispone di tre programmi di ricarica: "Standard", "Lavoro" o "Casa". Gli utenti possono impostare parametri quali l'orario di partenza, il controllo del clima e il livello massimo di carica. I programmi di ricarica "Casa" e "Lavoro" possono essere attivati in base alla posizione. Si attivano automaticamente non appena il veicolo viene parcheggiato in un punto di ricarica memorizzato. Gli utenti vengono informati da MBUX.
Recupero di energia durante il viaggio attraverso il recupero
Il sistema di trazione a recupero della nuova Classe G elettrica offre un altro modo di generare energia. Converte l'energia cinetica del veicolo in energia elettrica durante le manovre di retromarcia e di frenata. A seconda del livello di recupero selezionato, i motori elettrici funzionano come generatori e caricano la batteria ad alto voltaggio durante la marcia. Il recupero in fase di marcia lenta inizia non appena il guidatore solleva il piede dal pedale dell'acceleratore con l'impostazione di marcia "D" o "R". 
Utilizzando le palette del volante, il livello di recupero può essere regolato anche manualmente nella selezione del cambio "D". Sono disponibili i seguenti livelli di recupero:
· DAuto : il veicolo regola automaticamente l'intensità del recupero in base al traffico. L'ECO Assistant indica sul display della strumentazione quando il guidatore deve togliere il piede dal pedale. Il veicolo seleziona quindi l'intensità di recupero appropriata.
· D+ : nessun recupero - il veicolo si muove liberamente.
· D: recupero normale
· D- : forte recupero con l'aumento della decelerazione del veicolo durante la fase di coasting
· D-- : recupero massimo con la massima decelerazione del veicolo durante il coasting

Concetto di sicurezza ad alta tensione a più stadi
Mercedes-Benz ha sviluppato un concetto di protezione ad alta tensione a più livelli per i suoi veicoli elettrici, per evitare scosse elettriche e cortocircuiti ad alta energia. Il sistema comprende otto elementi essenziali per la sicurezza della batteria e di tutti i componenti con un livello di tensione superiore a 60 volt. Questo comprende, ad esempio, un sistema di auto-monitoraggio dell'alta tensione che si spegne automaticamente in caso di grave collisione. 
Protezione speciale del sottoscocca
La protezione del sottoscocca è essenziale per ogni veicolo fuoristrada. La nuova Classe G elettrica non fa eccezione. In caso di impatto con il terreno durante la guida fuoristrada, la batteria non deve subire alcun danno fisico. Inoltre, i componenti importanti della parte inferiore della carrozzeria devono essere protetti dai danni causati da pietre, sporco, polvere e sabbia. Durante lo sviluppo della piastra antisdrucciolo ci si è quindi concentrati su un elevato livello di protezione. Durante il processo di sviluppo, il team ha considerato anche gli effetti sul comportamento in caso di incidente, sull'aerodinamica e sull'aeroacustica.
La protezione del sottoscocca della nuova Classe G elettrica è realizzata con un intelligente mix di materiali che include il carbonio. Aumenta la rigidità rispetto alle alternative in acciaio o alluminio. Inoltre, garantisce una protezione duratura contro la corrosione e riduce il peso. Il pannello sottoscocca ha uno spessore di 26 millimetri, pesa 57,6 chilogrammi ed è fissato al telaio della scala con oltre 50 viti in acciaio. Un componente in acciaio analogo è circa tre volte più pesante. Sul lato inferiore è applicato uno strato di protezione in pietra di un millimetro. 
Supporto alla guida elettrica: l'Assistente ECO
L'ECO Assistant analizza i dati di navigazione lungo il percorso previsto. Ciò significa che il sistema può aiutare ad adattare lo stile di guida in modo efficiente rispetto al percorso da seguire, riducendo al minimo il consumo di energia e massimizzando il recupero. È in grado di riconoscere gli eventi imminenti, come una rotatoria, una curva a gomito o un limite di velocità, nonché i veicoli che precedono. Quando la nuova Classe G elettrica si avvicina a un evento, l'ECO Assistant calcola la velocità ottimale. Se è necessario modificare lo stile di guida, visualizza un messaggio che invita il guidatore a sollevare il pedale dell'acceleratore. Il livello di recupero ideale viene selezionato automaticamente per recuperare energia in base alla situazione.
Navigazione con electric intelligence
Navigazione con electric intelligence: il nome dice tutto. Il sistema, infatti, utilizza numerosi fattori per pianificare il percorso più veloce e conveniente, comprese le soste di ricarica. Per tracciare il percorso, calcola l'energia necessaria, tenendo conto della topografia, del percorso, della temperatura ambiente, della velocità e dei requisiti di riscaldamento e raffreddamento. Inoltre, reagisce dinamicamente agli ingorghi o ai cambiamenti nello stile di guida. Inoltre, i clienti hanno la possibilità di personalizzare il percorso pianificato. 
La navigazione con Electric Intelligence considera anche le stazioni di ricarica disponibili, la loro capacità di ricarica e le funzioni di pagamento e calcola il costo stimato di una sosta di ricarica. Le soste di ricarica sono pianificate in modo da ottimizzare la durata complessiva del viaggio: in determinate circostanze, due soste di ricarica brevi con una potenza di ricarica superiore possono essere migliori di una ricarica lunga. La navigazione con Electric Intelligence regola automaticamente le impostazioni di ricarica del veicolo e le ottimizza per la ricarica rapida lungo il percorso. I clienti possono aggiungere stazioni di ricarica preferite o escludere quelle suggerite. MBUX indica anche se la capacità della batteria disponibile è sufficiente per tornare al punto di origine senza ricaricare.
Se c'è il rischio di non raggiungere la destinazione o una stazione di ricarica con le impostazioni selezionate, la funzione di monitoraggio dell'autonomia attiva raccomanda l'attivazione delle funzioni di guida ECO. Inoltre, calcola l'esatta velocità di guida necessaria per raggiungere la prossima stazione di ricarica o la destinazione prevista. Alla voce di menu "Autonomia", il guidatore può aumentare l'autonomia spegnendo vari consumatori di energia. Anche qui è possibile attivare le funzioni di guida ECO per supportare uno stile di guida più efficiente.
[bookmark: _Toc164078874][bookmark: _Toc157595970]Sospensioni e trasmissione
· Concetto modificato struttura a telaio portante e assale posteriore rigido di nuova concezione
· ELECTRIC DYNAMIC SELECT: programmi di guida per varie situazioni di marcia
· Trasmissione commutabile: con riduzione di marcia per fuoristrada LOW RANGE

La nuovissima Classe G elettrica porta le qualità off-road della Classe G nell'era della mobilità elettrica. Per alcuni aspetti, la versione elettrica supera addirittura i modelli a motore tradizionale, ad esempio per quanto riguarda la profondità di guado. Il telaio a longheroni è stato modificato e rinforzato per il modello elettrico, mantenendo la combinazione di sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio e assale posteriore rigido. L'assale posteriore è un progetto De Dion ed è stato completamente rielaborato. I motori elettrici sono fissati al telaio a scaletta e collegati alle ruote tramite alberi a doppio snodo. Il vantaggio è che la campanatura non cambia durante la compressione. Gli alberi di trasmissione a doppio snodo trasmettono la propulsione e sono dotati di giunti scorrevoli per uniformare la lunghezza. Le seguenti qualità fuoristrada parlano da sole:
· Fino al 100% di pendenza superabile su superfici idonee
· Altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 250 mm 
· Profondità massima di guado di 850 mm per acqua e fango
· Guida stabile su pendenze laterali fino a 35°  
· Angolo di avvicinamento di 32° e angolo di partenza di 30,7°.
· Angolo di stacco di 20,3°
La nuova Classe G elettrica è dotata di serie degli stessi ammortizzatori adattivi regolabili utilizzati nelle varianti a motore tradizionale. Gli ammortizzatori attivi compensano le irregolarità del terreno meglio degli ammortizzatori passivi. Questo garantisce una maggiore sicurezza in fuoristrada. Con la stabilizzazione del rollio e del beccheggio, il sistema regola continuamente le caratteristiche degli ammortizzatori in base alla situazione di guida e riduce i movimenti della carrozzeria. I componenti del sistema di smorzamento adattivo regolabile sono progettati per resistere a condizioni estreme, come l'acqua che scorre, i guadi, le pietre e lo sporco.
ELECTRIC DYNAMIC SELECT: programma di guida aggiuntivo per aumentare l'efficienza
Le caratteristiche del veicolo della nuovissima Classe G elettrica possono essere regolate con la semplice pressione di un pulsante. L'ELECTRIC DYNAMIC SELECT modifica i parametri dei motori, della trasmissione, delle sospensioni, dell'ESP® e dello sterzo a seconda delle esigenze. Il guidatore può scegliere tra i programmi di guida su strada "Comfort", "Sport" e "Individual". Il programma "Comfort" è l'impostazione standard, che prevede che la propulsione venga convogliata principalmente su un solo asse per un consumo energetico ottimale. Sono disponibili anche i programmi di guida fuoristrada "Trail" e "Rock", selezionabili comodamente tramite l'interruttore ELECTRIC DYNAMIC SELECT. 
LOW RANGE: la riduzione della marcia in fuoristrada della nuovissima Classe G elettrica
Il nuovissimo Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ è dotato di una riduzione di marcia LOW RANGE. Ogni motore vicino alla ruota ha una propria trasmissione, che viene spostata centralmente. Questo garantisce l'indipendenza dei motori. Su ogni asse sono presenti due motori elettrici, i relativi riduttori e un doppio inverter in un alloggiamento condiviso. Questa configurazione consente un rapporto di riduzione da fuoristrada che equipaggia il fuoristrada elettrico per l'uso su terreni difficili. Garantisce la massima coppia e una gestione fluida della temperatura. È disponibile anche l'impostazione HIGH RANGE su strada, che garantisce la massima autonomia.
Nel programma di guida "Rock", il guidatore può attivare la riduzione della marcia fuoristrada LOW RANGE tramite un interruttore nella centralina fuoristrada. In questo modo si attiva un rapporto di riduzione (2:1) che aumenta la coppia motrice. Le caratteristiche di maneggevolezza e di risposta sono ottimizzate per escursioni potenti su terreni non asfaltati e difficili, con pendenze e dislivelli elevati. La velocità massima è limitata a 85 km/h. La funzione di marcia intelligente in fuoristrada si inserisce automaticamente ed è sempre attiva.
[bookmark: _Toc164078875]Funzioni esclusive per i fuoristrada, esperienza sonora unica ed esperienza digitale per l’offroad
· G-TURN, G-STEERING e la funzione intelligente di avanzamento in fuoristrada: l'avanzato concept di guida e le trasmissioni commutabili consentono caratteristiche di guida uniche.
· G-ROAR: l'esperienza sonora della nuova Classe G elettrica
· Nuovo COCKPIT OFFROAD e funzione "cofano trasparente" per un'esperienza digitale in fuoristrada

Le capacità off-road della Classe G hanno sempre fissato gli standard più elevati. Questo vale anche per la nuovissima Classe G elettrica. Il suo innovativo concetto di guida consente funzioni esclusive per la guida fuori dai sentieri battuti. 
In esclusiva per la nuova Classe G elettrica: G-TURN, G-STEERING e funzione di avanzamento intelligente in fuoristrada
[bookmark: _Ref163631891]Con il G-TURN[footnoteRef:5] , il guidatore può girare la nuovissima Classe G elettrica quasi sul posto. Il veicolo esegue fino a due svolte complete nella direzione desiderata su superfici non asfaltate o sciolte. Questo non solo ha un aspetto spettacolare, ma può anche essere utile quando si guida in fuoristrada, ad esempio se un ostacolo davanti a noi rende impossibile proseguire. Le quattro ruote a trazione indipendente possono far ruotare il veicolo a sinistra o a destra, a seconda delle necessità. A tal fine, le ruote sul lato destro e sinistro del veicolo girano in direzioni opposte. Per avviare la funzione, il veicolo deve essere fermo su una superficie piana con le portiere chiuse, le ruote anteriori in posizione di marcia rettilinea e il pedale del freno premuto. Inoltre, il cambio deve essere impostato su "D", deve essere selezionato il programma di guida "Rock" e deve essere attivata la riduzione per fuoristrada LOW RANGE. Solo a questo punto il guidatore può attivare la funzione utilizzando il pulsante corrispondente sull'unità di controllo del fuoristrada. Per selezionare il senso di rotazione desiderato, è sufficiente tirare e tenere premuta la leva del cambio del volante a sinistra o a destra. Per avviare il G-TURN, è necessario tenere il volante, rilasciare il pedale del freno e premere il pedale dell'acceleratore. Dopo due giri completi del veicolo, il G-TURN si annulla automaticamente. Il guidatore può anche annullare la funzione manualmente in qualsiasi momento rilasciando le palette del cambio al volante o il pedale dell'acceleratore. [5:  Non è consentito utilizzare il G-TURN e il G-STEERING su strade pubbliche. Utilizzare G-TURN e G-STEERING solo su superfici sciolte o morbide, ad esempio ghiaia o neve.] 

Il G-STEERING può ridurre significativamente il raggio di sterzata della nuovissima Classe G elettrica quando si guida fuori strada o su superfici non perfettamente livellate.4 Ciò si ottiene grazie al controllo mirato della coppia motrice sulle singole ruote motrici, con il veicolo che gira intorno alla ruota posteriore interna. La funzione può quindi eliminare la necessità di effettuare svolte in più punti in determinate situazioni, ad esempio in curva o in altri spazi ristretti. Il guidatore può attivare il G‑ STEERING premendo il pulsante corrispondente sull'unità di controllo off-road quando è inserita la trasmissione "D", è selezionato il programma di guida "Rock" ed è attivata la riduzione di marcia off-road LOW RANGE. Questa funzione è attiva fino a una velocità di 25 km/h.
La funzione di marcia intelligente in fuoristrada[footnoteRef:6] fornisce al guidatore della nuova Classe G elettrica un ulteriore supporto durante la guida in fuoristrada. Garantisce una propulsione ideale anche su superfici non perfettamente aderenti, mantenendo una velocità preimpostata - e funziona quindi come una sorta di cruise control per la guida in fuoristrada. In questo modo, il guidatore può concentrarsi completamente sulla linea di guida ottimale e su eventuali ostacoli, senza dover bilanciare contemporaneamente il freno e l'acceleratore. Tuttavia, la funzione può sempre essere annullata con il pedale del freno o dell'acceleratore, se lo si desidera. [6:  La funzione intelligente di marcia fuori strada è solo un aiuto. È responsabilità del guidatore mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede o dagli ostacoli.] 

La funzione di marcia intelligente in fuoristrada è sempre attiva quando è inserita la riduzione di marcia in fuoristrada LOW RANGE. Il guidatore può selezionare la velocità target in tre livelli utilizzando le palette del volante. Lo stato attuale viene visualizzato sul display del guidatore. Sono disponibili le seguenti velocità di marcia:
· Scorrimento lento: il veicolo mantiene una velocità di circa 2 km/h in salita, in piano o in discesa.
· Crawl variabile: il veicolo mantiene la velocità di marcia in salita e in piano. In discesa, con pendenze comprese tra il 10 e il 20%, il guidatore può utilizzare il pedale dell'acceleratore per aumentare la velocità target a circa 14 km/h e utilizzare il pedale del freno per ridurla nuovamente alla velocità di marcia. Il veicolo mantiene la velocità target attuale rilasciando il pedale dell'acceleratore o del freno.
· Scorrimento veloce: il veicolo mantiene una velocità di circa 8 km/h in salita e in piano. In discesa, la funzione di marcia intelligente in fuoristrada rallenta il veicolo attraverso il recupero in base alla pendenza. Questo può aumentare la velocità del veicolo, poiché non è specificata una velocità finale.
G-ROAR: ecco il suono della nuova Classe G elettrica
G-ROAR offre un'esperienza sonora unica alla nuova Classe G elettrica. Il caratteristico suono di guida si ispira alle sonorità emozionali del V8 della famiglia di modelli. Fornisce un impressionante accompagnamento acustico all'accelerazione della nuova Classe G elettrica. I suoi bassi profondi e i toni sonori lo distinguono volutamente dal suono degli altri modelli completamente elettrici del marchio con la stella a tre punte. Il guidatore può influenzare il suono con la scelta del programma di guida. Mentre è piuttosto sobrio in "Comfort", ad esempio, sviluppa un suono potente ed emozionale in "Sport". 
G-ROAR comprende anche un "aura" e una serie di suoni "evento". Il suono "aura" si sente già intorno al veicolo quando il guidatore si avvicina alla nuova Classe G elettrica e sblocca le portiere. I suoni "evento" si sentono quando si chiude la portiera del veicolo dopo essere saliti, quando si accendono e si spengono i motori e quando si apre la portiera alla fine di un viaggio. Dopo aver lasciato il veicolo, il suono "aura" può essere udito di nuovo - per un massimo di un minuto, o fino a quando il veicolo viene bloccato. G-ROAR accompagna acusticamente anche l'inizio del processo di ricarica. 
[bookmark: _Hlk157000406]Tutto in un colpo d'occhio : il nuovo COCKPIT OFFROAD
I conducenti possono accedere al nuovo OFFROAD COCKPIT direttamente tramite l'unità di controllo del fuoristrada. Sia il display del guidatore che quello dei media offrono una panoramica dei dati più importanti per la guida in fuoristrada e delle funzioni di supporto alla guida in fuoristrada. I contenuti sono visualizzati in varie sezioni, che possono essere modificate con le frecce di direzione. Sono inoltre presenti pulsanti per l'accesso rapido ad alcune funzioni del veicolo importanti per la guida in fuoristrada. Tra queste, l'orizzonte artificiale, la bussola, l'altitudine, l'angolo di sterzata e la coppia, nonché la pressione e la temperatura degli pneumatici.
Per un'esperienza di guida fuoristrada ancora più confortevole: il "cofano trasparente".
Insieme alla telecamera a 360°, la funzione "cofano trasparente" consente di vedere virtualmente la parte anteriore del veicolo. Per la visualizzazione del "cofano trasparente" nel display multimediale, la nuovissima Classe G‑ elettrica combina le immagini della telecamera anteriore e di entrambe le telecamere dei retrovisori esterni. Una visualizzazione della corsia aiuta quindi a selezionare il percorso ottimale. In questo modo, i conducenti della nuova Classe G elettrica possono reagire tempestivamente se necessario, ad esempio in presenza di ostacoli come macerie o massi. La funzione aiuta anche a valutare meglio le creste, i terrapieni e gli avvallamenti se non sono più visibili attraverso il parabrezza perché l'angolo è troppo ripido. La funzione può essere attivata comodamente tramite un pulsante sulla centralina off-road o tramite il menu off-road sul display centrale.
[bookmark: _Toc164078876]Design ed equipaggiamenti
· Design iconico e senza tempo: il modello elettrico rimane fedele al carattere dell'originale 
· Gli elementi distintivi del design hanno un effetto positivo sull'aerodinamica e sul comfort acustico.
· EDITION ONE: modello speciale con equipaggiamento di serie ampliato disponibile al momento del lancio

La nuovissima Classe G elettrica segue la tradizione di design della serie con la sua silhouette angolare. Dettagli familiari come le maniglie delle porte e gli indicatori di direzione montati sui parafanghi continuano a caratterizzare il suo stile. La nuova Classe G elettrica combina l'inconfondibile look dell'icona dei veicoli fuoristrada con selezionati elementi di design tipici dei veicoli elettrici. 
Anche la vista frontale della nuovissima Mercedes-Benz G 580 con EQ Technology ha un aspetto familiare, in parte dovuto ai classici fari rotondi. La griglia del radiatore presenta quattro lamelle orizzontali. Il pannello della griglia del radiatore e gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni sono rifiniti di serie in tinta con la carrozzeria. La nuova Classe G elettrica assume un aspetto particolarmente distintivo con la griglia del radiatore opzionale con pannello nero. È dotata di gruppi ottici oscurati, di una fascia luminosa a LED animata e di un bordo cromato. Come elegante accento opzionale, la fascia luminosa a LED può essere attivata come luce di marcia. Quando si chiude e si sblocca il veicolo, le animazioni "Welcome home" e "Leaving home" creano un effetto suggestivo. Quando le porte anteriori sono aperte, l'illuminazione ambientale di serie proietta il logo del marchio sul pavimento nei punti di ingresso.
Gli esterni: elementi di design distintivi contribuiscono a ottimizzare l'aerodinamica
Il cofano leggermente rialzato e le cosiddette "barriere d'aria" nei passaruota posteriori sono tra gli altri elementi di design che caratterizzano il modello completamente elettrico. Insieme al nuovo rivestimento del montante A e allo spoiler sul tetto, contribuiscono a ottimizzare l'aerodinamica. In combinazione con nuovi materiali isolanti, è stato migliorato anche il comfort acustico. La nuova Classe G elettrica monta di serie cerchi in lega da 18 pollici con design a cinque doppie razze, ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. Sono verniciati in nero lucido e hanno una finitura lucida. 
Anche i fari MULTIBEAM adattivi a LED sono di serie. Grazie alle funzioni di illuminazione intelligente, illuminano la strada in base alla situazione. Reagiscono alla situazione del traffico con l'aiuto di 84 LED ad alte prestazioni controllati singolarmente. I finestrini laterali posteriori e il lunotto sono dotati di vetri oscurati termoisolanti. I badge EQ argentati sui parafanghi indicano che il veicolo è completamente elettrico.
Un altro punto di forza della nuova Classe G elettrica è il box opzionale di forma rettangolare sul portellone posteriore. Al suo interno è possibile riporre facilmente oggetti come cavi di ricarica, attrezzi o catene da neve. All'interno sono presenti una cinghia in velcro e due reti per i bagagli (una nella portiera e una nel box stesso). In alternativa, i clienti possono optare per la consueta ruota di scorta con copertura. La nuova Classe G elettrica è dotata di serie di una copertura di design.
[bookmark: _Hlk158385114]Gli interni: design distintivo della Classe G ed ampia dotazione di serie
Gli interni della nuovissima Classe G elettrica combinano una qualità impressionante con un linguaggio di design classico. Le bocchette dell'aria a spigoli vivi e la maniglia del passeggero recano la tipica firma della Classe G. Gli elementi di rivestimento sono rifiniti di serie in legno di noce naturale a poro aperto. Il volante multifunzione dell'attuale generazione con comandi a sfioramento è rivestito di serie in pelle nappa. Anche l'illuminazione ambientale e i rivestimenti in pelle fanno parte della dotazione di serie.  
Sistema di infotainment MBUX: funzionamento intuitivo, software adattivo e assistente vocale con capacità di dialogo
La nuova Classe G elettrica è dotata di serie del sistema di infotainment MBUX, che comprende un display da 12,3 pollici per il guidatore e i media con comandi a sfioramento. Il display e il concetto operativo utilizzano un software adattivo per fornire suggerimenti personalizzati per numerose funzioni di infotainment, comfort e veicolo. L'integrazione degli smartphone tramite Android Auto® o Apple CarPlayTM consente agli occupanti di utilizzare al meglio le funzioni del proprio telefono cellulare. Inoltre, con l'MBUX possono usufruire dei vantaggi della radio digitale (DAB+). Le interfacce USB-C consentono la connessione ad altri dispositivi mobili.
L'assistente vocale in grado di dialogare e apprendere è disponibile anche con MBUX. Alcune azioni possono ora essere attivate senza dover dire "Ehi Mercedes". L'assistente vocale dispone inoltre di circa 20 comandi vocali specifici per la Classe G. La realtà aumentata di MBUX per la navigazione può aiutare i conducenti a orientarsi anche in situazioni di traffico complesse. Ciò consente di raggiungere la destinazione in modo rapido, sicuro e senza stress. A tal fine, il sistema sovrappone informazioni grafiche sulla navigazione e sul traffico a immagini dal vivo sul display multimediale. Inoltre, fornisce un supporto ai semafori visualizzando il colore del semaforo corrente, aiutando i conducenti a vedere il segnale quando la visibilità è limitata. 
Caratteristiche opzionali per un comfort ancora maggiore 
Altre caratteristiche opzionali migliorano ulteriormente il comfort e la praticità. Tra queste, i portabicchieri a temperatura controllata e il sistema di ricarica wireless per i dispositivi mobili. È disponibile anche l'intrattenimento per i sedili posteriori di fascia alta MBUX. Con due display touch da 11,6 pollici completamente integrati, i passeggeri dei sedili posteriori possono godersi l'intrattenimento in auto anche durante il viaggio. La connessione al sistema di infotainment MBUX consente di guardare film, navigare in Internet e accedere a una serie di informazioni sul viaggio. Se necessario, i contenuti possono essere spostati in modo interattivo dai display della seconda fila di sedili al display multimediale anteriore. È inoltre possibile integrare i propri contenuti multimediali attraverso varie interfacce. 
Con KEYLESS-GO, le porte dei passeggeri e il portellone posteriore della nuova Classe G elettrica possono essere sbloccati e bloccati semplicemente toccando la maniglia della porta. Non è necessario tenere la chiave del veicolo, che può rimanere in tasca o in borsa. Il veicolo può anche essere avviato comodamente premendo un pulsante. Il guidatore deve solo avere con sé la chiave all'interno del veicolo. Come optional è disponibile una dashcam[footnoteRef:7] . Può riprendere il traffico davanti al veicolo e registrare il tempo e la velocità di percorrenza. In questo modo i conducenti possono documentare la dinamica di un incidente, ad esempio, o immortalare percorsi e paesaggi panoramici. Il materiale video può essere visualizzato sul computer di casa o sul display multimediale del veicolo fermo.  [7:  Quando si utilizza la dashcam e si salva il materiale video, si prega di osservare le norme sulla protezione dei dati. L'uso della dashcam potrebbe non essere consentito in alcuni Paesi.] 

Il sistema audio surround 3D Burmester® opzionale include l'esperienza audio immersiva Dolby Atmos®. Questo sistema offre alla musica più spazio, chiarezza e profondità e trasforma la nuova Classe G elettrica in una sala da concerto su ruote. Un ulteriore altoparlante illuminato è integrato nel padiglione. Sono disponibili sei canali di amplificazione aggiuntivi che consentono una migliore separazione delle frequenze e un migliore posizionamento del suono.
Individualizzazione: linee di equipaggiamento per interni ed esterni
La nuova Classe G elettrica riceve un tocco decisamente sportivo in combinazione con l'optional AMG Line. Il suo aspetto dinamico è caratterizzato, tra l'altro, dai passaruota, dai cerchi in lega AMG da 20 pollici a 10 razze, dalle pedane, dalle pinze dei freni con scritta "Mercedes-Benz" e dalle soglie illuminate in acciaio inox. All'interno, il volante sportivo multifunzione appiattito in pelle nappa con comandi a sfioramento, le finiture del volante e le palette del cambio al volante in cromo argento aumentano il piacere di guida.
Il Night Package arricchisce ulteriormente gli esterni con elementi di design sportivi ed espressivi. Include, tra l'altro, gruppi ottici oscurati e cerchi neri ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. A seconda della verniciatura scelta, anche gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni in nero ossidiana o nero notte magno arricchiscono l'aspetto. Gli accenti neri MANUFAKTUR opzionali completano il look personalizzato. Il Night Package II aggiunge ulteriori dettagli in nero lucido alle caratteristiche sopra citate. Tra questi, le stelle Mercedes all'anteriore e al posteriore, il badge del modello al posteriore e il badge EQ sui parafanghi.
L'optional EXCLUSIVE Line Interior aumenta la sensazione di benessere nell'abitacolo. Tra le altre cose, include il rivestimento dei sedili in pelle nappa e l'illuminazione ambientale delle bocchette di ventilazione. Sono inoltre presenti cuciture a contrasto in tinta per i sedili, il quadro strumenti, la maniglia, gli inserti dei pannelli delle porte e l'inserto del pannello delle porte posteriori. Include anche il sistema audio surround Burmester® 3D. L'allestimento SUPERIOR Line Interior offre ulteriori caratteristiche in pelle nappa, elementi con design a diamante e il pacchetto Active Multicontour Seat Plus, che include il massaggio e la funzione di gestione delle prestazioni.
L'ampia gamma MANUFAKTUR è stata ulteriormente ampliata
Con la gamma MANUFAKTUR, i clienti possono personalizzare ulteriormente la propria Classe G. Che si tratti della scelta della vernice, dell'anello della ruota di scorta, della grafica dei sedili, delle cuciture decorative o del quadro strumenti, con oltre un milione di combinazioni possibili di colori, contrasti e materiali, non lascia nulla a desiderare. Per la prima volta sono disponibili gli interni in pelle bicolore beige catalano/nero MANUFAKTUR. Inoltre, in combinazione con la pelle MANUFAKTUR è disponibile un maniglione con scritta "MANUFAKTUR" ed elemento di rifinitura. Il pacchetto pelle MANUFAKTUR è disponibile anche per la nuova Classe G elettrica. Quasi tutto l'abitacolo è rivestito in pelle nappa, dall'headliner ai rivestimenti dei montanti A, B, C e D fino al rivestimento degli schienali dei sedili. L'headliner presenta anche un pannello centrale nel colore dell'allestimento con un disegno a rombi.
EDITION ONE: modello speciale al lancio
A partire dal lancio della nuovissima Classe G elettrica, la EDITION ONE sarà disponibile in Germania a partire da 192.524,15 euro[footnoteRef:8] . L'esclusiva edizione speciale è disponibile in cinque verniciature: MANUFAKTUR south sea blue magno, obsidian black metallic, MANUFAKTUR opalite white magno, MANUFAKTUR opalite white bright e MANUFAKTUR classic grey solid. La modanatura protettiva esterna presenta un inserto con una striscia di rifinitura blu. Anche le pinze dei freni sono di colore blu e presentano la scritta Mercedes-Benz nella parte anteriore. La scatola di design sul portellone posteriore è rifinita in colore carrozzeria e nero. I clienti possono scegliere la ruota di scorta posteriore come opzione per l'EDITION ONE. In questa edizione speciale, la proiezione degli specchietti retrovisori esterni fa risplendere sull'asfalto la scritta "Stronger Than Time". L'EDITION ONE è dotata di serie della griglia del radiatore con quattro feritoie orizzontali. La griglia del radiatore con pannello nero è disponibile come optional. [8:  Prezzo di vendita per la Germania, IVA 19% inclusa, consegna esclusa.] 

Le caratteristiche dell'AMG Line e del Night Package sono incluse di serie nell'EDITION ONE. Queste includono cerchi in lega da 20 pollici AMG a 10 razze, verniciati in nero lucido e ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, e gruppi ottici oscurati. I pulsanti delle maniglie delle porte con il logo G e gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni sono rifiniti in nero. Le pedane di scorrimento sono di serie in argento e, come optional, sono disponibili in nero. Gli interni sono rivestiti in pelle nappa nella nuova combinazione di colori argento perlato/nero. Il volante sportivo multifunzione a tre razze gemelle con comandi a sfioramento è rivestito in pelle nappa. I dettagli blu degli esterni si riflettono negli interni dell'EDITION ONE sotto forma di elementi di rifinitura in fibra di carbonio blu e cuciture blu.
Il pacchetto Comfort, che include i portabicchieri a temperatura controllata e il KEYLESS-GO, il pacchetto Active Multi-contour Seat Plus, il tetto apribile, l'impianto audio surround Burmester® 3D e l'esperienza sonora G-ROAR fanno parte della dotazione di serie dell'EDITION ONE.
Consegna esclusiva di un veicolo nel luogo di nascita della Classe G
Dal 2023, i clienti della Classe G possono vivere una giornata indimenticabile al G-Class Experience Centre di Graz, ritirando la propria vettura in fabbrica. Il puro piacere di guida li attende in un sito di 100.000 metri quadrati in una ex base aerea. Possono testare la versatilità dell'icona off-road sui percorsi su strada e fuoristrada con veicoli appositamente forniti. Il programma di supporto comprende anche un tour della produzione di MAGNA Steyr con affascinanti informazioni sul processo di produzione. Il momento clou è la consegna del veicolo: la nuova Classe G viene presentata in un cubo di vetro. Segue un briefing dettagliato sul veicolo. Il pacchetto evento per due persone comprende anche una cena esclusiva, un pernottamento in un hotel nel centro di Graz con prima colazione e un servizio di navetta personale. Chi desidera prenotare la consegna in fabbrica della Classe G deve rivolgersi al proprio partner commerciale autorizzato Mercedes-Benz.

[bookmark: _Toc164078877]I sistemi di assistenza alla guida
· Ampia dotazione di serie
· Numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida per la massima sicurezza e una guida rilassata

La nuovissima Classe G elettrica è già dotata di numerosi sistemi di assistenza e sicurezza avanzati di ultima generazione[footnoteRef:9] . Utilizzano numerosi sensori, telecamere e radar per monitorare il traffico e l'ambiente circostante il veicolo. Ciò consente di alleggerire notevolmente il guidatore in molte situazioni quotidiane. [9:  I sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza Mercedes-Benz sono ausili e non sollevano il guidatore dalla propria responsabilità. È necessario rispettare le istruzioni del Libretto Uso e Manutenzione e i limiti del sistema ivi descritti.] 

· Il sistema di assistenza alla distanza attiva DISTRONIC aiuta il guidatore a mantenere la distanza di sicurezza, tra le altre cose. Il sistema adatta automaticamente la velocità ai veicoli più lenti che precedono. La distanza desiderata può essere impostata su più livelli. Altre funzioni includono la reazione ai veicoli fermi, la ripartenza automatica e la ripresa automatica della velocità. Questo supporto è particolarmente utile per i conducenti nel traffico scorrevole e lento. In combinazione con la regolazione della velocità in base al percorso, il sistema può ridurre automaticamente la velocità prima di curve, incroci, rotatorie, caselli e uscite, per poi accelerare nuovamente.
· L'Active Steering Assist utilizza interventi moderati sullo sterzo per aiutare il guidatore a seguire la corsia di marcia a velocità fino a 160 km/h. Si tratta di un importante alleggerimento dello stress, soprattutto nei percorsi monotoni. 
· L'Active Brake Assist utilizza i sensori installati nel veicolo per registrare il rischio di collisione con i veicoli che viaggiano davanti o che si incrociano. In caso di collisione imminente, il sistema può avvisare visivamente e acusticamente il guidatore. Se la frenata è troppo debole, può anche fornire un supporto aumentando di conseguenza la forza frenante e avviare una frenata di emergenza autonoma in caso di mancata reazione.
· L'Active Emergency Stop Assist frena il veicolo fino all'arresto nella propria corsia se riconosce che il guidatore non è più attivamente alla guida per un periodo prolungato. Inoltre, un breve tensionamento elettrico della cintura di sicurezza da parte di PRE-SAFE® e una breve scossa dei freni fungono da ultimo avvertimento prima dell'azionamento dei freni.
· L'Active Lane Keeping Assist aiuta il guidatore a mantenere la corsia corretta. Grazie a una telecamera, riconosce quando il veicolo supera la segnaletica di corsia e i bordi della strada. In questo modo, il sistema può contribuire a garantire che il guidatore non esca involontariamente dalla propria corsia. Se c'è un rischio di collisione con utenti della strada riconosciuti nella corsia adiacente, ad esempio con veicoli in sorpasso o in arrivo, il sistema può anche reagire con interventi sullo sterzo e avvisi.
· L'Active Blind Spot Assist è in grado di segnalare visivamente le collisioni laterali a una velocità di circa 10 km/h e di emettere un avviso sonoro quando l'indicatore è attivato. Inoltre, la funzione di avviso di uscita può segnalare, prima dell'uscita, il passaggio di un veicolo (comprese le biciclette) nell'area critica a veicolo fermo.

· ATTENTION ASSIST è in grado di riconoscere i segnali tipici di stanchezza e disattenzione del guidatore. Il sistema può quindi contribuire alla sicurezza stradale, in particolare nei viaggi notturni e nei lunghi tragitti. Non appena riconosce i segni tipici della stanchezza, attiva segnali di avvertimento visivi e acustici e invita il guidatore a fare una pausa.

· Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° fornisce un supporto per il parcheggio e le manovre della Classe G elettrica. La vista virtuale dall'alto della telecamera a 360° mostra la posizione attuale del veicolo sul display multimediale. In combinazione con le indicazioni visive e acustiche del sistema di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC, il guidatore mantiene il controllo anche in situazioni di confusione. Il sistema è in grado di assistere attivamente nel parcheggio in retromarcia e di riconoscere gli spazi di parcheggio adatti fino a una velocità di 35 km/h.

· Il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE® è in grado di riconoscere tempestivamente le situazioni di guida critiche e di attivare misure di protezione a titolo precauzionale. Queste includono, ad esempio, il tensionamento reversibile delle cinture o la chiusura automatica dei finestrini laterali aperti o del tetto scorrevole in vetro. A seconda dell'equipaggiamento, il sedile del passeggero anteriore regolabile elettricamente può anche spostarsi in una posizione più favorevole in caso di incidente.

· PRE-SAFE® Sound può preparare le orecchie degli occupanti allo stress causato dal rumore generato in caso di incidente. In caso di pericolo imminente, uno speciale chip sonoro genera un rumore attraverso gli altoparlanti. In molti casi, il rumore innesca un riflesso protettivo naturale: il piccolo muscolo stapedio dell'orecchio si contrae brevemente e smorza il collegamento tra il timpano e l'orecchio interno.

· Il Traffic Sign Assist tiene d'occhio le norme di velocità applicabili e le ricorda. Oltre ai limiti di velocità convenzionalmente segnalati, il sistema riconosce anche i cartelli a cavalletto e i segnali di lavori stradali.




[bookmark: _Toc164078878]Dati tecnici
[bookmark: _Toc57130595]Mercedes-Benz G 580 con EQ Technology
	Drive system and battery

	Drive
	
	All-wheel drive

	E-motors
	Type
	Permanently excited synchronous machine (two-speed)

	Output (peak)
	kW
	432

	Torque (peak)
	Nm
	1,164

	Battery type
	
	Lithium-ion

	Max. recuperation capacity
	kW
	217

	Max. AC charging capacity (onboard charger series/option)
	kW
	11

	AC charging time[footnoteRef:10], three-phase (11 kW) [10:  The charging times correspond to 10-100% full charge when using a wallbox or public charging station (AC connection with at least 11/22 kW; 16/32 A per phase) at 23 degrees Celsius.] 

	h
	11.77 (WEU + Coc) 
13.56 (USA)

	Max. DC charging capacity
	kW
	200

	DC charging time[footnoteRef:11] at fast charging station [11:  The charging times correspond to 10-80 % charge when using a DC fast-charging station of category "K" or "L" according to EN17186 with 500 A charging current] 

	min
	32

	DC charging[footnoteRef:12]: range after 15 minutes (WLTP) [12:  At DC fast-charging stations with 500 amps based on the WLTP range] 

	km
	170

	Suspension

	Front axle
	Independent suspension with double wishbones

	Rear axle
	Rigid De-Dion axle 

	Brake system
	Hydraulic dual circuit

	Steering
	Electro-mechanical

	Wheels
	7.5J18ET43

	Tyres
	265/60R18

	Dimensions and weights

	Wheelbase
	mm
	2,890

	Track width front/rear
	mm
	1,638 / 1,637 

	Length/width/height
	mm
	4,624/1,931[footnoteRef:13] /1,986  [13:  Without exterior mirrors] 


	Turning circle
	m
	13.6

	Boot volume
	litres
	555/1,990

	Kerb weight according to EC
	kg
	3,085

	Payload
	kg
	415

	Gross vehicle weight
	kg
	3,500

	Performance; fuel consumption; emissions

	Acceleration 0-100 km/h
	seconds
	4.7

	Maximum speed[footnoteRef:14] [14:  Electronically regulated] 

	km/h
	180

	[bookmark: _Ref162351825]Energy consumption combined[footnoteRef:15] [15:  The specified values were determined in accordance with the prescribed WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) measurement method. The ranges given refer to ECE markets. The energy consumption and CO2 emissions of a car depend not only on the efficient utilisation of the fuel or energy source by the car, but also on the driving style and other non-technical factors.] 

	kWh/100 km
	30.3-27.7

	CO2 emissions combined
	g/km
	0

	Range
	km
	434-473

	CO2 class
	
	A



[image: ]e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Daimler AG, Stoccarda, Germania.
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