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Nuovo AIRMATIC con controllo intelligente delle sospensioni
Il sistema di sospensioni pneumatiche è oggi ancora più intelligente grazie al Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS). La nuova AIRMATIC introduce un innovativo smorzamento predittivo che migliora il comfort sui dossi lunghi. Per la prima volta, utilizza anche i dati di Google Maps per regolare l’altezza da terra, mantenendo il veicolo il più basso possibile il più a lungo possibile, con vantaggi in termini di efficienza e autonomia.

Smorzamento predittivo intelligente grazie alla tecnologia Car-to-X
· [bookmark: _ednref1]Il controllo intelligente delle sospensioni integra una nuova funzione Car-to-X[1], sviluppata internamente da Mercedes‑Benz e per la quale è stata presentata domanda di brevetto.
· La funzione assicura un comfort superiore quando si affrontano dossi stradali lunghi, grazie ad ammortizzatori preimpostati in modo ottimale.
· Queste sopraelevazioni sono particolarmente frequenti nell’Europa meridionale e negli Stati Uniti e possono provocare movimenti marcati e sgradevoli della carrozzeria.
· Quando la nuova funzione Car-to-X è attiva, AIRMATIC regola elettricamente lo smorzamento subito prima del dosso, riducendone l’impatto in modo progressivo.
· Ciò è possibile grazie ai dati che un veicolo Mercedes‑Benz in transito ha già trasmesso, in tempo reale e tramite rete mobile, alla Mercedes‑Benz Cloud.
· Una volta rilevati, i dossi vengono memorizzati per 14 giorni e le informazioni restano disponibili, per tutto il periodo, a tutti gli altri veicoli Mercedes‑Benz dotati di Car-to-X. Se un veicolo Mercedes‑Benz con smorzamento intelligente supera di nuovo lo stesso dosso entro questo intervallo, la durata di memorizzazione si estende automaticamente.
· La tecnologia Car-to-X consente di sfruttare anche i sensori di altri veicoli. In questo modo si amplia in modo significativo la capacità di rilevamento rispetto alla sola sensoristica di bordo (ad esempio radar e telecamere), permettendo di fatto al veicolo di “vedere oltre l’angolo”.
· La Mercedes‑Benz Intelligent Cloud raccoglie attualmente dati da circa 15 milioni di veicoli connessi in tutto il mondo.

Regolazione automatica dell’altezza da terra basata sui dati cartografici invece che sulla velocità
· I sistemi tradizionali di regolazione dell’altezza da terra reagiscono solo alla velocità e sollevano il veicolo quando, ad esempio, un cantiere, un ingorgo o un tunnel portano il conducente a rallentare.
· La nuova AIRMATIC utilizza i dati di Google Maps per la regolazione dell’altezza da terra: così “sa” che il veicolo è ancora in autostrada e mantiene l’assetto ribassato anche durante le brevi decelerazioni.
· In questo modo diminuiscono la resistenza aerodinamica e, di conseguenza, il consumo di energia.


Sollevamento del veicolo tramite comando vocale
· [bookmark: _ednref2]Oltre all’abbassamento automatico alle velocità più elevate, il programma di guida Sport[2] prevede anche una funzione di ribassamento dedicata, per una dinamica di guida ancora più sportiva.
· Quando serve, il veicolo può essere sollevato di 20 millimetri per aumentare la luce a terra. L’operazione può essere eseguita comodamente anche tramite controllo vocale, ad esempio con il comando “alza il livello del veicolo”.




[1] Per utilizzare il servizio Car-to-X, i clienti devono disporre di un account Mercedes me connect. Solo in questo caso i dati vengono raccolti a bordo del veicolo e i dati Car-to-X relativi al veicolo vengono trasmessi al backend, dove vengono anonimizzati. I conducenti Mercedes‑Benz possono attivare o disattivare facilmente il servizio tramite il proprio account utente nel portale Mercedes me o nell’app Mercedes me. Lì possono anche opporsi alla condivisione dei dati.
[2] Attualmente disponibile solo nei mercati ECE.
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