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Il V8 alla sua massima espressione: le nuove Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ e Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+
Il V8 biturbo da 4,0 litri, progettato con uno sguardo al futuro, eroga 450 kW (612 CV) e 850 Nm di coppia
L’Integrated Starter Generator (ISG) 2.0 assicura una risposta ancora più immediata
Nuovo frontale con caratteristica griglia del radiatore AMG e firma luminosa LED esclusiva
AMG RIDE CONTROL+ adattivo: un ampio ventaglio tra comfort e sportività
Le esclusive opzioni MANUFAKTUR offrono un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione
Mercedes-AMG presenta le nuove GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+, ampiamente rinnovate per esaltare ulteriormente le prestazioni e il dinamismo che contraddistinguono la gamma SUV del marchio. I due modelli di vertice combinano la tipica potenza del V8 con tecnologie all’avanguardia, design esclusivo e un equilibrio particolarmente riuscito tra sportività, comfort e fruibilità quotidiana. Al centro di entrambe le vetture c’è il motore AMG M177 EVO, completamente aggiornato. Il V8 biturbo da 4,0 litri rappresenta una delle espressioni più autentiche del DNA prestazionale di Mercedes-AMG. I numerosi interventi tecnici introdotti segnano una nuova fase evolutiva per questa iconica motorizzazione, progettata per rispondere alle future esigenze normative continuando al tempo stesso a garantire le prestazioni straordinarie che ne hanno decretato il successo.
“Il nostro V8 rappresenta un elemento centrale del nostro DNA prestazionale ed è il cuore ideale per le nuove GLE 63 S e GLS 63. Da anni il V8 è sinonimo di prestazioni straordinarie e gode di grande apprezzamento tra i nostri clienti. Con la nuova generazione M177 EVO abbiamo rivisto profondamente il propulsore, assicurandone la presenza nel nostro portafoglio prodotti anche nel lungo termine. Il risultato è un motore che conquista per la sua risposta pronta e dinamica, le elevate prestazioni e la marcata propensione a salire di giri, soddisfacendo al contempo normative sempre più stringenti a livello globale.”
Michael Schiebe, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG,
Production, Quality & Supply Chain Management,
e Chairman of the Management Board di Mercedes-AMG GmbH


[bookmark: _ednref1]Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ SUV | Consumo energetico combinato: 13.6-13.2 l/100 km | Emissioni di CO2 combinate: 308-299 g/km | Classe CO2: G[1]
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Consumo energetico combinato: 13.4-13.1 l/100 km | Emissioni di CO2 combinate: 303-297 g/km | Classe CO2: G1
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Consumo energetico combinato: 13.7-13.4 l/100 km | Emissioni di CO₂ combinate: 312-305 g/km | Classe CO₂: G1


Gli interventi sul motore comprendono un albero motore flat-plane, un albero a camme di aspirazione modificato, un sistema di iniezione ottimizzato e un sistema di post-trattamento dei gas di scarico di ultima generazione. Come il predecessore, anche il nuovo M177 EVO viene assemblato ad Affalterbach secondo la filosofia “One man, one engine”.

Con la nuova evoluzione del motore M177 EVO impiegata sulle GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+, Mercedes-AMG pone le basi per una nuova generazione di V8 in grado di coniugare prestazioni superiori, maggiore efficienza e conformità alle normative internazionali più rigorose. Un ruolo chiave è svolto dal nuovo albero motore a piano piatto, che contribuisce a ridurre le masse rotanti, favorisce una maggiore rapidità di salita di giri e assicura una risposta all'acceleratore ancora più precisa e diretta.

Con una potenza di 450 kW (612 CV), il motore M177 EVO eroga lo stesso livello prestazionale della generazione precedente. La coppia massima di 850 Nm è disponibile su un ampio intervallo di regime, compreso tra 2.500 e 4.500 giri/min. Grazie a un sistema di post-trattamento dei gas di scarico di ultima generazione, che include un filtro antiparticolato di serie in tutti i mercati, il propulsore soddisfa inoltre le più recenti normative sulle emissioni.

Tra gli ulteriori interventi tecnici figurano l'ottimizzazione del sistema di iniezione, nuovi condotti di aspirazione e scarico, una revisione dell'albero a camme di aspirazione e aggiornamenti alla girante del compressore e all'alloggiamento del turbocompressore. Queste modifiche sono state sviluppate con l'obiettivo di affinare la risposta all'acceleratore, incrementare l'efficienza e rendere l'erogazione della potenza ancora più armoniosa e progressiva.

L'ampio lavoro di sviluppo sul motore M177 EVO è completato dalla tecnologia mild hybrid con sistema ISG 2.0 (Integrated Starter Generator) e da una rete elettrica supplementare a 48 volt. L'ISG fornisce un contributo aggiuntivo di 17 kW (23 CV) e 205 Nm di coppia, supportando il motore termico nelle fasi di accelerazione. Inoltre, garantisce una coppia supplementare ai bassi regimi, consente il recupero di energia in fase di decelerazione e assicura riavvii del motore particolarmente fluidi e confortevoli.

Le prestazioni sottolineano il potenziale dinamico di entrambi i modelli: la GLE 63 S 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, mentre la GLS 63 4MATIC+ completa lo stesso sprint in 4,2 secondi. La velocità massima raggiunge i 280 km/h, confermando il carattere ad alte prestazioni dei due SUV AMG.

Il nuovo AMG Performance exhaust system
Anche l’AMG Performance exhaust system è stato sviluppato ex novo. Contribuisce in modo determinante al carattere acustico del V8 ed esalta l’appeal emozionale della GLE 63 S 4MATIC+ e della GLS 63 4MATIC+. Grazie al comando standard delle valvole di scarico, il sound può essere modulato: discreto in modalità Comfort, più deciso e coinvolgente nel programma Sport+.

Le valvole di scarico consentono di adattare il suono alla situazione di guida del momento. L’intervento può avvenire sia attraverso i programmi di marcia selezionati, sia tramite il pulsante nel pannello di comando centrale sulla console. In questo modo, il profilo sonoro può essere calibrato con precisione in base all’equilibrio desiderato tra discrezione e presenza emozionale.

Design prestazionale ed espressivo con un frontale AMG inconfondibile
Il nuovo design performance conferisce alla GLE 63 S 4MATIC+ e alla GLS 63 4MATIC+ una presenza ancora più marcata. Il frontale completamente ridisegnato, con la caratteristica griglia del radiatore specifica AMG, le prese d’aria maggiorate per un raffreddamento efficace del potente V8 e i gruppi ottici LED esclusivi con firma luminosa specifica AMG, rende ancora più incisiva la personalità dei due high-performance SUV.

La vista posteriore è definita dagli evidenti terminali sdoppiati dell’AMG Performance exhaust system. Il caratteristico design del diffusore nella zona del paraurti posteriore sottolinea ulteriormente l’impostazione dinamica e orientata alla performance, esprimendo con immediatezza il carattere AMG.

Sportiva, confortevole e versatile anche in off-road: sospensioni AMG RIDE CONTROL+
Le sospensioni AMG RIDE CONTROL+ con sospensioni pneumatiche e ammortizzazione adattiva si adeguano costantemente alla situazione di guida. L’elastocinematica specifica AMG e il controllo continuo dell’ammortizzazione consentono, a seconda delle esigenze, un assetto rigido e sportivo per ottenere il miglior comportamento dinamico possibile oppure una taratura orientata al comfort, ad esempio nei lunghi viaggi. Nel programma di marcia “Trail”, l’altezza da terra aumenta di 55 mm per l’impiego in fuoristrada, mentre il controllo dell’ammortizzazione, l’Active Ride Control e il sistema di trazione integrale vengono adattati in modo specifico alle condizioni.

La GLE 63 S 4MATIC+ e la GLS 63 4MATIC+ mantengono costante l’altezza da terra grazie alla regolazione automatica delle sospensioni pneumatiche, indipendentemente dal carico. Nei programmi di marcia AMG DYNAMIC SELECT “Sport” e “Sport+”, l’assetto si abbassa di dieci millimetri. Anche nel programma “Comfort”, a partire da 120 km/h, la vettura si abbassa di dieci millimetri. Questo contribuisce a ridurre la resistenza aerodinamica e quindi i consumi. Inoltre, la stabilità di marcia beneficia del baricentro più basso.

Per aumentare la luce a terra su fondi sconnessi o rampe, il livello può essere rialzato fino a 20 millimetri premendo un pulsante con il motore acceso, sia da fermo sia in marcia. In questo modo, i due performance SUV offrono un raggio d’azione particolarmente ampio, che spazia dalla guida dinamica su strada agli impieghi quotidiani più impegnativi, fino ai leggeri tratti off-road.

Controllo del rollio ai massimi livelli: AMG ACTIVE RIDE CONTROL
Di serie, entrambi i modelli sono equipaggiati con il sistema di stabilizzazione attiva del rollio AMG ACTIVE RIDE CONTROL. Riduce sensibilmente il coricamento della carrozzeria in curva e contribuisce a un comportamento particolarmente stabile e preciso in questo segmento SUV. Sospensioni e sterzo reagiscono con grande precisione sia alla situazione di guida sia alle condizioni del fondo stradale.

A questo scopo, su entrambi gli assi sono installate barre stabilizzatrici elettromeccaniche attive con controllo specifico AMG. Fino a 1.000 volte al secondo, i relativi sensori analizzano le manovre di guida e il manto stradale. Su questa base, i movimenti della carrozzeria vengono compensati in tempo reale e con la massima precisione. In curva, così come nel passaggio su irregolarità presenti su un solo lato della carreggiata, AMG ACTIVE RIDE CONTROL riduce al minimo gli effetti di rollio. La stabilizzazione compensativa porta benefici anche nell’impiego off-road. Il sistema ESP® completamente sviluppato ex novo offre inoltre strategie di controllo ancora più precise per massimizzare il piacere di guida.

La trazione integrale permanente AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione completamente variabile della coppia assicura trazione ottimale in ogni condizione. Per gestire l’elevata coppia del motore M177 EVO, gli alberi di trasmissione sugli assi anteriore e posteriore sono stati sviluppati appositamente. Il risultato è la massima robustezza, anche nelle condizioni più estreme.

Differenziale autobloccante posteriore AMG: distribuzione intelligente della potenza per la migliore dinamica di guida
In combinazione con il differenziale autobloccante posteriore AMG a controllo elettronico di serie, i performance SUV reagiscono con ancora maggiore agilità, a vantaggio del piacere di guida. In curva, il differenziale distribuisce in modo ottimale la potenza tra le due ruote posteriori. Si adatta continuamente alla situazione di guida e, ad esempio, incrementa la stabilità durante un cambio di corsia. In questo modo riduce lo slittamento della ruota interna senza alcun intervento frenante, evitando dispersioni di potenza.

Quando si verificano differenze di velocità tra le ruote motrici, una coppia maggiore viene inviata alla ruota con più aderenza per ridurre il pattinamento. Il differenziale autobloccante migliora inoltre trazione e stabilità in tutte le situazioni di guida – dalla partenza all’accelerazione, fino alla guida dinamica in curva e alla frenata – così come in condizioni impegnative, ad esempio sulla neve. Nelle manovre o nel traffico urbano, aumenta il comfort rispetto a un differenziale meccanico. Gli interventi sono coordinati con la situazione di guida e con la modalità ESP®. In questo modo, il differenziale amplia l’equilibrio tra dinamica di guida, comfort, maneggevolezza e sicurezza attiva.

AMG DYNAMIC SELECT: un’ampia gamma di configurazioni per il carattere della vettura
Attraverso i programmi di marcia AMG DYNAMIC SELECT, il guidatore può modellare il carattere complessivo dell’esperienza di guida sulla GLE 63 S 4MATIC+ e sulla GLS 63 4MATIC+.
· “Comfort”: privilegia una taratura complessivamente confortevole con cambi marcia particolarmente armoniosi e sterzo fluido.
· “Sport” e “Sport+”: consentono un incremento progressivo della dinamica. Il cambio 9G lavora con tempi di passaggio marcia ridotti. Inoltre, si attiva la funzione di doppietta automatica che, insieme alle mancate accensioni controllate, crea un’esperienza di guida e sonora sportiva ed emozionale. Sospensioni e sterzo assumono una taratura più rigida e la risposta dell’acceleratore diventa più diretta.
· “Trail” e “Slippery”: puntano alla migliore capacità off-road e alla trazione ideale su fondi ghiacciati o innevati. Cambi marcia fluidi e risposta dolce dell’acceleratore riducono la potenza motrice in funzione del fondo e della velocità.
· “Individual”: tutti i parametri possono essere regolati in base alle preferenze personali.

Esclusiva selezione di cerchi
Per i nuovi high-performance SUV, i clienti possono scegliere tra diversi cerchi in lega leggera AMG e cerchi forgiati AMG. Di serie, entrambi i modelli montano cerchi con design multirazze. Per la GLE 63 S 4MATIC+ sono disponibili varianti fino a 22 pollici, mentre la GLS 63 4MATIC+ può essere equipaggiata con cerchi fino a 23 pollici. Una proposta che consente di personalizzare con ancora maggiore precisione l’aspetto della vettura, da un’eleganza discreta fino a un look performance particolarmente espressivo.

Qualità percepita, performance e digitalizzazione: il cockpit
All’interno, gli occupanti sono accolti da un ambiente elegante e di alta qualità, capace di combinare sportività e lusso. Il volante AMG Performance di ultima generazione – disponibile a richiesta in pelle Nappa, con rivestimento in microfibra MICROCUT oppure nell’esclusiva versione in carbonio – offre una presa eccellente. Grazie ai tasti di comando tipici AMG, consente l’attivazione diretta di tutte le funzioni performance più rilevanti.

Per i rivestimenti dei sedili è disponibile una ricca gamma di varianti in pelle, dalla sportiva Nappa leather Exclusive in black, macchiato beige, beech brown e red pepper, fino alla Nappa leather Exclusive Style in black e macchiato beige, oltre alle esclusive versioni MANUFAKTUR in yacht blue, tartufo brown o carmine red. Gli elementi decorativi AMG in carbonio o look alluminio e il cielo in microfibra MICROCUT sottolineano ulteriormente il carattere performance dell’abitacolo.

Il nuovo sistema operativo MB.OS, con display ad alta risoluzione, visualizza tutti i dati prestazionali con estrema nitidezza. Inoltre mette a disposizione del cliente schermate specifiche AMG, come la distribuzione della coppia, le forze G e parametri motore dettagliati, tutti consultabili a colpo d’occhio. Il cockpit digitale unisce così funzionamento intuitivo, ricchezza di informazioni e una presentazione chiaramente orientata alla performance.

Programma di personalizzazione MANUFAKTUR: ampie possibilità di configurazione
Il programma di personalizzazione MANUFAKTUR offre ampio spazio per configurare in modo individuale la GLE 63 S 4MATIC+ e la GLS 63 4MATIC+. Grazie a raffinate verniciature come MANUFAKTUR hightech silver magno, Patagonia red metallic, mystic blue metallic, opalite white metallic, Alpine grey solid, opalite white magno, silicon grey solid, Côte d’Azur light blue metallic o Ireland mid-green metallic, ogni vettura può esprimere una personalità unica e distintiva.

L’optional MANUFAKTUR interior package comprende raffinati rivestimenti in pelle, elementi decorativi in carbonio e cuciture esclusive. In combinazione con l’AMG Night Package II con accenti in dark chrome, il risultato è una vettura assolutamente inconfondibile sotto ogni aspetto.






























Panoramica dati

	Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+

	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ SUV

	Motore

	
	Motore V8 con twin-turbocharging e Integrated Starter Generator (ISG)


	Cilindrata

	cm3
	3,982

	Potenza nominale

	kW/PS
	450/612 + 17 kW/23 PS (ISG)

	a

	1/min
	5,500-6,100

	Coppia nominale

	Nm
	850 + 205 (ISG)

	a

	1/min
	2,500-4,500

	Trazione

	
	Trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione completamente variabile della coppia


	Cambio

	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

	Accelerazione 0–100 km/h

	s
	3.9


	Velocità massima2

	km/h
	280

	Consumo energetico combinato1

	l/100 km
	13.6-13.2

	Emissioni di CO2 combinate1

	g/km
	308-299

	Classe CO21

	
	G

	Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé
	
	

	Motore

	
	Motore V8 con twin-turbocharging e Integrated Starter Generator (ISG)


	Cilindrata

	cm3
	3,982

	Potenza nominale
	kW/PS
	450/612 + 17 kW/23 PS (ISG)

	a
	1/min
	5,500-6,100

	Coppia nominale
	Nm
	850 + 205 (ISG)

	a
	1/min
	2,500-4,500

	Trazione
	
	Trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione completamente variabile della coppia

	Cambio
	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	3.9


	Velocità massima2
	km/h
	280

	Consumo energetico combinato1

	l/100 km
	13.4-13.1

	Emissioni di CO2 combinate1
	g/km
	303-297

	Classe CO21
	
	G

	Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+

	Motore
	
	Motore V8 con twin-turbocharging e Integrated Starter Generator (ISG)


	Cilindrata

	cm3
	3,982

	Potenza nominale

	kW/PS
	450/612 + 17 kW/23 PS (ISG)

	a

	1/min
	5,500-6,100

	Coppia nominale

	Nm
	850 + 205 (ISG)

	a

	1/min
	2,500-4,500

	Potenza nominale (ISG)

	kW/PS
	17/23

	Coppia nominale (ISG)

	Nm
	205

	Trazione

	
	Trazione integrale completamente variabile
AMG Performance 4MATIC+


	Cambio

	
	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

	Accelerazione 0–100 km/h

	s
	4.2


	Velocità massima2

	km/h
	280

	Consumo energetico combinato1

	l/100 km
	13.7-13.4

	Emissioni di CO2 combinate1

	g/km
	312-305

	Classe CO21

	
	G



¹ I dati riportati sono preliminari. Non sono ancora disponibili valori confermati da un organismo di prova ufficialmente riconosciuto, né l'omologazione CE o il certificato di conformità contenente i valori ufficiali.
2 Elettronicamente limitata 
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