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Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake con tecnologia EQ. La prima station wagon full electric         della Stella

• La prima Shooting Brake elettrica di Mercedes-Benz
• Tetto panoramico e cielo stellato illuminato: un nuovo punto di riferimento nel segmento
• Più spazio per passeggeri e bagagli rispetto al modello precedente
• Massima versatilità per l’uso quotidiano e i viaggi, con un’autonomia fino a 761 chilometri WLTP¹
• Ricarica fino a 310 chilometri in 10 minuti³

Copenaghen/Stoccarda. A poche settimane dal debutto della nuova CLA, Mercedes-Benz presenta il secondo modello di questa nuova famiglia di vetture. La nuova CLA Shooting Brake è la prima Mercedes-Benz elettrica disponibile in versione station wagon. Unisce l’eleganza, la sportività e l’intelligenza della CLA con un’ampia capacità di carico e una spiccata versatilità degli interni. Che si tratti della spesa del fine settimana, di una vacanza con tutta la famiglia o di un weekend con gli amici, offre spazio per tutto ciò che serve. Il bagagliaio ha una capacità che va da 455 a 1.290 litri. Il frunk anteriore illuminato offre ulteriori 101 litri. Tavole da surf o biciclette si trasportano facilmente sul tetto grazie alle barre portatutto di serie, con una portata di 75 chilogrammi. Anche una moto d’acqua o due motociclette possono essere trainate senza problemi: la capacità di traino frenato arriva fino a 1.800 chilogrammi. 

Con un’autonomia WLTP fino a 761 chilometri¹ (CLA 250+ Shooting Brake con tecnologia EQ: consumo energetico combinato: 12,7-15,2 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | classe CO₂: A)² garantisce un’eccellente idoneità all’uso quotidiano e ai viaggi. La ricarica per ulteriori 310 chilometri³ (WLTP) richiede solo 10 minuti. Il lancio sul mercato europeo della CLA Shooting Brake con tecnologia EQ è previsto per marzo 2026.

“La nuova CLA Shooting Brake è pensata per chi apprezza la dinamicità di un’auto sportiva ma non vuole rinunciare a spazio e praticità nella vita di tutti i giorni. Combina tecnologia intelligente ed efficienza per offrire un’esperienza di guida fresca e coinvolgente. Per i nostri clienti, significa più spazio per l’individualità, per viaggiare e per il proprio stile di vita personale.”
Mathias Geisen, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, Sales

Con la CLA Shooting Brake, Mercedes-Benz porta nel mondo elettrico la sua il suo concept progettuale: combinare le proporzioni sportive di una coupé a quattro porte con maggiore capacità di carico e un ampio portellone. Questo concetto ha debuttato nel 2012 con la CLS Shooting Brake. Nel 2015, Mercedes-Benz si è affermata con successo nel segmento delle compatte con la prima CLA Shooting Brake.

Proporzioni sportive con frontale illuminato e design posteriore unico
La nuovissima CLA Shooting Brake è identica alla CLA Berlina fino al montante B. Ciò significa una linea del tetto bassa, un design sportivo a ‘shark nose’ e il pannello frontale illuminato da 142 stelle LED. Insieme ai fari MULTIBEAM LED opzionali e alla fascia luminosa, la calandra frontale illuminata con star pattern Mercedes-Benz contribuisce all’identità inconfondibile di tutti i modelli della nuova famiglia. Anche i gruppi ottici posteriori presentano un design a stella e sono collegati da una fascia luminosa. La linea del tetto della CLA Shooting Brake si estende verso il retro con una discesa più graduale. Il tetto panoramico in vetro monoblocco si estende senza soluzione di continuità dal parabrezza fino al posteriore. Lo spoiler è verniciato in nero all’interno e in tinta carrozzeria all’esterno, dando l’impressione che il tetto in vetro prosegua nel lunotto. Questo conferisce un’eleganza unica al posteriore.

Tetto panoramico con cielo stellato illuminato
Il grande tetto panoramico stabilisce un nuovo standard nel segmento. Crea una sensazione di spazio eccezionalmente ampia. Per assicurare la protezione dai raggi solari, è realizzato in vetro stratificato di sicurezza con rivestimento interno a bassa emissività (LowE) e riflettente agli infrarossi. Questo riduce il riscaldamento dell’abitacolo in estate. In inverno, il rivestimento LowE riduce la dispersione termica riflettendo il calore interno. Con uno spessore di 200 nanometri, è più sottile di un capello umano (circa 50.000 nanometri). Il tetto panoramico è disponibile a richiesta con una nuova funzione: la trasparenza del vetro può essere modificata in 10–20 millisecondi. I passeggeri possono scegliere tra trasparente per una vista chiara verso l’alto o opaco per maggiore privacy. Lo stato opaco (latteo) protegge non solo da sguardi indiscreti, ma offre anche una migliore protezione in pieno sole. Il controllo avviene tramite un menu dedicato nelle impostazioni del veicolo sull’unità centrale. Come elemento finale, il tetto panoramico è anche illuminato. Per la prima volta è collegato all’illuminazione ambient e offre un cielo stellato luminoso. 158 stelle sono integrate nella superficie in vetro e possono essere illuminate nel colore selezionato dell’illuminazione ambient. La luce viene proiettata tramite moduli LED. Di giorno il cielo stellato è quasi invisibile, ma al buio sorprende con un’esperienza visiva unica, soprattutto per i passeggeri posteriori. Invita a rilassarsi e cattura l’attenzione anche dall’esterno. In combinazione con la nuova firma luminosa anteriore e posteriore, il tetto in vetro illuminato conferisce alla CLA Shooting Brake un aspetto senza pari.

Più spaziosa che mai: maggiore comfort per passeggeri e bagagli
Il tetto più lungo con una linea che scende dolcemente verso il posteriore offre maggiore altezza per la testa nella seconda fila rispetto alla CLA (+26 mm). Anche l’accesso al posteriore è più comodo grazie alle aperture delle porte più ampie. Rispetto al modello precedente, la nuova CLA Shooting Brake offre più spazio per la testa in tutti e cinque i posti grazie alla linea del tetto più alta. L’aumento per i passeggeri posteriori è di 7 mm. Nella fila anteriore, l’altezza per la testa aumenta di 14 mm, mentre lo spazio per le gambe cresce di 11 mm. La nuova CLA Shooting Brake è più lunga di 35 mm (4.723 mm) e più alta di 27 mm (1.469 mm) rispetto al modello precedente. Il passo è aumentato di 61 mm, raggiungendo i 2.790 mm.
I sedili sono abbattibili di serie con configurazione 40:20:40. Questo consente di aumentare il volume del bagagliaio fino a 1.290 litri. Insieme al frunk da 101 litri sotto il cofano, la nuova CLA Shooting Brake offre una capacità di carico superiore rispetto al modello precedente. Il portellone elettrico EASY-PACK è di serie per un carico e scarico comodi. È disponibile anche l’opzione KEYLESS-GO con HANDS-FREE ACCESS. Le eleganti barre portatutto sul tetto fanno parte dell’equipaggiamento di serie, mentre il gancio traino è disponibile su richiesta. La CLA Shooting Brake può trainare fino a 1.500 chilogrammi con trazione posteriore e fino a 1.800 chilogrammi con trazione integrale – una capacità di traino notevole per un veicolo elettrico in questo segmento.

Le dimensioni a confronto
	Specification
	
	CLA Shooting Brake
	Predecessor
	Difference

	Exterior dimensions

	Length
	mm
	4,723
	4,688
	+35

	Width
	mm
	1,855
	1,830
	+25

	Width including exterior mirrors
	mm
	2,021
	1,999
	+22

	Height
	mm
	1,469
	1,442
	+27

	Wheelbase
	mm
	2,790
	2,729
	+61

	Interior dimensions

	Max. headroom front
	mm
	1,039
	1,025
	+14

	Max. headroom rear
	mm
	962
	955
	+7

	Legroom front
	mm
	1,073
	1,062
	+11

	Legroom rear
	mm
	854
	861
	-6

	Elbow width front
	mm
	1,456
	1,457
	-1

	Elbow width rear
	mm
	1,431
	1,454
	-13

	Shoulder room front
	mm
	1,412
	1,400
	+12

	Shoulder room rear
	mm
	1,359
	1,372
	-13

	Max. load compartment width
	mm
	1,418
	1,394
	+24

	Max. load compartment depth
	mm
	1,039
	1,054
	-15

	Boot volume
	Litres
	455
	485
	-30

	Load compartment volume with rear seats folded down
	Litres
	1,290
	1,350
	-60

	Frunk volume
	Litres
	101
	-
	+101

	Max. roof load
	kg
	75
	100
	-25

	Max. towing capacity rear/all-wheel drive (braked)
	kg
	1,500/1,800
	1,400/1,800
	+100/-



Una nuova esperienza dello spazio: leggerezza sospesa con un’ampia selezione di colori e materiali
L’architettura interna unica è identica a quella della CLA. Con il suo stile avanguardistico, offre una nuova esperienza di lusso in questa classe di veicoli. Tra gli elementi di spicco: la console centrale sportiva, posizionata in alto e suddivisa su due livelli, gli inserti nei pannelli porta e il MBUX Superscreen. Sono progettati come se fluttuassero nello spazio. Questo crea una sensazione di leggerezza sorprendente, che amplifica ulteriormente la percezione di spaziosità.

Una gamma attraente e versatile di colori e materiali sottolinea l’impegno di Mercedes-Benz per un design eccezionale e dotazioni distintive. Per i rivestimenti dei sedili, si può scegliere tra similpelle/tessuto ARTICO, similpelle ARTICO e pelle in una gamma di colori che va dal classico nero all’avorio beige fino al marrone. La gamma di inserti decorativi spazia dall’anodizzato antracite all’alluminio spazzolato o finiture effetto fibra di carbonio, fino a superfici in legno o carta. La palette colori per gli esterni offre un’ampia scelta di vernici pastello e metallizzate. Tra queste, bianco polare, nero cosmo metallizzato, rosso patagonia MANUFAKTUR e le nuove tonalità aquamint e sheer blue metallizzato, sviluppate esclusivamente per la nuova famiglia di veicoli.

Nuovo volante multifunzione – il ritorno di roller e rocker switch
Il nuovo volante della CLA Shooting Brake offre un’ergonomia migliorata e un funzionamento più intuitivo. Mercedes-Benz ha reintrodotto, su richiesta di numerosi clienti, il concetto di controllo con interruttore a bilanciere per il limitatore e DISTRONIC, oltre a una rotella per il volume. I pannelli di comando capacitivi sono integrati senza soluzione di continuità e offrono riferimenti tattili per un migliore orientamento. Inoltre, alcune funzioni sono state rimosse dal pannello di controllo per una maggiore chiarezza e facilità d’uso, rendendo il touchpad per la navigazione nel display conducente significativamente più grande e quindi più facile da utilizzare.

Superscreen fino a tre display e grafica in tempo reale con Unity Game Engine
L’MBUX Superscreen opzionale si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo. Il display da 26 cm (10,25") per il conducente e quello centrale da 35,6 cm (14") sono integrati dietro una superficie in vetro. Un terzo display da 35,6 cm (14") è disponibile opzionalmente per il passeggero anteriore, per un intrattenimento personalizzato. Il portfolio di app in continua espansione⁴ include piattaforme di streaming video come Disney+ e RIDEVU di Sony Pictures Entertainment, oltre a videogiochi con una vasta selezione di titoli tripla A tramite il provider di cloud gaming Boosteroid. Per un’esperienza di gioco ottimale a bordo, i clienti possono utilizzare un controller Bluetooth o il proprio smartphone. Il controller può essere utilizzato anche con il display passeggero durante la guida; con il display centrale, solo a veicolo fermo. Tutti e tre i display sono alimentati da chip ad alte prestazioni e grafica in tempo reale sviluppata con Unity Game Engine.
Se non si ordina il display passeggero, un inserto decorativo con la grafica star pattern prosegue l’effetto vetro. A seconda dell’allestimento, il pattern può essere anche retroilluminato. Un altro optional è l’head-up display, che proietta un’immagine virtuale fluttuante con una diagonale di 31 cm (12,2") a circa 2,8 metri davanti al veicolo.

La nuova generazione di MBUX rende l’esperienza digitale più personalizzata e intelligente che mai
La nuova CLA Shooting Brake è la seconda vettura a funzionare interamente tramite il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). È dotata di un supercomputer connesso alla Mercedes-Benz Intelligent Cloud. 

Questo consente aggiornamenti over-the-air regolari⁴ – non solo per l’infotainment, ma anche per le principali funzioni del veicolo, inclusi i sistemi di assistenza alla guida. In questo modo, la CLA Shooting Brake migliora nel tempo invece di invecchiare, rimanendo sempre aggiornata come appena uscita dalla fabbrica.

L’MB.OS consente una nuova esperienza digitale. La quarta generazione del sistema infotainment Mercedes-Benz User Experience (MBUX) integra intelligenza artificiale (AI) di Microsoft e Google. Il nuovo Assistente Virtuale MBUX è quindi molto più di un semplice assistente vocale avanzato. È in grado di condurre dialoghi complessi e articolati, con una memoria a breve termine che gli consente di riprendere una conversazione in un secondo momento. Basato su ChatGPT-4o e Microsoft Bing Search, combina le conoscenze raccolte dal web. Grazie a Google Gemini, conosce anche i punti di interesse per la navigazione. Durante un dialogo attivo, l’Assistente Virtuale MBUX riconosce persino le emozioni e può reagire di conseguenza, proprio come farebbe un buon amico. Un avatar ‘animato’ a forma di stella Mercedes-Benz è sempre presente nello strato Zero Layer del display centrale. 

La nuova interfaccia MBUX pensata per adattarsi alle preferenze individuali dei clienti
L’interfaccia MBUX Zero Layer, mostra sul display centrale le informazioni più importanti, i suggerimenti e, per la prima volta, le app utilizzate più di recente⁴. Nella vista app, ora è possibile spostare le applicazioni e raggrupparle in cartelle personalizzate con nomi a scelta.

Navigazione intelligente – soluzione Google Maps personalizzata con Mercedes-Benz Electric Intelligence
La guida del percorso è ora più semplice e intuitiva che mai. La nuova soluzione di navigazione personalizzata si basa sui dati cartografici di Google Maps⁵, combinati con le informazioni in tempo reale provenienti dal veicolo. Mercedes-Benz Navigation con Electric Intelligence pianifica il percorso più veloce e comodo, incluse le soste per la ricarica, in base a numerosi fattori. Regola automaticamente le impostazioni di ricarica del veicolo e le ottimizza per la ricarica rapida lungo il tragitto – compresa la pre-climatizzazione della batteria ad alta tensione per portarla alla temperatura ideale al momento giusto per la ricarica DC veloce. Il sistema fornisce anche suggerimenti per il risparmio energetico.

Consumi contenuti e ricarica rapida – nuova generazione di batterie, cambio a due rapporti e architettura a 800 volt
Con consumi straordinariamente bassi e un’autonomia impressionante per il suo segmento, la CLA Shooting Brake rappresenta un punto di riferimento nella mobilità elettrica. Al lancio saranno disponibili due modelli.

La CLA 250+ Shooting Brake con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 12,7–15,2 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | classe CO₂: A)⁶ ha una potenza di 200 kW e un’autonomia fino a 761 chilometri secondo il ciclo WLTP⁷.

La CLA 350 4MATIC Shooting Brake con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 13,2–15,7 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | classe CO₂: A)⁶, con una potenza di 260 kW, rappresenta la versione più performante della gamma, con due motori e trazione integrale. L’autonomia arriva fino a 730 chilometri secondo WLTP⁷.

Il nuovo sistema di propulsione elettrica è basato su una macchina sincrona a eccitazione permanente (PSM) e cambio a due rapporti sull’asse posteriore è progettato per offrire prestazioni dinamiche con elevata efficienza. La prima marcia consente un’accelerazione eccellente fin dalla partenza. La CLA 250+ Shooting Brake accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. La seconda marcia è pensata per l’erogazione di potenza alle alte velocità, garantendo autonomia e comfort nei lunghi viaggi.

La CLA Shooting Brake completamente elettrica è dotata anche di un nuovo sistema frenante one-box, che ottimizza il recupero dell’energia in frenata, aumentando così l’autonomia. Per motivi di efficienza, quasi tutte le frenate vengono gestite interamente tramite la rigenerazione, con una potenza di recupero fino a 200 kW.

4 A personal Mercedes me ID and agreement to the Terms of Use for the Mercedes-Benz Digital Extras are required to use the services. In addition, the vehicle must be paired with the corresponding user account. Upon expiry of the initial term, the services can be renewed for a fee, provided they are at that point still offered for the corresponding vehicle.  

La CLA 250+ Shooting Brake e la CLA 350 4MATIC Shooting Brake sono equipaggiate con una batteria agli ioni di litio con una capacità utile di 85 kWh. Le celle utilizzano anodi con ossido di silicio aggiunto alla grafite, aumentando la densità energetica. In combinazione con questa nuova generazione di batterie, l’architettura a 800 volt consente di ridurre significativamente i tempi di ricarica.
Ciò significa che la CLA 250+ Shooting Brake può essere ricaricata per un’autonomia di 310 chilometri (WLTP)⁸ in soli 10 minuti – una distanza equivalente, ad esempio, da Ginevra a Milano o da Berlino ad Amburgo. La ricarica rapida in corrente continua è possibile fino a 320 kW. La ricarica in corrente alternata, ad esempio tramite wallbox domestica, è possibile fino a 22 kW.
Ulteriori varianti elettriche a batteria saranno introdotte nella gamma all’inizio del prossimo anno.

Primi modelli della CLA Shooting Brake elettrica in sintesi
	
	
	CLA 250+ Shooting Brake with EQ Technology
	CLA 350 4MATIC Shooting Brake with EQ Technology

	Power (peak)
	kW
	200
	260

	Torque (peak)
	Nm
	335
	515

	Battery: cell chemistry
	
	Nickel-manganese-cobalt
	Nickel-manganese-cobalt

	Battery: usable energy content
	kWh
	85
	85

	Max. AC charging power
	kW
	22
	22

	Max. DC charging power
	kW
	320
	320

	DC charging: range after 10 minutes (WLTP)9
	km
	310
	300

	Acceleration 0-100 km/h
	s
	6.8
	5.0

	Top speed
	km/h
	210
	210

	Combined energy consumption (WLTP)
	kWh/100 km
	12.7–15.2
	13.2–15.7

	CO2 emissions combined (WLTP)10
	g/km
	0
	0

	Range (WLTP)11
	km
	761
	730

	CO2 class
	
	A
	A



Flessibile per esigenze individuali – completamente elettrica o con avanzata trazione ibrida a 48 volt
I modelli completamente elettrici svolgono un ruolo chiave nell’attuazione della strategia aziendale sostenibile di Mercedes-Benz. Tuttavia, i desideri e le esigenze di mobilità dei clienti nelle diverse regioni del mondo determinano il ritmo di questa trasformazione. La nuova CLA Shooting Brake sarà disponibile anche all’inizio del prossimo anno in versione ibrida con tecnologia a 48 volt e motore elettrico integrato nella trasmissione. Il motore elettrico, l’inverter e il cambio a doppia frizione a otto rapporti (8F-eDCT) formano un’unità altamente integrata. Il motore elettrico fornisce supporto intelligente su tutto l’intervallo di velocità. A velocità urbane e quando la richiesta di potenza è inferiore a 20 kW, i modelli ibridi possono viaggiare in modalità completamente elettrica. La veleggiatura elettrica è possibile fino a circa 100 km/h. Una caratteristica distintiva è la capacità del sistema di recuperare energia in tutti e otto i rapporti, fino a 25 kW.

Dotazione di serie best-in-class
La nuova CLA Shooting Brake offre una dotazione di serie ampia e di alta qualità, eccezionale per questa categoria di veicoli. La linea Progressive è di serie. L’equipaggiamento comprende fari LED High Performance con Adaptive Highbeam Assist, Mirror Package, volante multifunzione in pelle dal design sportivo, sedili comfort in similpelle ARTICO/tessuto con riscaldamento e supporto lombare a 4 vie, e climatizzatore automatico THERMATIC monozona con bocchette d’aerazione anche per la seconda fila.
Gli appassionati di tecnologia potranno contare su una fotocamera per selfie e video con riconoscimento facciale, oltre a due porte di ricarica USB-C da 100 watt sia nella parte anteriore che posteriore dell’abitacolo. Anche il bagagliaio è perfettamente attrezzato: portellone EASY-PACK, quattro anelli fermacarico, una rete laterale e una presa da 12 volt ideale, ad esempio, per collegare un frigo da picnic.

5 A personal Mercedes me ID and agreement to the Terms of Use for the Mercedes-Benz Digital Extras are required to use the services. In addition, the vehicle must be paired with the corresponding user account. Upon expiry of the initial term, the services can be renewed for a fee, provided they are at that point still offered for the corresponding vehicle. 
6 The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible. 
7 The range values are provisional, based on digital simulations of the standard determination for WLTP. So far, there are neither confirmed values from an officially recognized testing organization nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values. Discrepancies between the provided information and the official values are possible. 
8 Preliminary values. The specified recharged range (WLTP) after 10 minutes was determined using the maximum DC charging power in accordance with ISO/SAE 12906 under the conditions described there.   
Altri equipaggiamenti di serie includono l’attacco per seggiolini iSize, MBUX Navigation, Live Traffic Information e un cavo di ricarica da cinque metri per potenze di ricarica fino a 22 kW e servizio digitale MB.CHARGE Public. Questo servizio offre accesso a una delle reti di ricarica più grandi al mondo con un solo contratto. I clienti possono persino prenotare in anticipo una colonnina di ricarica nei Mercedes-Benz Charging parks tramite MB.CHARGE Public.

Pacchetti di equipaggiamento aggiuntivi, AMG Line, AMG Line Plus e numerose opzioni sono disponibili per una personalizzazione ancora più ampia.

Una piattaforma per tutti – l’innovativa Mercedes-Benz Modular Architecture per diverse serie di modelli e sistemi di trazione
La nuova Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) è la prova della forza innovativa del marchio. È stata progettata in modo tale da poter essere utilizzata in modo flessibile per tutti e quattro i modelli della nuova famiglia di vetture – sia con trazione elettrica che con motore termico ibrido ad alta tecnologia. Questo consente una notevole riduzione della complessità e significative economie di scala. L’architettura modulare offre massime sinergie grazie a processi più snelli, semplici e rapidi, oltre a un elevato grado di componenti comuni. Ciò rende l’utilizzo delle risorse nello sviluppo e nella produzione più efficiente e garantisce una redditività sostenibile. Dopo la CLA e la CLA Shooting Brake, seguiranno due modelli SUV.


9 Preliminary values. The specified recharged range (WLTP) after 10 minutes was determined using the maximum DC charging power in accordance with ISO/SAE 12906 under the conditions described there. 
10 The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible. 
11 The range values are provisional, based on digital simulations of the standard determination for WLTP. So far, there are neither confirmed values from an officially recognized testing organization nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values. Discrepancies between the provided information and the official values are possible.  
1 The range values are provisional, based on digital simulations of the standard determination for WLTP. So far, there are neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values. Discrepancies between the provided information and the official values are possible. 
2 The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible. 
3 Preliminary values. The specified recharged range (WLTP) after 10 minutes was determined using the maximum DC charging power in accordance with ISO/SAE 12906 under the conditions described there.  
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