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Mercedes-Benz presenta i SUV diesel più puliti 
al mondo
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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

.

Classe M Nuova Generazione
Trendsetter dal carattere dinamico ed elegante

· Frontale e coda completamente ridisegnati

· Nuovo volante multifunzione ed interni di elevata qualità

· Moderni sistemi di intrattenimento e navigazione 

· Completa dotazione di sicurezza di serie

Mercedes-Benz Classe M è il punto di riferimento nel segmento SUV grazie al design dinamico ed elegante, prestazioni straordinarie su strada ed in fuoristrada, comfort di marcia e facilità di guida di una berlina di classe superiore. Classe M è dotata di accessori di sicurezza unici nel segmento SUV ed i Clienti apprezzano queste eccezionali qualità, infatti il valore nel tempo è il più elevato nel segmento. Dal lancio della seconda generazione di Classe M, nel mese di aprile 2005, sono state vendute circa 300.000 unità in tutto il mondo. Questo moderno fuoristrada si conferma uno dei veicoli di maggiore successo sul mercato.  

Mercedes-Benz ha ulteriormente migliorato la nuova generazione di Classe M con finiture ed accessori di qualità superiore. Questo SUV si presenta oggi ancora più potente, sportivo e con un carattere più deciso e personale. 

Esterni: ancora più carattere e stile

L'aspetto sicuro e potente della nuova generazione di Classe M è rafforzato dalle linee fluide, eleganti ed al tempo stesso decise e dinamiche.

Grazie al nuovo frontale ed alla parte posteriore ridisegnata, la nuova generazione di Classe M si dimostra ancora più grintosa ed affascina con la sua eleganza; in altre parole: ha ancora più stile.

L’anteriore è dominato da un nuovo paraurti estremamente robusto con design a “V” che, dall’area della calandra, prosegue senza soluzione di continuità fino all'estremità inferiore. La calandra più ampia e ribassata conferisce ulteriore carattere. Tre listelli di colore nero con ampie feritoie laterali ed il profilo cromato caratterizzano ulteriormente la nuova generazione di Classe M. I fendinebbia spostati verso l'esterno e la nuova protezione inferiore rendono il fuoristrada ancora più ampio ed imponente. 

Il nuovo paraurti posteriore, dotato di riflettori integrati, rende Classe M ancora più visibile ai veicoli che seguono, migliorando ulteriormente la sicurezza di marcia. Una protezione opzionale in acciaio inossidabile nasconde il doppio scarico e conferisce alla vettura anche una migliore tenuta di strada. Nei gruppi ottici posteriori la luce di retromarcia è caratterizzata da una finitura brunita. Le barre portapacchi sono oggi di serie, mentre gli specchietti presentano un’ampia superficie che offre una migliore visibilità. 

Esclusivi interni, equipaggiamenti di prima classe

Gli interni della nuova generazione di Classe M sono stati ulteriormente migliorati con materiali di qualità superiore. Il pannello centrale delle portiere è realizzato in finitura pelle ARTICO. Sono disponibili anche finiture in due toni di colore. Nell'abitacolo l'attenzione viene catturata dal nuovo volante in pelle multifunzione a quattro razze che, con le sue finiture cromate, rende più agevoli manovre ed utilizzo dei comandi. I sedili sono caratterizzati da un design più affascinante e sportivo e, a richiesta, sono abbinabili ad un supporto lombare a quattro stadi. 

La nuova Classe M presenta una telematica completamente rinnovata estremamente intuitiva e facile da utilizzare, dotata di elevate prestazioni e numerose funzioni inedite. Tra le principali caratteristiche figurano, ad esempio, un sistema viva-voce basato su tecnologia Bluetooth ed un collegamento alle casse per i dispositivi audio portatili come, ad esempio, lettori MP3. A richiesta è disponibile anche una nuova Interfaccia Media che collega un dispositivo musicale esterno con l'elettronica di bordo ed il sistema di controllo del veicolo, consentendo la visualizzazione delle tracce musicali sul pannello degli strumenti e sul display a colori della consolle centrale. Il tutto si comanda con estrema facilità dai comandi sul volante multifunzione. Durante l’utilizzo, la batteria del dispositivo viene ricaricata. 

Sono disponibili tre diverse unità, tutte dotate di display a colori, doppio sintonizzatore per una migliore ricezione delle stazioni radio, controllo del volume sensibile alla velocità di marcia, tastiera per comporre numeri telefonici ed interfaccia Bluetooth che permette il collegamento wireless del cellulare al sistema “viva-voce”.  Oltre al sistema telematico di nuova generazione, Mercedes-Benz Classe M è dotata per la prima volta anche del sistema VOICETRONIC a comandi vocali (a richiesta). 

E’ possibile ascoltare musica in surround con la qualità di una sala da concerto grazie al sistema audio Harman Kardon® Logic7® di ultima generazione (a richiesta), che offre il piacere di un suono di massima qualità grazie ad uscite da 610 Watt ed al processore di segnale digitale (DSP). 

Anche i sedili posteriori possono essere equipaggiati, a richiesta, con un nuovo sistema di entertainment con due ampi schermi da 8 pollici, lettore DVD integrato centralmente, due set di cuffie wireless per massima libertà di movimento, ed un telecomando. 

Sicurezza ai massimi livelli

Mercedes-Benz Classe M rappresenta da sempre il riferimento in termini di sicurezza nel segmento. La nuova generazione del SUV con la Stella offre anche il sistema di sicurezza preventiva PRE-SAFE® con poggiatesta NECK-PRO di serie. 

Lines per il Mercato Italiano
La nuova generazione di Classe M sarà disponibile in Italia in quattro diversi allestimenti: ML, Chrome, Sport e Premium. Al vertice della gamma si posiziona, inoltre, ML 63 AMG (disponibile anche in versione V-MAX). Rispetto al modello precedente, la versione di ingresso si impreziosisce di importanti contenuti di sicurezza passiva (Neck PRO e PRE-SAFE), nuova unità telematica, cerchi da 18’’, airbag per le ginocchia e telo copribagali. La versione Chrome presenta nuovi cerchi da 19 pollici ed esclusivi inserti in radica nera antracite, mentre sulla versione Sport sono di serie gli esclusivi cerchi in lega a 5 razze da 20 pollici. Completamente inedita per il mercato italiano, la versione Premium si posiziona al top della gamma e si distingue per un equipaggiamento esclusivo: fari allo Bixeno, tetto Panorama, Parktronic, Privacy Glass, rivestimenti in pelle e nuovi cerchi da 21 pollici. Nuovi dettagli di design all’interno ed all’esterno caratterizzano ML 63AMG, mentre la versione ML 63 AMG V-MAX è ulteriormente impreziosita dai nuovi ed esclusivi cerchi AMG da 21 pollici.
Consumi di carburante ridotti di 0,4 litri per 100 km

Mercedes-Benz Classe M è equipaggiata con potenti e parsimoniosi motori V6 e V8 benzina e diesel, che si caratterizzano per consumi ulteriormente ridotti. La trazione integrale permanente 4MATIC offre eccellenti prestazioni su strada ed in fuoristrada, mentre la trasmissione automatica di serie 7G-TRONIC con cambio automatico trasferisce la potenza senza incertezze. 

La gamma di motorizzazioni della nuova generazione di Classe M offre cinque unità con potenze comprese tra i 140 kW ed i 285 kW (da 190 CV a 388 CV). Un profondo amore per i dettagli degli ingegneri Mercedes-Benz e l’elevata tecnologia dei propulsori ha permesso di ridurre i consumi di carburante fino a 0,4 litri per 100 km, rispetto al modello precedente. 

Il motore più potente, in grado di sviluppare 375 kW/510 CV, equipaggia ML 63 AMG 4MATIC.


In sintesi: 

nuovo design e tecnologia

Design esterno

· Nuovo design anteriore con linee orizzontali
· Nuova calandra con tre listelli di colore nero e particolari cromati
(disponibile a richiesta in argento Sterling con inserti cromati in abbinamento con il pacchetto sportivo per gli esterni)

· Fari a fascio proiettore dal look rinnovato

· Nuovi specchietti esterni più grandi

· Nuovo paraurti posteriore

· Gruppi ottici posteriori parzialmente oscurati (gruppi ottici posteriori LED con vetro trasparente disponibili come optional)

· Terminali di scarico gemelli cromati, di forma ovale (terminali di scarico cromati rettangolari nel pacchetto sport disponibili come optional, di serie su V8)
· Barre sul tetto di serie

· Profili cromati (a richiesta sugli esterni della versione sportiva, di serie sulla motorizzazione V8)

· Profili cromati sulla linea di cintura (a richiesta sugli esterni della versione sportiva, di serie sulla motorizzazione V8)

· Battitacco cromato sul paraurti posteriore ((a richiesta sulla versione sportiva, di serie sulla motorizzazione V8)

· Versione sportiva con nuove dotazioni potenziate come le barre portapacchi in alluminio

Design degli interni

· Cruscotto in nappa o in finitura pelle ARTICO 

· Rivestimenti portiere in finitura pelle ARTICO 

· Finiture in due toni di colore

· Volante in pelle multifunzione, con design a quattro razze e comandi

· Nuovo design dei sedili

· Tre tipi di finiture in legno: radica, pioppo con finitura a occhio di pernice o pioppo antracite, con scomparto portaoggetti nella consolle principale di serie

· Telo copertura bagagli di serie

Comfort

· Supporto lombare regolabile elettricamente a 4 vie per sedile guidatore e passeggero anteriore

· Gancio di traino ripiegabile manualmente

Infotainment

· Sistema COMAND con ampio display a colori e nuove funzionalità aggiuntive

· COMAND APS che comprende navigazione su disco fisso, registrazione di musica e controlli a comando vocale

· Interfaccia multimediale universale, per il collegamento di iPod e di altri dispositivi audio

· Sistema a controlli vocali VOICETRONIC, con capacità di Sistema audio di tipo surround con 12 casse e una potenza di 610 watt

· Sistema di entertainment per il sedile posteriore, con schermi più ampi e cuffie wireless.

Sicurezza

· PRE-SAFE® di serie

· Poggiatesta NECK-PRO di serie

Motori e trasmissione

· Consumi di carburante ridotti fino a 0,4 litri per 100 km

Telaio

· Nuovi cerchi in lega da 17, 18, 19 e 20 pollici

· Cerchi in lega da 19 pollici, a 5 razze, di serie per la motorizzazione V8

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti: 

media.mercedes-benz.it  e www.media.daimler.com
R 320 BlueTEC, ML 320 BlueTEC e GL 320 BlueTEC

La soluzione più pulita: Mercedes-Benz lancia in America i primi modelli diesel al mondo con AdBlue

· Emissioni ridotte grazie all'iniezione di una soluzione acquosa di urea 

· I modelli rispettano la futura severa normativa americana Bin 5

· Elevate prestazioni, economicità e comfort per un piacere di guida superiore

Nell'ottobre del 2006, contemporaneamente all'introduzione del gasolio a basso tenore di zolfo negli Stati Uniti d'America, Mercedes-Benz è stata la prima Casa automobilistica ad avviare un'offensiva di modelli BlueTEC nel segmento delle autovetture. La E 320 BlueTEC si è rivelata da subito un grande successo, tanto da essere eletta “World Green Car of the Year 2007”. Coerentemente con questa strategia, oggi Mercedes-Benz presenta negli USA i modelli Classe R, Classe ML e Classe GL 320 BlueTEC, i primi SUV diesel al mondo che rispettano pienamente gli obiettivi particolarmente ambiziosi della normativa americana Bin 5 ed anche tutte le altre leggi sulle emissioni attualmente vigenti a livello mondiale per le vetture diesel. 

Grazie ai vantaggi in termini di ripresa, economicità ed elevate prestazioni, in tempi di costante crescita dei prezzi del carburante e di una forte sensibilizzazione verso il problema delle emissioni di CO2, anche negli Stati Uniti il diesel si presenta come un'interessante alternativa al motore benzina. Nel Paese dei grandi minivan, pick-up e SUV, caratterizzato tra l'altro da particolari condizioni di circolazione che comportano andature costanti sulle highway e grandi distanze da coprire tra uno Stato e l'altro, il diesel può esprimere al meglio i propri vantaggi. A causa dei limiti di emissione estremamente severi per i motori diesel, Mercedes-Benz ha deciso di lanciare in anteprima in America la tecnologia BlueTEC con il modello E 320 BlueTEC, ed oggi presenta anche la versione BlueTEC con iniezione di AdBlue nella sua gamma di SUV partendo proprio dall'altra sponda dell'Atlantico. Con questa innovativa tecnica di propulsione, i grandi e potenti SUV con la Stella sono in grado di rispettare pienamente i valori limite della normativa statunitense Bin 5.

Potenza elevata, consumi ridotti e minimi livelli di emissione 

Il potente V6 diesel con cui sono equipaggiati i nuovi modelli BlueTEC di Classe GL, Classe M e Classe R dimostra che è possibile ottenere bassi consumi e minime emissioni anche con i SUV. Infatti, oltre ad erogare una potenza di 155 kW/211 CV e mettere a disposizione una coppia massima di 540 Nm, questo propulsore vanta consumi ridotti: GL 320 BlueTEC, ad esempio, consuma solo 9,5 litri di gasolio per 100 chilometri (25 mpg). Grazie a questo dato, che corrisponde ad un risparmio di carburante pari al 20-40% rispetto ad un modello benzina paragonabile, Mercedes-Benz GL 320 BlueTEC si rivela il SUV full-size di gran lunga più parsimonioso degli Stati Uniti. 

I principali dati tecnici


	Disposizione/numero cilindri
	V6

	Valvole per cilindro
	4

	Cilindrata cm3
	2.987

	Alesaggio x corsa mm
	83 x 93

	Rapporto di compressione
	1 : 16,5

	kW/CV a giri/min
	155/210 – 3.400

	Nm a giri/min
	540 – 1.600-2.400


Per l'impiego sui nuovi modelli ML 320 BlueTEC, GL 320 BlueTEC ed R 320 BlueTEC con iniezione di AdBlue, il sei cilindri diesel è stato modificato in alcuni dettagli come, ad esempio, una diversa geometria delle camere dei pistoni, necessaria per consentire una migliore composizione della miscela, ed un rapporto di compressione ridotto da 17,7 a 16,5. Anche il turbocompressore a geometria variabile e la centralina di gestione elettronica del motore sono stati ottimizzati e riconfigurati. Tutti e tre i nuovi SUV sono disponibili esclusivamente in abbinamento con il cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC.

Drastica riduzione degli ossidi di azoto con il BlueTEC 

Come sistema modulare per l'efficace riduzione dei consumi e delle emissioni dei veicoli diesel, la tecnologia BlueTEC sviluppata da Mercedes-Benz comprende diversi accorgimenti tecnici armonizzati tra loro che prevedono sia la riduzione al minimo delle emissioni grezze all'interno del propulsore, sia l'efficace post-trattamento dei gas di scarico. Durante questo processo, tutte le componenti rilevanti delle emissioni vengono ridotte al minimo gradualmente e sistematicamente. A tale scopo si utilizzano, tra l'altro, il catalizzatore ossidante ed il filtro antiparticolato. L'obiettivo principale è ridurre drasticamente gli ossidi di azoto, le uniche emissioni nocive che nei diesel, a causa del loro stesso principio di funzionamento, risultano ancora superiori rispetto ai propulsori benzina. 

A questo scopo, Mercedes-Benz ha sviluppato due differenti versioni. Nella berlina E 320 BlueTEC, il catalizzatore ossidante ed il filtro antiparticolato vengono abbinati ad un catalizzatore ad accumulo DeNOx particolarmente longevo e ad un catalizzatore SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction) supplementare. La seconda versione di BlueTEC è quella adottata per i nuovi modelli GL 320 BlueTEC, ML 320 BlueTEC e R 320 BlueTEC per il mercato USA. In questo sistema l'additivo AdBlue, una soluzione acquosa di urea, viene iniettato nel flusso dei gas di scarico. Attraverso questo processo si libera ammoniaca, una sostanza che una volta immessa all'interno del catalizzatore SCR, disposto a valle, provvede a trasformare fino all'80% degli ossidi di azoto in innocuo azoto ed acqua.

Qui di seguito sono riportate in dettaglio le diverse fasi di questa innovativa tecnologia di trattamento dei gas di scarico: 

· ottimizzare i propulsori ed i relativi processi di combustione, per ridurre il più possibile le emissioni grezze. Gli aspetti interessati sono: gestione elettronica del motore, tecnica delle quattro valvole, iniezione diretta common-rail di terza generazione con piezoiniettori, turbocompressore a geometria variabile e ricircolo dei gas di scarico;

· utilizzare catalizzatori ossidanti per ridurre al minimo le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) ed idrocarburi (HC) incombusti; 

· adottare il filtro antiparticolato, che riduce le emissioni di particolato a livelli praticamente impercettibili. Questo permette di rispettare ampiamente gli attuali valori limite vigenti negli USA; 

· ridurre gli ossidi di azoto attraverso un catalizzatore ad accumulo DeNOx in abbinamento ad un catalizzatore SCR oppure attraverso il sistema di iniezione AdBlue abbinato ad un catalizzatore SCR. Grazie a questi efficaci metodi di post-trattamento dei gas di scarico, i veicoli BlueTEC possono vantare una riduzione fino all'80% delle emissioni di ossidi di azoto. 

Il sistema di iniezione AdBlue offre notevoli vantaggi soprattutto su veicoli di grandi dimensioni 

La scelta di utilizzare un avanzato catalizzatore ad accumulo DeNOx o di un sistema di iniezione AdBlue dipende dalle caratteristiche tecniche del veicolo e dalle specifiche condizioni del mercato. Per grandi berline, pick-up e SUV, la tecnica AdBlue offre significativi vantaggi in quanto il motore non ha bisogno di “girare” con una miscela di combustione “ricca” per pulire il catalizzatore ad accumulo DeNOx. Su veicoli pesanti e quindi con consumi più elevati, questo processo risulterebbe, infatti, necessario con frequenza e comporterebbe un ulteriore aumento dei consumi. 

La tecnologia SCR risolve il problema iniettando nella catena cinematica l'additivo AdBlue, una soluzione acquosa di urea contenuta in un serbatoio a parte. Attraverso l'immissione nei gas di scarico caldi e pretrattati, l'AdBlue si scompone in acqua e urea, per poi trasformarsi, a partire da una temperatura di circa 170 gradi Celsius, in ammoniaca (NH3) la sostanza effettivamente necessaria per questo processo chimico. L'ammoniaca, accumulata nel catalizzatore, trasforma gli ossidi di azoto in innocuo azoto, non appena i gas di scarico contenenti queste sostanze attraversano il catalizzatore. La gestione elettronica del motore regola l'iniezione di AdBlue in modo tale che il serbatoio di ammoniaca dal catalizzatore SCR ne contenga sempre una riserva sufficiente, evitando, al tempo stesso, eventuali sovradosaggi grazie ad un apposito sensore di NOx.

Un piccolo serbatoio di AdBlue è sufficiente

La soluzione acquosa di urea è conservata in uno specifico serbatoio, da dove viene trasportata, attraverso una pompa di alimentazione, fino al modulo di dosaggio. In media occorrono solo circa 0,1 litri di AdBlue per 100 chilometri (ovvero dall'1 al 3% del consumo di gasolio), ed il serbatoio può essere configurato in modo tale da consentire il rifornimento soltanto in corrispondenza dei regolari intervalli di manutenzione della vettura da parte degli addetti al servizio di assistenza. Nel modello R 320 BlueTEC e su ML 320 BlueTEC il serbatoio contiene 28 litri, mentre su GL 320 BlueTEC la capacità è di 32 litri; una quantità sufficiente per non dover effettuare soste straordinarie in officina anche in caso di sollecitazioni di marcia più elevate come, ad esempio, nell'esercizio con rimorchio. Il Cliente non deve preoccuparsi minimamente della scorta di AdBlue: tuttavia, nel caso in cui la riserva di additivo dovesse scarseggiare prima del previsto, la centralina elettronica provvede ad avvisare tempestivamente il guidatore.

Dotazione ancora più ricca e design rinnovato

Con gli innovativi modelli BlueTEC di Classe R, Classe M e Classe GL, Mercedes-Benz mette in evidenza le potenzialità dei motori diesel e la gamma SUV di segmento superiore più completa sul mercato, capace di offrire soluzioni su misura per ogni Cliente: Classe R conquista soprattutto per l’elevato comfort nei lunghi viaggi e l'abitacolo più generoso e versatile della gamma, in grado di ospitare comodamente fino a sette persone. Classe M è lo Sport Utility Vehicle Mercedes-Benz di maggior successo ed il precursore di tutti i SUV di lusso moderni. Mercedes-Benz Classe GL occupa una posizione di spicco nell'intero panorama dei SUV, consentendo a tutti i suoi occupanti di viaggiare sempre in prima classe, su strada ed in fuoristrada. 

Tutti e tre i modelli sono stati rinnovati in numerosi dettagli, ma il modello che ha registrato un maggior numero di modifiche è Classe M. La nuova generazione di questo dinamico SUV mostra un carattere ancora più incisivo, mettendo maggiormente in luce grinta e sportività. I designer hanno ridisegnato frontale e coda, conferendo al profilo un ulteriore tocco di modernità. La parte anteriore del rinnovato fuoristrada è caratterizzata da un nuovo design del paraurti, proiettori dal nuovo profilo ed una calandra ancora più grande ed imponente. Anche la parte posteriore presenta una nuova configurazione del paraurti con fasce catarifrangenti che sottolineano l'ampiezza del veicolo, oltre ai gruppi ottici posteriori con finitura fumè. Negli interni, le principali novità sono i nuovi materiali, ancora più raffinati esteticamente e piacevoli al tatto, ed i nuovi allestimenti bicolore. Un dettaglio che attira lo sguardo è il nuovo volante multifunzione a quattro razze, con cui in futuro verranno equipaggiati anche i modelli Classe GL e Classe R. 

Anche la dotazione di serie dei modelli Classe M, Classe R e Classe GL si presenta ancora più ricca, tanto che comprende oggi l'esclusivo sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE®, i poggiatesta attivi NECK-PRO ed una nuova generazione di apparecchi telematici sviluppata da Mercedes-Benz con comandi ulteriormente facilitati e numerose nuove funzioni. 

Le principali novità 

	
	Classe M
	Classe R
	Classe GL

	Volante multifunzione in pelle con design multirazze e comandi del cambio integrati 
	x
	x
	x

	Sedili con nuovo design
	x
	
	

	Supporto lombare regolabile elettricamente in 4 posizioni per i sedili anteriori 
	x
	x
	x

	
	
	
	

	Nuova generazione di apparecchi telematici 
	x
	x
	x

	Sistema di comando vocale VOICETRONIC 
	x
	x
	x

	Sound System Surround 
	x
	x
	x

	Rear Seat Entertainment System con display più grandi e cuffie wireless
	x
	x
	x

	PRE-SAFE® di serie
	x
	x
	x

	Poggiatesta attivi NECK-PRO di serie
	x
	x
	x


Nuova generazione di sistemi telematici con maggiori prestazioni e più comfort

In futuro, nei SUV Mercedes-Benz verrà adottata una generazione di sistemi telematici completamente rinnovata che vanta una facilità d'uso ancora maggiore, prestazioni elevate e numerose nuove funzioni. Nell'impianto sono integrati di serie un dispositivo viva-voce con tecnologia Bluetooth ed una presa AUX-IN per il collegamento di dispositivi audio mobili, come ad esempio l’iPod. A richiesta è disponibile anche una nuova Media Interface, in grado di collegare un supporto di memoria esterno all'elettronica di bordo ed al sistema di comandi del fuoristrada, permettendo di visualizzare i titoli dei brani musicali sul quadro strumenti e sul display a colori nella consolle centrale, per poi richiamarli comodamente tramite i tasti sul volante multifunzione. Anche la batteria del dispositivo audio collegato si ricarica automaticamente.

La gamma comprende tre diversi sistemi; tutti dispongono, tra gli altri, di display a colori, doppio sintonizzatore per una migliore ricezione radiofonica, regolazione del volume in funzione della velocità di marcia, tastiera per l'immissione di numeri telefonici, radiofrequenze e interfaccia Bluetooth che collega il telefono cellulare all'impianto viva-voce senza cavi. Negli Stati Uniti saranno, inoltre, disponibili a richiesta un'autoradio HD e la radio satellitare SIRIUS. Con la nuova generazione di sistemi telematici, Mercedes-Benz offre a richiesta anche il sistema di comando vocale VOICETRONIC ulteriormente ottimizzato.

A richiesta, è disponibile anche il Sound System Harman Kardon® Logic7® con effetto Surround di ultima generazione. Con un'elevata potenza ed un processore di segnale digitale (DSP) questo impianto assicura il massimo piacere di ascolto musicale. 

Per i passeggeri posteriori è disponibile, sempre a richiesta, un nuovo Rear Seat Entertainment System con due grandi display da 8 pollici, lettore DVD, due cuffie wireless per una maggiore libertà di movimento e telecomando e ricevitore TV. 

Esclusivi equipaggiamenti per la sicurezza di serie 
Sotto l'aspetto della sicurezza, i SUV Mercedes-Benz si confermano esemplari. I modelli Classe R, Classe M e Classe GL saranno, infatti, equipaggiati di serie con il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE® ed i poggiatesta attivi NECK-PRO. 

Mercedes-Benz sempre all'avanguardia nella tecnologia diesel

Settant'anni fa, Mercedes-Benz fu la prima Casa automobilistica ad applicare il principio di combustione di Rudolf Diesel ad un motore automobilistico. Questa tecnologia, che presenta un grado di rendimento superiore a quello del motore a benzina (motore a ciclo “Otto”) è stata continuamente ottimizzata nel corso degli anni. In particolare, un’importante innovazione ha contribuito alla creazione del moderno diesel, rendendolo protagonista, nel 1997, di un decisivo "salto tecnologico": l'introduzione dell'iniezione diretta Common-Rail in abbinamento alla tecnica delle quattro valvole per cilindro. Da allora, la sigla CDI è diventata sinonimo di consumi incredibilmente ridotti e di elevata coppia motrice, di superiori capacità di ripresa e piacere di guida rispetto ai modelli benzina di pari potenza. 

Fino a pochi anni fa, i modelli diesel presentavano ancora alcuni svantaggi rispetto ai motori benzina, come le emissioni specifiche, tra cui soprattutto il particolato e gli ossidi di azoto. Con l'introduzione del filtro antiparticolato esente da manutenzione, nell'autunno del 2003, le vetture Mercedes-Benz sono divenute esemplari anche nelle emissioni di particolato. Nonostante la riduzione degli ossidi di azoto di circa il 75%, ottenuta grazie ad accorgimenti tecnici interni al motore apportati nel corso degli ultimi 15 anni, Mercedes-Benz non si è accontentata di questo successo. Con l'innovativa tecnologia BlueTEC, presentata per la prima volta su Classe E nel 2006 negli Stati Uniti, i diesel Mercedes-Benz possiedono le potenzialità per rispettare i più severi limiti di emissione in tutto il mondo. E grazie al sistema di iniezione AdBlue, i nuovi modelli M 320 BlueTEC, R 320 BlueTEC e GL 320 BlueTEC potranno affermarsi come i SUV diesel più puliti al mondo.

I principali dati tecnici:

	
	ML 320 BlueTEC
	GL 320 

BlueTEC
	R 320 

BlueTEC

	Disposizione/numero cilindri


	V6
	V6
	V6

	Valvole per cilindro
	4
	4
	4

	Cilindrata cm³

	2.987
	2.987
	2.987

	Alesaggio x corsa mm
	83 x 93
	83 x 93
	83 x 93

	Rapporto di compressione
	1 : 16,5
	1 : 16,5
	1 : 16,5

	kW/CV a giri/min
	155/210 CV 3.400
	155/210 CV 3.400
	155/210 CV 3.400

	Nm a giri/min
	540 – 1.600-2.400
	540 – 1.600-2.400
	540 – 1.600-2.400

	Accelerazione 0-60 mph s*
	8,5 
	9,2 
	8,6 

	Capacità serbatoio di AdBlue gal
	7 
	8.5 
	7 

	Consumo 

(Fuel Economy Label)

Urbano mpg*

Extraurbano mpg*
	18 

24 
	17 

23 
	18 

24

	Capacità serbatoio gal
	25,1 
	26,4 
	21,1 

	Pneumatici 
	255/50 R19 BRI (MOE)
	275/50 R20 GYR (MOE)
	255/50 R19 BRI (MOE)


* Dati provvisori.
29 giugno 2008















