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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

Oltre il “semplice” restyling

Classe SL New Generation: 

più sportiva che mai

Stoccarda -- Con Classe SL New Generation, Mercedes-Benz rinnova la lunga tradizione di leggendarie sportive. Il Roadster esclusivo di maggior successo al mondo si rinnova con un nuovo design, ancora più sportivo e raffinato. I nuovi tratti distintivi sono perfettamente in linea con le prestazioni della biposto che, grazie al nuovo sterzo diretto (a richiesta), si presenta ancora più dinamica ed al tempo stesso con livelli di sicurezza e comfort ulteriormente migliorati. Mercedes-Benz SL 350 è dotata di un motore sportivo di nuova concezione, particolarmente brillante, che eroga l’elevata potenza di 232 kW/316 CV 232 a fronte di consumi ridotti di 0,4 litri per 100 km rispetto al predecessore (in base al nuovo ciclo di marcia europeo). SL 350 e SL 280 (170 kW/ 231 CV) sono le due nuove motorizzazioni V6. SL 500 V8 e SL 600 V12 si confermano al vertice della gamma. La sportiva Mercedes offre, inoltre, nuovi contenuti in termini della sicurezza grazie ai fari bixeno (di serie) ed all'Intelligent Light System, un sistema con specifiche funzioni di illuminazione in base alle diverse situazioni di marcia. Un'ulteriore novità è il riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF (a richiesta) che assicura una guida open-air piacevole in ogni stagione. Il sistema multimediale di bordo COMAND (di serie) è stato completamente rinnovato con molteplici funzionalità aggiuntive. 

SL New Generation è il coronamento ideale della prestigiosa storia di sportive Mercedes-Benz, iniziata nel 1954 con la leggendaria 300 SL “Ali di gabbiano” e proseguita nel 1957 con la prima SL Roadster. Ad oggi, la Casa di Stoccarda ha prodotto complessivamente più di 630.000 Classe SL. 

Al pari della precedente versione, SL New Generation merita la definizione “senza rivali”. Nessun'altra sportiva del segmento offre una combinazione così equilibrata di sportività, sicurezza e comfort. Queste tre doti sono il presupposto indispensabile per una guida appassionante in un’atmosfera di bordo di assoluto benessere, come nella migliore tradizione delle sportive con la Stella. 

Design: nuovo linguaggio stilistico ricco di forti accenti sportivi

Nel realizzare Classe SL New Generation, l’obiettivo dei designer Mercedes-Benz è stato accentuare ulteriormente la sportività del Roadster. Il nuovo design del frontale riflette perfettamente questo obiettivo. Al centro spicca una calandra più ampia e dal forte impatto visivo che, grazie alla forma a freccia, lascia intuire la potenza, dinamicità e prontezza allo scatto. 

La lamella orizzontale unica esalta la larghezza della calandra e la forte personalità del Roadster, profondamente rinnovata ed al tempo stesso estremamente familiare. 

Con questo stile incisivo, i designer si legano alla storia di SL, richiamando il frontale dei primi Roadster della serie che esprimevano la loro superiorità attraverso calandre ampie ed estremamente aerodinamiche. Il design frontale di SL New Generation conferma il rinnovamento stilistico della leggendaria sportiva due posti.

I designer hanno reso omaggio anche alla “capostipite” di questa serie: i due Powerdome sul cofano motore e le particolari feritoie di ventilazione ad alette, integrate nei parafanghi anteriori, richiamano i tratti inconfondibili della 300 SL del 1954, che oggi, reinterpretati stilisticamente, contraddistinguono anche la nuova sportiva Mercedes. 

I nuovi elementi di design, ispirati alla decennale tradizione dei Roadster con la Stella, si fondono armoniosamente con nuovi elementi dall'attuale linguaggio stilistico Mercedes. Tra questi, oltre alla dinamica forma a freccia del frontale, figurano i fari dove linee ellittiche e tratti decisi si raccordano in un connubio ideale, accentuando ulteriormente la larghezza del frontale. Ancora una volta la SL rinnova il proprio ruolo di trendsetter, grazie all’originale design dei proiettori ad esempio, rappresenta uno sguardo al futuro per il design del frontale delle future Mercedes-Benz. 

SL New Generation sottolinea il proprio carattere nei dettagli della parte posteriore, soprattutto attraverso il nuovo design del paraurti che, con il diffusore integrato nella zona inferiore richiama il mondo delle competizioni automobilistiche. Il diffusore posteriore, insieme ai nuovi terminali di scarico trapezoidali più sportivi, evidenzia l'ampiezza della carrozzeria esaltando le espressioni di potenza della vettura.

Sterzo diretto per un piacere di guida assolutamente sportivo 

La sigla SL rappresenta un vero e proprio “marchio di fabbrica” in termini di piacere di guida. Da sempre la sportiva Mercedes si conferma una vettura senza compromessi in termini di dinamica di marcia, sicurezza e comfort. Partendo da queste premesse, gli ingegneri sono riusciti a perfezionare ulteriormente la Nuova Generazione di SL. 

Un esempio è il nuovo “direct steering”, a richiesta, una tecnologia tanto semplice quanto geniale che assicura sensazioni in curva di completa agilità e totale controllo. 

Questa nuova tecnologia, basata sullo sterzo parametrico di serie, garantisce una regolazione della servoassistenza in funzione della velocità (parametrizzazione), che si traduce in una notevole riduzione dello sforzo al volante soprattutto alle basse velocità, durante le manovre ed in fase di parcheggio. A questa funzione si aggiunge oggi una nuova cremagliera con rapporto di trasmissione variabile in funzione dell'angolo di sterzata, che aumenta a partire da un'angolazione di 5 gradi, riducendo i movimenti del volante in curva. L'auto risponde quindi in modo notevolmente più diretto, risultando più reattiva e maneggevole da guidare. 

A velocità ridotte o durante i parcheggi, lo sforzo al volante si riduce ulteriormente grazie all'ampio rapporto di trasmissione garantendo così un comfort ancora maggiore. 

L’assetto di Classe SL è composto di un avantreno a quattro bracci oscillanti ed il retrotreno a bracci multipli. In altri termini, guida sportiva ai massimi livelli. Un capolavoro unico nel suo genere è il sistema di sospensioni attive Active Body Control (ABC), di serie per SL 500 ed SL 600, in grado di compensare in modo eccellente l’eventuale beccheggio, rollio e vibrazione della scocca, adeguando automaticamente l'assetto alla situazione di marcia. Tutto questo si traduce in estrema agilità, stabilità di marcia superiore e massimo comfort. Su SL New Generation la messa a punto degli ammortizzatori del sistema ABC è stata ulteriormente perfezionata, innalzando il comportamento sportivo, sicurezza e comfort a livelli straordinari.

La dotazione di serie dei nuovi modelli versione Chrome di SL280, SL350, SL500 e SL600 V12 prevede pneumatici maggiorati anteriori 255/40 R18 e posteriori 285/35 R18 cerchi in lega da 18 pollici, mentre i modelli versione Sport di SL 280, SL 350, SL 500 V8 sono equipaggiati con esclusivi cerchi in lega da 19 pollici e pneumatici da anteriori 255/35 R19 e posteriori 285/30 R19. La dotazione di SL 600 Sport prevede sempre pneumatici da anteriori 255/35 R19 e posteriori 285/30 R19 ma con cerchi in lega da 19 pollici a 5 razze AMG, a sottolineare l’esclusività del V12.
Motori sei cilindri: le performance dei potenti V6 dal sound sportivo 

Con il modello SL 280 da 170 kW/231 CV, Mercedes-Benz amplia la gamma di Classe SL. Il sei cilindri sviluppa una coppia massima di 300 Nm a partire da 2.500 giri/min e permette al Roadster di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Il consumo di carburante nel nuovo ciclo di marcia europeo corrisponde ad appena 9,4 litri per 100 chilometri.

Per SL 350 gli ingegneri Mercedes hanno sviluppato un propulsore V6 che consente a SL New Generation di esprimere al meglio le proprie doti sportive. La denominazione “motore sportivo” è perfettamente adeguata: attraverso profondi interventi tecnici, gli esperti di Stoccarda sono riusciti ad accentuare ulteriormente il temperamento del V6, migliorando le performance ad elevati regimi. Il motore reagisce istantaneamente alla pressione sull'acceleratore, arrivando fino a 7.200 giri/min, sfruttando pienamente le riserve di potenza in particolari situazioni di marcia. Rispetto al precedente motore da 3,5 litri, la potenza aumenta del 16% arrivando ad erogare 232 kW/316 CV (a 6.500 giri/min), mentre la coppia massima è migliorata di 10 Nm, toccando gli attuali 360 Nm. Grazie a questo concentrato di potenza, la nuova SL 350 scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi, migliorando di 0,4 secondi il tempo del modello precedente. 

In questo caso più potenza non si traduce in minori consumi: con 9,9 litri per 100 chilometri, SL 350 si rivela più parsimoniosa di 0,4 litri, nel nuovo ciclo di marcia europeo, del predecessore da 200 kW/272 CV.

Il propulsore V6 esprime il suo carattere marcatamente sportivo anche acusticamente. Il suo potente rombo, che contribuisce al piacere di guida sportivo, è merito del lavoro di esperti sound designer. In questo senso anche il cambio automatico a sette marce di serie ha un ruolo fondamentale: da un lato per le rapide scalate multiple in accelerazione, e dall'altro per la nuova funzione di “doppietta automatica” che si attiva in fase di scalata ed in modalità manuale. Questo accorgimento non risulta soltanto estremamente sportivo, ma ha anche una finalità in termini di sicurezza e comfort, in quanto la “doppietta” provvede ad equiparare il numero di giri di albero motore e cambio. Il vantaggio: gli innesti risultano ancora più armoniosi ed i tipici effetti delle variazioni di carico si riducono sensibilmente.

Al vertice della gamma di motorizzazioni di Classe SL figurano, come sempre, il potente otto cilindri da 285 kW/388 CV di SL 500 ed il V12 di SL 600 che, grazie alla sovralimentazione biturbo eroga 380 kW/517 CV. Anche questi modelli, attraverso un minuzioso lavoro di messa a punto, vantano consumi di carburante ridotti fino a 0,4 litri per 100 chilometri. 
Sicurezza: illuminazione ideale per ogni situazione stradale ed atmosferica

Da cinque decenni, le sportive Mercedes rappresentano un riferimento in termini di prestazioni, sicurezza attiva e passiva per il segmento dei Roadster: negli anni Sessanta, SL è stata la prima sportiva dotata di carrozzeria di sicurezza progettata secondo i principi di Béla Barényi, mentre negli anni Settanta SL stabilì nuovi standard con le cinture automatiche a tre punti di serie, cui seguirono negli anni Ottanta ABS ed airbag. All'inizio degli anni Novanta, il roll-bar automatico ed i sedili integrali celebrarono la loro première mondiale, mentre dal 2001 gli airbag frontali adattivi ed i sidebag per testa e torace completano la vasta dotazione di sicurezza di questo modello sportivo Mercedes. 

SL New Generation rinnova fedelmente la tradizione. Oggi l'attenzione degli ingegneri si è concentrata in particolare sul miglioramento della sicurezza di marcia notturna ed in presenza di nebbia. Gli esperti hanno inserito nella dotazione di serie di SL i potenti fari bixeno, notevolmente più efficienti e con un minore assorbimento energetico rispetto ai proiettori con diodi luminosi di tipo paragonabile. Inoltre, a richiesta è disponibile anche l'Intelligent Light System, con cinque diverse funzioni di illuminazione messe a punto per una serie di tipiche situazioni stradali ed atmosferiche: modalità strade extraurbane, modalità autostrada, modalità fendinebbia ampliata, funzione di assistenza alla svolta e fari attivi. I fari bixeno a regolazione variabile attivano automaticamente le diverse funzioni di illuminazione. La modalità autostrada si attiva in due fasi a velocità superiori a 90 km/h ed aumenta la visibilità del guidatore fino al 60%. 

I fari attivi seguono l'angolazione dello sterzo, ruotando verso il lato corrispondente alla curva che si sta per intraprendere. Grazie a questo accorgimento, nelle curve particolarmente lunghe, la visibilità risulta maggiore di circa 25 metri rispetto agli abbaglianti di tipo tradizionale. La funzione di assistenza alla svolta entra in funzione automaticamente a velocità inferiori a 70 km/h, quando il guidatore sterza oppure attiva gli indicatori di direzione. Questa funzione di illuminazione non si limita a garantire una maggiore sicurezza nelle svolte agli incroci, ma risulta attiva anche nella marcia in curva a bassa velocità, illuminando meglio i margini della carreggiata. Nella funzione fendinebbia ampliata, i bordi della strada vengono illuminati in modo più esteso, per consentire all'automobilista di orientarsi meglio. La tecnica di illuminazione intelligente di SL è in grado di contribuire in misura determinante alla sicurezza stradale. 

Abitacolo: ambiente sportivo nel tipico comfort Mercedes-Benz
Basta uno sguardo agli interni di SL New Generation per capire cosa intendono i designer Mercedes quando parlano di “equilibrio tra sportività e comfort”. I sedili integrali, il nuovo volante in pelle a tre razze e la strumentazione completamente ridisegnata rivelano all'istante che si tratta di una sportiva purosangue. Tutto è perfettamente su misura, i comandi sono tutti nel campo visivo ed a portata di mano. Tachimetro e contagiri si presentano nel classico design a cronometro, e con la loro nuova grafica dei quadranti promettono la massima precisione.   

Fin dall’accensione del motore, gli strumenti sul cruscotto attirano l'attenzione del guidatore, con le lancette rosse del tachimetro e del contagiri che si ridestano dalla loro posizione ad “ore 6” per aprirsi completamente fino ai massimi valori della scala e, infine, “ritornare” alla posizione originaria. Il messaggio al pilota è inequivocabile: “Start your engine”.

Attraverso una ricca scelta di colori e materiali, i Clienti Mercedes possono configurare ed allestire gli interni di SL New Generation secondo il proprio gusto. La gamma comprende due tipi di pelle, cinque diverse tipologie di inserti in alluminio e legno pregiato e cinque combinazioni cromatiche. L'abitacolo si rivela particolarmente raffinato ed elegante, nel nuovo accostamento di tonalità beige/nero e con i nuovi inserti lucidi in radica di noce chiara. 

La posizione di spicco di SL 600 nella gamma SL è sottolineata in modo ancora più evidente. Nell'abitacolo di questa vettura, i passeggeri vengono accolti da morbidi rivestimenti in pelle Nappa Exclusive ed inserti in pregiato legno di pioppo. Le applicazioni del logo V12 su schienali dei sedili, razza centrale del volante e soglie d'ingresso, insieme al particolare design del pannello centrale delle porte, completano la raffinata atmosfera di bordo. Esteriormente, il modello 12 cilindri si differenzia per gli esclusivi cerchi in lega da 18 pollici a dieci doppie razze per la versione Chrome, da 19” AMG per la versione Sport e dettagli discreti, ma al tempo stesso di grande effetto come, ad esempio, le lamelle delle prese d'aria laterali verniciate in argento opaco ed il listello centrale inserito nei terminali di scarico trapezoidali. Alla dotazione di serie del modello, già estremamente ricca, Mercedes-Benz ha aggiunto anche il sistema KEYLESS-GO e la chiusura a distanza del bagagliaio.

AIRSCARF: un'invenzione Mercedes per un assoluto piacere di guida open-air 

A bordo di SL New Generation la completa lista di sistemi che contribuisce a garantire il comfort ideale per un Roadster Mercedes si arricchisce di un’ulteriore innovazione: AIRSCARF. 

Il sistema di riscaldamento per la zona della testa sviluppato e brevettato dalla Casa di Stoccarda lascia fuoriuscire dai poggiatesta un flusso di aria temperata che avvolge guidatore e passeggero come una calda ed invisibile sciarpa. Da qui anche il nome: AIRSCARF in inglese significa “sciarpa d'aria”. 

Grazie a questa esclusiva tecnologia, i Clienti Mercedes vivono il piacere della guida open-air più spesso rispetto al passato e la stagione ideale si estende così anche ai mesi invernali, dato che AIRSCARF garantisce sempre un piacevole tepore “a cielo aperto” ai passeggeri di SL.

Questo esclusivo sistema di riscaldamento, disponibile a richiesta, presentato in anteprima mondiale nel 2004 su SLK Roadster, è stato ulteriormente perfezionato dagli ingegneri Mercedes espressamente per SL New Generation. Oggi, infatti, la ventola ed il sistema di riscaldamento sono alloggiati nei poggiatesta dei sedili integrali: due piccoli ventilatori aspirano l'aria dietro i poggiatesta e la convogliano attraverso un elemento riscaldante elettrico che sviluppa rapidamente un piacevole tepore. L'aria temperata defluisce da speciali aperture sul lato anteriore dei poggiatesta, riscaldando testa, nuca e collo degli occupanti. La temperatura di riscaldamento può essere regolata sia dal guidatore che dal passeggero attraverso una manopola a tre stadi integrata nei pannelli interni delle porte; a tetto aperto, il sistema provvede a regolare automaticamente la temperatura impostata in base alla velocità di marcia. 

Infotainment: le più moderne tecnologie multimediali integrate nella consolle centrale 

SL New Generation è all'avanguardia anche in termini di tecnologie di informazione, intrattenimento e comunicazione: Mercedes-Benz ha ulteriormente perfezionato il sistema COMAND APS DVD di serie, equipaggiandolo con una serie di funzioni supplementari. Il risultato è un sistema di infotainment totale: l'apparecchiatura multimediale racchiude autoradio con doppio sintonizzatore, comandi del telefono, CD/DVD-Changer e lettore per memory card SD. Ulteriori novità sono rappresentate dall'interfaccia Bluetooth, che consente di collegare senza fili cellulare e kit vivavoce, anch'esso di serie, ed il display a colori (6,5’’) che facilita i comandi e lavora anche da schermo ad alta risoluzione per la riproduzione di film in DVD; una funzione che tuttavia, per motivi di sicurezza, viene automaticamente disattivata durante la marcia.

Con lo stesso sistema COMAND APS i Clienti Mercedes possono disporre di dispositivi elettronici high-tech ancora più sofisticati. Questo sistema, infatti, è dotato di navigazione con cartina stradale europea, i cui dati sono memorizzati su un Hard Disk e consentono un calcolo del percorso particolarmente rapido. Per la riproduzione musicale, il sistema dispone di CD/DVD-Changer integrato per sei dischi e di un Music Server da 4GB per memorizzare oltre 1.000 brani in formato MP3. Titoli musicali e relativi interpreti vengono riconosciuti automaticamente attraverso una banca dati memorizzata (“Gracenote”) e visualizzati sul display a colori. 

La dotazione di serie del COMAND APS comprende inoltre il sistema di comando vocale VOICETRONIC di ultima generazione che comanda navigatore satellitare, telefono e sistemi audio in modo particolarmente confortevole, tramite l'immissione di parole intere. Il vantaggio concreto: oggi non è più necessario fare lo spelling del nome di una destinazione, un'emittente o una voce della rubrica telefonica memorizzata, basta semplicemente pronunciare per esteso ciò che si desidera.

Inoltre, per la prima volta, al sistema COMAND APS è possibile collegare anche “l’iPod”, chiavette USB ed altri lettori musicali esterni. Questo è possibile grazie ad un'interfaccia universale di nuova concezione, denominata Media Interface, integrata nella consolle centrale, dietro alla quale si cela tuttavia molto di più di una presa per sistemi elettronici. L'interfaccia comprende anche una centralina che collega il lettore musicale esterno con l'elettronica di bordo ed il sistema di comandi di SL. In questo modo, i titoli dei brani musicali memorizzati nell'i-Pod vengono visualizzati sul quadro strumenti e sul display a colori integrato nella consolle centrale, e possono quindi essere comodamente richiamati attraverso i tasti del volante multifunzione. Inoltre, per tutto il tempo in cui il lettore musicale portatile rimane collegato alla vettura tramite il cavo della Media Interface, la batteria dell'apparecchio si ricarica. 

Per chi desidera un piacere di ascolto musicale perfetto anche a bordo della propria vettura, per SL New Generation è disponibile a richiesta anche il Sound System “Logic7” Harman Kardon, già disponibile per Classe S, le cui elevate qualità sono state più volte confermate in numerosi test. Il Sound System con una potenza di 510 Watt, grazie a dieci altoparlanti ad alte prestazioni ed alla moderna tecnologia Surround, è in grado di trasformare l'abitacolo di SL in una vera e propria “sala da concerto” mobile, anche con l'hard-top ripiegabile aperto. 

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti:

media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com 

Classe SL: le novità nel design e nella tecnica 

Sicurezza

· Fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta

· Intelligent Light System con cinque diverse funzioni di illuminazione

Comfort

· Riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF

Motori e cambio

· Nuova SL 280 con motore V6 da 170 kW/231 CV 

· Nuovo motore sportivo (232 kW/316 CV) ad elevati regimi per SL 350

· Consumo di carburante ridotto di 0,4 litri per 100 chilometri

· Cambio automatico a sette marce per SL 350 con funzione di “doppietta“ 

Autotelaio

· Sterzo diretto con cremagliera dal rapporto sportivo e dinamico

· Sospensioni attive con ulteriore perfezionamento dell'assetto degli ammortizzatori

· Cerchi in lega da 18 pollici di serie per tutti i modelli Chrome, da 19 pollici per tutti i modelli Sport.
Infotainment

· Sistema COMAND APS con grande display a colori e nuove funzioni supplementari

· con sistema di navigazione su disco fisso, Music Server e comando vocale

· Interfaccia universale Media Interface per il collegamento di i-Pod ed altri lettori musicali

· Comando vocale VOICETRONIC con immissione di parole intere

· Sound System Surround con dieci altoparlanti e 510 Watt di potenza

Design degli interni

· Strumentazione dal nuovo design

· Nuovo volante sportivo a 3 razze rivestito in pelle

· Nuova tonalità beige per gli interni e nuovi inserti lucidi in radica di noce chiara 

· Rivestimenti dei sedili dal nuovo design

· SL 600 con esclusivi inserti in pregiato legno di pioppo chiaro, speciale design dei pannelli interni delle porte e logo V12 su sedili, volante e soglie d'ingresso, dotazione di serie ulteriormente ampliata 

Design degli esterni

· Design del frontale completamente rinnovato con linea “a freccia” ancora più dinamica e calandra più ampia 

· Cofano motore con powerdome

· Nuovo design dei parafanghi anteriori con particolari feritoie di ventilazione ad alette

· Nuovi retrovisori esterni con indicatori di direzione a freccia integrati e superfici degli specchietti più ampie 

· Nuovo design del paraurti posteriore con look “a diffusore”

· Terminali di scarico trapezoidali 

· Pacchetto sportivo con cornici interne dei fari di colore nero 

· SL 600 con logo V12 sui parafanghi anteriori, speciali terminali di scarico e cerchi in lega da 19 pollici AMG per la versione Sport.

· KIT Styling AMG di serie su tutti i modelli Sport.
Gamma di modelli

Cultura della mobilità a livello sportivo

· SL New Generation punta con decisione sulla sportività

· Tecnologie ancora più esclusive in termini di sicurezza, comfort e piacere di guida

· Dotazione di serie ancora più ampia e completa

· Una lunga storia di successi del modello con più di 630.000 SL 
vendute dal 1954 

Più di cinquant'anni fa venne presentata un'auto “Sportiva” e “Leggera” che sarebbe diventata leggenda: Mercedes-Benz 300 SL. Nel 1954 il modello entrò nella produzione in serie con le caratteristiche porte ad “ali di gabbiano”, seguita nel 1957 dal primo Roadster SL. 

Da allora, la sigla SL emoziona gli appassionati di automobili di tutto il mondo: due lettere che sono diventate simbolo di un mito a quattro ruote. Un mito che continuerà a rimanere tale anche in futuro. 

La Casa di Stoccarda ha rinnovato, perfezionato e migliorato il roadster Classe SL oltre i consueti parametri del restyling. La nuova generazione porta a nuovi livelli la gloriosa storia di SL: il design merita ancora una volta la definizione di “emozionante”, mentre la tecnologia è stata ulteriormente perfezionata ad altissimi livelli e gli equipaggiamenti si presentano più esclusivi che mai. 

Attraverso questa continua evoluzione è nata una vettura che rappresenta una sintesi di sportività, sicurezza e comfort senza paragoni: la cultura della mobilità Mercedes-Benz a livello sportivo. In altri termini: SL New Generation è il modo più raffinato di vivere una sportiva scoperta.

Questa perfetta sintesi è il frutto di moderne tecnologie. Da sempre, Classe SL dispone di innovazioni tecniche che nessun'altra sportiva al mondo è in grado di offrire: sospensioni attive, roll-bar comandati da sensori e cambio automatico a sette marce. Questa posizione di riferimento viene ulteriormente rafforzata da SL New Generation che, ad esempio, con il riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, l'Intelligent Light System, il sistema COMAND di nuova concezione e lo sterzo diretto offre ulteriori importanti innovazioni tecniche esclusive Mercedes-Benz. 

Motorizzazioni sei cilindri: elevata tecnologia, dai fari bixeno al cambio automatico a sette marce di serie

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova SL risponde perfettamente al messaggio Mercedes-Benz “Fascino e responsabilità”, presentandosi ai blocchi di partenza con due nuovi propulsori V6 in grado di conciliare prestazioni esemplari e consumi ridotti: SL 280 sviluppa una potenza di 170 kW/231 CV e si accontenta di 9,4 litri di carburante per 100 chilometri nel nuovo ciclo di marcia europeo. Le doti sportive di Classe SL vengono esaltate dal sei cilindri da 232 kW/316 CV. Questo brillante motore sportivo presenta un incremento del 16% della potenza rispetto al modello precedente, mentre il consumo globale nel nuovo ciclo di marcia europeo si è ridotto di 0,4 litri, scendendo a 9,9 litri per 100 chilometri. 

I modelli sei cilindri di Classe SL soddisfano i desideri di sportività con le loro ottime prestazioni e con la ricca dotazione di serie. Di seguito i principali equipaggiamenti di serie:

· Vano portaoggetti davanti e dietro i sedili

· Luci di stop adattive

· Airbag lato guida e passeggero

· Luci soffuse “Ambiente”

· Retrovisori esterni con specchi ampliati (termici) e indicatori a freccia con 
tecnologia a LED

· Indicatore della temperatura esterna

· Selettore del cambio automatico rivestito in pelle

· Presa AUX-IN nel cassetto portaoggetti

· Proiettori bixeno con impianto tergilavafari

· Brake Assist

· Luci di stop con tecnica a LED

· COMAND APS con 6CD/DVD Changer, navigazione cartografica su hard disk 40GB, Music Register 4GB, VOICETRONIC, Bluetooth, Lettore SD, Aux-in

· Portabicchieri

· Impianto di allarme antifurto con protezione antitraino

· ESP®
· Sensore crepuscolare

· Box portaoggetti nel bagagliaio

· Copertura vano bagagli estraibile

· Porgicintura automatico

· Pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta delle cinture

· Cassetto portaoggetti refrigerato

· Sidebag per testa e torace

· Apertura a distanza del cofano bagagliaio

· Sedili integrali regolabili elettricamente

· Sistema di riconoscimento del seggiolino per bambini nel sedile del passeggero anteriore

· Climatizzatore automatico con filtro combinato e sfruttamento del calore residuo del motore

· Volante in pelle a tre razze

· Cerchi in lega da 18 pollici (Chrome), da 19 pollici (Sport)
· Volante regolabile elettricamente (a partire da SL 350 con funzione 
Memory)

· Sterzo parametrico

· Rivestimenti in pelle e tessuto

· Sensore pioggia

· Computer di bordo

· Cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC

· Tempomat

· Roll-bar con sensore di collisione

· Hard-top ripiegabile con telecomando

· Immobilizzatore

· Schermo a rete antiturbolenza (a partire da SL 350)

· Chiusura centralizzata comprendente cassetto portaoggetti, consolle centrale e scomparti posteriori
· Modanature in alluminio

Versioni ad otto cilindri: in pole position con le sospensioni attive 

Il potente otto cilindri da 285 kW/388 CV è  sempre presente nella gamma della sportiva Mercedes, ed il suo consumo di benzina nel nuovo ciclo di marcia europeo si è ridotto di 0,3 litri. Per la nuova generazione di SL, la dotazione di serie di questo modello è stata ulteriormente arricchita dalla Casa di Stoccarda con i cerchi in lega da 18 pollici. Di seguito una sintesi degli equipaggiamenti di serie 

esclusivi di SL 500:

· Telaio a sospensioni attive Active Body Control
· COMAND APS con 6CD/DVD Changer, navigazione cartografica su hard disk 40GB, Music Register 4GB, VOICETRONIC, Bluetooth, Lettore SD, Aux-in
· Retrovisori esterni e specchietto interno antiabbaglianti automatici

· Rivestimenti in pelle

· Cerchi in lega da 18 pollici (Chrome), da 19 pollici (Sport)
· Vernice metallizzata

· Sedili riscaldabili

· Modanature in radica di noce

Versioni V12: il meglio della tecnica e degli equipaggiamenti 

Il modello di punta della Classe SL è equipaggiato con il potente propulsore V12 Biturbo da 380 kW/517 CV. Il consumo di carburante del dodici cilindri è stato ridotto di 0,4 litri ogni 100 chilometri.

La posizione di spicco del modello dodici cilindri all'interno della gamma è sottolineata attraverso una serie di speciali dettagli di design, tra cui figurano ad esempio: prese d'aria in argento e loghi V12 sui parafanghi anteriori, esclusivi cerchi in lega da 18 pollici a dieci doppie razze, logo V12 sugli schienali dei sedili, inserti in legno di pioppo o il particolare design del pannello centrale delle porte rivestito in pelle. Il confortevole sistema di apertura e abilitazione all'avviamento KEYLESS-GO, la chiusura a distanza del bagagliaio ed il nuovo sistema COMAND APS con navigazione su hard disk completano la dotazione di serie supplementare del modello SL 600, che comprende:

· COMAND APS con 6CD/DVD Changer, navigazione cartografica su hard disk 40GB, Music Register 4GB, VOICETRONIC, Bluetooth, Lettore SD, Aux-in
· TV Tuner analogico/digitale (di serie per versione Sport)
· Chiusura a distanza del cofano del bagagliaio

· KEYLESS-GO

· Sedili Comfort con sistema di ventilazione e logo V12

· Rivestimenti in pelle Exclusive Nappa

· Cerchi in lega da 18” a dieci doppie razze (Chrome), da 19” a 5 razze AMG (Sport)
· Volante in pelle e legno

· PARKTRONIC

· Sound System Surround

· Targhette V12 sui parafanghi anteriori

· Inserti in legno di pioppo

Equipaggiamenti a richiesta: dall'AIRSCARF alle modanature in legno pregiato

Per soddisfare i desideri di personalizzazione e comfort dei Clienti più esigenti, è disponibile una completa gamma di equipaggiamenti a richiesta. L'offerta per SL New Generation spazia dal nuovo sistema AIRSCARF al Sound System Surround. 

I principali equipaggiamenti a richiesta disponibili:


· Autotelaio a sospensioni attive Active Body Control (di serie per SL 500 e 
SL 600)

· AIRSCARF

· COMAND APS con CD-/DVD-Changer, Music Server, cartografia europea su hard disk e comando vocale (di serie per tutti i modelli)
· Sterzo diretto con servoassistenza variabile

· DISTRONIC 

· Intelligent Light System

· KEYLESS-GO (di serie per SL 600)

· Sedili Comfort climatizzati (con ventilazione e riscaldamento) (di serie per SL 600)

· Media Interface nella consolle centrale

· Hard-top ripiegabile Panorama in cristallo

· PARKTRONIC (di serie per SL 600)

· Pneumatici run-flat (antiforatura)

· Controllo pressione pneumatici (di serie per SL 600)

· Cambio automatico 7 marce 7G-TRONIC in versione Sport con comandi al volante 

· Sintonizzatore TV analogico/digitale

· Inserti in frassino nero

· Inserti in radica di noce chiara lucida 
Pacchetto sportivo: esclusiva nei minimi dettagli

La Casa di Stoccarda offre anche per SL New Generation un pacchetto sportivo a richiesta che comprende speciali dotazioni in termini di design e tecnica. Alcuni di questi equipaggiamenti non sono disponibili singolarmente. I gruppi ottici con cornici interne di colore nero sono il nuovo tratto distintivo di SL con pacchetto sportivo. 

I principali equipaggiamenti del pacchetto sportivo: 

· Sedili, volante, plancia, consolle centrale, bracciolo, leva del cambio automatico e pannelli interni delle porte con raffinate cuciture contrastanti argentate 

· Volante e leva del cambio automatico in pelle traforata

· Inserti in alluminio Prisma

· Rivestimento del padiglione in tessuto nero

· Cerchi in lega da 19 pollici a 5 doppie razze

· Pinze dei freni anteriori verniciate, con logo “Mercedes-Benz“

· Dischi dei freni forati su tutte le ruote

· Proiettori bixeno con cornici interne verniciate di colore nero

· Gruppi ottici posteriori scuri

· Cambio automatico a sette marce Sport con comandi al volante

Una storia di successo: Numero 1 sul mercato mondiale delle sportive di prestigio

Dalla metà degli anni Cinquanta, Mercedes-Benz ha realizzato complessivamente più di 630.000 SL. Con circa 237.000 unità, la R 107 è stata in assoluto il modello di maggior successo e più longevo di questa serie. La R 107 è stata prodotta dal 1971 al 1989, circa 18 anni.  

Il vero e proprio “bestseller” finora è stata la R 129, che dal 1989 al 2001 in “solo” dodici anni e mezzo ha conquistato circa 205.000 Clienti. L'attuale Classe SL (R 230) ha riscosso un successo ancora maggiore. Rispetto alle vendite del modello precedente nei primi sei anni e mezzo dal lancio sul mercato, SL si conferma nettamente in testa con oltre140.000 unità vendute.  

Classe SL ha ottenuto grande successo anche nelle esportazioni, contribuendo in misura significativa a rendere famoso nel mondo lo slogan “made in Germany”. Soprattutto negli Stati Uniti, la sportiva Mercedes-Benz è considerata uno dei capolavori dell'industria automobilistica tedesca. Con una percentuale pari a circa il 51%, gli Stati del Nord America rappresentano da sempre il principale mercato di Classe SL.  

Negli ultimi anni, la concorrenza nel ristretto ma raffinato segmento delle sportive di lusso è notevolmente cresciuta. Mentre circa dieci anni fa SL non aveva praticamente rivali, oggi sempre più marchi con un numero sempre maggiore di modelli cercano di accaparrarsi i favori degli appassionati di lussuose sportive.

Nonostante questa forte pressione, Mercedes-Benz Classe SL rimane il Numero Uno a livello mondiale tra le sportive scoperte di alta gamma: un vantaggio che negli anni a venire la Casa di Stoccarda intende consolidare ulteriormente con SL New Generation. 

Perché la leggenda vive ancora. 

Design

Un futuro con una lunga tradizione alle spalle

· Nuovo design del frontale ricco di forti accenti sportivi

· Raffinata sintesi di tradizione, presente e futuro 

· Plancia con nuova strumentazione e volante a tre razze 

Lanciare uno sguardo al passato ed intravedere la strada verso il futuro: un apparente paradosso che fa parte dei principi dei designer Mercedes-Benz. Dalla grande storia della Casa di Stoccarda traggono forza ed elementi creativi per sviluppare nuove ed affascinanti idee. Perché un futuro vincente ha bisogno di radici.

Tutto questo appare evidente al primo sguardo: inconfondibilmente, il nuovo design del frontale riprende i “connotati stilistici” dei primi modelli SL, adattandoli all'attuale linguaggio stilistico Mercedes-Benz e combinando elementi della tradizione con nuovi dettagli, aprendo così la strada a futuri concetti di design. Nella filosofia di design Mercedes-Benz Classe SL rappresenta da sempre un elemento a se, con una posizione al di fuori della consueta gamma di modelli ed in grado di precorrere stilisticamente i tempi e fungere da parametro di riferimento per altri modelli futuri. 

Tradizione, presente, futuro: comporre un insieme armonioso partendo da queste tre basi era l'obiettivo dei designer nella creazione di SL New Generation. Tenendo conto di questi presupposti, i designer hanno voluto accentuare il profilo di questa vettura sportiva, portando alla luce ancora più prepotentemente le sue caratteristiche principali quali potenza, agilità e superiorità.

Per ottenere questo risultato, i designer hanno dedicato grande attenzione alla parte frontale della vettura. Paraurti, calandra, fari, cofano e parafanghi sono stati completamente rielaborati. Tutte le misure stilistiche adottate nella configurazione del frontale mirano a sottolineare l'ampiezza della carrozzeria. La sportiva Mercedes-Benz si presenta ancora più grintosa su strada, esprimendo un'immagine dominante e mostrando ancora più efficacemente la propria superiorità. 

Un affermato elemento stilistico utilizzato per esprimere in particolare agilità, potenza e prontezza allo scatto, è la forma a freccia del frontale. Tutte le nuove Mercedes-Benz (Classe S, Classe CL e Classe C) si distinguono per questo dettaglio di design che caratterizza in modo inconfondibile anche SL New Generation.

Tutto il frontale sembra fuso in un unico elemento. Questa impressione di compattezza ed omogeneità è sottolineata dal nuovo design del paraurti, che adesso costituisce un tutt'uno con la calandra. Non esiste più alcuna linea di separazione orizzontale tra radiatore e paraurti; la mascherina è integrata in modo armonioso e con più spazio a disposizione risulta visibilmente rialzata.

Calandra: ampia e dominante come per le prime sportive SL

La calandra rappresenta l'elemento stilistico più importante di SL. Oggi questa parte non appare soltanto rialzata, ma anche notevolmente più ampia e quindi caratterizza l'immagine dominante ed estremamente grintosa di SL New Generation. I designer hanno volutamente rinunciato all'uso di più lamelle orizzontali, come quelle che caratterizzavano il modello precedente. Oggi un'unica lamella esalta la maggiore ampiezza della calandra e conferisce al frontale un profilo ancora più sportivo.

Tradizionalmente, la calandra costituisce un elemento di design di grande importanza per le vetture con la Stella. Da decenni, la calandra rientra fra le caratteristiche inconfondibili Mercedes-Benz, uno dei principali componenti della “mappa genetica” dello stile del Marchio. Questi tratti identificativi vengono sviluppati dai designer con la massima cautela, anche se in modo decisamente visibile. Questo significa che nelle proporzioni di base e nella configurazione dei dettagli essi cercano di reinterpretare in modo sempre nuovo questi elementi stilistici, ottenendo così un'immagine fresca e moderna. Attraverso questo approccio, il design e l'immagine del Marchio si rinnovano restando al tempo stesso sempre inconfondibili.
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Negli anni Cinquanta, la calandra di Classe SL fu ripresa direttamente dal mondo delle corse automobilistiche, e da allora rappresenta un simbolo dei modelli sportivi Mercedes-Benz. Ognuna delle sportive SL che Mercedes-Benz ha presentato al pubblico, dalla leggendaria “Ali di gabbiano“ ad oggi, dimostra chiaramente in quale rapporto sono tradizione e progresso: ogni modello presenta evidenti analogie con i suoi predecessori ma attraverso una chiara evoluzione formale inaugura una nuova era di design. Con Classe SL New Generation la storia si ripete.

Con l'attuale design della calandra, i designer rendono omaggio soprattutto alle vetture sportive Mercedes-Benz 300 SL (1954/1957), 230 SL (1963) e 280 SL (1971). Anche in questo caso un radiatore molto più ampio conferiva al Roadster un'immagine di superiorità e di grande impatto formale.

Tradizione: classici elementi stilistici in una nuova interpretazione

Coniugare tradizione, presente e futuro è un principio fondamentale per Mercedes-Benz. Per realizzarlo, i designer hanno attinto anche ad altri elementi stilistici della storia delle sportive con la Stella. Due esempi:

· I cosiddetti Powerdome sul cofano motore richiamano i tratti inconfondibili del modello “Ali di gabbiano” e della 300 SL Roadster degli anni Cinquanta. Originariamente, questi elementi erano stati inventati per consentire l'alloggiamento del motore a sei cilindri in linea; il propulsore doveva infatti essere posizionato orizzontalmente con un'angolazione di 50 gradi verso sinistra, e pertanto rendeva necessarie queste evidenti bombature sul cofano. Da allora, i Powerdome rappresentano una tipica caratteristica dei modelli sportivi Mercedes-Benz e nel caso di SL New Generation si inseriscono armoniosamente nel moderno design del frontale. 

· Anche le feritoie di ventilazione ad alette integrate nei parafanghi erano funzionali nella 300 SL, mentre oggi fungono da elementi di design che richiamano con stile i classici modelli SL. Per SL New Generation, questi dettagli sono stati ulteriormente perfezionati sotto l'aspetto stilistico: la modanatura è stata ingrandita e dotata di una forma ancora più dinamica.

Presente: integrazione di SL nell'attuale gamma di modelli Mercedes-Benz

Il nuovo linguaggio stilistico Mercedes-Benz è caratterizzato da un'avvincente alternanza di linee tese e superfici morbide. Le linee, ben definite e quindi estremamente incisive, determinano la struttura delle superfici, creando interessanti effetti di luce. 

SL New Generation esprime al meglio questo moderno concetto di design. Nella nuova forma dei parafanghi trova origine un'incisiva linea di cintura che prosegue fino alla coda, per poi confluire armoniosamente nel design dei gruppi ottici posteriori. La vettura conferma nei minimi dettagli di far parte dell'attuale gamma di modelli, ed al tempo stesso contribuisce ad evolvere il linguaggio formale Mercedes-Benz, in perfetta tradizione SL.

Anche i retrovisori esterni si presentano con un nuovo design e in una nuova dimensione. Le maggiori superfici degli specchietti offrono al guidatore una visibilità notevolmente maggiore, e quindi un'ulteriore sicurezza. Gli indicatori di direzione con tecnica a LED integrati nei supporti dei retrovisori, grazie alla loro particolare forma a freccia, risultano ancora più affascinanti dal punto di vista estetico.

Futuro: gruppi ottici con spunti per nuovi concetti di design

Partendo dall'obiettivo di gettare un ponte fra tradizione e futuro, la configurazione di SL New Generation offre anche l'occasione per intraprendere nuove strade stilistiche e perfezionare ulteriormente importanti tratti distintivi del design Mercedes-Benz. Tutto questo è dimostrato, ad esempio, dai fari: gli esperti di Sindelfingen hanno ulteriormente perfezionato il design presentato per la prima volta nel 2004 con Classe CLS e successivamente anche con i modelli Classe S, Classe CL e Classe C, sviluppando così spunti utili alla creazione dei futuri modelli con la Stella.

I nuovi fari Mercedes-Benz fungono da elemento di raccordo, legando formalmente il design di frontale e fiancate e contribuendo a creare un'immagine armoniosa. Con SL New Generation, questa impressione viene ulteriormente rafforzata; i gruppi ottici anteriori si sviluppano verticalmente nel cofano motore e, al tempo stesso, si estendono orizzontalmente fino all’altezza dei parafanghi. 

Posteriore: nuovo design del paraurti per un'immagine decisamente grintosa

Al pari del frontale, i designer hanno rinnovato anche il paraurti posteriore di SL, che evidenzia ulteriormente le doti sportive del Roadster con la Stella. Questo effetto è merito principalmente del diffusore integrato nella parte inferiore, caratterizzato da una decisa bordatura. Il paraurti appare più ampio e voluminoso di prima, esprimendo un concentrato di pura potenza. Questa impressione è ulteriormente rafforzata dai terminali di scarico trapezoidali perfettamente integrati, che rappresentano uno dei nuovi elementi di design delle sportive Mercedes-Benz.

Abitacolo: strumentazione in stile sportive da corsa classiche

Negli interni di SL New Generation il gioco di alternanze tra storia e modernità appare evidente al primo sguardo. La strumentazione con il classico design a cronometro richiama le sportive di un tempo e la nuova grafica dei quadranti promette la massima precisione. 

Lancette rosse su quadranti bianchi: questo è il nuovo accento cromatico del quadro strumenti che evoca il mondo delle vetture da corsa anche attraverso il movimento: all'accensione le lancette rosse del tachimetro e del contagiri si ridestano dalla loro posizione ad “ore 6” per aprirsi completamente fino ai massimi valori della scala e, infine, “ritornare” alla posizione originaria. Il messaggio al pilota è inequivocabile: SL è pronta a partire.

Il volante in pelle a tre razze, un'ulteriore novità, offre una serie di pulsanti illuminati per comandare numerose funzioni e inoltre, a richiesta, i comandi integrati del cambio automatico a sette marce. I sedili integrali si presentano con un nuovo design delle superfici, con i classici profili longitudinali in stile SL. Comfort e sostegno laterale si confermano sempre ai massimi livelli. 

Per l'allestimento degli interni di SL sono disponibili cinque diverse tonalità. Una novità è rappresentata dal colore beige naturale, che sostituisce il precedente marrone Cognac. Anche per le modanature i Clienti possono personalizzare la propria vettura come preferiscono, scegliendo tra inserti in alluminio ed alluminio Prisma (con il pacchetto sportivo) e tre tipologie di legno pregiato: radica di noce, radica di noce chiara lucida e frassino nero. Gli inserti in legno di pioppo chiaro sono riservati in esclusiva al modello di punta SL 600 V12. 

Ulteriori possibilità di personalizzazione della vettura sono offerte dal programma designo Mercedes-Benz, che tra l'altro comprende dieci vernici metallizzate, dodici tinte per i rivestimenti in pelle e cinque tipologie di inserti in legno e granito.

Tecnica

“Unicità” come imperativo

· Motore sportivo V6 con potenza incrementata del 16% a fronte di consumi ridotti

· Sterzo diretto di nuova concezione che assicura sensazioni in 
curva di completa agilità e totale controllo

· Sistema di illuminazione intelligente in base alle condizioni di marcia ed atmosferiche

· Piacere di guida a cielo aperto anche d'inverno grazie al sistema di riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF 

· Sistema COMAND di serie con ulteriori funzioni

Da oltre cinque decenni, Classe SL fa tendenza nel segmento delle sportive. Numerose innovazioni avveniristiche sono state introdotte per la prima volta nella dotazione di serie in questi Roadster Mercedes-Benz: negli anni Cinquanta, 300 SL con iniezione diretta di benzina e freni a disco su tutte le ruote rappresentò un punto di riferimento, mentre negli anni Sessanta SL è stata la prima sportiva dotata di carrozzeria di sicurezza ed un solido hard-top, grazie al quale, per la sua particolare forma, venne soprannominata “Pagoda”. Negli anni Settanta, la serie di modelli R 107 ha offerto una sicurezza ancora maggiore con la sua sofisticata carrozzeria ulteriormente rinforzata del 50%, mentre nel 1989 è stata SL a precorrere i tempi nel segmento con equipaggiamenti come roll-bar automatico, schermo a rete antiturbolenza e sedili integrali. A questo modello segue l'attuale SL, con ulteriori innovazioni tecniche che nessun'altra vettura della categoria è in grado di offrire. 

Gli ingegneri hanno concentrato i loro sforzi per migliorare ulteriormente le caratteristiche tipiche di SL: sicurezza, comfort e sportività. 

Gli esperti di Stoccarda e Sindelfingen hanno dedicato particolare attenzione ai motori. Con SL 280, la Casa di Stoccarda offre un nuovo modello sei cilindri che con il suo motore da 170 kW/231 CV rappresenta un'interessante via d'accesso al mondo delle prestigiose sportive con la Stella. Nell'accelerazione da fermo, la due posti raggiunge la soglia dei 100 km/h in soli 7,8 secondi, per arrivare ad una velocità massima di 250 km/h. Inoltre, il propulsore V6 dimostra che eccellenti prestazioni e bassi consumi non sono necessariamente inconciliabili: SL 280 si accontenta di 9,4 litri per 100 chilometri (consumo combinato secondo il nuovo ciclo di marcia europeo), provando così di essere all'altezza delle attuali aspettative anche in questo campo.

Nuovo motore sportivo V6 ad alti regimi per SL 350 

SL 350 è stata dotata di un nuovo cuore che batte particolarmente forte: un motore sportivo V6 che porta chiaramente alla luce le doti sportive del Roadster. E questo non dipende soltanto dall'incremento di potenza di 32 kW/44 CV che contraddistingue il nuovo sei cilindri dal suo predecessore. Un'altra importante caratteristica del motore sportivo è la prontezza di reazione, che appare evidente da una notevole capacità di ripresa agli alti regimi. 

Docile ed instancabile, il motore da 3,5 litri si spinge fino a regimi che normalmente i propulsori di serie non riescono a raggiungere. Il motore eroga la sua potenza nominale di 232 kW/316 CV a 6.500 giri/min, ma può arrivare fino a 7.200 giri/min, sfruttando pienamente le riserve di potenza in particolari situazioni di marcia.
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Anche la coppia massima è stata incrementata, con un miglioramento di 10 Nm, fino a toccare gli attuali 360 Nm a 4.900 giri/min. Il motore raggiunge circa il 97% della sua coppia massima (350 Nm) già a 2.000 giri/min, assicurando così un'elevata capacità di ripresa e prestazioni straordinarie. Per scattare da 0 a 100 km/h, la nuova SL 350 impiega solo 6,2 secondi, mentre la sua velocità massima, limitata elettronicamente, è di 250 km/h. 

Anche in questo modello SL potenza e piacere di guida non si traducono in maggiori consumi. Al contrario: con un consumo combinato di 9,9 litri per 100 chilometri nel nuovo ciclo di marcia europeo, il V6 sportivo si rivela più parsimonioso di 0,4 litri rispetto alla precedente motorizzazione V6 del modello SL 350.

Maggiore compressione, pistoni migliorati e collettore di aspirazione monostadio

Una grande “V” rossa applicata sulla copertura del propulsore è la caratteristica visiva che contraddistingue il nuovo potente motore sportivo. Le modifiche fondamentali restano tuttavia celate allo sguardo; sono state infatti necessari profondi interventi nella meccanica per modificare il carattere del sei cilindri e mobilitare tutte le sue riserve di potenza.  

Dato che il riempimento dei cilindri per i motori aspirati risulta limitato, gli ingegneri Mercedes-Benz hanno deciso di incrementare la potenza del sei cilindri attraverso un aumento del numero di giri ed una maggiore compressione pari a 1 : 11,7 (motore precedente: 1 : 10,7). Il nuovo rapporto di compressione, che a seguito del migliore rendimento comporta alcuni vantaggi soprattutto sotto l'aspetto dei consumi nella fascia di carico parziale, è consentita dai pistoni ulteriormente perfezionati ed ottimizzati in termini di peso, con superficie bombata. Per garantire tutto ciò, nonostante un funzionamento fluido del sistema di distribuzione, è stato necessario fresare più profondamente le sedi delle valvole. Nel settore dei perni degli stantuffi, appositi rinforzi assicurano una rigidità più adeguata alle maggiori sollecitazioni.

Dato che il collettore di aspirazione a geometria variabile non consente un elevato riempimento dei cilindri agli alti regimi, questo sistema è stato sostituito da un collettore di aspirazione monostadio che elimina questo inconveniente. Il collettore è realizzato in un materiale sintetico che da un lato consente un'ampia libertà di configurazione e dall'altro offre alcuni vantaggi termici. Infatti, trattandosi di uno scarso conduttore di calore rispetto alla ghisa, è possibile prevenire il rischio di surriscaldamento del nuovo collettore. In questo modo, anche l'aria aspirata resta più fredda, con notevoli vantaggi per il riempimento dei cilindri.  

Per evitare i sostanziali svantaggi del collettore di aspirazione monostadio ai regimi inferiori a 4.000 giri/min, la posizione di montaggio dell'albero a camme è stata modificata di 5 gradi per il lato di aspirazione e di scarico rispetto a prima. Inoltre è stato possibile rinunciare ad un albero a camme dal profilo “più affilato” per incrementare la potenza, in quanto il nuovo collettore, grazie al diverso comportamento di flusso, consente una chiusura anticipata del lato di aspirazione. L'elevata fluidità di marcia del motore è rimasta quindi invariata, sia al minimo che nella fascia di carico parziale.

L'aumento dei regimi ha reso necessario anche alcune modifiche alle valvole ed al sistema di distribuzione. Nel nuovo motore sportivo vengono utilizzate valvole realizzate con una struttura leggera, in una lega d'acciaio particolarmente resistente alle sollecitazioni e alle alte temperature. Gli steli delle valvole di scarico sono dotati di un foro da 3,4 mm e riempite di sodio per facilitare il raffreddamento.

Tra le caratteristiche distintive di un motore configurato per alti regimi figurano anche le molle elicoidali coniche utilizzate per il comando valvole. Sviluppando vibrazioni nella frequenza propria a partire da determinati [image: image5.jpg]


regimi, le molle cilindriche di tipo tradizionale non sono più in grado di chiudere correttamente le valvole. Le molle elicoidali coniche si distinguono invece per un comportamento di vibrazione fortemente smorzato e quindi chiudono efficacemente le valvole anche agli alti regimi. La maggiore lunghezza di alloggiamento delle molle elicoidali coniche, un canale di aspirazione rielaborato per un riempimento ottimale e alcune minime modifiche alla camicia d'acqua hanno reso necessaria una nuova fusione per la testata.

Tra gli altri interventi tecnici sono da annoverare leve oscillanti a rulli più rigide ed il rocchetto per catena configurato come triovale. Si tratta di un componente dalla forma non perfettamente circolare, bensì leggermente triangolare, e proprio per questo in grado di contrastare efficacemente le oscillazioni nella trasmissione a catena sempre più frequenti a partire da 6.300 giri al minuto.  

Sound emozionale e doppietta automatica

Il nuovo motore sportivo di SL 350 dimostra le sue qualità nell'erogazione della potenza ed attraverso un sound volutamente accentuato. Inoltre, il cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC di serie si abbina perfettamente all'immagine grintosa di SL 350, grazie alla gestione del motore che aggiunge automaticamente la funzione di doppietta al passaggio alla marcia inferiore. Oltre ad assicurare un sound estremamente sportivo, questo accorgimento riduce anche gli effetti delle variazioni di carico, compensando il numero di giri tra l'albero motore ed il cambio, in modo tale da rendere il processo di innesto più morbido ed armonioso. In altri termini: sulla nuova SL 350 il sound sportivo è anche protagonista di un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza.  

L'adozione del potente motore sportivo ha richiesto anche una serie di modifiche all'impianto frenante di SL 350: la vettura è dotata di freni a disco autoventilanti su tutte le ruote. 

Risparmio di carburante di 0,4 litri nelle motorizzazioni V8 e V12

I motori ad otto e dodici cilindri di nuova concezione, disponibili su Classe SL dal 2006, fanno sempre parte della gamma. Gli esperti Mercedes-Benz hanno perfezionato i propulsori nei minimi dettagli, ottenendo una riduzione dei consumi tra 0,3 e 0,4 litri per 100 chilometri nel nuovo ciclo di marcia europeo. Di seguito i principali dati su motori, prestazioni e consumi: 

	
	SL 280
	SL 350
	SL 500


	SL 600

	Cilindri


	V6
	V6
	V8
	V12

	Cilindrata


	2.996 cm³
	3.498 cm³
	5.461 cm³
	5.513 cm³

	Potenza


	170 kW/231 CV
	232 kW/316 CV
	285 kW/388 CV
	380 kW/517 CV

	Coppia Max. 


	300 Nm

a 2500 -5000 giri/min
	360 Nm 

a 4900 giri/min
	530 Nm 

a 2800 -4800 giri/min


	830 Nm

a 1900 -3500 giri/min

 

	0 – 100 km/h


	7,8
	6,2
	5,4
	4,5

	Velocità massima


	250
	250*
	250*
	250*

	Consumo di carburante combinato


	9,4
	9,9 
	11,9
	13,9


*limitata elettronicamente

Classe SL New Generation: carrozzeria più lunga e più ampia

Grazie al nuovo design decisamente sportivo, con l'incisiva forma a freccia del frontale, SL New Generation risulta più lunga di 30 millimetri rispetto al modello precedente. La larghezza della vettura è aumentata di 36 millimetri a seguito dell'adozione di retrovisori esterni notevolmente più grandi che offrono maggiore sicurezza. Passo, carreggiata e dimensioni interne sono rimasti invariati.
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Sterzo diretto con rapporto di trasmissione sportivo e dinamico 

L'elemento che collega l'uomo alla vettura è lo sterzo. La sua configurazione determina non soltanto sicurezza e comfort, ma anche l'agilità. Per questo motivo gli ingegneri si sono impegnati per ottimizzare ulteriormente questo componente. Il risultato è un equipaggiamento a richiesta che può esaltare ulteriormente le doti sportive di SL: lo sterzo diretto a servoassistenza variabile.

Questa definizione si adatta alla perfezione alla nuova tecnica, che offre un comportamento di risposta più diretto in curva e quindi una maneggevolezza superiore: in altri termini, ancora più piacere di guida. Lo sterzo diretto coniuga i vantaggi dello sterzo parametrico di serie con un notevole miglioramento della dinamica di marcia, ma al tempo stesso offre come sempre la regolazione in funzione della velocità (parametrizzazione) del servosterzo che richiede un minore sforzo al volante alle basse velocità, nelle manovre ed in fase di parcheggio. 



La novità è rappresentata dal rapporto di trasmissione variabile in base all'angolazione dello sterzo, che cresce con rapidità a partire da un'angolazione del volante di 5 gradi (vedi grafico), consentendo al guidatore di muovere il volante solo minimamente in curva: SL reagisce in modo più diretto rispetto a quanto non avvenga con lo sterzo tradizionale, dotato di un rapporto di trasmissione costante, e si ha sempre la sensazione di avere la vettura sotto controllo. 

Lo sterzo diretto è stato studiato soprattutto per le situazioni di marcia che richiedono particolare maneggevolezza ed agilità: strade extraurbane tortuose, ovvero alle medie andature e con un'angolazione media dello sterzo. 

In situazioni di marcia diverse restano invece invariati, ed a volte addirittura superati, i vantaggi del collaudato sterzo parametrico: il nuovo sterzo si lascia manovrare in modo ancora più indiretto in posizione centrale rispetto ai precedenti sistemi sterzanti, offrendo al guidatore una sensazione di elevata sicurezza ad andature più elevate, oltre a migliorare la marcia in rettilineo e la stabilità della traiettoria della vettura. Ad andature ridotte ed in fase di parcheggio la nuova tecnica abbinata alla servoassistenza variabile in funzione della velocità assicura un comfort ancora maggiore, riducendo lo sforzo al volante attraverso la trasmissione diretta.
Notevole incremento della sicurezza di marcia notturna grazie ai fari adattivi

La dotazione di serie di Classe SL New Generation comprende anche i fari bixeno, che con un minimo assorbimento energetico garantiscono il massimo rendimento, contribuendo così in notevole misura alla sicurezza di marcia notturna. Inoltre, sulla base dei proiettori bixeno la Casa di Stoccarda offre anche l'Intelligent Light System, un sistema che migliora ulteriormente la visibilità del guidatore grazie all'attivazione differenziata dei fari in base alla situazione attuale. Le cinque funzioni di illuminazione sono messe a punto per una serie di tipiche situazioni stradali ed atmosferiche che si attivano automaticamente in base alla velocità di marcia ed all'angolazione dello sterzo. 

Al posto dei tradizionali anabbaglianti, il sistema utilizza la nuova modalità di illuminazione per le strade extraurbane che illumina il margine sinistro della carreggiata con maggiore chiarezza ed ampiezza, consentendo di avere sempre sotto controllo entrambi i lati della strada. La visibilità in questo caso aumenta di circa dieci metri. Le altre funzioni di illuminazione dell'Intelligent Light System sono:

· Modalità autostrada: si attiva automaticamente a velocità superiori ai 90 km/h ed aumenta la potenza dei fari bixeno di 3 Watt, arrivando ad un totale di 38 Watt. A partire dai 110 km/h, inoltre, la regolazione dell'assetto dei fari si modifica, con l'effetto di illuminare l'intera ampiezza della carreggiata fino ad una portata massima di circa 120 metri. Al centro del fascio luminoso cuneiforme, la visibilità per il guidatore risulta superiore di circa 50 metri rispetto a quella consentita dagli anabbaglianti di tipo tradizionale.

· Fari attivi: nella funzione di anabbaglianti e abbaglianti, i fari bixeno ruotano istantaneamente verso il lato interno della curva. Ad esempio, grazie a questo accorgimento, nelle curve particolarmente lunghe con un raggio di 190 metri, la visibilità risulta maggiore di circa 25 metri. 

· Funzione di assistenza alla svolta: entra in funzione automaticamente a velocità inferiori a 70 km/h, quando il guidatore sterza oppure attiva gli indicatori di direzione. In questa modalità, i fari illuminano lateralmente la zona davanti alla vettura con un angolo di 65 gradi ed un’estensione di circa 30 metri, aumentando la sicurezza agli incroci, nelle rampe di accesso alle strade e nelle curve strette. 

· Luce fendinebbia ampliata: questa nuova funzione si attiva automaticamente all’accensione dei fendinebbia e ad una velocità massima di 70 km/h, facendo ruotare il proiettore bixeno sinistro verso l’esterno, mentre contemporaneamente il cuneo luminoso si sposta verso il basso. In questo modo è possibile illuminare al meglio la carreggiata ed evitare l’autoabbagliamento del guidatore dovuto alla luce riflessa dalla nebbia.

Sistema di riscaldamento AIRSCARF integrato nei poggiatesta

Da uno sguardo all'abitacolo, oltre alla sportività emerge anche la seconda caratteristica distintiva di Classe SL: il comfort. Nessun'altra sportiva offre questo riuscito equilibrio di sportività e comfort nei lunghi viaggi. Amore per i dettagli e tecnologie avanzate, queste le qualità che hanno permesso a designer ed ingegneri Mercedes-Benz di innalzare ulteriormente i livelli di qualità finora raggiunti in questi settori. 

Un esempio di innovazione esclusiva è l’AIRSCARF. I roadster con la Stella, in grado di offrire questa tecnologia in esclusiva mondiale, regalano il piacere della guida open-air in ogni stagione. Il sistema di riscaldamento per la zona della testa, disponibile a richiesta, emette dai poggiatesta un flusso di aria temperata che avvolge guidatore e passeggero come una calda ed invisibile sciarpa. 

Questo esclusivo sistema di riscaldamento è stato presentato in anteprima mondiale nel 2004 su Classe SLK e da allora riscuote grande successo ed apprezzamento. Per SL New Generation, la tecnica del sistema AIRSCARF è stata ulteriormente modificata e perfezionata, in modo da integrare il sistema di riscaldamento nei poggiatesta, mentre nel caso della SLK era alloggiato negli schienali dei sedili. 





 


Il principio di funzionamento del sistema AIRSCARF è tanto semplice quanto geniale: due ventilatori a comando elettrico integrati nei poggiatesta aspirano da dietro l'aria fredda, per poi convogliarla attraverso un elemento riscaldante elettrico con una potenza di circa 200 Watt. Da qui, l'aria riscaldata passa attraverso un canale in plastica fino ad arrivare alla speciale apertura di ventilazione sul lato anteriore dei poggiatesta. In questo modo, AIRSCARF riesce a garantire un piacevole tepore agli occupanti della vettura, permettendo all'aria di raggiungere all'altezza della testa del guidatore e del passeggero temperature sempre piacevoli, anche quando un freddo vento invernale soffia sul roadster. In questo modo, nella zona intorno alle spalle, al collo e alla testa si crea una piacevole zona temperata, ovvero una sorta di “sciarpa d'aria calda”. 

Oltre al minimo spazio d'ingombro, è soprattutto la potenza calorifica costante a rappresentare uno dei principali vantaggi di questa innovativa tecnica Mercedes. L'elemento riscaldante si basa sulla moderna tecnica PTC (Positive Temperature Coefficient), ovvero su una serie di elementi ceramici alimentati elettricamente che si riscaldano con rapidità per poi produrre un calore continuo.  

AIRSCARF viene attivato con la semplice pressione di un pulsante sul pannello interno della porta, che consente di regolare la temperatura su tre stadi. Con l'hard-top ripiegabile aperto, il sistema regola automaticamente la potenza dei ventilatori in base alla velocità di marcia, consentendo al riscaldamento per la zona della testa di assicurare sempre la migliore ripartizione possibile dell'aria calda.  

Sistema COMAND di serie con CD/DVD-Changer e Music Server

SL New generation è all'avanguardia anche in termini di tecnologia, informazione, intrattenimento e comunicazione: Mercedes-Benz ha ulteriormente perfezionato il sistema COMAND APS di serie, equipaggiandolo con una serie di funzioni supplementari. Adesso il sistema non comprende soltanto autoradio, CD/DVD-Changer e comandi del telefono, ma anche un Music Server, lettore per memory card SD ed un'interfaccia Bluetooth per il cellulare. L'uso del sistema è facilitato da un grande display a colori (6,5 pollici) ad alta risoluzione. Ecco le nuove funzioni in dettaglio:

· CD/DVD-Changer: nel COMAND è integrato un caricatore per sei dischi che consente di riprodurre sia CD audio che DVD audio e video. L'apparecchio è compatibile con il formato di file MP3. Durante la riproduzione di un video su DVD, il display a colori ad alta risoluzione funge da schermo. Per motivi di sicurezza, tuttavia, questa funzione è disattivata durante la marcia.

· Bluetooth: l'interfaccia Bluetooth integrata nel sistema COMAND permette di collegare il cellulare senza fili con l'impianto vivavoce della SL. Il telefono cellulare può essere riposto nella consolle centrale o anche in borsa; il comando avviene tramite la tastiera e il display a colori del COMAND.

· Schede di memoria SD: le “Secure Digital Memory Cards” (abbreviato: schede SD) possono essere utilizzate come ulteriore strumento di memorizzazione di brani musicali. Il nuovo sistema COMAND dispone di uno slot frontale per l'inserimento di queste schede.  
Navigazione con cartografia europea e comando vocale del sistema COMAND APS

Con il COMAND APS Mercedes-Benz offre anche un sistema di navigazione con cartina stradale europea, i cui dati sono memorizzati su un hard disk da 40 Gigabyte e consentono un calcolo del percorso particolarmente rapido. Inoltre, nel sistema è integrato un Music Server da 4GB che consente di memorizzare circa 1.000 brani in formato MP3 o WMA e creare compilation personalizzate da ascoltare a bordo della vettura. I titoli dei brani musicali trasferiti da CD, DVD o scheda di memoria nel sistema COMAND APS, così come i nomi dei relativi interpreti, vengono riconosciuti automaticamente attraverso una banca dati memorizzata (“Gracenote”) e visualizzati sul display a colori.

La dotazione di serie del COMAND APS comprende inoltre il sistema di comando vocale VOICETRONIC. Dal 1996 questo sistema è stato costantemente perfezionato. A bordo di SL New Generation, il sistema di comando vocale ha raggiunto la massima praticità possibile tramite l'immissione di parole intere. Il vantaggio concreto: oggi non è più necessario fare lo spelling del nome di una destinazione, un'emittente o una voce della rubrica telefonica memorizzata, basta semplicemente pronunciare per esteso il termine desiderato.

Durante il breve dialogo tra guidatore e VOICETRONIC, il segnale acustico viene digitalizzato, trasformato in uno spettro di frequenza ed infine analizzato. Il computer estrae in millesimi di secondo le diverse caratteristiche del segnale vocale, individuando in questo modo il cosiddetto fonema, ossia l'unità minima distintiva di suono di una lingua. Combinando i fonemi tra loro e comparandoli con quelli presenti nel vocabolario memorizzato nel sistema, questo sistema è in grado di riconoscere intere parole. In questo modo è possibile riconoscere anche differenze minime di pronuncia, distinguendo ad esempio tra la parola “Voce” e “Foce”. Complessivamente nel sistema sono stati memorizzati i fonemi di sei lingue. 

La prima generazione di VOICETRONIC, nel 1996, necessitava soltanto di un computer con una capacità di memoria di 512 Kilobyte; oggi sono necessari oltre 10 Megabyte.  

Media Interface nella consolle centrale per “iPod” & Co.

L'equipaggiamento della vettura con il sistema COMAND con Music Server e slot per schede di memoria dimostra che il tema “Entertainment” è stato particolarmente importante nella progettazione dei nuovi impianti audio: i Clienti di SL possono creare la loro compilation musicale personalizzata e portarsela in viaggio con una scheda SD. Inoltre, per la prima volta, al sistema di infotainment di SL si possono collegare comodamente anche “iPod”, chiavette USB ed altre periferiche audio esterne. Tutto ciò è possibile grazie ad una nuova Media Interface universale integrata nella consolle centrale; basta semplicemente avere il cavo adatto, disponibile nella completa gamma di accessori post-vendita Mercedes-Benz.

Il termine tecnico di questa nuova possibilità di connessione è “Media Interface” dietro alla quale si cela tuttavia molto di più di una presa per sistemi elettronici. L'interfaccia comprende anche una centralina che collega il lettore musicale esterno con l'elettronica di bordo ed il sistema di comandi del Roadster. In questo modo, i titoli dei brani musicali memorizzati nell'i-Pod vengono visualizzati sul quadro strumenti e sul display a colori integrato nella consolle centrale, e possono quindi essere comodamente richiamati attraverso i tasti del volante multifunzione. Inoltre, per tutto il tempo in cui il lettore musicale portatile rimane collegato alla vettura tramite il cavo della Media Interface, la batteria del sistema si ricarica. 

Massimo piacere di ascolto musicale anche con l'hard-top aperto

Con il nuovo Sound System Surround (a richiesta), SL New Generation si impone come la più “musicale” tra le sportive.“Logic7” è il nome che gli esperti di Harman-Kardon hanno dato alla tecnologia che trasmette a guidatore e passeggero la sensazione di trovarsi al centro di una sala da concerto, uno “jazz club” o un'esibizione di musica rock. Anche se questo straordinario effetto Surround si percepisce anche con le normali registrazioni stereo, esso raggiunge la sua massima perfezione soprattutto con le moderne registrazioni 5.1: “Dolby Digitale 5,1”, “DTS 5.1” e “MLP 5.1” sono formati originariamente concepiti per i film cinematografici, che tuttavia grazie al loro brillante effetto Surround ormai vengono utilizzati anche per le registrazioni musicali. 

La diffusione dei segnali musicali è affidata ad un amplificatore con una potenza di 510 Watt e processore digitale che regola la frequenza in modo da garantire un'impressione sonora sempre equilibrata. Il sistema si adatta alla velocità di marcia, tenendo conto anche della posizione dell’hard-top ripiegabile di SL. I passeggeri della sportiva Mercedes possono apprezzare le perfette sonorità dell'impianto audio anche a cielo aperto, come in un una sala da concerto mobile.
Dati tecnici

Mercedes-Benz SL 280

Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm3
	2996

	Alesaggio x corsa
	mm
	88,0 x 82,1

	Potenza nominale
	kW/CV
	170/231 a 6000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	300 a 2500-5000 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	11,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio automatico a sette marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	3,07

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

-3,42/-2,23


Assetto

	Avantreno
	Asse a quattro bracci oscillanti, controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici, molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Retrotreno
	Asse a bracci multipli con anti-squat e controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Anteriori e posteriori a disco autoventilanti, anteriori forati, freno di stazionamento a pedale, ABS, Brake Assist, ESP® 

	Sterzo
	A pignone e cremagliera con servosterzo parametrico, ammortizzatore dello sterzo 

	Cerchi
	8,5 J x 17 

	Pneumatici
	255/45 R 17


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2560

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1559/1547

	Lunghezza totale
	mm
	4562

	Larghezza totale
	mm
	1820

	Altezza totale
	mm
	1317

	Diametro di volta
	m
	11,04

	Volume bagagliaio max.*
	l
	339 (con hard-top aperto: 235)

	Peso in ordine di marcia a norma CE
	kg
	1815

	Carico utile (in ordine di marcia a norma CE)
	kg
	295

	Peso totale ammesso
	kg 
	2110

	Capacità serbatoio/riserva
	l
	80/10


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	7,8

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo totale (93/1165/CE)
	l/100 km
	9,4


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz SL 350

Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm3
	3498

	Alesaggio x corsa
	mm
	92,9 x 86

	Potenza nominale
	kW/CV
	232/316 a 6500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	360 a  4900 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	11,7 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio automatico a sette marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	3,27

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

-3,42/-2,23


Assetto

	Avantreno
	Asse a quattro bracci oscillanti, controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici, molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Retrotreno
	Asse a bracci multipli con anti-squat e controllo anti-dive, ammortizzatori oleopneumatici e molle elicoidali, barra stabilizzatrice

	Impianto frenante
	Anteriori e posteriori a disco autoventilanti, anteriori forati, freno di stazionamento a pedale, ABS, Brake Assist, ESP® 

	Sterzo
	A pignone e cremagliera con servosterzo parametrico, ammortizzatore dello sterzo 

	Cerchi
	8,5 J x 17 

	Pneumatici
	255/45 R 17


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2560

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1559/1547

	Lunghezza totale
	mm
	4562

	Larghezza totale
	mm
	1820

	Altezza totale
	mm
	1317

	Diametro di volta
	m
	11,04

	Volume bagagliaio max.*
	l
	339 (con hard-top aperto: 235)

	Peso in ordine di marcia a norma CE
	kg
	1825

	Carico utile (in ordine di marcia a norma CE)
	kg
	295

	Peso totale ammesso
	kg 
	2120

	Capacità serbatoio/ riserva
	l
	80/10


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	6,2

	Velocità massima**
	km/h
	250

	Consumo totale (93/1165/CE)
	l/100 km
	9,9


* secondo il metodo di misurazione VDA; **limitata elettronicamente

Mercedes-Benz SL 500

Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	8/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm3
	5461

	Alesaggio x corsa
	mm
	98,0 x 90,5

	Potenza nominale
	kW/CV
	285/388 a 6000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	530 a 2800-4800 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	10,7 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio automatico a sette marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

7a marcia

Retromarcia
	2,65

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

-3,42/-2,23


Assetto

	Avantreno
	Asse a quattro bracci oscillanti, sospensioni attive ABC (Active Body Control)

	Retrotreno
	Asse a bracci multipli, sospensioni attive ABC (Active Body Control)

	Impianto frenante
	Anteriori e posteriori a disco autoventilanti, anteriori forati, freno di stazionamento a pedale, ABS, Brake Assist, ESP® 

	Sterzo
	A pignone e cremagliera con servosterzo parametrico, ammortizzatore dello sterzo 

	Cerchi
	8,5 J x 18 

	Pneumatici
	255/40 R 18


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2560

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1559/1547

	Lunghezza totale
	mm
	4562

	Larghezza totale
	mm
	1820

	Altezza totale
	mm
	1298

	Diametro di volta
	m
	11,04

	Volume bagagliaio max.*
	l
	339 (con hard-top aperto: 235)

	Peso in ordine di marcia a norma CE
	kg
	1910

	Carico utile (in ordine di marcia a norma CE)
	kg
	295

	Peso totale ammesso
	kg 
	2205

	Capacità serbatoio/ riserva
	l
	80/10


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	5,4

	Velocità massima**
	km/h
	250

	Consumo totale (93/1165/CE)
	l/100 km
	11,9


* secondo il metodo di misurazione VDA; **limitata elettronicamente

Mercedes-Benz SL 600

Motore

	Numero cilindri/Disposizione
	
	12/V, 3 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm3
	5513

	Alesaggio x corsa
	mm
	82 x 87

	Potenza nominale
	kW/CV
	380/517 a 5000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	830 a 1900-3500 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	9,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	Iniezione benzina controllata da microprocessore, sovralimentazione Biturbo


Trasmissione

	Cambio
	
	Cambio automatico a cinque marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

Retromarcia
	2,65

3,60

2,19

1,41

1,00

0,83

-3,17/-1,93


Assetto

	Avantreno
	Asse a quattro bracci oscillanti, sospensioni attive ABC (Active Body Control)

	Retrotreno
	Asse a bracci multipli, sospensioni attive ABC (Active Body Control)

	Impianto frenante
	Anteriori e posteriori a disco autoventilanti, anteriori forati, freno di stazionamento a pedale, ABS, Brake Assist, ESP® 

	Sterzo
	A pignone e cremagliera con servosterzo parametrico, ammortizzatore dello sterzo 

	Cerchi
	ant.: 8,5 J x 18; post.: 9,5 J x 18

	Pneumatici
	ant.: 255/40 R 18; post.: 285/35 R 18


Dimensioni e pesi
	Passo
	mm
	2560

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1559/1537

	Lunghezza totale
	mm
	4562

	Larghezza totale
	mm
	1820

	Altezza totale
	mm
	1298

	Diametro di volta
	m
	11,04

	Volume bagagliaio max.*
	l
	339 (con hard-top aperto: 235)

	Peso in ordine di marcia a norma CE
	kg
	2045

	Carico utile (in ordine di marcia a norma CE)
	kg
	275

	Peso totale ammesso
	kg 
	2320

	Capacità serbatoio/ riserva
	l
	80/10


Prestazioni e consumi
	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	4,5

	Velocità massima**
	km/h
	250

	Consumo totale combinato
	l/100 km
	13,9


* secondo il metodo di misurazione VDA; **limitata elettronicamente






Riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF:  aria calda che fuoriesce dai poggiatesta.





Aria calda
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L'aria fredda viene aspirata





Ventilatore





Elemento �riscaldante
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Andamento della trasmissione dello sterzo diretto: 


migliore agilità già a partire da cinque gradi di angolazione.
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Le dimensioni della SL New Generation: da notare l'aumento della lunghezza  di 30 millimetri
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