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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

Nuova Mercedes-Benz CLC:

Sportcoupé ad elevato fattore divertimento

Stoccarda -- Con la nuova CLC, Mercedes-Benz presenta un modello a se stante che offre un'interessante possibilità di accesso alla gamma di Coupé della Casa di Stoccarda. Design, tecnica ed equipaggiamenti dello Sportcoupé incontrano i desideri di giovani Clienti alla ricerca di una vettura brillante con un'esperienza di guida coinvolgente, che al tempo stesso risponda ai severi standard qualitativi Mercedes in termini di sicurezza, comfort, compatibilità ambientale e funzionalità. Rispetto al precedente modello, gli ingegneri Mercedes hanno rinnovato e perfezionato più di 1.100 componenti. Tra le innovazioni tecniche di CLC figurano, tra gli altri, lo sterzo diretto di nuova concezione per una maneggevolezza superiore, moderni sistemi di infotainment con display a colori, navigatore satellitare con cartina stradale europea su DVD e disco fisso, Media Interface, ed un potente motore quattro cilindri con potenza incrementata a 135 kW/184 CV. Rispetto al precedente modello, il consumo di carburante è stato ridotto del 10,8%.

Le dimensioni compatte della carrozzeria e le proporzioni imponenti accentuano l'immagine sportiva della nuova CLC. Frontale e coda della vettura sono stati completamente rinnovati dai designer Mercedes. I nuovi proiettori e l'incisiva calandra, con la grande Stella Mercedes al centro, rendono lo Sportcoupé un protagonista del nuovo linguaggio di design Mercedes. I modelli stilistici di riferimento sono Classe S, il raffinato Coupé CL e la nuova Classe C. Sotto il grande portellone, anch'esso rivisitato, si cela un bagagliaio con un volume di carico variabile che arriva fino a 1.100 litri. I nuovi gruppi ottici posteriori, la lunga serie di diodi luminosi della terza luce di stop ed il paraurti posteriore accentuano il personale design della coda, sottolineandone l'ampiezza.
L'abitacolo della nuova Mercedes-Benz CLC è come un abito sartoriale: perfettamente su misura e sempre confortevole. La dotazione di serie comprende sedili sportivi con sostegno laterale ulteriormente migliorato, volante multifunzione a tre razze, climatizzatore automatico e modanature in alluminio spazzolato. Per un'ulteriore personalizzazione degli interni sono disponibili rivestimenti dei sedili in nero, grigio alpaca ed in una combinazione cromatica di rosso e nero, particolarmente raffinata.
Pacchetto sportivo con nuovo sterzo diretto e cerchi da 18 pollici

Per chi ama una guida particolarmente dinamica, Mercedes-Benz ha creato il pacchetto sportivo che comprende esclusive innovazioni tecniche ed equipaggiamenti extra come, ad esempio, cerchi in lega da 18 pollici, pneumatici maggiorati, fari con cornice interna in nero, assetto sportivo e ribassato, volante sportivo in pelle ed inserti in alluminio scuro. Un'altra particolarità che CLC ha ripreso dalle sportive da competizione è la strumentazione con lancette rosse per tachimetro e contagiri, che all'avviamento del motore si aprono completamente, per poi ritornare in posizione di partenza.

La dotazione di serie del pacchetto sportivo comprende anche un nuovo sterzo diretto che aumenta ulteriormente l'agilità di CLC ed offre al tempo stesso importanti vantaggi in termini di sicurezza. Questa innovazione, basata sul servosterzo parametrico in funzione della velocità, presenta una cremagliera con rapporto di trasmissione variabile in funzione dell'angolo di sterzata. In pratica, questa tecnica riduce i movimenti necessari dello sterzo in curva, aumentando l'agilità e la maneggevolezza dello Sportcoupé. Lo sterzo diretto contribuisce anche a migliorare la sicurezza in situazioni potenzialmente pericolose quali, ad esempio, manovre improvvise, come dimostrato durante test reali eseguiti dagli ingegneri Mercedes. 

Motori: consumi di carburante ridotti anche del 10,8%
Per la nuova CLC, Mercedes-Benz offre quattro motorizzazioni quattro cilindri e due sei cilindri con una gamma di potenze compresa tra i 90 kW/122 CV ed i 200 kW/272 CV. Il rinnovato propulsore da 135 kW/184 CV di CLC 200 KOMPRESSOR eroga 15 kW/20 CV in più e consuma solo 7,8-8,2 litri per 100 chilometri nel ciclo combinato, ovvero fino a 0,7 litri in meno rispetto alla precedente versione. Con i suoi moderni motori turbodiesel, CLC rientra nella categoria delle vetture da cinque litri: CLC 200 CDI si accontenta infatti di 5,8-6,1 litri per 100 chilometri nel ciclo combinato, consumando fino al 10,8% in meno rispetto al modello precedente. Con un pieno di carburante (62 litri) i modelli CDI possono avere un'autonomia superiore a 1.000 chilometri. 

Il cambio manuale a sei marce è di serie per tutte le motorizzazioni. Sono disponibili a richiesta il cambio automatico a cinque marce per i motori quattro cilindri ed il cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC per i modelli V6. Inoltre, scegliendo il pacchetto sportivo, il guidatore può cambiare marcia attraverso i comandi al volante, selezionando manualmente i singoli innesti per sfruttare in modo ottimale le potenzialità del motore in base alla situazione di marcia.

Infotainment: le più moderne tecnologie per la navigazione e l'ascolto di musica a bordo
Nel settore dei sistemi di infotainment, gli ingegneri Mercedes hanno sviluppato per CLC una nuova generazione di dispositivi che, a partire da settembre 2008, introdurrà tecnologie di classe superiore a bordo dello Sportcoupé. È possibile scegliere fra tre dispositivi che dispongono di display a colori, doppio sintonizzatore, regolazione del volume in funzione della velocità di marcia ed interfaccia Bluetooth per il telefono cellulare. Per la prima volta, al sistema di infotainment si possono collegare anche “iPod”, chiavette USB ed altre periferiche audio esterne. Una nuova Media Interface universale (a richiesta) collega questi dispositivi audio portatili con l'elettronica di bordo e la strumentazione di comando dello Sportcoupé. Grazie a questa interfaccia, ad esempio, i titoli dei brani musicali sull'iPod vengono visualizzati sul quadro strumenti e sul display a colori della consolle centrale, da cui possono essere comodamente richiamati tramite i tasti sul volante multifunzione. 

I nuovi sistemi Audio 50 APS e COMAND APS dispongono di un navigatore satellitare con cartine stradali europee su DVD e disco fisso. In abbinamento al CD-Changer per 6 dischi integrato, la dotazione di serie comprende anche il sistema di comando vocale VOICETRONIC, ulteriormente perfezionato da Mercedes-Benz grazie alla tecnologia di immissione di parole intere che consente di gestire in modo particolarmente confortevole le funzioni di telefono, impianto audio e navigatore. 

Una storia di successo: un nuovo Sportcoupé per nuovi Clienti 

La nuova CLC è il successore di un modello Mercedes, denominato Classe C Sportcoupé, che dal 2001 è stato scelto in tutto il mondo da circa 320.000 automobilisti, per la maggior parte nuovi Clienti Mercedes, e che con circa il 70% ha registrato una quota di conquista elevata, risultando uno dei modelli di maggior successo della gamma Mercedes. Inoltre, grazie al contributo di questa accattivante due porte, la Casa di Stoccarda è riuscita a fidelizzare a lungo termine i nuovi Clienti. Infatti, più del 40% degli acquirenti, dopo lo Sportcoupé ha scelto un altro modello Mercedes ed oggi guida una Classe E, una CLK o una SLK.

Oggi, grazie al raffinato design, pregiati equipaggiamenti e soluzioni tecniche ulteriormente migliorate, la nuova Mercedes-Benz CLC offre un potenziale di conquista ancora maggiore rispetto al precedente modello. A maggio 2008, lo Sportcoupé verrà presentato per la prima volta al pubblico presso tutte le Filiali e Showroom Mercedes-Benz in Europa. 

Per ulteriori informazioni su Mercedes-Benz potete consultare i siti:                     media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com 
Equipaggiamenti ed innovazioni tecniche della nuova Mercedes-Benz CLC*

	Fari con funzione di assistenza alla svolta: questa funzione dei fari bixeno offre più sicurezza in corrispondenza di incroci o durante la marcia a velocità moderata in curve strette.


	a richiesta, abbinati ai fari bixeno



	Airbag anteriori a doppio stadio di attivazione: in base alla gravità dell’impatto, gli airbag frontali presentano due stadi di attivazione.
	di serie

	Fari bixeno: le lampade fluorescenti per abbaglianti e anabbaglianti migliorano la sicurezza nella marcia notturna.


	a richiesta

	Interfaccia Bluetooth: il cellulare è collegato senza fili all’impianto vivavoce.
	di serie abbinato all’Audio 20, Audio 50 APS oppure al COMAND APS

	COMAND APS: i dati del sistema di navigazione sono salvati su un disco rigido; questa soluzione consente un calcolo ancora più rapido del percorso e una visualizzazione grafica di qualità superiore sul display. Il COMAND APS comprende anche un music server con un massimo di 1.000 brani.
	a richiesta



	Sterzo diretto: Sulla base dello sterzo parametrico in funzione della velocità è stata sviluppata una nuova cremagliera con rapporto di trasmissione variabile che consente una guida più dinamica in curva, migliorando agilità e maneggevolezza della vettura. 


	A richiesta o in abbinamento con il pacchetto sportivo



	ESP®: questo sistema di sicurezza di marcia è in grado di ridurre il rischio di sbandamento in curva ed avverte il guidatore in caso di riduzione della pressione degli pneumatici.
	di serie

	Sensore crepuscolare per l’accensione automatica delle luci: un sensore sul parabrezza provvede ad accendere automaticamente le luci al sopraggiungere dell’oscurità.
	di serie

	Limitatore della forza di ritenuta: in caso di eventuale impatto, questa tecnologia riduce la forza esercitata dalla cintura di sicurezza sui passeggeri.


	di serie




	Pretensionatore: in caso di eventuale impatto, la cintura viene rapidamente tesa riducendo lo spostamento in avanti dei passeggeri.


	di serie



	Riconoscimento automatico del seggiolino per bambini: un transponder riconosce automaticamente la presenza di un seggiolino per bambini del tipo reboard e disattiva l’airbag passeggero.
	a richiesta

	Climatizzatore automatico THERMATIC: questo impianto più evoluto opera con due zone di temperatura ed offre diverse regolazioni per impostare individualmente il microclima a bordo. 
	di serie 

	Climatizzatore automatico COMFORTMATIC: l’impianto permette una climatizzazione dell’abitacolo in tre zone distinte ed offre diverse altre funzioni, tra cui la ventilazione diffusa senza correnti ed il sensore qualità dell'aria.


	a richiesta

	Volante multifunzione: nel volante sono integrati i comandi per autoradio, telefono, sistema di navigazione, display ed altre apparecchiature.


	di serie

	Media Interface: attraverso una presa nel vano portaoggetti è possibile collegare al sistema di infotainment diversi tipi di dispositivi audio mobili e integrarli nei comandi di CLC.


	a richiesta in abbinamento con Audio 20, Audio 50 APS oppure COMAND APS



	Vernice: la nanotecnologia rende la vernice resistente ai graffi ed assicura una maggiore brillantezza.


	di serie


	VOICETRONIC: il comando vocale controlla autoradio, lettore di CD/DVD, CD/DVD-Changer, sistema di navigazione e telefono per la prima volta pronunciando la parola intera.


	a richiesta; equipaggiamento di serie abbinato con Audio 50 APS con DVD-Changer per sei dischi e COMAND APS



	Tasto «Memory»: guidatore e passeggero hanno a disposizione tre locazioni di memoria. Vengono memorizzate anche le regolazioni del volante e degli specchietti retrovisori esterni.

	a richiesta abbinato al pacchetto Exclusive 

	Tetto «Panorama» in cristallo: una grande superficie in vetro che si estende dal parabrezza fino al vano di carico. Alla pressione di un pulsante, la parte anteriore del tetto si apre scorrendo all’indietro.
	a richiesta



	PARKTRONIC: sensori ad ultrasuoni aiutano il guidatore nelle manovre di parcheggio.
	a richiesta

	Sidebag: i cuscini d’aria laterali riducono il rischio di lesioni in seguito ad un impatto laterale.
	di serie per guidatore e passeggero; a richiesta per i passeggeri posteriori

	Cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC: il primo cambio automatico a sette marce al mondo per autovetture è abbinato a richiesta alle motorizzazioni V6.


	a richiesta




	Sound System: un impianto multicanale con nuovissima tecnologia digitale offre tutta la qualità del Surround in corrispondenza di ogni sedile. In combinazione con il drive DVD viene garantita un’eccezionale riproduzione acustica Dolby 5.1.


	a richiesta in abbinamento con uno dei sistemi di infotainment 




	Assetto sportivo: con questo equipaggiamento la taratura delle sospensioni risulta più rigida; la carrozzeria è ribassata di 15 sull'asse anteriore e di 5 millimetri sull'asse posteriore.
	a richiesta in abbinamento con il pacchetto sportivo



	Windowbag: in caso di impatto laterale il cuscino d’aria di ampie dimensioni si dispiega a tendina dal montante anteriore fino a quello posteriore.
	di serie


*Estratti 

Concezione

Giovane e sicura di sé

· Un nuovo modello per entrare nel mondo dei Coupé Mercedes-Benz

· Circa 1.100 componenti nuovi e perfezionati sotto pelle

· Pacchetto sportivo con esclusive soluzioni tecniche

CLC: una nuova combinazione di lettere nell'alfabeto Mercedes. Da oggi, questa sigla contraddistingue una nuova serie di modelli indipendente, con cui la Casa di Stoccarda ha deciso di ampliare la sua fortunata famiglia di Coupé. CLC si presenta come “Youngster” nella gamma dei Coupé con la Stella: un tipo decisamente sportivo, ricco di temperamento, sicuro di sé e con tanta voglia di divertirsi. Tutto questo arricchito da un design accattivante ed elevati livelli di sicurezza, tecnologie collaudate e massima funzionalità per un uso quotidiano. Insomma: una vera Mercedes-Benz, che ad un prezzo inferiore ai 30.000 Euro permette di entrare nel mondo dei Coupé dalla grande tradizione.

Con CLC si apre un nuovo capitolo nella storia di successo dello Sportcoupé di Classe C, che dal 2001 in tutto il mondo ha conquistato circa 320.000 automobilisti. Un modello di conquista: ben il 70% dei suoi Clienti non aveva mai acquistato prima una Mercedes-Benz. La due porte ha conquistato i loro cuori in modo quasi travolgente, attirando un gran numero di nuovi Clienti nel mondo della Stella. Grazie al notevole tasso di conquista, lo Sportcoupé figura tra le “Top Star” dell'offerta di prodotto Mercedes.

Conquistare al primo colpo è una cosa, continuare ad affascinare nel tempo è un'altra. Lo Sportcoupé Mercedes ha dimostrato entrambe le cose: più di due terzi dei Clienti del precedente modello si sono dichiarati estremamente soddisfatti della loro vettura, rimanendo fedeli al Marchio, e non basta: circa il 43% di questi Clienti, dopo lo Sportcoupé, ha deciso di acquistare una nuova vettura Mercedes-Benz; oggi, infatti, questi automobilisti guidano una Classe E, una CLK o una SLK.

Nella primavera del 2008, il nuovo Sportcoupé Mercedes si evolve, portando con sé ulteriori doti positive che gli consentiranno di proseguire la “strage di cuori” del precedente modello.

Equipaggiamenti di serie Mercedes-Benz

Per questo nuovo modello, designer ed ingegneri Mercedes hanno rinnovato o perfezionato più di 1.100 componenti. In questo modo è nato uno Sportcoupé moderno che testimonia la sua metamorfosi attraverso un design totalmente nuovo di frontale e coda, con un comportamento dinamico ancora più agile, senza per questo trascurare il rispetto dei collaudati standard Mercedes in termini di sicurezza e comfort. Il miglioramento appare evidente anche dai consumi: grazie a nuovi motori ulteriormente perfezionati, rispetto al precedente modello CLC consuma fino a 0,7 litri in meno nei 100 chilometri, ottenendo una riduzione di circa il 10,8%. 

A bordo della nuova CLC c'è tutto il necessario per assicurare praticità e comfort come, ad esempio, sedili sportivi con sostegno laterale ulteriormente migliorato, climatizzatore THERMATIC, cambio manuale a sei marce, volante multifunzione a tre razze, sei airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza con limitatori della forza di ritenuta su tutti i sedili e proiettori di nuova concezione. 

Le principali dotazioni di serie: 

· Vano portaoggetti con portabevande nel rivestimento del tunnel

· airbag adattivi lato guida e passeggero

· regolazione antislittamento (ASR)

· retrovisori esterni termici e regolabili elettricamente

· indicatore della temperatura esterna

· Brake Assist

· Filtro antiparticolato (per i modelli CDI)

· ESP® 

· Sensore crepuscolare per l’accensione automatica delle luci

· Alzacristalli elettrici (2)

· Schienale sedile posteriore frazionabile (1/3 : 2/3) e ribaltabile in avanti

· Rete portaoggetti nel vano piedi del passeggero anteriore

· Pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta anteriori e sui sedili posteriori 

· Climatizzatore automatico THERMATIC con filtro antipolvere e ai carboni attivi

· Strumentazione con lancette bianche

· Cerchi in lega (a partire dal modello C 230)

· Piantone dello sterzo regolabile in lunghezza ed altezza

· Volante multifunzione a tre razze con otto tasti

· Fendinebbia

· Poggiatesta regolabili in lunghezza e altezza per i sedili anteriori e posteriori

· Proiettori alogeni

· Impianto di chiusura ELCODE con radiocomando a raggi infrarossi

· Servosterzo

· Sidebag lato guida e passeggero

· Sedili sportivi anteriori con sistema EASY-ENTRY

· Paraurti posteriore con look a diffusore

· Cristalli atermici

· Windowbag

· Chiusura centralizzata con sensore di collisione

· Inserti in alluminio spazzolato

Equipaggiamenti a richiesta: personalizzazione ed innovazione 

In un Coupé la personalità è fondamentale, per questo motivo Mercedes-Benz offre ai propri Clienti un'ampia gamma di possibilità di personalizzazione. Si può scegliere la propria CLC secondo il gusto personale ed il proprio stile di vita. Tre diversi tessuti interni, tre colori per i rivestimenti in pelle e numerosi extra, dal tetto scorrevole Panorama in cristallo ai vetri sfumati scuri per finestrini posteriori e lunotto, dal sistema di infotainment di nuova concezione con display a colori e comando vocale, ai fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta. Inoltre, per CLC sono disponibili dieci diversi tipi di cerchi in lega e misure di pneumatici. 

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi della vasta gamma di equipaggiamenti a richiesta: 

· Fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta e impianto tergilavafari

· Cambio automatico a cinque marce

· Sterzo diretto

· Apparecchiature di infotainment di ultima generazione

· Sellerie in pelle

· Volante e leva del cambio in pelle

· Cerchi in lega (di serie a partire dal modello CLC 230)

· Media Interface per lettori MP3 e altri dispositivi audio esterni

· Tetto apribile Panorama in cristallo

· PARKTRONIC con nuovi sensori e nuova logica di funzionamento

· Sensore pioggia

· Sidebag posteriori

· Cambio automatico a sette marce (per CLC 230 e CLC 350)

· Sedili anteriori riscaldabili

· Comando vocale con inserimento di parole intere

· Sound System Surround

· Climatizzatore automatico COMFORTMATIC (nel pacchetto Exclusive)

· Inserti in legno d'acero

Pacchetto sportivo: ancora più agilità

Con il pacchetto sportivo il carattere grintoso della nuova Mercedes-Benz CLC trova la sua massima espressione: fari con cornice interna nera, gruppi ottici posteriori scuri, speciali inserti in alluminio nell'abitacolo, rivestimento del padiglione nero e cerchi in lega da 18 pollici. Il messaggio di questa esclusiva versione è inconfondibile: salite a bordo e vivrete un'esperienza di guida ancora più emozionante. 

In sintesi i principali equipaggiamenti del pacchetto sportivo:

	Interni


	Esterni/tecnica

	· Tonalità di contrasto marrone 
cognac

(per i rivestimenti in pelle)
	· Sterzo diretto con rapporto di trasmissione variabile della cremagliera per una guida più dinamica e sportiva

	· Cielo di colore nero
	· Design del frontale: fari con cornice interna nera, mascherina del radiatore con lamelle nere e inserti cromati 

	· Strumentazione con quadrante finemente quadrettato, che ricorda la bandiera di arrivo delle corse automobilistiche, e lancette rosse; contagiri e tachimetro con lancette in posizione “ore 6”
	· Design della coda: gruppi ottici posteriori con elementi scuri; terza luce di stop in vetro sfumato; terminali di scarico ovali in lega d'acciaio 

	· Volante sportivo in pelle
	· Cerchi in lega a 5 doppie razze (18 pollici) con pneumatici maggiorati 225/40 R 18 (anteriori) e 245/35     R 18 (posteriori)

	· Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO di colore nero o grigio alpaca
	· Assetto sportivo

	· Leva del cambio in look alluminio con soffietto in pelle
	· Sound sportivo (per i motori a benzina)

	· Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo
	· Filtro sportivo per i modelli V6

	· Comandi del cambio sul volante sportivo (con cambio automatico)
	

	· Inserti in alluminio spazzolato scuro
	


Per la nuova CLC, oltre al pacchetto sportivo, Mercedes-Benz offre altri due interessanti pacchetti di equipaggiamenti:

· Pacchetto Exclusive: climatizzatore automatico COMFORTMATIC, sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di memoria, poggiatesta, volante e retrovisori esterni.

· Pacchetto Comfort: retrovisore interno antiabbagliante automatico, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, sensore pioggia e un sistema che avverte il guidatore in caso di insufficiente pressione degli pneumatici.
Design

Una vettura ricca di temperamento

· L’attuale linguaggio stilistico Mercedes con un accento sportivo

· Raffinato accostamento di colori e materiali negli interni

Agilità, temperamento, grinta: i tratti principali della personalità della nuova CLC sono evidenti al primo sguardo. Il design del frontale, con l'ampia calandra in stile Coupé, Stella Mercedes al centro, i proiettori slanciati verso le fiancate e la grande presa d'aria inferiore sul paraurti, conferisce alla vettura un'immagine grintosa ed esprime senza mezzi termini il carattere del nuovo Sportcoupé: dinamico e deciso.

Questi espressivi elementi stilistici del frontale rivelano l'appartenenza della due porte alla moderna famiglia di modelli Mercedes. Le analogie con altri modelli attuali non sono casuali. Lo Sportcoupé interpreta i tratti tipici del carattere di famiglia, che conta celebri e affermati Coupé come la raffinata CL, CLS - a quattro porte - e CLK. La nuova CLC si presenta quindi come la “nuova arrivata” sicura di se ed orgogliosa della sua personalità originale.   

Una tipica caratteristica dell’attuale linguaggio stilistico Mercedes consiste nella linea a freccia del frontale, un elemento con un forte effetto simbolico che sottolinea le caratteristiche distintive della vettura, quali scatto ed agilità. Il design del frontale del nuovo Sportcoupé riprende questo tratto distintivo, perfezionandolo ulteriormente. La linea marcata che sottolinea visivamente questo andamento cuneiforme trova la sua origine dalla lamella inferiore della mascherina del radiatore, dove prosegue lungo tutto il cofano motore. Nella coda, questa linea riemerge nuovamente, suddividendo lo spoiler e la modanatura cromata, per poi scendere finalmente verso il basso, a filo del paraurti. Questa ricercatezza esprime un'altissima qualità del design fin nei minimi dettagli.

Queste linee dinamiche creano un armonioso dialogo con le ampie superfici piane, caratterizzando l’attuale linguaggio stilistico Mercedes. Niente esagerazioni, nessun eccesso formale: soltanto chiarezza e serenità. L’equilibrio delle forme si concentra sull'essenziale, mettendo in risalto la bellezza originaria e funzionale dei singoli elementi. 

Al primo sguardo, il nuovo Sportcoupé rimane fortemente impresso nella mente. Questa impressione viene ulteriormente rafforzata, dentro e fuori la vettura, dalle numerose “citazioni” dal mondo delle competizioni automobilistiche come, ad esempio, le discrete prese d'aria laterali del paraurti anteriore. Nel pacchetto sportivo, questa immagine è accentuata anche dalla strumentazione nera con sfondo finemente quadrettato che ricorda la bandiera a scacchi di arrivo delle corse e dalle lancette rosse luminose collocate in posizione di riposo a “ore 6”, che si “aprono” completamente all’avvio del motore, in un movimento di grande effetto.

Profilo dinamico e cuneiforme

Lateralmente, CLC sottolinea la propria originalità con imponenti proporzioni. Il bordo superiore dei parafanghi pronunciato mette in risalto la linea di cintura sottostante, che nella coda si ricongiunge con la parte superiore dei gruppi ottici posteriori. Attraverso il cofano motore lievemente discendente, la linea dinamicamente arcuata del tetto ed il lunotto posteriore piatto e obliquo, nasce un profilo cuneiforme che si adatta perfettamente al temperamento del modello. L'immagine armoniosa delle linee è completata dagli inserti cromati della vettura, che attirano lo sguardo soprattutto con una vernice scura della carrozzeria.

“Sempre pronta allo scatto” è il messaggio: basta salire a bordo del nuovo Sportcoupé Mercedes, avviare il motore e dare gas, per vivere le emozioni della guida. 

Posteriore: coda dalle linee atletiche

Anche il posteriore dimostra chiaramente che la nuova CLC è un modello giovane e moderno, con linee ben strutturate, atletiche e quindi estremamente accattivanti. Lo spoiler integrato nel portellone posteriore si estende disegnando un leggero arco sull'intera ampiezza della carrozzeria, per poi protendersi in avanti, verso le fiancate, così come i nuovi gruppi ottici posteriori suddivisi in due parti. In questo modo si crea un effetto ottico di congiungimento tra coda e fiancata. Spoiler, gruppi ottici posteriori e paraurti articolano il posteriore di CLC e sottolineano la sua ampiezza, conferendole una straordinaria carica emozionale. I diodi luminosi del terzo stop ed il listello di impugnatura cromato del portellone sono ulteriori punti luminosi che attirano lo sguardo. Un altro dettaglio di grande effetto: con il suo look a diffusore, il paraurti posteriore richiama i “fratelli maggiori” dello Sportcoupé impegnati con successo nelle competizioni automobilistiche.

Pacchetto sportivo per un'immagine esclusiva

E’ soprattutto con il pacchetto sportivo che CLC si presenta nella sua forma migliore. Attraverso una diversa colorazione di diversi dettagli della carrozzeria, i designer Mercedes sono riusciti ad accentuare il carattere speciale di questa versione: le cornici interne dei fari sono verniciate di nero, anche le lamelle della calandra si presentano nello stesso colore, mentre l'ampia presa d'aria sul paraurti si distingue per un look a nido d’ape in un elegante grigio. Sulla coda spiccano i vetri di copertura scuri dei gruppi ottici posteriori e della terza luce di stop, così come i terminali di scarico ovali in lega d'acciaio. CLC con pacchetto sportivo è inoltre dotata di eleganti cerchi in lega da 18 pollici a cinque doppie razze.

Abitacolo: giochi di colore

Design, raffinatezza dei materiali ed ergonomia: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono gli interni della nuova Mercedes-Benz CLC, in un insieme armonioso di forme piacevoli, materiali pregiati e perfetta lavorazione su misura. Basta sedersi sul confortevole sedile sportivo di serie, afferrare il volante sportivo a tre razze e subito si avverte una piacevole sensazione: essere a casa. 

Tutto è creato su misura; i comandi sono comodamente a portata di mano e gli strumenti parlano un linguaggio chiaro: i migliori presupposti per un'esperienza di guida sportiva. 

“Colour and Trim”: la scelta di colori e materiali per l'abitacolo di una vettura è un compito che sta assumendo sempre maggiore importanza. Del resto, ora più che mai, all'acquisto di una vettura, si attribuisce valore alla configurazione ed all'allestimento degli interni. In fondo non c'è da sorprendersi: gli automobilisti trascorrono sempre più tempo al volante della propria vettura e desiderano passare questo tempo in un ambiente il più possibile piacevole e confortevole. Per la nuova CLC, i designer Mercedes hanno scelto di mettere in risalto i rivestimenti dei sedili con tre diversi colori: nero, grigio alpaca e, in base al rivestimento in tessuto prescelto, anche una combinazione di rosso e nero particolarmente raffinata e sportiva. 

Il nero ed il grigio alpaca sono disponibili anche per la selleria in pelle (a richiesta), mentre con il pacchetto sportivo è possibile scegliere una tonalità tanto esclusiva quanto accattivante: marrone cognac. 

I Clienti Mercedes dispongono di un'ampia scelta anche per le modanature dell'abitacolo. La dotazione di serie di CLC comprende già inserti in alluminio spazzolato chiaro, mentre il pacchetto sportivo sottolinea l'ambientazione più grintosa con modanature in alluminio spazzolato scuro. Se si desidera invece un'atmosfera più elegante, a richiesta sono disponibili anche gli inserti in pregiato legno d'acero nero.

Osservando con attenzione le modanature in alluminio dello Sportcoupé, si scopre un raffinato dettaglio che conferisce agli interni una particolare eleganza: un raffinato listello cromato circonda gli inserti in alluminio. I due materiali, cromo ed alluminio, vengono sagomati e lavorati insieme. Per far risaltare il listello cromato nella sua tipica brillantezza, durante la verniciatura si è prestata la massima attenzione affinché il colore destinato alla superficie in alluminio non finisse sulla cromatura. Si tratta di un sofisticato processo che richiede massima precisione e sottolinea una caratteristica tipica del design Mercedes: l'amore per il dettaglio.

Tecnica

Piacere di guida di serie

· Motori: consumi di carburante ridotti del 10,8%

· Sterzo diretto: rapporto di trasmissione variabile per una maneggevolezza superiore

· Infotainment: nuovi sistemi di navigazione per l'Europa 

· Comando vocale: immissione di parole intere per impianto audio, navigatore e telefono

L’emozione di guidare una vera sportiva inizia all'accensione del motore: nella nuova CLC con pacchetto sportivo le lancette di tachimetro e contagiri ruotano dalla posizione di riposo “a ore 6” ed arrivano ai valori massimi, per poi tornare nella posizione originaria. Un segnale chiaro per il pilota: “Start your engine.”

CLC è disponibile in sei motorizzazioni: quattro motori quattro cilindri e due sei cilindri, quattro benzina e due turbodiesel. La gamma di potenza varia dai 90 kW/122 CV ai 200 kW/272 CV; la coppia parte da 230 Nm e finisce a 350 Nm; il consumo di carburante, in base al tipo di motore ed alla potenza, va da 5,8 a 9,5 litri per 100 chilometri, risultando inferiore fino al 10,8% rispetto al precedente Sportcoupé.

Più potenza o meno consumi? La nuova CLC 200 KOMPRESSOR soddisfa entrambe le esigenze. Gli ingegneri di Stoccarda hanno ottimizzato il quattro cilindri con un compressore più dinamico, pistoni più performanti ed una gestione del motore modificata. Il propulsore eroga 135 kW/184 CV invece dei precedenti 120 kW/164 CV e sviluppa, a partire dai 2.800 giri/min, una coppia massima di 250 Nm (versione precedente: 240 Nm). Grazie a questi accorgimenti, lo Sportcoupé si rivela ancora più grintoso in accelerazione ed in ripresa: infatti, nello scatto da 0 a 100 km/h, CLC 200 KOMPRESSOR impiega solo 8,6 secondi, ben mezzo secondo in meno rispetto al modello precedente.  

Altrettanto notevole è il risultato ottenuto per il secondo obiettivo di sviluppo: la riduzione dei consumi di carburante. Nel ciclo combinato, CLC 200 KOMPRESSOR si accontenta di soli 7,8 – 8,2 litri di benzina per 100 chilometri, risultando più parsimoniosa di 0,6 – 0,7 litri, pari all'8% circa, rispetto al precedente Sportcoupé equipaggiato con lo stesso motore. 

I potenti motori sei cilindri della nuova CLC sono rimasti pressoché invariati rispetto al modello precedente. La gamma comprende due motori V6, caratterizzati da una regolazione variabile degli alberi a camme in aspirazione e scarico, da un modulo di aspirazione variabile e condotti di aspirazione con le cosiddette farfalle «tumble». Questa tecnologia permette di sfruttare maggiore potenza e coppia, a fronte di consumi più contenuti.

Di seguito i principali dati delle motorizzazioni benzina di CLC:

	
	CLC 200 CDI
	CLC 220 CDI
	CLC 180 

KOMPRESSOR
	CLC 200 

KOMPRESSOR
	CLC 230
	CLC 350

	Cilindri
	4 in linea
	4 in linea
	4 in linea
	4 in linea
	V6
	V6

	Cilindrata
	2.148
	2.148
	1.796 cm³
	1.796 cm³
	2.496 cm³
	3.498 cm³

	Potenza
	90 kW/

122 CV
	110 kW/

150 CV
	105 kW/

143 CV
	135 kW/

184 CV
	150 kW/

204 CV
	200 kW/

272 CV

	Coppia
massima
	270 Nm

a 1.600-

2.800 giri/min
	340 Nm 

a  2.000 
giri/min
	230 Nm 

a 2.500- 4.200 
giri/min


	250 Nm

a 2.800-

5.000 giri/min

 
	245 Nm

a 2.900–

5.500 giri/min
	350 Nm

a 2.400-

5.000 giri/min

	0 – 100 km/h
	11,3
	9,7
	9,7
	8,6
	8,4
	6,3

	Velocità max.
	206
	224
	220
	235
	240
	250*

	Consumo di carburante combinato*
	5,8 – 6,1
	5,9 – 6,3
	7,7 – 8,1
	7,8 – 8,2
	9,2 – 9,5
	9,5 – 9,8


*limitata elettronicamente

Il cambio manuale a sei marce, con innesti particolarmente precisi e veloci, è compreso nella dotazione di serie di tutti i modelli CLC. A richiesta, per i modelli quattro cilindri, Mercedes-Benz offre anche un cambio automatico a cinque marce, mentre per i modelli V6 è disponibile il cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC. In abbinamento con il pacchetto sportivo, il guidatore può utilizzare i comandi del cambio al volante e selezionare manualmente le singole marce, per sfruttare in modo ottimale le potenzialità del motore in base alla situazione di marcia.
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Sterzo diretto: ad ogni curva un'emozione

Il carattere sportivo di CLC è ulteriormente accentuato anche da un'innovazione nel campo della tecnologia dei sistemi sterzanti. Mercedes-Benz l'ha battezzata “sterzo diretto”, per indicare in modo inequivocabile ciò che è in grado di offrire: una risposta dello sterzo più diretta in curva ed un’agilità superiore. In altri termini, un maggiore piacere di guida.

Lo sterzo diretto si basa sul già noto sterzo parametrico. Questo sistema garantisce, come sempre, una regolazione della servoassistenza in funzione della velocità (parametrizzazione), che appare piacevolmente evidente attraverso una notevole riduzione dello sforzo al volante soprattutto alle basse velocità, durante le manovre ed in fase di parcheggio. Oggi a tutto questo si aggiunge una nuova cremagliera con rapporto di trasmissione variabile in funzione dell'angolo di sterzata che aumenta già a partire da un'angolazione di 5 gradi, riducendo i movimenti necessari del volante in curva: infatti, CLC reagisce in modo più immediato rispetto ad una vettura con sterzo a trasmissione costante, diventando più maneggevole.

Il nuovo sterzo diretto è stato messo a punto con precisione per evidenziare in modo positivo il suo rapporto di trasmissione dinamico, soprattutto quando occorrono maneggevolezza ed agilità come, ad esempio, su tortuose strade extraurbane, a velocità medie e con un angolo di sterzata medio. 

In altre situazioni di marcia, i vantaggi del collaudato sterzo parametrico rimangono invariati ed a volte vengono perfino migliorati: in posizione centrale, il nuovo sterzo Mercedes presenta una configurazione ancora più indiretta rispetto ai precedenti sistemi sterzanti, trasmettendo al guidatore una sensazione di estrema sicurezza alle alte velocità e migliorando sia la guida in rettilineo che la stabilità di marcia. Alle velocità meno sostenute o durante le manovre di parcheggio, la nuova tecnica abbinata alla servoassistenza in funzione della velocità assicura maggior comfort, in quanto lo sforzo al volante si riduce ulteriormente grazie all'ampio rapporto di trasmissione.
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Maggiore sicurezza nelle situazioni di marcia critiche

Comfort e agilità non sono gli unici vantaggi del nuovo sterzo diretto. Durante un test pratico con 26 automobilisti, gli ingegneri Mercedes hanno riscontrato anche un notevole aumento della sicurezza nelle situazioni di marcia critiche. Grazie alla risposta diretta dello sterzo di nuova concezione, le persone sottoposte al test hanno eseguito una manovra di schivata improvvisa a 60 km/h in modo più sicuro e deciso rispetto a quanto consentito dai sistemi tradizionali. L'angolazione massima dello sterzo, un chiaro indicatore dello sforzo al volante, nel test di schivata è risultato ridotto in media del 22%; in questi casi, non è stato necessario ricorrere ad un angolo di sterzata superiore a 180 gradi, quello che normalmente costringe il guidatore ad incrociare le braccia sul volante. 

Conclusione: più piacere di guida, migliore comfort e maggiore sicurezza. Il nuovo sterzo diretto offre vantaggi in ogni campo.

Assetto: tecnologie collaudate per una dinamica più agile ed un'elevata sicurezza di marcia

L'assetto del telaio della nuova CLC si basa su tecnologie collaudate. L'avantreno ha una struttura a tre bracci oscillanti con puntoni di trazione in alluminio e montanti elastici McPherson, caratterizzata da una guida delle ruote precisa e da un elevato comfort di molleggio. La barra stabilizzatrice di serie, collegata agli ammortizzatori, in curva migliora l'agilità dello Sportcoupé. 

Nell'asse posteriore a bracci multipli, il compito di provvedere alle sospensioni ed al molleggio è affidato alle molle elicoidali ed agli ammortizzatori monotubo con grandi tamponi in gomma. L'uso delle barre stabilizzatrici contribuisce ad aumentare la stabilità di marcia. Su avantreno e retrotreno sono montati freni a disco (anteriori autoventilanti) con un diametro fino a 330 millimetri ed uno spessore fino a 28 millimetri (CLC 350) che garantiscono una sicura decelerazione.

Una gamma estremamente ampia di cerchi e pneumatici 

La gamma di cerchi e pneumatici disponibile per il nuovo Sportcoupé è estremamente ampia. Nel complesso, sono disponibili dieci diverse tipologie di cerchi, dai cerchi in lega da 16 pollici a cinque razze ai cerchi AMG da 18 pollici. CLC 350 è equipaggiata con cerchi in lega da 17" di serie. Di seguito riportiamo una panoramica degli abbinamenti di cerchi e pneumatici forniti nella dotazione di serie:
	Modelli
	Dotazione di serie



	CLC 200 CDI, 

CLC 220 CDI,

CLC 180 KOMPRESSOR, CLC 200 KOMPRESSOR


	Cerchi in acciaio con copriruota

7 J x 16 ET 31; 205/55 R 16

	CLC 230


	Cerchi in lega a 5 razze

7 J x 16 ET 31, 205/55 R 16



	CLC 350


	Cerchi in lega a 5 doppie razze

7,5 J x 17 ET 36, 225/45 R 17



	Pacchetto sportivo 


	Cerchi in lega a 5 doppie razze 

7,5/8,5 J x 18 ET 36/30, 

225/40 R 18 (ant.), 245/35 R 18 (post.)




L'immagine dinamica e grintosa di CLC con pacchetto sportivo è accentuata dai cerchi in lega da 18 pollici a cinque doppie razze di serie, abbinati a pneumatici da 225/40 R 18 (anteriori) e 245/35 R 18 (posteriori). A richiesta, per questa versione, sono disponibili anche i cerchi in lega a razze multiple (da 18 pollici) ed i cerchi in lega AMG (18 pollici).

Gruppi ottici: maggiore visibilità a lungo raggio

Per la nuova CLC, gli ingegneri Mercedes hanno sviluppato i fari con tecnica di proiezione dotati di lampade alogene che, grazie alla loro notevole portata ed alla ripartizione uniforme del fascio luminoso, rappresentano un importante vantaggio per la sicurezza di marcia in presenza di oscurità. La dotazione di serie comprende anche i fendinebbia. A richiesta sono disponibili fari bixeno, ancora più potenti, che Mercedes-Benz abbina di serie alla funzione di assistenza alla svolta ed all'impianto tergilavafari. 

La funzione di assistenza alla svolta è integrata nei fendinebbia e si attiva automaticamente non appena il guidatore aziona l'indicatore di direzione o ruota il volante ad una velocità inferiore ai 40 km/h. I proiettori illuminano la zona laterale antecedente la vettura con un angolo di 65 gradi ed una portata luminosa di circa 30 metri. Questa funzione di illuminazione non soltanto garantisce una maggiore sicurezza in corrispondenza degli incroci, ma anche durante la marcia a velocità moderata in curve strette, illuminando al meglio la carreggiata nei margini laterali, che altrimenti rimarrebbero nell'oscurità.

Sistema di ausilio al parcheggio PARKTRONIC con nuova logica di funzionamento

Tra i numerosi sistemi e dettagli di equipaggiamento che sono stati rinnovati o perfezionati per lo Sportcoupé, rientra anche il sistema di ausilio al parcheggio PARKTRONIC, disponibile a richiesta. Oggi, oltre ad essere integrati a filo nel paraurti anteriore e posteriore, i sensori ad ultrasuoni sono anche in grado di rilevare gli ostacoli che si trovano davanti o dietro a CLC, ad una distanza di 100 (anteriormente) o di 80 centimetri (posteriormente). Un'altra novità consiste nella messa a punto del sistema per la retromarcia in rettilineo. In questo caso, il sistema di segnalazione ottica ed acustica si disattiva quando il frontale dello Sportcoupé supera un ostacolo immobile. In pratica, questo significa che se, ad esempio, CLC esce in retromarcia da un garage, non viene più emesso alcun segnale di avvertenza quando i sensori ad ultrasuoni rilevano le pareti del garage o l'intelaiatura del cancello. In questo modo, il guidatore può concentrarsi totalmente sulla manovra in retromarcia. Il sistema torna nuovamente attivo soltanto quando l'automobilista gira il volante e nel campo di rilevazione del PARKTRONIC emerge un ostacolo.

Sedili sportivi con sostegno laterale migliorato ed il tipico comfort 
Mercedes

L'abitacolo della nuova Mercedes-Benz CLC si presenta come un abito di sartoria: dal taglio sportivo, ma perfettamente su misura ed estremamente confortevole. A questa sensazione di benessere generale contribuiscono soprattutto i sedili sportivi di serie, con un sostegno laterale ulteriormente migliorato ed una moderna combinazione di materiali. Le fasce laterali sono rivestite in pelle sintetica ARTICO, mentre la parte centrale della seduta e dello schienale è in tessuto. 

A garantire le qualità tipicamente Mercedes in termini di sospensione e molleggio provvede un cuscino in espanso con svariati fori di ventilazione, rivestito da un tessuto traspirante.  

I sedili consentono una regolazione continua, sia in senso longitudinale che in altezza. Anche l'inclinazione del cuscino è regolabile secondo le esigenze individuali. E per chi desidera un comfort di “prima classe” nella regolazione di sedile, poggiatesta e volante, a richiesta per il nuovo Sportcoupé è disponibile anche il pacchetto Exclusive. Basta premere un pulsante sul pannello interno della porta, ed una serie di elettromotori regolano sedile, poggiatesta e volante nelle posizioni precedentemente memorizzate, insieme con i dati di impostazione dei retrovisori esterni regolabili elettricamente. Questa pratica funzione Memory è riservata ai sedili anteriori. 

Nel pacchetto Exclusive della nuova CLC è compreso inoltre il climatizzatore automatico COMFORTMATIC, che offre un maggiore numero di funzioni ed una sensoristica ancora più sofisticata rispetto al sistema THERMATIC di serie. L'impianto regola automaticamente la temperatura e la ripartizione dell'aria sul lato del guidatore e del passeggero anteriore, basandosi sui segnali inviati dai sensori su temperatura esterna e interna, irraggiamento solare, umidità atmosferica e concentrazione di sostanze nocive nell'aria esterna. Il climatizzatore COMFORTMATIC è dotato inoltre di un filtro ai carboni attivi. 

Nuova generazione di impianti di infotainment per il piacere di ascoltare musica in digitale

Informazione, comunicazione, navigazione, entertainment: quattro parole che oggi per gli automobilisti sono altrettanto importanti come, ad esempio, maneggevolezza, comfort e potenza. Infatti, al giorno d'oggi in auto nessuno rinuncerebbe più ai notiziari radiofonici, al telefono, alla navigazione ed al piacere della musica. Per questo motivo, nella progettazione dei nuovi modelli Mercedes, tutti questi temi sono in cima alla lista delle priorità. Così è stato anche nel caso della CLC: per lo Sportcoupé, gli ingegneri di Sindelfingen hanno sviluppato una nuova generazione di apparecchiature che introduce in questo modello a due porte le tecnologie più avanzate delle auto di lusso. 

È possibile scegliere fra tre apparecchi, tutti dotati tra l'altro di display a colori, doppio sintonizzatore per una migliore ricezione radiofonica, regolazione del volume in funzione della velocità, tastiera per l'immissione di numeri telefonici e frequenze radio, e di un'interfaccia Bluetooth per il collegamento senza fili del cellulare con l'impianto viva-voce.

· Audio 20 con lettore CD

Questa autoradio con lettore CD integrato (MP3-compatibile) contiene un tuner FM/MW/SW ed un sintonizzatore LW con ricerca automatica delle stazioni, funzione RDS (nella ricezione FM), inserimento diretto della frequenza sulla tastiera nella consolle e un display a colori da cinque pollici.

· Audio 50 APS con sistema di navigazione su DVD

Questo sistema di infotainment combina in un unico apparecchio autoradio, telefono e sistema di navigazione su DVD con cartina stradale europea. Le istruzioni relative al percorso, inclusa una funzione zoom per gli incroci, sono rappresentate con frecce su un display a colori fisso (5 pollici). Il drive DVD integrato può essere usato per i dati di navigazione o audio; a richiesta può essere fornito un DVD-Changer integrato per sei dischi. Questa versione di allestimento comprende anche il comando vocale VOICETRONIC, più evoluto, che permette di pronunciare parole intere. 

· COMAND APS con hard disk per la navigazione e music server

Questo apparecchio multimediale comprende un sistema di navigazione per tutta Europa, i cui dati sono memorizzati su un disco rigido da 40 Gigabyte. Ciò consente un accesso particolarmente rapido ai dati di navigazione ed un calcolo del percorso ancora più rapido. Le mappe ad alta risoluzione sono visualizzate sul display a colori da 6,5 pollici. Oltre a ciò, il sistema COMAND APS comprende un music server con quattro Gigabyte di memoria in grado di salvare fino a 1.000 brani in formato MP3 da CD, DVD o schede di memoria. Il sistema riconosce automaticamente i titoli dei brani e i relativi interpreti, per poi visualizzarlo sul display a colori. Al disopra del display a colori, l'apparecchio dispone di uno slot per schede di memoria SD, anche queste utilizzabili per la memorizzazione di brani musicali. A richiesta, Mercedes-Benz può abbinare il COMAND APS ad un DVD-Changer per sei dischi e al sistema di comando vocale.

Interfaccia interattiva per “iPod” e lettori musicali

L'equipaggiamento del COMAND APS con Music Server e slot per schede di memoria dimostra quanto il tema “Entertainment” sia diventato importante nello sviluppo dei nuovi impianti audio: i Clienti Mercedes possono infatti creare la propria compilation personale e portarla con sé in viaggio su una scheda SD. Ma per la prima volta è possibile collegare al sistema di infotainment della CLC anche “iPod”, chiavette USB o altri lettori musicali esterni. Tutto questo grazie ad un'interfaccia universale di nuova concezione, disponibile dalla fabbrica per tutti i sistemi di infotainment della nuova CLC. Basta soltanto acquistare un cavo adattatore, disponibile nella gamma di accessori post-vendita Mercedes-Benz.

“Universal Consumer Electronic Interface” (in breve UCI) è il termine tecnico di questa nuova possibilità di connessione, dietro al quale si cela tuttavia molto di più di una presa per apparecchi elettronici nel cassetto portaoggetti. L'interfaccia UCI comprende anche una centralina che collega il lettore musicale esterno con l'elettronica di bordo e il sistema di comandi dello Sportcoupé. Il vantaggio: i titoli dei brani musicali memorizzati nell'iPod vengono visualizzati sul quadro strumenti e sul display a colori integrato nella consolle centrale, e quindi possono essere comodamente richiamati attraverso i tasti del volante multifunzione. Inoltre, per tutto il tempo in cui il lettore musicale portatile rimane collegato all'auto tramite il cavo UCI, la batteria dell'apparecchio si ricarica. 

Grazie al Sound System Surround «Logic7» (a richiesta) i passeggeri del nuovo Sportcoupé possono godere a bordo di un’esperienza musicale di altissimo livello a 360 gradi, su tutti i posti della vettura. E tutto questo indipendentemente dal fatto che la fonte musicale sia un DVD o un CD e che contenga registrazioni 5.1-Surround oppure normali registrazioni stereo. La distribuzione dei segnali musicali è affidata ad un amplificatore da 450 Watt di potenza.

Comando vocale con immissione di parole intere

Il sistema di comando vocale è compreso nella dotazione di serie della CLC, per i Clienti Mercedes che richiedono l'impianto Audio 50 APS con DVD-Changer a 6 dischi o il sistema multimediale COMAND APS. Il sistema VOICETRONIC comanda telefono, sistema audio e navigatore satellitare in modo particolarmente confortevole, tramite l'immissione di parole intere. In altre parole, ora non è più necessario fare lo spelling del nome di una destinazione, un'emittente o di una voce della rubrica telefonica memorizzata, ma basta semplicemente pronunciare per esteso ciò che si desidera.

Durante il breve dialogo tra guidatore e VOICETRONIC, il segnale acustico viene digitalizzato, trasformato in uno spettro di frequenza e infine analizzato. Il computer estrae in millesimi di secondo le diverse caratteristiche del segnale vocale, individuando in questo modo il cosiddetto fonema, ossia l'unità minima distintiva di suono di una lingua. Combinando i fonemi tra loro e comparandoli con quelli presenti nel vocabolario memorizzato nel sistema, questo sistema è in grado di riconoscere intere parole. In questo modo è possibile riconoscere anche differenze minime di pronuncia, distinguendo ad esempio tra la parola «Voce» e «Foce». Complessivamente nel sistema sono stati memorizzati i fonemi di sei lingue.

Con questa tecnologia, Mercedes-Benz offre un importante contributo alla sicurezza stradale, poiché il guidatore non deve più allontanare le mani dal volante per azionare il telefono o l'autoradio e può concentrarsi meglio sulla guida. Nel 1996 Mercedes-Benz è stata la prima Casa automobilistica ad offrire a bordo delle proprie vetture un tale sistema: il VOICETRONIC. La prima generazione necessitava soltanto di un computer con una capacità di memoria di 512 Kilobyte; oggi sono necessari oltre 10 Megabyte.

Mercedes-Benz CLC 200 CDI
Motore

	Numero/Disposizione cil.
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2148

	Alesaggio x Corsa
	mm
	88,0 x 88,3

	Potenza nominale 
	kW/CV
	90/122 a 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	270 a 1600-2800 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione

	Frizione
	
	monodisco a secco

	Cambio
	
	manuale a sei marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	2,65

4,99

2,82

1,78

1,25

1,00

0,82

4,54


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, sistema McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice, controllo anti-dive

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice, anti-squat e controllo anti-dive

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro primario a stadi, freni a disco, anteriori autoventilanti forati e posteriori massicci, freno di stazionamento a tamburo posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a cremagliera

	Cerchi
	7 J  x 16 

	Pneumatici
	205/55 R 16

	
	


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2715

	Carreggiata ant./post
	mm
	1505/1476

	Lunghezza totale
	mm
	4452

	Larghezza totale a
	mm
	1728

	Altezza totale
	mm
	1405

	Diametro di volta
	m
	10,77

	Volume bagagliaio max.*
	l
	310 –1100

	Peso in assetto di marcia 

secondo CE
	kg
	1505

	Carico utile
	kg
	455

	Peso totale ammesso
	kg
	1960

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	62/8


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	11,3

	Velocità massima
	km/h
	206

	Consumo totale ciclo comb.
	l/100 km
	5,8 – 6,1


*secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz CLC 220 CDI
Motore

	Numero/Disposizione cil.
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2148

	Alesaggio x Corsa
	mm
	88,0 x 88,3

	Potenza nominale 
	kW/CV
	110/150 a 4200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	340 a 2000 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	18,0 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione ad alta pressione con tecnologia common rail, turbocompressore a gas di scarico


Trasmissione

	Frizione
	
	monodisco a secco

	Cambio
	
	manuale a sei marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	2,65

5,01

2,83

1,79

1,26

1,00

0,83

4,57


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, sistema McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice, controllo anti-dive

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice, anti-squat e controllo anti-dive

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro primario a stadi, freni a disco, anteriori autoventilanti forati e posteriori massicci, freno di stazionamento a tamburo posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a cremagliera

	Cerchi
	7 J x 16 

	Pneumatici
	205/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2715

	Carreggiata ant./post
	mm
	1505/1476

	Lunghezza totale
	mm
	4452

	Larghezza totale a
	mm
	1728

	Altezza totale
	mm
	1405

	Diametro di volta
	m
	10,77

	Volume bagagliaio max.*
	l
	310 –1100

	Peso in assetto di marcia 

secondo CE
	kg
	1530

	Carico utile
	kg
	455

	Peso totale ammesso
	kg
	1985

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	62/8


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,7

	Velocità massima
	km/h
	224

	Consumo totale ciclo comb.
	l/100 km
	5,9 – 6,3


* secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz CLC 180 KOMPRESSOR
Motore

	Numero/Disposizione cil.
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1796

	Alesaggio x Corsa
	mm
	82,0 x 85,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	105/143 a 5200 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	220 a 2500-4200 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	9,3 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione di carburante gestita da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo, sovralimentazione


Trasmissione

	Frizione
	
	monodisco a secco

	Cambio
	
	manuale a sei marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,07

4,46

2,61

1,72

1,25

1,00

0,84

4,06


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, sistema McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice, controllo anti-dive

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice, anti-squat e controllo anti-dive

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro primario a stadi, freni a disco, anteriori autoventilanti forati e posteriori massicci, freno di stazionamento a tamburo posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a cremagliera

	Cerchi
	7 J x 16 

	Pneumatici
	205/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2715

	Carreggiata ant./post
	mm
	1505/1476

	Lunghezza totale
	mm
	4452

	Larghezza totale a
	mm
	1728

	Altezza totale
	mm
	1405

	Diametro di volta
	m
	10,77

	Volume bagagliaio max.*
	l
	310 – 1100

	Peso in assetto di marcia 

secondo CE
	kg
	1475

	Carico utile
	kg
	470

	Peso totale ammesso
	kg
	1945

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	62/8


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	9,7

	Velocità massima
	km/h
	220

	Consumo totale ciclo comb.
	l/100 km
	7,7 – 8,1


* secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz CLC 200 KOMPRESSOR
Motore

	Numero/Disposizione cil.
	
	4 in linea, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	1796

	Alesaggio x Corsa
	mm
	82,0 x 85,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	135/184 a 5500 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	250 a 2800-5000 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	8,5 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione di carburante gestita da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo, sovralimentazione


Trasmissione

	Frizione
	
	monodisco a secco

	Cambio
	
	manuale a sei marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,27

4,46

2,61

1,72

1,25

1,00

0,84

4,06


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, sistema McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice, controllo anti-dive

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice, anti-squat e controllo anti-dive

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro primario a stadi, freni a disco, anteriori autoventilanti forati e posteriori massicci, freno di stazionamento a tamburo posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a cremagliera

	Cerchi
	7 J x 16 

	Pneumatici
	205/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2715

	Carreggiata ant./post
	mm
	1505/1476

	Lunghezza totale
	mm
	4452

	Larghezza totale a
	mm
	1728

	Altezza totale
	mm
	1405

	Diametro di volta
	m
	10,77

	Volume bagagliaio max.*
	l
	310 – 1100

	Peso in assetto di marcia 

secondo CE
	kg
	1480

	Carico utile
	kg
	470

	Peso totale ammesso
	kg
	1950

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	62/8


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	8,6

	Velocità massima
	km/h
	235

	Consumo totale ciclo comb.
	l/100 km
	7,8 – 8,2


* secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz CLC 230
Motore

	Numero/Disposizione cil.
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	2496

	Alesaggio x Corsa
	mm
	88,0 x 68,4

	Potenza nominale 
	kW/CV
	150/204 a 6100 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	245 a 2900-5500 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	11,2 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione di carburante gestita da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo


Trasmissione

	Frizione
	
	monodisco a secco

	Cambio
	
	manuale a sei marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	3,27

4,46

2,61

1,72

1,25

1,00

0,84

4,06


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, sistema McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice, controllo anti-dive

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice, anti-squat e controllo anti-dive

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro primario a stadi, freni a disco, anteriori autoventilanti forati e posteriori massicci, freno di stazionamento a tamburo posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a cremagliera

	Cerchi
	7 J x 16 

	Pneumatici
	205/55 R 16


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2715

	Carreggiata ant./post
	mm
	1505/1476

	Lunghezza totale
	mm
	4452

	Larghezza totale a
	mm
	1728

	Altezza totale
	mm
	1405

	Diametro di volta
	m
	10,77

	Volume bagagliaio max.*
	l
	310 – 1100

	Peso in assetto di marcia 

secondo CE
	kg
	1525

	Carico utile
	kg
	470

	Peso totale ammesso
	kg
	1995

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	62/8


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	8,4

	Velocità massima
	km/h
	240

	Consumo totale ciclo comb.
	l/100 km
	9,2 – 9,5


* secondo il metodo di misurazione VDA

Mercedes-Benz CLC 350
Motore

	Numero/Disposizione cil.
	
	6/V, 4 valvole per cilindro

	Cilindrata
	cm³
	3498

	Alesaggio x Corsa
	mm
	92,9 x 86,0

	Potenza nominale 
	kW/CV
	200/272 a 6000 giri/min

	Coppia nominale
	Nm
	350 a 2400-5000 giri/min

	Rapporto di compressione
	
	10,7 : 1

	Preparazione della miscela
	
	iniezione di carburante gestita da microprocessore con misurazione della massa d’aria a film caldo


Trasmissione

	Frizione
	
	monodisco a secco

	Cambio
	
	manuale a sei marce

	Rapporti
	Al ponte

1a marcia

2a marcia

3a marcia

4a marcia

5a marcia

6a marcia

Retromarcia
	2,82

4,46

2,61

1,72

1,25

1,00

0,84

4,06


Autotelaio

	Asse anteriore 
	a tre bracci oscillanti, sistema McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori oleopneumatici, barra stabilizzatrice, controllo anti-dive

	Asse posteriore 
	a bracci multipli, molle elicoidali, ammortizzatore oleopneumatico, barra stabilizzatrice, anti-squat e controllo anti-dive

	Impianto frenante
	Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, cilindro primario a stadi, freni a disco, anteriori autoventilanti forati e posteriori massicci, freno di stazionamento a tamburo posteriore, ABS, Brake Assist, ESP®

	Sterzo
	Servosterzo parametrico a cremagliera

	Cerchi
	7,5 J x 17 

	Pneumatici
	225/45 R 17


Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2715

	Carreggiata ant./post
	mm
	1495/1466

	Lunghezza totale
	mm
	4452

	Larghezza totale a
	mm
	1728

	Altezza totale
	mm
	1409

	Diametro di volta
	m
	10,77

	Volume bagagliaio max.*
	l
	310 – 1100

	Peso in assetto di marcia 

secondo CE
	kg
	1550

	Carico utile
	kg
	470

	Peso totale ammesso
	kg
	2020

	Serbatoio/di cui riserva
	l
	62/8


Prestazioni e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	6,3

	Velocità massima
	km/h
	250**

	Consumo totale ciclo comb.
	l/100 km
	9,5 – 9,8


* secondo il metodo di misurazione VDA

** limitata elettronicamente
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Grafico della trasmissione e vantaggi del nuovo sterzo     diretto





Dimensioni della carrozzeria, del telaio e dell'abitacolo della nuova CLC
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