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Mercedes-Benz al New York International Auto Show 

Cinque nuovi modelli entrano in scena
Stoccarda – Al New York International Auto Show 2008, Mercedes-Benz presenta tre nuovi SUV equipaggiati con i motori diesel più moderni e puliti del mondo. I nuovi modelli R 320 BlueTEC, ML 320 BlueTEC e GL 320 BlueTEC sfruttano l'efficiente sistema di depurazione di scarico AdBlue, grazie al quale riescono a raggiungere livelli di emissione ancora più ridotti, inferiori ai severi limiti della normativa USA Bin 5, eD hanno tutte le potenzialità per rispettare anche la futura normativa EURO 6. 

Inoltre, la Casa di Stoccarda presenta la nuova generazione accuratamente rinnovata del SUV di successo Classe M. Questo SUV dinamico ed elegante si propone oggi con un carattere ancora più deciso, evidenziando le proprie caratteristiche di grinta e sportività. 

Anche la dotazione di serie della Classe M si presenta ancora più ricca, ed oggi comprende l'esclusivo sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE®, i poggiatesta attivi NECK-PRO e l’ultima generazione di sistemi telematici Mercedes-Benz. Anche Mercedes-Benz ML 63 AMG, il potente modello di punta della Classe M, in futuro si presenterà ancora più incisivo ed accattivante. 

Fino nei minimi dettagli, ed in misura che va ben oltre il consueto restyling, Mercedes-Benz ha rinnovato e perfezionato anche i Roadster della Classe SL. Questo roadster “cult” si rinnova con un nuovo design, più sportivo e raffinato, diventando ancora più dinamico grazie ad un nuovo sterzo diretto e offrendo al tempo stesso livelli di sicurezza e comfort maggiori. A completare la gamma SL si aggiungono oggi due nuove motorizzazioni a sei cilindri: SL 280, che eroga una potenza di 170 kW/231 CV ed offre un'interessante chiave di accesso al mondo delle sportive SL, ed SL 350 dotata di un motore sportivo di nuova concezione, configurato per gli alti regimi. 

Mercedes-Benz porta avanti la proposta di modelli diesel negli USA con tre nuovi SUV, equipaggiati con il sistema di propulsione diesel più moderno e pulito al mondo. I nuovi modelli R 320 BlueTEC, ML 320 BlueTEC e GL 320 BlueTEC, che saranno commercializzati inizialmente in America, sono spinti da moderni propulsori V6 con tecnologia ecocompatibile Mercedes-Benz BlueTEC. Grazie a questa innovazione, le vetture diesel della Casa di Stoccarda sono già oggi un riferimento assoluto in termini di emissioni, risultando le più “pulite” a livello mondiale. 

I nuovi modelli adottano la versione con iniezione AdBlue, un sistema che sta dimostrando da diversi anni la propria efficacia ed economicità su veicoli industriali ed autobus Mercedes-Benz. Grazie a questa tecnologia, i tre nuovi SUV riescono a raggiungere livelli di emissione ancora più ridotti, inferiori ai severi limiti della normativa USA Bin 5, ed hanno tutte le potenzialità per rispettare anche la futura normativa EURO 6. Inoltre, grazie ad una dotazione di serie ancora più ricca, i tre nuovi SUV offrono un comfort maggiore ed esclusivi equipaggiamenti di sicurezza. In questo modo, ottimi risultati in termini di ecocompatibilità ed eccellente comfort vanno di pari passo con la proverbiale capacità di ripresa, economicità e grande autonomia delle vetture diesel Mercedes-Benz. Con questo lancio, la Casa di Stoccarda conferma ancora una volta la sua posizione pionieristica in campo tecnologico. I nuovi modelli diesel con tecnologia BlueTEC ed iniezione di AdBlue saranno in vendita negli Stati Uniti a partire dall'autunno del 2008.

Classe M: più dinamica, potente e con ancora più stile

Mercedes-Benz Classe M è il punto di riferimento nel segmento SUV grazie a design dinamico ed elegante, prestazioni straordinarie su strada ed in fuoristrada, comfort di marcia e facilità di guida di una berlina di classe superiore. Inoltre, Classe M è dotata di accessori di sicurezza unici nel segmento dei SUV ed i Clienti dimostrano di apprezzare queste eccezionali qualità. Dal lancio della seconda generazione di Classe M, nel mese di aprile 2005, sono state vendute circa 30.000 unità in tutto il mondo. Questo moderno fuoristrada si conferma uno dei veicoli di maggiore successo sul mercato. 

Mercedes-Benz ha ulteriormente migliorato la nuova generazione di Classe M con innovativi dettagli di design, insieme a finiture ed accessori di qualità superiore. Questo SUV si presenta oggi ancora più potente, sportivo e con un carattere più deciso e personale. 

Il frontale è dominato da un nuovo paraurti estremamente robusto che dall’area della calandra prosegue senza soluzione di continuità fino all'estremità inferiore. Tre ampie lamelle nere con grandi feritoie di ventilazione ed una brillante modanatura cromata suddividono il radiatore, mettendo ancora più in risalto il carattere grintoso della nuova generazione di Classe M. 

Anche il paraurti posteriore, dotato di riflettori integrati, è stato rinnovato nel design, conferendo alla Classe M un'immagine ancora più incisiva. Nei gruppi ottici posteriori la luce di retromarcia è caratterizzata da una finitura brunita. Inoltre, le barre portapacchi sono oggi comprese nella dotazione di serie. 

Esclusivi interni dotati di equipaggiamenti di prima classe
Gli interni della nuova generazione di Classe M sono stati ulteriormente migliorati con materiali di qualità superiore. Nell'abitacolo, l'attenzione è catturata dal nuovo volante in pelle multifunzione a quattro razze, con inserti cromati, che rende più agevoli le manovre e l'utilizzo dei comandi. 

La nuova Classe M presenta una telematica completamente rinnovata estremamente intuitiva e facile da utilizzare, dotata di elevate prestazioni e numerose funzioni inedite. 

Per chi desidera una potente riproduzione del suono con effetto Surround, è possibile richiedere il Sound System Harman Kardon® Logic7® di ultima generazione. 

Mercedes-Benz Classe M si conferma esemplare nel segmento SUV anche in termini di sicurezza. In futuro, infatti, la vettura sarà equipaggiata di serie con il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE® ed i poggiatesta attivi NECK-PRO. 

Consumi di carburante ridotti di 0,4 litri per 100 km
Mercedes-Benz Classe M è equipaggiata con potenti e parsimoniosi motori V6 e V8 benzina e diesel, che si caratterizzano per consumi ulteriormente ridotti. La trazione integrale permanente 4MATIC offre eccellenti prestazioni su strada ed in fuoristrada. 

La gamma di motorizzazioni della nuova generazione di Classe M offre cinque varianti con potenze comprese tra i 140 kW ed i 285 kW (da 190 CV a 388 CV). Un profondo amore per i dettagli degli ingegneri Mercedes-Benz e l’elevata tecnologia dei propulsori ha permesso di ridurre i consumi di carburante fino a 0,4 litri per 100 km, rispetto al modello precedente. Il motore più potente, in grado di sviluppare 375 kW/510 CV, equipaggia ML 63 AMG 4MATIC.

Mercedes-Benz ML 63 AMG

Anche Mercedes-Benz ML 63 AMG, il modello di punta della Classe M, si presenta in futuro ancora più incisiva e accattivante: il nuovo spoiler anteriore AMG non passa inosservato grazie alla protezione antincastro inferiore cromata,e la calandra AMG in nero lucido con inserti cromati si rivela notevolmente più ampia. Il nuovo volante sportivo ergonomico AMG, i nuovi cerchi in lega AMG da 20 pollici ed i cerchi in lega AMG da 21 pollici, per la prima volta disponibili a richiesta, completano il restyling del modello ML 63 AMG. 

Classe SL New Generation: più sportiva che mai

Una delle “auto da sogno“ Mercedes è sicuramente la Classe SL. Fino nei minimi dettagli, e in una misura che va ben oltre i consueti limiti di un restyling, Mercedes-Benz ha rinnovato, perfezionato e migliorato questo Roadster, dando vita ad un'automobile che offre una combinazione ideale tra sportività, sicurezza e comfort senza precedenti in questo segmento. Queste tre doti sono il presupposto indispensabile per una guida appassionante in un’atmosfera di bordo di assoluto benessere, come nella migliore tradizione delle sportive con la Stella. 

Il nuovo look, decisamente sportivo e raffinato, corrisponde alle caratteristiche di marcia del Roadster Mercedes, che con un nuovo sterzo diretto si presenta ancora più dinamico ed al tempo stesso offre maggiori livelli di sicurezza e comfort. A partire dalla primavera del 2008, due nuovi motori a sei cilindri andranno a completare la gamma SL: SL 280, che eroga una potenza di 170 kW/231 CV e offre un'interessante chiave di accesso al mondo delle sportive SL, e SL 350 dotata di un motore sportivo di nuova concezione, configurato per gli alti regimi. Rispetto al precedente motore da 3,5 litri, la potenza è aumentata del 16% arrivando ad erogare 232 kW/316 CV, mentre la  coppia massima è migliorata di 10 Nm, toccando gli attuali 360 Nm. Grazie a questo concentrato di potenza, la nuova SL 350 scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi, migliorando di 0,4 secondi il tempo del modello precedente. In questo caso più potenza non si traduce in maggiori consumi: con 9,9 litri per 100 chilometri, SL 350 si rivela più parsimoniosa di 0,4 litri, nel nuovo ciclo di marcia europeo, del predecessore da 200 kW/272 CV.

Al vertice della gamma di motorizzazioni di Classe SL figurano, come sempre, il potente otto cilindri a V di SL 500 ed il V12 di SL 600. Anche questi modelli vantano consumi di carburante ridotti fino a 0,4 litri per 100 chilometri.

R 320 BlueTEC, ML 320 BlueTEC e GL 320 BlueTEC

La soluzione più pulita: Mercedes-Benz presenta in America i primi modelli diesel al mondo con iniezione di AdBlue

Mercedes-Benz porta avanti la proposta di modelli diesel negli USA con tre nuovi SUV, equipaggiati con il sistema di propulsione diesel più moderno e pulito al mondo. I nuovi modelli R 320 BlueTEC, ML 320 BlueTEC e GL 320 BlueTEC, che saranno commercializzati inizialmente in America, sono spinti da moderni propulsori V6 con tecnologia ecocompatibile Mercedes-Benz BlueTEC. Grazie a questa tecnologia, le vetture diesel della Casa di Stoccarda sono già oggi un riferimento assoluto in termini di emissioni, risultando le più “pulite” a livello mondiale. I nuovi modelli adottano la versione con iniezione AdBlue, un sistema che sta dimostrando da diversi anni la propria efficacia ed economicità su veicoli industriali ed autobus Mercedes-Benz. Grazie a questa tecnologia, i tre nuovi SUV riescono a raggiungere livelli di emissione ancora più ridotti, inferiori ai severi limiti della normativa USA Bin 5, e hanno tutte le potenzialità per rispettare anche la futura normativa EURO 6.

Grazie ad una dotazione di serie ancora più ricca, i tre nuovi SUV offrono un comfort maggiore ed esclusivi equipaggiamenti di sicurezza. Con questi nuovi modelli diesel, Mercedes-Benz conferma ancora una volta la sua posizione pionieristica in campo tecnologico. 

I nuovi modelli saranno in vendita negli Stati Uniti a partire dall'autunno del 2008.

Nell'ottobre del 2006, contemporaneamente all'introduzione del gasolio a basso contenuto di zolfo negli Stati Uniti, Mercedes-Benz è stata la prima Casa automobilistica ad avviare un'offensiva di modelli diesel BlueTEC in America. E 320 BlueTEC si è rivelata fin dall'inizio un grande successo, tanto da essere eletta “World Green Car of the Year 2007”. Coerentemente con questa strategia, oggi Mercedes-Benz offre negli USA i modelli Classe R, Classe ML e Classe GL 320 BlueTEC, i tre primi diesel SUV al mondo che rispettano gli obiettivi particolarmente ambiziosi della normativa americana Bin 5 e possiedono già le potenzialità per soddisfare i severi requisiti della futura norma EURO 6 e di tutte le altre leggi sulle emissioni attualmente vigenti a livello mondiale per le vetture diesel. 

Grazie ai vantaggi in termini di ripresa, riduzione di consumi ed elevate prestazioni, in tempi di costante crescita dei prezzi del carburante e di crescente sensibilizzazione verso il problema delle emissioni di CO2, anche negli Stati Uniti il diesel si sta rivelando un'interessante alternativa al motore benzina. Nel Paese dei grandi van, pick-up e SUV, caratterizzato tra l'altro da particolari condizioni di circolazione che comportano andature costanti sulle highway e grandi distanze da coprire tra uno Stato e l'altro, il diesel può esprimere al meglio i propri vantaggi. Contemporaneamente, il legislatore americano ha fissato limiti di emissione estremamente severi per i motori diesel.  Per questo motivo Mercedes-Benz ha deciso di presentare in America la propria tecnologia BlueTEC con il modello E 320 BlueTEC ed oggi si appresta ad introdurre anche la versione BlueTEC con iniezione di AdBlue nella sua gamma di modelli partendo proprio dagli Stati Uniti. Con questa innovativa tecnica di propulsione, i grandi e potenti SUV sono in grado di rispettare ampiamente i valori limite della normativa statunitense Bin 5.

Potenza elevata, consumi ridotti ed emissioni minime 

Il potente motore diesel V6 con cui sono equipaggiati i nuovi modelli BlueTEC di Classe GL, Classe M e Classe R dimostra che è possibile ottenere bassi consumi ed emissioni ridotte anche con i grandi SUV. Infatti, oltre ad erogare una potenza di 211 CV ed una coppia massima di 540 Nm, questo propulsore vanta eccellenti prestazioni anche in termini di consumi: GL 320 BlueTEC, ad esempio, consuma solo 9,5 litri di gasolio per 100 chilometri. Grazie a questo dato, che corrisponde ad un risparmio di carburante pari al 20-40% rispetto ad un modello benzina paragonabile, Mercedes-Benz GL 320 BlueTEC si rivela il SUV di grandi dimensioni di gran lunga più parsimonioso degli Stati Uniti. 

I principali dati tecnici: 


	Disposizione/numero cilindri
	V6

	Valvole per cilindro
	4

	Cilindrata cm3
	2.987

	Alesaggio x corsa mm
	83 x 93

	Rapporto di compressione
	1 : 16,5

	kW/CV a giri/min
	155/210 – 3.400

	Nm a giri/min
	540 – 1.600-2.400


Per l'impiego sui nuovi modelli ML 320 BlueTEC, GL 320 BlueTEC e R 320 BlueTEC con iniezione di AdBlue, il diesel sei cilindri è stato modificato in diversi dettagli come, ad esempio, una diversa geometria delle camere dei pistoni, necessaria per consentire una migliore composizione della miscela, ed un rapporto di compressione ridotto da 17,7 a 16,5. Anche il turbocompressore a geometria variabile e la centralina di gestione elettronica del motore sono stati ottimizzati e riconfigurati. Tutti e tre i nuovi SUV sono disponibili esclusivamente in abbinamento con il cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC.

Drastica riduzione degli ossidi di azoto con il BlueTEC 

Come sistema modulare per l'efficace riduzione di consumi ed emissioni dei veicoli diesel, la tecnologia BlueTEC sviluppata da Mercedes-Benz comprende diversi accorgimenti tecnici armonizzati tra loro che prevedono sia la riduzione al minimo delle emissioni grezze all'interno del propulsore, sia l'efficace post-trattamento dei gas di scarico. Durante tale processo, tutte le componenti rilevanti delle emissioni vengono ridotte gradualmente e sistematicamente al minimo. A tale scopo si utilizzano il catalizzatore ossidante ed il filtro antiparticolato. L'obiettivo principale è ridurre drasticamente gli ossidi di azoto, le uniche emissioni nocive che nei diesel, a causa del loro stesso principio di funzionamento, risultano superiori rispetto ai propulsori benzina. 

A questo scopo, Mercedes-Benz ha sviluppato due differenti versioni. Nella berlina E 320 BlueTEC commercializzata negli USA e nella versione di E 300 BlueTEC disponibile in Europa, il catalizzatore ossidante ed il filtro antiparticolato sono abbinati ad un catalizzatore ad accumulo DeNOx particolarmente longevo e ad un catalizzatore SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction) supplementare. La seconda versione di BlueTEC è quella adottata per i nuovi modelli GL 320 BlueTEC, ML 320 BlueTEC e R 320 BlueTEC. In questo sistema l'additivo AdBlue, una soluzione acquosa a base di urea, viene iniettato nel flusso dei gas di scarico. Attraverso questo processo si libera ammoniaca, una sostanza che una volta immessa all'interno del catalizzatore SCR, disposto a valle, trasforma fino all'80% degli ossidi di azoto in innocuo azoto ed acqua.

Di seguito sono riportate in dettaglio le diverse fasi di questa innovativa tecnologia di trattamento dei gas di scarico: 

· ottimizzare i propulsori ed i relativi processi di combustione, per ridurre il più possibile le emissioni grezze. Gli aspetti interessati sono: gestione elettronica del motore, tecnica delle quattro valvole, iniezione diretta common-rail di terza generazione con piezoiniettori, turbocompressore a geometria variabile e ricircolo dei gas di scarico;

· utilizzare catalizzatori ossidanti per ridurre al minimo le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) ed idrocarburi (HC) incombusti; 

· adottare il filtro antiparticolato che riduce le emissioni di particolato a livelli praticamente impercettibili. Questo permette di rispettare ampiamente gli attuali valori limite di particolato prescritti dalla norma EURO 4 (0,025 grammi per chilometro), e di rientrare nei valori limite vigenti negli USA;

· ridurre gli ossidi di azoto attraverso un catalizzatore ad accumulo DeNOx in abbinamento ad un catalizzatore SCR oppure attraverso il sistema di iniezione AdBlue abbinato ad un catalizzatore SCR. Grazie a questi efficaci metodi di post-trattamento dei gas di scarico, i veicoli BlueTEC possono vantare una riduzione fino all'80% delle emissioni di ossidi di azoto. 

Il sistema di iniezione AdBlue offre notevoli vantaggi soprattutto sui veicoli di grandi dimensioni

La scelta di utilizzare un avanzato catalizzatore ad accumulo DeNOx o di un sistema di iniezione AdBlue dipende dalle caratteristiche tecniche del veicolo e dalle specifiche condizioni del mercato. Per le grandi berline, i pick-up ed i SUV, la tecnica AdBlue offre alcuni vantaggi, in quanto il motore non deve girare periodicamente con una miscela di combustione “ricca” per pulire il catalizzatore ad accumulo DeNOx, che a sua volta provvede a rimuovere i nocivi ossidi di azoto dai gas di scarico. Sui veicoli pesanti con consumi più elevati, questo processo risulterebbe necessario con particolare frequenza e comporterebbe un aumento dei consumi. 

La tecnologia SCR prevede invece di iniettare nella catena cinematica l'additivo AdBlue, una soluzione acquosa di urea contenuta in un serbatoio a parte. Attraverso l'immissione nei gas di scarico caldi e pretrattati, l'AdBlue si scompone in acqua e urea, per poi trasformarsi, a partire da una temperatura di circa 170 gradi Celsius, in ammoniaca (NH3), la sostanza effettivamente necessaria per questo processo chimico. L'ammoniaca, accumulata nel catalizzatore, trasforma gli ossidi di azoto in innocuo azoto, non appena i gas di scarico contenenti queste sostanze attraversano il catalizzatore. La gestione elettronica del motore regola l'iniezione di AdBlue in modo tale che il serbatoio di ammoniaca dal catalizzatore SCR contenga sempre una riserva sufficiente, evitando un eventuale sovradosaggio. A questo provvede un apposito sensore di NOx.

Un piccolo serbatoio di AdBlue è sufficiente

La soluzione acquosa a base di urea è contenuta in un serbatoio specifico, da dove viene trasportata, attraverso una pompa di alimentazione, fino al modulo di dosaggio. Dato che in media occorrono solo circa 0,1 litri di AdBlue per 100 chilometri (ovvero dall'1 al 3% del consumo di gasolio), il serbatoio può essere configurato in modo tale da consentire il rabbocco soltanto in corrispondenza dei regolari intervalli di manutenzione ed assistenza del veicolo. Nel modello R 320 BlueTEC e su ML 320 BlueTEC il serbatoio contiene 28 litri, mentre per GL 320 BlueTEC la capacità è di 32 litri; una quantità sufficiente per non dover effettuare soste straordinarie in officina anche in caso di sollecitazioni di marcia più elevate come, ad esempio, l'esercizio con rimorchio ed un conseguente maggiore consumo di AdBlue. In questo modo, il Cliente non deve preoccuparsi minimamente della gestione dell’AdBlue: tuttavia, nel caso straordinario in cui la riserva di additivo dovesse scarseggiare prima del previsto, la centralina elettronica provvede ad avvisare tempestivamente il guidatore.

Dotazione ancora più ricca e design rinnovato

Con gli innovativi modelli BlueTEC di Classe R, Classe M e Classe GL, Mercedes-Benz mette in evidenza tutte le potenzialità dei motori diesel ed offre anche una serie di soluzioni su misura per Clienti esigenti: Classe R conquista con il suo elevato comfort nei lunghi viaggi e l'abitacolo più generoso e versatile della gamma, in grado di ospitare fino a sette persone. Classe M è lo Sport Utility Vehicle Mercedes-Benz di maggior successo, considerato il precursore di tutti i moderni SUV di lusso. Mercedes-Benz Classe GL occupa una posizione di spicco nell'intero panorama dei SUV, consentendo a tutti i suoi occupanti di viaggiare sempre in prima classe, su strada ed in fuoristrada. 

L’intera gamma di SUV Mercedes-Benz è stata rinnovata in numerosi dettagli. Il modello che ha registrato il maggior numero di aggiornamenti è Classe M. La nuova generazione di questo dinamico SUV mostra un carattere ancora più deciso, evidenziando le proprie caratteristiche di grinta e sportività. I designer hanno rinnovato frontale e coda, adeguandolo all’attuale linguaggio stilistico Mercedes-Benz. La parte anteriore è caratterizzata dal nuovo design del paraurti, dal nuovo profilo dei gruppi ottici e da una calandra ancora più grande ed imponente. Anche la parte posteriore presenta una nuova configurazione del paraurti con fasce catarifrangenti che sottolineano l'ampiezza del veicolo, oltre ai gruppi ottici posteriori parzialmente bruniti. Negli interni sono presenti nuovi materiali, ancora più raffinati e piacevoli al tatto, e nuovi allestimenti bicolore. Un ulteriore dettaglio che attira lo sguardo è il nuovo volante multifunzione a quattro razze, con cui in futuro verranno equipaggiate anche Classe GL e Classe R. 

Anche la dotazione di serie dei modelli Classe M, Classe R e Classe GL si presenta ancora più ricca, ed oggi comprende l'esclusivo sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE®, i poggiatesta attivi NECK-PRO e l’ultima generazione di sistemi telematici Mercedes-Benz. 

Le principali novità:

	
	Classe M
	Classe R
	Classe GL

	Volante multifunzione in pelle con design multirazze e comandi del cambio integrati 
	x
	x
	x

	Sedili con nuovo design
	x
	
	

	Supporto lombare regolabile elettricamente in 4 posizioni per i sedili anteriori 
	x
	x
	x

	Gancio di traino estraibile
	x
	
	

	Nuova generazione di apparecchi telematici 
	x
	x
	x

	Sistema di comando vocale VOICETRONIC con immissione di parole intere
	x
	x
	x

	Sound System Surround 
	x
	x
	x

	Rear Seat Entertainment System con display più grandi e cuffie wireless
	x
	x
	x

	PRE-SAFE® di serie
	x
	x
	x

	Poggiatesta attivi NECK-PRO di serie
	x
	x
	x


Nuova generazione di sistemi telematici: maggiori prestazioni e più comfort 

I rinnovati SUV Mercedes-Benz sono equipaggiati con l’ultima generazione di sistemi telematici che vanta una facilità d'uso ancora maggiore, prestazioni elevate e numerose nuove funzioni. Nell'impianto sono integrati di serie un dispositivo viva-voce con tecnologia Bluetooth e una presa AUX-IN per il collegamento di dispositivi audio mobili quali, ad esempio, lettori MP3 ed iPod. A richiesta è disponibile anche una nuova Media Interface, in grado di collegare un supporto di memoria esterno all'elettronica di bordo e al sistema di comandi del fuoristrada, permettendo di visualizzare i titoli dei brani musicali sul quadro strumenti e sul display a colori nella consolle centrale, per poi richiamarli comodamente tramite i tasti sul volante multifunzione. Parallelamente, anche la batteria del dispositivo audio collegato si ricarica automaticamente.

La gamma comprende tre diversi sistemi; tutti dispongono di display a colori, doppio sintonizzatore per una migliore ricezione radiofonica, regolazione del volume in funzione della velocità di marcia, tastiera per l'immissione di numeri telefonici e radiofrequenze, come pure di un'interfaccia Bluetooth che collega il telefono cellulare all'impianto viva-voce senza cavi. Negli Stati Uniti saranno inoltre disponibili a richiesta un'autoradio HD e la radio satellitare SIRIUS. Con la nuova generazione di sistemi telematici, Mercedes-Benz offre a richiesta anche il sistema di comando vocale VOICETRONIC, adesso ulteriormente ottimizzato.

Per chi desidera una potente riproduzione del suono con effetto Surround, è possibile richiedere il Sound System Harman Kardon® Logic7® di ultima generazione. Con un'elevata potenza ed un processore di segnale digitale (DSP) questo impianto assicura un piacere di ascolto musicale davvero assoluto. 

Per i passeggeri posteriori è inoltre disponibile un nuovo Rear Seat Entertainment System con due grandi display da 8 pollici, lettore DVD, due cuffie wireless per una maggiore libertà di movimento e telecomando. 

Esclusivi equipaggiamenti per la sicurezza di serie 
In termini di sicurezza, i veicoli Mercedes-Benz si confermano esemplari anche nel segmento SUV. Classe R, Classe M e Classe GL saranno infatti equipaggiate di serie con il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE® ed i poggiatesta attivi NECK-PRO. 

Mercedes-Benz sempre all'avanguardia nella tecnologia diesel

Settant'anni fa, Mercedes-Benz fu la prima Casa automobilistica ad applicare il principio di combustione di Rudolf Diesel al motore di una vettura. Questa tecnologia, che presenta un grado di rendimento superiore a quello del motore a benzina (motore a ciclo “Otto”), è stata continuamente ottimizzata nel corso degli anni. In particolare, un’importante innovazione ha contribuito alla creazione del moderno diesel, rendendolo protagonista, nel 1997, di un decisivo "salto tecnologico": l'introduzione dell'iniezione diretta Common Rail in abbinamento alla tecnica delle quattro valvole per cilindro. Da allora, la sigla CDI è diventata sinonimo di consumi incredibilmente ridotti ed elevata coppia motrice, di superiori capacità di ripresa e piacere di guida rispetto ai modelli benzina di pari potenza. 

In precedenza i modelli diesel presentavano ancora alcuni svantaggi rispetto ai motori benzina, come le emissioni specifiche, tra cui soprattutto il particolato e gli ossidi di azoto. Con l'introduzione del filtro antiparticolato esente da manutenzione, nell'autunno del 2003, le vetture diesel Mercedes-Benz sono divenute esemplari anche in termini di emissioni di particolato. Nonostante la riduzione degli ossidi di azoto di circa il 75%, ottenuta grazie ad accorgimenti tecnici interni al motore apportati nel corso degli ultimi 15 anni, Mercedes-Benz non si è accontentata di questo successo. Con l'innovativa tecnologia BlueTEC, presentata per la prima volta nel 2006 su una vettura negli Stati Uniti, i diesel Mercedes-Benz possiedono le potenzialità per rispettare i più severi limiti di emissione in tutto il mondo. E grazie al sistema di iniezione AdBlue, i nuovi modelli M 320 BlueTEC, R 320 BlueTEC e GL 320 BlueTEC potranno affermarsi come i SUV diesel più puliti al mondo.

I principali dati tecnici in sintesi:

	
	ML 320 BlueTEC
	GL 320 BlueTEC
	R 320 BlueTEC

	Disposizione/numero cilindri


	V6


	V6
	V6

	Valvole per cilindro
	4
	4
	4

	Cilindrata cm³

	2.987
	2.987
	2.987

	Alesaggio x corsa mm
	83 x 93
	83 x 93
	83 x 93

	Rapporto di compressione
	1 : 16,5
	1 : 16,5
	1 : 16,5

	kW/CV a giri/min
	155/210 – 3.400
	155/210 – 3.400
	155/210 – 3.400

	Nm a giri/min
	540 – 1.600-2.400
	540 – 1.600-2.400
	540 – 1.600-2.400

	Accelerazione 0-60 mph s*
	8,5 
	9,2 
	8,6 

	Capacità serbatoio di AdBlue gal
	7 
	8.5 
	7 

	Consumo 

(Fuel Economy Label)

Urbano mpg*

Extraurbano mpg*
	18 

24 
	17 

23 
	18 

24

	Capacità serbatoio gal
	25,1 
	26,4 
	21,1 

	Pneumatici 
	255/50 R19 BRI (MOE)
	275/50 R20 GYR (MOE)
	255/50 R19 BRI (MOE)


* Dati provvisori.

La nuova generazione di Classe M 

Più dinamica, potente e con ancora più stile

Stoccarda – Grazie ad una serie di accurati interventi, la nuova generazione di Mercedes-Benz Classe M è ancora più elegante, sportiva e potente. L’anteriore presenta un nuovo paraurti, proiettori più ampi con un nuovo profilo ed una calandra ancora più imponente. Anche il posteriore presenta un paraurti completamente ridisegnato, con finitura metallica integrata, che sottolinea la larghezza della vettura, mentre i gruppi ottici posteriori sono parzialmente oscurati. Il nuovo volante multifunzione a quattro razze, un’accurata revisione stilistica, nuovi materiali di elevata qualità e due nuove combinazioni di colori, rinnovano gli interni. Anche l'equipaggiamento di Classe M è stato ulteriormente migliorato, e presenta di serie il sistema di sicurezza preventiva PRE-SAFE®, i poggiatesta NECK-PRO ed il nuovo sistema telematico ad elevate prestazioni Mercedes-Benz, ancora più facile da utilizzare, grazie a numerose funzioni inedite. Mercedes-Benz ML 63 AMG è ancora più personale ed accattivante grazie al nuovo spoiler posteriore, alla barra cromata inferiore ed alla calandra AMG più ampia. 

Mercedes-Benz Classe M è il punto di riferimento nel segmento SUV grazie al design dinamico ed elegante, prestazioni straordinarie su strada ed in fuoristrada, comfort di marcia e facilità di guida di una berlina di classe superiore. Classe M è dotata di accessori di sicurezza unici nel settore SUV ed i Clienti apprezzano queste eccezionali qualità, infatti il valore nel tempo è il più elevato nel segmento. Dal lancio della seconda generazione di Classe M, nel mese di aprile 2005, sono state vendute circa 30.000 unità in tutto il mondo. Questo moderno fuoristrada si conferma uno dei veicoli di maggiore successo sul mercato.
Mercedes-Benz ha ulteriormente migliorato la nuova generazione di Classe M con finiture ed accessori di qualità superiore. Questo SUV si presenta oggi ancora più potente, sportivo e con un carattere ancora più deciso e personale. 

Esterni: ancora più carattere e stile
L'aspetto sicuro e potente della nuova generazione di Classe M è rafforzato dalle sue linee fluide ed eleganti, ma al tempo stesso decise e dinamiche.

L’anteriore è dominato da un nuovo paraurti estremamente robusto con design a “V” che, dall’area della calandra prosegue senza soluzione di continuità fino all'estremità inferiore. La calandra più ampia e ribassata conferisce ulteriore carattere. Tre listelli di colore nero con ampie feritoie laterali ed il profilo cromato caratterizzano ulteriormente la nuova generazione di Classe M. I fendinebbia spostati verso l'esterno e la nuova protezione inferiore rendono il fuoristrada ancora più ampio ed imponente. 

Il nuovo paraurti posteriore, dotato di riflettori integrati, rende Classe M ancora più visibile ai veicoli che seguono, migliorando ulteriormente la sicurezza di marcia. Una protezione opzionale in acciaio inossidabile nasconde il doppio scarico e conferisce alla vettura anche una migliore tenuta di strada. Nei gruppi ottici posteriori la luce di retromarcia è caratterizzata da una finitura brunita. Le barre portapacchi sono oggi di serie, mentre gli specchietti presentano un’ampia superficie che offre una migliore visibilità. 

Esclusivi interni dotati di equipaggiamenti di prima classe

Gli interni della nuova generazione di Classe M sono stati ulteriormente migliorati con materiali di qualità superiore. Il pannello centrale delle portiere è realizzato in finitura pelle ARTICO. Sono disponibili anche finiture in due toni di colore. Nell'abitacolo l'attenzione viene catturata dal nuovo volante in pelle multifunzione, a quattro razze che, con le sue finiture cromate, rende più agevoli manovre ed utilizzo dei comandi. I sedili sono caratterizzati da un design più affascinante e sportivo e, a richiesta, sono abbinabili ad un supporto lombare a quattro vstadiie. 

La nuova Classe M presenta una telematica completamente rinnovata estremamente intuitiva e facile da utilizzare, dotata di elevate prestazioni e numerose funzioni inedite. Tra le principali caratteristiche figurano, ad esempio, un sistema vivavoce basato su tecnologia Bluetooth ed un collegamento alle casse per i dispositivi audio portatili come, ad esempio, lettori MP3. A richiesta è disponibile anche una nuova Interfaccia Media che collega un dispositivo musicale esterno con l'elettronica di bordo ed il sistema di controllo del veicolo, consentendo la visualizzazione delle tracce musicali sul pannello degli strumenti e sul display a colori della consolle centrale. Il tutto si comanda con estrema facilità dai comandi sul volante multifunzione. Durante l’utilizzo, la batteria del dispositivo viene ricaricata. 

Sono disponibili tre diverse unità, tutte dotate di display a colori, doppio sintonizzatore per una migliore ricezione delle stazioni radio, controllo del volume sensibile alla velocità di marcia, tastiera per comporre numeri telefonici ed interfaccia Bluetooth che permette il collegamento wireless del cellulare al sistema “vivavoce”.  Oltre al sistema telematico di nuova generazione Mercedes-Benz, Classe M è dotataper la prima volta anche del sistema VOICETRONIC a comandi vocali (a richiesta). 

E’ possibile anche ascoltare musica in surround con la qualità di una sala da concerto grazie al sistema audio Harman Kardon® Logic7® di ultima generazione (a richiesta), che offre il piacere di un suono di massima qualità grazie ad uscite da 610 watt ed al processore di segnale digitale (DSP). 
Anche i sedili posteriori possono essere equipaggiati, a richiesta, con un nuovo sistema di entertainment con due ampi schermi da 8 pollici, lettore DVD integrato centralmente, due set di cuffie wireless per massima libertà di movimento, e due telecomandi. 

Sicurezza ai massimi livelli
Mercedes-Benz Classe M rappresenta da sempre il riferimento in termini di sicurezza nel segmento. La nuova generazione del SUV con la Stella offre anche il sistema di sicurezza preventiva PRE-SAFE® con poggiatesta NECK-PRO di serie. 

Consumi di carburante ridotti di 0,4 litri per 100 km

Mercedes-Benz Classe M monta potenti e parsimoniosi motori V6 e V8 benzina e diesel, che si caratterizzano per consumi ulteriormente ridotti. La trazione integrale permanente 4MATIC offre eccellenti prestazioni su strada ed in fuoristrada, mentre la trasmissione automatica di serie 7G-TRONIC con cambio automatico trasferisce la potenza senza incertezze. 

La gamma di motorizzazioni della nuova generazione di Classe M offre cinque unità con potenze comprese tra i 140 kW ed i 285 kW (da 190 CV a 388 CV). Un  profondo amore per i dettagli degli ingegneri Mercedes-Benz e l’elevata tecnologia  adei propulsori ha permesso di ridurre i consumi di carburante fino a 0,4 litri per 100 km, rispetto al modello precedente. 
Il motore più potente, in grado di sviluppare 375 kW/510 CV, equipaggia ML 63 AMG 4MATIC.

Nuovo design e tecnologia
Design esterno

· Nuovo design anteriore
· Nuova calandra con tre listelli di colore nero e particolari cromati (disponibili in argento lucido, con finiture cromate disponibili come optional nel pacchetto sport)
· Fari a fascio proiettore dal look rinnovato

· Nuovi specchietti esterni più grandi

· Nuovo paraurti posteriore 

· Gruppi ottici posteriori parzialmente oscurati (gruppi ottici posteriori LED con vetro trasparente disponibili come optional)

· Terminali di scarico gemelli cromati, di forma ovale (terminali di scarico cromati rettangolari nel pacchetto sport disponibili come optional, di serie su V8)
· Barre del tetto di serie

· Profili cromati (a richiesta sugli esterni della versione sportiva, di serie sulla motorizzazione V8)

· Profili cromati sulla linea di cintura (a richiesta sugli esterni della versione sportiva, di serie sulla motorizzazione V8)

· Battitacco cromato sul paraurti posteriore ((a richiesta sulla versione sportiva, di serie sulla motorizzazione V8)

· Versione sportiva con nuove dotazioni potenziate come le barre portapacchi in alluminio

Design degli interni

· Cruscotto in nappa o in finitura pelle ARTICO 

· Rivestimenti portiere in finitura pelle ARTICO 

· Finiture in due toni di colore

· Volante in pelle multifunzione, con design a quattro razze e comandi

· Nuovo design dei sedili

· Tre tipi di finiture in legno: radica, pioppo con finitura a occhio di pernice o pioppo antracite, con scomparto portaoggetti nella consolle principale di serie

· Telo copertura bagagli di serie

Confort

· Supporto lombare regolabile elettricamente a 4-vie per sedile guidatore e passeggero anteriore

· Gancio di traino ripiegabile manualmente

Infotainment

· Sistema COMAND con ampio display a colori e nuove funzionalità aggiuntive

· COMAND APS che comprende navigazione su disco fisso, registrazione di musica e controlli a comando vocale

· Interfaccia multimediale universale, per il collegamento di iPod e di altri dispositivi audio

· Sistema a controlli vocali VOICETRONIC, con capacità di riconoscimento di qualsiasi parola

· Sistema audio di tipo surround con 12 casse e una potenza di 610 watt

· Sistema di entertainment per il sedile posteriore, con schermi più ampi e cuffie wireless.

Sicurezza

· PRE-SAFE® di serie

· poggiatesta NECK-PRO di serie

Motori e trasmissione

· Consumi di carburante ridotti fino a 0,4 litri per 100 km

Telaio

· Nuovi cerchi in lega da 17, 18, 19 e 20 pollici

· Cerchi in lega da 19 pollici, a 5 razze, di serie per la motorizzazione V8
ML 63 AMG: ancora più affascinante
Il SUV più vicino alla perfezione

· Nuovo spoiler anteriore e posteriore e protezione inferiore cromata 
· Calandra AMG più ampia, realizzata in nero lucido, con inserti cromati 
· Volante ergonomico AMG e nuovi cerchi in lega AMG da 20 pollici 
La nuova Mercedes-Benz ML 63 AMG si conferma un’eccezionale fuoriserie: è il SUV con cilindrata e potenza massima più elevate. Il nuovo spoiler anteriore AMG non passa inosservato grazie alla protezione inferiore cromata. Le prese d'aria ribassate appaiono ancora più ampie grazie alla griglia centrale nera. Il nuovo look dei gruppi ottici è ripreso dalla nuova calandra AMG: nero lucido con tre listelli cromati. Fendinebbia circolari cromati e passaruota affusolati in tinta con il colore della carrozzeria conferiscono al modello di punta di Classe M un aspetto ancora più aggressivo e potente. 

Ancora più aggressivo, ancora più potente. Medesima filosofia per il posteriore: ampio parabrezza, protezione cromata e paraurti posteriore AMG con riflettori integrati. Ulteriori elementi distintivi sono i due terminali di scarico cromati AMG, i gruppi ottici posteriori a LED perfettamente trasparenti ed i proiettori opzionali bi-xenon. Nuovo design anche per gli specchietti retrovisori e le barre al tetto in alluminio.

Il profilo laterale è caratterizzato dai nuovi cerchi in lega AMG da 20 pollici a cinque razze che conferiscono ulteriore aggressività grazie alla finitura grigio titanio lucida ed ai pneumatici da 295/40 R 20 anteriori e posteriori. Un abbinamento pneumatico/cerchio ancora più deciso è disponibile a richiesta: ruote in lega leggera AMG a doppie razze cromate da 21 pollici con pneumatici da 295/35 R 21.     
Il nuovo volante ergonomico AMG non passa inosservato. L'area dell'impugnatura ha una forma assolutamente caratteristica ed è rivestita di pelle traforata, mentre le due razze inferiori sono impreziosite da inserti color argento. I nuovi comandi AMG in alluminio consentono di cambiare manualmente. A richiesta è disponibile anche un cruscotto in nappa con profili in pelle.
ML 63 AMG è dotata di sistemi telematici di ultima generazione. L'Audio 20 di serie abbina facilità di utilizzo ad una struttura di menu logica. Il sistema “viva voce" con tecnologia Bluetooth è di serie mentre la nuova interfaccia per apparecchi multimediali nel vano portaoggetti, a richiesta, permette la piena integrazione di dispositivi che possono essere controllati attraverso l’interfaccia utente del sistema audio. A richiesta è disponibile anche il sistema di controllo potenziato a comando vocale VOICETRONIC. 

Motore V8 AMG da 6,3 litri e trazione integrale permanente asimmetrica

Con una potenza massima pari a 375 kW/510 CV a 6.800 giri, ML 63 AMG si conferma, a due anni e mezzo dal lancio, il fuoristrada più potente sul mercato. Il V8 AMG da 6,3 litri sviluppa una coppia massima di 630 Nm a 5.200 giri da una cilindrata di 6.208 cc. Questo motore regala prestazioni di riferimento assoluto. ML 63 AMG passa da 0 a 100 km/h in 5 secondi, con una velocità massima pari a 250 km/h (limitata elettronicamente). La trasmissione è affidata al cambio automatico AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC con tre modalità di guida. 

La trazione integrale permanente ha una taratura sportiva: la potenza viene suddivisa asimmetricamente 40:60 tra le ruote anteriori e quelle posteriori, per garantire la massima agilità di guida. Le sospensioni sportive AMG basate su AIRMATIC garantiscono performance dinamiche ed il massimo comfort sulle lunghe distanze. Le sospensioni ad aria si avvalgono degli speciali ammortizzatori AMG e del sistema adattivo ADS, che comprende il controllo automatico completo del livello. Ammortizzatori e molle rispondono istantaneamente alle variazioni dell’assetto di guida, ma possono anche essere regolati manualmente su tre posizioni fisse attraverso la semplice pressione di un pulsante. L’impianto frenante ad elevate prestazioni AMG è dimensionato generosamente e presenta dischi forati e completamente ventilati, garantendo minime distanze di frenata ed un’ottima resistenza nell’utilizzo intensivo.

Sedili sportivi AMG con rivestimenti in nappa ed inserti in Alcantara.

ML 63 AMG è equipaggiata con sedili sportivi AMG regolabili elettricamente, realizzati in nappa, inserti in Alcantara nell'area delle spalle, funzione adattativa e riscaldamento. Il quadro strumenti AMG dispone di un menu principale con indicatore del rapporto, marcia consigliata, temperatura dell'olio motore e display per la tensione della batteria. Il RACETIMER permette al guidatore di registrare i tempi di giro in pista. 

Mercedes-Benz Classe SL 

Classe SL New Generation: più sportiva che mai 

Con Classe SL New Generation, Mercedes-Benz rinnova la lunga tradizione di leggendarie sportive. Nessun'altra sportiva del segmento offre una combinazione così equilibrata di sportività, sicurezza e comfort. Queste tre doti sono il presupposto indispensabile per una guida appassionante in un’atmosfera di bordo di assoluto benessere, come nella migliore tradizione delle sportive con la Stella. Il Roadster esclusivo di maggior successo al mondo si rinnova con un nuovo design, ancora più sportivo e raffinato.
Nel realizzare Classe SL New Generation, l’obiettivo dei designer Mercedes-Benz è stato accentuare ulteriormente la sportività del Roadster. Il nuovo design del frontale riflette perfettamente questo obiettivo. Al centro spicca una calandra più ampia e dal forte impatto visivo che, grazie alla forma a freccia, lascia intuire la potenza, dinamicità e prontezza allo scatto. 

La lamella orizzontale unica esalta la larghezza della calandra e la forte personalità del Roadster, profondamente rinnovata ed al tempo stesso estremamente familiare. 

Con questo stile incisivo, i designer si legano alla storia di SL, richiamando il frontale dei primi Roadster della serie che esprimevano la loro superiorità attraverso calandre ampie ed estremamente aerodinamiche. Il design frontale di SL New Generation conferma il rinnovamento stilistico della leggendaria sportiva due posti.

I designer hanno reso omaggio anche alla “capostipite” di questa serie: i due Powerdome sul cofano motore e le particolari feritoie di ventilazione ad alette, integrate nei parafanghi anteriori, richiamano i tratti inconfondibili della 300 SL del 1954, che oggi, reinterpretati stilisticamente, contraddistinguono anche la nuova sportiva Mercedes. 

I nuovi elementi di design, ispirati alla decennale tradizione dei Roadster con la Stella, si fondono armoniosamente con nuovi elementi dall'attuale linguaggio stilistico Mercedes. Tra questi, oltre alla dinamica forma a freccia del frontale, figurano i fari dove linee ellittiche e tratti decisi si raccordano in un connubio ideale, accentuando ulteriormente la larghezza del frontale. Ancora una volta la SL rinnova il proprio ruolo di trendsetter, grazie all’originale design dei proiettori ad esempio, rappresenta uno sguardo al futuro per il design del frontale delle future Mercedes-Benz. 

SL New Generation sottolinea il proprio carattere nei dettagli della parte posteriore, soprattutto attraverso il nuovo design del paraurti che, con il diffusore integrato nella zona inferiore richiama il mondo delle competizioni automobilistiche. Il diffusore posteriore, insieme ai nuovi terminali di scarico trapezoidali più sportivi, evidenzia l'ampiezza della carrozzeria esaltando le espressioni di potenza della vettura.

Sterzo diretto per un piacere di guida assolutamente sportivo 
La sigla SL rappresenta un vero e proprio “marchio di fabbrica” in termini di pia-cere di guida. Da sempre la sportiva Mercedes si conferma una vettura senza compromessi in termini di dinamica di marcia, sicurezza e comfort. Partendo da queste premesse, gli ingegneri sono riusciti a perfezionare ulteriormente la Nuo-va Generazione di SL. 

Un esempio è il nuovo “direct steering”, a richiesta, una tecnologia tanto sempli-ce quanto geniale che assicura sensazioni in curva di completa agilità e totale controllo. 

Questa nuova tecnologia, basata sullo sterzo parametrico di serie, garantisce una regolazione della servoassistenza in funzione della velocità (parametrizzazione), che si traduce in una notevole riduzione dello sforzo al volante soprattutto alle basse velocità, durante le manovre ed in fase di parcheggio. A questa funzione si aggiunge oggi una nuova cremagliera con rapporto di trasmissione variabile in funzione dell'angolo di sterzata, che aumenta a partire da un'angolazione di 5 gradi, riducendo i movimenti del volante in curva. L'auto risponde quindi in modo notevolmente più diretto, risultando più reattiva e maneggevole da guidare. 

A velocità ridotte o durante i parcheggi, lo sforzo al volante si riduce ulteriormen-te grazie all'ampio rapporto di trasmissione garantendo così un comfort ancora maggiore. 

L’assetto di Classe SL è composto di un avantreno a quattro bracci oscillanti ed il retrotreno a bracci multipli. In altri termini, guida sportiva ai massimi livelli. Un capolavoro unico nel suo genere è il sistema di sospensioni attive Active Body Control (ABC), di serie per SL 500 ed SL 600, in grado di compensare in modo eccellente l’eventuale beccheggio, rollio e vibrazione della scocca, adeguando au-tomaticamente l'assetto alla situazione di marcia. Tutto questo si traduce in e-strema agilità, stabilità di marcia superiore e massimo comfort. Su SL New Generation la messa a punto degli ammortizzatori del sistema ABC è stata ulte-riormente perfezionata, innalzando il comportamento sportivo, sicurezza e com-fort a livelli straordinari.

La dotazione di serie dei nuovi modelli SL 280 e SL 350 prevede pneumatici maggiorati da 255/45 R 17 e cerchi in lega da 17 pollici, mentre le Roadster SL 500 V8 e SL 600 V12 sono equipaggiate con cerchi da 18” e pneumatici da 255/40 R 18. La dotazione di SL 600 prevede cerchi in lega da 18 pollici a dieci doppie razze e pneumatici da 255/40 R 18 (ant.) e 285/35 R 18 (post.) a sottoli-neare l’esclusività del modello dodici cilindri. 

Motori sei cilindri: le performance dei potenti V6 dal sound sportivo 

Con il modello SL 280 da 170 kW/231 CV, Mercedes-Benz amplia la gamma di Classe SL. Il sei cilindri sviluppa una coppia massima di 300 Nm a partire da 2.500 giri/min e permette al Roadster di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,8 se-condi. Il consumo di carburante nel nuovo ciclo di marcia europeo corrisponde ad appena 9,4 litri per 100 chilometri.

Per SL 350 gli ingegneri Mercedes hanno sviluppato un propulsore V6 che con-sente a SL New Generation di esprimere al meglio le proprie doti sportive. La de-nominazione “motore sportivo” è perfettamente adeguata: attraverso profondi in-terventi tecnici, gli esperti di Stoccarda sono riusciti ad accentuare ulteriormente il temperamento del V6, migliorando le performance ad elevati regimi. Il motore reagisce istantaneamente alla pressione sull'acceleratore, arrivando fino a 7.200 giri/min, sfruttando pienamente le riserve di potenza in particolari situazioni di marcia. Rispetto al precedente motore da 3,5 litri, la potenza aumenta del 16% ar-rivando ad erogare 232 kW/316 CV (a 6.500 giri/min), mentre la coppia massima è migliorata di 10 Nm, toccando gli attuali 360 Nm. Grazie a questo concentrato di potenza, la nuova SL 350 scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi, miglioran-do di 0,4 secondi il tempo del modello precedente. 

In questo caso più potenza non si traduce in minori consumi: con 9,9 litri per 100 chilometri, SL 350 si rivela più parsimoniosa di 0,4 litri, nel nuovo ciclo di marcia europeo, del predecessore da 200 kW/272 CV.

Il propulsore V6 esprime il suo carattere marcatamente sportivo anche acustica-mente. Il suo potente rombo, che contribuisce al piacere di guida sportivo, è meri-to del lavoro di esperti sound designer. In questo senso anche il cambio automa-tico a sette marce di serie ha un ruolo fondamentale: da un lato per le rapide sca-late multiple in accelerazione, e dall'altro per la nuova funzione di “doppietta au-tomatica” che si attiva in fase di scalata ed in modalità manuale. Questo accorgi-mento non risulta soltanto estremamente sportivo, ma ha anche una finalità in termini di sicurezza e comfort, in quanto la “doppietta” provvede ad equiparare il numero di giri di albero motore e cambio. Il vantaggio: gli innesti risultano ancora più armoniosi ed i tipici effetti delle variazioni di carico si riducono sensibilmen-te.

Al vertice della gamma di motorizzazioni di Classe SL figurano, come sempre, il potente otto cilindri da 285 kW/388 CV di SL 500 ed il V12 di SL 600 che, grazie alla sovralimentazione biturbo eroga 380 kW/517 CV. Anche questi modelli, at-traverso un minuzioso lavoro di messa a punto, vantano consumi di carburante ridotti fino a 0,4 litri per 100 chilometri. 

Sicurezza: illuminazione ideale per ogni situazione stradale ed atmosferica

Da cinque decenni, le sportive Mercedes rappresentano un riferimento in termini di prestazioni, sicurezza attiva e passiva per il segmento dei Roadster: negli anni Sessanta, SL è stata la prima sportiva dotata di carrozzeria di sicurezza progettata secondo i principi di Béla Barényi, mentre negli anni Settanta SL stabilì nuovi standard con le cinture automatiche a tre punti di serie, cui seguirono negli anni Ottanta ABS ed airbag. All'inizio degli anni Novanta, il roll-bar automatico ed i sedili integrali celebrarono la loro première mondiale, mentre dal 2001 gli airbag frontali adattivi ed i sidebag per testa e torace completano la vasta dotazione di sicurezza di questo modello sportivo Mercedes. 

SL New Generation rinnova fedelmente la tradizione. Oggi l'attenzione degli inge-gneri si è concentrata in particolare sul miglioramento della sicurezza di marcia notturna ed in presenza di nebbia. Gli esperti hanno inserito nella dotazione di serie di SL i potenti fari bixeno, notevolmente più efficienti e con un minore as-sorbimento energetico rispetto ai proiettori con diodi luminosi di tipo paragonabi-le. Inoltre, a richiesta è disponibile anche l'Intelligent Light System, con cinque diverse funzioni di illuminazione messe a punto per una serie di tipiche situazio-ni stradali ed atmosferiche: modalità strade extraurbane, modalità autostrada, modalità fendinebbia ampliata, funzione di assistenza alla svolta e fari attivi. I fari bixeno a regolazione variabile attivano automaticamente le diverse funzioni di il-luminazione. La modalità autostrada si attiva in due fasi a velocità superiori a 90 km/h ed aumenta la visibilità del guidatore fino al 60%. 

I fari attivi seguono l'angolazione dello sterzo, ruotando verso il lato corrispon-dente alla curva che si sta per intraprendere. Grazie a questo accorgimento, nelle curve particolarmente lunghe, la visibilità risulta maggiore di circa 25 metri ri-spetto agli abbaglianti di tipo tradizionale. La funzione di assistenza alla svolta entra in funzione automaticamente a velocità inferiori a 70 km/h, quando il gui-datore sterza oppure attiva gli indicatori di direzione. Questa funzione di illumi-nazione non si limita a garantire una maggiore sicurezza nelle svolte agli incroci, ma risulta attiva anche nella marcia in curva a bassa velocità, illuminando meglio i margini della carreggiata. Nella funzione fendinebbia ampliata, i bordi della strada vengono illuminati in modo più esteso, per consentire all'automobilista di orientarsi meglio. La tecnica di illuminazione intelligente di SL è in grado di con-tribuire in misura determinante alla sicurezza stradale. 

Abitacolo: ambiente sportivo nel tipico comfort Mercedes-Benz

Basta uno sguardo agli interni di SL New Generation per capire cosa intendono i designer Mercedes quando parlano di “equilibrio tra sportività e comfort”. I sedili integrali, il nuovo volante in pelle a tre razze e la strumentazione completa-mente ridisegnata rivelano all'istante che si tratta di una sportiva purosangue. Tutto è perfettamente su misura, i comandi sono tutti nel campo visivo ed a porta-ta di mano. Tachimetro e contagiri si presentano nel classico design a cronometro, e con la loro nuova grafica dei quadranti promettono la massima precisione.   

Fin dall’accensione del motore, gli strumenti sul cruscotto attirano l'attenzione del guidatore, con le lancette rosse del tachimetro e del contagiri che si ridestano dalla loro posizione ad “ore 6” per aprirsi completamente fino ai massimi valori della scala e, infine, “ritornare” alla posizione originaria. Il messaggio al pilota è inequivocabile: “Start your engine”.

Attraverso una ricca scelta di colori e materiali, i Clienti Mercedes possono con-figurare ed allestire gli interni di SL New Generation secondo il proprio gusto. La gamma comprende due tipi di pelle, cinque diverse tipologie di inserti in allumi-nio e legno pregiato e cinque combinazioni cromatiche. L'abitacolo si rivela parti-colarmente raffinato ed elegante, nel nuovo accostamento di tonalità beige/nero e con i nuovi inserti lucidi in radica di noce chiara. 

La posizione di spicco di SL 600 nella gamma SL è sottolineata in modo ancora più evidente. Nell'abitacolo di questa vettura, i passeggeri vengono accolti da morbidi rivestimenti in pelle Nappa Exclusive ed inserti in pregiato legno di pioppo. Le applicazioni del logo V12 su schienali dei sedili, razza centrale del vo-lante e soglie d'ingresso, insieme al particolare design del pannello centrale delle porte, completano la raffinata atmosfera di bordo. Esteriormente, il modello 12 ci-lindri si differenzia per gli esclusivi cerchi in lega da 18 pollici a dieci doppie raz-ze per la versione Chrome, da 19” AMG per la versione Sport e dettagli discreti, ma al tempo stesso di grande effetto come, ad esempio, le lamelle delle prese d'a-ria laterali verniciate in argento opaco ed il listello centrale inserito nei terminali di scarico trapezoidali. Alla dotazione di serie del modello, già estremamente ric-ca, Mercedes-Benz ha aggiunto anche il sistema KEYLESS-GO e la chiusura a di-stanza del bagagliaio.

AIRSCARF: un'invenzione Mercedes per un assoluto piacere di guida open-air 

A bordo di SL New Generation la completa lista di sistemi che contribuisce a ga-rantire il comfort ideale per un Roadster Mercedes si arricchisce di un’ulteriore innovazione: AIRSCARF. 

Il sistema di riscaldamento per la zona della testa sviluppato e brevettato dalla Casa di Stoccarda lascia fuoriuscire dai poggiatesta un flusso di aria temperata che avvolge guidatore e passeggero come una calda ed invisibile sciarpa. Da qui anche il nome: AIRSCARF in inglese significa “sciarpa d'aria”. 

Grazie a questa esclusiva tecnologia, i Clienti Mercedes vivono il piacere della guida open-air più spesso rispetto al passato e la stagione ideale si estende così anche ai mesi invernali, dato che AIRSCARF garantisce sempre un piacevole te-pore “a cielo aperto” ai passeggeri di SL.

Questo esclusivo sistema di riscaldamento, disponibile a richiesta, presentato in anteprima mondiale nel 2004 su SLK Roadster, è stato ulteriormente perfezionato dagli ingegneri Mercedes espressamente per SL New Generation. Oggi, infatti, la ventola ed il sistema di riscaldamento sono alloggiati nei poggiatesta dei sedili in-tegrali: due piccoli ventilatori aspirano l'aria dietro i poggiatesta e la convogliano attraverso un elemento riscaldante elettrico che sviluppa rapidamente un piace-vole tepore. L'aria temperata defluisce da speciali aperture sul lato anteriore dei poggiatesta, riscaldando testa, nuca e collo degli occupanti. La temperatura di ri-scaldamento può essere regolata sia dal guidatore che dal passeggero attraverso una manopola a tre stadi integrata nei pannelli interni delle porte; a tetto aperto, il sistema provvede a regolare automaticamente la temperatura impostata in base alla velocità di marcia. 

Infotainment: le più moderne tecnologie multimediali integrate nella con-solle centrale 

SL New Generation è all'avanguardia anche in termini di tecnologie di informa-zione, intrattenimento e comunicazione: Mercedes-Benz ha ulteriormente perfe-zionato il sistema COMAND APS DVD di serie, equipaggiandolo con una serie di funzioni supplementari. Il risultato è un sistema di infotainment totale: l'apparec-chiatura multimediale racchiude autoradio con doppio sintonizzatore, comandi del telefono, CD/DVD-Changer e lettore per memory card SD. Ulteriori novità so-no rappresentate dall'interfaccia Bluetooth, che consente di collegare senza fili cellulare e kit vivavoce, anch'esso di serie, ed il display a colori (6,5’’) che facilita i comandi e lavora anche da schermo ad alta risoluzione per la riproduzione di film in DVD; una funzione che tuttavia, per motivi di sicurezza, viene automati-camente disattivata durante la marcia.

Con lo stesso sistema COMAND APS i Clienti Mercedes possono disporre di di-spositivi elettronici high-tech ancora più sofisticati. Questo sistema, infatti, è do-tato di navigazione con cartina stradale europea, i cui dati sono memorizzati su un Hard Disk e consentono un calcolo del percorso particolarmente rapido. Per la riproduzione musicale, il sistema dispone di CD/DVD-Changer integrato per sei dischi e di un Music Server da 4GB per memorizzare oltre 1.000 brani in formato MP3. Titoli musicali e relativi interpreti vengono riconosciuti automaticamente attraverso una banca dati memorizzata (“Gracenote”) e visualizzati sul display a colori. 

La dotazione di serie del COMAND APS comprende inoltre il sistema di comando vocale VOICETRONIC di ultima generazione che comanda navigatore satellitare, telefono e sistemi audio in modo particolarmente confortevole, tramite l'immis-sione di parole intere. Il vantaggio concreto: oggi non è più necessario fare lo spelling del nome di una destinazione, un'emittente o una voce della rubrica tele-fonica memorizzata, basta semplicemente pronunciare per esteso ciò che si desi-dera.

Inoltre, per la prima volta, al sistema COMAND APS è possibile collegare anche “l’iPod”, chiavette USB ed altri lettori musicali esterni. Questo è possibile grazie ad un'interfaccia universale di nuova concezione, denominata Media Interface, integrata nella consolle centrale, dietro alla quale si cela tuttavia molto di più di una presa per sistemi elettronici. L'interfaccia comprende anche una centralina che collega il lettore musicale esterno con l'elettronica di bordo ed il sistema di comandi di SL. In questo modo, i titoli dei brani musicali memorizzati nell'i-Pod vengono visualizzati sul quadro strumenti e sul display a colori integrato nella consolle centrale, e possono quindi essere comodamente richiamati attraverso i tasti del volante multifunzione. Inoltre, per tutto il tempo in cui il lettore musicale portatile rimane collegato alla vettura tramite il cavo della Media Interface, la bat-teria dell'apparecchio si ricarica. 

Per chi desidera un piacere di ascolto musicale perfetto anche a bordo della pro-pria vettura, per SL New Generation è disponibile a richiesta anche il Sound System “Logic7” Harman Kardon, già disponibile per Classe S, le cui elevate qualità sono state più volte confermate in numerosi test. Il Sound System con una potenza di 510 Watt, grazie a dieci altoparlanti ad alte prestazioni ed alla moder-na tecnologia Surround, è in grado di trasformare l'abitacolo di SL in una vera e propria “sala da concerto” mobile, anche con l'hard-top ripiegabile aperto.
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