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Le descrizioni e i dati riportati in questa cartella stampa riguardano la gamma internazionale delle vetture Mercedes-Benz. Sono possibili differenze specifiche per Paese.

Mercedes-Benz al Salone “Auto Mobil International”

Classe A e Classe B: première internazionale delle nuove generazioni a Lipsia 

Lipsia – Al Salone AMI (“Auto Mobil International”) di Lipsia, i riflettori saranno puntati su Classe A e Classe B Nuova Generazione. I due modelli si presentano più che mai attuali, accattivanti e sicuri di sé, grazie ad un design completamente rinnovato, equipaggiamenti ancora più ricchi ed innovazioni tecniche che migliorano ulteriormente i livelli di sicurezza, comfort ed parsimonia nei consumi. Per i modelli di maggiore successo (A 150/170 e B 150/170) è disponibile per la prima volta la comoda funzione ECO start/stop, che consente di ridurre i consumi di benzina fino al 9% nel ciclo urbano. Per Classe A 160 CDI Coupé, Mercedes-Benz ha sviluppato il pacchetto BlueEFFICIENCY, che riduce i consumi ad appena 4,5 litri per 100 chilometri. Ulteriori innovazioni sono rappresentate dalla propulsione bivalente benzina/metano del modello B 170 NGT BlueEFFICIENCY e dal Park Assist attivo, un dispositivo che aiuta il guidatore nella ricerca di uno spazio libero idoneo e durante la fase di parcheggio. 

Sin dal lancio sul mercato nel 1997, Classe A si è affermata come nuovo trendsetter nel segmento grazie alla grande capacità innovatrice. Massimi livelli di sicurezza, elevata versatilità ed affidabilità Mercedes-Benz sono da annoverare tra i punti di forza di questo modello che, con un concept unico nel suo genere, ha entusiasmato finora circa 1 milione e 700.000 automobilisti in tutto il mondo. 

Classe A Nuova Generazione raccoglie l’eredità del modello precedente e si presenta completamente rinnovata in entrambe le versioni (Berlina e Coupé). Il frontale appare più giovane ed al tempo stesso ancora più elegante. I nuovi proiettori dalla linea slanciata raccordano armonicamente frontale e fiancata, sottolineando l’unità formale di questi due elementi. Il nuovo paraurti e la presa d’aria inferiore di maggiori dimensioni fanno apparire la carrozzeria più larga. La calandra si presenta con un nuovo design che evidenzia il carattere ancora più dinamico della vettura. Le diverse versioni si distinguono ancora più nettamente grazie ad elementi di design specifici sul frontale. La versione AVANTGARDE presenta, ad esempio, uno speciale paraurti, il cui design esalta ulteriormente la linea “a freccia” del frontale, quasi a voler sottolineare la maggiore agilità del nuovo modello. Lateralmente le versioni si distinguono per il design dei cerchi: mentre il modello base è equipaggiato di serie con cerchi da 15 pollici e copriruota a sette razze, le versioni ELEGANCE e AVANTGARDE sono dotate di originali cerchi in lega da 16”. I nuovi retrovisori esterni di dimensioni generose e le maniglie delle porte sono ora in tinta con la carrozzeria su tutti i modelli.  

Abitacolo: interni più raffinati, con ampi vani portaoggetti e nuovi rivestimenti

Anche per quel che riguarda gli interni, i designer Mercedes hanno puntato a rendere più raffinato l’abitacolo scegliendo, tra l’altro, tessuti di rivestimento per sedili e pannelli delle porte di prima qualità. I nuovi inserti in alluminio grigio fumo spazzolato donano un tocco di personalità agli interni della AVANTGARDE, mentre sulla ELEGANCE spiccano le modanature in legno, che evidenziano l’atmosfera elegante. Tutte le versioni hanno in comune il generoso vano portaoggetti sulla consolle e il nuovo portabevande tra i sedili anteriori.

Classe B: il nuovo Sports Tourer si presenta in ottima forma

Anche Mercedes-Benz Classe B si rinnova sotto l'aspetto stilistico e tecnico. Grazie al nuovo design del frontale, Classe B si presenta ancora più grintosa. Questo effetto è merito soprattutto della rinnovata calandra con tre lamelle trasversali in argento metallizzato e dotate di inserti cromati, con la Stella al centro. Anche il nuovo paraurti, il cui design sottolinea la grande presa d'aria sottostante, ed il cofano motore modificato determinano l'immagine ancora più sportiva di Classe B. 

Anche nella vista laterale Classe B presenta i tipici elementi che contraddistinguono l'attuale linguaggio stilistico Mercedes-Benz: un appassionante alternarsi di forme morbide e linee dal taglio deciso. Un dettaglio distintivo è rappresentato dalla linea laterale che, salendo progressivamente dal parafango anteriore fino ai gruppi ottici posteriori, crea un'interessante delimitazione tra forme concave e convesse della fiancata. La linea laterale accentua ulteriormente la forma a cuneo della carrozzeria ed il carattere atletico e grintoso dello Sports Tourer.

Il design della fiancata di Classe B Nuova Generazione si presenta ancora più armonioso ed elegante: alloggiamenti dei retrovisori esterni, maniglie delle porte e rivestimenti sottoporta sono in tinta su tutte le versioni. Anche il nuovo design dei copriruota e dei cerchi in lega contribuisce a valorizzare ulteriormente l'immagine della vettura. 

Gli accoglienti interni sono stati ulteriormente valorizzati dai designer Mercedes con nuovi rivestimenti ed un nuovo design dei tessuti per i sedili. Su Classe B Sport, le sezioni laterali dei sedili sono rivestite in finitura pelle sintetica ARTICO, mentre le superfici centrali sono in tessuto tecnico. Anche i rivestimenti interni delle porte sono stati dotati di un nuovo tipo di tessuto. 

Tecnica: consumi di carburante ulteriormente ridotti dell'8%

BlueEFFICIENCY è il nuovo termine che indica l'impegno Mercedes per un'ulteriore riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di scarico. Nella gamma Classe A e Classe B, in futuro saranno disponibili tre modelli rispettivamente con la denominazione BlueEFFICIENCY: la A 160 CDI, i modelli di maggior successo a quattro cilindri A 150/B 150 e A 170/B 170 con funzione ECO start/stop e la nuova B 170 NGT con alimentazione bivalente a benzina e metano. Grazie ad una serie di interventi mirati, il consumo di carburante dei modelli Classe A e B presenta una riduzione fino all'8%. Il modello A 160 CDI Coupé con cambio manuale sarà disponibile di serie con pacchetto BlueEFFICIENCY (a partire dall’autunno del 2008), che migliora sensibilmente il rendimento del motore, l’aerodinamica, la resistenza al rotolamento, la gestione energetica ed il peso. Tutte queste iniziative concorrono ad un risparmio di carburante pari a 0,4 litri per 100 km; il che significa che la A 160 CDI BlueEFFICIENCY consuma nel ciclo di marcia europeo solo 4,5 litri ogni 100 chilometri. Le emissioni di CO2 del Coupé da 60 kW/82 CV sono pari a 119 grammi per chilometro. 

Il pacchetto BlueEFFICIENCY comprende anche una calandra ottimizzata dal punto di vita aerodinamico. Chiusa sul lato interno, questa mascherina riduce l’afflusso d’aria al motore, garantendo comunque sempre un efficace raffreddamento del motore CDI. Inoltre la carrozzeria è ribassata di dieci millimetri per ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica. Ad una riduzione dei consumi di bordo della A 160 CDI BlueEFFICIENCY concorre anche una gestione ottimizzata e razionale dell’alimentazione elettrica. Per ricaricare la batteria in modo efficiente, la gestione dell’alternatore sfrutta in modo sistematico la fase di rilascio del motore per produrre energia elettrica.  

Funzione start/stop: il motore si spegne automaticamente a regime minimo
Con la nuova funzione ECO start/stop gli ingegneri Mercedes sono riusciti a 
ridurre i consumi dei modelli benzina A 150/B 150 e A 170/B 170 di 0,4 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo. Questa funzione sarà disponibile a partire dall’autunno 2008. L’ECO start/stop è un dispositivo che spegne automaticamente il motore quando il guidatore mette il cambio in folle a velocità ridotta, azionando contemporaneamente il pedale del freno. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione.

Il motore si riaccende in una frazione di secondo, e quasi impercettibilmente, non appena viene premuto il pedale della frizione o si rilascia il freno. Questo sistema di avviamento del motore, tanto rapido quanto confortevole, rappresenta un vantaggio fondamentale della funzione ECO start/stop rispetto a sistemi simili. Con la funzione ECO start/stop il consumo si riduce di circa il 6,5% nel ciclo di marcia europeo. La A 150 BlueEFFICIENCY (70 kW/95 CV) ha registrato nel test un consumo di 5,8 litri per 100 chilometri (pari a 139 grammi di anidride carbonica ogni chilometro).

Nell’utilizzo su strada si può ottenere un enorme risparmio di carburante, come hanno dimostrato i numerosi test effettuati. I collaboratori Mercedes hanno testato questo sistema su 175 vetture sperimentali, percorrendo complessivamente circa 1,2 milioni di chilometri. Circa la metà di questa “maratona” si è svolta nel traffico urbano, dove la nuova funzione ECO start/stop ha consentito risparmi di carburante fino al 9%. 

Classe B: Sports Tourer per la prima volta con alimentazione benzina e metano

Un'ulteriore novità nella gamma di Classe B porta la sigla “NGT” sul lato destro del portellone posteriore. Questa sigla significa “Natural Gas Technology” e contraddistingue una versione particolarmente parsimoniosa ed ecologica grazie al sistema di trazione bivalente: infatti B 170 NGT BlueEFFICIENCY, mantenendo invariata la potenza (85 kW/116 CV), può essere alimentata sia a gas metano che a benzina. 

Oltre al serbatoio di benzina, a bordo della vettura sono alloggiati cinque serbatoi supplementari per il metano con una capacità complessiva di 16 chilogrammi, sufficienti per percorrere più di 300 chilometri. Con un consumo combinato secondo il nuovo ciclo di marcia europeo pari a 7,3 litri e 4,9 chilogrammi di gas metano per 100 chilometri, la nuova B 170 NGT BlueEFFICIENCY vanta un'autonomia complessiva di oltre 1.000 chilometri. Per scegliere il tipo di alimentazione del motore, il guidatore non deve fare altro che premere un pulsante sul volante multifunzione; una centralina elettronica provvederà a commutare il sistema sulla modalità prescelta istantaneamente ed impercettibilmente, anche durante la marcia.

Grazie alle minori emissioni di biossido di carbonio ed ai costi convenienti del carburante, l’alimentazione a metano rappresenta un'alternativa interessante ai motori benzina e diesel dal punto di vista ecologico ed economico. Nel test secondo il nuovo ciclo di marcia europeo, con 135 grammi per chilometro, le emissioni di CO2 risultano inferiori del 17% rispetto ai valori registrati da B 170 con motore benzina. Se si calcola il consumo della nuova B 170 NGT BlueEFFICIENCY pari a 4,9 chilogrammi di gas metano per 100 chilometri (7,5 m³/100 km) convertendolo con l'equivalente energetico della benzina, il prezzo a chilometro risulta inferiore di circa il 50% rispetto ai costi del carburante di un viaggio con motore benzina.

Ecologia: Classe A è la prima compatta con certificazione ambientale

Per Mercedes-Benz i risultati di tali test sono fondamentali per valutare le nuove tecnologie. La Casa di Stoccarda valuta la compatibilità ambientale dei propri modelli non solo sulla base di consumi ed emissioni, ma prende anche in considerazione tutto il ciclo di vita della vettura: dalla produzione all’utilizzo di molti anni fino al riciclaggio. Dall’analisi di oltre 40.000 singoli processi si ricava un quadro generale che consente di effettuare una valutazione obiettiva del lavoro di sviluppo e progettazione. Il bilancio ecologico costituisce la base per la certificazione ambientale secondo la severa norma ISO 14062 “Design For Environment”, che Classe A ha ottenuto come prima compatta al mondo.

Per la prima volta, gli ingegneri Mercedes hanno elaborato un bilancio ambientale per l’alimentazione a gas, come parte della Certificazione Ambientale di Classe B rilasciata dagli esperti del TÜV. I risultati di questa analisi complessiva su un percorso di 150.000 chilometri mostrano, ad esempio, notevoli vantaggi a favore della trazione a gas. In questo caso, il bilancio di CO2 complessivo risulta più favorevole di circa il 20% rispetto al modello con motore a benzina. Le emissioni di ossidi di azoto risultano ridotte dell'11% e, per il monossido di carbonio, gli esperti hanno calcolato, lungo l'intero ciclo vitale, un vantaggio del 54% a favore della trazione a gas.  

Ulteriori informazioni sul bilancio ambientale e sulle certificazioni ambientali dei modelli Classe A e Classe B sono raccolte in un'apposita brochure realizzata da Mercedes-Benz, disponibile anche in formato elettronico all'indirizzo: www.media.daimler.com.

Sicurezza: luci di stop adattive avvertono i guidatori che seguono
Classe A e Classe B Nuova Generazione si presentano rinnovate anche in termini di sicurezza e comfort. Mercedes-Benz introduce sui modelli compatti una dotazione finora tipica delle vetture di categoria superiore, equipaggiandoli così di un altro importante sistema per la prevenzione di eventuali incidenti: le luci di stop adattive. In presenza di una frenata d’emergenza da velocità superiori ai 50 km/h, le luci di stop iniziano a lampeggiare velocemente per avvertire i guidatori che seguono della situazione di potenziale pericolo, in modo che questi possano reagire più rapidamente ed evitare così il tamponamento. 

Un'altra novità per la sicurezza è rappresentata dall’illuminazione interna d’emergenza, che si accende automaticamente dopo un incidente di una determinata gravità per facilitare l’orientamento agli occupanti e le operazioni di soccorso. 

Park Assist: ultrasuoni e sterzo elettrico per agevolare le manovre di parcheggio
In futuro, Classe A e Classe B potranno assistere il guidatore nella ricerca di un posto e nelle manovre di parcheggio in retromarcia con il Park Assist attivo, disponibile a richiesta per tutti i modelli. Con l’ausilio di nuovi sensori ad ultrasuoni laterali, questo sistema è in grado di individuare e di segnalare con un apposito display la presenza di un posto auto di dimensioni adeguate su entrambi i lati della carreggiata mentre la vettura avanza. Una volta trovata una possibilità di parcheggio, sul display compare una freccia che indica al guidatore su quale lato della carreggiata si trova il posto auto. In caso il guidatore inserisca la retromarcia, confermando di voler parcheggiare, il Park Assist attivo effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia la vettura in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori ad ultrasuoni del PARKTRONIC assistono il sistema durante il parcheggio indicando la distanza di Classe A dalle vetture parcheggiate davanti e dietro. 

Gli ingegneri Mercedes hanno arricchito l'Electronic Stability Program di una nuova funzione di serie: un sistema automatico di ausilio alla partenza in salita. Questo dispositivo previene l'arretramento dell'auto nelle partenze in salita, quando il guidatore toglie il pedale dal freno per passare all’acceleratore. 

Audio: nuovi impianti con Bluetooth, display a colori e navigazione europea
Come tutti i nuovi modelli Mercedes del model year 2008, anche Classe A e Classe B sono equipaggiate impianti ancora più evoluti per l’informazione, la comunicazione, la navigazione e l’intrattenimento. Il nuovo Audio 50 APS è dotato di display a colori, navigazione DVD europea e lettore DVD, mentre l’impianto più sofisticato, il COMAND APS, comprende, tra gli altri, navigazione su hard disk, Music Registrer, lettore per memory card (SD) e comando vocale. L’Audio 20 fa parte dell’equipaggiamento di serie delle versioni Avantgarde di Classe A. La nuova interfaccia mediale interattiva (a richiesta), che consente di collegare lettore MP3, pennetta USB o un altro impianto audio esterno con il sistema Infotainment della vettura, apre nuovi orizzonti per quel che riguarda il piacere d’ascolto in viaggio.  

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili su:

media.mercedes-benz.it  e www.media.daimler.com
Classe A Nuova Generazione

Ancora più ricca
· Due versioni di carrozzeria e sette motorizzazioni
· Dotazione di serie ancora più ampia
· Due versioni di allestimento con un carattere decisamente individuale

Dal lancio sul mercato nel 1997, Classe A si è affermata come nuovo trendsetter nel segmento grazie alla grande capacità innovatrice. Massimi livelli di sicurezza, elevata versatilità ed affidabilità Mercedes-Benz sono da annoverare tra i punti di forza di questo modello che, grazie ad un concept unico nel suo genere, ha entusiasmato circa 1 milione e 700.000 automobilisti in tutto il mondo. Più della metà di questi sono nuovi Clienti Mercedes: un’ulteriore conferma della grande forza di attrazione esercitata dalla compatta con la Stella.

Con la Nuova Generazione, Classe A si presenta ancora più accattivante in tutti gli aspetti. Design, equipaggiamenti, tecnica, parsimonia nei consumi e compatibilità ambientale sono stati ulteriormente migliorati, tanto da rendere la Nuova Generazione della compatta con la Stella la migliore Classe A di tutti i tempi. 

L'individualità si conferma un ulteriore “marchio di fabbrica” di questo modello Mercedes-Benz. La gamma offre due versioni di carrozzeria che si rivolgono a diverse tipologie di automobilisti: Classe A Berlina cinque porte con la sua estrema versatilità e funzionalità è concepita per un uso quotidiano, mentre il Coupé tre porte arricchisce le eccellenti doti di sicurezza e comfort di Classe A ad una particolare dose di appeal giovane e sportivo. Per chi desidera personalizzare ulteriormente la propria vettura, le versioni ELEGANCE e AVANTGARDE, insieme a speciali pacchetti di equipaggiamento ed una serie di utili accessori, offrono una gamma infinita di possibilità di allestimento. 

Per Classe A sono disponibili sette propulsori a quattro cilindri che, in base alla coppia, possono essere abbinati ad un cambio manuale a cinque o sei marce. A richiesta è disponibile anche il cambio automatico a variazione continua AUTOTRONIC. La gamma di potenza dei motori spazia da 60 kW/82 CV a 142 kW/193 CV; con un consumo di carburante compreso tra i 4,5 e gli 8,1 litri per 100 chilometri (consumo combinato secondo il nuovo ciclo di marcia europeo), i propulsori quattro cilindri figurano tra i più parsimoniosi del segmento.

Nuovi sistemi di assistenza alla guida nella dotazione di serie 

Classe A si distingue nettamente dalle altre vetture compatte anche per i suoi equipaggiamenti di sicurezza e comfort. Nella dotazione di serie sono compresi, tra gli altri, airbag frontali adattivi, sidebag per testa e torace, limitatori della forza di ritenuta adattivi, poggiatesta attivi anteriori, volante multifunzione, servosterzo variabile in funzione della velocità (sterzo parametrico), sospensioni selettive e climatizzatore. 

Questa vasta offerta viene arricchita ulteriormente con altri equipaggiamenti di serie e nuovi sistemi di assistenza alla guida volti ad incrementare sicurezza e comfort: 

· vano portaoggetti tra i sedili anteriori con maggiore capienza

· retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria

· ausilio alla partenza in salita

· luci di stop adattive lampeggianti

· illuminazione interna d'emergenza

· portabevande con nuovo design

· alzacristalli elettrici con funzione “one-touch“ (abbassamento e sollevamento automatico)

· sensore crepuscolare

· copertura bagagliaio

· copriruota con nuovo design

· rivestimenti dei sedili con nuovo design

· maniglie verniciate in tinta con la carrozzeria

· luci di cortesia e di segnalazione integrate nel portellone

ELEGANCE ed AVANTGARDE con equipaggiamenti ancora più personalizzati

Le versioni ELEGANCE ed AVANTGARDE sono caratterizzate da ulteriori dotazioni dedicate al comfort ed al design. Gli equipaggiamenti aggiuntivi della Nuova Generazione comprendono:

· terminale di scarico ovale in acciaio legato lucido

· listello cromato sopra la carenatura sottoporta

· grembialatura anteriore con inserto cromato, nel modello AVANTGARDE con un design originale

· paraurti posteriore con listelli cromati e catarifrangenti, nel modello 
AVANTGARDE con inserto nero aggiuntivo

· cerchi in lega (da 16") a dieci doppie razze (ELEGANCE) e cerchi in lega da 17"  (AVANTGARDE)

· volante in pelle

· fendinebbia con cornici cromate

· rivestimenti dei sedili in tessuto e pelle sintetica ARTICO

· pacchetto Comfort per i sedili con regolazione in inclinazione del piano di seduta, supporto lombare per i sedili anteriori e sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza 

· modanature in legno di mirto (ELEGANCE) e in alluminio spazzolato grigio fumo (AVANTGARDE)

· Audio 20 (AVANTGARDE)

· Park Assist (ELEGANCE)

Nuovi equipaggiamenti a richiesta per ridurre i costi e aumentare il comfort

Nella lista degli equipaggiamenti a richiesta sono compresi anche altri sistemi high-tech inediti per il segmento: sistemi di infotainment di nuova concezione, che in base al modello comprendono, tra gli altri, display a colori, interfaccia Bluetooth, tastiera telefonica ed un collegamento ad impianti audio esterni. I nuovi modelli di punta Audio 50 APS e COMAND APS sono stati arricchiti con ulteriori funzioni come, ad esempio, la navigazione su cartografia europea ed il lettore DVD. Il COMAND APS è equipaggiato di serie con il sistema di comando vocale.

Un'altra importante innovazione tecnica, di serie su Classe A ELEGANCE, è rappresentata dal nuovo Park Assist, un sistema che aiuta l'automobilista a parcheggiare effettuando autonomamente tutte le manovre necessarie. Ecco una panoramica dei nuovi equipaggiamenti a richiesta della Classe A:

· Park Assist attivo (di serie su Classe A ELEGANCE)
· Audio 20, a richiesta anche con CD-Changer integrato per 6 dischi (di serie su Classe A AVANTGARDE)
· Audio 50 APS con navigazione europea su DVD, a richiesta anche con DVD-Changer integrato per 6 dischi

· COMAND APS con navigazione su disco fisso e visualizzazione delle cartine stradali

· Funzione ECO start/stop (per Classe A 150 e A 170 con cambio manuale)

· Sistema di comando vocale VOICETRONIC con immissione di parole intere

· Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7®
· Interfaccia mediale interattiva per dispositivi di memoria musicali esterni

Classe B Nuova Generazione

“B” come bella

· Nuovi sistemi di sicurezza e comfort di serie
· Innovazioni per il parcheggio automatico e consumi ridotti

· Pacchetti di equipaggiamento per livelli ancora più elevati di 
comfort, eleganza e sportività

Dal debutto mondiale sul mercato, nell'estate del 2005, Classe B è diventata il modello di riferimento per un nuovo segmento che coniuga in sé i vantaggi di diversi concetti di veicolo: la quattro porte possiede, infatti, il design dinamico di una berlina sportiva, le dimensioni esterne di una vettura compatta, l'abitabilità di una station-wagon, la versatilità di un monovolume e la tipica sicurezza Mercedes-Benz.

Con questo concept, Mercedes-Benz ha colto nel segno, anticipando i desideri dell'automobilista moderno, come dimostrato dagli ottimi risultati di vendita di Classe B: da metà 2005, in tutto il mondo più di 325.000 Clienti hanno scelto lo Sports Tourer con la Stella. Per gli esperti, designer ed ingegneri Mercedes-Benz c'erano quindi pochi motivi per apportare variazioni. Tuttavia, con il loro proverbiale amore per i dettagli ed il loro instancabile impegno per un costante perfezionamento della qualità, gli specialisti Mercedes hanno realizzato un interessante pacchetto di innovazioni, con cui lo Sports Tourer si conferma il punto di riferimento in termini di sicurezza, compatibilità ambientale e comfort. Discrete ed efficaci modifiche al design modernizzano l'immagine della vettura, sottolineando il carattere agile di Classe B. In altri termini: un lifting efficace sotto ogni aspetto. 

L'ampia dotazione di serie della vettura diventa ancora più ricca. Una serie di sistemi innovativi innalzano i livelli di sicurezza e comfort: il sensore crepuscolare accende automaticamente i fari all'ingresso in una galleria o in un garage sotterraneo, il sistema di ausilio alla partenza in salita che previene l'arretramento della vettura nelle partenze in salita e le luci di stop lampeggianti segnalano ai veicoli al seguito il pericolo di un incidente. Anche gli alzacristalli elettrici con funzione di sollevamento ed abbassamento automatico fanno parte della dotazione di serie, così come il piantone dello sterzo regolabile in senso longitudinale e l'illuminazione interna di emergenza. Classe B Nuova Generazione offre ancora più valore allo stesso prezzo.

Panoramica dei nuovi equipaggiamenti di serie di Classe B Nuova Generazione: 

· vano portaoggetti tra i sedili anteriori con maggiore capienza

· retrovisori esterni, maniglie delle portiere e rivestimenti sottoporta in tinta con la carrozzeria
· ausilio alla partenza in salita

· luci di stop adattive lampeggianti

· illuminazione interna d'emergenza

· portabevande con nuovo design

· alzacristalli elettrici con funzione “one-touch“ (abbassamento e sollevamento automatico)

· sensore crepuscolare

· piantone di guida regolabile in senso longitudinale

· protezione del bordo di carico in materiale sintetico di colore nero 

· copriruota con nuovo design

· rivestimenti dei sedili con nuovo design

· luci di cortesia e di segnalazione integrate nel portellone

Première per diversi sistemi innovativi

Su Classe B sono disponibili a richiesta gli stessi sistemi high-tech presenti sulle vetture Mercedes-Benz di gamma elevata, grazie ai quali lo Sports Tourer si presenta ancora più confortevole, versatile ed unico. Un esempio particolarmente significativo delle nuove soluzioni tecniche Mercedes è il Park Assist attivo, un sistema che aiuta l'automobilista a parcheggiare la vettura, effettuando autonomamente tutte le manovre necessarie. Anche la funzione ECO start/stop, che spegne automaticamente il motore al minimo, è un'innovazione che la Casa di Stoccarda offre per la prima volta sui modelli Classe A e Classe B. 

Sono inoltre disponibili tre nuovi sistemi di infotainment con display a colori, interfaccia Bluetooth, tastiera telefonica ed un collegamento per impianti audio esterni. Ai nuovi modelli Audio 50 APS e COMAND APS sono state aggiunte ulteriori funzioni, come la navigazione su cartografia europea e il lettore DVD. Inoltre, il COMAND APS è equipaggiato di serie con il sistema di comando vocale. 

Una panoramica dei nuovi equipaggiamenti a richiesta di Classe B:

· Park Assist attivo

· Audio 20, a richiesta anche con CD-Changer integrato per 6 dischi

· Audio 50 APS con navigazione europea su DVD, a richiesta anche con DVD-Changer integrato per 6 dischi

· COMAND APS con navigazione su disco fisso e visualizzazione delle cartine stradali

· Funzione ECO start/stop (per B 150 e B 170 con cambio manuale)

· Cerchi in lega da 16 pollici a cinque doppie razze (di serie per B 200 CDI e B 200 TURBO)

· Cerchi in lega da 17 pollici a dieci razze o cinque doppie razze

· Sistema di comando vocale VOICETRONIC con immissione di parole intere

· Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7®
· Interfaccia mediale interattiva per dispositivi di memoria musicali esterni

Diversi optional fanno parte anche degli interessanti pacchetti di equipaggiamenti che Mercedes-Benz ha configurato per Classe B. 

I pacchetti sono:

· pacchetto luci e Visibility Pack: comprende, tra gli altri, sensore pioggia per il tergicristallo, accensione automatica dei fari, luci di cortesia, retrovisore interno antiabbagliante automatico, spot di lettura posteriori, luce di lettura per il guidatore e illuminazione del vano piedi per i sedili anteriori;

· pacchetto Comfort sedili: comprende, tra gli altri, sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza, inclinazione del piano di seduta regolabile e supporto lombare per i sedili anteriori; 

· pacchetto Chrome: comprende, tra gli altri, mascherina del radiatore con lamelle verniciate in argento opaco ed inserti cromati, fendinebbia con cornici cromate, terminale di scarico in lega d'acciaio lucida e protezione del bordo di carico in acciaio legato;

· pacchetto Sport: comprende, in aggiunta agli equipaggiamenti del pacchetto Chrome, tra gli altri, con volante in pelle, leva del cambio in pelle, quadro strumenti con illuminazione bianca, pedaliera in acciaio con gommini antisdrucciolo, cerchi in lega da 17 pollici ed assetto sportivo.
La tecnica dei modelli Nuova Generazione

Innovazioni per l'ambiente, sicurezza e comfort

· Consumi di carburante ridotti dell'8%

· A 160 CDI BlueEFFICIENCY: emissioni di CO2 pari a 119 grammi per km 

· Confortevole funzione ECO start/stop per i modelli benzina

· Park Assist per parcheggiare in modo automatico

· Nuovi sistemi di infotainment con navigazione europea

Mercedes Classe A e Classe B rimangono fedeli ai propri ruoli di trendsetter tecnologici. Gli ingegneri della Casa di Stoccarda hanno sviluppato per la vettura compatta e lo Sports Tourer una serie di nuovi sistemi che consentono di compiere ulteriori passi avanti in termini di sicurezza, comfort, consumi e compatibilità ambientale. 

Uno degli aspetti principali è relativo alla riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di biossido di carbonio. Al vertice della lista dei modelli Mercedes-Benz più parsimoniosi figura la versione Classe A 160 CDI Coupé, equipaggiata di serie con il nuovo pacchetto BlueEFFICIENCY che riduce i consumi ad appena 4,5 litri per 100 chilometri e quindi consente un risparmio di carburante di 0,4 litri rispetto al precedente modello. Le emissioni di CO2 si riducono di 9 grammi, scendendo a 119 grammi per chilometro. 

BlueEFFICIENCY è la nuova denominazione che contraddistingue le vetture Mercedes particolarmente parsimoniose ed ecologiche. Sotto questa denominazione, gli ingegneri hanno raggruppato le potenzialità offerte da tutti i reparti di progettazione allo scopo di ridurre i consumi di carburante attraverso una moderna costruzione leggera, minore resistenza aerodinamica ed al rotolamento, ed una gestione energetica più efficiente. Nel nuovo modello A 160 CDI BlueEFFICIENCY, sono soprattutto le misure aerodinamiche ed il comando dell'alternatore secondo necessità ad influire positivamente sul bilancio dei consumi:
· la scocca è stata ribassata di dieci millimetri, e quindi offre una minore superficie di resistenza; 

· la mascherina del radiatore è chiusa sul lato interno, in modo da ridurre il volume d'aria che affluisce nel vano motore. Questo determina una notevole riduzione della resistenza aerodinamica, senza tuttavia esercitare effetti negativi sul raffreddamento del motore CDI; 

· l'alternatore del modello A 160 CDI BlueEFFICIENCY viene comandato  in base alla necessità, contribuendo efficacemente al risparmio di carburante. La gestione energetica si basa sulle informazioni fornite da sensori sullo stato attuale di carica della batteria. Se l'accumulatore di energia è sufficientemente carico, la potenza dell'alternatore viene temporaneamente ridotta. In questo modo il motore CDI viene meno sovraccaricato, e quindi consuma anche una minore quantità di carburante. Per ricaricare successivamente la batteria, il sistema sfrutta sistematicamente le fasi di rilascio del motore e quindi la sua energia frenante, che attraverso il processo di recupero (rigenerazione) viene trasformata in energia elettrica.  

Il modello Coupé A 160 CDI BlueEFFICIENCY con cambio manuale a cinque marce sarà disponibile a partire dall'autunno 2008. 

Risparmio sui consumi fino al 9% grazie alla funzione ECO start/stop

Nella concezione e progettazione del pacchetto BlueEFFICIENCY, gli esperti di Stoccarda si sono orientati soprattutto al profilo di utilizzo effettivo della vettura da parte dei Clienti Mercedes, rilevato nell'ambito di una vasta sperimentazione su strada. 

Per i tragitti a breve e medio raggio con frequenti soste ai semafori, il traffico “stop-and-go” e le code, Mercedes-Benz ha sviluppato una tecnica che consente una notevole riduzione dei consumi: la funzione ECO start/stop. A partire dall'autunno del 2008, questa funzione sarà disponibile a richiesta per i modelli di maggior successo A 150/B 150 e A 170/B 170 con cambio manuale a cinque marce, che grazie a questa tecnica porteranno la denominazione BlueEFFICIENCY.  

La funzione ECO start/stop riduce i consumi di carburante e le emissioni di scarico, spegnendo automaticamente il motore nelle fasi di regime al minimo. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione. In questo caso, il guidatore deve semplicemente mettere il cambio in folle a velocità ridotta azionando contemporaneamente il pedale del freno; a questo punto il motore si spegne e sul quadro strumenti la spia ECO si illumina.

La superiorità dell'ECO start/stop rispetto ad altri sistemi di tipo analogo appare evidente all'accensione del motore, che non soltanto riparte in modo particolarmente rapido, ma anche molto silenzioso, non appena il guidatore preme la frizione o rilascia il pedale del freno. Tutto questo è merito dell'alternatore-starter di nuova concezione, integrato direttamente nella trasmissione a cinghia del motore e quindi in grado di azionare l'albero a gomiti in modo decisamente più veloce e silenzioso rispetto ai motorini di avviamento di tipo tradizionale. Durante la marcia, l'alternatore-starter funge da dinamo, accumulando energia elettrica nella batteria di bordo. Un sistema di gestione intelligente provvede a ricaricare la batteria solo quando necessario, sfruttando soprattutto le fasi di rilascio del motore per trasformare l'energia frenante in energia elettrica attraverso il processo di recupero.

La funzione ECO start/stop comprende anche una centralina elettronica che adatta le funzioni del sistema alle condizioni di impiego. Questo significa che, in presenza di temperature esterne rigide o particolarmente elevate, lo spegnimento del motore non ha luogo, per consentire al riscaldamento o al climatizzatore di funzionare a pieno regime. 

La funzione ECO start/stop è stata ampiamente collaudata dalla Casa di Stoccarda: per effettuare i test pratici, circa 175 vetture sperimentali hanno percorso complessivamente circa 1,2 milioni di chilometri. Circa la metà di questa “maratona” si è svolta nel traffico urbano, dove la nuova funzione ECO start/stop ha consentito risparmi di carburante fino al 9%. Nel nuovo ciclo di marcia europeo, il consumo globale si riduce di circa il 6,5%. Classe A 150 BlueEFFICIENCY consuma solo 5,8 litri per 100 chilometri, e quindi è più parsimoniosa di 0,4 litri rispetto alla A 150 senza funzione ECO start/stop. Nel modello A 170 BlueEFFICIENCY, il risparmio si attesta su 0,5 litri per 100 chilometri.

Alimentazione a gas: un'alternativa pulita ed economica
Con la sigla NGT (“Natural Gas Technology”) Mercedes-Benz contraddistingue i modelli che possono essere alimentati sia a benzina che a metano. La versione a gas di Classe B si basa sul modello B 170, disponendo tuttavia di un motore da due litri di cilindrata, che nella modalità di trazione bivalente eroga una potenza di 85 kW/116 CV. Per scegliere il tipo di alimentazione del motore, il guidatore non deve fare altro che premere un pulsante sul volante multifunzione; una centralina elettronica provvederà a commutare il sistema sulla modalità prescelta istantaneamente ed impercettibilmente, anche durante la marcia.

Il motore quattro cilindri è stato modificato da Mercedes-Benz integrando una serie di iniettori supplementari sulla parte inferiore del collettore di aspirazione. Un regolatore di pressione collocato sul motore, dotato di un apposito sensore e di una valvola elettromagnetica di disinserimento, comanda l’alimentazione del metano mantenendo costante la pressione richiesta dal sistema. Il metano è contenuto in speciali serbatoi, collocati nella coda e sotto il vano piedi lato passeggero, con una capacità complessiva di 16 chilogrammi, sufficienti per percorrere più di 300 chilometri. Passando all'alimentazione a benzina, l'automobilista può percorrere altri 700 chilometri. A causa dell'alloggiamento dei serbatoi di metano, il volume del bagagliaio di Classe B si riduce di 128 litri arrivando a 422 litri (secondo il metodo di misurazione VDA).
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Secondo il nuovo ciclo di marcia europeo, il modello B 170 NGT consuma solo 4,9 chilogrammi di gas metano per 100 chilometri ed emette 135 grammi di anidride carbonica per chilometro, un valore inferiore del 17% rispetto a quelli di B 170 a benzina. Ma l'alimentazione a gas si rivela conveniente anche dal punto di vista economico: convertendo il consumo secondo il nuovo ciclo di marcia europeo con l'equivalente energetico della benzina, il prezzo a chilometro risulta inferiore di circa il 50% rispetto ai costi del carburante di un viaggio con motore benzina.  

Dotazione di sicurezza ancora più ricca con illuminazione interna d'emergenza

La sicurezza è un'altra dote fondamentale dei modelli Classe A e Classe B. Oltre all'esclusiva struttura della carrozzeria, che offre notevoli vantaggi in caso di collisione frontale e laterale, anche un efficiente sistema di cinture e airbag provvede a garantire agli occupanti la tipica sicurezza Mercedes. La dotazione comprende, ad esempio, airbag anteriori a doppio stadio, pretensionatori anteriori e posteriori esterni, limitatori della forza di ritenuta adattivi e sidebag per testa e torace nei sedili anteriori. Al tempo stesso, l'impiego di leghe d'acciaio ad alta ed altissima resistenza, giunti incollati estremamente resistenti e robusti profilati di supporto nella struttura della carrozzeria concorre a proteggere efficacemente gli occupanti anche in caso di incidenti gravi. 

L’ampia dotazione di serie per la sicurezza è  stata ulteriormente ampliata da Mercedes-Benz con un sistema di illuminazione interna d'emergenza che si attiva automaticamente a seguito di un eventuale incidente di una determinata gravità, allo scopo di consentire agli occupanti della vettura di orientarsi al meglio nell'abitacolo e per facilitare il lavoro agli operatori di soccorso.  

Luci di stop lampeggianti per segnalare il rischio di incidenti agli altri automobilisti
Anche nel campo della sicurezza attiva, i modelli Classe A e Classe B possono avvalersi delle tecnologie avanzate dei modelli Mercedes-Benz del segmento superiore. Oltre all'ESP®, al Brake Assist e ad altri sistemi che rendono la guida più sicura e contribuiscono efficacemente a prevenire gli incidenti, in futuro la Casa di Stoccarda doterà i modelli Classe A e Classe B di un'innovazione in grado di ridurre i rischi di tamponamenti: le luci di stop lampeggianti. 

L'invenzione di questo sistema si basa sui risultati della ricerca antinfortunistica, secondo i quali tre quarti di tutti gli incidenti gravi si potrebbero evitare se gli automobilisti venissero avvertiti dei pericoli in modo chiaro e tempestivo. Per questo motivo, gli ingegneri Mercedes hanno inventato le luci di stop lampeggianti, verificandone l'efficacia durante diversi e approfonditi test. Il risultato: i tempi di reazione degli automobilisti si riducono in media di 0,2 secondi in caso di frenata di emergenza con segnale rosso lampeggiante invece delle tradizionali luci di arresto. Ciò consente di ridurre di circa 4,4 metri lo spazio di frenata ad una velocità di 80 km/h, ed addirittura di 5,5 metri a 100 km/h: di conseguenza, le luci di stop lampeggianti rappresentano una misura efficace per evitare un tamponamento. Grazie a tale tecnologia di serie, la sicurezza stradale aumenta anche per coloro che non guidano una Mercedes-Benz.

Durante i loro studi, gli esperti Mercedes hanno testato diverse luci di emergenza. Le luci di stop che lampeggiano più rapidamente come quelle gialle di emergenza si sono rivelate particolarmente efficaci per segnalare ai guidatori al seguito un pericolo di tamponamento.

Parcheggiare automaticamente grazie agli ultrasuoni

Gli innovativi sistemi di assistenza sono in grado di rendere la guida più sicura e più confortevole. Per questo gli ingegneri Mercedes hanno arricchito l'Electronic Stability Program di una nuova funzione di serie: un sistema automatico di ausilio alla partenza in salita. Questo dispositivo previene l'arretramento della vettura nelle partenze in salita, quando il guidatore toglie il pedale dal freno per passare all’acceleratore. In queste situazioni, l'ESP® mantiene costante la pressione frenante per un breve periodo di tempo, allo scopo di facilitare la partenza della vettura. 

Anche la ricerca del parcheggio con Classe A Nuova Generazione e Classe B Nuova Generazione risulta meno stressante grazie all'innovativo Park Assist attivo. Il dispositivo funziona con dieci sensori ad ultrasuoni laterali che a velocità inferiori ai 35 km/h monitorizzano le aree a destra e a sinistra della vettura, misurando la lunghezza e la profondità degli spazi di parcheggio. Attraverso una segnalazione sul display con il simbolo “P”, il sistema informa il guidatore quando un parcheggio risulta idoneo. 

In caso venga trovato uno spazio idoneo, sul display appare una freccia che informa su quale lato della strada è possibile parcheggiare. A questo punto l'automobilista deve solo fermarsi, inserire la retromarcia e premere un tasto sul volante multifunzione per confermare che accetta il parcheggio suggerito dal dispositivo. Non appena il guidatore avvia la manovra, il Park Assist attivo procede a parcheggiare automaticamente la vettura. L'automobilista deve semplicemente premere il pedale dell'acceleratore e del freno, assistito dai sensori ad ultrasuoni del PARKTRONIC che lo informano sulla distanza da eventuali ostacoli davanti e dietro la vettura.



I dieci sensori ad ultrasuoni integrati nel paraurti anteriore e posteriore comunicano le proprie informazioni ad una centralina elettronica che non soltanto tiene conto delle dimensioni del parcheggio, ma calcola anche la migliore traiettoria per entrare nello spazio disponibile. Queste informazioni vengono inviate al servosterzo elettromeccanico della vettura, il cui elettromotore procede autonomamente ad impartire i movimenti necessari al volante. 

Con l'aiuto del Park Assist attivo sarà possibile trovare nuovi spazi di parcheggio. Il sistema è così preciso da richiedere per le manovre di parcheggio automatiche uno spazio più lungo soltanto di 1,30 m rispetto alla carrozzeria di Classe A o Classe B.  

Nuovi sistemi di infotainment per un ascolto digitale della musica 

Informazione, comunicazione, navigazione, entertainment: quattro parole che oggi per gli automobilisti sono altrettanto importanti come, ad esempio, maneggevolezza, comfort e potenza. Infatti, al giorno d'oggi in auto nessuno rinuncerebbe più ai notiziari radiofonici, al telefono, alla navigazione ed al piacere della musica. Per questo motivo, nella progettazione dei nuovi modelli Mercedes-Benz, tutti questi temi sono in cima alla lista delle priorità. Così è stato anche nel caso di Classe A e Classe B, per i quali gli ingegneri di Sindelfingen hanno progettato nuova generazione di sistemi che introduce nelle vetture compatte le tecnologie più avanzate delle vetture di lusso.  

La gamma consente di scegliere fra tre nuovi sistemi, tutti dotati tra l'altro di display a colori, doppio o triplo sintonizzatore per una migliore ricezione radiofonica, regolazione del volume in funzione della velocità, tastiera per l'immissione di numeri telefonici e frequenze radio, possibilità di collegamento per dispositivi audio esterni e di un'interfaccia Bluetooth per il collegamento senza fili del cellulare con l'impianto viva-voce. 

· Audio 20 con lettore CD

Questa autoradio con lettore CD integrato (MP3-compatibile) contiene un tuner FM/MW/SW ed un sintonizzatore LW con ricerca automatica delle stazioni, funzione RDS (nella ricezione FM), inserimento diretto della frequenza sulla tastiera nella consolle e un display a colori da cinque pollici.

· Audio 50 APS con sistema di navigazione su DVD

Questo sistema di infotainment combina in un unico apparecchio autoradio, telefono e sistema di navigazione su DVD con cartina stradale europea. Le istruzioni relative al percorso, inclusa una funzione zoom per gli incroci, sono rappresentate con frecce su un display a colori fisso (5 pollici). Il drive DVD integrato può essere usato per i dati di navigazione o audio; a richiesta può essere fornito un DVD-Changer integrato per sei dischi. Questa versione di allestimento comprende anche il comando vocale VOICETRONIC, più evoluto, che permette di pronunciare parole intere. 

· COMAND APS con hard disk per la navigazione e music server

Questo apparecchio multimediale comprende un sistema di navigazione per tutta Europa, i cui dati sono memorizzati su un disco rigido da 40 Gigabyte. Ciò consente un accesso particolarmente rapido ai dati di navigazione ed un calcolo del percorso ancora più rapido. Le mappe ad alta risoluzione sono visualizzate sul display a colori da 6,5 pollici. Oltre a ciò, il sistema COMAND APS comprende un music server con quattro Gigabyte di memoria in grado di salvare fino a 1.000 brani in formato MP3 da CD, DVD o schede di memoria. Il sistema riconosce automaticamente i titoli dei brani e i relativi interpreti, per poi visualizzarlo sul display a colori. Al disopra del display a colori, l'apparecchio dispone di uno slot per schede di memoria SD, anche queste utilizzabili per la memorizzazione di brani musicali. A richiesta, Mercedes-Benz può abbinare il COMAND APS ad un DVD-Changer per sei dischi e al sistema di comando vocale.

L'autoradio Audio 5, con le sue funzioni e dotazioni già note, continua ad essere disponibile nella gamma di equipaggiamenti a richiesta dei modelli Classe A e Classe B.

Interfaccia interattiva per “iPod” e lettori musicali
L'equipaggiamento del COMAND APS con Music Server e slot per schede di memoria dimostra quanto il tema “Entertainment” sia diventato importante nello sviluppo dei nuovi impianti audio: i Clienti Mercedes possono infatti creare la propria compilation personale e portarla con sé in viaggio su una scheda SD. Ma per la prima volta è possibile collegare al sistema di infotainment delle vetture Classe A e Classe B anche “iPod”, chiavette USB o altri lettori musicali esterni. Tutto questo grazie ad un'interfaccia universale di nuova concezione, disponibile dalla fabbrica per tutti i sistemi di infotainment. Basta soltanto acquistare un cavo adattatore, disponibile nella gamma di accessori originali Mercedes-Benz.

Dietro questa interfaccia si cela tuttavia molto di più di una presa per sistemi elettronici nel cassetto portaoggetti. L'interfaccia comprende anche una centralina che collega il lettore musicale esterno con l'elettronica di bordo e il sistema di comandi. Il vantaggio: i titoli dei brani musicali memorizzati nell'iPod vengono visualizzati sul quadro strumenti e sul display a colori integrato nella consolle centrale, e quindi possono essere comodamente richiamati attraverso i tasti del volante multifunzione. Inoltre, per tutto il tempo in cui il lettore musicale portatile rimane collegato all'auto tramite il cavo dell'interfaccia, la batteria dell'apparecchio si ricarica. 

Grazie al Sound System Surround «Logic7» (a richiesta) i passeggeri della vettura possono godere a bordo di un’esperienza musicale di altissimo livello a 360 gradi, su tutti i posti della vettura. E tutto questo indipendentemente dal fatto che la fonte musicale sia un DVD o un CD e che contenga registrazioni 5.1-Surround oppure normali registrazioni stereo.  

Comando vocale con immissione di parole intere
Il sistema di comando vocale è incluso nella dotazione di serie delle vetture Classe A o Classe B, per i Clienti Mercedes che richiedono l'impianto Audio 50 APS con DVD-Changer a 6 dischi o il sistema multimediale COMAND APS. Il sistema VOICETRONIC comanda telefono, sistema audio e navigatore satellitare in modo particolarmente confortevole, tramite l'immissione di parole intere. In altre parole, ora non è più necessario fare lo spelling del nome di una destinazione, un'emittente o di una voce della rubrica telefonica memorizzata, ma basta semplicemente pronunciare per esteso ciò che si desidera.

Con questa tecnologia, Mercedes-Benz offre un importante contributo alla sicurezza stradale, poiché il guidatore non deve più allontanare le mani dal volante per azionare il telefono o l'autoradio e può concentrarsi meglio sulla guida. Nel 1996 Mercedes-Benz è stata la prima Casa automobilistica ad offrire a bordo delle proprie vetture un tale sistema di comando vocale.  
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I serbatoi del gas (evidenziati in blu) sono collocati nella coda e sotto il vano piedi del passeggero anteriore della Classe B.
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Parcheggio: il Park Assist attivo effettua la manovra di parcheggio, mentre il guidatore si limita a premere il pedale dell'acceleratore e il freno.








Ricerca del parcheggio: i sensori ad ultrasuoni misurano lunghezza e profondità degli spazi di parcheggio disponibili su entrambi i lati della strada.
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