Informazione stampa

6 maggio 2009

I modelli BlueTEC e la nuova Classe GL aprono la strada ad un futuro di successo
L'offensiva dei SUV Mercedes-Benz 2009
Stoccarda –Tecnologie BlueEFFICIENCY e BlueTEC, motori efficienti, equipaggiamenti ancora più accattivanti, dettagli della carrozzeria completamente nuovi ed un abitacolo ancora più raffinato: il modello Mercedes-Benz GL diventa ancora più affascinante. Nel suo nuovo Model Year, questo modello di punta tra i SUV di lusso a livello mondiale consuma fino all'8% (dato provvisorio) in meno di carburante ed è ancora più eco-compatibile. 
Tra le altre caratteristiche di spicco della Classe GL figurano un'eccellente dinamica di marcia su strada ed in fuoristrada, una straordinaria abitabilità ed un comfort ai livelli di una lussuosa berlina. 

A partire dall'autunno 2009, Mercedes-Benz offrirà la più ampia gamma di SUV con tecnologia BlueTEC SCR, un sistema di trattamento dei gas di scarico particolarmente efficiente. Oltre a GL 350 BlueTEC 4MATIC, saranno disponibili anche i modelli ML 350 BlueTEC 4MATIC ed R 350 BlueTEC 4MATIC (esclusivamente in versione lunga). Dopo aver già riscosso grande successo negli Stati Uniti nel primo anno di vendite, questa gamma estremamente ecologica e parsimoniosa nei consumi contribuirà anche in Europa ad incrementare il successo di questo segmento.

Classe GL diventa ancora più affascinante

Con Classe GL, Mercedes-Benz è protagonista nel segmento dei SUV di lusso.       Il facelift ha reso questo raffinato fuoristrada ancora più accattivante. Oltre alle innovazioni tecniche, che hanno portato ad una riduzione dei consumi e un'elevata ecocompatibilità, soprattutto nei modelli GL 350 CDI 4MATIC con tecnologia BlueEFFICIENCY e GL 350 BlueTEC 4MATIC, i designer hanno regalato ulteriore fascino al modello. Paraurti ridisegnati, protezione anteriore cromata dal nuovo design, la nuova mascherina del radiatore ed il gruppo fendinebbia/luci di marcia collegato da una modanatura cromata accentuano ulteriormente l'immagine espressiva della Classe GL. Altrettanto nuovi sono i cerchi in lega da 18 a 21" e gli scarichi cromati dal rinnovato design. Due nuove vernici metallizzate “grigio tenorite” ed “argento palladio” completano la gamma di colori. Il gancio di traino è oggi a scomparsa all’interno del paraurti posteriore ed estraibile in caso di necessità.  

Classe GL, il SUV di alto di gamma Mercedes-Benz, offre il meglio anche in termini di sicurezza. Oltre all'innovativo sistema PRE-SAFE® che interviene in caso di imminente pericolo, preparando gli occupanti ed il veicolo a reagire ad un potenziale impatto attraverso l'attivazione mirata dei dispositivi di protezione, sono disponibili anche altri sistemi di assistenza alla guida. Con l'Intelligent Light System (ILS), la ripartizione del fascio luminoso sulla carreggiata viene adattata in maniera ottimale all'attuale situazione di marcia ed alle condizioni atmosferiche. La dotazione comprende anche le luci di marcia diurne ed i gruppi ottici posteriori con tecnica a LED.   
 
Interni lussuosi che infondono una straordinaria sensazione di benessere

Classe GL è in grado di ospitare fino a sette persone in un abitacolo straordinariamente spazioso, offrendo la tipica sensazione di benessere Mercedes-Benz. Nell’ambito del nuovo Facelift sono stati rinnovati i sedili in pelle sintetica ARTICO con cuciture a contrasto, mentre nel modello di punta GL 500 la dotazione di serie comprende esclusivi rivestimenti in morbida Nappa. Tutti i nuovi modelli sono dotati di nuova strumentazione, volante multifunzione in Nappa e poggiatesta attivi Comfort NECK-PRO per guidatore e passeggero anteriore. A richiesta, l'abitacolo può essere ulteriormente impreziosito con rivestimenti in pelle bicolore negli abbinamenti nero/beige cachemire o nero/grigio alpaca e le luci soffuse “ambient”, la stessa gamma disponibile su Classe S. La disponibilità di inserti in legno per gli interni è stata ampliata con la variante “pioppo antracite”.

GL 350 CDI 4MATIC con tecnica BlueEFFICIENCY: piacere di guida elevato, consumi ridotti

Oltre al modello GL 350 BlueTEC 4MATIC dotato di tecnologia SCR, oggi la Classe GL è disponibile anche come GL 350 CDI 4MATIC con tecnica BlueEFFICIENCY. Questo modello può vantare consumi ridotti di circa il 5%, mantenendo invariate le prestazioni. Il V6 eroga 165 kW/224 CV e mette a disposizione la sua coppia massima di 510 Nm a partire dai 1.600 giri/min. La vettura si accontenta in media di 9,3 litri di gasolio per cento chilometri. 
Come per tutti i modelli BlueEFFICIENCY Mercedes-Benz, anche GL dispone di un intero pacchetto di misure concepite per ridurre i consumi. Tra queste figurano, oltre al diesel ad iniezione diretta, l'efficiente cambio automatico 7G-TRONIC con disaccoppiamento a veicolo fermo. Nelle soste ai semafori o in coda, il cambio commuta sul funzionamento al minimo, riducendo così il carico su motore e consumi. Anche gli pneumatici con bassa resistenza al rotolamento concorrono a far risparmiare energia, insieme alle ottimizzazioni aerodinamiche come il nuovo design della mascherina del radiatore e l'aggiunta di spoiler supplementari sulle ruote. Il servosterzo elettroidraulico aumenta ulteriormente l'efficienza energetica di GL. Grazie all'indicatore del consumo istantaneo ed un calcolatore del consumo medio, il guidatore può controllare in qualsiasi momento questi dati ed eventualmente adeguare il proprio stile di guida. 

Comfort di marcia superlativo: GL 450 4MATIC, GL 500 4MATIC e
GL 450 CDI 4MATIC con motori V8

Le principali doti dei due modelli V8 benzina, che rispettano anche la normativa Euro 5, consistono in una straordinaria erogazione della potenza e nel massimo comfort di marcia. Il V8 da 5,5 litri di GL 500 eroga 285 kW/388 CV e mette a disposizione una coppia massima di 530 Nm. Con 6,5 secondi e 240 km/h, accelerazione da zero a 100 km/hm e velocità massima sono da vera sportiva. Nel modello GL 450, il V8 a benzina dispone di una cilindrata di 4,6 litri, eroga 250 kW/340 CV ed offre una coppia massima di 460 Nm. Per lo scatto da zero a 100 km/h, in questo caso la vettura impiega 7,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 235 km/h. Il V8 diesel di GL 450 CDI 4MATIC eroga 225 kW/306 CV e garantisce i migliori presupposti per un comfort di marcia superiore, soprattutto grazie alla notevole coppia di 700 Nm.

Agile e sicura sia su strada che sullo sterrato
Insieme all'innovativa trazione integrale 4MATIC, le sospensioni pneumatiche AIRMATIC di serie, il preciso sterzo diretto e il sistema di sospensioni adattive ADS, ugualmente di serie, l'imponente GL sorprende per una straordinaria maneggevolezza e garantisce un elevato comfort di marcia a fronte di un'eccellente sicurezza attiva. Anche sullo sterrato, GL convince anche per le sue doti di autentico fuoristrada. Le sospensioni modificate AIRMATIC consentono un'altezza libera dal suolo fino a 307 millimetri. Il pacchetto tecnico Offroad-Pro di serie, grazie al rapporto di riduzione e ai bloccaggi a lamelle sull'asse posteriore e sul differenziale centrale, aumentano notevolmente le possibilità del veicolo di affrontare i terreni più impervi. Inoltre, ulteriori sistemi di regolazione elettronica come l'Offroad-ABS, il Downhill Speed Regulation (DSR) e il sistema di assistenza in fase di spunto aiutano il guidatore a tenere la Classe GL sempre sotto controllo anche in fuoristrada.

I dati tecnici della gamma di modelli GL in sintesi:

Modello	Cil.
	cm³	kW/CV
a giri/min	Nm 
a giri/min	Cambio*	0-100 
km/h (s)	Velocità max.
km/h	Norma UE	l/100 km
ciclo combinato**	
GL 350 CDI
4MATIC 
Blue-
EFFICIENCY	V6	2987	165/224
3800	510
1600-2800	autom. a 7 marce	9,5	210	EU 4	9,3-9,6	
GL 350 
BlueTEC 
4MATIC	V6	2987	155/211
3400	540
1600-2400	autom. a 7 marce	9,6	210	EU 6	9,0***	
GL 450 CDI
4MATIC	V8	3996	225/306
3600	700
2000-2600	autom. a 7 marce	7,6	230	EU 4	11,6-11,8	
GL 450
4MATIC 	V8	4663	250/340
6000	460
2700-5000	autom. a 7 marce	7,2	235	EU 5	13,4-13,6	
GL 500
4MATIC 	V8	5461	285/388
6000	530
2800-4800	autom. a 7 marce	6,5	240	EU 5	13,6-13,8	
* Cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC; ** A seconda dell'equipaggiamento; *** Dati provvisori
Offensiva BlueTEC: da oggi Classe R, ML e GL saranno disponibili anche in Europa con la tecnologia diesel più pulita al mondo 

Potenza e coppia elevate, consumi contenuti ed emissioni ancora più basse: oltre alla GL 350 BlueTEC 4MATIC, i modelli ML 350 BlueTEC 4MATIC e R (in versione lunga) 350 BlueTEC 4MATIC, da oggi ordinabili anche in Europa, saranno in consegna a partire dal prossimo autunno, sono tra i SUV del segmento superiore più puliti al mondo. L'ecocompatibilità di questi modelli è stato confermata anche dai lettori della rivista tedesca “Bild am Sonntag” in collaborazione con una giuria di esperti, i quali insieme hanno conferito al BlueTEC il riconoscimento ambientale “Volante verde”. La commissione aveva premiato questa tecnologia già lo scorso anno, attribuendole le maggiori potenzialità ecologiche tra tutte le attuali innovazioni automobilistiche ecocompatibili.
BlueTEC: il sinonimo per veicoli ecocompatibili negli USA e oggi anche in Europa
La storia della tecnologia BlueTEC nei modelli di vetture Mercedes-Benz negli USA è iniziata ad ottobre 2006, contemporaneamente all'introduzione del gasolio a basso tenore di zolfo, quando Mercedes-Benz lanciò sul mercato la precedente generazione della Classe E Berlina in versione BlueTEC. Questa vettura venne immediatamente elogiata dai Clienti e dalla stampa specializzata ed eletta “2007 World Green Car”, la vettura più ecologica dell'anno. Successivamente, nell'autunno del 2008, Mercedes-Benz ha ampliato la sua gamma di modelli BlueTEC con i tre nuovi SUV Classe R, ML e GL BlueTEC 4MATIC. Si trattava dei primi SUV diesel in grado di rispettare le severe normative antinquinamento di tutti e 50 gli Stati federali nordamericani. Oltre che dalla pulizia della tecnologia BlueTEC, i Clienti americani sono rimasti piacevolmente sorpresi anche dai bassi consumi di questi modelli. La GL 320 BlueTEC 4MATIC offre un risparmio di carburante compreso fra il 20 e il 40 percento circa rispetto ad un modello a benzina paragonabile, mentre la Mercedes-Benz GL 320 BlueTEC 4MATIC risulta di gran lunga il grande SUV di lusso più parsimonioso degli Stati Uniti d'America.

BlueTEC è una tecnologia sviluppata da Mercedes-Benz per ridurre efficacemente le emissioni dei motori diesel, in particolare gli ossidi di azoto. Questo, infatti, è l'unico componente dei gas di scarico che nei motori diesel, per via del loro stesso funzionamento, risulta superiore nelle concentrazioni rispetto ai propulsori a benzina. In questo sistema l'additivo AdBlue, una soluzione acquosa di urea, viene iniettato nel flusso dei gas di scarico. Questo processo chimico libera ammoniaca, che nel catalizzatore SCR disposto a valle permette di ridurre gli ossidi di azoto fino all'80 percento in innocuo azoto e vapore acqueo. Inoltre, i modelli GL 350 BlueTEC 4MATIC, ML 350 BlueTEC 4MATIC e R Lunga 350 BlueTEC 4MATIC rispettano già da adesso i valori limite Euro 6 previsti per il 2014.

Il potente V6 diesel dei nuovi SUV BlueTEC dimostra che anche i grandi fuoristrada possono vantare bassi consumi ed emissioni contenute. Il propulsore eroga una potenza di 155 kW/211 CV e mette a disposizione una coppia massima di 540 Nm, garantendo oltre ad un'eccellente ecocompatibilità e consumi ridotti anche prestazioni di riferimento. 
In sintesi: dati tecnici, prestazioni, consumi
	
ML 350 
BlueTEC
4MATIC	
GL 350
BlueTEC
4MATIC	
R 350
BlueTEC
4MATIC	

Disposizione/numero cilindri	
V6	

Alesaggio x corsa (mm)	
83 x 92	

Rapporto di compressione	
1 : 16,5	

Valvole per cilindro	
4	

Cilindrata (cm³)	
2.987	

kW/CV a giri/min	
155/211 – 3.400	

Nm a giri/min	
540 – 1.600-2.400	

Accelerazione* 0-100 km/h (s)	
8,7	
9,6	
8,9	

Velocità massima (km/h)*	
210	
210	
216	

Consumo (l/100 km) ciclo comb.*	
8,7	
9,0	
8,7	

Emissioni di CO2 (g/km)*	
231	
239	
231	

Capacità serbatoio (l)	
95	
100	
80	

Autonomia teorica (km)*	
1.091	
1..111	
920	

Capacità serbatoio AdBlue© (l)	
26,6	
31,7	
28,2	

Autonomia AdBlue©	
Intervallo di manutenzione	

Classe di emissioni	
Euro 6	
* dati provvisori
Esclusiva e stravagante: Classe R “Grand Edition”
Classe R sarà disponibile, in tutte le varianti di motorizzazione e passo, nell’edizione speciale “Grand Edition”. Questo modello, disponibile per la consegna sempre a partire dal prossimo autunno, comprende, tra gli altri, esclusivi cerchi in lega AMG da 20 pollici in versione bicolore e vetri atermici blu. I fari bixeno attivi con funzione di assistenza alla svolta, le luci di marcia diurne a LED con cornici cromate integrate nel paraurti anteriore ed i gruppi ottici posteriori di colore scuro con look sportivo completano il particolare design degli esterni di questa versione. Nell'abitacolo spiccano gli inserti in legno di pioppo color antracite con applicazioni cromate e l'emblema “Grand Edition”, il volante sportivo ergonomico AMG con comandi del cambio integrati e la pedaleria sportiva in lega d'acciaio spazzolato. 

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti:
www.media.mercedes-benz.it  e www.media.daimler.com