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Roma – AMG: tre lettere che in tutto il mondo sono sinonimo di personalizzazione, dinamismo ed esclusività. Negli ultimi quarant’anni, Mercedes-AMG GmbH si è trasformata da semplice preparatore sportivo di vetture di lusso a vero e proprio costruttore automobilistico. Oggi AMG è il marchio ad elevate prestazioni della divisione Mercedes-Benz Cars, un marchio specializzato nella realizzazione di vetture uniche ed al vertice dei rispettivi segmenti in termini di prestazioni ed esclusività. AMG offre, infatti, una gamma in grado di soddisfare i desideri dei Clienti più esigenti: berline, station wagon, SUV, coupé, cabrio, roadster, serie speciali realizzate in numero limitato e ‘pezzi’, addirittura, unici. Il marchio AMG cura design, aerodinamica, interni, trasmissione, motore, autotelaio, freni ed elettronica, fino al collaudo finale di tutti i modelli AMG, oltre a gestire autonomamente anche tutti gli aspetti più importanti dei processi di marketing e vendita di vetture ed accessori dedicati. Da tali presupposti, e nell’anno di maggior successo mondiale del Marchio, nasce l’idea degli AMG Performance Center, veri e propri centri di competenza dedicati ai Clienti ed a tutti gli appassionati del Marchio. 

AMG, il marchio ad alte prestazioni della divisione Mercedes-Benz Cars, inaugura, nel corso del 2009, 175 nuovi AMG Performance Center in tutto il mondo. Gli spazi dedicati al Marchio high performance della divisione Mercedes-Benz Cars offrono agli appassionati un’esperienza completa nel mondo AMG ed un servizio ancora più personalizzato ed efficiente. L'impegno quotidiano ed un'assistenza ai massimi livelli in ogni relazione con i Clienti rappresentano gli elementi chiave del marchio AMG. Non è un caso, infatti, che il 2008 sia stato per Mercedes-AMG GmbH l'anno di maggior successo della sua storia aziendale in un contesto di mercato estremamente difficile. Il marchio high performance della divisione Mercedes-Benz Cars ha incrementato del 19% le vendite a livello mondiale, con un totale di ben 24.200 vetture consegnate. Anche i pacchetti di accessori sportivi AMG, disponibili per diverse gamme di modelli Mercedes-Benz, hanno offerto un importante contributo al risultato conseguito nel 2008. Il successo del Marchio si basa anche sulla massima attenzione allo sviluppo di un rapporto sempre più diretto con i Clienti che, ad oggi, coinvolge attraverso gli AMG Performance Center un totale di 15 diversi Paesi nel mondo. In Italia sono 5 gli AMG Performance Center che operano con successo su tutto il territorio nazionale. 
Il design degli AMG Performance Center si riflette nei valori fondamentali del Marchio: personalizzazione e dinamismo. Arredi dal design dinamico, materiali pregiati e la gamma ufficiale delle vernici AMG creano un'atmosfera esclusiva, cornice ideale per gli incontri tra Cliente e mondo AMG. Una riproduzione ‘oversize’ della testata del motore AMG trasmette al visitatore la filosofia “One Man – One Engine”: l'assemblaggio manuale di ogni singolo motore AMG, infatti, è gestito interamente ed unicamente da un solo tecnico, che firma il propulsore di cui è responsabile. 

Ulteriore protagonista degli AMG Performance Center è l’esclusivo programma di personalizzazione Mercedes-Benz designo, una speciale linea di allestimenti e personalizzazioni in grado di impreziosire ulteriormente il carattere di una vettura con la Stella grazie a vernici, materiali e pellami di altissima qualità lavorati con cura artigianale. 

175 nuovi AMG Performance Center in 15 Paesi nel mondo

Sono 175 i nuovi AMG Performance Center che verranno inaugurati, entro la fine dell’anno, in tutto il mondo. Attualmente, la presenza degli AMG Performance Center all’interno della Rete di vendita ed assistenza Mercedes-Benz è riservata a 15 Paesi nel mondo.

La formazione mirata e completa degli esperti dei reparti Vendita ed Assistenza AMG da parte di un unico coaching partner a livello mondiale assicura un'assistenza sempre ai massimi livelli in tutte le fasi del rapporto con il Cliente. Inoltre, una linea diretta con la sede AMG di Affalterbach garantisce il rispetto dei più elevati standard di assistenza del Marchio: ogni AMG Performance Center è, infatti, in grado di stabilire un contatto diretto con un esperto AMG per qualsiasi chiarimento su propulsore, vettura e possibilità di personalizzazione. 
I Performance Center permettono di vivere un'esperienza unica a contatto con il Marchio, sperimentando in prima persona emozioni e suggestioni del mondo AMG grazie anche alla presenza di personale esperto in grado di illustrare la storia ed il fascino dell’azienda nata ad Affalterbach. Inoltre, le vetture ad alte prestazioni dell'attuale gamma di modelli AMG sono disponibili per prove su strada, mentre un'esposizione di ‘esemplari in tiratura limitata’ firmati AMG Performance Studio come, ad esempio, la SL 63 AMG “Edition IWC” e la SL 65 AMG Black Series (prodotta in sole 350 unità), dimostrano tutta la competenza AMG nella progettazione e nel design di sportive di razza.

Gli AMG Performance Center sono anche la principale porta d’accesso all’AMG Driving Academy, l’accademia di corsi di guida sportiva e sicura AMG nata per offrire agli automobilisti più inclini alla guida sportiva l'opportunità di migliorare le proprie performance grazie alla supervisione di professionisti e di partecipare ad indimenticabili eventi con persone che condividono la stessa passione per i motori. L’AMG Driving Academy offre una vasta scelta di training che consentono agli appassionati di guida sportiva di migliorare la padronanza della vettura ed incrementare ulteriormente la propria e l’altrui sicurezza attraverso cinque diversi programmi: EMOTION, BASIC, ADVANCED, PRO e MASTERS. La scelta spazia da eventi lifestyle a corsi in cui i partecipanti sperimentano per la prima volta un'esperienza di guida in situazioni limite, fino ad arrivare ai training intensivi su impegnativi circuiti automobilistici, con diversi gradi di difficoltà in base alle richieste individuali dei partecipanti.
L’AMG Driving Academy, fondata nel 2007, ha registrato nel 2008 il doppio delle iscrizioni rispetto all'anno precedente. La crescente richiesta di training anche nel corso di quest’anno ha indotto AMG ad intraprendere una considerevole espansione dell’offerta dei corsi della Driving Academy.
Il massimo livello di eco-compatibilità è un’altra caratteristica distintiva degli AMG Performance Center: le nuove strutture sono, infatti, caratterizzate dall'ottimizzazione del risparmio energetico e del riciclo dei materiali. II marchio AMG, infatti, oltre ad offrire modelli sportivi ad alte prestazioni, sta intensificando anche il suo impegno nello sviluppo di vetture eco-compatibili. Sotto l'aspetto dei consumi, AMG offre già oggi le migliori prestazioni rispetto ad altri marchi sportivi. Per un’ulteriore riduzione dei consumi delle proprie vetture, AMG introdurrà una serie di misure tecniche tra cui, ad esempio, l’iniezione diretta di benzina e la funzione start/stop. Attraverso un costante miglioramento dell'efficienza, dal 2012 AMG otterrà una riduzione dei consumi della propria gamma pari al 30% rispetto ai livelli attuali.
Gli AMG Performance Center in Italia
In Italia, il programma di formazione destinato ai concessionari Mercedes-Benz, iniziato lo scorso anno, è stato completato con successo con la nomina dei primi 5 AMG Performance Center che operano sul territorio italiano.

“I nuovi AMG Performance Center offrono l'opportunità di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri appassionati Clienti AMG in Italia, grazie ad un servizio su misura capace di andare oltre le più elevate aspettative”, dichiara il Vittorio Braguglia, Direttore Generale Mercedes-Benz Cars. “Il crescente successo del marchio AMG e la costante crescita dei nostri Clienti sono confermati anche dalle consegne dei primi sei mesi dell’anno, che sono passate dalle 250 unità del 2007 alle 350 unità del 2008 con un incremento complessivo del 40%. Oggi abbiamo la possibilità di offrire una sempre più completa ed efficiente gamma di servizi ed assistenza ai nostri Clienti AMG, che spazia dagli approfonditi test su strada ad un supporto di alto profilo tecnico. AMG, punta di diamante della famiglia Mercedes-Benz Cars, deve superare gli stessi desideri dei nostri Clienti. Scegliere una sportiva esclusiva in un ambiente unico ed inconfondibile è un requisito irrinunciabile per vivere un'esperienza totale nel mondo AMG” conclude Vittorio Braguglia.
Le Filiali e gli showroom Mercedes-Benz selezionati per la prima fase dell’iniziativa AMG Performance Center sono:

- Mercedes-Benz Milano S.p.A. ( www.mbmilano.it :

 + 39 02 30521; Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1 – 20151 MILANO)
- Mercedes-Benz Roma S.p.A. ( http://www.mbroma.mercedes-benz.it ;
 +39 06 81621; Via Salaria, 713/717 – 00138 ROMA)

- Idea Uno S.p.A. ( http://www.ideauno.mercedes-benz.it ; 
+39 011 2604500; C.so Giulio Cesare, 304 - 10154 TORINO )
- Rossi S.p.A. (http://www.rossispa.it ; 

+39 0742 3961; Via F. Santocchia, 52 - 06034 Sant’Eraclio di Foligno, PERUGIA )

- Auto La Rotonda Firenze S.p.A. ( http://www.autolarotondafirenze.mercedes-benz.it ; +39 055 30461; Via Curzio Malaparte, 10 - 50145 FIRENZE )
 - Lodauto S.p.A. (http:// www.lodauto.it + 39 035 882426, Via Aldo Moro, 5 – 24050 Orio al Serio -  BERGAMO)
Per ulteriori informazioni su Mercedes-Benz Vi invitiamo a visitare i siti Internet:

www.media.daimler.com e media.mercedes-benz.it

C 63 AMG

La Classe C più potente di sempre 
Bassa, larga e pronta a scattare: già da ferma, la nuova C 63 AMG suscita grandi aspettative. Un primo indizio dello straordinario concentrato di potenza del nuovo modello AMG ad alte prestazioni è fornito dal cofano motore con gli incisivi “powerdome”: sotto il cofano pulsa il V8 da 6,3 litri sviluppato da AMG, che da una cilindrata di 6.208 centimetri cubici eroga ben 336 kW/457 CV a 6.800 giri/min. Con questi valori di potenza, C 63 AMG si avvicina notevolmente alla Classe C AMG da competizione del DTM da 470 CV. Queste prestazioni elevate tornano anche a vantaggio del rapporto peso/potenza che, infatti, si aggira su un valore estremamente favorevole di 3,6 kg/CV.
Anche la coppia del motore V8 AMG da 6,3 litri non teme confronti raggiungendo il picco massimo di 600 Nm a 5.000 giri/min, senza paragoni tra i concorrenti, e vantando anche una curva di erogazione della potenza di tutto rispetto: da 2.000 a 6.250 giri, infatti, il guidatore dispone di un valore sempre superiore a 500 Nm; un presupposto ideale per una vigorosa accelerazione a qualsiasi regime. L’otto cilindri AMG con il suo incremento di cilindrata offre il 30% di coppia in più rispetto agli altri motori della stessa categoria di potenza. 

V8 AMG da 6,3 litri con tecnologia derivata dal Motorsport 

Il propulsore V8 presentato nel 2005 e adottato da numerose vetture ad alte prestazioni AMG, vanta diverse tecnologie ereditate dal Motorsport. La disposizione verticale dei condotti di aspirazione e di scarico, insieme al collettore a geometria variabile in magnesio con due farfalle integrate, assicura sempre un perfetto riempimento degli otto cilindri. La fasatura variabile degli alberi a camme, la tecnica delle quattro valvole con punterie a tazza, il basamento particolarmente robusto con struttura "closed-deck" e le camicie dei cilindri con l'innovativo e rivoluzionario rivestimento in LDS sono ulteriori caratteristiche distintive del propulsore. 
 I principali dati tecnici di C 63 AMG:

	
	C 63 AMG 

	Disposizione cilindri/
valvole per cilindro
	V8/
4

	Cilindrata (cc)
	6.208

	Alesaggio/corsa (mm)
	102,2 x 94,6

	Rapporto di              
compressione
	11,3 : 1

	Potenza max. (kW/CV)
a giri/min
	336/457
6.800

	Coppia max. (Nm) 
a giri/min
	600 
5.000

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	
4,5 (4,6)

	Velocità max. km/h
	
250*

	Consumo totale a norma CE                       l/100 km
	
13,4 (13,7)


Impianto di scarico sportivo AMG con tipico sound dei motori ad otto cilindri AMG

Tra i particolari punti di forza del motore V8 AMG figura un’elevata capacità di ripresa ai bassi regimi: il numero di giri massimo raggiungibile è pari a 7.200 giri/min. Inoltre, grazie al suo sound sportivo tipicamente AMG, messo a punto da AMG attraverso un’intensiva serie di test, questo otto cilindri made in Affalterbach offre l’inconfondibile piacere di un V8 aspirato ad alte prestazioni ad ogni regime. Per garantire una contropressione di scarico estremamente ridotta, l’impianto di scarico sportivo AMG, con doppi condotti su tutta la lunghezza e due doppi terminali cromati ovali, dispone di tubazioni di ampio diametro. L’efficiente tecnica dei catalizzatori garantisce un’ottimale depurazione dei gas di scarico. Naturalmente, il modello C 63 AMG rispetta tutti i limiti di emissione attualmente in vigore come, ad esempio, la normativa EURO 4. Neanche i requisiti specifici del mercato statunitense, come gli standard LEV II, il sistema di diagnosi on-board OBD II e la diagnosi con sonda lambda rappresentano un problema. Il consumo totale di carburante di C 63 AMG secondo la normativa CE corrisponde a 13,4 l/ 100 km con emissioni di CO2  pari a 319 g/km (station-wagon 13,7 l/100 km e 326 g/km CO2). La sorprendente agilità e la brillante risposta all’acceleratore derivano anche dal controllo elettronico dell’alimentazione di carburante, dotato di componenti di nuova concezione, che funziona con una pressione di sistema regolata in base alla necessità tra i 3,8 ed i 5,0 bar. L’adeguamento e l’istantanea regolazione della pressione del carburante avviene in base alla potenza richiesta ed alla temperatura esterna, attraverso l’elettronica del motore che traduce in parametri i comandi del pedale dell’acceleratore entro pochi millesimi di secondo. Questo sistema di regolazione garantisce risposte rapide ed un temperamento sportivo del motore in tutte le condizioni di carico ed a qualsiasi regime.

Radiatori maggiorati per una resistenza ottimale alle sollecitazioni

Per garantire una resistenza ottimale alle sollecitazioni, C 63 AMG dispone di un sistema di raffreddamento ad acqua particolarmente efficiente, di un radiatore olio motore e del cambio rinforzato. Dietro le grandi feritoie di ventilazione della grembialatura frontale AMG, i radiatori garantiscono temperature di esercizio sempre contenute, anche nelle condizioni più estreme come, ad esempio, in pista. 

Al pari degli altri motori AMG, anche il V8 AMG da 6,3 litri viene prodotto negli stabilimenti della AMG Motorenmanufaktur secondo la tradizionale filosofia “One man, one engine” (“un uomo, un motore”), rispettando i severissimi standard di qualità dell’azienda. Ogni propulsore AMG V8 è assemblato dall’inizio alla fine da un solo tecnico, come documenta la firma sulla targa AMG applicata ad ogni motore.

Cambio AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC con funzione di “doppietta” 

Il cambio AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC rappresenta il perfetto complemento all’eccezionale potenza del propulsore ad otto cilindri. Grazie ai comandi al volante AMG in alluminio e tre programmi di marcia, il cambio automatico a sette marce consente uno stile di guida estremamente sportivo o più orientato al comfort. Selezionabili tramite un apposito pulsante sulla consolle centrale, i programmi “S” (Sport), ”C” (Comfort) e “M” (Manuale) offrono differenti caratteristiche di innesto e velocità: ad esempio, in modalità “S”, i processi di innesto risultano più veloci del 30% circa rispetto alla modalità “C”, e nel programma di marcia “M” addirittura del 50%. Per attivare il programma d’innesto desiderato è sufficiente premere un pulsante. 
La nuova C 63 AMG è la prima vettura AMG in assoluto a disporre della nuova funzione di “doppietta automatica” in fase di scalata. Si tratta di una funzione che rende la guida ancora più appassionante e che, grazie alla scalata priva di sollecitazioni, comporta anche una riduzione delle reazioni alle variazioni di carico, la quale a sua volta si riflette in modo estremamente positivo in pista, quando si frena prima di affrontare una curva.
Autotelaio ed impianto frenante
Il nuovo avantreno possiede una carreggiata maggiore di 35 millimetri e garantisce una riduzione dei carichi dinamici sulle ruote in curva. Una serie di accorgimenti assicura una maggiore stabilità e precisione in tutte le situazioni di marcia: l’assetto geometrico delle ruote dell’avantreno è stato riconfigurato per risultare più rigido al 100%, garantendo una precisione dello sterzo decisamente maggiore. Un altro vantaggio si percepisce in frenata, con una risposta priva di esitazioni anche in condizioni di elevata sollecitazione dinamica. 

Insieme ad una elastocinematica completamente rielaborata, il nuovo assetto geometrico delle ruote offre una dinamica trasversale ottimizzata, che consente al guidatore della C 63 AMG di raggiungere velocità in curva notevolmente più elevate. Una barra stabilizzatrice di maggiori dimensioni, oltre a nuovi cuscinetti e ammortizzatori con molle di arresto, contribuisce a consolidare gli accorgimenti adottati per una maggiore stabilità e precisione. Anche la sensibilità dello sterzo trae vantaggio dai nuovi valori cinematici. Benché il servosterzo parametrico sportivo AMG disponga come sempre di un rapporto di trasmissione pari a 13.5 : 1, lo spostamento del cosiddetto “centro momentaneo“ sull’avantreno si presenta complessivamente più diretto. Un disco Hardy più rigido nel piantone di guida e la curva caratteristica modificata dello sterzo contribuiscono ulteriormente ad aumentarne la precisione. 

Retrotreno a bracci multipli rinforzato con carreggiata più ampia 

Anche l’asse posteriore a bracci multipli si presenta drasticamente rielaborato: una carreggiata più ampia di 12 millimetri, insieme ad una maggiore campanatura, concorre a garantire performance ancora più elevate in curva. I semiassi e i giunti rinforzati provvedono ad incrementare la resistenza alle sollecitazioni, completando egregiamente le misure adottate per il retrotreno di C 63 AMG. L’assetto del telaio sportivo AMG, completamente di nuova concezione, coniuga una dinamica di marcia ad altissimo livello con il tipico comportamento di marcia Mercedes sui lunghi percorsi, consentendo anche a C 63 AMG di offrire le caratteristiche doti di una vera AMG.

Cerchi in lega AMG da 18” e combinazione cerchi/pneumatici da 19” a richiesta

In considerazione del nuovo assetto sportivo, C 63 AMG è stata equipaggiata con i nuovi cerchi in lega AMG da 18 pollici a cinque razze. I cerchi da 8,0 x 18” e 9,0 x 18”, verniciati in color titanio e torniti a specchio, sono abbinati a pneumatici maggiorati da 235/40 R 18 (anteriori) e 255/35 R 18 (posteriori). Per chi desidera un ulteriore incremento della dinamica di marcia, a richiesta sono disponibili anche i cerchi in lega AMG da 19 pollici, di serie per la versione Performance) con design multirazze verniciati in grigio titanio e torniti a specchio. Sull’avantreno, i cerchi da 8,0 x 19“ adottano pneumatici da 235/35 all’anteriore e da 9,0 x 19“ e 255/30 R 19 al retrotreno.

Potente impianto frenante ad alte prestazioni AMG 

Dietro le razze dei cerchi AMG si intravedono i dischi dei freni autoventilanti e forati su tutte le ruote. L’asse anteriore adotta dischi da 360 x 36 millimetri con pinze fisse a sei pistoncini, mentre sul retrotreno sono montati dischi da 330 x 26 millimetri con pinze fisse a quattro pistoncini. L’impianto frenante ad alte prestazioni AMG si distingue per un perfetto dosaggio dei freni, spazi di arresto brevi e una notevole resistenza alle sollecitazioni. 

Una novità a bordo della C 63 AMG: ESP( a 3 stadi con funzione Sport 

C 63 AMG è il primo modello AMG a disporre del nuovo ESP( a 3 stadi con funzione Sport, un sistema elettronico di controllo della stabilità configurato ad hoc per l’elevata dinamica di marcia della vettura. Questo sistema offre tre diverse modalità di regolazione e rappresenta la logica evoluzione della filosofia AMG in materia di ESP(. Tramite il pulsante ESP sulla consolle centrale, il guidatore può scegliere tra le impostazioni “ESP ON”, “ESP SPORT” ed “ESP OFF”; la modalità attualmente impostata appare visualizzata sul display centrale del quadro strumenti AMG. Nella modalità “ESP ON”, in condizioni di marcia instabili, il sistema interviene frenando una o più ruote oppure diminuendo la coppia erogata dal motore. Premendo lievemente il tasto ESP, si attiva il programma “ESP SPORT”. In questa modalità, l’adozione di una serie di interventi sovrasterzanti o sottosterzanti, abbinati a contemporanei adeguamenti della coppia del motore, consente di ottenere una dinamica di marcia più elevata, come ad esempio un angolo di deriva corrispondente, offrendo così al guidatore di C 63 AMG un piacere di guida notevolmente maggiore. Quando si preme il pedale del freno, l’ESP( torna ad essere completamente disponibile in tutte le sue funzioni. 
Una pressione più prolungata sul tasto ESP attiva la modalità “ESP OFF”. In questo caso il sistema non interviene più sulla dinamica di marcia, astenendosi generalmente dal ridurre la coppia del motore e aumentando così ulteriormente il piacere di guida. La modalità “ESP OFF” dovrebbe essere adottata esclusivamente da piloti esperti su piste automobilistiche chiuse al traffico. Anche in questa modalità, premendo il pedale del freno, tutte le funzioni dell’ESP( tornano attive. In tutte e tre le modalità dell’ESP(, la logica di trazione è sempre attiva. In caso di slittamento di una ruota motrice, attraverso un intervento mirato dei freni si ottiene l’effetto di un differenziale bloccante meccanico. In questo modo è possibile trasmettere al meglio la potenza del motore alle ruote.
Ancora più sportività con la versione Performance AMG 

C 63 AMG è disponibile a richiesta anche in versione “Performance”. I componenti sviluppati nell’AMG PERFORMANCE STUDIO accentuano ulteriormente la sportività della vettura sia in versione berlina che in versione station-wagon.

La versione “C 63 AMG Performance” comprende:

· Velocità massima limitata elettronicamente a 280 km/h;
· Differenziale autobloccante sull’asse posteriore: il differenziale autobloccante meccanico e asimmetrico a lamelle, con effetto di bloccaggio al 40% sotto carico, garantisce un miglioramento della trazione specialmente con un’andatura molto sportiva, aumentando notevolmente il piacere di guida. Il bloccaggio del differenziale riduce o impedisce lo slittamento della ruota con la minore aderenza al suolo, trasferendo la coppia alla ruota che presenta una migliore trazione;
· Telaio Performance AMG: nuove molle sull’asse anteriore con una velocità di escursione elastica maggiore del 10% ed una nuova taratura degli ammortizzatori su avantreno e retrotreno migliorano le prestazioni e la dinamica trasversale. Una minore inclinazione laterale e la riduzione della tendenza al rollio contribuiscono ulteriormente ad accentuare il comportamento sportivo della vettura;
· Impianto frenante ad alte prestazioni AMG con materiali compositi: i freni a disco autoventilanti e forati in materiali compositi nel formato da 360 x 36 mm, con pinze fisse a sei pistoncini, garantiscono una resistenza al fading ancora migliore a fronte di elevate sollecitazioni;
· Volante Performance AMG in pelle Nappa ed Alcantara: il volante Performance AMG, con un rivestimento estremamente piacevole al tatto, impreziosisce ulteriormente gli interni della vettura;
· Cerchi in lega AMG da 19 pollici con design multirazze, verniciati in grigio titanio con finitura a specchio. Sull’avantreno, i cerchi sono da 8,0 pollici con pneumatici da 235/35, mentre al retrotreno i sono da 9,0 x 19 e 255/30 R 19;
· Inserti in carbonio AMG: sostituiscono le modanature in alluminio e conferiscono agli interni l’atmosfera funzionale di una vettura da competizione;
· Tappetini in velluto AMG di colore nero.

Design ed equipaggiamenti
La nuova C 63 AMG si distingue dalla Classe C di serie dal punto di vista tecnologico ed estetico. Con equipaggiamenti di serie sportivi ed al tempo stesso funzionali, sia la versione berlina che la station-wagon si presentano inconfondibilmente come esclusivi modelli di punta ad alte prestazioni. 

Sul frontale di C 63 AMG predominano il nuovo cofano motore con due marcati “powerdome” e la speciale calandra AMG con stella centrale e due lamelle cromate. Le griglie a nido d’ape del radiatore si ritrovano anche nelle grandi feritoie di ventilazione del nuovo ed atletico paraurti frontale aerodinamico AMG. I fendinebbia con cornici cromate, decisamente spostati verso i lati esterni del frontale, sottolineano l’ampiezza della vettura, così come i parafanghi anteriori sporgenti; ma è soprattutto l’incisivo passaggio dallo spoiler frontale ai parafanghi che rimane impresso nella mente. Attraverso le prese d’aria laterali nella grembialatura frontale fuoriesce l’aria calda proveniente dai radiatori olio. Equipaggiata con i proiettori bixeno o l’Intelligent Light System, C 63 AMG dispone anche di fari anteriori oscurati.

Lateralmente il nuovo modello cattura lo sguardo con i cerchi in lega AMG da 18 pollici, il logo “6.3 AMG” elegantemente integrato nel parafango e le minigonne laterali AMG. Le luci posteriori a LED, la grembialatura posteriore AMG con inserto diffusore nero e tre alette e l’impianto di scarico sportivo AMG con due doppi terminali cromati conferiscono alla vettura ulteriori tratti distintivi del marchio. Lo spoilerino AMG sul cofano del bagagliaio (solo per la berlina) riduce la portanza e assicura una maggiore stabilità di marcia alle alte velocità.
Interni AMG con nuovi sedili sportivi e volante AMG Performance 

La linea decisamente sportiva è ripresa anche dagli interni, dove C 63 AMG offre per la prima volta speciali sedili sportivi anteriori AMG con poggiatesta integrati. I sedili dispongono non solo di un nuovo design a canne tubolari trasversali e logo AMG, ma anche di uno schienale adattivo con possibilità di regolazione per le fasce laterali e supporto lombare. Il rivestimento di serie in pelle sintetica ARTICO/tessuto AMG è disponibile in nero e grigio Reef, ma a richiesta è possibile anche impreziosire ulteriormente l’abitacolo con rivestimenti particolarmente pregiati in morbida Nappa nelle tinte nero, grigio Reef o nero/beige Sahara. A garantire un perfetto controllo della vettura contribuisce il nuovo volante AMG Performance a tre razze, con corona da 365 millimetri sagomata nella parte inferiore, zona dell’impugnatura rivestita in pelle traforata, e due comandi del cambio AMG in alluminio con finitura argentata che consentono di selezionare manualmente le marce. Altri classici equipaggiamenti speciali AMG sono rappresentati dalle soglie d’ingresso in look alluminio con scritta AMG e dalla pedaliera sportiva in lega d’acciaio.

Quadro strumenti con menu principale AMG e svariate possibilità di visualizzazione

Lo speciale quadro strumenti AMG con design tubolare, disegnato espressamente per C 63 AMG, si presenta con un rinnovato look dei quadranti, una configurazione specifica dei caratteri e una nuova illuminazione notturna. La scala del tachimetro a 320 km/h, la scritta AMG, gli indicatori delle strumentazioni di colore rosso ed il logo “6.3 V8“ nel contagiri catturano lo sguardo. Nel display centrale, il nuovo menu principale AMG offre numerose possibilità di regolazione: tramite i tasti del volante AMG ad alte prestazioni AMG si possono attivare le modalità “Warm Up”, “Set Up” e “RACE”. La modalità “Warm Up” segnala la temperatura dell’olio motore e del liquido di raffreddamento, mentre “Set Up” fornisce informazioni sull’impostazione attuale dell’ESP( e sui programmi d’innesto “S”, “C” o “M”. Nella modalità “RACE” è invece disponibile il RACETIMER; un dispositivo con cui il guidatore può calcolare i tempi su giro nei circuiti automobilistici chiusi al traffico. 

C 63 AMG station-wagon con un volume di carico massimo di 1.500 litri

Nella progettazione della nuova C 63 AMG station-wagon, designer ed ingegneri Mercedes hanno tenuto conto delle aspettative dei Clienti. Spazio a bordo, versatilità e funzionalità erano gli obiettivi prioritari. Diversamente dal modello precedente, la coda della nuova station-wagon è stata disegnata con una linea più spiovente, in modo da creare i presupposti fondamentali per un maggiore volume di carico. In base alla posizione degli schienali del divano posteriore, ribaltabili e frazionati con rapporto 1/3 : 2/3, la capacità di carico può variare da 485 a 1.500 litri (metodo di misurazione VDA). Nessun’altra vettura nel segmento offre altrettanto spazio. Rispetto al modello precedente, la capacità di carico risulta aumentata di un massimo di 146 litri.

Con queste caratteristiche, C 63 AMG station-wagon si presenta sotto ogni aspetto una vettura estremamente pratica che, ad esempio, consente di trasportare fino a quattro sacche da golf con trolley. La cubatura dell’oggetto quadrangolare più grande che entra nel vano bagagli, rispetto al modello precedente, adesso è aumentata a 827 litri, con un incremento di 66 litri, da 50 a 100 litri superiore rispetto a quella di altre station-wagon. La lunghezza interna massima utilizzabile dal portellone posteriore fino al vano piedi del passeggero è di 2,82 metri, ovvero 17 centimetri in più rispetto alla modello precedente.

Portellone posteriore e kit di fissaggio EASY-PACK per caricare la vettura più comodamente

Grazie ad una serie di importanti accorgimenti, caricare la nuova Mercedes C 63 AMG station-wagon è oggi ancora più facile, comodo e sicuro. Ad esempio, il vano bagagli è dotato di serie di due ganci per borse e quattro occhielli per il fissaggio del carico. La dotazione di serie comprende anche comodi scomparti laterali con rete ed un contenitore pieghevole per le buste della spesa, così come il doppio tendalino avvolgibile con copertura del vano bagagli e rete di sicurezza. Il nuovo portellone posteriore EASY-PACK, disponibile come optional, si apre e chiude con un pulsante: una novità assoluta in questa categoria di veicoli. Il kit di fissaggio EASY-PACK garantisce ulteriore possibilità di dividere il vano di carico, lungo circa 1,80 metri e largo fino a 1,20 metri, nonché di fissare saldamente gli oggetti trasportati.

Panoramica dei principali equipaggiamenti di serie di C 63 AMG
· Luci di stop adattive;
· Airbag guidatore e passeggero;
· Modanature in alluminio sulla plancia, sulle porte e sulla consolle centrale;
· Regolazione antislittamento (ASR);
· Bracciolo con scomparto dalla chiusura avvolgibile;
· Retrovisori esterni termici e regolabili elettricamente;
· Indicatore della temperatura esterna;
· Brake Assist;
· Sistema frenante ADAPTIVE BRAKE con ausilio alla partenza in salita;
· Doppio tendalino avvolgibile con copertura del vano bagagli e rete di sicurezza (station-wagon);
· Possibilità di carico passante e bracciolo con doppio portabicchieri, con ancoraggio del carico e sedile posteriore ribaltabile frazionato con rapporto 1/3 : 2/3 (berlina);
· Sedile posteriore ribaltabile frazionato con rapporto 1/3 : 2/3 (station-wagon)

· Contenitore pieghevole per le buste della spesa (station-wagon);
· ESP( a tre stadi;
· Sensore crepuscolare per l’accensione automatica delle luci;
· Alzacristalli elettrici su tutti i finestrini;
· Pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta anteriori e sui sedili posteriori esterni;
· Box portaoggetti climatizzato;
· Rivestimento del cielo di colore nero;
· Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX posteriore;
· COMAND APS, comprensivo di navigazione con disco rigido, comando vocale VOICETRONIC e Music Server, a richiesta con DVD-Changer per 6 dischi;
· Custodia cartine sul lato posteriore del sedile guidatore;
· Climatizzatore automatico bizona THERMATIC;
· Airbag ginocchia (kneebag) lato guidatore; ** 

· Piantone dello sterzo regolabile in lunghezza ed altezza;
· Pacchetto luci;
· Fendinebbia;
· Proiettori alogeni;
· Segnalazione di riduzione pressione pneumatici;
· Impianto di chiusura ELCODE con radiocomando a raggi infrarossi;
· Sidebag guidatore e passeggero;
· Ganci di fissaggio borse nel bagagliaio;
· TEMPOMAT con limitatore variabile della velocità SPEEDTRONIC;
· Sedili anteriori con regolazione elettrica dell’altezza e dello schienale;
· Leva del cambio in pelle;
· Cristalli atermici;
· Windowbag;
· Chiusura centralizzata con sensore di crash.
**  nei Paesi Euro-NCAP

La gamma di equipaggiamenti a richiesta comprende, tra gli altri:

· Cerchi in lega AMG da 19 pollici (di serie nella versione Performance);
· Performance Package AMG (di serie nella versione Performance);
· Inserti in carbonio AMG;
· Tappetini in velluto AMG;
· Fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta e impianto;
tergilavafari, incluso proiettori anteriori oscurati;
· Portellone posteriore e kit di fissaggio EASY-PACK (station-wagon);
· Seggiolini per bambini integrati sul sedile posteriore con sostegno
laterale per la testa (station-wagon);
· Intelligent Light System con cinque funzioni luce, incluso proiettori 
anteriori oscurati;
· KEYLESS-GO;  

· Riconoscimento automatico del seggiolino per bambini sul sedile 
passeggero;
· Rivestimenti in pelle Nappa;
· PRE-SAFE®;
· Tendine parasole avvolgibili per il lunotto ad azionamento elettrico 
(berlina);
· Tetto apribile e basculante elettrico in cristallo;
· Sidebag posteriori;
· Sound System Surround;
· Climatizzatore COMFORTMATIC a tre zone;
· Sedili anteriori con regolazione elettrica e funzione Memory.
Sistema di sicurezza Mercedes progettato in funzione di tutte le fasi degli incidenti reali

La nuova C 63 AMG è la vettura più sicura del segmento. Nessun’altra automobile offre tante novità tecniche nel campo della sicurezza ed è così coerentemente progettata in funzione degli incidenti reali come la nuova Classe C. Il sistema di sicurezza Mercedes a trecentosessanta gradi PRO-SAFE™ va ben aldilà dell’adempimento alle norme sui crash test e considera tutti gli aspetti della sicurezza in automobile, dalla prevenzione degli incidenti tramite sistemi come ADAPTIVE BRAKE, Brake Assist, luci di stop adattive ed ESP® attraverso la protezione dei passeggeri tramite airbag frontali a doppio stadio di attivazione, kneebag per il guidatore, sidebag anteriori e windowbag. Il sistema di protezione preventivo PRE-SAFE®, inventato da Mercedes-Benz, è disponibile a richiesta; in questo modo la Classe C è l’unica vettura del segmento a livello mondiale con questa innovativa tecnologia di sicurezza. Un altro punto a favore della sicurezza in auto è l’Intelligent Light System (a richiesta), per la prima volta offerto in questo segmento. L’Intelligent Light System comprende cinque diverse funzioni luce, adeguate a vari tipi di situazioni di marcia e condizioni atmosferiche , che garantiscono all’automobilista una maggiore visibilità.

SLK 55 AMG
Un “cult” tra i roadster sportivi compatti
Grazie ai recenti aggiornamenti di design, SLK 55 AMG si presenta ancora più dinamica, rafforzando ulteriormente il suo status di “cult” tra i roadster sportivi. Lo spoiler anteriore ridisegnato, con una linea a freccia ancora più pronunciata, le prese d'aria più ampie ed un elemento orizzontale verniciato in nero sulla sezione inferiore del paraurti le conferiscono un fascino assolutamente maschile. Fendinebbia di grandi dimensioni, con forma arrotondata e cornici cromate sono posizionati verso l'esterno, amplificando l'impressione di elevata larghezza della vettura. L'aria calda prodotta dal radiatore dell'olio viene smaltita attraverso le feritoie laterali presenti sullo spoiler anteriore. Il design AMG comprende anche minigonne laterali maggiorate, paraurti posteriore con inserto nero e spoiler AMG.

I proiettori sono impreziositi da carenature brunite ed i retrovisori esterni, dotati di indicatori di direzione integrati a LED, presentano un’evidente forma a freccia e garantiscono una visibilità superiore. I cerchi in lega AMG multirazze da 18", con una larghezza di 7,5 pollici all’anteriore ed 8,5 pollici al posteriore, grazie alla finitura titanio creano un piacevole contrasto cromatico nel profilo laterale della vettura. A richiesta sono disponibili anche cerchi AMG in lega da 18" con design a doppie razze, sempre con pneumatici da 225/40 all’anteriore e 245/35 al posteriore. Il sistema frenante ad elevate prestazioni AMG garantisce eccellenti valori di decelerazione. I dischi anteriori, forati ed autoventilanti, hanno una misura di 345 x 30 mm. La dotazione di serie comprende anche lo sterzo diretto di nuova concezione.
Motore AMG ad otto cilindri per prestazioni superiori

L’otto cilindri AMG da 5,5 litri, con una potenza di 265 kW / 360 CV ed una coppia di 510 Nm, garantisce prestazioni uniche nel segmento. 

Coppia imponente, risposta immediata e tipico “rombo” del V8 AMG caratterizzano la guida e le eccellenti prestazioni di questa sportiva: la biposto passa da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e raggiunge i 200 km/h in 17,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. La trasmissione è affidata al cambio AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC con leve al volante, che assicurano un'agilità ancora maggiore: i passaggi in modalità "S" (Sport) ed "M" (Manuale) sono estremamente rapidi. Ciò è possibile grazie ai nuovi componenti della trasmissione automatica a sette velocità, al motore rinnovato ed alla gestione della trasmissione, che tra l'altro garantisce innesti ancora più confortevoli.

Interni funzionali e sportivi
Gli interni funzionali e sportivi di SLK 55 AMG ed il nuovo volante AMG a tre razze lasciano intuire immediatamente le caratteristiche dello sterzo diretto. L'area dell'impugnatura ha una forma ergonomica ed è rivestita in morbida pelle traforata, mentre la razza centrale è impreziosita da un inserto in metallo. Le due leve del cambio AMG in alluminio consentono di selezionare la modalità manuale.

Nuovo look anche per il pannello degli strumenti AMG con il tachimetro che raggiunge i 320 km/h, le lancette in argento/rosso ed il logo AMG. La nuova grafica rende la velocità ed il numero di giri ancora più leggibili. In modalità "M", il menu principale AMG visualizza il rapporto selezionato, proponendo eventualmente una raccomandazione di passaggio al rapporto superiore, oltre ad indicare la temperatura dell'olio motore, la tensione della batteria ed il RACETIMER. I sedili sportivi AMG con i loro particolari rivestimenti sono avvolgenti, per migliorare il supporto laterale in curva, mentre gli inserti in Alcantara nell'area delle spalle migliorano ulteriormente il supporto laterale. Gli eleganti rivestimenti in nappa, disponibili in una gamma di quattro diverse tonalità, sono di serie su SLK 55 AMG. 

Versione PERFORMANCE AMG per gli amanti della sportività

SLK 55 AMG è disponibile a richiesta anche in versione PERFORMANCE. Realizzata dall’AMG PERFORMANCE STUDIO, questa versione è dotata di componenti in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni. Il risultato è una guida ancora più sportiva per i veri amanti della pista.

Principali equipaggiamenti di SLK 55 AMG PERFORMANCE:

• Sistema frenante AMG ad elevate prestazioni, con dischi anteriori ventilati in composito e perforati da 360 x 32 mm, con pinze a sei pistoni;
• Dischi posteriori ventilati e perforati da 330 x 26 mm, con pinze a quattro pistoni;
• Cerchi AMG in lega da 18 pollici a doppie razze, pneumatici da 225/40 R 18 (anteriori) e 245/35 R 18 (posteriori);
• Assetto PERFORMANCE AMG;
• Volante PERFORMANCE AMG con diametro ridotto, con sezione inferiore piatta e leve di comando in alluminio;
• Interni AMG con finiture in carbonio;
• Velocità massima limitata elettronicamente a 280 km/h.

Ad eccezione del sistema frenante in materiale composito AMG ad alte prestazioni, tutti i componenti della Versione PERFORMANCE sono disponibili anche singolarmente.

SL 63 AMG 
Un sogno da 525 CV
Prestazioni entusiasmanti ottenute grazie a tecnologie di altissimo livello: queste le caratteristiche principali della nuova Mercedes-Benz SL 63 AMG con propulsore V8 AMG da 6,3 litri di cilindrata, 386 kW/525 CV di potenza ed una coppia di 630 Nm. Un importante equipaggiamento totalmente nuovo e riservato in esclusiva a SL 63 AMG è l'innovativo cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG. Questa trasmissione di nuova concezione, utilizza, al posto del tradizionale convertitore di coppia, una compatta frizione in bagno d'olio. Il conseguente collegamento diretto con la catena cinematica garantisce un emozionante e dinamico piacere di guida, grazie anche alle funzioni di “doppietta” e “Race Start”. Con questa straordinaria combinazione e l'assetto sportivo AMG basato sull'Active Body Control, ulteriormente perfezionato ed ancora più agile, SL 63 AMG fissa nuovi parametri di riferimento nel segmento dei Roadster, affermandosi come la Classe SL più sportiva di tutti i tempi. A garantire un piacere di guida assolutamente unico provvede l'hard-top ripiegabile che si apre in soli 16 secondi, disponibile a richiesta anche in versione trasparente. SL 63 AMG  è anche la Safety Car ufficiale di Formula 1.
La denominazione del cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG indica un sistema di trasmissione totalmente nuovo, unico nel suo genere, offerto in esclusiva per la nuova Mercedes-Benz SL 63 AMG. Questo cambio coniuga il meglio di due mondi: la risposta sportiva, diretta ed agile di un cambio manuale, insieme al comfort assoluto di un cambio automatico. Dotato di sette marce, quattro programmi di marcia, funzioni di “doppietta” e “Race Start”, il cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG assicura una versatilità ad oggi impensabile. MCT sta per “Multi-Clutch Technology” ed indica che la fase di cambiata è affidata esclusivamente agli elementi della frizione.

Questo cambio tecnologicamente avanzato è configurato per sopportare valori di coppia elevati e regimi massimi fino a 7.200 giri/min. Inoltre, grazie al suo efficiente sistema di raffreddamento ad olio, il cambio dispone di sufficienti riserve anche in condizioni di altissima sollecitazione. Una nuova ed efficiente gestione elettronica del cambio provvede alla totale regolazione ed al monitoraggio di tutti i processi di innesto. Per garantire un efficace smorzamento delle vibrazioni è stato adottato un nuovo giunto elastico torsionale a doppio stadio. Il cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG è stato sviluppato congiuntamente da Mercedes-AMG GmbH e Daimler AG, ed è destinato in esclusiva ai modelli ad elevate prestazioni AMG. La produzione del cambio è affidata al più grande costruttore di gruppi epicicloidali, lo stabilimento Mercedes-Benz di Esslingen-Hedelfingen.

Quattro programmi di marcia per un piacere di guida su misura

Il cuore del nuovo cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG sta nella frizione in bagno d'olio che sostituisce il precedente convertitore di coppia. Grazie alla minima inerzia delle masse rotatorie, il cambio reagisce in modo estremamente immediato, dinamico e senza slittamenti. I movimenti del pedale dell'acceleratore vengono trasformati direttamente in spinta propulsiva. Dotato di quattro programmi di marcia, “C” (Comfort), “S” (Sport), “S+” (Sport plus) e “M” (Manuale), il cambio offre innesti fluidi e regolazioni su misura per assicurare il massimo piacere di guida. In modalità “C”, i cambi marcia sono confortevoli, uniti ad una curva caratteristica dell'acceleratore “morbida” per una dinamica di marcia rilassata. In modalità “S”, motore e cambio reagiscono in modo notevolmente più dinamico: le marce vengono “spinte” a regimi più elevati, ed anche i passaggi ai rapporti inferiori si rivelano più immediati. Inoltre, i processi di innesto risultano più veloci di circa il 20% rispetto al programma “C”. La commutazione sul programma “S+” comporta un’ulteriore riduzione del 20% dei tempi di innesto, mentre il programma “M” rappresenta la modalità più sportiva: il V8 AMG da 6,3 litri reagisce in maniera ancora più grintosa, mentre i cambi marcia si accelerano di un ulteriore 10%, ovvero con una riduzione del 50% rispetto alla modalità “C”. Nel programma di marcia “M”, i cambi marcia impiegano solo 100 millesimi di secondo.

Un ulteriore punto di forza del nuovo cambio sportivo MCT è la possibilità di scalare più marce contemporaneamente in modo rapido e fluido. Ad esempio, attraverso il kick-down è possibile passare dalla settima direttamente alla quarta marcia, oppure dalla quinta alla seconda. Nei programmi di marcia “S” (Sport), “S+” (Sport plus) e “M” (Manuale), la funzione automatica di “doppietta” è sempre attiva. Ogni scalata manuale ed automatica viene accompagnata da una dose esatta di accelerazione tra i due azionamenti della frizione, da “S” passando per “S+” fino a “M” in misura crescente. Questo processo particolarmente fluido aumenta la sensazione di sportività e contribuisce a ridurre al minimo le reazioni alle variazioni di carico, con positive ripercussioni in fase di frenata prima dell’ingresso in curva.

Nuova DRIVE UNIT AMG con innovativa funzione “Race Start”

La nuova DRIVE UNIT AMG costituisce la centralina di controllo del cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG e di tutte le funzioni preposte alla dinamica di marcia. Le marce possono essere selezionate attraverso la nuova leva del cambio AMG in pelle e carbonio, oppure attraverso i comandi al volante AMG. A sinistra, accanto alla leva del cambio, è situata la manopola elettronica per la selezione dei quattro programmi di marcia, inclusa l'attivazione dell'innovativa funzione “Race Start”. Accanto alla manopola sono collocati tre pulsanti per ulteriori funzioni: il primo comanda la regolazione dell'ESP(, il secondo l'assetto del telaio ABC. Il terzo pulsante con la scritta AMG salva la combinazione preferita tra programma di marcia e configurazione dell'assetto. Basta una leggera pressione sul tasto AMG per richiamare le possibilità di configurazione ed una pressione prolungata per impostare il set-up desiderato.

La funzione “Race Start” apre una nuova dimensione della dinamica di marcia, consentendo a SL 63 AMG di sfruttare le massime potenzialità di accelerazione, assicurando al tempo stesso la più elevata trazione alle ruote motrici. A vettura ferma, il guidatore deve attivare la funzione sportiva ESP( e con il pedale sinistro premere il pedale dell'acceleratore. In base alla logica “Race Start” preselezionata sulla manopola, sul display centrale AMG appare una richiesta di conferma. A questo punto il guidatore, tirando una volta il comando del cambio al volante “Up” può confermare la funzione di “Race Start”, abbassare il pedale dell'acceleratore e rilasciare il freno. Il numero di giri allo spunto viene regolato dal sistema in modo completamente automatico ed SL 63 AMG accelera più rapidamente possibile, se desiderato anche fino alla massima velocità. Il guidatore non deve cambiare marcia manualmente, il cambio AMG che provvede ad innestare i rapporti con brevissimi tempi di innesto.

V8 AMG aspirato da 6,3 litri di cilindrata e 386 kW/525 CV di potenza

Nel cambio sportivo a sette marce SPEEDSHIFT MCT AMG, il V8 AMG 6,3 litri trova un partner ideale per garantire piacere di guida ed eccellenti prestazioni, tanto che SL 63 AMG accelera in 4,6 secondi da 0 a 100 km/h e vanta una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). Da una cilindrata di 6.208 cc, il motore aspirato ad elevati regimi eroga una potenza di 386 kW/525 CV a 6.800 giri/min e mette a disposizione una coppia massima di 630 Nm a 5.200 giri/min. L'esclusiva combinazione tra alti regimi e grande cilindrata permette di conciliare il meglio di due mondi: elevata capacità di ripresa ai bassi regimi e straordinaria esuberanza. Il numero di giri massimo raggiungibile è pari a 7.200 giri/min.

Il propulsore V8 AMG vanta diverse tecnologie ereditate dal Motorsport: tra queste il basamento leggero ed al tempo stesso particolarmente robusto con struttura "closed-deck" e le camicie dei cilindri con l'innovativo e rivoluzionario rivestimento in LDS, il comando valvole configurato per regimi elevati con punterie a tazza nelle testate cilindri. La disposizione verticale dei condotti di aspirazione e di scarico, insieme al collettore a geometria variabile con due farfalle integrate, assicura sempre un perfetto riempimento dei cilindri ed un elevato grado di sfruttamento della potenza disponibile. 

La brillante risposta all’acceleratore in tutte le condizioni di marcia deriva dal sofisticato sistema di controllo elettronico dell’alimentazione di carburante; l’impianto di scarico sportivo AMG, con due doppi terminali cromati ovali, garantisce il sound sportivo tipico degli otto cilindri AMG. Il rivestimento trimetallico dei catalizzatori consente una rapida risposta dell'impianto in caso di avviamento a freddo, un migliore rendimento nella depurazione dei gas di scarico ed una maggiore stabilità di funzionamento nel tempo dei componenti. SL 63 AMG rispetta tutti i limiti di emissione attualmente in vigore come, ad esempio, la normativa EURO 4. Neanche i requisiti specifici del mercato statunitense, come gli standard LEV II, il sistema di diagnosi on-board OBD II e la diagnosi con sonda lambda rappresentano un problema.

Assetto sportivo AMG basato sull'Active Body Control ed ESP( a 3 stadi

L'assetto di SL 63 AMG è perfettamente all'altezza del propulsore. Basato sull'Active Body Control, il telaio è stato ulteriormente perfezionato e dispone di una nuova armonizzazione di molle ed ammortizzatori, ma anche di un'elastocinematica completamente rielaborata. Al fine di garantire maggiore agilità e spazi di frenata più brevi, i supporti dell'asse anteriore, i bracci oscillanti ed i puntoni di trazione, come pure singoli supporti dei puntoni sul retrotreno, sono stati tutti nuovamente armonizzati. Con un servosterzo parametrico ottimizzato, SL 63 AMG si presenta ancora più diretta e brillante, consentendo al guidatore di approfittare di un comportamento sottosterzante e autosterzante lineare, tipico delle sportive, sulle strade particolarmente tortuose e sui circuiti di gara chiusi al traffico. Inoltre, l'assetto sportivo AMG basato sull'Active Body Control consente di impostare individualmente le caratteristiche dell'assetto. Attraverso un pulsante è, infatti, possibile regolare un assetto sportivo più rigido, con un minore angolo di rollio, oppure un'impostazione più confortevole per i lunghi viaggi. 
Una novità assoluta è rappresentata dall'ESP( a 3 stadi con funzione Sport. Questo sistema offre tre diverse modalità di regolazione e costituisce la logica evoluzione della filosofia AMG in materia di ESP(. Tramite il pulsante ESP sulla DRIVE UNIT AMG, il guidatore può scegliere tra le impostazioni “ESP ON”, “ESP SPORT” ed “ESP OFF”; la modalità attualmente impostata appare visualizzata sul display centrale del quadro strumenti AMG.
Impianto frenante AMG ad elevate prestazioni e cerchi in lega da 19 pollici

A garantire una perfetta decelerazione, anche ad un’andatura decisamente dinamica, provvede l’impianto frenante AMG ad alte prestazioni. L’asse anteriore adotta dischi autoventilanti e forati da 360 x 36 millimetri con pinze fisse a sei pistoncini, mentre sul retrotreno sono montati dischi da 330 x 26 millimetri con pinze fisse a quattro pistoncini. L’impianto frenante ad alte prestazioni AMG si distingue per spazi di arresto brevi, un perfetto dosaggio dei freni ed una notevole resistenza alle sollecitazioni.

Un'altra novità consiste nei cerchi in lega AMG da 19" con design a triple razze in grigio titanio, torniti con finitura a specchio e larghi 8,5 e 9,5 pollici rispettivamente. I pneumatici sono da 255/35 R 19 (anteriori) e 285/30 R 19 (posteriori). Con il loro design espressivo, i cerchi in lega AMG da 19 pollici si inseriscono perfettamente nel nuovo kit aerodinamico AMG.

Nuovo kit aerodinamico AMG 

La posizione di riferimento di SL 63 AMG nel segmento appare evidente al primo sguardo. Il nuovo spoiler anteriore con una linea a freccia ancora più pronunciata, mascherina del radiatore nera, prese d'aria più ampie e listello trasversale nero nella parte inferiore, si armonizza perfettamente con il nuovo design del frontale di Classe SL, risultando estremamente mascolino. I proiettori bixeno con cornici scure, insieme agli ampi fendinebbia con cornici cromate, sottolineano ulteriormente l'ampiezza della vettura. L'aria calda del radiatore olio supplementare nel passaruota fuoriesce da apposite feritoie laterali integrate nello spoiler anteriore. I nuovi retrovisori a LED con forma a freccia attirano gli sguardi, così come le modanature AMG in argento opaco sui parafanghi anteriori con targa “6.3 AMG”. 

Il kit aerodinamico AMG comprende inoltre i rivestimenti sottoporta AMG e l'imponente grembialatura posteriore AMG con il grande inserto diffusore nero. Ad attrarre ulteriormente l'attenzione, dal punto di vista estetico ed acustico, provvede l'impianto di scarico sportivo AMG con doppi terminali cromati. Lo spoilerino AMG sul cofano del bagagliaio riduce la portanza ed assicura una maggiore stabilità di marcia alle alte velocità.

Interni con nuovo volante sportivo AMG a tre razze

Negli interni, la nuova SL 63 AMG affascina con una sapiente combinazione tra esclusivi dettagli di equipaggiamento ed un'atmosfera sportivamente funzionale. Da notare è il nuovo volante sportivo ergonomico AMG a tre razze con comandi del cambio AMG integrati in alluminio. L'impugnatura del volante, dalla forma speciale, è rivestita in pelle traforata, mentre una  finitura argentata impreziosisce la razza verticale. Dietro il volante risalta la nuova strumentazione AMG con logo “V8 6.3” nel contagiri e la nuova copertura a palpebra, rivestita in pelle Nappa con doppia cucitura, che si estende sopra gli strumenti circolari. Quando si gira la chiave di accensione, le lancette di tachimetro e contagiri ruotano in sincronia fino al massimo della scala, per poi tornare in posizione originaria.

Il menu principale AMG integrato nella strumentazione AMG visualizza la marcia attualmente innestata con l'innesto superiore consigliato, il “RACETIMER” con l'indicazione dei tempi su giro e le informazioni sulla temperatura dell'olio del motore e sulla tensione della batteria ed il programma di marcia attivato, inclusa la funzione “Race Start” e la modalità ESP( selezionata. Una novità riservata in esclusiva al modello SL 63 AMG con cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG consiste nella leva del cambio AMG in pelle e carbonio, insieme alla DRIVE UNIT AMG elegantemente integrata con manopola di selezione per i quattro programmi di marcia ed i pulsanti per l'ESP(, la regolazione dell'assetto ed il programma AMG.

Sedili sportivi AMG di serie con AIRSCARF 

La dotazione di serie comprende anche rivestimenti in morbida pelle Nappa, modanature in autentico carbonio e sedili sportivi AMG regolabili in diverse posizioni, con funzioni Multicontour e Memory, riscaldamento, finitura traforata AMG, speciale sagomatura e targa AMG. Una novità è rappresentata dal sistema di riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, disponibile a richiesta, che con un flusso di aria calda che fuoriesce dai poggiatesta offre ai passeggeri di SL il piacere di viaggiare a cielo aperto anche nella stagione invernale. 

Per la nuova Classe SL è stata adottata anche l'ultima generazione di impianti audio e telematici NTG 2.5. Questi efficienti apparecchi coniugano i vantaggi di un'estrema facilità d'uso, una gestione logica dei menu ed un perfetto entertainment. Dispongono inoltre di regolazione del volume in funzione della velocità, tastiera per l'immissione di numeri telefonici e frequenze radio, lettore CD e DVD MP3-compatibile e di interfaccia Bluetooth per il collegamento senza fili del cellulare con l'impianto viva-voce. Su tutta la gamma SL New generation è di serie il sistema COMAND APS con 6 CD /DVD changer, con display a colori da 6,5 pollici ad alta risoluzione, sistema di comando vocale VOICETRONIC per le funzioni audio, di navigazione e telefonia, Music Register per la memorizzazione di file audio, sistema Bluetooth ed uno slot per schede di memoria SD. La navigazione è di tipo cartografico (con visualizzazione tridimensionale) su Hard Disk da 40 GB.

SL 63 AMG Performance AMG 
SL 63 AMG è disponibile anche in versione Performance AMG. I componenti sviluppati nell’AMG PERFORMANCE STUDIO accentuano ulteriormente la sportività della vettura. La versione Performance AMG comprende:
· Velocità massima limitata elettronicamente a 300 km/h;
· pacchetto di allestimenti in carbonio AMG per gli esterni con prese d'aria laterali nello spoiler anteriore, alloggiamento dei retrovisori esterni, spoilerino e inserto diffusore della grembialatura posteriore, tutto in autentico carbonio;

· volante Performance AMG dal diametro ridotto e “piatto” sul lato inferiore;
· soglie di ingresso AMG illuminate con luce bianca;

· cerchi fucinati AMG da 19'' a doppie razze in grigio titanio lucido con pneumatici da 255/35 R 19 e 285/30 R 19 (per SL 63 AMG);
· Dischi dei freni autoventilanti in materiale composito da 390 x 36 mm sull'asse anteriore;
· Bloccaggio del differenziale posteriore a lamelle con effetto bloccante del 40% per una trazione ulteriormente migliorata;

· Cerchi in lega AMG da 19" fucinati a doppie razze con pneumatici da 255/35 R 19 e 285/30 R 19;

· Assetto Performance AMG basato sull'Active Body Control;

· Volante Performance AMG con diametro ridotto, “piatto” sul lato inferiore, con comandi del cambio integrati in alluminio argentato.
ML 63 AMG

In pole position nel segmento dei SUV

Mercedes-Benz ML 63 AMG è il punto di riferimento all’interno del segmento SUV. Il suo propulsore AMG V8 da 6,3 litri con 375 kW/510 CV di potenza, pone infatti questa versione al vertice della categoria in termini di sportività e dinamica di marcia, soddisfacendo anche i Clienti più esigenti con i suoi allestimenti esclusivi. 
Il cofano della ML 63 AMG cela il potente cuore di una sportiva ad elevate prestazioni: il motore V8 AMG da 6,3 litri. Realizzato interamente all’interno della divisione AMG, questo propulsore di nuova concezione eroga 375 kW/510 CV a 6.800 giri/min e sviluppa una coppia massima di 630 Nm a 5.200 giri/min; tali valori rendono questo propulsore Mercedes AMG uno dei più potenti otto cilindri aspirati al mondo. 

L’esclusiva combinazione tra alti regimi di rotazione e grande cilindrata riunisce in un unico propulsore il meglio dei due mondi. Questo motore infatti, è in grado di offrire una straordinaria brillantezza e al tempo stesso una coppia poderosa ai bassi regimi. Alla guida della Classe M 63 AMG si può apprezzare il carattere marcatamente sportivo del V8, attraverso la sua notevole agilità e la risposta dinamica ed immediata a tutti i regimi.

Il propulsore V8 di ML 63 AMG litri garantisce prestazioni da grande sportiva, con un’accelerazione 0 - 100 km/h in 5 secondi netti ed una velocità massima pari a 250 km/h limitata elettronicamente (275 km/h limitati elettronicamente per la versione V-Max). 

La trasmissione della potenza nel nuovo modello di punta della Classe M è affidata al cambio automatico AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC con selettore al volante DIRECT SELECT. Tre speciali programmi d’innesto, specifici per le prestazioni del motore V8 AMG, permettono di sfruttare al meglio la coppia e la potenza erogate. Selezionabili tramite appositi pulsanti sulla consolle centrale, i programmi si suddividono in “S“ (Sport), ”C“ (Comfort) e “M“ (Manuale) per le loro caratteristiche di innesto e velocità. 

Come nelle monoposto di Formula 1, le sette marce si possono cambiare comodamente tramite i comandi integrati sul volante sportivo ergonomico AMG. Anche la trazione integrale permanente della ML 63 AMG è stata configurata in senso sportivo, ripartendo la notevole potenza del motore ad otto cilindri fra avantreno e retrotreno con un rapporto di 40 : 60, al fine di garantire la migliore agilità possibile e un’eccellente tenuta di strada in curva. Una catena cinematica rinforzata garantisce una trasmissione ottimale della potenza alle ruote ed assicura la tipica affidabilità Mercedes-Benz. 

Assetto sportivo AMG ed impianto freni ad alte prestazioni AMG 

L’assetto sportivo AMG basato su sospensioni AIRMATIC assicura elevate velocità di percorrenza in curva, la massima stabilità ed il minimo rollio, garantendo al tempo stesso un notevole comfort nei lunghi viaggi. Tali sospensioni pneumatiche e gli speciali ammortizzatori AMG sono abbinati al sistema di sospensioni attive ADS, appositamente configurato, il quale provvede ad abbassare automaticamente l’assetto dell’auto alle andature più elevate.

La perfetta aderenza al suolo è garantita dai cerchi in lega AMG da 20 pollici lucidati a specchio con design a cinque razze e pneumatici da 295/40 R 20; tale configurazione non si limita a trasmettere un’immagine grintosa, ma garantisce anche un’ideale tenuta di strada sportiva. Il minor spazio di arresto possibile è garantito dall’impianto frenante ad alte prestazioni AMG con dischi dei freni autoventilanti e forati. 

Impronta sportiva con il kit aerodinamico AMG 

Larga, muscolosa ed aggressiva. Il carattere della ML 63 AMG traspare da ogni dettaglio, distinguendola dalla massa. Il suo aspetto conferma immediatamente la speciale posizione che occupa all’interno della gamma. Il design sportivo di questo potente SUV è caratterizzato dall’incisivo kit aerodinamico, con spoiler frontale e grembialatura posteriore, la tipica calandra AMG, i parafanghi allargati, i sottoporta laterali in acciaio ed i gruppi ottici posteriori scuri. L’impianto di scarico sportivo AMG, con doppie coppie di terminali cromati, sottolinea attraverso il suo look grintoso ed il possente rombo la potenza del modello di punta della Classe M. 

Interni dinamici con equipaggiamenti di serie esclusivi

La sportività caratterizza anche gli interni della ML 63 AMG. Gli esclusivi allestimenti dell’abitacolo includono: sedili sportivi AMG con rivestimenti in pelle Nappa ed inserti in Alcantara all’altezza delle spalle (con funzione Multicontour integrata e riscaldabili), volante sportivo ergonomico AMG  in pelle con comandi del cambio integrati, battitacco AMG e pedaliera sportiva in acciaio con antiscivolo in gomma. Altrettanto dinamico è il look del quadro strumenti, con grafica AMG ed indicatori in colore rosso. 

Come da tradizione Mercedes-Benz, anche ML 63 AMG offre il massimo dal punto di vista della sicurezza: la sua dotazione di serie comprende, infatti, il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE®, i poggiatesta attivi NECK-PRO nei sedili anteriori, nonché gli airbag adattivi a doppio stadio di attivazione per il guidatore e il passeggero anteriore, sidebag anteriori, windowbag e pretensionatori con limitatori della forza di ritenuta delle cinture di sicurezza su tutti i sedili.
CLS 63 AMG 

Sintesi unica di potenza e design

Mercedes AMG aumenta ulteriormente il fascino di Classe CLS, presentando la versione ad elevate prestazioni di questo esclusivo Coupé a quattro porte che ha creato un segmento completamente nuovo. CLS 63 AMG è dotato di un V8 AMG da 6,3 litri, 378 kW / 514 CV di potenza e 630 Nm di coppia. Questo motore aspirato con attitudine a “girare in alto” non nasconde la sua vocazione sportiva: gli scarichi posteriori ovali cromati AMG regalano al guidatore una colonna sonora estremamente coinvolgente. CLS 63 AMG accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, mentre la velocità massima, limitata elettronicamente, è di 250 km/h. La trasmissione AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC prevede una funzione che esegue la "doppietta" automaticamente in fase di scalata. Si tratta di una particolarità che rende la guida ancora più appassionante e che, grazie alla scalata priva di sollecitazioni, comporta anche una riduzione delle reazioni alle variazioni di carico, che si riflette in modo estremamente positivo in pista ed in fase di frenata prima di affrontare una curva.
La rinnovata calandra anteriore, verniciata di nero e con due lamelle invece di tre, che si armonizza perfettamente al kit aerodinamico AMG. I cerchi in lega AMG da 19", verniciati in grigio titanio e torniti a specchio con il nuovo design a triple razze, sono dotati di pneumatici da 255/35 R 19 (anteriori) e 285/30 R 19 (posteriori). Nell'abitacolo, CLS 63 AMG offre un nuovo volante sportivo ergonomico AMG a tre razze, rivestito in pelle traforata, con un'impugnatura dalla speciale conformazione e due comandi del cambio integrati AMG in alluminio che consentono la selezione manuale delle marce. 

Interessanti optional AMG 

AMG PERFORMANCE STUDIO propone esclusivi optional per CLS 63 AMG come, ad esempio, il volante sportivo AMG di dimensioni ridotte, con sezione inferiore piatta e leve di comando in alluminio argentato, inserti in carbonio AMG, soglie d'ingresso illuminate AMG, tappetini in velluto AMG, pacchetto carbonio per esterni AMG ed i cerchi in lega AMG color titanio da 19" con design a doppie razze e verniciatura lucida, realizzati utilizzando una tecnologia di forgiatura di altissimo livello. 

Inoltre, CLS 63 AMG è disponibile anche in versione PERFORMANCE equipaggiata con una serie di componenti ancora più sofisticati e concepiti espressamente per chi ama la guida sportiva in pista:

· dischi dei freni autoventilanti in materiale composito nel formato da 
390 x 36 mm sull'avantreno;
· bloccaggio del differenziale sul retrotreno AMG secondo il principio di funzionamento a lamelle, con azione bloccante del 40% per una trazione ancora migliore;

· cerchi in lega AMG da 19" AMG a cinque doppie razze forgiati con pneumatici da 255/35 R 19 all’anteriore e 285/30 R 19 al posteriore;

· assetto Performance AMG; 

· volante Performance AMG di dimensioni ridotte, con sezione inferiore piatta e leve di comando in alluminio argentato;

· Limitatore di velocità massima settato elettronicamente a 300 km/h.

Tutti i modelli della gamma CLS possono essere personalizzati con il pacchetto speciale AMG, che prevede uno spoiler anteriore più pronunciato, ampie prese d'aria, spoiler posteriore molto evidente con un inserto nero e minigonne laterali maggiorate. Sono inoltre disponibili i nuovi cerchi in lega AMG da 19" con finitura a specchio e pneumatici da 255/35 (anteriori) e 285/30 (posteriori).

CL 65 AMG
Prestazioni ai massimi livelli con il V12 biturbo

Il nuovo CL 65 AMG impreziosisce la gamma Mercedes-AMG di un coupé da sogno. Al pari delle potenti dodici cilindri S 65 AMG ed SL 65 AMG, anche nell’esclusivo Coupé ad elevate prestazioni l’affermato V12 biturbo AMG da 6,0 litri regala una straordinaria esperienza di guida. Con una potenza di 450 kW/612 CV ed una coppia massima di 1.000 Nm, questo propulsore garantisce prestazioni straordinarie: CL 65 AMG raggiunge i 100 km/h in soli 4,4 secondi toccando i 200 km/h dopo 13,3 secondi. La velocità massima è di 250 km/h (limitata elettronicamente). Le dotazioni di serie comprendono kit aerodinamico AMG, cerchi fucinati AMG da 20 pollici, interni personalizzati AMG e sistemi tecnologici d’avanguardia come l’assetto sportivo AMG basato sull’Active Body Control ed il sistema di protezione preventiva dei passeggeri PRE-SAFE®. L’impianto frenante AMG ad elevate prestazioni con doppia pinza flottante di nuova concezione garantisce la massima decelerazione grazie al miglior effetto frenante.

Il V12 biturbo AMG da 5.980 cm3 di cilindrata garantisce prestazioni ai massimi livelli: la potenza massima di 450 kW/612 CV è disponibile costantemente fra 4.800 e 5.100 giri, mentre la coppia massima di 1.000 Nm (limitata elettronicamente) è erogata fra 2.000 e 4.000 giri al minuto. È anche grazie a questi numeri che CL 65 AMG assicura prestazioni superiori ed una straordinaria dinamica di guida. L’esuberante dodici cilindri AMG è in grado di viaggiare con la massima disinvoltura anche a tranquille velocità di crociera con marcia alta inserita. Risposta immediata e marcia confortevole e silenziosa ne fanno una vettura particolarmente adatta ai lunghi percorsi, come si conviene alla tradizione Mercedes.
L’eccellenza del motore AMG V12 è stata confermata anche in occasione dell’edizione 2004 del premio “Motore Internazionale dell’Anno”: la giuria ha infatti indicato il motore AMG da 450 kW/612 CV come migliore nella categoria “Best Performance Engine”, dove ha superato 70 concorrenti europei, statunitensi e giapponesi. Per tradizione nella fabbrica AMG ogni motore è costruito a mano secondo la filosofia “un uomo, un motore”. Ogni propulsore AMG V12 è assemblato dall’inizio alla fine da un solo tecnico, come documenta la firma sulla targhetta AMG applicata ad ogni motore. 
I principali dati di CL 65 AMG:

	
	CL 65 AMG

	Disposizione dei cilindri/
valvole per cilindro
	V12/3

	Cilindrata                  cm3
	5.980

	Alesaggio x Corsa      mm
	82,6 x 93,0

	Rapporto di compressione
	9,0 : 1

	Potenza                kW/CV
                       a giri/min
	450/612
4.800-5.100

	Coppia massima        Nm
                       a giri/min
	1.000* 
2.000-4.000

	Accelerazione  
0-100 km/h                      s
	
4,4

	Velocità massima
                                  km/h
	
250*


* limitata elettronicamente

La tecnologia più moderna con il know-how del Motorsport

Il dodici cilindri biturbo di CL 65 AMG è dotato della più moderna tecnologia derivata dal mondo delle competizioni sportive; componenti e materiali ad altissima resistenza garantiscono potenze e coppie elevate anche a temperature estreme, come, ad esempio, albero motore bilanciato ad alta precisione costruito con materiali ad elevata resistenza, pistoni forgiati in materiale speciale per resistere ad alte temperature e pressioni, sistema di raffreddamento ancora più efficace grazie a getti d’olio con iniettori individuali per ciascun pistone e spinotti di maggiore dimensioni. I supporti principali e quelli della testata, realizzati anch’essi in materiali di elevata qualità, compensano nel modo più efficace picchi di temperatura e di pressione. Il ciclo di carico delle testate beneficia dell’ottimizzazione delle camere di scoppio e dei maggiori tempi di apertura delle valvole di aspirazione. La pompa dell’olio modificata provvede ad una totale e costante lubrificazione, anche nelle più impegnative condizioni di esercizio. Il radiatore dell’olio motore è integrato all’interno della presa d’aria del paraurti anteriore AMG, mentre il radiatore supplementare del liquido di raffreddamento è inserito all’interno del passaruota.

Intercooler ad elevata efficienza
L’intercooler è stato riprogettato e dotato di un nuovo radiatore, posto nella parte anteriore della vettura e più grande di circa il 70%. Il sistema sfrutta il principio dello scambiatore di calore aria/acqua e riduce efficacemente la temperatura dell’aria aspirata (già compressa dalle turbine) prima che questa entri nelle camere di scoppio. Grazie alla maggior superficie del radiatore, la temperatura all’aspirazione viene ridotta del 25% a garanzia di un’elevata potenza e coppia motrice in tutte le condizioni operative e di temperatura esterna, anche a pieno regime. Le sedi del compressore e della turbina di entrambi i turbocompressori, così come la turbina stessa e le alette del compressore, sono stati ingrandite per far fronte ad una pressione massima di 1.5 bar.

L’iniezione elettronica utilizza componenti di nuova progettazione e lavora ad una pressione variabile tra 3,6 e 5,0 bar. La pressione del carburante è a controllo variabile quasi istantaneo, in base alla richiesta di potenza ed alla temperatura esterna. In pochi millesimi di secondo la centralina elettronica del motore traduce la pressione sull’acceleratore per garantire un’immediata risposta del motore in tutte le condizioni di carico.

Scarico sportivo AMG e il sound unico del 12 cilindri AMG
Il sound caratteristico del dodici cilindri AMG è assicurato dallo scarico sportivo AMG con doppio terminale cromato nel look “V12”. I catalizzatori dotati di rivestimento trimetallico garantiscono una risposta più rapida dopo un avviamento a freddo, miglior post-trattamento dei gas di scarico e maggiore stabilità a lungo termine. CL 65 AMG soddisfa la normativa europea sui gas di scarico EU 4 ed i requisiti specifici in vigore negli USA. 

Cambio automatico a cinque rapporti AMG SPEEDSHIFT con comandi al volante
Nel nuovo CL 65 AMG la trasmissione della potenza è affidata al cambio automatico a cinque marce AMG SPEEDSHIFT con comandi al volante DIRECT SELECT AMG. Con il pulsante “S/C/M” sulla consolle è possibile scegliere tra le funzioni “Sport”, “Comfort” e “Manual”, cambiando così la caratteristica di cambiata, la risposta all’acceleratore e la regolazione di molle e sospensioni dell’assetto sportivo AMG basato sull’Active Body Control. I comandi del cambio in alluminio color argento sul volante sportivo ed ergonomico AMG permettono in ogni momento di cambiare le marce manualmente.

La coppia motrice del motore V12 AMG pari a 1.000 Nm (limitata elettronicamente) è senza confronti e necessita di organi meccanici adeguatamente rinforzati. Nel caso della trasmissione automatica, ciò comporta anche l’impiego di inediti dischi frizione dotati di un rivestimento metallico di alta qualità, l’adozione di un selettore modificato e di un convertitore di coppia a controllo elettronico. Semiassi riprogettati, supporti dei mozzi di maggiori dimensioni e molle d’acciaio rinforzate completano le soluzioni adottate.

Sospensioni sportive AMG basate sull’Active Body Control

L’assetto sportivo AMG basato sull’Active Body Control riduce al minimo i movimenti della scocca in fase di partenza, frenata e curva. CL 65 AMG affronta ogni tipo di curva con un rollio fortemente ridotto, mentre nelle repentine manovre di scarto il movimento di rollio viene efficacemente contrastato. Il coupé V12 AMG apre nuovi orizzonti in termini di dinamica di marcia, offrendo al tempo stesso un comfort ai massimi livelli.
Impianto frenante AMG ad elevate prestazioni con nuova doppia pinza flottante
La perfetta tenuta di strada è garantita anche dai cerchi fucinati AMG da 20 pollici a doppie razze in grigio titanio. CL 65 AMG adotta pneumatici anteriori 255/35 ZR 20 su cerchi da 8,5 pollici e pneumatici posteriori 275/35 ZR 20 su cerchi da 9,5 pollici. Le sottili razze lasciano intravedere l’impianto frenante. In termini di decelerazione, dosaggio e tenuta, l’impianto frenante AMG ad elevate prestazioni fissa nuovi standard di riferimento. Sull’avantreno CL 65 AMG adotta doppie pinze flottanti, un’innovazione AMG. Questa nuova tecnologia, che nessun altro costruttore al mondo propone, abbina i vantaggi del freno a pinze flottanti, una minore trasmissione di calore al liquido dei freni e sensibili vantaggi a livello di comfort grazie alla guida dei pattini del freno, alle prestazioni di un freno a pinza fissa maggiorato. 

Al retrotreno la decelerazione è garantita da una grande pinza flottante. Dischi freno forati in materiale composito da 390 mm (ant.) e 365 mm (post.) di diametro assicurano spazi di frenata ridotti, straordinaria tenuta ed ottimo dosaggio. L’impianto frenante a doppio circuito idraulico con controllo elettronico basato sull’ADAPTIVE BRAKE SYSTEM è provvisto di numerose funzioni di assistenza tra cui, ad esempio, il PRE-SAFE( Brake, il Brake Assist PLUS ed il DISTRONIC PLUS a tutto vantaggio del comfort e della sicurezza.
Kit aerodinamico AMG: design potente ed elegante
L’avanzata tecnologia di CL 65 AMG trova il suo completamento ideale nello stile potente, elegante e dinamico. Il kit aerodinamico AMG si abbina perfettamente al design elegante del grande coupé Mercedes. Prese per l’aria di raffreddamento maggiorate, prese d’aria laterali, fendinebbia circolari con cornici cromate, speciale calandra AMG a due lamelle cromate orizzontali e fari bixeno oscurati caratterizzano il frontale. Le fiancate si contraddistinguono per gli incisivi sottoporta ed il logo “V12 Biturbo”, mentre il posteriore si caratterizza per i due terminali di scarico cromati dal design V12 ed il possente paraurti con diffusore nero.

Stile dinamico e raffinati materiali per gli interni
Anche gli interni del modello V12 AMG convincono per lo stile dinamico ed i materiali raffinati: i sedili sportivi AMG offrono una speciale configurazione con funzione Multicontour e massaggio; il rivestimento in morbida nappa “PASSION EXCLUSIVE” presenta un nuovo design a rombi. Tutti i sedili sono firmati AMG. Il volante sportivo ed ergonomico AMG dispone di una corona dalla conformazione ancora più spessa e comandi del cambio AMG in alluminio, con finitura argento. Nel quadro strumenti AMG con fondo scala a 360 km/h e logo “V12 Biturbo” è integrato il menu principale AMG che visualizza la marcia inserita, quella consigliata e, a scelta, anche la temperatura dell’olio motore, la tensione della batteria ed il “RACETIMER”. In questo modo il pilota ha la possibilità di cronometrare i tempi sul giro, ad esempio in caso di utilizzo su pista.

Un ulteriore particolare di eccellenza degli interni è l’esclusivo orologio IWC. Completano l’allestimento il logo V12 sulla consolle centrale, le soglie di ingresso AMG e la pedaleria sportiva AMG in acciaio spazzolato.
La vasta gamma di equipaggiamenti di serie della vettura comprende tra gli altri:

· luci di stop adattive e luci soffuse interne
· COMAND APS con sistema di navigazione su disco fisso 

· DVD-Changer e Sound System

· Sedili Comfort con riscaldamento e ventilazione 

· Predisposizione per autotelefono 

· PRE-SAFE( 

· Inserti in legno di pioppo

Due pacchetti di allestimenti in carbonio disponibili a richiesta

Per un’ulteriore personalizzazione, sono disponibili due pacchetti di allestimenti in carbonio firmati AMG PERFORMANCE STUDIO. Il pacchetto carbonio per gli esterni comprende deflettori, spoiler frontale, alloggiamenti dei retrovisori esterni ed inserto diffusore posteriore. Negli interni, tutte le modanature in legno possono essere sostituite con inserti in carbonio AMG, incluso il controller del COMAND.

Azienda e posizionamento
AMG, il marchio High Performance della Casa con la Stella
AMG: tre lettere che sono diventate in tutto il mondo sinonimo di personalizzazione, dinamismo ed esclusività. Negli ultimi quarant’anni Mercedes-AMG GmbH si è trasformata da semplice preparatore di vetture di lusso a costruttore automobilistico autonomo. Oggi AMG è il marchio high performance del Mercedes Car Group.

“Performance” è la filosofia alla base del marchio AMG. Performance dei collaboratori, delle vetture AMG ad elevate prestazioni, e performance per tutti i collaboratori che lavorano a contatto con i Clienti. Da questa filosofia di base derivano i valori fondamentali del marchio AMG: “personalizzazione” e “dinamismo”, che si riflettono in tutti i prodotti AMG: 

· “Personalizzazione”: sviluppo, produzione di nuovi modelli AMG e di nuove tecnologie e componenti fanno tesoro dell’esperienza e delle innovazioni nell’arte artigianale e nell’engineering dei tecnici tedeschi. Tutto ciò trova espressione nella produzione dei propulsori AMG, dove specialisti qualificati realizzano artigianalmente i potenti V8 e V12 all’insegna della tradizionale filosofia “One man, one engine” e nel rispetto dei massimi standard di qualità. L’AMG PERFORMANCE STUDIO produce esclusivamente preziose Serie estremamente limitate come, ad esempio, CLK 63 AMG Black Series e CLK DTM AMG Cabrio, e realizza anche richieste più insolite confezionando anche vetture in esemplare unico. La “personalizzazione”, uno dei principali valori del marchio AMG, incontra perfettamente le esigenze di Clienti particolarmente desiderosi di esclusività ed originalità.

· “Dinamismo”: ognuna delle vetture AMG ad elevate prestazioni è sinonimo di straordinaria tecnologia, erogazione di potenza e capacità frenante eccezionale, dinamica di marcia ed agilità senza pari, design dinamico e sound straordinariamente potente. Il valore del Marchio “dinamismo” è anche simbolo del piacere consapevole di una guida estremamente sportiva.

AMG esprime anche i valori tipici del brand Mercedes-Benz che si possono riassumere nei concetti di autenticità, leadership, rispetto e fascino:

· Autenticità: la combinazione unica dei geni Mercedes con il “DNA AMG” danno vita ad una vettura perfettamente idonea all’uso quotidiano ed ai lunghi percorsi con una spiccata dinamica di marcia. Dal momento che ogni vettura AMG è un’autentica Mercedes-Benz, il comfort di marcia ed acustico, insieme alla resistenza ed alla garanzia di potenza sono sempre di fondamentale importanza. Da tutto ciò derivano le straordinarie prestazioni di tutti i modelli AMG.

· Leadership: fedeli alla forza innovatrice di Mercedes-Benz, le vetture AMG ad elevate prestazioni si impongono per le intelligenti innovazioni e per un impatto estetico di straordinario prestigio. In termini di solidità e stabilità tutte le vetture soddisfano pienamente le aspettative di ogni vettura con la Stella.

· Rispetto: sia le vetture AMG ad elevate prestazioni che tutti i servizi ad esse correlati rispondono ai desideri ed alle aspettative di una clientela molto esigente. Rispettare queste esigenze è naturalmente alla base della nostra filosofia che punta ad instaurare un rapporto duraturo nel tempo con il Cliente.

· Fascino: i prodotti AMG affascinano per la straordinaria sportività e cura artigianale, trasmettendo vitalità e voglia di vivere con un raffinato dinamismo ed un design esteticamente curato. Ogni singolo modello AMG rappresenta una sintesi di emozione e razionalità, donando a chi è alla guida momenti straordinari all’insegna di performance e sportività che solo il marchio AMG è capace di regalare. La somma di tutte queste caratteristiche garantisce l'entusiasmo dei Clienti per questo Marchio High Performance del Mercedes Car Group.
Mercedes-AMG GmbH ha una responsabilità di ampia portata
Specializzata in vetture uniche ad elevate prestazioni, Mercedes-AMG GmbH offre una gamma di prodotti in grado di soddisfare ogni desiderio dei Clienti che spaziano dalle berline sportive, ai SUV, ai coupé, alle cabrio ed ai roadster a vetture speciali realizzate in esemplare unico. Questa società altamente specializzata affiliata al Gruppo Daimler AG cura design, aerodinamica, interni, trasmissione, motore, autotelaio, freni ed elettronica, fino al collaudo finale. Mercedes-AMG GmbH gestisce autonomamente anche tutti gli aspetti più importanti dei processi di marketing e vendita.

Intervento tempestivo nelle fasi strategiche e di prodotto

A partire dall’inquadramento nella DaimlerChrysler AG, avvenuto il 1° gennaio 1999, Mercedes-AMG GmbH ha la possibilità di intervenire tempestivamente nelle fasi strategiche e di prodotto e, se necessario, sfruttare al meglio le risorse del Gruppo. Le nuove vetture AMG high performance sono perfettamente integrate nello sviluppo del prodotto dalla fase concettuale. Al pari delle vetture Mercedes-Benz, anche le AMG prima di poter essere prodotte in serie devono superare tutte le fasi di sviluppo. Oltre ai propri banchi prova high-tech, Mercedes-AMG si avvale anche delle attrezzature del Mercedes Car Group. Nel centro test Mercedes-AMG al Nürburgring si tengono programmi di sviluppo ed una serie di test specifici AMG particolarmente severi che mettono a dura prova le vetture sulla leggendaria Nordschleife del Nürburgring, il circuito più impegnativo al mondo. Solo al termine di questo sviluppo la vettura può essere definita una AMG a tutti gli effetti. 

In fase di sviluppo e produzione, tutti i prodotti AMG devono rispondere ai medesimi standard di qualità, sicurezza e compatibilità ambientale delle vetture con la Stella. Dal momento che ogni sportiva AMG è in tutto e per tutto anche una Mercedes-Benz, per le vetture AMG sono previsti una vasta gamma di servizi e la garanzia Mercedes-Benz.

Circa 750 collaboratori AMG nella sede principale di Affalterbach

Il punto di forza di Mercedes-AMG GmbH è rappresentato da collaboratori altamente motivati e dall’aggregazione compatta di tutte le funzioni automobilistiche in uno spazio ristretto. Questo assicura percorsi decisionali brevi e l’attuazione rapida e flessibile dei desideri del Cliente. Per rendersene conto basta dare un’occhiata alla crescita vertiginosa che ha registrato la gamma dei modelli. Per quasi tutti i modelli, Mercedes-AMG dispone anche di un’offerta completa a livello di accessori post-vendita ed equipaggiamenti a richiesta. 

Attualmente nella sede centrale Mercedes-AMG GmbH di Affalterbach lavorano circa 750 professionisti altamente qualificati e specializzati il cui obiettivo è la ricerca continua delle massime prestazioni e della precisione assoluta. La loro motivazione si chiama “performance”: è così che vivono il valore del marchio AMG giorno per giorno in tutto e per tutto.

Le principali tappe

La storia di Mercedes-AMG GmbH

	1967
	Hans Werner Aufrecht (A) ed Erhard Melcher (M) fondano a Großaspach (G) la loro società: "Ingenieurbüro, Konstruktion und Versuch zur Entwicklung von Rennmotoren” (“Studio di ingegneria, costruzione e collaudo per lo sviluppo di motori da corsa”) è la denominazione ufficiale. Sede della società: Alte Mühle a Großaspach.

	1971
	Il primo grande successo sportivo di AMG: totalmente a sorpresa, AMG Mercedes 300 SEL 6.9 con Hans Heyer e Clemens Schickentanz vince nella propria categoria alla 24 Ore di Spa. Nella classifica generale la AMG Mercedes conquista il secondo posto.

	1976
	La sede di Alte Mühle a Großaspach è diventata troppo piccola per la società, che nel frattempo ha acquisito clienti in tutto il mondo. AMG si trasferisce con 40 dipendenti ad Affalterbach.

	1980
	Vittoria per Clemens Schickentanz e Jörg Denzel su AMG Mercedes 450 SLC al Gran Premio Turismo sul circuito di Nürburgring.

	1986
	Il ritorno ufficiale al Motorsport: AMG fornisce i motori per le 190 E 2.3-16 nel Campionato Turismo Tedesco. Première per la Mercedes-Benz 300 E 5.6 AMG. Il modello di classe media adotta un motore V8 da 265 kW/360 CV con testate cilindri a quattro valvole di nuova concezione. Per la prima volta, una berlina a quattro porte riesce ad abbattere la barriera dei 300 km/h.

	1988
	Mercedes-Benz intraprende una partnership con AMG nel Campionato Turismo Tedesco (DTM). 

	1989
	AMG è il team di maggior successo nel DTM, Klaus Ludwig e Johnny Cecotto collezionano 7 vittorie.

	1990
	Lo stabilimento III di Affalterbach entra in funzione. AMG adesso ha 400 dipendenti ed un contratto di collaborazione con Daimler-Benz che va oltre l’impegno puramente sportivo.

	1991
	Vittoria del titolo squadre per AMG-Mercedes, il pilota Klaus Ludwig ottiene il maggior numero di successi. Mercedes-Benz vince il titolo costruttori. Il DTM è all'apice del successo, e lo dimostra il fatto che le competizioni vengono seguite da oltre 153 milioni di spettatori.

	1992
	Klaus Ludwig diventa campione di DTM a bordo di una AMG-Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II. AMG-Mercedes conquista nuovamente il titolo squadre e Mercedes-Benz la classifica costruttori.

	1993
	La prima vettura realizzata in comune sulla base del contratto di collaborazione con Daimler-Benz arriva sul mercato: si tratta della Mercedes C 36 AMG. L’Ufficio Brevetti riconosce AMG come marchio registrato in considerazione del notevole grado di popolarità raggiunto.


	1994
	Klaus Ludwig vince il DTM al volante di una Classe C AMG Mercedes. AMG progetta e fa omologare la versione USA della Mercedes C 36 AMG.

	1995
	AMG conquista per la terza volta il Campionato DTM e il titolo dell'ITC internazionale, disputatosi per la prima volta. In entrambi i casi, il campione è Bernd Schneider.

	1996
	Bernd Schneider si laurea vicecampione di ITC su AMG-Mercedes. AMG presenta al Salone dell’Auto di Ginevra la E 50 AMG e si trasforma da semplice fabbrica di componenti in fabbrica di componenti aggregati e veicoli.

	1997
	AMG festeggia i suoi successi di produzione alla catena di montaggio: 5.000 esemplari della C 36 AMG, 2.000 esemplari della E 50 AMG. Fortunato lancio sul mercato delle eredi C 43 AMG ed E 55 AMG dopo il Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte. Bernd Schneider si aggiudica a bordo della CLK-GTR. Mercedes-Benz il titolo piloti, mentre ad AMG Mercedes va il titolo costruttori.

	1998
	La versione stradale della CLK-GTR viene prodotta per la prima volta in una serie limitata di 25 esemplari. AMG-Mercedes domina il Campionato FIA-GT. Klaus Ludwig e Ricardo Zonta si aggiudicano il titolo piloti.

	1999
	Mercedes-AMG GmbH diventa operativa a partire dal 01.01.99. In tutto il mondo vengono vendute circa 5.000 vetture AMG.

	2000
	Le vendite salgono a 11.500 veicoli; il modello più richiesto è la ML 55 AMG con oltre 4.500 esemplari. Partecipazione con la CLK Mercedes-Benz ai nuovi Masters Turismo tedeschi (dtm). Bernd Schneider si laurea campione, Mercedes-Benz vince il titolo costruttori.

	2001
	In questo anno vengono vendute 18.700 Mercedes AMG. La più richiesta è la C32 AMG con circa 3.800 unità. La SL 55 AMG viene lanciata sul mercato. Bernd Schneider difende il suo titolo di campione nel DTM, mentre il titolo costruttori va al team AMG.

	2002
	Il numero di dipendenti sale a circa 580. Lancio sul mercato dei modelli CLK 55 AMG, E 55 AMG, C 30 CDI AMG, S 55 AMG e CL 55 AMG. Vodafone/AMG-Mercedes vince il titolo squadre del DTM.


	2003
	Lancio sul mercato dei modelli CLK 55 AMG Cabrio, E 55 AMG station-wagon, S 65 AMG e CL 65 AMG. Nel DTM, Mercedes-Benz vince nove corse su dieci. Bernd Schneider conquista il suo quarto titolo di campione del DTM, Vodafone/AMG Mercedes difende il titolo squadre, e Mercedes-Benz vince la classifica costruttori. Il 2003 si conclude con un record di oltre 20.000 vetture AMG vendute.


	2004
	In Mercedes-AMG lavorano circa 650 persone. Introduzione sul mercato dei modelli C 55 AMG, G 55 AMG KOMPRESSOR, SL 65 AMG e SLK 55 AMG. Sulla base della CLK DTM AMG viene realizzata una serie limitata di 100 esemplari. Nel DTM, AMG si presenta ai nastri di partenza con la nuova Classe C da turismo, e Gary Paffet si laurea vicecampione. Mercedes-Benz e Vodafone/DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes si piazzano rispettivamente al secondo posto nella classifiche costruttori e squadre.

	2005
	Lancio sul mercato della CLS 55 AMG. Première mondiale dei modelli ML 63 AMG, CLK DTM AMG Cabrio e Vision R 63 AMG al 61° Salone Internazionale dell'Auto (IAA) di Francoforte. Mika Häkkinen, due volte campione di Formula 1, va a rafforzare il team AMG-Mercedes al DTM. Gary Paffet vince il campionato. Mercedes-Benz conquista anche il titolo costruttori, mentre il team DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes si aggiudica quello riservato alle squadre.

	2006
	Mercedes-AMG presenta la più ampia gamma di modelli della sua storia: CL 63 AMG, S 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63 AMG, CLK 63 AMG, S 65 AMG, SL 55 AMG, SL 65 AMG, R 63 AMG, ML 63 AMG e SLK 55 AMG Black Series. Apertura ufficiale dell'AMG Performance Studio. Nuova tripla vittoria di titoli nel DTM, Bernd Schneider si laurea campione per la quinta volta. 

	2007
	AMG festeggia il suo 40° anniversario; per celebrare l'evento viene realizzata la CL 65 AMG "40th Anniversary.“ Lancio sul mercato dei modelli CL 65 AMG e CLK 63 AMG Black Series. Mercedes-AMG conta circa 750 dipendenti. La nuova Mercedes Classe C si presenta ai blocchi di partenza del DTM.

	2008
	Lancio sul mercato delle nuove C 63 AMG ed SL 63 AMG che diventano rispettivamente le ufficiali Medical Car e Safety Car di Formula 1. Sempre per la SL 63 AMG viene introdotto il rivoluzionario cambio automatico 7G-Tronic MCT (MultiClutchTecnology) con funzione “Race Start”. Lewis Hamilton e’ il nuovo campione del mondo di Formula 1 con la McLaren Mercedes.

	2009
	Lancio sul mercato della nuova E 63 AMG. Vengono inaugurare 175 nuovi AMG Performance Center nel mondo, di cui 5 in Italia.                               World premiere della nuova Mercedes-Benz SLS AMG al Salone Internazionale di Francoforte
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