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La gamma smart diventa Euro 5
smart fortwo cdi: 21% di potenza in più ed 86 g/km per la ‘CO2 Champion’ mondiale
 
Decisamente più potente, sempre più ecologica e parca nei consumi. Con il model year 2010, smart fortwo cdi rinnova il moderno tre cilindri diesel, che guadagna il 21% di potenza e circa il 18% di coppia massima. Una “cura energizzante” che rende ancora più dinamica la due posti, senza però incidere sui consumi estremamente ridotti: smart cdi model year 2010 si accontenta, infatti, di soli 3,3 litri di gasolio per percorrere 100 chilometri, e con il nuovo record mondiale in termini di emissioni di CO2, 86 g/km. Inoltre, con l’arrivo del model year 2010, tutte la gamma smart fortwo, comprese le versioni BRABUS, rispettano pienamente la normativa EURO 5.

In tutto il mondo smart fortwo è considerata una vettura culto, perfetta per le esigenze dei nostri giorni. Realizzata sulla base di un concetto unico, questa vettura non ha concorrenti in termini di ingombri nel traffico ed in fase di parcheggio e si caratterizza per ridotti consumi di carburante e minime emissioni di CO2, riuscendo ad abbinare al meglio mobilità, ecologia e lifestyle. Il model year 2010 Euro 5 è la naturale evoluzione del concetto smart che diventa ancor più ecologica ed affascinante.
In soli 2,69 metri di lunghezza, smart fortwo cdi offre una nuova definizione di ecocompatibilità e piacere di guida: il rinnovato motore diesel sviluppa 40 kW/54 CV ed una coppia massima di 130 Nm, rispettivamente il 21% ed il 18% in più rispetto al precedente propulsore. La nuova smart fortwo cdi è ancora più agile e piacevole da guidare: grazie alla maggiore potenza, sono sufficienti 16,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.  

L'aumento di potenza del 21% è dovuto essenzialmente ai pistoni modificati ed al con-seguente adeguamento dei parametri relativi a pressione di iniezione ed alimentazione. Grazie alla coppia maggiore, è stato inoltre possibile allungare del 10-11% i rapporti per la terza e la quarta marcia ed abbassare i punti di innesto nel programma automatico. Questo aggiornamento consente di ridurre il regime di rotazione del propulsore nei rapporti utilizzati più di frequentemente, con effetti positivi in termini di consumi ed emissioni. 
smart fortwo cdi: la nuova CO2 Champion
La nuova smart fortwo cdi rafforza ulteriormente la propria leadership tra le vetture più ecologiche in commercio, grazie ad emissioni di CO2 ulteriormente ridotte che raggiungono il nuovo valore record di 86 g/km. Questi straordinari livelli di emissione, raggiunti in modalità di innesto manuale "softip", rappresentano, infatti, il valore più basso mai ottenuto a livello mondiale da una vettura con motore a combustione e confermano smart fortwo cdi ‘CO2 Champion’ a livello mondiale.
Gli ingegneri sono riusciti a ridurre consumi ed emissioni di CO2 di smart fortwo cdi nell'ambito di continui sviluppi, comprese soluzioni mirate al miglioramento dell'aerodinamicità della vettura. Una riduzione dell'altezza da terra di sette millimetri, ad esempio, ha consentito di migliorare le caratteristiche di resistenza al rotolamento. Inoltre, smart fortwo cdi è dotata di filtro per particolato diesel chiuso, che assicura il massimo contenimento delle sostanze potenzialmente nocive.
Il model year 2010 di smart fortwo cdi conferma anche gli straordinari valori di consumo, pari a 3,3 litri per 100 chilometri, che rendono la due posti compatta diesel una delle vetture più parsimoniose al mondo. 
Vittorio Braguglia, Direttore Generale Mercedes-Benz Cars in Italia ha dichiarato: "Continuiamo a lavorare con forte impegno per rendere i nostri modelli sempre più ecocompatibili. smart fortwo cdi, CO2 Champion da anni, ne è la conferma. In linea con l’innovazione - la nostra migliore risorsa è infatti la capacità di guardare avanti - che caratterizza da sempre il marchio, siamo già pronti al prossimo passo sulla via della mobilità ecocompatibile con smart fortwo electric drive, che da tre anni sta dando prova della perfetta adattabilità all'utilizzo quotidiano nel traffico cittadino londinese. La produzione in serie di 1.000 esemplari della seconda generazione di smart fortwo electric drive ha avuto inizio nel novembre dello scorso anno, e le vetture saranno inizialmente offerta a noleggio a 100 Clienti italiani di Milano, Pisa e Roma grazie al progetto e-mobility Italy. Ulteriori esemplari saranno allo stesso tempo destinati ad altri Paesi europei e città statunitensi.” 
Dal 2012 smart electric drive entrerà a far parte della gamma fortwo, ed il sogno di una mobilità a emissioni zero diventerà realtà per tutti. Attraverso questa innovativa vettura, smart sottolinea il proprio ruolo di pioniere nella realizzazione di concept automobilistici ideali per le esigenze di mobilità individuale ed eco-sostenibile di oggi e domani. Anche con l’attuale gamma di modelli, smart detiene una posizione di eccellenza sul mercato grazie ai livelli medi di CO2 più bassi tra tutti i marchi.

Gamma smart fortwo model year 2010: le novità principali
All’interno dell’abitacolo, le principali novità del model year 2010 sono rappresentate da diversi elementi e dettagli interni in un lucente nero perlato che rendono l'abitacolo di smart fortwo ancora più prezioso ed esclusivo. Il rinnovato bracciolo ribaltabile, disponibile a richiesta, offre un maggiore comfort sulle lunghe percorrenze.
Inoltre, è disponibile il nuovo impianto vivavoce smart con display a colori e numerose funzioni multimediali che, oltre a rispecchiare il carattere non convenzionale del marchio con il suo audace design, è dotato anche di interfaccia Bluetooth®, comandi vocali e collegamento iPod® (opzionale), ed è anche perfettamente integrabile nell'elettronica della vettura. Infatti, i comandi possono essere azionati in modo semplice e sicuro tramite un controller wireless sulla consolle centrale (disponibile a richiesta). 

Grazie alla gestione ottimizzata di cambio e motore, tutta la gamma model year 2010 di smart fortwo rispetta pienamente la normativa EURO 5. smart fortwo model year 2010 possono già essere ordinate in tutti gli smart center italiani.
Concept e filosofia
Una vettura innovativa 

smart fortwo, “cult car“ a livello mondiale, ha stabilito nuovi parametri di riferimento in termini di comfort, agilità, sicurezza e compatibilità ambientale. smart fortwo rappresenta al meglio i valori fondamentali del marchio, continuando ad essere sinonimo di innovazione, funzionalità eco-compatibilità e gioia di vivere.
La compatta due posti svela al primo sguardo il carattere inconfondibile: design “one-box“, verniciatura bicolore con cellula di sicurezza tridion, pannelli della carrozzeria (bodypanel) facilmente sostituibili ed in materiale sintetico, pratici ed innovativi.
The city loves you. Even more.

smart è trasversale ad ogni categoria automobilistica, trasmette semplicemente gioia di vivere. Chi sceglie smart esprime se stesso, il suo stile di vita moderno e responsabile, dimostrando quale debba essere il volto odierno della perfetta mobilità urbana. smart fortwo è una dichiarazione di indipendenza automobilistica: per muoversi in città non serve una vettura più grande. smart fortwo si distingue in particolare per quattro caratteristiche fondamentali: comfort, agilità, sicurezza e compatibilità ambientale. 
Nessun’altra vettura può vantare dei Clienti così giovani: l’85% ha meno di 40 anni. A bordo di smart siedono manager e mamme, professionisti e studenti, che utilizzano la vettura per lavoro e nel tempo libero.Tutte le motorizzazioni della gamma vantano consumi assolutamente contenuti, la vettura è agile e maneggevole e, grazie ad una lunghezza nettamente inferiore ai tre metri, necessita di uno spazio estremamente ridotto nel traffico ed in fase di parcheggio.
smart fortwo è un’autentica world cara commercializzata, con lo stesso nome e le stesse caratteristiche tecniche, in ben 41 Paesi. Dal 1998 sono stati prodotti ben oltre 1.000.000 esemplari. 

smart fortwo ormai è parte integrante del panorama urbano di diverse metropoli, da New York a Tokio, da Shanghai a Rio De Janeiro, da Roma a Vancouver.

Il progetto 451

In fase di sviluppo dell’attuale generazione di smart fortwo, ingegneri e responsabili del design hanno esaminato a fondo il modello precedente e lavorato ad una serie di sviluppi in ogni ambito della vettura. 

Il primo obiettivo era mantenere inalterato il carattere di fortwo, migliorandone contemporaneamente le caratteristiche di comfort, agilità, sicurezza e compatibilità ambientale. 
Design: evoluzione di un’icona 

Per sviluppare nel tempo un’icona come smart fortwo è necessario lavorare coerentemente sui punti di forza del marchio anche in considerazione dei mutamenti del contesto generale di riferimento. 

Anche la giovane età del brand (appena undici anni) impone delle chiare direttive al design: innovazione, funzionalità eco-compatibilità e gioia di vivere – i valori chiave del marchio – caratterizzano da sempre ilo stile di smart fortwo.
Vista frontale

I gruppi ottici anteriori di smart fortwo sono dotati di tecnica di proiezione del fascio luminoso e conferiscono alla vettura un aspetto tecnologico e maturo. Gli indicatori di direzione sono integrati nei proiettori. 
Al primo sguardo, la vettura appare “atletica” e saldamente ancorata all’asfalto. Questa prima impressione viene confermata anche dagli pneumatici maggiorati di serie (ant.: da 155, post. da 175 pure e passion, 175 ant. / 195 post. pulse), dalla presa d’aria supplementare e dalla parte inferiore del paraurti in colore nero.

Alla base del parabrezza si estende per tutta la larghezza una modanatura avvolgente, anch’essa di colore nero, che copre gli assi del tergicristallo ed arriva fino ai retrovisori. Gli indicatori di direzione laterali, sulla parte superiore dei parafanghi, costituiscono la parte terminale delle nervature presenti sulle portiere.  
Profilo laterale

smart è la vettura più corta sul mercato. Grazie alle nervature laterali ed alla cellula tridion più slanciata all’altezza delle soglie di ingresso, il profilo di fortwo risulta ancora più sportivo ed aggressivo. Anche i parafanghi posteriori sono estremamente profilati. Il lunotto piatto sostiene al meglio il tetto e conferisce alla vettura un aspetto ancora più solido ed elegante. Al fine di ottemperare alla norma di protezione dei pedoni, il frontale risulta leggermente più verticale. Gli assi per i tergicristalli “Aero” controrotanti non sono a vista.

Vista posteriore

La coda è dominata dai quattro gruppi ottici ai lati della vettura: in alto sono alloggiate le luci di posizione, stop e indicatori di direzione; in basso i catarifrangenti ad anello, al cui interno sono alloggiati a sinistra il retronebbia ed a destra la retromarcia.
Il lunotto, che si estende per quasi tutta la larghezza della vettura, è incorniciato da due piccoli pannelli in materiale sintetico.

smart fortwo cabrio: apertura e chiusura completamente automatica della capote a qualsiasi velocità

smart fortwo cabrio rappresenta il modo migliore per godersi l’estate, anche in città. In diversi Paesi e metropoli europee, come ad esempio Roma, la due posti a cielo aperto ha riscontrato un grande successo, diventando una vera e propria icona metropolitana. In Italia, infatti, anche nel 2009 smart fortwo è stata la cabrio “straniera” più venduta con oltre 2.700 unità. La capote può essere completamente e parzialmente aperta e chiusa a qualsiasi velocità: una caratteristica unica tra le cabriolet.  

La capote è dotata di lunotto in vetro termico. Questa soluzione ha permesso anche di aumentare sensibilmente il volume di carico a capote abbassata rispetto al precedente modello. 
Per i veri amanti della guida open-air, su smart fortwo le barre di scorrimento della capote possono essere rimosse e riposte in appositi vani sagomati ricavati nella parte interna del portellone. La capote presenta un robusto rivestimento esterno nero in poliacrilico ed una fodera interna in misto cotone/poliestere. Tra i due rivestimenti è inserito un ulteriore strato in caucciù. 

Lo spoiler sul tetto rappresenta anche l’alloggiamento della terza luce di stop, oltre che un elemento aerodinamico. La capote è stata interamente progettata e realizzata dalla ditta Edscha, specializzata nel settore.

La scocca di smart fortwo cabrio condivide il 70% degli elementi della versione coupé. Il montante anteriore è rinforzato, all’altezza del parabrezza, da un profilato tubolare interno ad alta resistenza. Il robusto roll-bar tra i montanti centrali è saldato ed avvitato alla cellula di sicurezza tridion.

Caratteristiche tecniche della nuova smart fortwo:

Comfort

- 
Chiusura centralizzata con telecomando
- 
Tetto Panorama in policarbonato
- 
Proiettori in vetro trasparente
- 
smart fortwo cabrio: capote elettrica completamente ripiegabile 
- 
smart fortwo cabrio: lunotto termico in vetro
- 
Climatizzatore con preselezione automatica della temperatura 
- 
Radio CD con interfaccia MP3 (a richiesta)
- 
Sensore pioggia/crepuscolare (a richiesta)
- 
Chiusura automatica delle portiere laterali alla partenza

Agilità

- 
Moderni motori a quattro valvole per cilindro e fasatura variabile, 
 
versioni aspirate dotate di sistema start&stop, versione turbo da 62 kW/84 CV
- 
Potenza e coppia superiori 
- 
Nuovo cambio automatizzato a cinque marce con tempi di innesto
   
più brevi
- 
Comandi del cambio al volante (di serie su pulse, a richiesta su passion)
- 
Frizione elettrica
- 
Servosterzo elettrico (a richiesta)

Sicurezza

- 
Cellula di sicurezza tridion ottimizzata
- 
Protezione laterale ottimizzata grazie alla struttura delle porte in acciaio
- 
esp (di serie già sulla versione base, unica nella categoria)
- 
abs con ripartizione della forza frenante elettronica
- 
brake assist
- 
Moderni sistemi di ritenuta, come airbag anteriori, airbag laterali 
 
(a richiesta) e le cinture con pretensionatori e limitatori della forza di   
 
ritenuta
- 
Potente impianto frenante
- 
Sedili a sicurezza integrale 
- 
Nuovi airbag laterali per testa e torace (a richiesta)
Compatibilità ambientale

- 
smart fortwo cdi con consumo pari a 3,3 litri ed emissioni 86 g CO2/km
- 
smart fortwo cdi: filtro antiparticolato chiuso di serie 
- 
smart fortwo mhd dotata di sistema start&stop per un ulteriore risparmio di carburante 
     del 13% nel ciclo urbano
- 
Ingombro ridotto, dimensioni esterne compatte  
- 
Impiego di processi di verniciatura alle polveri per la cellula tridion
- 
Impiego di vernici idrosolubili e prive di solventi 
- 
bodypanel colorati in fase di stampaggio (bianco, giallo e nero)
- 
Plancia in misto lino e materiale sintetico
- 
Elevata percentuale di materiali riciclabili 
Comfort
Sempre a proprio agio
Sentirsi a proprio agio a bordo di una vettura non è soltanto una questione di conformazione dei sedili o di disposizione dei comandi. Viaggiare volentieri a bordo di una vettura significa soprattutto provare piacere nel guidarla e “sentirsela addosso” come un vestito sartoriale.
In questo smart fortwo è speciale, e rende speciale chi la guida, anche perché è assolutamente divertente al volante.

smart fortwo rappresenta una soluzione intelligente soprattutto per chi che vive in città e trascorre la maggior parte del tempo in auto. smart permette di muoversi e trovare parcheggio più velocemente e senza inutili perdite di tempo.
smart fortwo è ideale anche per coloro che sono sensibili al tema della protezione ambientale e che desiderano al tempo stesso ottimizzare i costi d’esercizio, vantando consumi estremamente contenuti ed intervalli di manutenzione ridotti nel tempo. 
Interni
Il cambio automatizzato a cinque marce, il passo lungo e la carreggiata ampia concorrono a garantire un maggior comfort di marcia. L’abitabilità, una componente essenziale del comfort, su smart fortwo si attesta su livelli estremamente elevati.

Inoltre, anche le persone di elevata statura salgono a bordo della vettura agevolmente.
Il sedile lato passeggero è arretrabile di 15 centimetri, a vantaggio della massima libertà di movimento degli occupanti all’altezza delle spalle. 

I sedili a sicurezza integrale garantiscono la massima protezione. Le sezioni laterali ben profilate garantiscono un piacevole sostegno. I rivestimenti presentano un aspetto raffinato e sono ancora più morbidi al tatto. I rivestimenti in pelle sono disponibili a richiesta.
Lo schienale del sedile lato passeggero è regolabile in inclinazione e reclinabile di 180° grazie ad una leva sulla parte interna. La regolazione in lunghezza dei sedili (230 millimetri) è assicurata da un’apposita leva ad occhiello in basso, davanti al sedile.
Al fine di garantire la massima protezione dei passeggeri, la plancia presenta un design lineare ed è delimitata alle estremità da due staffe che riprendono a livello visivo la struttura della cellula tridion, sostenendone la parte superiore ed inferiore, che lavora anche da elemento di protezione delle ginocchia.

Inoltre, questa soluzione assicura anche una visuale a 360° e garantisce anche una maggiore sensazione di generosità di spazio e leggerezza.
Comandi
Al centro della consolle, in posizione assolutamente ergonomica, in un unico pannello incorniciato da due bocchette d’aria supplementari sono raggruppati i comandi per il sistema di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione. Per la regolazione della velocità del ventilatore (1 – 4), della temperatura (18-26° C) e del climatizzatore (di serie su tutte le versioni) sono previsti specifici cursori. 

Un comando ruotabile (360°) ripartisce il flusso d’aria, la cui portata è stata incrementata del 20% rispetto al modello precedente, nella direzione desiderata.
Al di sotto dell’impianto di riscaldamento/climatizzazione è alloggiato l’ampio quadro comandi dell’impianto audio. Sono disponibili un Sinto CD ed un impianto audio con CD-Changer per 6 CD. Il quadro comandi è semplice da azionare, grazie a tasti di generose dimensioni ed al layout di chiara configurazione. Inoltre, è disponibile un sound system con Subwoofer e collegamento MP3.
Lo spazio centrale sulla sezione inferiore della plancia è stato predisposto dai designer per accogliere ulteriori comandi a portata di mano, come, ad esempio, i tasti per il sedile riscaldabile, i fendinebbia e la chiusura centralizzata.

Il pomello del cambio ergonomico, le due leve sul piantone dello sterzo ed il retrovisore interno sono stati ripresi dal modello precedente. Il blocchetto d’accensione è disposto dietro la leva del cambio, in posizione ergonomica.
Bagagliaio
Il volume del bagagliaio di smart fortwo è pari a 220 litri. La capacità di carico all’altezza tetto è addirittura di 340 litri. Ciò consente di trasportare comodamente tutto il necessario per un weekend fuori porta. Dietro ai sedili si possono riporre comodamente anche quattro box ripiegabili in materiale plastico per la spesa del supermercato.
La superficie di carico completamente piana e priva di fastidiosi spigoli è pratica e funzionale. A ciò va aggiunto il vantaggio dello sportello del bagagliaio ripiegabile verso il basso, che garantisce un sicuro appoggio. Inoltre, nei posti auto di dimensioni limitate, il portellone posteriore sdoppiato necessita di uno spazio ridotto per essere aperto e sollevato. La nuova smart fortwo è in grado di trasportare anche oggetti più voluminosi. E’ sufficiente reclinare di 180° il sedile lato passeggero. 
La plancia accoglie un generoso vano portaoggetti. A richiesta per i vani portaoggetti sono disponibili anche delle speciali borse estraibili. Sempre a richiesta è, inoltre, disponibile un box portaoggetti con serratura. La parte inferiore del portellone posteriore cela un ulteriore vano di carico da 8 litri per riporre oggetti di piccole dimensioni.
Pratici dettagli
I progettisti hanno studiato a fondo le possibili soluzioni per consentire al Cliente di effettuare piccoli interventi di manutenzione, ad esempio il rabbocco del liquido lavavetri, nella maniera più semplice possibile. In tal caso, il cofano anteriore può essere sbloccato tramite due leve sulla griglia ed agganciato a due supporti davanti al paraurti. Ciò consente di accedere facilmente a liquido lavavetri, lampadine, liquido di raffreddamento e liquido freni.

Il lunotto di smart fortwo coupé (identico alla parte posteriore della capote di smart fortwo cabrio) si apre con un pulsante elettrico, disposto nell’alloggiamento della maniglia sopra la targa, ma può essere anche sbloccato a distanza tramite telecomando, premendo l’apposito tasto per circa 1,5 secondi. La porta del guidatore può essere aperta, in caso di emergenza e con la batteria della chiave scarica, anche manualmente. 
Tetto Panorama
Le versioni pulse e passion di smart fortwo presentano un tetto in policarbonato leggero e stabile, che si estende lungo una superficie di 1,1 metri quadrati, per metà trasparente. Il modulo del tetto, realizzato dalla ditta Webasto, viene incollato alla cellula di sicurezza tridion.

Il tetto in policarbonato stabile e robusto è dotato di un resistente rivestimento esterno ed interno leggermente sfumato. Il tetto riflette il 60% della luce solare ed il 100% di raggi UV. L’avvolgibile schermo parasole in poliestere nero si apre e riavvolge con estrema facilità.
Ricca dotazione di serie
Esterni

- 
Proiettori H7
- 
Terza luce di stop
- 
Indicatori di direzione laterali bianchi

Comandi/Strumentazione

- 
Cambio automatizzato a cinque marce
- 
Strumentazione con display multifunzione
- 
Display digitale marcia innestata e marcia consigliata
- 
Indicatore della temperatura esterna con segnalazione “pericolo gelo“
- 
Indicatori di direzione con comando Comfort “one-touch”
- 
Tergicristallo automatico con funzionamento ad intermittenza
- 
Lunotto termico
- 
Blocco tappo serbatoio integrato nella chiusura centralizzata
- 
Presa da 12 Volt sulla consolle 
- 
Chiusura centralizzata con telecomando ed immobilizzatore 
- 
Capote totalmente elettrica (smart fortwo cabrio)
Interni

- 
Sedile lato passeggero reclinabile completamente in avanti (con una sola mano)
- 
Vani portaoggetti sul lato passeggero, accanto al volante e nelle portiere
- 
Vano portamonete (smart fortwo coupé)
- 
Specchietto di cortesia sull’aletta parasole lato passeggero

Sicurezza

- 
Cellula di sicurezza tridion 
- 
Zone e componenti a deformazione programmata anteriori e posteriori
- 
Airbag fullsize lato guida e passeggero
- 
Sedili a sicurezza integrale
- 
Cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta
- 
drive lock (chiusura centralizzata automatica alla partenza)
- 
esp 
- 
abs con ripartizione elettronica della forza frenante
- 
brake assist idraulico
pure
La versione d’ingresso pure offre tutto ciò che rende unica una smart. Esternamente si distingue per il tetto profilato in materiale sintetico nero ed i cerchi in acciaio. La cellula di sicurezza tridion è nera. 

Negli interni la pure si distingue dalla versione sportiva pulse e dalla versione più elegante ed accessoriata passion principalmente per rivestimenti e colori diversi.
La parte inferiore della plancia ed i rivestimenti sulle porte sono in materiale sintetico nero. Ulteriore caratteristica della versione pure è il volante a due razze.
La dotazione di serie comprende anche alzacristalli elettrici e climatizzatore semi-automatico (esclusa motorizzazione 45kW mhd).
pulse
La versione pulse ha un carattere sportivo. La cellula di sicurezza tridion è nera, ed a richiesta è disponibile anche in colore argento. E’ dotata di cerchi in lega a sei razze con pneumatici anteriori da 175/55 R 15 e posteriori da 195/50 R 15. 

Il colore degli allestimenti interni (in esclusiva per questo modello) ed il tessuto di rivestimento di plancia, sezione inferiore della plancia e pannelli centrali delle portiere sono in perfetta armonia tra loro, assicurando così un’atmosfera piacevole ed accogliente. Il tetto in policarbonato trasparente è di nuova progettazione e dotato di schermo parasole avvolgibile. 

Gli indicatori supplementari (contagiri ed orologio) ed il volante sportivo in pelle a tre razze con comandi del cambio integrati sottolineano il carattere sportivo della versione pulse. La dotazione di serie comprende anche alzacristalli elettrici, climatizzatore semi-automatico, fendinebbia e vano portaoggetti supplementare integrato nel portellone posteriore.
passion
La versione passion, più elegante ed accessoriata, si distingue esternamente per la cellula di sicurezza tridion, i retrovisori esterni e la mascherina in colore argento. Ulteriori caratteristiche sono il tetto Panorama in policarbonato ed i cerchi in lega a dodici razze (pneumatici anteriori 155/65 R 15, posteriori 175/60 R 15).

Al pari della pulse, anche in questa versione il colore degli allestimenti interni ed il tessuto di rivestimento di plancia, sezione inferiore della plancia e pannelli centrali delle portiere sono in perfetta sintonia tra loro. Sono disponibili tre tonalità con speciale design dei tessuti.

La dotazione di serie della versione passion comprende anche volante in pelle, cambio automatizzato softouch con programma di innesto automatico e tetto Panorama in policarbonato. 

La dotazione di serie si completa con alzacristalli elettrici, climatizzatore semi-automatico, fendinebbia, vano supplementare integrato nel portellone posteriore e copertura vano bagagli con tasca in rete. La versione passion, scelta dal 46% dei Clienti, è la preferita dagli italiani.
Opzioni

- 
Cellula di sicurezza tridion in argento (opzione per pulse, di serie su passion)
- 
Tetto in policarbonato trasparente con schermo parasole (opzione per pure, di serie su 
     pulse e passion)
- 
Sedili riscaldabili in pelle (opzione per pulse e passion)
- 
Vano portaoggetti con serratura (di serie su pulse e passion)
- 
Copertura vano bagagli con tasca in rete (di serie su passion)
- 
Set per fumatori 
- 
Volante in pelle a tre razze con comandi del cambio integrati e pomello del 
   
cambio in pelle (di serie su pulse, opzione su passion)
- 
Pacchetto Comfort/Pacchetto luci (retrovisori esterni termici, regolabili 
   
elettricamente, sensore pioggia/sensore crepuscolare e spegnimento
   
automatico delle luci con temporizzatore)
- 
Cambio automatizzato softouch a cinque marce con programma di innesto 
   
automatico (opzione per pure e pulse, di serie su passion)
- 
Servosterzo elettrico
- 
Climatizzatore con preselezione automatica della temperatura e filtro 
   
antipolvere/antipolline (opzione per pure e pulse, di serie su passion) 
- 
Alzacristalli elettrici con funzione Comfort (opzione per la pure 45kW mhd)
- 
Retrovisori estermi termici, regolabili elettricamente
- 
Sedili riscaldabili
- 
Fendinebbia (opzione per la pure, di serie su pulse e passion)
- 
Impianto antifurto
- 
Pacchetto Audio: smart radio 9 (radio RDS con lettore CD, due altoparlanti), 
   
sound system smart (due tweeter, due diffusori per i toni medi, subwoofer,
   
interfaccia MP3 smart)
- 
Predisposizione radio con antenna e due altoparlanti (esclusa pure 45kW mhd)
- 
smart radio 9 (radio RDS con lettore CD, due altoparlanti)
- 
smart radio 10 (radio RDS con CD-Changer per 6CD, MP3 compatibile, inclusi 
   
due altoparlanti)
- 
sound system smart
- 
Impianto di navigazione portatile smart
- 
Airbag laterali per testa e torace 
- 
Set antipanne
- 
Sistema di fissaggio seggiolini Isofix con disattivazione manuale dell’airbag
- 
Cerchi in lega a nove razze da 15 pollici 
Agilità
Prestazioni superiori
smart fortwo è equipaggiata con compatti propulsori posteriori tre cilindri dotati della più moderna tecnologia motoristica. I motori benzina vantano una cilindrata di un litro, e sono disponibili in versione aspirata, da 45 kW/61 CV e 52 kW/71 CV, ed in versione sovralimentata da 62 kW/84 CV. La velocità massima è stata incrementata a 145 km/h.

Il propulsore, completamente in alluminio, è stato sviluppato in collaborazione con Mitsubishi e viene prodotto in Giappone. 

Il motore è montato in senso trasversale davanti al retrotreno ed inclinato verso la parte posteriore di 45 gradi. Le canne dei cilindri sono in ghisa. Il ricambio dei gas è affidato a quattro valvole per ogni camera di combustione. Le valvole vengono comandate tramite punterie a bicchiere da alberi a camme di aspirazione e scarico separati. 

Al fine di sviluppare una coppia elevata già ai bassi regimi, gli alberi a camme di aspirazione a comando elettroidraulico ruotano in senso contrario agli alberi a camme di scarico (comando valvola variabile). L’azionamento degli alberi a camme è affidato ad una catena di distribuzione esente da manutenzione.
Date le ridotte masse in movimento si è potuto rinunciare al controalbero di equilibratura, che presenta lo svantaggio di assorbire potenza. Il motore turbo è tuttavia dotato di uno smorzatore di vibrazioni rotanti sull’albero motore. 

La pressione di sovralimentazione massima è pari a 0,5 bar, la regolazione è affidata ad una valvola Wastegate nel turbocompressore, dotato di sistema di raffreddamento a liquido per una maggiore durata; l’intercooler aria/aria è alloggiato dietro al cambio. 
Tutti i propulsori della gamma smart fortwo rispettano la normativa EURO 5. Il rapporto di compressione del motore aspirato è di 11,5:1, mentre della versione turbo 10:1. La coppia è rispettivamente di 92 e 120 Nm. Il tre cilindri si annovera tra i motori dai consumi più ridotti del segmento. Sul motore aspirato e sulla versione turbo i consumi sono infatti inferiori ai 5 litri.
smart fortwo cdi: ‘CO2 Champion’ mondiale
Grazie alle modifiche apportate, il motore diesel di smart fortwo cdi vanta prestazioni superiori del 21% ed eroga una potenza di 40 kW/54 CV., rispettando pienamente la normativa antinquinamento Euro 5.
La nuova smart fortwo cdi presenta consumi paria ai 3,3 litri con emissioni di CO2 di appena 86 grammi per chilometro, nuovo record mondiale tra le vetture con motore a combustione. Grazie alla coppia maggiore del propulsore, è stato inoltre possibile allungare del 10-11% i rapporti per la terza e la quarta marcia ed abbassare i punti di innesto nel programma automatico. Questo aggiornamento consente di ridurre il regime di rotazione del propulsore nei rapporti utilizzati più di frequentemente, con effetti positivi in termini di consumi ed emissioni.
Nuovo cambio automatizzato: cambi marcia senza frizione
Il cambio Getrag a cinque marce di smart fortwo presenta vantaggi in termini di comfort, consumi ed agilità. smart fortwo non è dotata di pedale della frizione: la sua funzione viene svolta dal motorino elettrico. Per passare alla marcia superiore basta spostare la leva del cambio in avanti e per scalare all’indietro. A richiesta è disponibile anche il volante con comandi del cambio integrati (di serie sulla versione pulse).
A destra della selezione manuale (caratterizzata da un + e da un -) si trova la posizione neutrale N. Da qui basta spostare indietro la leva del cambio per innestare la retromarcia.
smart fortwo passion è dotata di serie del cambio automatizzato softouch con programma di innesto automatico (a richiesta per le versioni pure e pulse), che si distingue per un piccolo pulsante sulla leva del cambio. 
Premendo questo pulsante, il cambio commuta dalla funzione di innesto manuale (softip) al programma di marcia automatico: una soluzione ideale quando si viaggia nel traffico e si è costretti a procedere lentamente e con frequenti “stop and go”. Non appena il guidatore aziona di nuovo la leva del cambio, il sistema ritorna alla modalità di innesto manuale.

I ridotti tempi di innesto abbinati alla coppia maggiorata assicurano un comfort di marcia nettamente superiore.
Per aumentare ulteriormente il comfort di marcia, il cambio è dotato della funzione kick-down, che consente di scalare automaticamente due marce premendo a fondo il pedale dell’acceleratore. L’elettronica impedisce che venga innestata una marcia sbagliata o che il motore vada fuori giri poiché accetta soltanto cambi marcia idonei.

Passo lungo: maggior agilità e comfort
Il particolare set-up dell’assetto rende smart fortwo estremamente agile e confortevole, riducendo la tendenza al beccheggio ed al rollio. L’asse anteriore adotta classici montanti di tipo McPherson. Il montante telescopico articolato direttamente sul braccio trasversale assicura una risposta estremamente sensibile. Il diametro della barra stabilizzatrice di 18,5 millimetri contrasta efficacemente la tendenza al rollio. smart fortwo è dotata di serie di pneumatici da 155/60 R 15 su cerchi da 4,5 pollici. La versione pulse è equipaggiata anteriormente con pneumatici da 175/55 R 15 e posteriormente da 195/50 R 15.
Al retrotreno è presente il noto ponte DeDion. Il supporto centrale, disposto in alto, garantisce una maneggevolezza superiore. Le molle sono disposte esternamente per sostenere con maggiore efficacia la carrozzeria contro i movimenti di rollio.

smart fortwo adotta lo sterzo a cremagliera con un rapporto di 22:1. Il diametro di sterzata, appena 8,75 metri, consente di effettuare un’inversione di marcia con estrema semplicità. Da inizio a fine corsa sono sufficienti 3,5 rotazioni del volante.

A richiesta è disponibile il servosterzo elettrico con curva lineare e rapporto di 21:1, che assicura un comportamento su strada estremamente agile. La servoassistenza viene dosata in funzione della velocità, dell’angolo di sterzata e della forza applicata sul volante. Con l’aumentare della velocità, la servoassistenza diminuisce sensibilmente: la servoassistenza è, infatti, più utile nelle manovre di parcheggio e svolta a velocità ridotta. 

Il sistema frenante di smart fortwo è composto anteriormente da freni a disco, mentre al posteriore da freni a tamburo. Il sistema elettronico di controllo della stabilità di marcia (esp) con abs integrato e ripartizione elettronica della forza frenante ed il servofreno idraulico sono di serie. 

smart fortwo è l’unico modello della categoria a disporre del brake assist, un sistema che mette a disposizione automaticamente tutta la forza frenante in caso d’improvvisa frenata d’emergenza, garantendo in ogni circostanza un’ottimale decelerazione. Questo sistema si attiva non appena il guidatore preme il pedale del freno rapidamente, ma con forza insufficiente. 
Il comportamento su strada di smart risulta agile, diretto e sicuro, senza compromessi in termini di comfort sui lunghi tragitti.

Sicurezza
Trendsetter nel segmento
Sin dal lancio sul mercato, nel 1998, il design di smart fortwo esprime al primo sguardo un’elevata sicurezza. Nel tempo smart fortwo si è affermata come trendsetter nel campo della sicurezza nel segmento delle city car. L’attuale fortwo rinnova ulteriormente questa tradizione, grazie ai numerosi e sofisticati test a cui è stata sottoposta al fine di rispettare i severi standard di Mercedes-Benz Cars. 

Tra questi non solo i test imposti dalla EuroNCAP, ma anche quelli imposti dalle normative americane. Inoltre smart fortwo è stata sottoposta a crash-test frontali e laterali, al test di ribaltamento ed al crash-test posteriore (80 km/h). 
La cellula di sicurezza tridion protegge efficacemente gli occupanti. Il corpo in metallo è dotato nei punti strategici di rinforzi in acciaio ad elevata resistenza (con una percentuale superiore al 50%). 

In caso di eventuale impatto, i longheroni e le traverse della cellula tridion attivano le zone ad assorbimento dell’energia d’urto, ripartendo così l’energia d’urto in modo uniforme lungo tutta la carrozzeria. In caso di eventuale impatto, anche il gruppo ruota contribuisce ad assorbire energia d’urto. Le ruote anteriori sono, infatti, ancorate ai longheroni.
esp
Dopo la cintura di sicurezza, l’esp, di serie su tutta la gamma smart,  occupa il secondo posto in ordine di importanza nella gerarchia dei sistemi di sicurezza in grado di salvare la vita degli occupanti. Studi condotti dalle compagnie di assicurazione tedesche hanno, infatti, rivelato che l’esp potrebbe avere un’influenza positiva su un quarto di tutti gli incidenti automobilistici con lesioni alle persone e sul 40% degli incidenti mortali. 
L’esp interviene in pochi millesimi di secondo al primo accenno di sbandamento della vettura, frenando in modo calibrato le singole ruote e riducendo la potenza del motore. Nell’esp è integrato il sistema antislittamento ed antiarretramento in salita.

Anche il brake assist idraulico è di serie. Esso attiva automaticamente una frenata a fondo non appena l’elettronica registra una pressione rapida, ma insufficiente del pedale del freno, riducendo sensibilmente lo spazio di frenata. 
abs
Il sistema antibloccaggio impedisce il bloccaggio delle ruote in una frenata di emergenza, riducendo lo spazio di frenata e assicurando il controllo della traiettoria anche nelle situazioni d’emergenza. L’abs, integrato nell’esp, equipaggia di serie tutte le versioni di smart fortwo e comprende anche la ripartizione elettronica della forza frenante.

Protezione pedoni
smart fortwo è predisposta anche per garantire la massima protezione agli altri utenti della strada come, ad esempio, ai pedoni. Il frontale della vettura è maggiore di 72 millimetri rispetto alla precedente generazione, la zona d’assorbimento sul frontale è più verticale ed è disposta alcuni centimetri più in alto rispetto al modello precedente.  
Gli assi dei tergicristalli controrotanti con spazzole “Aero“ particolarmente morbide (dotazione unica nel segmento) sono incassati e nascosti. Il pannello per le operazioni di manutenzione (service panel) sul frontale è costituito da materiale sintetico elastico. Lo spoiler anteriore è rivestito internamente da uno strato in materiale espanso spesso 5 centimetri all’altezza della zona d’impatto. 
L’alloggiamento dei proiettori ricopre un ruolo importante per ridurre le conseguenze in caso di eventuale impatto con i pedoni. Gli ingegneri hanno previsto, infatti, dei punti di rottura prestabiliti in modo che la parte superiore dell’alloggiamento dei proiettori, situato nella possibile zona d’impatto, possa collassare in caso di urto. 
Protezione laterale
La posizione di seduta, rialzata di circa 200 millimetri rispetto a quella delle altre city car, assicura una migliore percezione delle condizioni del traffico e delle eventuali situazioni critiche. Grazie alla struttura a sandwich della cellula di sicurezza tridion, in caso di eventuale collisione laterale gli occupanti si trovano nella maggior parte dei casi al di sopra della zona d’impatto. 
Anche le ruote di smart svolgono anche in questo caso una funzione di sicurezza. In caso di eventuale impatto laterale, infatti, la compattezza di fortwo si rivela estremamente utile e vantaggiosa. Grazie al passo di 1.867 millimetri, la forza d’urto si trasferisce su almeno uno dei due assali, che possono così contribuire ad assorbirla efficacemente.
I rivestimenti interni sono stati ottimizzati per ridurre possibili lesioni in caso di eventuale impatto, anche con le cinture di sicurezza non allacciate. Ad esempio, le barre laterali del tetto sono più sottili per assicurare una maggiore libertà all’altezza della testa. 
La parte inferiore della plancia, dotata di un morbido rivestimento in espanso, garantisce   una maggiore protezione a gambe e ginocchia.
In osservanza dei più severi requisiti anticrash, comprese le disposizioni statunitensi in materia, la struttura della porta di smart fortwo è in acciaio. Le portiere della versione coupé e della cabrio sono identiche. Nei punti più critici sono state saldate lamiere ad alta resistenza. 
smart fortwo ha ottenuto 4 stelle nel test EuroNCAP e rispetta tutte le normative americane in materia di sicurezza.

Airbag
Ogni modello smart dispone di serie di airbag fullsize lato guida e passeggero. L’airbag lato passeggero (volume: 130 litri) è disposto in alto sulla plancia, in modo da accogliere anche quegli occupanti che siedono in posizione non ottimale o che non allacciano le cinture. 

In caso di montaggio di un seggiolino per bambini tramite il sistema di fissagigo Isofix (a richiesta), l’airbag lato passeggero può essere disattivato tramite la chiave d’accensione. Il blocchetto si trova a destra sulla fiancata della plancia. Quando l’airbag è disattivato si accende una spia rossa in alto sul telaio del tetto, accanto al gruppo d’illuminazione interno.
A richiesta sono disponibili i nuovi airbag laterali per testa e torace, integrati nelle fiancate degli schienali dei sedili.

Cinture
I pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta sono di serie. In caso di impatto frontale, il pretensionatore riduce, a partire da una determinata intensità ed in pochi millesimi di secondo, un eventuale gioco nella tensione delle cinture. Il limitatore della forza di ritenuta allenta la tensione al fine di evitare che la pressione sul torace diventi troppo elevata, accompagnando gli occupanti durante la fase di decelerazione.

Compatibilità ambientale
Produzione eco-sostenibile
Produzione
smart fortwo è prodotta ad Hambach, in Francia (smartville). I fornitori locali consegnano i moduli preassemblati del veicolo direttamente alla catena di montaggio. L’ottimizzazione del processo di produzione ha consentito di ridurre eventuali sprechi di energia, portando i tempi dell’assemblaggio completo a sole 3,5 ore.  

La tutela dell’ambiente è un valore fondamentale del marchio, e questo vale anche per lo stabilimento di produzione di Hambach. Per i bodypanel in materiale sintetico, ad esempio, vengono utilizzate soltanto vernici a base idrosolubile e prive di solventi.

Per la cellula di sicurezza tridion sono state adottate vernici alle polveri, che non necessitano di solventi. I bodypanel nelle tonalità nero, bianco e giallo sono completamente riciclabili già nella fase di stampaggio.
I componenti del sottoscocca e dei passaruota interni vengono costruiti completamente con materiali riciclati. La plancia è parzialmente realizzata in lino, materia prima rinnovabile.
Nel mese di novembre 2009 è stata avviata ad Hambach anche la produzione di 1.000 esemplari della nuova smart fortwo electric drive.
Riparazioni semplici a costi contenuti
smart fortwo si caratterizza, dal punto di vista costruttivo, per la robusta cellula di sicurezza tridion ed i pannelli intercambiabili della carrozzeria in materiale sintetico elastico. Mentre sulle altre vetture gli urti di lieve entità comportano spese di riparazione elevati, smart rimane indenne. 

I pannelli della carrozzeria nelle tonalità bianco, nero e giallo sono colorati già in fase di stampaggio e rendono poco visibili eventuali graffi. Nei casi più gravi, i pannelli possono essere comunque sostituiti in breve tempo a costi contenuti. Non è necessario effettuare ritocchi di verniciatura. 

La traversa in alluminio all’interno del paraurti ed i crashbox concorrono a ridurre i danni in eventuali impatti, assorbendo l’energia di deformazione e proteggendo la cellula tridion. I box sono avvitati e possono essere sostituiti a costi contenuti.  






