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Il nuovo Viano Mercedes-Benz: comfort, sostenibilità e piacere di guida
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Versione breve: il nuovo Viano Mercedes-Benz
· Trazione: motori ecocompatibili dotati di tecnologia BlueEFFICIENCY
· Assetto: comfort e sicurezza di marcia ai massimi livelli
· Interni: equipaggiamenti perfezionati e maggiore comfort
· Esterni: nuovo frontale e nuova zona posteriore
Mercedes-Benz Viano è il veicolo di riferimento nella sua categoria. Nuovi motori e nuovi cambi riducono le emissioni ed al tempo stesso migliorano le prestazioni. Il nuovo assetto offre massimi livelli di comfort e sicurezza di marcia. Cockpit e abitacolo sono più raffinati che mai e presentano comandi e display più intuitivi. Viano si riconosce infine dalla fisionomia del frontale, che ricorda immediatamente quella delle attuali vetture con la Stella, e dalla zona posteriore di nuova configurazione.

Trazione: motori ecocompatibili dotati di tecnologia BlueEFFICIENCY

Tra le innovazioni del Viano troviamo la trazione di nuova concezione, particolarmente ecocompatibile. Tutti i motori soddisfano la normativa Euro 5. I consumi, ulteriormente ridotti, diminuiscono le emissioni di CO2 fino al 15% a seconda della motorizzazione. Questi risultati sono stati possibili, oltre che con l’adozione del nuovo cambio manuale a sei marce ECO Gear, anche grazie alla tecnologia di serie BlueEFFICIENCY con funzione ECO start/stop: questo pacchetto di soluzioni innovative è unico nella categoria dei monovolume. I nuovi motori a quattro cilindri con turbina a geometria variabile erogano una potenza di 100 kW (136 CV) sul Viano CDI 2.0 e di 120 kW (163 CV) sul Viano CDI 2.2, e grazie ai controalberi di equilibratura permettono una notevole silenziosità di marcia. Come potete notare l’aumento di potenza della motorizzazione da 100 kW(136 CV) evidenzia rispetto alla motorizzazione precedente, un miglioramento del 17% (+15kW / 20 CV), da 85kW (116 CV) a 100 kW (136 CV).

Tutti i motori diesel sono dotati di catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato e sistema di ricircolo dei gas di scarico raffreddato. Grazie a una minore spaziatura dei rapporti, il nuovo cambio manuale a sei marce ECO Gear per tutti i motori a quattro cilindri permette ottime prestazioni e valori contenuti di consumi ed emissioni.
Le prestazioni di questi motori diesel sono superate solo da quelle del V6 che equipaggia Viano CDI 3.0, il veicolo si distingue per comfort di marcia, potenza e capacità di ripresa. Con i suoi 165 kW (224 CV), Viano vanta ora un più elevato livello di potenza ed ecocompatibilità a fronte di consumi più contenuti. Il Viano 3.5 con motore V6 a benzina da 190 kW (258 CV), infine, ha prestazioni e comfort al top del segmento.

Assetto: comfort e sicurezza di marcia ai massimi livelli 
Fin dall’inizio della sua produzione, Viano Mercedes-Benz è stato equipaggiato con la trazione posteriore, a vantaggio di una migliore dinamica di marcia e maneggevolezza. Il nuovo Viano convince per l’assetto riconfigurato ex novo. Sia l’asse anteriore sia quello posteriore ormai hanno in comune con i modelli precedenti solo il principio costruttivo di base. Così il Viano stabilisce nella sua categoria un nuovo punto di riferimento in fatto di comfort e sicurezza di marcia. L’alto standard di sicurezza del Viano e i suoi numerosi sistemi di assistenza alla guida di serie non temono la concorrenza ed il veicolo mantiene il suo ruolo di trendsetter.

Interni: equipaggiamenti perfezionati e maggiore comfort
La configurazione interna standard delle versioni Viano Trend ed Ambiente è stata arricchita per renderle più vicine alle esigenze dei clienti sia privati che  professionali.
Gli interni del Viano Trend ad esempio vantano una lista di nuovi equipaggiamenti particolarmente lunga, quali ad esempio la copertura avvolgibile vano bagagli e rete di protezione occupanti, un volante multifunzione a quattro razze con nuovi tasti di comando e modanature cromate opache, il volante e il pomello della leva del cambio sono rivestiti in pelle particolarmente piacevole al tatto. Mentre per il Viano Ambiente i nuovi allestimenti si  possono  riassumere in due concetti: più comfort ed un’atmosfera ancora più esclusiva. 
Il cockpit di Viano sia negli allestimenti Trend che Ambiente è più affascinante che mai. Basti pensare, ad esempio, alla nuova leva del cambio, ai tasti nel quadro comandi superiore della consolle o al gruppo comandi sul tetto. Numerosi sono gli equipaggiamenti nuovi che rendono più raffinato Viano, gli permettono una maggiore personalizzazione e assistono in primo luogo il guidatore. Tutte le versioni del Viano sono dotate (a richiesta)  di una nuova generazione di autoradio. La predisposizione per il “Rear Seat Entertainment” (a richiesta) offre anche ai passeggeri posteriori la possibilità di avere una fonte di intrattenimento e di informazione: da un film avvincente per i bambini ad un’interessante presentazione per i partner di lavoro, il Viano soddisfa anche questo tipo di esigenze. 

I nuovi rivestimenti interni per Viano Trend, Ambiente e Fun migliorano l’estetica oltre ad aumentare ulteriormente la già notevole funzionalità. Raffinata pelle, applicazioni cromate e nuove superfici creano a bordo un’atmosfera particolarmente piacevole. Il nuovo sistema di illuminazione del Viano si basa in primo luogo sulle funzionali luci soffuse «ambient»: sei fonti di luce nel vano piedi e fibre ottiche negli alloggiamenti delle maniglie di sostegno del vano posteriore. 

Anche l’aspetto della silenziosità dell’abitacolo è stato trattato con grande attenzione. Grazie a complesse simulazioni al computer e al monitoraggio costante dei risultati di tali simulazioni sul veicolo reale, è stato possibile ridurre sensibilmente il fruscio all’interno dell’abitacolo. Le varie misure adottate, come l’uso di fonoassorbenti supplementari, di rinforzi mirati nella carrozzeria e di isolamenti di migliore efficacia nonché le modifiche apportate alle guarnizioni hanno permesso di raggiungere una straordinaria silenziosità di marcia.
Esterni: nuovo frontale e nuova zona posteriore

Dalla griglia del radiatore ai gruppi ottici posteriori, anche negli esterni il nuovo Viano presenta numerose novità. Il nuovo frontale è ancora più grintoso e richiama lo stile degli attuali modelli di autovetture Mercedes-Benz. La griglia del radiatore è incorniciata da nuovi fari riflettenti. Nei gruppi ottici anteriori sono integrate le luci diurne di serie, con una fonte di luce propria, e i fendinebbia. L’equipaggiamento standard è stato arricchito per tutte le versioni: la porta laterale scorrevole sinistra è ora di serie già a partire dall’allestimento Trend. Per l’allestimento Ambiente i vetri oscurati, la vernice metallizzata, il PARKTRONIC, il sensore luci e pioggia ed i cerchi in lega maggiorati da 17” definiscono l’esclusività del prodotto. L’allestimento Ambiente, inoltre, è caratterizzato anche dalla presenza nella serie dei fari diurni a LED, dei fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta e dei fari attivi statici, oltre che dell’impianto tergi lavafari.  
Nel Viano sono stati rinnovati anche i paraurti: quello anteriore, per esempio, è stato valorizzato con un design a griglia. La superficie liscia è verniciata in tinta con la carrozzeria. Al di sopra del paraurti posteriore, a destra ed a sinistra, si trovano i nuovi gruppi ottici. Le luci realizzate su un unico pezzo, con mascherina nera in vetro integrata, incorniciano la coda del Viano. 
A partire dalla fine del 2010 il nuovo Viano sarà disponibile anche nell’allestimento Company (omologazione in cat. N1, Autocarro).
Esterni e carrozzeria: novità per un look ancora più grintoso
· Nuovo frontale moderno e grintoso
· Fari bixeno e fari diurni a LED
· Nuovi gruppi ottici ed indicatori di direzione più visibili
· Estrema versatilità garantita dalle numerose versioni 
· Versioni ridefinite ex novo

La nuova generazione di Viano si distingue nettamente dai modelli precedenti, non solo nelle motorizzazioni: Mercedes-Benz ha rinnovato in modo sistematico anche gli esterni, dalla griglia del radiatore ai gruppi ottici.
Nuovo frontale moderno e grintoso

Il nuovo Viano è ancora più grintoso già nel frontale, che richiama lo stile degli attuali modelli di autovetture Mercedes-Benz. La griglia del radiatore è suddivisa da tre lamelle verniciate color argento con listelli cromati, dietro cui si trova una griglia a rombi nera dal look sportivo. La griglia del radiatore è incorniciata da nuovi fari riflettenti con un design inconfondibile. Il catarifrangente è stato ingrandito, a vantaggio della luminosità. Nell’alloggiamento dei fari sono integrate le luci diurne ed i fendinebbia.
Fari bixeno e fari diurni a LED

Per il Viano sono ora disponibili a richiesta gruppi ottici composti da fari diurni a LED, fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta e fari attivi statici, oltre all’impianto tergilavafari. La funzione di assistenza alla svolta si attiva con la leva degli indicatori di direzione e opera fino a una velocità di 40 km/h. I fari attivi, a seconda dell’angolo di sterzata, funzionano fino a 70 km/h. Nella versione Viano Ambiente, dagli equipaggiamenti particolarmente ricchi, i fari bixeno sono di serie. 

Un’altra novità è il paraurti, anch’esso reso più prezioso grazie al look a griglia. La sua superficie liscia, non granulata, è verniciata in tinta con la carrozzeria in tutte le versioni del Viano, così come il paraurti posteriore suddiviso in tre parti e particolarmente ribassato per sottolineare ulteriormente il dinamismo del Viano.

Nuovi gruppi ottici posteriori ed indicatori di direzione più visibili
Al di sopra del paraurti, a sinistra e a destra, sono alloggiati i nuovi gruppi ottici. Le luci realizzate in un unico pezzo con una mascherina nera in vetro integrata incorniciano la coda del Viano. Oltre al nuovo look, il vantaggio dei nuovi gruppi ottici a quattro settori con luci posteriori/luci di stop, indicatori di direzione, luci di retromarcia e retronebbia, risiede nel fatto che l’indicatore di direzione risulta più visibile grazie al nuovo catarifrangente. Con questa modifica e grazie al nuovo paraurti anteriore, gli esterni del Viano Mercedes-Benz si distinguono chiaramente dal Vito, i cui gruppi ottici posteriori sono rimasti invariati.

Anche nelle fiancate il Viano vanta parecchie novità. I nuovi parafanghi in acciaio con zincatura integrale sono perfettamente sagomati e presentano quindi la massima precisione dimensionale. Gli specchi retrovisori di nuova configurazione con indicatori di direzione laterali integrati permettono un campo visivo più ampio per una maggiore sicurezza. Da oggi, di serie per la gamma Viano i retrovisori che si ripiegano automaticamente una volta azionata la chiusura centralizzata all’uscita dal veicolo, per evitare danni nei parcheggi con spazi stretti.

A rinnovare il look del Viano è anche la gamma delle vernici con nuovi colori che completano gli interventi apportati agli esterni.

Estrema versatilità garantita dalle numerose versioni 
Il Viano Mercedes-Benz si conferma l’unico modello nella sua categoria disponibile in tre lunghezze:

· Viano compatto,
lunghezza 4.763 mm, passo 3.200 mm,

· Viano lungo,
lunghezza 5.008 mm, passo 3.200 mm, sbalzo prolungato,

· Viano extralungo,
lunghezza 5.238 mm, passo 3.430 mm, sbalzo prolungato.

Inoltre il camper Viano Marco Polo Mercedes-Benz, realizzato sulla base del Viano lungo, è dotato di un tetto sollevabile e apribile anteriormente. Questo tetto è disponibile a richiesta anche per il Viano Fun nella versione lunga.

Un vantaggio di tutte le versioni del Viano Mercedes-Benz è la loro assoluta idoneità all’uso quotidiano. Con un’altezza complessiva di soli 1.875 mm, ogni Viano a trazione posteriore circola senza problemi nei normali garage, autosilo e impianti di autolavaggio. Questo vale anche per il Viano Fun e il Viano Marco Polo con tetto sollevabile chiuso e un’altezza di 1.960 mm. 

Versioni ridefiniti ex novo

Mercedes-Benz ha ridefinito parzialmente anche le versioni. Già l’allestimento di serie del  Viano Trend è stato arrichito con la porta laterale scorrevole sinistra, mentre il Viano Ambiente, che già vantava un equipaggiamento particolarmente ricco, è ora dotato di serie di fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta, fari diurni a LED, impianto tergi lavafari, cerchi in lega da 7J x 17, vernice metallizzata, PARKTRONIC, sensore luci e pioggia e vetri oscurati.
Cockpit e interni: tutto il comfort della Stella
· Il cockpit accogliente del Viano: personale, pratico e confortevole 
· Elettronica high-tec per l’entertainment
· I nuovi allestimenti in pelle Lugano: eleganti, raffinati e robusti
· Il nuovo sistema di illuminazione con luci soffuse 
· Viano Marco Polo: caratteristiche innovative e funzionalità
La lista dei nuovi equipaggiamenti degli interni del Viano è lunga, ma si può riassumere con due concetti fondamentali: più comfort ed un’atmosfera ancora più esclusiva.

Il cockpit accogliente del Viano: personale, pratico e confortevole
La configurazione chiara e ordinata della plancia portastrumenti di ottima leggibilità è rimasta invariata, poiché ci sono cose che è difficile migliorare. La leva del cambio è stata ridisegnata, in base alla versione il pomello è decorato con una targhetta lucidata a specchio e bordi cromati. Nel quadro comandi superiore della consolle, gli interruttori basculanti sono stati sostituiti da tasti, che risultano più intuitivi e migliorano l’estetica. Il riscaldamento dei sedili funziona ora su tre livelli invece che su due, per una maggiore precisione. Il gruppo comandi sul tetto presenta ora due luci di lettura ed ha la superficie lucida. Anche il climatizzatore posteriore, di serie per versioni Viano, è dotato di nuovi comandi con un display.

I numerosi equipaggiamenti di nuova concezione rendono il Viano più raffinato, ne permettono una migliore personalizzazione e soprattutto assistono il guidatore. Nell’incastellatura del sedile passeggero è alloggiata ora una presa supplementare da 12 V per alimentare gli apparecchi elettronici. In alternativa, per la gamma Viano è disponibile un compartimento oggetti di valore sotto il sedile (di serie sul Viano Marco Polo). In abbinamento con il sistema COMAND è disponibile a richiesta una telecamera posteriore che facilita la retromarcia. L’obiettivo è integrato nella mascherina della targa del portellone posteriore. Se si inserisce la retromarcia, le immagini della telecamera vengono visualizzate sullo schermo del COMAND.

A partire dalla versione Trend, il Viano è ora dotato di serie di un volante multifunzione a quattro razze con nuovi tasti di comando e modanature cromate opache, analogo al volante della Classe C Mercedes-Benz. Ed anche della copertura del vano bagagli con rete di protezione per gli occupanti.
Elettronica high-tech per l’entertainment
Tutte le versioni del Viano sono dotate (a richiesta) di una nuova generazione di autoradio che garantisce livelli di informazione e di intrattenimento perfetti: un kit vivavoce Bluetooth integrato ed un lettore CD/DVD sono compresi nell’equipaggiamento, così come il collegamento per altri apparecchi. Le versioni di punta dei sistemi audio si avvalgono di comandi vocali di nuova generazione, cioè del VOICETRONIC per autoradio, lettore CD o CD-Changer e sistema di navigazione. In alternativa al kit vivavoce Bluetooth è disponibile la nuova telefonia Comfort, con consolle portatelefono fissa, antenna sul tetto e ottima qualità audio.

La predisposizione a richiesta il “Rear Seat Entertainment” offre la possibilità di avere fonti di intrattenimento e di informazione anche per i passeggeri posteriori. Da un film avvincente per i bambini a un’interessante presentazione per i partner di lavoro, il Viano soddisfa anche questo tipo di esigenze. Se necessario, il sistema viene fornito già di primo impianto con cablaggio e possibilità di fissaggio di apparecchi nel padiglione. Mercedes-Benz Accessories mette a disposizione sistemi ripiegabili da fissare al padiglione, monitor, lettori DVD e cuffie a infrarossi. Il montaggio va eseguito presso le officine autorizzate Mercedes-Benz.

I nuovi allestimenti in pelle Lugano: eleganti, raffinati e robusti
I sedili del Viano sono impreziositi da nuovi rivestimenti. Oltre a tessuti raffinati e rivestimenti in pregiata pelle, in vari colori, spiccano i nuovi allestimenti in pelle “Lugano”. Disponibile in tre colori, questo nuovo rivestimento in pelle con zigrinatura e design a cuscinetti è sicuramente di grande eleganza. Ad esso sono abbinate modanature nel pregiato look “radica di noce”. La pelle Lugano è di serie sul Viano Ambiente e a richiesta sul Viano Trend. Per il Viano Fun e Marco Polo è disponibile in grigio orion.

I nuovi interni impreziosiscono l’estetica del Viano Trend, Ambiente e Fun (su quest’ultimo a richiesta), oltre ad aumentare ulteriormente la già notevole funzionalità. Essi presentano ripiani ottimizzati e moquette nella zona inferiore. Il rivestimento pregiato in moquette non solo crea un’atmosfera accogliente, ma evita anche graffi e scalfitture in caso di utilizzo intenso del veicolo, anche nel vano di carico. I rivestimenti delle fiancate e la moquette sono color antracite, i pannelli centrali in tinta con la carrozzeria.

Il nuovo sistema di illuminazione con luci soffuse
Il nuovo sistema di illuminazione del Viano Trend e Ambiente (a richiesta sul Viano Fun) si basa in primo luogo sulle raffinate luci soffuse. Sei fonti di luce nel vano piedi illuminano il pianale del Viano. Durante la marcia queste luci sono leggermente sfumate. Il vano posteriore è dotato di nuove luci interne, montate negli alloggiamenti delle maniglie di sostegno. Le luci soffuse comprendono anche delle fibre ottiche, che durante la marcia illuminano in modo discreto gli alloggiamenti delle maniglie e creano a bordo, insieme all’illuminazione del vano piedi, un’atmosfera raffinata ed accogliente. Sempre nelle maniglie sono alloggiate anche le già note luci interne e dei nuovi spot di lettura azionabili individualmente, che si distinguono per il look elegante e moderno, in vetro trasparente con cornice cromata.

Gli interni sono stati configurati con la massima cura, come testimoniano particolari quali la nuova maniglia interna della porta scorrevole. Grazie alla sua diversa posizione, la maniglia risulta ora più facile da raggiungere e da azionare. Le guide per i sedili posteriori sono ora dotate di guarnizioni in gomma. Oltre al look più elegante del pianale, i sedili sono più facili da montare e da spostare.

Viano Marco Polo: caratteristiche innovative e funzionalità
Il Viano Marco Polo, camper e veicolo per il tempo libero compatto, presenta nuovi punti di forza. Resta invariata la suddivisione degli interni, con una spaziosa zona cucina e armadietti disposti in direzione di marcia sul lato sinistro e dotati di pratiche ante scorrevoli, nonché gli originali sedili scorrevoli con sedili singoli a regolazione elettrica e sostegni laterali a gonfiaggio elettropneumatico. Nell’abitacolo del Viano Marco Polo le nuove superfici e modanature esprimono un’atmosfera di particolare raffinatezza.

Sul Viano Marco Polo inoltre il vano posteriore può essere dotato a richiesta di un pavimento del vano passeggeri in esclusivo look yacht–dek. Questo tipo di rivestimento non solo ha un aspetto accogliente e al tempo stesso pregiato, ma è anche resistente e di facile manutenzione.

Un’altra novità sono le due luci a LED, luminose e particolarmente efficienti, nel vano posteriore del Viano Marco Polo e del Viano Fun. Sostituiscono la lampada fluorescente adottata in precedenza, emettono una luce chiara subito dopo l’accensione, illuminano meglio l’abitacolo e richiedono molta meno corrente: un vantaggio essenziale soprattutto durante i lunghi soggiorni lontano dalle consuete infrastrutture con allaccio alla rete elettrica. Su Viano Marco Polo il prolungamento del letto, una testiera sopra il bagagliaio, si può ora sollevare gradualmente. Con questa tecnica il comfort di riposo, già buono, migliora ulteriormente.

Su Viano Marco Polo e su Viano Fun con tetto sollevabile, se dotati del letto integrato nel tetto a richiesta, è ora disponibile di serie una seconda luce di lettura, che migliora il comfort se il letto integrato nel tetto è usato da due persone con abitudini diverse. Già prima di salire a bordo, la nuova chiave con una pregiata modanatura cromata esprime la raffinatezza degli interni.

Motore e trazione: puliti, dai consumi ridotti e con prestazioni al top
· CDI quattro cilindri: le più basse emissioni della categoria ed 
ottime prestazioni
· Eccezionale capacità di ripresa e comando degli alberi a camme ancora più robusto 
· Massimo comfort di marcia grazie ai controalberi di equilibratura
· Cambio manuale a sei marce ECO Gear: perfettamente armonizzato
· V6 CDI: potenza ed elasticità ottimizzate
· Tecnologia BlueEFFICIENCY: di serie per ridurre consumi ed emissioni
· Trazione integrale 4MATIC ulteriormente migliorata
Puliti, estremamente parchi nei consumi e con prestazioni eccellenti. Queste le caratteristiche dei motori diesel che equipaggiano Viano Mercedes-Benz, già apprezzati in centinaia di migliaia di esemplari, sia su Sprinter che sulle autovetture con la Stella. Viano stabilisce nuovi parametri di riferimento per l’ecocompatibilità: tutti i motori, infatti, soddisfano la normativa Euro 5. I consumi nettamente diminuiti riducono al tempo stesso le emissioni di CO2, ottenere questi risultati è stato possibile soprattutto grazie alla tecnologia BlueEFFICIENCY di serie.

Tutti i motori diesel sono dotati di catalizzatore ossidante, filtro antiparticolato e sistema di ricircolo dei gas di scarico raffreddato. Il nuovo cambio manuale ECO Gear si distingue per l’ottimizzata spaziatura dei rapporti, le ottime prestazioni ed i bassi valori di consumi ed emissioni. Viano ha un’eccellente spunto e raggiunge, allo stesso tempo, ottimi risultati in termini di ecocompatibilità, comfort di marcia e contenimento dei consumi. Spiccano in particolare le prestazioni del V6 a bordo di Viano CDI 3.0, con notevoli doti di potenza, comfort di marcia e ripresa.
CDI quattro cilindri: le più basse emissioni della categoria ed ottime prestazioni
Al centro della nuova generazione di motori si trova il modello a quattro cilindri in linea con la sigla interna OM 651. Sul Viano Mercedes-Benz è disponibile in due livelli di potenza:

· Viano CDI 2.0*

Potenza: 100 kW (136 CV) a 3.800 giri/min
Coppia massima: 310 Nm a 1.400-2.600 giri/min
Velocità massima: 174 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 14,1 secondi
Ripresa 60-100 km/h in quinta marcia e 80-120 km/h in sesta marcia: 12,5/18,2 secondi
· Viano CDI 2.2*

Potenza: 120 kW (163 CV) a 3.800 giri/min
Coppia massima: 360 Nm a 1.600-2.400 giri/min
Velocità massima: 188 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 12,18 secondi
Ripresa 60-100 km/h in quinta marcia e 80-120 km/h in sesta marcia: 10,8/14,6 secondi
* I dati relativi ai consumi ed emissioni sono in corso di omologazione     

Rispetto al modello precedente, potenza e coppia sono nettamente aumentate. Allo stesso tempo sono stati sensibilmente ridotti i consumi e le emissioni di CO2 fino al 15%, a seconda della versione di motore. Così Viano non solo raggiunge in termini assoluti dei valori sorprendenti per le sue dimensioni e peso, ma nella sua categoria si posiziona nettamente davanti alla concorrenza: nessun altro modello vanta infatti consumi ed emissioni di CO2 così bassi.

Eccezionale capacità di ripresa e comando degli alberi a camme ancora più robusto 
Questi valori straordinariamente bassi di consumi ed emissioni di CO2 sono da ricondurre fondamentalmente alla più moderna tecnica motoristica. Il propulsore a corsa lunga, con alesaggio di 83 mm e corsa di 99 mm, vanta una sorprendente capacità di ripresa grazie alla coppia elevata. I due alberi a camme in testa, tramite bilancieri a rulli con compensazione idraulica del gioco valvole, azionano un totale di 16 valvole di aspirazione e scarico. Il comando degli alberi avviene con una combinazione di ingranaggi dentati e catena corta che costituisce un modello di straordinaria robustezza.
L’iniezione del carburante è affidata al sistema common rail, e avviene con estrema precisione grazie a elettrovalvole particolarmente durevoli e iniettori a sette fori con un massimo di quattro iniezioni per ogni ciclo di combustione. Ciò determina, tra l’altro, un leggero aumento della pressione e una buona silenziosità di funzionamento del motore. La pressione di iniezione massima raggiunge addirittura i 1.800 bar.

In entrambi i livelli di potenza, la sovralimentazione è affidata ad un turbocompressore con turbina a geometria variabile, che si contraddistingue per il notevole rendimento ed una risposta rapida ai movimenti dell’acceleratore. La coppia massima è disponibile già a regimi molto bassi e su un’ampia gamma di regime. Il quattro cilindri ha un regime utile straordinariamente ampio, dai 1.000 ai 4.000 giri il propulsore ‘spinge forte’ assecondando ogni esigenza del pilota. In questa categoria di veicoli, nessun altro motore diesel raggiunge tali valori.

Massimo comfort di marcia grazie ai controalberi di equilibratura
L’iniezione common rail, l’albero motore fucinato a cinque supporti dalle vibrazioni contenute ed il comando posteriore dell’albero a camme sono i principali responsabili della sorprendente regolarità e silenziosità di funzionamento del motore. Tutti i modelli a quattro cilindri inoltre si avvalgono dell’albero controrotante Lanchester: sotto il basamento si trovano due alberi che ruotano in senso contrario, azionati da ruote dentate cilindriche. I modelli Mercedes-Benz sono gli unici veicoli commerciali dotati di controalberi di equilibratura su tutti i motori a quattro cilindri: il comfort è una priorità per ogni veicolo con la Stella.

Gruppi secondari ‘adattivi’ contribuiscono all’economia di esercizio

Gli ingegneri progettisti hanno dedicato una particolare attenzione anche all’ottimizzazione dei gruppi secondari. La pompa dell’olio, per esempio, è una pompa a palette a comando elettrico che regola autonomamente la propria portata in base alla necessità, a tutto vantaggio di una riduzione della potenza e quindi dei consumi. Anche la pompa del liquido di raffreddamento funziona in base alla reale necessità, contribuendo a un’ulteriore diminuzione dei consumi.

Cambio manuale a sei marce ECO Gear: perfettamente armonizzato
Per la trasmissione, il Viano CDI 2.0 e il Viano CDI 2.2 sono dotati di serie del nuovo cambio manuale a sei marce ECO Gear, che contribuisce in modo decisivo a ridurre i consumi e aumentare ulteriormente il dinamismo del modello CDI con motore a quattro cilindri. La sua caratteristica di spicco è la spaziatura dei rapporti particolarmente ridotta, con una prima marcia corta (i=5,076) de una sesta lunga (i=0,675), a vantaggio di un regime più basso.

Questo principio costruttivo tiene conto di situazioni tipiche come lo spunto in salita con un rimorchio per cavalli o barche, così come i lunghi percorsi in autostrada. A livello generale, il regime è stato nettamente ridotto, ottenendo consumi ed emissioni minori; anche il comfort di marcia è sensibilmente migliorato.
In alternativa, per il Viano CDI 2.0 e il Viano CDI 2.2 è disponibile ( a richiesta) il cambio automatico a cinque rapporti, particolarmente confortevole e affermato in milioni di esemplari. Sul Viano 3.0 CDI, 3.5 e versioni a trazione integrale 4Matic quest’ultimo è compreso negli equipaggiamenti di serie.
V6 CDI: potenza ed elasticità ottimizzate
Il V6 del Viano 3.0 CDI è un capolavoro della tecnica motoristica Mercedes-Benz, è l’unico sei cilindri montato su un veicolo commerciale e raggiunge una potenza straordinaria per il segmento. Il motore presenta un basamento in alluminio con angolo a V di 72 gradi tra le bancate. Grazie allo sfalsamento dei perni di manovella, questo propulsore è il diesel più silenzioso della sua categoria. Tra le principali peculiarità tecniche i quattro alberi a camme in testa con comando a catena e l’iniezione common rail con iniettori piezoelettrici ad otto fori, che assicurano la massima nebulizzazione del carburante. 

Nella sua versione più recente, Viano CDI 3.0, il motore rispetta la normativa Euro 5 e vanta una potenza maggiorata a 165 kW (224 CV) (+ 10%) ed una notevole coppia (440 Nm). Allo stesso tempo sono stati sensibilmente ridotti, del 5% circa, il consumo di carburante e quindi anche le emissioni di CO2, che, in rapporto alle prestazioni del Viano CDI 3.0, si fermano ad un livello sorprendentemente basso. Tra le novità del V6 vale la pena di citare la pressione di iniezione massima di 1.800 bar. Qui di seguito i dati principali:

· Viano CDI 3.0*
Potenza: 165 kW (224 CV) a 3800 giri/min
Coppia massima: 440 Nm a 1800-2400 giri/min
Velocità massima: 201 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 9,1 secondi
* I dati relativi ai consumi ed emissioni sono in corso di omologazione     
Con le sue prestazioni entusiasmanti, il comfort di marcia impareggiabile ed i bassi valori di consumi ed emissioni, Viano CDI 3.0 soddisfa le più alte aspettative, dimostrandosi unico nella sua categoria. Il motore è disponibile solo in abbinamento con un cambio automatico particolarmente confortevole.

Viano 3.5: potente ed ecocompatibile
Viano 3.5, con il suo motore V6 benzina, costituisce una classe a sé. L’erogazione di potenza e la silenziosità di questo sei cilindri sono al top tra i monovolume. Nella sua versione più recente, Viano 3.5 soddisfa la classe di emissione EU 5/I. Anche in questo caso la trasmissione è affidata ad un cambio automatico. Qui di seguito i principali dati tecnici.
· Viano 3.5*
Potenza: 190 kW (258 CV) a 5900 giri/min
Coppia massima: 340 Nm a 2500-5000 giri/min
Velocità massima: 217 km/h
Accelerazione: 0-100 km/h in 8,7 secondi
* I dati relativi ai consumi ed emissioni sono in corso di omologazione     
Tecnologia BlueEFFICIENCY: di serie per ridurre consumi ed emissioni

Annunciata alla IAA Veicoli Industriali 2008 nell’ambito di uno Studio, la tecnologia BlueEFFICIENCY è oggi realtà e contribuisce a ridurre consumi ed emissioni di Viano Mercedes-Benz. La tecnologia BlueEFFICIENCY è di serie su Viano e si riconosce da una targhetta sotto il montante anteriore. Il pacchetto, al top nel segmento, comprende: funzione ECO start/stop (non con cambio automatico), gestione della batteria, pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, pompa del servosterzo ECO, indicatore della marcia consigliata (non con cambio automatico) e pompa di alimentazione regolata. 
Il pacchetto BlueEFFICIENCY di serie abbina sostenibilità e contenimento dei consumi in modo esemplare. A seconda del modello e della motorizzazione, riduce i consumi già bassi del Viano di ulteriori 0,2-0,3 litri/100 km (6,6 g/km CO2).

Contribuiscono alla sostenibilità ed al contenimento dei consumi di Viano anche i lunghi intervalli di manutenzione. Il sistema di manutenzione ASSYST, di serie, calcola gli intervalli di cambio olio in modo flessibile, in base all’impiego. 

Trazione integrale 4MATIC ulteriormente migliorata, robusta e silenziosa
Anche Viano 4MATIC, con trazione integrale permanente e ripartizione variabile della forza tramite il sistema 4ETS, è stato rinnovato. Un nuovo supporto del differenziale anteriore ed un maggiore volume dell’olio riducono l’usura della trazione integrale. La dentatura obliqua del differenziale migliora la silenziosità di marcia. Il Viano 4MATIC continua a essere disponibile solo in abbinamento con i due livelli di potenza del motore diesel a quattro cilindri ed il cambio automatico (Viano CDI 2.0/2.2 4MATIC). Anche il Viano 4MATIC soddisfa ora la normativa Euro 5.
Assetto e sicurezza: stabilità e comfort ‘di serie’
· Nuovo assetto progettato ex novo
· Comportamento di marcia più confortevole e sicuro che mai
· Silenziosità di marcia e comfort impareggiabili
· Carico utile nettamente maggiore
· Freni ad alte prestazioni e sistemi di sicurezza al top
· Equipaggiamento per la sicurezza ai massimi livelli
Fin dall’inizio della sua produzione, il Viano Mercedes-Benz è stato equipaggiato con la trazione posteriore, a vantaggio di una migliore dinamica di marcia e maneggevolezza. Il nuovo Viano convince per l’assetto riconfigurato ex novo, che stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di comfort e sicurezza di marcia. Gli elevati livelli di sicurezza del Viano ed i sistemi di assistenza alla guida di serie sono al top del segmento.

Nuovo assetto progettato ex novo
L’asse anteriore del Vito è stato completamente rinnovato e, come la precedente versione, adotta sospensioni a ruote indipendenti con montanti telescopici. Dalle molle di sospensione agli scodellini delle molle, dai cuscinetti di spinta al duomo dei montanti telescopici, dai bracci oscillanti alla barra stabilizzatrice, entrambi con i relativi supporti: tutti questi elementi sono nuovi. La modifica dell’assetto assicura un migliore comportamento di marcia. Inoltre, lo sterzo si avvale di una nuova mappatura ottimizzata.

Per l’asse motore posteriore la situazione è analoga. Anche in questo caso è stata mantenuta l’affermata struttura di base con sospensioni a ruote indipendenti su bracci obliqui: i progettisti hanno completamente riprogettato le molle, le molle supplementari e gli ammortizzatori, oltre a modificare il supporto degli ammortizzatori. Un’altra novità è l’alloggiamento dei bracci particolarmente confortevole con separazione delle forze longitudinali e laterali. Nuova è anche la barra stabilizzatrice, compresi i supporti.

Comportamento di marcia più confortevole e sicuro che mai
Il Viano non vanta solo una guida precisa, affidabile e sicura, ma raggiunge anche valori di punta in termini di comfort e silenziosità. Piacere di guida, sicurezza e comfort di marcia sono ai massimi livelli. Un livello più alto è raggiungibile solo con le sospensioni pneumatiche, ancora disponibili di primo equipaggiamento, che comprendono la regolazione automatica del livello sull’asse posteriore.

Silenziosità di marcia e comfort impareggiabili
Anche alla silenziosità è stata prestata particolare attenzione. Con complesse simulazioni al computer e un monitoraggio costante di tali simulazioni sul veicolo reale, è stato possibile ridurre sensibilmente il fruscio all’interno dell’abitacolo. Grazie ai controalberi di equilibratura, nel nuovo diesel a quattro cilindri le cosiddette vibrazioni “di secondo ordine” vengono eliminate già sul nascere. Con questi presupposti è stato analizzato tutto il veicolo. I risultati di queste analisi hanno dato origine alle misure più diverse: utilizzo di fonoassorbenti nell’abitacolo e sull’asse posteriore, impiego di rinforzi mirati nella carrozzeria, applicazione di isolamenti di migliore efficacia e modifiche alle guarnizioni: tutte questi interventi hanno permesso di raggiungere uno straordinario livello di silenziosità e comfort.

Connubio perfetto di sicurezza ed estetica
Comfort e sicurezza possono andare di pari passo con l’estetica: basti pensare al Viano nella versione Ambiente che sarà dotato di serie di cerchi in lega da 17 pollici a 5 razze, con pneumatici 225/55 R 17 (prima 16 pollici, 225/60 R 16). Per gli altri modelli questa combinazione cerchio-pneumatico è disponibile a richiesta.

Freni ad alte prestazioni e sistemi di sicurezza al top 

Il Viano Mercedes-Benz vanta equipaggiamenti di serie insuperabili in fatto di sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida. Tutti i modelli sono dotati di un impianto frenante con freni a disco su tutte le ruote, potenti e con ottime proprietà anti-fading, della ripartizione elettronica della forza frenante (EBV) e di luci di stop adattive con segnale lampeggiante di frenata d’emergenza in caso di frenata a fondo.

Inoltre, il Viano è accompagnato da numerosi sistemi di sicurezza ‘invisibili’. L’Electronic Stability Program ESP® con sistema antibloccaggio ABS, regolazione antislittamento ASR e Brake Assist BAS è di serie per tutti i modelli del Viano. In presenza del gancio di traino, disponibile di primo impianto, la stabilizzazione del rimorchio (o “ESP ® con stabilizzazione del rimorchio”) è di serie. Ai numerosi equipaggiamenti comfort e di sicurezza del Viano si aggiungono quelli disponibili a richiesta come il sistema di assistenza in fase di spunto (AAS), il controllo automatico della pressione pneumatici, il sistema di ausilio alle manovre di parcheggio PARKTRONIC e una telecamera per la retromarcia assistita.

Equipaggiamento per la sicurezza ai massimi livelli
In caso di incidente, anche gli equipaggiamenti di sicurezza del Viano Mercedes-Benz sono all’altezza delle più alte aspettative. I sedili lato guida e passeggero sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti regolabili in altezza, pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta, oltre che di segnalazione delle cinture non allacciate e poggiatesta a quattro vie. Sono di serie anche gli airbag lato guida e passeggero. A richiesta sono disponibili i sidebag per il torace (di serie sul Viano Ambiente) e i windowbag. Tutti i sedili passeggeri sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti integrate e poggiatesta a quattro vie.

Un aspetto molto importante per le famiglie con bambini piccoli: come sulle autovetture, una targhetta sui sostegni laterali indica ora i punti di ancoraggio standardizzati dei seggiolini per bambini.

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti Internet:
media.mercedes-benz.it e media.daimler.com
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