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I modelli BlueTEC e la nuova Classe GL aprono la strada ad un futuro di successi

L'offensiva dei SUV Mercedes-Benz 2009

Stoccarda –Tecnologie BlueEFFICIENCY e BlueTEC, motori efficienti, equipaggiamenti ancora più accattivanti, dettagli della carrozzeria completamente nuovi e un abitacolo ancora più raffinato: la GL Mercedes-Benz sta per diventare ancora più affascinante. Nel suo nuovo Model Year, questo modello di punta tra i SUV di lusso a livello mondiale consumerà fino all'8 % (dato provvisorio) in meno di carburante e sarà ancora più ecocompatibile. 

Tra le altre caratteristiche di spicco della Classe GL figurano un'eccellente dinamica di marcia sia su strada che sullo sterrato, una straordinaria abitabilità e un comfort equiparabile ai livelli di una lussuosa berlina. 
A partire dall'autunno del 2009, Mercedes-Benz offrirà inoltre la più ampia gamma di SUV con tecnologia SCR, un sistema di trattamento dei gas di scarico particolarmente efficiente. Oltre a GL 350 BlueTEC 4MATIC saranno disponibili anche i modelli ML 350 BlueTEC 4MATIC ed R 350 BlueTEC 4MATIC. Dopo aver già riscosso grande successo negli Stati Uniti nel primo anno di vendite, sicuramente questo trio ecologico e parsimonioso in futuro contribuirà anche in Europa ad accentuare le attrattive di questo segmento automobilistico.

La Classe GL diventa ancora più affascinante

Con la Classe GL, Mercedes-Benz continua ad occupare una posizione di spicco nel segmento di mercato dei SUV di lusso. Inoltre, il recente restyling ha reso questo raffinato fuoristrada ancora più accattivante. Oltre alle rielaborazioni ed innovazioni tecniche che hanno portato ad una riduzione dei consumi e un'elevata ecocompatibilità, soprattutto nei modelli GL 350 CDI 4MATIC con tecnologia BlueEFFICIENCY e GL 350 BlueTEC 4MATIC, i designer hanno conferito all'incisiva carrozzeria del modello un ulteriore fascino. I paraurti modernizzati, una protezione antincastro cromata dal nuovo design sul frontale e sulla coda, così come la nuova mascherina del radiatore e il gruppo fendinebbia/luci di marcia collegato da una modanatura cromata accentuano ulteriormente l'immagine espressiva della Classe GL. Altrettanto nuovi sono i cerchi in lega disponibili nei formati da 18 a 21" e i terminali di scarico cromati dal rinnovato design. Due nuove vernici metallizzate “grigio tenorite” e “argento palladio” completano la gamma di colori. Il gancio di traino adesso è installato a scomparsa dietro la grembialatura posteriore ed estraibile in caso di necessità.  

Ma non basta: il SUV di alta gamma offre il meglio anche in termini di sicurezza. Oltre all'innovativo sistema PRE-SAFE® che interviene in caso di imminente pericolo di collisione, preparando gli occupanti e il veicolo a reagire ad un possibile incidente attraverso l'attivazione mirata dei dispositivi di protezione, sono disponibili anche altri sistemi di assistenza alla guida. Con l'Intelligent Light System (ILS), la ripartizione del fascio luminoso sulla carreggiata viene adattata in maniera ottimale all'attuale situazione di marcia o alle condizioni atmosferiche. La dotazione di serie comprende anche le luci di marcia diurne e i gruppi ottici posteriori con tecnica a LED.   

Interni lussuosi che infondono una straordinaria sensazione di benessere

La Classe GL è in grado di ospitare fino a sette persone in un abitacolo straordinariamente spazioso, offrendo la tipica sensazione di benessere delle vetture Mercedes-Benz, paragonabile ad una Classe S. Nel nuovo Model Year spiccano soprattutto i rinnovati sedili in pelle sintetica ARTICO con cuciture a contrasto, mentre nel modello di punta GL 500 la dotazione di serie comprende esclusivi rivestimenti in pelle Nappa. Su tutti i modelli è montata una nuova strumentazione, un volante multifunzione in pelle Nappa e poggiatesta attivi Comfort NECK-PRO per guidatore e passeggero anteriore. A richiesta, l'abitacolo può essere ulteriormente impreziosito con rivestimenti in pelle bicolore negli abbinamenti nero/beige cachemire o nero/grigio alpaca e le luci soffuse “ambient”, già note sulla Classe S. La gamma degli inserti in legno per gli interni è stata inoltre ampliata con la variante “pioppo antracite”.

GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY: piacere di guida elevato, consumi ridotti

Oltre al modello GL 350 BlueTEC 4MATIC dotato di tecnologia SCR, adesso la Classe GL è disponibile anche come GL 350 CDI 4MATIC con tecnica BlueEFFICIENCY. Questo modello può vantare consumi ridotti di circa il 5%, pur mantenendo invariate le proprie prestazioni. Il motore V6 eroga come sempre 165 kW/224 CV e mette a disposizione la sua coppia massima di 510 Nm già a partire da 1.600 giri/min. Durante la marcia, il propulsore ad autoaccensione si accontenta in media di 9,3 litri di gasolio ogni cento chilometri. 

Così come tutti i modelli BlueEFFICIENCY Mercedes-Benz, anche la GL dispone di un intero pacchetto di misure concepite per ridurre i consumi. Tra queste figurano, oltre al motore diesel ad iniezione diretta, l'efficiente cambio automatico 7G-TRONIC con disaccoppiamento a veicolo fermo. Nelle soste ai semafori o nelle code, il cambio commuta sul funzionamento al minimo, riducendo così il carico sul motore e i consumi. Anche gli pneumatici con bassa resistenza al rotolamento concorrono a far risparmiare energia, insieme alle ottimizzazioni aerodinamiche come il nuovo design della mascherina del radiatore e l'aggiunta di spoiler supplementari sulle ruote. Il servosterzo elettroidraulico aumenta ulteriormente l'efficienza energetica della GL. Con l'indicatore del consumo momentaneo e un calcolatore dei consumi, il guidatore della GL può controllare in qualsiasi momento questi dati ed eventualmente adeguare il proprio stile di guida. 

Comfort di marcia superlativo: GL 450 4MATIC, GL 500 4MATIC e

GL 450 CDI 4MATIC con motori V8
Le principali doti dei due modelli V8 a benzina, che tra l'altro rispettano anche la normativa Euro 5, consistono in una straordinaria erogazione della potenza e nel massimo comfort di marcia. Il V8 da 5,5 litri di GL 500 eroga 285 kW/388 CV e mette a disposizione una coppia massima di 530 Nm. Con 6,5 secondi, l'accelerazione da zero a 100 km/hm raggiunge quasi i livelli di un'auto sportiva, come dimostra anche la velocità massima di 240 km/h. Nel modello GL 450, il V8 a benzina dispone di una cilindrata di 4,6 litri, eroga 250 kW/340 CV e offre una coppia massima di 460 Nm. Per lo scatto da zero a 100 km/h, in questo caso la vettura impiega 7,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 235 km/h. Il V8 diesel di GL 450 CDI 4MATIC eroga 225 kW/306 CV e garantisce i migliori presupposti per un comfort di marcia superiore, soprattutto grazie alla notevole coppia di 700 Nm.
Agile e sicura sia su strada che sullo sterrato
Insieme all'innovativa trazione integrale 4MATIC, le sospensioni pneumatiche AIRMATIC di serie, il preciso sterzo diretto e il sistema di sospensioni adattive ADS, ugualmente di serie, l'imponente GL sorprende per una straordinaria maneggevolezza e garantisce un elevato comfort di marcia a fronte di un'eccellente sicurezza attiva. Se già su strada fa un'ottima figura, sullo sterrato la GL convince anche per le sue doti di autentico fuoristrada. Le sospensioni modificate AIRMATIC consentono un'altezza libera dal suolo fino a 307 millimetri. Il pacchetto tecnico Offroad-Pro di serie, grazie al rapporto di riduzione e ai bloccaggi a lamelle sull'asse posteriore e sul differenziale centrale, aumentano notevolmente le possibilità del veicolo di affrontare i terreni più impervi. Inoltre, ulteriori sistemi di regolazione elettronica come l'Offroad-ABS, il Downhill Speed Regulation (DSR) e il sistema di assistenza in fase di spunto aiutano il guidatore a tenere la Classe GL sempre sotto controllo anche in fuoristrada.

I dati tecnici della gamma di modelli GL in sintesi:

	Modello
	Cil


	cm³
	kW/CV

giri/min
	Nm 

giri/min
	Cambio*
	0-100 
km/h (s)
	Velocità max. km/h
	Norma UE
	l/100 km

ciclo combinato**

	GL 350 CDI 4MATIC 
Blue-EFFICIENCY
	V6
	2987
	165/224

3800
	510

1600-2800
	AG 7
	9,5
	210
	EU 4
	9,3-9,6

	GL 350 BlueTEC 
4MATIC
	V6
	2987
	155/211

3400
	540

1600-2400
	AG 7
	9,6
	210
	EU 6
	9,0***

	GL 450 CDI

4MATIC
	V8
	3996
	225/306

3600
	700

2000-2600
	AG 7
	7,6
	230
	EU 4
	11,6-11,8

	GL 450 4MATIC 
	V8
	4663
	250/340

6000
	460

2700-5000
	AG 7
	7,2
	235
	EU 5
	13,4-13,6

	GL 500 4MATIC 
	V8
	5461
	285/388

6000
	530

2800-4800
	AG 7
	6,5
	240
	EU 5
	13,6-13,8


* Cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC; ** A seconda dell'equipaggiamento; *** Dati provvisori

Offensiva BlueTEC: da oggi Classe R, ML e GL disponibili anche in Europa con la tecnologia diesel più pulita al mondo 

Potenza impressionante, coppia elevata e consumi contenuti a fronte di emissioni ancora più basse: oltre alla GL 350 BlueTEC 4MATIC, i modelli ML 350 BlueTEC 4MATIC e R 350 BlueTEC 4MATIC che da adesso potranno essere prenotati anche in Europa e saranno in consegna a partire dal prossimo autunno, sono tra i SUV del segmento superiore più puliti al mondo. L'ecocompatibilità di questi modelli è stato confermata anche dai lettori della rivista tedesca “Bild am Sonntag” in collaborazione con una giuria di esperti, i quali insieme hanno conferito al BlueTEC il riconoscimento ambientale “Volante verde”. La commissione aveva premiato questa tecnologia già lo scorso anno, attribuendole le maggiori potenzialità ecologiche tra tutte le attuali innovazioni automobilistiche ecocompatibili.

BlueTEC: il sinonimo per veicoli ecocompatibili negli USA e adesso anche in Europa
La storia della tecnologia BlueTEC a bordo delle autovetture Mercedes-Benz negli USA è iniziata ad ottobre 2006, contemporaneamente all'introduzione del gasolio a basso tenore di zolfo, quando Mercedes-Benz lanciò sul mercato la berlina della Classe E in versione BlueTEC. Questa vettura venne immediatamente elogiata sia dai Clienti che dalla stampa specializzata ed eletta “2007 World Green Car”, l'auto più ecologica dell'anno. Successivamente, nell'autunno del 2008, Mercedes-Benz ha ampliato la sua gamma di modelli BlueTEC con i tre nuovi SUV Classe R, ML e GL BlueTEC 4MATIC. Si trattava dei primi SUV diesel in grado di rispettare le severe normative antinquinamento di tutti e 50 gli Stati federali nordamericani. Oltre che dalla pulizia della tecnologia BlueTEC, i Clienti americani sono rimasti piacevolmente sorpresi anche dai bassi consumi di questi modelli. La GL 320 BlueTEC 4MATIC offre un risparmio di carburante compreso fra il 20 e il 40 percento circa rispetto ad un modello a benzina paragonabile, mentre la GL 320 BlueTEC 4MATIC Mercedes-Benz risulta di gran lunga il grande SUV di lusso più parsimonioso degli Stati Uniti d'America.
BlueTEC è una tecnologia sviluppata da Mercedes-Benz per ridurre efficacemente le emissioni dei motori diesel, in particolare gli ossidi di azoto. Questo infatti è l'unico componente dei gas di scarico che nei motori diesel, per via del loro stesso funzionamento, risulta superiore nelle concentrazioni rispetto ai propulsori a benzina. In questo sistema l'additivo AdBlue(, una soluzione acquosa di urea, viene iniettato nel flusso dei gas di scarico. Questo processo chimico libera ammoniaca, che nel catalizzatore SCR disposto a valle permette di ridurre gli ossidi di azoto fino all'80 percento in innocuo azoto e vapore acqueo. Inoltre, i modelli GL 350 BlueTEC 4MATIC, ML 350 BlueTEC 4MATIC e R 350 BlueTEC 4MATIC rispettano già da adesso i valori limite Euro 6 previsti per il 2014.

Il potente motore diesel V6 dei nuovi SUV BlueTEC dimostra che anche i grandi fuoristrada possono vantare bassi consumi ed emissioni contenute. Il propulsore eroga una potenza di 155 kW/211 CV e mette a disposizione una coppia massima di 540 Nm, garantendo oltre ad un'eccellente ecocompatibilità e consumi ridotti anche prestazioni di tutto rispetto. 

In sintesi: dati tecnici, prestazioni, consumi
	
	ML 350 
BlueTEC

4MATIC
	GL 350

BlueTEC

4MATIC
	R 350

BlueTEC

4MATIC

	Disposizione/numero cilindri
	V6

	Alesaggio x corsa (mm)
	83 x 92

	Rapporto di compressione
	1 : 16,5

	Valvole per cilindro
	4

	Cilindrata (cm³)
	2987

	kW/CV a giri/min
	155/211 - 3400

	Nm a giri/min
	540 - 1600-2400

	Accelerazione* 0-100 km/h (s)
	8,7
	9,6
	8,9

	Velocità massima (km/h)*
	210
	210
	216

	Consumo (l/100 km) ciclo comb.*
	8,7
	9,0
	8,7

	Emissioni di CO2 (g/km)*
	231
	239
	231

	Capacità serbatoio (l)
	95
	100
	80

	Autonomia teorica (km)*
	1091
	1111
	920

	Capacità serbatoio AdBlue© (l)
	26,6
	31,7
	28,2

	Autonomia AdBlue©
	Intervallo di manutenzione

	Classe di emissioni
	EU 6


* dati provvisori
Esclusiva e stravagante: la Classe R “Grand Edition”
Inoltre, la Classe R sarà disponibile in tutte le varianti di motorizzazione e di passo, e pertanto anche come modello BlueTEC, nella versione di allestimento particolarmente stravagante “Grand Edition”. Questo modello, disponibile per la consegna sempre a partire dal prossimo autunno, comprende tra l'altro esclusivi cerchi in lega AMG da 20 pollici in versione bicolore e vetri atermici blu. I fari bixeno attivi con funzione di assistenza alla svolta, le luci di marcia diurne a LED con cornici cromate integrate nel paraurti anteriore e i gruppi ottici posteriori di colore scuro con look sportivo completano il particolare design degli esterni di questa versione. Nell'abitacolo spiccano gli inserti in legno di pioppo color antracite con applicazioni cromate e l'emblema “Grand Edition”, il volante sportivo ergonomico AMG con comandi del cambio integrati e la pedaleria sportiva in lega d'acciaio spazzolata con gommini antisdrucciolo. Il pacchetto di allestimento può essere ordinato già da adesso al prezzo di 3.300 Euro + IVA.
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