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La nuova espressione dello stile Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz EXECUTIVE
Roma - Mercedes-Benz presenta la nuova gamma EXECUTIVE. Disponibili su Classe A, Classe B, Classe C e Classe E, queste versioni rappresentano il nuovo modo di vivere lo stile Mercedes, senza compromessi in termini di design ed equipaggiamenti. I nuovi modelli EXECUTIVE incontrano i gusti e l’attuale tendenza del mercato italiano a privilegiare un vantaggioso rapporto prezzo-dotazioni anche nel segmento premium. EXECUTIVE è così in grado di leggere e rispondere in maniera esemplare alle nuove richieste del mercato e ad un cliente sempre più esigente, competente ed attento anche al rapporto costi/benefici.

La ricca dotazione di serie di queste nuove versioni, completa degli equipaggiamenti tipicamente più richiesti in Italia, soddisfa pienamente i Clienti Mercedes-Benz e risponde anche alle particolari esigenze delle flotte aziendali. 
Le versioni EXECUTIVE di Classe A, Classe B, Classe C e Classe E rappresentano la nuova porta di accesso alle rispettive gamme, grazie ad un prezzo di listino vantaggioso in considerazione della ricca dotazione di equipaggiamenti di serie quali, ad esempio, climatizzatore, volante in pelle multifunzione, Radio CD/MP3 con interfaccia AUX-IN e fari fendinebbia per la piccola di Mercedes.

Inoltre, ulteriori punti di forza delle versioni EXECUTIVE sono la massima sicurezza e l’eco-compatibilità. Infatti, grazie ai modelli BlueEFFICIENCY, diminuiscono i consumi di carburante e vengono ridotte le emissioni allo scarico, rispettando così la normativa Euro 5. Pesi ridotti, aerodinamica e gestione del cambio ottimizzate, sistema start and stop e pneumatici a ridotto coefficiente di attrito: queste le principali caratteristiche dei modelli BlueEFFICIENCY Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz EXECUTIVE conferma tutti i valori che, da oltre 120 anni, rendono unica la Stella e fissa nuovi punti di riferimento, nei rispettivi segmenti, in termini di design, contenuti tecnici, innovazioni tecnologiche e qualità. 
Mercedes-Benz EXECUTIVE: le versioni ideali per le flotte aziendali
In termini generali, va sottolineato come in Italia il mercato delle flotte aziendali sia stato particolarmente ‘colpito’ dalla crisi economica, anche a causa di una fiscalità non in linea con gli altri Paesi europei e ad indici di ammortamento che risalgono ad oltre 10 anni fa. Si iniziano, peraltro, a notare oggi dei segnali di ripresa in alcuni settori che porteranno le grandi aziende a non rimandare ulteriormente l’aggiornamento del proprio parco di vetture aziendali.
Nel rispondere ad un quadro complesso e per molti aspetti negativo, le aziende stanno gestendo e razionalizzando le proprie flotte prestando la massima attenzione, da un lato al costo complessivo delle vetture, dall’altro all’impatto ambientale delle stesse, privilegiando in questo caso logiche di ‘downsizing’ grazie a modelli e motorizzazioni da consumi ed emissioni ridotte. Il che porterà ad una ripresa dell’intero mercato business. 
Mercedes-Benz è pronta a raccogliere queste sfide ed intende rafforzare la propria presenza all’interno del mercato “business e flotte”, un segmento che negli ultimi anni è diventato sempre più strategico per tutte le Case automobilistiche. Le versioni BlueEFFICIENCY EXECUTIVE rappresentano il nuovo punto di forza dell’offerta Mercedes, da sempre punto di riferimento in termini di valori residui. 
L’offerta Mercedes-Benz per il mercato flotte prevede anche una rete di Fleet Center specializzati, un network di consulenti dedicati, un’ampia gamma di servizi che comprendono finanziamento, leasing e programmi di manutenzione calcolabili in base all’effettivo utilizzo della vettura. Inoltre, è oggi disponibile anche la formula denominata Business to Business, un leasing che offre alle aziende soluzioni di mobilità su misura, con la manutenzione inclusa nel canone mensile.
Le gamme coinvolte dalla strategia EXECUTIVE sono Classe A, Classe B, Classe C e Classe E, nelle versioni Berlina e Station-Wagon, e Classe E Coupè. Ogni modello esprime la personalità EXECUTIVE in base agl equipaggiamenti più richiesti nei rispettivi segmenti. 
Le nuove versioni EXECUTIVE sono già disponibili sul mercato ed ordinabili in tutti gli showroom Mercedes-Benz.

La dotazione di serie di Classe A EXECUTIVE comprende, tra gli altri, fari fendinebbia, maniglie portiere in tinta, mascherina a 3 lamelle con finitura antracite, scarico ovale in acciaio e sistema Audio 5 CD /MP3 con 6 altoparlanti ed interfaccia Aux-in.

La dotazione di serie di Classe B EXECUTIVE comprende, tra gli altri, rivestimenti interni in tessuto, sistema Audio 5 CD /MP3 con 6 altoparlanti ed interfaccia Aux-in e cerchi in lega a 5 doppie razze da 16 pollici, con pneumatici da 205/55 R 16.
La dotazione di serie delle Berline e Station-Wagon di Classe C EXECUTIVE comprende, tra gli altri, mascherina anteriore sportiva con Stella integrata, listello cromato posteriore, volante in pelle Nappa multifunzione, pomello e cuffia del cambio in pelle, inserti in nero Pianoforte e sistema Audio 5 CD /MP3 con 6 altoparlanti, connessione Bluetooth ed interfaccia Aux-in e cerchi in lega a 5 doppie razze da 16 pollici, con pneumatici da 205/55 R 16.

La dotazione di serie delle Berline, Station-Wagon e Coupè di Classe E EXECUTIVE comprende, tra gli altri, climatizzatore automatico bi-zona Thermatic, Tempomat con Speedtronic, mascherina anteriore a tre lamelle grigio roccia, inserti interni in eucalyptus, volante multifunzione in pelle Nappa e sistema Audio 20 CD /MP3 con 6 altoparlanti, connessione Bluetooth ed interfaccia Aux-in.
Classe A 

La compatta Mercedes-Benz che ha definito nuovi    standard di sicurezza, comfort e tutela ambientale
In Italia, Classe A è il modello più venduto della gamma Mercedes-Benz. 
L’ultima generazione della compatta con la Stella è ancora più giovanile, accattivante ed attenta all’ambiente, grazie ad un design rivisitato, equipaggiamenti completi ed innovazioni tecniche per i massimi livelli di sicurezza, comfort e riduzione dei consumi. Per i modelli di maggiore successo (A 160 e A 180) è disponibile la comoda funzione ECO start-stop, che consente di ridurre i consumi di benzina fino al 9% nel ciclo urbano. Classe A 160 CDI Coupé è disponibile in versione BlueEFFICIENCY, con consumi ridotti ad appena 4,5 litri per 100 chilometri. Classe A è stata la prima compatta al mondo a ricevere la Certificazione Ambientale internazionale rilasciata da Enti indipendenti, a testimonianza degli enormi progressi raggiunti in termini di ecosostenibilità. 

Dal lancio sul mercato nel 1997, Classe A si è fatta straordinariamente apprezzare nel segmento per il suo ruolo di trendsetter e la grande capacità innovativa. Massimi livelli di sicurezza, versatilità elevata e affidabilità tipica Mercedes-Benz sono i punti di forza di questo modello che, grazie al concept unico, ha entusiasmato in tutto il mondo oltre 1,7 milioni di automobilisti di entrambi i sessi.

Classe A Nuova Generazione è stata lanciata sul mercato nella primavera del 2008, anche nella versione Coupé. Il frontale più giovane e sportivo, i nuovi proiettori dalla linea slanciata mettono in evidenza il carattere dinamico della vettura.

Riduzione dei consumi: A 160 CDI BlueEFFICIENCY consuma 4,5 litri
Classe A vanta consumi particolarmente contenuti (4,9 - 8,1 litri per 100 chilometri). Grazie ad interventi mirati, il consumo del moderno propulsore diesel ad iniezione diretta è inferiore di oltre l’8% (ovvero 0,5 litri in meno per 100 chilometri) rispetto al modello precedente. 

La versione BlueEFFICIENCY comprende anche una mascherina del radiatore ottimizzata dal punto di vita aerodinamico. Chiusa sul lato interno, questa mascherina riduce l’afflusso d’aria al motore, garantendo comunque sempre un efficace raffreddamento del propulsore CDI. Inoltre la carrozzeria è ribassata di dieci millimetri per ridurre ulteriormente la resistenza areodinamica.

Ad una riduzione dei consumi di Classe A 160 CDI BlueEFFICIENCY concorre anche una gestione ottimizzata e razionale dell’alimentazione. Un apposito sensore controlla costantemente la batteria e, quando lo stato di carica è sufficiente, consente di ridurre temporaneamente la potenza dell'alternatore. In questo modo si riduce anche il carico del motore che, di conseguenza, consuma meno carburante. Per ricaricare la batteria in modo efficiente, la gestione dell’alternatore sfrutta in modo sistematico le fasi di rilascio del motore per produrre energia elettrica. 

Funzione start-stop: il motore si spegne automaticamente al regime minimo

Con la nuova funzione ECO start-stop gli ingegneri Mercedes sono riusciti a ridurre i consumi dei modelli benzina di 0,4 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo. Si tratta di un dispositivo che spegne automaticamente il motore quando il guidatore mette il cambio in folle a velocità ridotta, azionando contemporaneamente il pedale del freno. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione.
Il motore si riaccende in una frazione di secondo, e quasi impercettibilmente, non appena viene premuto il pedale della frizione o si rilascia il freno. Questo sistema di avviamento del motore, tanto rapido quanto confortevole, rappresenta un vantaggio fondamentale della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi simili. Per questo sistema, Mercedes-Benz si avvale di un alternatore-starter collegato all'albero motore attraverso la trasmissione a cinghia. Il motore è così in grado di avviarsi molto più rapidamente e silenziosamente di quanto non avvenga con il tradizionale motorino di avviamento. Durante la marcia, l'alternatore-starter alimenta la rete di bordo. 

Nel traffico urbano il consumo si riduce del 9%
Con la funzione ECO start-stop il consumo si riduce di circa il 6,5% nel ciclo di marcia europeo. Classe A 160 BlueEFFICIENCY (70 kW/95 CV) ha registrato nel test un consumo di 5,8 litri per 100 chilometri (pari a 139 grammi di anidride carbonica ogni chilometro). 

Nell’utilizzo su strada si può ottenere un enorme risparmio di carburante, come hanno dimostrato i numerosi test effettuati. I collaboratori Mercedes hanno testato questo sistema in 175 vetture sperimentali, percorrendo complessivamente circa 1,2 milioni di chilometri. Circa la metà di questa “maratona” si è svolta nel traffico urbano, dove la nuova funzione ECO start-stop ha permesso risparmi di carburante fino al 9%. 

Ecologia: Classe A è la prima compatta con certificazione ambientale

Per Mercedes-Benz, tali risultati sono fondamentali quando si tratta di dare un giudizio sulle nuove tecnologie. La Casa automobilistica di Stoccarda valuta la compatibilità ambientale dei propri modelli non solo sulla base dei consumi e delle emissioni, ma prende anche in considerazione tutto il ciclo di vita della vettura: dalla produzione all’utilizzo di molti anni fino al riciclaggio. Dall’analisi di oltre 40.000 singoli processi si ricava un quadro generale che consente di effettuare una valutazione obiettiva del lavoro di sviluppo e progettazione.
Questo bilancio ecologico costituisce la base per la certificazione ambientale secondo la severa norma ISO 14062 «Design For Environment» e Mercedes-Benz è l'unica Casa automobilistica in assoluto ad aver ottenuto questo riconoscimento. Esso vale anche per la Classe A Nuova Generazione, a conferma dei considerevoli progressi ottenuti nel campo della tutela ambientale. Su un percorso di 150.000 chilometri, le emissioni di CO2 sono risultate del 7% circa inferiori a quelle registrate per il modello precedente (W 168) del 2004. Le emissioni di ossido d'azoto sono state ridotte addirittura del 13%.

Ancora migliori sono i risultati registrati da Classe A 160 BlueEFFICIENCY con funzione ECO start-stop. Questa nuova tecnica riduce di un ulteriore 5% le emissioni di biossido di carbonio per l'intero ciclo di vita, perciò il bilancio ecologico mostra una considerevole diminuzione (oltre il 12%) delle emissioni di CO2 rispetto al modello precedente (W 168). 

Oltre al contenimento di consumi ed emissioni, per la certificazione ambientale sono importanti anche altri aspetti quali, ad esempio, il sistema di riciclaggio della vettura. Classe A ottempera già oggi alla norma UE che entrerà in vigore dal 2015 e che prescrive una quota riciclabile del 95%. I componenti in materiale sintetico con un peso complessivo di 30,8 kg possono essere prodotti con pregiati materiali riciclati, pari a due volte e mezzo il modello precedente. 
Il concept ecologico di Classe A si basa anche sull'impiego di materie prime rinnovabili. Mercedes-Benz realizza diversi componenti della vettura con materiali quali lino, noccioli di oliva, cotone, cocco, impiallacciatura di legno e fibre di canapa. Rispetto al precedente modello, il peso di questi componenti è salito di circa un terzo. 

Sicurezza: luci di stop adattive

Classe A Nuova Generazione si presenta rinnovata anche in termini di sicurezza e comfort, con un livello di dotazione tipico delle vetture di categoria superiore.  Classe A è dotata, tra gli altri, di un importante sistema per la prevenzione degli incidenti: le luci di stop adattive. In presenza di una eventuale frenata d’emergenza da velocità superiori ai 50 km/h, le luci di stop iniziano a lampeggiare velocemente avvertendo il guidatore che segue della situazione di potenziale pericolo, in modo che questi possa reagire più rapidamente. Le luci di stop adattive sono il frutto di approfondite ricerche condotte sul comportamento degli automobilisti in caso di frenata. Gli ingegneri Mercedes hanno appurato che il tempo di reazione degli automobilisti si riduce in media di 0,2 secondi se in una situazione di emergenza viene impiegato un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. Ad una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto della vettura può ridursi di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa. Se la vettura si arresta da una velocità superiore a 70 km/h, oltre alle luci di stop adattive si attiva automaticamente anche l'impianto luci di emergenza. 

In merito alla protezione dei passeggeri, Classe A è dotata di airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sulle cinture anteriori e posteriori esterne, limitatori della forza di ritenuta, poggiatesta attivi anteriori e sidebag anteriori per testa e torace, stabilendo così nuovi parametri di riferimento nella categoria. La ricca gamma di equipaggiamenti per la sicurezza è stata completata dall’illuminazione interna d’emergenza, che si accende automaticamente in seguito ad un eventuale incidente di una determinata gravità, al fine di facilitare l’orientamento agli occupanti e le operazioni di soccorso. 

Park Assist: ultrasuoni e sterzo elettrico per le manovre di parcheggio
Classe A “assiste” il guidatore nella ricerca di un posto auto e nelle manovre di parcheggio in retromarcia con il Park Assist attivo, disponibile a richiesta e di serie sulla versione ELEGANCE, per tutti i modelli. Con l’ausilio di nuovi sensori ad ultrasuoni laterali, mentre la vettura avanza questo sistema è in grado di individuare e di segnalare con un apposito display la presenza di un posto auto di dimensioni adeguate alla Classe A su entrambi i lati della carreggiata. Fino a una velocità di 35 km/h i sensori scansionano la zona a destra e sinistra della Classe A, misurano lunghezza e profondità dello spazio libero e segnalano con una “P” nella strumentazione che la ricerca è in corso. 

Una volta trovata una possibilità di parcheggio, sul display compare una freccia che indica al guidatore su quale lato della carreggiata si trova il posto auto. Se il guidatore inserisce la retromarcia, confermando così di voler parcheggiare, e preme il pedale dell’acceleratore, il Park Assist effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia la vettura in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori ad ultrasuoni del PARKTRONIC assistono il sistema durante il parcheggio indicando la distanza tra Classe A e le vetture parcheggiate davanti e dietro. 

Il Park Assist comprende complessivamente 10 sensori ad ultrasuoni, collocati nel paraurti anteriore e posteriore, e una centralina elettronica che elabora i segnali inviati dai sensori calcolando la traiettoria migliore per entrare nello spazio di parcheggio. Queste informazioni vengono trasmesse al servosterzo elettromeccanico di Classe A, il cui motorino elettrico esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari. Perché il sistema possa effettuare autonomamente le manovre di parcheggio, il posto auto deve essere appena 1,30 metri (65 cm anteriori e 65 cm per il posteriore) più lungo di Classe A, tanto è precisa la tecnica di cui si avvale. Date le dimensioni particolarmente compatte di Classe A, il posto auto quindi deve essere lungo appena 5,18 metri circa: nessun'altra automobile al mondo è in grado di parcheggiare autonomamente in un posto auto così piccolo.

Gli ingegneri Mercedes hanno inoltre integrato nel noto Electronic Stability Program (ESP®) una nuova funzione: l’ausilio alla partenza in salita, che impedisce l’arretramento involontario di Classe A quando il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all’acceleratore. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando così la partenza.
La gamma Classe A EXECUTIVE in sintesi:
	Versione
	Prezzo chiavi in mano

	
	

	A 160 Coupé BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 18.540

	A 160 CDI Coupé BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 20.620

	A 180 Coupé BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 19.840

	A 180 CDI Coupé EXECUTIVE
	Euro 21.940

	A 160 BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 18.990

	A 160 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 21.080


Mercedes-Benz Classe B 
Sports Tourer più in forma che mai

Mercedes-Benz Classe B Nuova Generazione ha ulteriormente migliorato i livelli di tutela ambientale, contenimento dei consumi e comfort. Le motorizzazioni, ottimizzate nei minimi dettagli, consumano fino al 7% in meno e si caratterizzano per livelli di emissione estremamente contenuti (fino al 90% al di sotto dei valori limite imposti attualmente dall'UE). Per i modelli di maggior successo, B 160 e B 180, Mercedes-Benz ha sviluppato una nuova funzione ECO start-stop che spegne automaticamente il motore - ad esempio ai semafori - consentendo nella guida un effettivo risparmio di carburante pari al 9%. Ulteriori novità di Classe B sono l'alimentazione bivalente a benzina e metano adottata sulla B 180 NGT BlueEFFICIENCY ed il Park Assist attivo, che assiste il guidatore nella ricerca di un parcheggio delle dimensioni adeguate alla vettura ed esegue le manovre necessarie. 

Dalla première internazionale nell'estate del 2005, Classe B è stata presa a modello come concetto completamente nuovo, in grado di racchiudere in sé i vantaggi di diverse tipologie di vettura: la quattro porte offre il design dinamico di una berlina sportiva, le dimensioni esterne di una compatta, l'abitabilità di una station-wagon, la versatilità di una monovolume e la tipica sicurezza Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz ha colpito nel segno, realizzando una vettura che risponde alle esigenze di un pubblico moderno. Il bilancio positivo finora registrato dallo Sports Tourer indica che dalla metà del 2005 sono oltre 350.000 gli automobilisti che hanno scelto Classe B. 

Il frontale ridisegnato rafforza ulteriormente la grande personalità di Classe B, in particolare grazie alla mascherina con tre lamelle orizzontali in grigio metallizzato con listelli cromati e la Stella al centro. Ad accentuare ulteriormente l'impatto visivo concorrono anche il nuovo paraurti, il cui design sottolinea l'ampia presa d'aria inferiore, ed il cofano motore rivisitato. Il nuovo linguaggio formale, che amplia visivamente la larghezza del frontale rendendolo particolarmente possente, evidenzia le doti sportive di Classe B. Alloggiamenti dei retrovisori esterni, maniglie delle porte e rivestimenti dei sottoporta ora in tinta con la carrozzeria su tutti i modelli conferiscono anche al design delle fiancate un carattere deciso.

La linea dinamica del frontale e del profilo laterale prosegue armoniosamente anche nella coda. I gruppi ottici posteriori catturano l'attenzione sull'ampio portellone che ora è dotato di un'impugnatura cromata più ergonomica. 

Abitacolo: allestimenti pregiati con nuovi tessuti e inserti

Massima qualità, amore per il dettaglio design sportivo e generosa abitabilità: queste le impressioni che Classe B trasmette da sempre. A ciò concorrono anche i sedili rialzati, che garantiscono ai passeggeri un’ottima visuale, mentre la linea di cintura relativamente alta trasmette una sensazione di sicurezza ma senza opprimere.

I designer Mercedes hanno ulteriormente valorizzato l'atmosfera accogliente con un nuovo rivestimento in tessuto caratterizzato da un nuovo motivo per la superficie di seduta. Per chi sceglie Classe B versione SPORT, i cuscini laterali dei sedili sono disponibili in pelle sintetica ARTICO, mentre la superficie centrale è rivestita in tessuto. Un nuovo tipo di rivestimento è stato adottato anche per i pannelli interni delle porte. 

Come in passato, la consolle è sapientemente incastonata tra due listelli laterali che ora sono realizzati in alluminio spazzolato grigio fumo e richiamano le modanature del cambio e dei pannelli delle porte, in modo da rendere gli interni più preziosi e raffinati. Questi dettagli mostrano la massima cura e precisione con cui i designer hanno allestito tutte le versioni di Classe B. 

Modelli diesel: ulteriore riduzione dei consumi del 7%

Classe B è disponibile una gamma di sei motorizzazioni che comprende due diesel a iniezione diretta, che erogano 80 kW/109 CV e 103 kW/140 CV ed una coppia massima di 300 Nm, e quattro motori benzina, che offrono una potenza massima di 142 kW/193 CV ed una coppia massima di 280 Nm. Mercedes-Benz ha perfezionato i quattro cilindri nei minimi dettagli ottenendo un'ulteriore riduzione dei consumi. 

Per i modelli diesel, il consumo complessivo nel ciclo di marcia europeo della B 180 CDI e della B 200 CDI è stato ridotto, in base ai pneumatici, a 5,2 - 5,4 ed a 5,4 - 5,6 litri per 100 chilometri, con un risparmio massimo del 7%. I modelli turbodiesel, resi particolarmente silenziosi dall'albero controrotante Lanchester per la compensazione delle masse, consumano ancora meno che in passato. Con un pieno (54 litri), B 180 CDI percorre oltre 1.000 chilometri.

Modelli benzina: riduzione dei consumi con la funzione ECO start-stop

Per i quattro motori benzina si registrano consumi compresi tra 6,6 ed 8,1 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo, in base al modello ed alla potenza del motore. Ancora più efficienti sono i modelli BlueEFFICIENCY, B 160 e B 180, in commercio dall’autunno 2008 con la nuova funzione ECO start-stop. Si tratta di un dispositivo che spegne automaticamente il motore quando il guidatore mette il cambio in folle a velocità ridotta, azionando contemporaneamente il pedale del freno. Se esistono i presupposti per lo spegnimento automatico del motore, il guidatore viene informato con una speciale segnalazione visualizzata sul display della strumentazione.

Il motore si riaccende in una frazione di secondo, e quasi impercettibilmente, non appena viene premuto il pedale della frizione o si rilascia il freno. Questo sistema di avviamento del motore, rapido e confortevole, rappresenta un vantaggio fondamentale della funzione ECO start-stop rispetto a sistemi simili. Per questo sistema, Mercedes-Benz si avvale di un alternatore-starter collegato all'albero motore attraverso la trasmissione a cinghia. Il motore è così in grado di avviarsi molto più rapidamente e silenziosamente di quanto non avvenga con il tradizionale motorino di avviamento. Durante la marcia, l'alternatore-starter alimenta la rete di bordo. Grazie alla gestione intelligente, la batteria si ricarica solo quando è necessario, e soprattutto sfruttando le fasi di rilascio del motore per recuperare l'energia frenante e trasformarla in energia elettrica. Su strada, la funzione ECO start-stop consente un risparmio di carburante netto (fino al 9%), soprattutto nel traffico, ai semafori ed in coda.

Alimentazione a metano: un'alternativa pulita ed economica 

Un'importante novità nella nuova gamma di Classe B è la versione “NGT”. Questa sigla, posta sulla destra del portellone posteriore, significa “Natural Gas Technology” ed identifica un modello particolarmente parsimonioso ed ecologico dalla propulsione bivalente: è la B 180 NGT BlueEFFICIENCY che, a parità di potenza (85 kW/116 CV), può essere alimentato sia a metano che a benzina.

Oltre al serbatoio per la benzina, sulla vettura sono montati altri cinque serbatoi per il metano che presentano un volume complessivo di 16 chilogrammi e garantiscono un'autonomia di oltre 300 chilometri. Con un consumo di 7,3 litri di benzina nel ciclo di marcia europeo e di 4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri, la nuova B 180 NGT BlueEFFICIENCY ha quindi un'autonomia complessiva di oltre 1.000 chilometri. È il guidatore stesso a scegliere il tipo di propulsione, semplicemente premendo un tasto sul volante multifunzione, mentre la centralina elettronica esegue automaticamente una commutazione perfettamente fluida, anche durante la marcia.

Il quattro cilindri Mercedes-Benz è stato modificato con iniettori supplementari sulla parte inferiore del condotto di aspirazione. Un regolatore di pressione montato in prossimità del motore e dotato di un'elettrovalvola di interruzione controlla l'alimentazione del metano, mantenendo costante la pressione all'interno del sistema. 

Con il montaggio dei serbatoi per il gas, collocati sotto il vano bagagli e sotto il vano piedi lato passeggero, il volume del bagagliaio di Classe B è pari a 422 litri (-128 rispetto alla versione benzina, secondo il metodo di misurazione VDA) ed offre lo spazio necessario per i bagagli di un'intera famiglia.

Grazie alle basse emissioni di biossido di carbonio ed ai moderati costi del carburante, il metano è un'interessante alternativa alla benzina ed al diesel sia sul piano ecologico che economico. Con 135 grammi al chilometro nel ciclo di marcia europeo, le emissioni di CO2 si riducono del 17% rispetto ai valori della B 180 benzina. Se si converte nell'equivalente energetico della benzina il consumo della nuova B 180 NGT BlueEFFICIENCY (4,9 chilogrammi di metano per 100 chilometri - 7,5 m³/100 km -), il prezzo al chilometro risulta ridotto del 50% rispetto al costo della benzina. 

Certificazione ambientale: bilancio ecologico per l'alimentazione a metano
Per la prima volta, gli ingegneri Mercedes-Benz hanno stilato anche per l'alimentazione a metano un bilancio ecologico che rientra nella certificazione ambientale di Classe B rilasciata dall'Ente di collaudo tecnico (TÜV). Mercedes-Benz è l'unica Casa automobilistica in assoluto ad aver ottenuto questo certificato, che si basa sulla severa norma internazionale ISO 14062 “Design For Environment”. Questo riconoscimento testimonia il totale impegno profuso dalla Casa di Stoccarda a favore della tutela dell'ambiente. Infatti, a differenza dei metodi di misurazione standardizzati che controllano emissioni e consumi sui banchi di prova a rulli, gli ingegneri Mercedes analizzano la compatibilità ambientale dei veicoli per l'intero ciclo di vita, dalla produzione all'utilizzo nel corso degli anni fino al riciclaggio.

Complessivamente vengono esaminati sui banchi di prova oltre 40.000 singoli processi. Dalle analisi, dai calcoli e dalle valutazioni di questi processi risulta un bilancio ecologico completo che costituisce la base per la certificazione ambientale di Classe B. 
Su un percorso di 150.000 chilometri, ad esempio, si sono registrati consistenti vantaggi a favore dell'alimentazione a metano. Il bilancio di CO2 complessivo è del 20% più vantaggioso rispetto al precedente modello con motore benzina di pari potenza. Le emissioni di ossido d'azoto sono ridotte dell'11% e per quanto riguarda il monossido di carbonio gli esperti hanno calcolato un vantaggio del 54% per l'intero ciclo di vita a favore dell'alimentazione a metano. Sul piano ecologico, i maggiori costi di produzione della nuova B 180 NGT vengono ammortizzati già dopo una percorrenza di 17.300 chilometri.

Il concept ecologico di Classe B si basa anche sull'impiego di pregiati materiali riciclati e componenti prodotti con materiali naturali come lino, cotone, cocco, impiallacciatura di legno e fibre di banana della varietà abaca.

Protezione dei passeggeri: dotazione di sicurezza ancora più ricca

In termini di sicurezza, Classe B è un modello di riferimento per la categoria. Al test Euro NCAP lo Sports Tourer ha conquistato le cinque stelle, la migliore valutazione possibile.

La ricca gamma di equipaggiamenti per la sicurezza, che comprende airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, pretensionatori sulle cinture anteriori e posteriori esterne, limitatori della forza di ritenuta, poggiatesta attivi anteriori, sistema di fissaggio ISOFIX e sidebag per testa e torace, comprende anche l'illuminazione interna d'emergenza che si accende automaticamente dopo un eventuale incidente di una determinata gravità, al fine di facilitare l'orientamento agli occupanti e le operazioni di soccorso.

Sicurezza di marcia: le luci di stop adattive avvisano i guidatori al seguito

La prevenzione degli incidenti è il principio fondamentale del concetto di sicurezza Mercedes-Benz basato sulle situazioni reali. Con sistemi di serie quali ABS, Brake Assist ed ESP®, alla guida di Classe B si ha a disposizione un'efficiente tecnologia che consente di tenere sotto controllo le situazioni critiche in tutta sicurezza. Ma gli ingegneri della Casa di Stoccarda hanno voluto spingersi oltre e garantire una maggiore sicurezza anche agli altri automobilisti, sviluppando una tecnica semplice ma molto efficace, volta a prevenire gli incidenti sul nascere: le luci di stop adattive, di serie su Classe B.

Nel corso delle ricerche gli ingegneri Mercedes hanno appurato che le reazioni degli automobilisti costretti ad un’improvvisa frenata di emergenza si riducono in media di 0,2 secondi in presenza di un segnale di avvertimento con luci lampeggianti rosse al posto delle tradizionali luci di stop. Ad una velocità di 80 km/h lo spazio necessario per l'arresto si riduce di circa 4,40 metri, a 100 km/h di ben 5,50 metri circa. Le luci di stop adattive con funzione di lampeggio rappresentano quindi una misura efficace per segnalare alle vetture che seguono il pericolo imminente di un tamponamento. 

Le luci di stop adattive lampeggianti si attivano automaticamente in caso di frenata di emergenza a una velocità superiore a 50 km/h. Se la vettura si arresta da una velocità superiore a 70 km/h, si attiva automaticamente anche l'impianto luci di emergenza.

Sistemi di assistenza alla guida: manovre di parcheggio automatiche con ultrasuoni e sterzo elettrico 

Gli ingegneri Mercedes hanno integrato nell'Electronic Stability Program una nuova funzione di serie: l'ausilio alla partenza in salita, che impedisce l'arretramento involontario di Classe B quando il guidatore sposta il piede dal pedale del freno all'acceleratore in fase di spunto in salita. In queste situazioni l'ESP® mantiene inalterata la pressione frenante per un breve momento, agevolando la partenza.
Con la nuova Classe B, gli automobilisti potranno parcheggiare molto più agevolmente. Il nuovo Park Assist (a richiesta) è in grado di individuare la presenza di un posto auto di dimensioni adeguate ed eseguire automaticamente le manovre di parcheggio in retromarcia. Fino ad una velocità di 35 km/h, i sensori ad ultrasuoni laterali scansionano la zona a destra ed a sinistra di Classe B misurando la lunghezza e la profondità dello spazio libero. Una volta trovata una possibilità di parcheggio, il sistema informa il guidatore con un'indicazione sul display. Se il guidatore inserisce la retromarcia, confermando così di voler parcheggiare, e preme il pedale dell'acceleratore, il Park Assist attivo effettua autonomamente tutte le manovre e parcheggia la vettura in linea con la carreggiata. Il guidatore non deve fare altro che azionare acceleratore e freno. I sensori ad ultrasuoni del PARKTRONIC assistono il sistema durante il parcheggio indicando la distanza di Classe B dalla vettura parcheggiata davanti e dietro.

Affinché il sistema possa effettuare autonomamente le manovre di parcheggio, il posto auto deve essere appena 1,30 metri più lungo di Classe B, tanto è precisa la tecnica di cui si avvale.

Questo innovativo sistema di assistenza alla guida comprende 10 sensori a ultrasuoni, collocati nel paraurti anteriore e posteriore, ed una centralina elettronica che elabora i segnali inviati dai sensori calcolando la traiettoria migliore per entrare nello spazio di parcheggio. Queste informazioni vengono trasmesse al servosterzo elettromeccanico di Classe B, che esegue automaticamente i movimenti di sterzata necessari.

Infotainment: massimo piacere d'ascolto digitale e navigazione europea 

Il benessere a bordo di Classe B è garantito dalla generosa abitabilità, dai materiali pregiati e dal climatizzatore automatico, ma anche da una nuova generazione di sistemi Infotainment, tra cui: l’Audio 5 (di serie per la versione EXECUTIVE) con lettore CD/MP 3, l’Audio 20 (di serie per versione SPORT), Audio 50 APS e COMAND APS che raggruppano autoradio con doppio sintonizzatore, display a colori, interfaccia Bluetooth per il cellulare, lettore CD, regolazione automatica del volume in funzione della velocità ed una presa per apparecchi audio esterni collocata nel box portaoggetti sulla plancia. 

L'Audio 50 APS è dotato anche di navigazione europea DVD e lettore DVD, mentre l'impianto più sofisticato, il COMAND APS, comprende una navigazione su hard disk ancora più veloce, Music Register, lettore per memory card (SD) e comando vocale con un numero di funzioni ancora maggiore.

Per chi non intende rinunciare al proprio programma musicale personale memorizzato su un lettore MP3, una penna USB o un altro apparecchio audio esterno, Mercedes-Benz ha sviluppato un'interfaccia mediale interattiva disponibile a richiesta. Questa interfaccia consente di collegare “iPod” ed altri dispositivi al sistema Infotainment dello Sports Tourer. Il vantaggio è che ora gli apparecchi audio esterni si possono comodamente azionare utilizzando i tasti sul volante multifunzione, mentre i titoli dei brani vengono visualizzati nella strumentazione e sul display a colori nella consolle.

A richiesta i moderni apparecchi Infotainment possono anche essere abbinati al Sound System Surround “Logic 7”, che crea nell'abitacolo di Classe B l'atmosfera di una vera e propria sala da concerto.
La gamma Classe B EXECUTIVE in sintesi:

	Versione
	Prezzo chiavi in mano

	
	

	B 160 BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 22.420

	B 180 BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 23.980

	B 180 NGT BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 28.210

	B 200 EXECUTIVE
	Euro 25.930

	B 180 CDI EXECUTIVE
	Euro 25.990


Classe C Berlina
Sicurezza, comfort ed agilità

Sicurezza, comfort ed agilità: queste le caratteristiche di Mercedes-Benz Classe C. La Berlina con la Stella si caratterizza per una concezione versatile che soddisfa le esigenze di diverse tipologie di Clienti. Con le versioni AVANTGARDE, ELEGANCE, CLASSIC ed EXECUTIVE, Mercedes-Benz offre quattro modelli che, in base alla caratterizzazione, spiccano per comfort ed agilità. Tutte le versioni combinano al meglio comfort di marcia Mercedes ed elevata tecnologia; fra queste il pacchetto AGILITY CONTROL, con regolazione degli ammortizzatori in funzione delle condizioni di marcia, l’Intelligent Light System con cinque diverse funzioni luci ed il sistema PRE-SAFE® con misure di protezione preventive per le persone a bordo. Sono disponibili motori a quattro e sei cilindri, le cui potenze sono incrementate fino al 13% rispetto al modello precedente, mentre i consumi sono stati ridotti fino al 6%.

Con i suoi 4.581 millimetri di lunghezza, 2760 mm di passo ed una larghezza pari a 1770 mm, Classe C si posiziona al vertice del segmento in termini di abitabilità e comfort. Il design di Classe C è fedele al moderno linguaggio stilistico Mercedes che, con l’appassionante gioco di superfici curve e linee decise, rispecchia la superiorità tecnologica delle vetture con la Stella. 

Ammortizzatori che si adattano automaticamente alla situazione di marcia

AGILITY CONTROL – è questo il termine Mercedes-Benz per indicare tutte le novi-tà ed i perfezionamenti a livello di comfort ed agilità. Questo pacchetto di serie comprende l’autotelaio AGILITY CONTROL che regola le forze degli ammortiz-zatori in funzione della situazione di marcia: con una guida normale e ammortiz-zatori poco sollecitati, le forze di smorzamento diminuiscono automaticamente con effetti percepibili sul comfort di marcia e senza influenzare l’aspetto della si-curezza. Nelle situazioni di guida dinamiche, la forza di ammortizzazione è al massimo e la vettura viene stabilizzata efficacemente. Lo sterzo AGILITY CONTROL della nuova Classe C opera con un rapporto di trasmissione pari a 14,5, ed è quindi più diretto del 6% rispetto al modello precedente. Grazie alla corsa estremamente ridotta ed agli innesti precisi, il nuovo cambio, anch’esso parte del pacchetto AGILITY CONTROL, sottolinea il carattere sportivo di Classe C.

Mercedes-Benz ha sviluppato anche il pacchetto ADVANCED AGILITY per una guida ancora più sportiva (disponibile a richiesta dall’autunno 2007). Questo ac-cessorio offre due programmi di cambio: Sport e Comfort, che prevedono per ogni ruota una regolazione elettronica indipendente degli ammortizzatori. Il pacchetto comprende anche lo sterzo parametrico diretto e centraggio automatico, insieme all’adattamento della caratteristica dell’acceleratore e dei punti di intervento del cambio automatico. 

ADAPTIVE BRAKE è un’ulteriore novità tecnica, basata sulla tecnologia della Classe S, ed offre ulteriori funzioni di assistenza per migliorare sicurezza e com-fort, fra cui l’ausilio alla partenza in salita, la carica preventiva dell’impianto fre-nante in situazioni critiche e la frenata per asciugare i dischi dei freni sul bagna-to.

Classe C: motorizzazioni benzina e diesel
Grazie al considerevole aumento di potenza (fino al 13%) e coppia (circa il 18%), anche i motori caratterizzano il carattere dinamico di Classe C. I motori quattro e sei cilindri spiccano per l’erogazione lineare e fluida della potenza che contribuisce all’elevato comfort di marcia.

Mercedes-Benz ha dedicato una particolare attenzione al perfezionamento dei mo-tori quattro cilindri. Fra i propulsori benzina, il modello base C 180 KOMPRES-SOR vede la potenza che passa dagli attuali 105 kW/143 CV a 115 kW/156 CV, mentre la coppia massima aumenta del 4,5%, passando da 220 a 230 Nm. Il mo-dello C 200 KOMPRESSOR è dotato di un motore con 15 kW/20 CV in più di po-tenza; ora eroga 135 kW/184 CV e, a partire dai 2.800 giri/min, raggiunge una coppia massima di 250 Nm. Grazie ai rinnovati motori a quattro cilindri, le pre-stazioni ed i consumi migliorano nettamente. Considerevoli sono anche i risultati a livello di consumi: sui 100 km Classe C 180 KOMPRESSOR consuma 0,3 litri di benzina in meno rispetto al precedente modello, mentre nel C 200 KOMPRESSOR il consumo di carburante sul ciclo combinato si riduce di 0,5 litri per 100 km.
Anche con le motorizzazioni diesel l’obiettivo era un ulteriore miglioramento dei quattro cilindri. Gli ingegneri di Stoccarda hanno ulteriormente perfezionato pro-pulsore, turbocompressore ed iniezione diretta common-rail, modificando oltre 90 componenti. L’insieme di interventi incrementa la potenza del nuovo propulsore di Classe C 200 CDI, che cresce dell’11% rispetto al modello precedente: 100 kW/136 CV invece degli attuali 90 kW/122 CV. Classe C 220 CDI sviluppa una potenza massima di 125 kW/170 CV (in precedenza: 110 kW/150 CV) e, a partire da 2.000 giri/min, sviluppa una coppia di 400 Nm, il 18% circa più di prima. I consumi scendono fino a 0,3 litri per 100 km: nel ciclo di marcia europeo (NEFZ), Classe C 200 CDI e C 220 CDI percorrono 100 km con soli 6,1 litri di carburante.

I moderni propulsori V6 di Classe C rimangono invariati. La scelta comprende tre motori benzina con 150 kW/204 CV, 170 kW/231 CV e 200 kW/272 CV. Il sei ci-lindri della nuova Classe C 320 CDI eroga 165 kW/224 CV di potenza. Ad ecce-zione di Classe C 350, tutte le versioni della nuova Classe C sono equipaggiate di serie con il cambio a sei marce AGILITY CONTROL. Il modello di punta, C 350, è dotata di serie del 7G-TRONIC, il primo cambio automatico a sette marce al mon-do. Questo cambio è disponibile a richiesta anche per gli altri modelli sei cilindri di Classe C.

Massima sicurezza: le ultime innovazioni Mercedes 

La protezione dei passeggeri inizia con la progettazione intelligente della carroz-zeria, che nel modello Classe C per il 70% è composta da acciai ad alta ed altissima resistenza. Il frontale della nuova Classe C dispone di quattro livelli di collisione indipendenti, attraverso i quali le forze vengono distribuite su una grande superficie e scaricate senza compromettere la cellula dell’abitacolo.

PRE-SAFE® è un’altra caratteristica della nuova berlina Mercedes. Il sistema di protezione preventiva degli occupanti (equipaggiamento a richiesta) è abbinato ai sistemi di sicurezza della guida, fra cui ESP® e Brake Assist, ed è in grado di rico-noscere le manovre critiche fin dal primo attimo. In situazioni potenzialmente pe-ricolose, ad esempio con forte sottosterzo o sovrasterzo, il PRE-SAFE® attiva alcu-ne misure preventive per preparare la vettura e le persone a bordo all’eventuale impatto. In tal modo la sicurezza passiva della vettura ha inizio in anticipo rispet-to all’eventuale collisione.

Per la prima volta in questo segmento di vetture è disponibile anche l’Intelligent Light System sviluppato da Mercedes-Benz. Potenti fari bixeno permettono cinque diverse funzioni luce specifiche per le tipiche situazioni di guida e meteorolo-giche: luce per la viabilità normale, luce autostradale, fendinebbia allargati, fari attivi dinamici e fari con funzione di assistenza alla svolta. Mercedes-Benz forni-sce un ulteriore contributo importante alla sicurezza di guida in condizioni di scarsa visibilità.
Nell’ambito del suo sviluppo, Classe C ha brillantemente superato più di 100 crash test, fra cui i test di impatto interni, particolarmente severi, i cui criteri sono nettamente superiori alle condizioni previste per legge. Superare questi test è la condizione indispensabile per ottenere il massimo riconoscimento nel campo della sicurezza automobilistica: la Stella Mercedes-Benz.
La gamma Classe C Berlina EXECUTIVE in sintesi:

	Versione
	Prezzo chiavi in mano

	
	

	C 200 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 32.990

	C 220 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 34.990

	C 250 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 39.990


Classe C Station-Wagon 

Dinamica e confortevole
Mercedes-Benz Classe C Station-Wagon è un modello che coniuga le tipiche caratteristiche della berlina, come sicurezza, agilità e comfort, ad un’abitabilità e ad una versatilità superiori. La nuova station-wagon vanta la maggiore capacità di carico (max 1.500 litri) di tutte le station-wagon del segmento di prestigio ed offre numerosi dettagli pratici che agevolano le operazioni di carico e garantiscono il trasporto sicuro di oggetti e bagagli. Tra questi, per esempio, il portellone posteriore che si apre e si chiude automaticamente premendo un semplice pulsante. Con un consumo di 6,0 l (ciclo di marcia europeo), la C 200 CDI ha un’autonomia di più di 1.000 chilometri con un pieno (66 l). Al pari della berlina, anche Classe C station-wagon ha ottenuto la certificazione ambientale che ne testimonia una progettazione ed uno sviluppo ecocompatibile conforme alla norma internazionale ISO. Con innovazioni come il sistema PRE-SAFE® e l'Intelligent Light System, sul piano della sicurezza, la nuova station-wagon stabilisce nuovi parametri e si posiziona come la vettura più sicura della categoria. Sette airbag, cinture con pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta e poggiatesta attivi NECK-PRO figurano nella dotazione di serie. 

Come la Berlina, anche la Station-wagon si presenta in quattro versioni (EXECUTIVE, CLASSIC, ELEGANCE e AVANTGARDE) che, in base alla configurazione ed all'allestimento, sono improntate più al comfort o al dinamismo e vengono incontro alle diverse esigenze dei Clienti. La grande Stella al centro della mascherina nelle versioni EXECUTIVE e AVANTGARDE ne sottolinea l’impronta agile e sportiva. Questa caratteristica tipica dei modelli sportivi Mercedes, è stata adottata ora per la prima volta dalla Casa di Stoccarda anche sulle station-wagon. Nella versione ELEGANCE è la mascherina tridimensionale a lamelle lucide a sottolineare le doti tipiche del Marchio come comfort ed eleganza. La CLASSIC si presenta volutamente discreta e tradizionale. 

Un nuovo record: volume di carico massimo di 1.500 litri
Nel progettare la nuova station-wagon, massima attenzione è stata riservata ad abitabilità, versatilità, funzionalità e volume di carico. In base alla posizione degli schienali del sedile posteriore, ribaltabili in avanti e frazionabili con un rapporto 1/3 : 2/3, il volume può variare da 485 a 1.500 l (metodo di misurazione VDA). 
Grazie ad una serie di pratici dettagli, è stato possibile rendere più agevoli, più comode e più sicure le operazioni di carico. Il vano bagagli è dotato di serie di due ganci per le borse e di quattro occhielli di fissaggio. La Classe C station-wagon adotta di serie vani laterali con rete di copertura, box-cassetta per la spesa ripiegabile e doppio avvolgibile con copertura bagagliaio e rete di sicurezza. Il nuovo portellone EASY-PACK si apre e si chiude premendo un semplice pulsante: una novità assoluta in questa categoria. Il kit di fissaggio EASY-PACK (a richiesta) consente di ancorare il carico separando il vano di carico lungo circa 1,80 m e largo fino a 1,20 m. La Classe C station-wagon è perfettamente equipaggiata anche per la marcia con traino ed offre, con ben 1.800 kg, il massimo carico rimorchiabile della categoria. 
Certificazione ambientale: risparmio del 12 % sui consumi

La profonda attenzione all'ambiente che ha ispirato la progettazione della Classe C Mercedes-Benz è confermata dalla certificazione ambientale rilasciata dall'Ente di ispezione tecnico. Mercedes-Benz è l'unica casa automobilistica al mondo che si possa fregiare della certificazione conforme alla norma ISO 14062 per lo sviluppo di prodotti ecocompatibili. Rispetto al precedente modello, grazie alle modifiche apportate alla gestione del motore, ad un compressore più dinamico e a pistoni qualitativamente migliori, sui modelli a benzina C 180 KOMPRESSOR e C 200 KOMPRESSOR, Mercedes-Benz ha ottenuto rispettivamente un aumento della potenza di 10 kW (13 CV) e di 15 kW (20 CV) a fronte di una riduzione del consumo del 10,3%, pari ora a 7,7 - 7,8 l sui 100 km.

Per quel che riguarda le motorizzazioni diesel a quattro cilindri, oltre al sistema di iniezione, al turbocompressore e all'intercooler, Mercedes-Benz ha perfezionato complessivamente più di 90 componenti, ottenendo così propulsori dalla potenza e dalla coppia superiori e consumi ridotti di circa il 12 percento. La nuova C 220 CDI eroga ora 125 kW (170 CV) contro i 110 kW (150 CV) del modello precedente e sviluppa una coppia massima di 400 Nm a partire da 2000 giri/min (finora: 340 Nm). Il consumo nel ciclo di marcia europeo è di soli 6,1 l sui 100 km (finora: 6,9 litri / 100 km). La nuova C 200 CDI vanta una potenza superiore dell'11 percento (100 kW /136 CV al posto di 90 kW/122 CV) e un consumo di 6,0 l sui 100 km (finora 6,8 l/100 km). Come motorizzazioni a sei cilindri sono disponibili tre modelli a benzina da 150 kW (204 CV), 170 kW (231 CV) e 200 kW (272 CV), nonché la nuova C 320 CDI da 165 kW (224 CV). Ad eccezione della C 350, tutte le motorizzazioni sono equipaggiate di serie con il cambio manuale a 6 marce. La C 350 è dotata del cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC.

Agilità: gli ammortizzatori si adattano alla situazione di marcia

L’agilità e il comfort che contraddistinguono la nuova station-wagon della Classe C sono il risultato di alcune raffinatezze tecniche come per esempio il pacchetto AGILITY CONTROL di serie con sistema di ammortizzazione selettiva in grado di adeguare automaticamente l'assetto alle condizioni stradali e di offrire quindi un comfort di marcia migliore con uno stile di guida normale. Con una guida più grintosa, il sistema adotta la massima forza di smorzamento per stabilizzare efficacemente la vettura. Il pacchetto AGILITY CONTROL comprende anche lo sterzo più diretto del sei percento e il cambio a 6 marce con brevi corse d'innesto. 

Con il pacchetto dinamico, a richiesta, la nuova station-wagon della Classe C raggiunge livelli di agilità degni di una sportiva purosangue. Il guidatore può selezionare tra due assetti (Comfort e Sport) e scegliere così tra una guida più confortevole o una più sportiva. In questi due programmi il grado di ammortizzazione delle sospensioni viene regolato in modo continuo ed elettronicamente su ogni ruota. Inoltre la carrozzeria è ribassata di 15 mm con escursione delle molle più breve e barre stabilizzatrici più rigide. Il nuovo sterzo parametrico più diretto con centraggio variabile mediano è incluso anch'esso nel pacchetto dinamico.

Sviluppato dagli ingegneri Mercedes, il Body Index testimonia le straordinarie doti di agilità della nuova station-wagon. Calcolato sulla base dei valori rilevati in diverse manovre di marcia, il Body Index offre una nuova formula complessiva per la dinamica di marcia. Maggiore è il Body Index, più l’autotelaio sarà saldamente ancorato alla carrozzeria e più rigida sarà la taratura delle sospensioni. Con l'assetto AGILITY CONTROL di serie, il Body Index della Classe C è di 1,91 - 2,01 Hertz. Con il pacchetto dinamico si arriva ai 2,46 Hertz, valori propri delle vetture più sportive. In combinazione con il pacchetto sportivo AMG, la nuova station-wagon è dotata dell’assetto sportivo con molle più corte, ammortizzatori più rigidi e cerchi in lega da 17 pollici. L’assetto è ribassato di 15 mm. 

Qualità Mercedes: la più sicura della categoria

Sottoposta ad oltre 100 crash test, la nuova station-wagon Classe C ha superato un complesso programma di sperimentazione e collaudo, dimostrando di essere conforme agli standard di sicurezza Mercedes. L'intelligente carrozzeria, realizzata per il 70 percento con tipologie di acciaio ad alta ed altissima resistenza, funge da base per la protezione dei passeggeri. Nella parte frontale, i quattro livelli anticrash, indipendenti l'uno dall'altro, provvedono a ripartire le forze d'urto lungo la cellula dell'abitacolo. La vettura è dotata di serie di sette airbag. I sedili anteriori e quelli posteriori esterni sono dotati di cinture con pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta. In caso di tamponamento, i poggiatesta attivi NECK-PRO anteriori sostengono tempestivamente la testa di guidatore e passeggero anteriore in modo da prevenire il tipico «colpo di frusta».

Luci di stop adattive, Brake Assist ed Electronic Stability Program, tutti di serie, forniscono un valido contributo per evitare gli incidenti. L'ESP® si è arricchito di funzioni supplementari e oltre ad effettuare il monitoraggio della pressione degli pneumatici, è dotato della stabilizzazione automatica del rimorchio garantendo una maggiore sicurezza nella marcia con traino. 

Grazie al sistema di protezione preventiva PRE-SAFE®, la nuova station-wagon è sicuramente all'avanguardia rispetto alle sue antagoniste dello stesso segmento. Il sistema, disponibile a richiesta, sfrutta i preziosi secondi che precedono un incidente per predisporre al meglio gli occupanti e la vettura alla collisione riducendo così drasticamente le sollecitazioni sui passeggeri. Anche l'Intelligent Light System è un'innovazione tecnica ripresa da modelli Mercedes più esclusivi 

ed ancora inedita in questo segmento. Le cinque funzioni di illuminazione del sistema sono adattate alle tipiche situazioni di marcia e alle condizioni meteorologiche.
La gamma Classe C Station-Wagon EXECUTIVE in sintesi:

	Versione
	Prezzo chiavi in mano

	
	

	C 200 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 33.990

	C 220 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 35.990

	C 250 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 40.990


Classe E Berlina
Leader nelle vendite grazie a massima sicurezza e consumi ridotti fino al 23%
Mercedes-Benz Classe E Berlina fissa nuovi livelli in termini di sicurezza, comfort ed ecocompabilità nel segmento. Con oltre 20 innovazioni e perfezionamenti tecnici, la nuova berlina rafforza ulteriormente la posizione di spicco di Mercedes-Benz nella categoria delle berline di lusso. Tra le novità del modello, innovazioni d'avanguardia per una sicurezza inedita quali, ad esempio, l'ATTENTION ASSIST (di serie), il sistema di assistenza abbaglianti adattivi e la frenata d'emergenza automatica, che si attiva in caso di situazione potenzialmente pericolosa.

Il comfort di viaggio di Classe E, da sempre esemplare, è stato ulteriormente migliorato sulla nuova berlina grazie anche all'impiego di una carrozzeria "intelligente" - che vanta una rigidità superiore fino al 30% - all'ottimizzazione dei sedili e all'assetto di nuova progettazione con ammortizzatori in grado di adattarsi automaticamente alle diverse situazioni di marcia. Le sospensioni pneumatiche (a richiesta) sono ora accoppiate ad un sistema di sospensioni elettronico.  

Al pari di sicurezza e comfort, anche l'ecocompatibilità ed il contenimento dei consumi sono assolutamente ineccepibili: otto delle dieci motorizzazioni previste sono ad iniezione diretta e consumano fino al 23% in meno di carburante. Le nuove motorizzazioni diesel 4 cilindri registrano un consumo (combinato) di appena 5,3 litri per 100 chilometri (ciclo di marcia europeo) con emissioni pari a 139 grammi di CO2 per chilometro. Tutte le motorizzazioni di Classe E Berlina rispettano le direttive sui gas di scarico EU5, mentre le emissioni della E 350 BlueTEC sono addirittura inferiori ai limiti prescritti dalla EU6 che entrerà in vigore nel 2014. 

Oltre alle nuove motorizzazioni, anche il pacchetto BlueEFFICIENCY di Classe E ha contribuito in maniera considerevole all'elevata riduzione dei consumi (fino a 2 litri per 100 chilometri). Ingegneri di ogni area di sviluppo hanno ottimizzato numerosi componenti, riducendo il peso, modificando la configurazione, miglio-rando la funzione e rendendo più efficiente la gestione energetica, il tutto a van-taggio di un maggior risparmio di carburante. 

Importanti risultati sono stati ottenuti in galleria del vento: con un coefficiente di resistenza aerodinamica CX pari a 0,25, Classe E Berlina vanta la migliore aerodinamica del segmento. Il suo Cx è del 4% inferiore rispetto al già ottimo risultato del precedente modello. Il risparmio di carburante è pari a circa 0,25 litri per 100 chilometri ad una velo-cità di crociera di 130 km/h. L'aerodinamica della vettura è stata migliorata, ad esempio, grazie ad una “apertura a feritoie” del radiatore che regola il flusso d'aria nel vano motore in base alel reali necessità. 

Tra le diverse misure BlueEFFICIENCY rientrano anche i nuovi pneumatici con 

una resistenza al rotolamento inferiore fino al 17%, la regolazione di alternatore, pompa di alimentazione, compressore del climatizzatore e servosterzo ai fini di un maggior risparmio energetico, e la funzione ECO start/stop, che spegne il motore della E 200 CGI a regime minimo. Il display nel tachimetro visualizza il livello dei consumi (per 100 chilometri) e segnala al guidatore il momento opportuno per passare alla marcia superiore mantendo uno stile di guida attento all'ambiente ed ai consumi. 

La gamma delle motorizzazioni dei Classe E Berlina comprende propulsori a 

4, 6 e 8 cilindri con potenze che vanno da 100 kW/136 CV a 386 kW/525 CV. I quattro cilindri sono motori ad iniezione diretta di nuova concezione che, a fronte di una cilindrata inferiore, sono in grado di erogare una maggiore potenza e svi-luppare una coppia superiore rispetto ai V6 del precedente modello. Ciò è stato possibile adottando, al posto di motori di grossa cilindrata privi di sovralimenta-zione, motori con sovralimentazione turbo, che si distinguono pertanto per un pe-so ridotto, un minor attrito interno e una curva di esercizio più favorevole ad un contenimento dei consumi. 

Nuovi quattro cilindri CDI con consumi di 5,3 l/100 km e 139 g/km di CO2 

Con tre propulsori a 4 cilindri completamente ridisegnati, la Classe E anticipa i tempi anche per quel che riguarda le motorizzazioni diesel. I motori adottano 

iniezione diretta common rail di ultima generazione, iniettori piezoelettrici rapidi, sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) ancora più efficiente e doppio turbo-compressore di nuova concezione, a vantaggio di una erogazione immediata della potenza e di ottime prestazioni. In cifre: la E 250 CDI BlueEFFICIENCY da 150 kW/204 CV e 500 Nm sviluppa una coppia maggiore del 25 percento rispetto al precedente V6 diesel e consuma circa il 23 percento in meno di carburante, ap-pena 5,3 litri ogni 100 chilometri (combinato - ciclo di marcia europeo), con e-missioni di 139 grammi di CO2 per chilometro.

Il nuovo motore diesel a 4 cilindri è montato anche sulla E 200 CDI BlueEFFI-CIENCY da 100 kW/136 CV e sulla E 220 CDI BlueEFFICIENCY da 125 kW/170 CV; anche in questo caso i consumi si attestano su appena 5,3 litri ogni 100 chi-lometri.

Il modello diesel di punta della gamma Classe E è la E 350 CDI BlueEFFICIENCY con motore a 6 cilindri da 170 kW/231 CV di potenza e consumo di carburante per 100 chilometri inferiore di 0,5 litri rispetto al precedente modello E 320 CDI. Dall'autunno del 2009 sarà disponibile il V6 diesel anche nella versione BlueTEC, dotato della migliore tecnologia attualmente disponibile sul mercato per la depurazione dei gas di scarico. La E 350 BlueTEC eroga 155 kW/211 CV e soddisfa 

le direttive sui gas di scarico EU6 che entreranno in vigore nel 2014.

Tutte le altre motorizzazioni della nuova Classe E ottemperano alla norma EU5. 

Motorizzazioni a benzina con riduzione dei consumi del 20 percento grazie all'iniezione diretta

I modelli E 200 CGI BlueEFFICIENCY e E 250 CGI BlueEFFICIENCY montano mo-tori a 4 cilindri ad iniezione diretta di benzina di nuova progettazione da 1,8 litri di cilindrata, dotati di sovralimentazione turbo e alberi a camme di aspirazione e scarico a fasatura variabile. La E 200 CGI BlueEFFICIENCY (135 kW/184 CV), dotata di serie di cambio manuale a sei marce e di funzione ECO start/stop, consuma appena 6,8 litri di benzina super ogni 100 chilometri (combinato - ciclo di marcia europeo, dato indicativo) e fa registrare 159 grammi di CO2 ogni chilometro. 

Nella E 250 CGI BlueEFFICIENCY (150 kW/204 CV), dotata di cambio automatico a 5 rapporti, la coppia massima raggiunge 310 Nm (oltre il 26 percento in più rispetto al precedente V6), mentre i consumi (ciclo di marcia europeo), pari a 7,3 litri ogni 100 chilometri, si sono ridotti di oltre il 20 percento; ciò corrisponde ad emissioni di CO2 pari a 174 grammi ogni chilometro (dati indicativi). 

La gamma delle motorizzazioni di Classe E Berlina comprende ancora il modello a benzina E 350 CGI BlueEFFICIENCY ad iniezione diretta (215 kW/292 CV) e il modello di punta E 500 (285 kW/388 CV). Grazie a mirati interventi di ottimizzazione, il consumo di questi modelli V6/V8 si è abbassato fino a 0,6 litri ogni 100 chilometri. Di Casa Mercedes-AMG è invece la nuova berlina di punta E 63 AMG da 386 kW/525 CV. 

I modelli V6 e V8 sono dotati di serie di cambio automatico a sette rapporti, leva del cambio automatico e comandi del cambio al volante.

I modelli V6 E 350 CDI BlueEFFICIENCY e E 350 e la berlina otto cilindri E 500 sono disponibili, a richiesta, anche con la trazione integrale Mercedes di ultima generazione. Il sistema si distingue dal principio di trazione integrale finora adot-tato grazie ad un rendimento più elevato, al peso contenuto e ad una struttura più compatta. A dare maggiore risalto a questi vantaggi concorrono migliori caratteri-stiche di trazione e un sensibile contenimento dei consumi. Nell’ottica di contenimento di consumi ed avanzata tecnologia motoristica, da oggi è, inoltre, disponibile la nuova motorizzazione V6 E 300 CDI BlueEFFICIENCY che aumenta ulteriormente l’offerta dei propulsori diesel a basso impatto ambientale e che ora rappresenta il nuovo livello d’ingresso nel mondo dei 6 cilindri diesel su Classe E.
Sicurezza: compagni di viaggio “intelligenti” grazie alla straordinaria siner-gia di sistemi di protezione e di assistenza alla guida

Da oltre 50 anni le berline della Classe E ed i loro modelli precedenti rientrano tra le vetture trendsetter nel campo della sicurezza. La nuova berlina porta avanti questa tradizione con una combinazione unica al mondo di sistemi di protezione 

e di assistenza alla guida tra i più moderni, sviluppati e progettati partendo dall’analisi dell’incidentistica stradale reale. Queste tecnologie fanno della Classe E un compagno di viaggio “intelligente”, in grado di “vedere”, “percepire”, “reagire” prontamente al pericolo e “agire” autonomamente per evitare un incidente o, quanto meno, ridurne le conseguenze. Adottando questa strategia, il nuovo modello Mercedes protegge non solo i propri occupanti, ma contribuisce anche in maniera considerevole ad una maggiore sicurezza degli altri utenti della strada.

Classe E Berlina è la prima automobile al mondo a montare proiettori in 

grado di adeguarsi continuamente alla situazione del traffico e di reagire autono-mamente per garantire la migliore illuminazione della strada e non abbagliare gli altri guidatori. Il sistema di assistenza abbaglianti adattivi, disponibile a ri-chiesta, riconosce tramite una telecamera alloggiata sul parabrezza i veicoli illu-minati che procedono in senso inverso o che precedono la vettura e regola conti-nuamente i proiettori in modo che il cono di luce termini prima delle altre vetture; la profondità degli anabbaglianti aumenta dagli attuali 65 fino ad un massimo di 300 metri. Quando la traiettoria è libera, il sistema commuta in modo progressivo sugli abbaglianti. 

Per Mercedes-Benz Classe E è disponibile anche il nuovo pacchetto luci comprendente fari bixeno, Intelligent Light System e luci diurne a LED.

Il pacchetto assistenza di guida della nuova Classe E comprende il Blind Spot Assist, già adottato sulla Classe S, e il nuovo sistema antisbandamento che ha il compito di prevenire gli incidenti dovuti alle uscite di corsia. Quando il sistema rileva che lo spostamento di corsia della vettura non è intenzionale, esso provvede a far vibrare il volante in modo da sollecitare una controsterzata da parte del guidatore. Le immagini riprese dalla telecamera sul parabrezza vengono utilizzate anche dal nuovo Speed Limit Assist (a richiesta) per individuare i segnali stradali indicanti i limiti di velocità e visualizzare sul display del tachimetro la velocità massima consentita in km/h in quel determinato tratto stradale.  

Il sistema di visione notturna, già adottato sulla Classe S, è disponibile a richiesta per la prima volta su Classe E. Mercedes-Benz ha ulteriormente perfezionato il sistema di visione notturna Nightview Plus, dotandolo di una speciale funzione di rilevamento dei pedoni: la presenza di un pedone sul tratto di strada antecedente la vettura sarà immediatamente evidenziata sul display af-finché il guidatore possa individuarla meglio.

Sistema di serie per il rilevamento di sovraffaticamento o sonnolenza del guidatore sulla base di 70 parametri

Grazie ad una tecnologia assolutamente innovativa, Classe E ha una grande sensibilità per il livello di attenzione dei suoi guidatori ed è in grado di avvertirli tempestivamente di fronte a pericolosi segni di affaticamento. Il nuovo ATTENTION ASSIST, di serie, è dotato di sensori ad alta sensibilità che rilevano costantemente più di 70 parametri. Particolarmente significativa si è rivelata l'os-servazione del comportamento dello sterzo: anni di ricerche condotte sul campo dagli ingegneri Mercedes mostrano che chi guida in stato di affaticamento com-mette piccoli errori di sterzata che spesso corregge molto velocemente e con una modalità caratteristica. Questi errori vengono riconosciuti da un sensore dell'an-golo di sterzata molto sensibile.  

Frenata d'emergenza automatica in caso di grave pericolo di incidente 
I collaudati sistemi di assistenza alla guida basati sulla tecnologia radar, già adottati sulla Classe S, sono ora disponibili a richiesta anche per la Classe E. Il sensore radar a lungo raggio, perfezionato, ha una portata di 200 metri (finora 150 metri) ed è in grado di eseguire una scansione a medio raggio, grazie alla quale è possibile rilevare ancora meglio fenomeni dinamici come l'improvviso sbandamento di un veicolo che precede. I due sensori radar a corto raggio, che con il loro angolo di apertura presentano una portata di circa 30 metri, sono rimasti invariati.

I sistemi che si avvalgono della tecnologia radar possono assistere il guidatore nelle frenate d'emergenza. I sensori sono, infatti, collegati con il Brake Assist PLUS che in caso di pericolo calcola automaticamente la pressione frenante necessaria per evitare la collisione. Contemporaneamente il guidatore riceve un segnale di avvertimento acustico e visivo. Non appena il guidatore preme il pedale del freno, il sistema attiva immediatamente la servoassistenza necessaria. 

Se il guidatore non reagisce agli avvertimenti, il sistema interviene con una fre-nata parziale autonoma e, in un secondo momento, con una frenata d’emergenza se il guidatore non ha ancora reagito e l'incidente è inevitabile, riducendo in tal modo sensibilmente la gravità dell'impatto. Il sistema funziona quindi come una sorta di “zona di assorbimento elettronica”. 

Cofano motore attivo, sette airbag e PRE-SAFE® di serie

La nuova Classe E è stata sottoposta dall'inizio della fase di sviluppo ad oggi 

ad oltre 150 crash test ad alta velocità. Il principio della zona di assorbimento in-ventato da Béla Barényi, il pioniere della sicurezza Mercedes, è stato continua-mente perfezionato dagli ingegneri di Sindelfingen. La zona di deformazione an-teriore della Classe E agisce su quattro livelli indipendenti tra loro ed è pertanto ancora più efficiente. Anche il maggiore impiego di leghe di acciaio ad altissima resistenza contribuisce a rendere la carrozzeria resistente a sollecitazioni d'urto elevate. Circa il 72% di tutti i lamierati della carrozzeria sono realizzati in moderni acciai hightech: un altro eccellente risultato nello sviluppo delle autovetture.

Con un totale di sette airbag, pretensionatori, limitatori della forza di ritenuta, poggiatesta attivi e sistemi di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX, Classe E vanta una dotazione di sicurezza di serie ancora più completa rispetto a quella del modello precedente. Un'altra novità è il cofano motore attivo di serie, con il quale Mercedes-Benz porta avanti il proprio impegno pluriennale per la protezione dei pedoni. In caso di incidente un sistema di molle solleva di 50 mm la parte posteriore del cofano motore in pochi millisecondi per aumentare le dimensioni dello spazio di deformazione. Grazie alla tecnica intelligente adottata per questa soluzione, il guidatore può riportare manualmente il cofano motore attivo nella posizione originaria senza doversi recare in officina.

Tra gli equipaggiamenti di serie della Classe E si annovera anche il sistema di protezione preventiva dei passeggeri PRE-SAFE. Nelle situazioni di guida po-tenzialmente pericolose, questo sistema attiva di riflesso alcune misure preventi-ve di protezione dei passeggeri, in modo tale che in caso di impatto cinture ed airbag possano esercitare appieno la loro azione protettiva. 

Maggiore comfort grazie a sospensioni attive e pneumatiche migliorate

Come avviene nel campo della sicurezza, da decenni la Classe E stabilisce stan-dard di riferimento in questa categoria anche in termini di comfort, in particolare sui lunghi tragitti. Partendo dai livelli già ottimi del modello precedente, gli in-gegneri Mercedes hanno raggiunto con la nuova berlina ulteriori traguardi, in particolare in termini di comfort di marcia, di seduta e climatico.  

Classe E adotta di serie un autotelaio con un sistema di sospensioni attive più evoluto, che si adatta automaticamente alle diverse situazioni di marcia, rendendo più morbidi gli ammortizzatori nella guida normale, in modo da migliorare il comfort di marcia, e viceversa irrigidendo la taratura degli ammortizzatori nella guida dinamica in curva o nelle rapide manovre di scarto per garantire la massima stabilità della vettura. 

Oltre all'autotelaio di serie improntato ad una guida confortevole, è disponibile a richiesta un autotelaio con caratteristiche di ammortizzazione dinamiche e una carrozzeria ribassata (di serie per la versione AVANTGARDE).  Le sospensioni pneumatiche, a richiesta per i modelli V6 e di serie per la E 500/E 500 4MATIC, sono abbinate per la prima volta al sistema di sospensioni a regolazione elettronica, che elabora i segnali provenienti da diversi sensori e regola le sospensioni separatamente su ogni singola ruota. Ciò ha consentito un notevole miglioramento del comfort di marcia e al contempo un aumento della sicurezza e dell'agilità di guida. Il guidatore può scegliere, premendo semplicemente un pulsante, tra una modalità di guida improntata al comfort e una modalità di guida sportiva.

Massima configurazione dei sedili 

Per quel che riguarda la progettazione e lo sviluppo dei sedili, Mercedes-Benz mi-gliora ulteriormente la qualità del loro principio costruttivo già ampiamente col-laudato, adottando un procedimento artigianale per i cuscinetti dei sedili parti-colarmente sofisticato e assolutamente unico nel panorama automobilistico mon-diale. Immediatamente sotto il rivestimento in tessuto o in pelle del sedile viene inserito uno strato in espanso supplementare che garantisce all'occupante u-n'immediata sensazione di morbidezza e comfort. I cuscinetti dei sedili presenta-no una diversa configurazione a seconda della versione: sul modello 

EXECUTIVE e sulla AVANTGARDE sono disposti in senso trasversale, mentre sul-la ELEGANCE in senso longitudinale, rievocando il noto design dei sedili Merce-des degli anni 60 e 70.  

Sedili Multicontour a conformazione variabile con funzione di massaggio ri-presi dalla Classe S

Il pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile (a richiesta) com-prende i sedili Multicontour di nuova progettazione con poggiatesta Comfort e funzione di massaggio a due stadi integrata nello schienale, già adottati con suc-cesso sulla Classe S. Valvole piezoelettriche rapide modificano la pressione 

di riempimento e il volume delle camere d'aria sullo schienale in funzione del-l'angolo di sterzata, dell'accelerazione trasversale e della velocità di marcia, mi-gliorando il sostegno laterale dei sedili anteriori.  

Per il vano posteriore, Mercedes-Benz Classe E offre su richiesta due comodi sedili singoli. I rivestimenti in pelle e il riscaldamento dei sedili sono compresi nel pacchetto Comfort per il vano posteriore, come pure la consolle centrale, i poggiatesta Comfort, le tendine parasole avvolgibili per i finestrini laterali posteriori, la tendina parasole avvolgibile elettrica per il lunotto, le alette parasole Comfort e un inserto modulare per la sacca portasci (a richiesta).  

Modalità di climatizzazione personalizzate con un semplice pulsante

Mercedes-Benz ha progettato per Classe E un climatizzatore automatico “COM-FORTMATIC” inedito, che non solo consente di regolare la temperatura separata-mente per lato guida, lato passeggero e vano posteriore (climatizzazione a tre zo-ne), ma che consente anche preimpostazioni personalizzate. In altri termini: con il climatizzatore automatico COMFORTMATIC multizona (disponibile a richiesta) gli occupanti possono selezionare, premendo un semplice pulsante, la modalità di climatizzazione “diffusa”, “focalizzata” e “medium”, e regolare quindi la portata e la ripartizione dell'aria in funzione del proprio benessere, senza perdere i vantaggi della modalità automatica. La nuova Classe E è dotata di serie di climatizzazione automatica (THERMATIC) a due zone.  

Design: linee pronunciate che esprimono una forte personalità  

Il rinomato frontale a quattro fari, che continua ad essere l'elemento pregnante di questa berlina, è stato inaugurato sulla Classe E nel 1995. Anche in questo e-lemento, tuttavia, il linguaggio formale rimane vivo e si adatta all'aspetto com-plessivamente più possente e dinamico della berlina. I quattro “occhi” nella loro attuale configurazione interamente reinterpretata richiamano il cubismo con le sue interessanti forme geometriche e sembrano pietre preziose incastonate con grande maestria nei parafanghi. Anche la mascherina con la cornice cromata tri-dimensionale sottolinea, con la linea dinamica e la posizione verticale, l'aspetto imponente di questa prestigiosa berlina business.

Il sapiente gioco di linee e superfici costituisce uno dei dettami stilistici del mo-derno design Mercedes. Le superfici vengono definite nella loro ampia dimensio-ne e nella forma concava o convessa da linee decise e marcate. Questa scelta stili-stica è stata ulteriormente perfezionata fin nei minimi dettagli sulla nuova Classe E. Le linee delle fiancate diventano quindi elementi di raccordo che influiscono sull'intero design della carrozzeria, non solo sul design delle fiancate quindi, ma anche su quello del frontale e della coda. 

Sulla coda questo andamento armonico delle linee viene completato da un nuovo elemento. Si tratta di una linea slanciata che si estende lungo i passaruota poste-riori e che conferisce un profilo ben definito al parafanghi posteriore dalla forma grintosa. Gli appassionati di Mercedes ritrovano in questo elemento stilistico dei richiami alla famosa “Mercedes Ponton” del 1953, che già allora sottolineava con questa linea incisiva la sua forte personalità. Questa linea è quindi un elemento simbolico e al tempo stesso l'autografo della Classe E e sottolinea come in questa Serie Mercedes tradizione e futuro siano un tutt'uno armonico.  

I designer hanno progettato anche gli interni della nuova Classe E con la stessa cura per il dettaglio che da sempre caratterizza il marchio Mercedes, provvedendo affinché ogni elemento potesse avere, grazie alla linea, al colore e al materiale uti-lizzati, una connotazione emozionale e funzionale al tempo stesso. In questo mo-do sono riusciti a creare un'armonia generale, un'atmosfera nella quale sentirsi immediatamente protetti e a proprio agio durante i lunghi viaggi. Un’atmosfera tipica della Classe E che trasmette un senso di calorosa accoglienza.

Raffinati equipaggiamenti di serie e versioni personalizzate

Personalizzazione e varietà di modelli e dotazioni sono da sempre due delle prin-cipali caratteristiche della Classe E. La nuova Classe E è disponibile non solo in dodici motorizzazioni e tre tipologie di assetto, ma anche in cinque versioni di de-sign e di equipaggiamento (EXECUTIVE, ELEGANCE, AVANTGARDE e AVAN-TGARDE AMG e 63 AMG), dodici combinazioni di cerchi/pneumatici da 16, 17, 18 e 19 pollici, dodici vernici e sei rivestimenti dei sedili in ben 5 combinazioni cromatiche, per assicurare la massima personalizzazione. Rispetto al modello precedente, la gamma delle modanature è duplicata e presenta ora inserti in pregiati legni lucidi, in legni a poro aperto e in alluminio stampato o spazzolato. 

Già la versione EXECUTIVE adotta, per esempio, cerchi in lega da 16 pollici a 9 razze, inserti in legno «Eucalyptus» o in alluminio e volante multifunzione rivesti-to in morbida pelle Nappa con modanature cromate. Gli specchietti retrovisori re-golabili e ripiegabili elettricamente. Della dotazione di serie fanno parte anche l'impianto di Infotainment Audio 20 CD con doppio sintonizzatore, lettore CD, ot-to altoparlanti e interfaccia Bluetooth per il cellulare. Il display a colori (5,8 pol-lici), disposto al centro della plancia, può essere comandato comodamente da gui-datore o passeggero tramite il Controller sulla consolle.

La versione ELEGANCE, che come suggerisce il nome stesso si distingue per l'a-spetto raffinato, grazie anche ad alcuni dettagli supplementari come la mascheri-na cromata con quattro lamelle verniciate in argento metallizzato, i cerchi in lega da 17 pollici a dieci doppie razze, gli inserti in radica e le raffinate luci soffuse «ambient», i cui fotoconduttori circondano plancia e rivestimenti delle porte. 

La versione AVANTGARDE si presenta moderna e innovativa, con equipaggia-menti di serie supplementari, tra cui il sistema multimediale e di navigazione sa-tellitare COMAND APS, fari bixeno con Intelligent Light System e luci diurne a LED, tecnica LED per tutte le luci dei gruppi ottici posteriori, cerchi in lega da 17 pollici a 5 doppie razze, taratura speciale dell'assetto con carrozzeria ribassata, luci soffuse «ambient» e strumentazione con design sportivo a quadranti. Un'altra caratteristica distintiva di questo modello è il paraurti di configurazione autono-ma e la mascherina cromata contre lamelle nere lucide.. 

La verione Avantgarde AMG è equipaggiata di serie con il pacchetto sportivo AMG comprende, per esempio, paraurti e sottoporta AMG, sedili sportivi più av-volgenti, cuciture di contrasto nei sedili e nei braccioli, volante sportivo a tre raz-ze con comandi del cambio al volante, cielo nero, assetto sportivo con carrozzeria ribassata, dischi freni forati, pinze dei freni con logo Mercedes e cerchi in lega AMG da 18 pollici. Il pacchetto Exclusive comprende, tra gli altri, volante in pelle e legno, cielo, ri-vestimenti dei montanti e alette parasole in Alcantara, sedili, bracciolo e porte in Nappa, plancia impreziosita da raffinate cuciture e tappetini in velluto.
La gamma Classe E Station-Wagon EXECUTIVE in sintesi:
	Versione
	Prezzo chiavi in mano

	
	

	E 200 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 39.990

	E 220 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 43.900

	E 250 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 49.000

	E 350 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 53.300

	E 200 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 41.800

	E 250 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 46.848

	E 350 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 54.350


La nuova Classe E Coupé 

Il fascino dell'efficienza
Il ritorno di un'idea affascinante: Mercedes-Benz presenta il Coupé della nuova Classe E. A tre mesi dalla presentazione della berlina, la nuova gamma acquista un particolare punto di forza, riallacciandosi nel contempo ad una tradizione che nella storia di Classe E ha sempre suscitato grande entusiasmo. 

La nuova Classe E Coupé coniuga in modo originale due valori del marchio Mercedes: fascino ed efficienza. Con la fiancata priva di montante centrale, propria di un Coupé classico, e con i cristalli totalmente a scomparsa, la nuova due porte interpreta in chiave particolarmente sportiva il design dinamico della nuova Classe E. Allo stesso tempo, con la linea slanciata il Coupé segna un nuovo record in termini di resistenza areodinamica: un valore di Cx di 0,24 che fa di questo modello l'automobile di serie più aerodinamica del mondo. La nuova Classe E Coupé arriverà nelle Filiali e presso i Concessionari europei Mercedes-Benz a inizio maggio 2009.

Il nuovo Coupé dispone di tutte le innovazioni tecnologiche della nuova Classe E che ci si possono aspettare da un Coupé di segmento superiore improntato alla sportività. Tra queste figurano la regolazione selettiva degli ammortizzatori, il si-stema ATTENTION ASSIST, la protezione preventiva degli occupanti e il cofano motore attivo. Specifico per la versione Coupé è invece il pacchetto dinamico, che con la sola pressione di un tasto permette di variare il settaggio della vettura. Il sistema di assistenza abbaglianti adattivi, il rilevamento dei segnali stradali e un sistema di frenata d'emergenza automatica dimostrano poi ulteriormente che questa nuova Serie costruttiva fissa parametri di riferimento inediti nel suo seg-mento.

La nuova Classe E assume il ruolo di pioniere anche nel settore delle motorizza-zioni. I nuovi motori diesel e a benzina a iniezione diretta affiancano all'efficienza un'erogazione di potenza di tutto rispetto. La gamma di modelli comprende due nuovi motori a quattro cilindri che consentono una riduzione dei consumi di car-burante fino al 17 %, pur assicurando un notevole incremento dei valori di poten-za e di coppia. L'esempio migliore è costituito dalla E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé: con un consumo di 5,1 litri ogni 100 chilometri e con 135 grammi di CO2 a chilometro, questo modello figura tra le automobili più parsimoniose del suo segmento. 

Questi valori di consumo esemplari si devono non soltanto ai nuovi motori, ma anche ad una serie di misure di carattere pratico. Tra queste figurano, ad esempio, la regolazione in funzione del fabbisogno della pompa del servosterzo e della pompa carburante, l'adozione di pneumatici con una bassa resistenza al rotola-mento e la gestione dell'alternatore in base alla situazione di marcia e alla tensione della rete di bordo. A questi provvedimenti si aggiunge un fattore decisivo: un'aerodinamica esemplare.  

Design: espressione di forte personalità e carattere passionale

La linea decisa della nuova due porte sottolinea le tradizionali caratteristiche sti-listiche del marchio che rendono inconfondibili i Coupé Mercedes-Benz: ad esem-pio la linea ininterrotta dei finestrini laterali senza montante centrale, con cristal-li totalmente a scomparsa, e la tipica mascherina del radiatore sportiva con la grande Stella al centro. Contemporaneamente, il nuovo modello si proietta nel fu-turo con un linguaggio formale moderno e dinamico. 

Il Coupé mostra però anche la stretta parentela con la nuova Classe E berlina, come rivela il frontale a quattro fari. I proiettori presentano, infatti, la stessa forma romboidale, pur avendo un taglio più sportivo e affilato che li rende più dinamici e aggressivi. Il Coupé condivide con la berlina anche la linea arcuata dei parafan-ghi posteriori che già nel 1955 conferiva un look atletico al Coupé S 220 "Ponton". 

Nonostante la familiarità con la berlina, il nuovo Coupé dimostra una forte perso-nalità e al tempo stesso un carattere più passionale. Con la linea affusolata del-l'intero frontale, che parte dal paraurti anteriore passando per la calandra fino ad arrivare al cofano motore, il design a quattro fari reinterpretato in una versione più estrema e la sua corporatura atletica, la Classe E Coupé appare più slanciata e aerodinamica. 

Sedili di nuova concezione con design sportivo 

I sedili della Classe E Coupé sono assolutamente nuovi e perfettamente in linea, per design e tecnologia, con il carattere sportivo della due porte. La dotazione di serie comprende la regolazione elettrica dell'altezza del sedile e dell'inclinazione dello schienale. Gli schienali più alti, tipici delle vetture sportive, dispongono del-la pratica funzione EASY ENTRY che agevola la salita e la discesa dall'auto ai passeggeri posteriori. In abbinamento alla regolazione elettrica dei sedili e alla funzione Memory (a richiesta), i sedili anteriori sono equipaggiati con un supporto lombare regolabile su 4 parametri a comando elettropneumatico. Esso assicura un corretto sostegno della colonna vertebrale nella zona lombare e concorre in tal modo a migliorare ulteriormente il comfort di seduta. 
A richiesta sono disponibili anche i sedili Comfort con rivestimenti in pelle e ven-tilazione attiva, così come i nuovi sedili Multicontour con camere d'aria gonfiabili nel cuscino anteriore, al centro e nei sostegni laterali degli schienali. Per i passeggeri posteriori è possibile ordinare due comodi sedili singoli con schienali ribaltabili singolarmente o contemporaneamente, per aumentare il volume di carico del vano bagagli.

Motori: consumi di carburante ridotti del 17%

Il diesel del modello E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé è la motorizzazione di entrata della nuova generazione di propulsori a quattro cilindri Mercedes-Benz e si caratterizza per la sovralimentazione a due stadi, piezoiniettori estremamente precisi e la più moderna tecnologia common rail. Il motore eroga 125 kW/170 CV e sviluppa una coppia massima di 400 Nm, disponibile già a partire da 1400 giri/min. Il propulsore risulta più potente di circa il 13% rispetto al diesel a quattro cilindri del modello precedente, ma contestualmente il consuno è di soli 5,1 litri per 100 chilometri. Ciò equivale ad emissioni di anidride carbonica pari a 133 grammi per chilometro.

Il diesel del modello E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé è la motorizzazione di punta della nuova generazione di propulsori a quattro cilindri Mercedes-Benz. Con una potenza di150 kW/204 CV ed una coppia massima di 500 Nm, disponibile già a partire da 1.600 giri/min, il propulsore risulta più potente di circa il 36% rispetto al diesel a quattro cilindri del modello precedente, pur consumando il 17% in meno di carburante: 5,1 litri per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 sono pari a 135 grammi  per chilometro. Il motore diesel V6 ad iniezione diretta common rail e sovralimentazione turbo continua ad essere disponibile nella gamma. Nel modello E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé, questo propulsore eroga 170 KW/231 CV (modello precedente: 165 kW/224 CV) e consuma 6,8 litri per 100 chilometri nel ciclo di marcia europeo (combinato). Le emissioni di CO2 equivalgono a 179 grammi per chilometro.

Due nuovi motori a benzina ad iniezione diretta

Anche per i motori a benzina, Mercedes-Benz in futuro continuerà a puntare sulla tecnica dell'iniezione diretta. La Classe E Coupé indica la strada da seguire in questa direzione: sotto il cofano del modello E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupé si trova un quattro cilindri ad iniezione diretta di nuova concezione con 135 kW/184 CV di potenza che si accontenta di 7,1 litri di carburante per 100 chilometri (consumo combinato nel ciclo di marcia europeo, dati provvisori). Le emissioni di CO2 ammontano a 164 grammi a chilometro. 

Classe E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupé è equipaggiata con un quattro cilindri ad iniezione diretta con 150 kW/204 CV di potenza e cambio automatico a cinque rapporti di serie che si accontenta di 7,2 litri di carburante per 100 chilometri (consumo combinato nel ciclo di marcia europeo, dati provvisori). Le emissioni di CO2 ammontano a 167 grammi a chilometro, vale a dire circa il 13% in meno rispetto al precedente motore a quattro cilindri (135 kW/184 CV) con sistema di iniezione del carburante di tipo tradizionale. 

Nel nuovo modello E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé, la Casa di Stoccarda ha sostituito il precedente V6 a benzina con un sei cilindri ad iniezione diretta di benzina a getto guidato. Con 215 kW/292 CV, questo propulsore eroga 15 kW/ 20 CV in più e consuma circa il 14 % di carburante in meno rispetto al precedente V6: 8,5 litri (consumo combinato nel nuovo ciclo di marcia europeo per 100 chi-lometri). Ciò equivale a 199 grammi di CO2 a chilometro. 

Nel modello di punta, l'E 500 Coupé, il V8 con una potenza di 285 kW/388 CV e una coppia di 530 Nm assicura le prestazioni tipiche di un'auto sportiva. L'otto cilindri è stato ulteriormente perfezionato dagli ingegneri Mercedes nei minimi dettagli, riducendo il consumo di carburante rispetto al modello precedente di 0,5 litri fino ad arrivare a 10,9 litri per 100 chilometri (consumo combinato nel nuovo ciclo di marcia europeo). Tutti i motori della nuova Classe E Coupé sono conformi alla normativa EU5 sulle emissioni allo scarico.

Sicurezza: sensori, radar e telecamere per una guida più sicura

I sistemi di sicurezza concepiti per la nuova Classe E si basano sui risultati della ricerca infortunistica; queste innovazioni forniscono un importante contributo ad una guida più sicura e senza incidenti, migliorando la protezione degli occupanti degli autoveicoli e aiutando anche ad aumentare la sicurezza degli altri utenti del traffico. Queste avveniristiche innovazioni sono disponibili a richiesta anche per la nuova Classe E Coupé o comprese nella sua dotazione di serie. Basandosi su sensori altamente sensibili, telecamere e sistemi radar, queste tecnologie fanno della due porte un compagno di viaggio "intelligente", in grado di vedere, percepire, reagire prontamente al pericolo e agire autonomamente quando si prefigura un rischio elevato di incidente. 
L'affaticamento figura tra le cause più frequenti di incidente sulle autostrade. Per questo motivo gli esperti Mercedes hanno sviluppato il sistema ATTENTION ASSIST, compreso nella dotazione di serie della nuova Classe E Coupé. Il dispo-sitivo rileva costantemente durante la marcia più di 70 diversi parametri allo sco-po di riconoscere i segni di affaticamento del guidatore e di avvertirlo tempesti-vamente prima del pericoloso “colpo di sonno”. Particolarmente significativa si è rivelata l'osservazione del comportamento di sterzata: anni di ricerche condotte sul campo dagli ingegneri Mercedes dimostrano che chi guida in stato di affati-camento commette piccoli errori di sterzata che spesso corregge molto veloce-mente e con una particolare modalità. Questo tipo di comportamento viene rico-nosciuto da uno speciale sensore dell'angolo di sterzata.  

Tra gli equipaggiamenti di serie figura anche la protezione preventiva degli oc-cupanti PRE-SAFE®, una pluripremiata innovazione Mercedes attualmente unica in questo segmento. Nelle situazioni di guida potenzialmente pericolose, il siste-ma attiva alcune misure preventive per il guidatore e il passeggero anteriore, in modo tale che in caso di impatto cinture ed airbag possano esercitare pienamente la loro azione protettiva. Il riconoscimento anticipato di un incidente è possibile in quanto il PRE-SAFE® si avvale dei sensori del Brake Assist e dell'Electronic Stability Program (ESP®) per riconoscere le situazioni potenzialmente critiche dal punto di vista della dinamica di marcia.  

Abbaglianti adattivi per una migliore illuminazione della carreggiata

Come la berlina, anche la nuova Classe E Coupé offre con l'Intelligent Light System le più moderne tecnologie di illuminazione a livello mondiale. I fari si a-deguano costantemente alla situazione attuale del traffico e reagiscono automati-camente per garantire al guidatore sempre la migliore illuminazione possibile della carreggiata. A svolgere questa funzione provvede il sistema di assistenza abbaglianti adattivi: tramite una telecamera alloggiata sul parabrezza, il dispositivo riconosce i veicoli illuminati che procedono in senso inverso o che precedono la vettura e regola continuamente i proiettori in modo che gli altri utenti del traffico non vengano abbagliati. In questo modo, la portata degli anabbaglianti aumenta da 65 fino ad un massimo di 300 metri. Quando la traiettoria è libera, il sistema commuta in modo progressivo sugli abbaglianti. Il sistema di assistenza abbaglianti adattivi si basa sui fari bixeno a comando va-riabile, offerti da Mercedes-Benz in abbinamento alle luci diurne a LED, e fa parte della dotazione di serie della versione AVANTGARDE.

Frenata d'emergenza automatica in caso di grave pericolo di incidente

I collaudati sistemi di assistenza alla guida già adottati sulla Classe S per preveni-re i tamponamenti sono ora disponibili a richiesta anche per la Classe E Coupé. Questi dispositivi si avvalgono di sensori radar a lungo e corto raggio per monito-rare il traffico davanti all'auto e avvertire il guidatore se esiste il pericolo di un incidente. Mercedes-Benz raggruppa queste tecnologie nel sistema DISTRONIC PLUS che comprende anche il Brake Assist PLUS e il sistema frenante PRE-SAFE®, oltre al TEMPOMAT con regolazione della distanza che mantiene automa-ticamente il Coupé alla distanza desiderata dal veicolo che precede e frena la vet-tura a seconda della situazione del traffico. 

Il Brake Assist PLUS entra in azione quando la distanza si riduce improvvisamen-te. In questa situazione, il sistema avverte il guidatore e calcola istantaneamente la forza frenante necessaria per evitare la collisione. Non appena il guidatore preme il pedale del freno, il sistema attiva immediatamente questa forza frenante ausiliaria e consente, a seconda della velocità di marcia e della distanza, un ral-lentamento mirato del veicolo oppure, se necessario, una frenata d'emergenza.

Il sistema frenante PRE-SAFE® va ancora oltre e frena la Classe E Coupé auto-maticamente in caso di imminente pericolo di incidente, qualora il guidatore non reagisca agli avvertimenti. In tal modo, il dispositivo può ridurre sensibilmente la gravità dell'impatto, funzionando come una sorta di “zona di assorbimento elet-tronica”, per offrire agli occupanti una sicurezza ancora maggiore.

La dotazione per la sicurezza più completa del segmento

Con sette airbag di serie, pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta delle cinture per tutti gli occupanti e poggiatesta attivi per i sedili anteriori, la nuova Classe E Coupé offre la dotazione per la sicurezza più completa in questo segmen-to. Gli equipaggiamenti di serie comprendono airbag e sidebag per guidatore e passeggero anteriore, kneebag all'altezza delle ginocchia del guidatore e windo-wbag, tutti attivabili in caso di incidente nell'arco di pochi millesimi di secondo. A richiesta sono disponibili anche i sidebag posteriori.
La zona di deformazione anteriore della Classe E agisce su quattro livelli indipen-denti tra loro, per consentire la distribuzione delle forze d'urto su un'ampia su-perficie senza interessare la cellula dell'abitacolo. Anche il maggiore impiego di leghe di acciaio ad altissima resistenza contribuisce a rendere la carrozzeria resistente a sollecitazioni d'urto elevate. Circa due terzi di tutti i lamierati della carrozzeria grezza della Classe E Coupé sono realizzati con questi tipi di acciai ad alta resistenza.  

Con il cofano motore attivo, compreso nella dotazione di serie, Mercedes-Benz porta avanti il proprio impegno pluriennale per la protezione dei pedoni. In caso di incidente, un sistema di molle solleva di 50 mm la parte posteriore del cofano motore in pochi millisecondi per aumentare le dimensioni dello spazio di defor-mazione. Una particolarità del sistema Mercedes è rappresentata dalla sua mec-canica reversibile che consente al guidatore di riportare manualmente il cofano motore attivo nella posizione originaria, senza doversi recare in officina.

Comfort: tecnologie di punta per un nuovo piacere di guida

Come per la sicurezza, da sempre il comfort costituisce una delle eccellenti quali-tà che contraddistinguono la Classe E. Anche in questo caso, il Coupé si presenta all'altezza degli ottimi livelli della berlina, raggiungendo ulteriori traguardi, in particolare in termini di comfort di marcia, di seduta e di climatizzazione. Decisi-va è anche la generosa abitabilità degli interni, che gli ingegneri Mercedes hanno ottenuto sulla base di una carrozzeria più lunga di 46 mm e più larga di 46 mm. In questo modo è stato possibile aumentare di dieci millimetri fino a 789 mm la distanza all'altezza dell'anca tra i sedili anteriori e posteriori, un fattore im-portante per la libertà di movimento degli occupanti, come lo spazio per i gomiti che rispetto al modello precedente risulta incrementato di 49 mm.  

Maggiore comfort di marcia grazie alle sospensioni attive

L'assetto AGILITY CONTROL della nuova Classe E Coupé offre un sistema di so-spensioni di serie che si adatta automaticamente alla situazione di marcia. Per ot-tenere il miglior comfort di rotolamento possibile, garantendo al tempo stesso u-n'estrema manovrabilità, il sistema riduce l'azione degli ammortizzatori durante la guida normale, per poi ripristinare la massima forza di smorzamento nella gui-da dinamica in curva o nelle manovre di scarto veloci. Grazie a questo sistema, il Coupé viene stabilizzato nel miglior modo possibile. 

Oltre all'assetto AGILITY CONTROL di serie è disponibile a richiesta l'assetto sportivo AGILITY CONTROL con curva caratteristica degli ammortizzatori più sportiva e sterzo parametrico sportivo più diretto. Per i guidatori più esigenti, Mercedes-Benz ha infatti realizzato il pacchetto dinamico, con sistema di sospensioni a gestione elettronica. Questo sistema elabora le informazioni dei sensori sull'attuale situazione di marcia e regola lo smorzamento per ogni singola ruota. Inoltre, con la pressione di un pulsante, il guidatore può scegliere tra due programmi di marcia, Comfort e Sport, e quindi impostare come desidera la caratteristica dell'assetto, del pedale dell'acceleratore e dei punti di innesto del cambio automatico. Il pacchetto dinamico comprende anche uno sterzo parametrico sportivo di nuova concezione, più diretto e con centraggio variabile. 
Per confrontare tra loro le caratteristiche di assetti diversi, gli ingegneri Mercedes hanno sviluppato il "Body Index", una formula matematica che tiene conto dei valori di misurazione di varie manovre tipiche. Il "Body Index" fornisce indicazioni sul fissaggio dell'autotelaio alla carrozzeria, sulla stabilità dell'auto sulla strada e sulla sua maneggevolezza nelle curve affrontate a velocità sostenuta. Maggiore il valore, più sportive, e quindi più rigide, risultano le caratteristiche di assetto dell'autotelaio. Il "Body Index" indica in che misura il pacchetto dinamico soddisfa i desideri del Cliente sia in termini di dinamicità che di comfort: nella modalità sportiva viene raggiunto un valore di 2,06 che con l'attivazione della modalità Comfort scende al livello tipico delle berline, pari a 1,89. 

Comfort climatico personalizzato con un semplice pulsante 

Il climatizzatore automatico Comfort di nuova concezione adegua la temperatura, la portata e la ripartizione dell'aria in tre zone, tenendo conto delle preferenze del guidatore, del passeggero anteriore e dei passeggeri posteriori. In più, il cli-matizzatore automatico COMFORTMATIC (disponibile a richiesta) per la prima volta permette di selezionare, premendo un semplice pulsante, la modalità di climatizzazione "diffusa", medium" e "focalizzata". In questo modo, gli occupanti possono regolare la portata e la ripartizione dell'aria in funzione del proprio be-nessere, senza perdere i vantaggi della modalità automatica. 

La Classe E Coupé è equipaggiata di serie con la climatizzazione automatica a due zone, la cui efficienza nelle modalità di riscaldamento e raffreddamento è stata ulteriormente aumentata del 5 % rispetto al modello precedente.

Sistema di Infotainment con display a colori nella plancia portastrumenti

La configurazione dei comandi ripresa dalla Classe S con volante multifunzione, Controller sul tunnel centrale, display a colori sulla plancia portastrumenti e tasti di selezione diretta garantisce anche ai passeggeri della nuova Classe E Coupé la massima facilità d'uso. Tramite il Controller, il guidatore e il passeggero anteriore hanno a portata di mano tutte le funzioni del moderno sistema di Infotainment, come ad esempio au-toradio, lettore CD/DVD, telefono e navigatore satellitare. L'autoradio Audio 20 CD con otto altoparlanti, lettore CD e interfaccia Bluetooth per il cellulare è di serie per la versione Executive. Il sistema multimediale COMAND APS, di serie per la versione Avantgarde, offre in più un sistema di navigazione su hard disk con cartografia europea, DVD-Changer, Music Register per circa 1000 brani musicali e comando vocale con immissione di parole intere. Per chi desidera un piacere di ascolto musicale ancora maggiore, è possibile installare a bordo anche altri equi-paggiamenti come ad esempio il Sound System da 500 Watt con effetto Surround, la Media Interface per il collegamento di lettori MP3 esterni e il sintonizzatore per la ricezione radio digitale. 

Una gamma con ampie possibilità di personalizzazione

Con cinque motori, tre versioni di assetto, svariate tonalità cromatiche, sei diver-se combinazioni di cerchi e pneumatici nonché numerosi equipaggiamenti a ri-chiesta, la nuova Classe E Coupé offre ampie possibilità di realizzare la vettura dei propri sogni. Le possibili combinazioni si basano su due versioni di allestimento per gli interni: ELEGANCE e AVANTGARDE. 

L'offerta non si limita a diversi tipi di rivestimenti e di inserti, ma comprende an-che pacchetti completi per la creazione di un ambiente armonioso. A seconda del tipo di interni scelto, l'abitacolo si veste di tonalità cromatiche e materiali che sot-tolineano il carattere elegante o progressista del Coupé. 

Nel caso del pacchetto sportivo AMG l'accento cade invece senza dubbio su agilità e potenza. Il kit aerodinamico AMG comprende l'inconfondibile spoiler anteriore AMG dalle ampie aperture per l'aria di raffreddamento, i rivestimenti sottoporta AMG e l'incisiva grembialatura posteriore AMG con inserto nero. Tra i punti di forza di questo pacchetto figurano anche i cerchi in lega AMG torniti a specchio da 18" a 6 doppie razze, abbinati a pneumatici larghi 235/40 R 18 sull'avantreno e 255/35 R 18 sul retrotreno. L'assetto sportivo AGILITY CONTROL con taratura più rigida di molle, ammortizzatori e barre stabilizzatrici prevede anche dischi forati di generose dimensioni per i freni anteriori e pinze dei freni con la scritta Mercedes-Benz. Con il suo rapporto di trasmissione più diretto, lo sterzo parametrico sportivo comunica la sensazione di un contatto perfetto con il manto stradale.

Negli interni, i rivestimenti in pelle sintetica ARTICO nera aggiungono un tocco di dinamismo. A richiesta, gli interni ELEGANCE e AVANTGARDE sono disponibili anche nelle versioni in pelle o nella versione più esclusiva esclusiva in pelle Nappa. I sedili Multicontour per guidatore e passeggero anteriore si adattano per-fettamente all'ideale di comodità dei loro occupanti e garantiscono così un com-fort eccellente nei lunghi tragitti.
La gamma Classe E Coupé EXECUTIVE in sintesi:
	Versione
	Prezzo chiavi in mano

	
	

	E 250 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 47.550

	E 350 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 52.866

	E 250 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 47.550

	E 350 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 55.626

	E 500 EXECUTIVE
	Euro 69.330


Mercedes-Benz Classe E Station-Wagon 
Spazio all’intelligenza
Con la nuova Classe E Station-Wagon, la gamma Mercedes-Benz si arricchisce di un altro modello di grande carattere. Al pari delle versioni Berlina e Coupé, la nuova Station-Wagon combina design innovativo e massimi livelli di sicurezza, comfort, qualità costruttiva e funzionalità. La nuova Classe E è dotata di una serie di innovazioni tecniche uniche, quali ad esempio, il sistema Attention Assist, che rileva la stanchezza del guidatore, la frenata automatica di emergenza in caso di grave pericolo di collisione, il sistema di assistenza abbaglianti adattivo ed il cofano motore attivo. Tutte queste innovazioni fanno parte della dotazione della versione Station-Wagon. A queste si aggiungono le sospensioni pneumatiche, di serie, con regolazione del livello sull'assale posteriore ed elementi unici ed innovativi che ampliano la funzionalità del vano bagagli. A richiesta, è disponibile anche la terza fila di sedili, un’anteprima assoluta nel segmento.
Classe E Station-Wagon ha inaugurato oltre 30 anni fa il prestigioso segmento delle Station-Wagon di prestigio. Dal lancio sul mercato della primo modello Station-Wagon, avvenuto nel 1977, più di un milione di Clienti ha manifestato grande entusiasmo per questa vettura in grado di coniugare una straordinaria praticità d'impiego con la sensazione di guida di una tipica berlina Mercedes-Benz di categoria superiore. 
Il successo della linea della Classe E è confermato ulteriormente dal prestigioso risultato conseguito da berlina e Coupé in occasione dell'AutoBild Design Award 2009. Oltre 100.000 lettori della testata specializzata tedesca hanno eletto la quattro porte vettura più bella del mondo e hanno proclamato vincitrice della categoria Coupé/Cabrio la due porte.

Design: il nuovo stile Mercedes esalta gli elementi tipici di Classe E
La nuova versione Station-Wagon colpisce per il design sportivo e funzionale, che trasmette una sensazione di superiorità e sicurezza innate. Una delle caratteristiche principali del nuovo linguaggio stilistico è l'alternanza delle ampie superfici, che vanno a delineare spigoli dinamici e forme strutturate.
Le fiancate presentano diversi nuovi elementi che determinano nettamente l'identità della vettura. Grazie ai rivestimenti in nero lucido, i montanti posteriori risultano poco marcati a livello visivo, contribuendo così a creare, insieme alla superficie dei cristalli laterali, un tutt'uno armonico e senza soluzione di continuità. La particolare configurazione dei sottoporta, molto discreti al centro e più sporgenti in corrispondenza dei passaruota, e lo sbalzo laterale rafforzano ulteriormente la tensione sportiva delle fiancate.
Nella realizzazione del posteriore, i designer Mercedes hanno posto l'accento sull'elevata funzionalità della vettura, sottolineandone le linee orizzontali attraverso lo stile distintivo dei gruppi ottici posteriori ed il listello cromato dell'impugnatura del cofano bagagli. Inoltre, i nuovi gruppi ottici posteriori a LED conferiscono, a livello visivo, un'impressione di continuità dalla fiancata al portellone posteriore. Grazie al loro design, i gruppi ottici costituiscono un elemento altamente distintivo della vettura, sia di giorno che di notte. La nuova Classe E Station-Wagon si conferma la vettura più grande e spaziosa del segmento delle station wagon di prestigio.

Funzionalità: massima accessibilità e capacità di carico del vano bagagli
Il sistema di gestione del vano bagagli include, di serie, la funzione EASY-PACK, che consente di aprire automaticamente il portellone tramite un tasto nella chiave di accensione e dalla porta lato guida, in caso si debba caricare il vano bagagli. Grazie all'innovativo sistema "quickfold" è possibile ribaltare gli schienali dei sedili posteriori direttamente dal vano bagagli, senza dover intervenire su poggiatesta e sedute dei sedili posteriori. I due schienali vengono sbloccati e ribaltati tramite un tirante, creando così un’ampia superficie di carico perfettamente orizzontale. Gli schienali possono anche essere sbloccati e ribaltati lateralmente. In questa modalità il divano posteriore può essere utilizzato per trasportare contemporaneamente oggetti lunghi ed ingombranti e passeggeri posteriori. È possibile sbloccare e ribaltare i sedili anche lateralmente dal montante centrale interno.

Inoltre, nel nuovo modello è molto più semplice utilizzare la copertura combinata del bagagliaio e la rete di sicurezza integrata, installata per la prima volta ad altezza cintura, che risulta ancora più pratica da fissare e rimuovere nelle diverse posizioni (sia dal bagagliaio, sia dall’interno dell’abitacolo). La copertura combinata del bagagliaio non interferisce più con il ribaltamento degli schienali posteriori. Durante il trasporto di oggetti di elevate dimensioni, il doppio avvolgibile può essere anche fissato agli schienali ribaltati, in modo da poter sfruttare la rete di fissaggio del carico e la copertura. 
Con una capacità di carico di 1.950 litri, la nuova Classe E Station-Wagon (lunghezza/larghezza/altezza: 4.895/1.854/1.471 mm) stabilisce nuovi parametri di riferimento nel segmento. A conferma dell'ampio know-how di Mercedes-Benz nella progettazione delle station wagon non c'è solo la capacità di carico del vano bagagli, ma anche altri elementi pratici quali, ad esempio, l'apertura posteriore, i sottoporta e la lunghezza massima del vano bagagli. 

Le generose dimensioni del modello precedente sono state ulteriormente migliorate, ad esempio nell’abitacolo: la larghezza posteriore all’altezza dei gomiti è oggi di 1.505 millimetri (+51 millimetri). Anche lo spazio per la testa nel vano posteriore con l'ampio tetto apribile e basculante è cresciuta di 46 millimetri e raggiunge, con i suoi 1.010 millimetri, valori considerevoli quasi pari alle versioni non dotate di tetto scorrevole (1.012 mm).

L’equipaggiamento di serie è arricchito da un esemplare sistema di gestione del carico, in cui rientra, ad esempio, la copertura del vano bagagli a sollevamento automatico. Nel momento in cui viene aperto il portellone, il rivestimento del vano bagagli si solleva automaticamente, facilitando le operazioni di carico e scarico. Di serie anche il pianale di carico ripiegabile EASY-PACK, che aumenta notevolmente in altezza lo spazio disponibile nel bagagliaio. Fa parte degli equipaggiamenti di serie anche una rete di fissaggio del carico, alloggiata insieme alla copertura del vano bagagli all’interno del doppio avvolgibile fissato internamente alla linea di cintura. Per la prima volta nel segmento, è disponibile a richiesta anche la terza fila di sedili ribaltabile nel vano bagagli per due persone di massimo 50 kg di peso e 140 cm di altezza.

Sicurezza: nove airbag di serie ed innovativi sistemi di assistenza alla guida 

Con la nuova Classe E, Mercedes-Benz rafforza ulteriormente la propria leadership in termini di sicurezza. Circa una decina di inediti sistemi assistenza alla guida contribuiscono ad evitare situazioni potenzialmente pericolose ed a ridurre l'entità di eventuali impatti. Alcuni esempi sono il sistema per il rilevamento di sovraffaticamento e sonnolenza del guidatore, ATTENTION ASSIST, il DISTRONIC PLUS con regolazione della distanza ed il sistema frenante PRE-SAFE®, in grado di attivare automaticamente frenate parziali e frenate d'emergenza. Per la prima volta, il sistema PRE-SAFE® è in grado di tendere le cinture anteriori prima di un incidente ritenuto inevitabile (riducendo così le sollecitazioni a carico di guidatore e passeggero anteriore in caso di impatto frontale), anche basandosi esclusivamente su informazioni provenienti dai sensori radar a corto raggio alloggiati nel paraurti anteriore. Inoltre, se la vettura è dotata di sedili completamente elettrici (a richiesta), il sedile del passeggero anteriore viene portato in posizione ottimale per assorbire l’urto.
Con nove airbag di serie, quattro pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta, nonché poggiatesta attivi NECK-PRO per guidatore e passeggero anteriore, la nuova Classe E vanta una dotazione di sicurezza ancora più completa del modello precedente. La dotazione di airbag, che in caso di incidente si aprono in pochi millisecondi, comprende due airbag a doppio stadio di attivazione per lato guida e passeggero, un kneebag sul lato guida, due sidebag negli schienali dei sedili anteriori e due grandi windowbag, che in caso di impatto laterale si dispiegano dal montante anteriore a quello posteriore. Per la prima volta trovano impiego anche airbag per il bacino per i passeggeri anteriori. In caso di eventuale collisione laterale, riducono le sollecitazioni a carico della regione addominale.

A richiesta, anche per i passeggeri posteriori sono disponibili i sidebag e, per la prima volta, i limitatori della forza di ritenuta autoadattivi nel vano posteriore che si adeguano all'altezza ed al peso dei passeggeri.
Assetto: regolazione automatica del livello sull'asse posteriore di serie

Ad assicurare un comfort eccellente nei lunghi viaggi a bordo di Classe E Station-Wagon provvede l'innovativo assetto dinamico DIRECT CONTROL, con sistema di sospensioni attive di serie. Le sospensioni con regolazione automatica dell'assale posteriore, anch'esse di serie, assicurano un assetto costante anche a pieno carico. L'assetto della vettura è stato adattato alla geometria modificata della carrozzeria, con ammortizzatori leggermente più rigidi e stabilizzatori torsionali. Al volante, la Station-Wagon si presenta agile e dinamica al pari della Berlina, senza scendere a compromessi in termini dinamici. 

Nell'asse anteriore, a tre bracci oscillanti con montanti telescopici McPherson, il piano inferiore dei bracci è costituito da due singoli elementi, tiranti e puntoni trasversali, che assicurano una cinematica dell’asse più favorevole, una risposta più pronta alle vibrazioni ed una maggiore sicurezza. Oltre alla guida più precisa della ruota, questa configurazione offre anche il vantaggio di compensare meglio le vibrazioni generate dallo sbilanciamento degli pneumatici e da oscillazioni della forza frenante rispetto ai bracci oscillanti rigidi.

L'asse posteriore a bracci multipli, adottato da Mercedes-Benz da oltre 25 anni, è stato rielaborato nella nuova Classe E a vantaggio di un maggior comfort e di un'agilità superiore. Le modifiche hanno riguardato, ad esempio, il ponte trasversale anteriore del supporto dell’asse, che si appoggia alla carrozzeria con una base più ampia, riducendo ulteriormente le forze che potrebbero ripercuotersi nella cellula dell’abitacolo. Si tratta di una caratteristica di comfort che si evidenzia soprattutto in presenza di giunti trasversali del piano stradale.
Motori: sensibile riduzione di consumi ed emissioni

Grazie all'impiego di nuove motorizzazioni e di una serie di interventi di ottimizzazione (aerodinamica, peso, gestione dell'energia, ridotta resistenza all'avanzamento), è stato possibile ridurre sensibilmente consumi ed emissioni della nuova Classe E Station-Wagon. L'esempio più significativo è la nuova E 250 CDI BlueEFFICIENCY, con 150 kW e 500 Nm di coppia a fronte di 5,7 l/100 km e 150 grammi di emissioni di CO2/km. 

La gamma di motori disponibile al lancio sul mercato della nuova Station-Wagon è costituita da cinque motorizzazioni con una potenza che va dai 125 kW/170 CV ai 285 kW/388 CV. Sebbene presentino una cilindrata inferiore, i nuovi motori sono più potenti rispetto ai loro predecessori, con consumi di carburante incredibilmente bassi che, in passato, erano prerogativa del segmento delle compatte. Tutto ciò è stato possibile grazie a diverse innovazioni, quale l'iniezione diretta a getto guidato utilizzata nel motore a benzina E 350 CGI BlueEFFICIENCY. I motori CDI quattro cilindri devono la loro eccezionale parsimonia ai piezoiniettori di ultima generazione ed al sistema di sovralimentazione con turbocompressore. 
Tutte le motorizzazioni rispettano la normativa sulle emissioni EURO 5.
La gamma Classe E Station-Wagon EXECUTIVE in sintesi:

	Versione
	Prezzo chiavi in mano

	
	

	E 200 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 42.180

	E 220 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 46.180

	E 250 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 51.280

	E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC EXECUTIVE
	Euro 56.060

	E 350 CDI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 55.580

	E 200 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 44.080

	E 250 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 49.128

	E 350 CDI 4MATIC EXECUTIVE
	Euro 56.148

	E 350 CGI BlueEFFICIENCY EXECUTIVE
	Euro 56.628
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