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Mercedes-Benz Vito a trazione elettrica 
Test di resistenza a -30°C: ottime performance in condizioni climatiche estreme
· Tutte le funzioni di Vito E-CELL testate in condizioni di freddo estremo, in presenza di neve e ghiaccio
· Altri test saranno effettuati prima dell'avvio della produzione in serie
· Autonomia di circa 130 km e capacità di carico invariata
Arjeplog/Svezia – Temperature polari fino a - 30°C ed intensi controlli della dinamica di marcia su fondo ghiacciato e neve compatta, anche su strade pubbliche: il prototipo Mercedes-Benz Vito a trazione elettrica ha superato brillantemente i più severi test invernali nella zona del circolo polare artico.
Nonostante la velocità massima limitata a 80 km/h, Vito a trazione elettrica deve essere sottoposto a tutti i test previsti per la versione con motore endotermico. Percorsi difficili, pendenze estreme, tratti in curva in condizioni particolarmente critiche, ‘stress’ del sistema frenante: queste sono solo alcune delle prove che devono superare i sistemi di sicurezza, di trazione, le sospensioni e tutti gli altri componenti dei veicoli commerciali Mercedes-Benz;  anche in condizioni di freddo estremo ed in presenza di ghiaccio e neve. Inoltre, i test hanno permesso di verificare l’efficacia dell’integrazione, nei sistemi di gestione della dinamica di marcia, delle caratteristiche tipiche della trazione elettrica, come, ad esempio, la frenata mediante il motore elettrico per il recupero dell'energia.
Solitamente, le Case costruttrici di veicoli commerciali effettuano i test dei loro nuovi veicoli e componenti ogni inverno nell'Estremo Nord, ad Arjeplog, Svezia, ad appena un'ora di distanza dal circolo polare.
Altri test saranno effettuati prima dell'avvio della produzione di serie
Nel corso del 2010 verranno consegnati i primi 100 Mercedes-Benz Vito con trazione elettrica. Prima di arrivare ai Clienti il silenzioso veicolo ad emissioni zero non solo avrà conosciuto la rigidità dell’inverno lappone ma avrà superato prove di resistenza sulle Alpi, nel torrido clima spagnolo e in condizioni di funzionamento continuo.
Il livello di sicurezza rispetta gli standard Mercedes-Benz: numero e tipo di airbag sono quelli della dotazione di serie prevista per Vito, tutti i modelli saranno equipaggiati di serie con ESP, il sistema di controllo della dinamica di marcia che comprende le funzioni di ABS ed ASR. Per garantire il massimo livello di sicurezza passiva i veicoli sono sottoposti ai consueti crash-test.
Autonomia di circa 130 km e capacità di carico invariata
Vito a trazione elettrica è il primo veicolo commerciale al mondo dotato di sistema di trazione elettrica installato dalla fabbrica. Il sistema di propulsione, concepito esclusivamente per la trazione elettrica, non richiede l'utilizzo della catena cinematica normalmente destinata ai motori a combustione interna. Una batteria con tecnologia agli ioni di litio fornisce a Vito tutta l'energia necessaria. Con una tensione di esercizio di 400 Volt, 16 A ed una capacità disponibile di 32 kWh, l'autonomia media del Vito arriva a 130 km, ma, con uno stile di guida appropriato, cresce notevolmente. Il motore elettrico eroga una potenza massima di 90 kW. La velocità limitata a 80 km/h soddisfa le esigenze di trasporto dei Clienti nelle aree urbane e metropolitane. Anche carico utile e volume di trasporto rimangono invariati rispetto ad un Vito a trazione convenzionale.
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti: media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
Bildunterschrift 10A396
Mercedes-Benz Vito E-Cell durante i test invernali ad Arjeplog, Svezia.
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