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Ancora più potente e meglio equipaggiata 
E 63 AMG: prestazioni superiori 
Affalterbach –La rinnovata Mercedes-Benz E 63 AMG Berlina si presenta ancora più potente e raffinata, grazie a rivestimenti di qualità superiore per il cruscotto e le linee di cintura delle porte, in pelle ARTICO, ed il rivestimento della consolle centrale, in un'elegante finitura lucida ‘black piano’. Gli interni della rinnovata E 63 AMG possono essere ulteriormente impreziositi con nuovi rivestimenti in pelle designo ‘extended II’. I rivestimenti in morbida nappa comprendono anche la parte inferiore del cruscotto, lo sportello del vano portaoggetti, i rivestimenti inferiori delle porte ed i rivestimenti laterali della consolle centrale. 
Mercedes-Benz E 63 AMG si caratterizza per il potente V8 AMG da 6,3 litri e l'assetto sportivo con sospensioni AMG RIDE CONTROL a regolazione elettronica. Un nuovo impianto frenante in ceramica e materiale composito è disponibile a richiesta. Il V8 AMG da 6,3 litri della E 63 AMG sviluppa una potenza di 386 kW (525 CV) ed una coppia di 630 Nm, gli stessi eccezionali valori espressi sulla SL 63 AMG. Anche il cambio sportivo a sette marce AMG SPEEDSHIFT MCT è identico a quello che equipaggia il roadster ad alte prestazioni. Questo cambio non utilizza il tradizionale convertitore di coppia, bensì una compatta frizione in bagno d'olio. Grazie ai quattro diversi programmi di guida, alla "doppietta" automatica ed alla funzione RACE START, l'esperienza di guida a bordo di E 63 AMG risulta profondamente emozionante in ogni occasione
Il propulsore non ha rivali nel segmento in termini di coppia e potenza ed assicura prestazioni da sportiva purosangue: la E 63 AMG accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). Il motore AMG ad elevati regimi, con cilindrata di 6.208 centimetri cubici, convince grazie alla risposta immediata ed alla vigorosa ripresa a bassi regimi. Il sound del V8 entusiasma, mentre la riduzione delle vibrazioni garantisce il tipico comfort Mercedes anche sulle lunghe percorrenze. Un sistema di raffreddamento a liquido ad elevate prestazioni assicura la massima resistenza anche nelle condizioni più estreme, come, ad esempio, in pista.
Consumi di carburante ridotti di quasi il 12% 
Nonostante gli 8 kW (11 CV) di potenza in più rispetto al precedente modello, i consumi della E 63 AMG si riducono in maniera significativa: con 12,6 litri per 100 chilometri (ciclo combinato NEDC), il consumo di carburante della E 63 AMG è inferiore di quasi il 12% rispetto al precedente modello ed è il più contenuto nel segmento di potenza delle sportive da 500 CV. 
Questo miglioramento è stato possibile grazie all'utilizzo mirato di numerosi accorgimenti che includono, ad esempio, l'alimentazione di carburante in funzione dell’effettiva richiesta e la gestione dell’alternatore con recupero dell'energia in fase di frenata, entrambi di serie nella E 63 AMG. Anche l'attrito interno del propulsore è stato ridotto grazie al rivestimento TWAS delle pareti dei cilindri realizzato attraverso un esclusivo processo di AMG.
Inoltre, il cambio sportivo a 7 marce AMG SPEEDSHIFT MCT ha un ruolo decisivo nella riduzione dei consumi. Una compatta frizione in bagno d'olio sostituisce il precedente convertitore di coppia, con evidenti vantaggi in termini di rapidità di risposta e minima inerzia delle masse in rotazione. Il cambio è dotato di quattro programmi di marcia: "C" (Controlled Efficiency), "S" (Sport), "S+" (Sport plus) e "M" (Manual). Tutti i programmi sono selezionabili tramite un tasto nell'AMG DRIVE UNIT. La parziale esclusione di singoli cilindri attraverso l’interruzione dell’accensione e dell’iniezione durante i processi di cambio marcia a pieno carico, garantisce tempi d’innesto ancora più veloci. Nelle modalità S+ ed M, il cambio sportivo a 7 marce consente cambi di marcia in tempi minimi di 100 millisecondi. 
Nel programma ottimizzato in termini consumo, Controlled Efficiency, gli innesti sono particolarmente morbidi e la centralina seleziona cambi anticipati alle marce superiori per mantenere il più basso possibile il regime del motore. Allo stesso tempo, il cambio sportivo a 7 marce AMG SPEEDSHIFT MCT soddisfa i più elevati requisiti relativi alla dinamica di guida: la possibilità di scalare più marce contemporaneamente in modo rapido e fluido dona alla vettura un carattere estremamente agile, così come la "doppietta" automatica e la funzione RACE START, che consentono al guidatore di sfruttare al massimo le potenzialità di accelerazione della vettura.
Sistema di sospensioni a gestione elettronica
Sospensioni sportive o confortevoli? Le sospensioni AMG RIDE CONTROL risultano perfette in ogni occasione, in pista come su strada. Le prestazioni elevate ed il comfort nei viaggi lunghi, tipico del Marchio con la Stella, formano un connubio straordinario a bordo di E 63 AMG. Mentre all’avantreno è dotato di molle in acciaio, il retrotreno monta le speciali sospensioni pneumatiche AMG: le molle in acciaio anteriori, esclusive AMG, garantiscono un comportamento di risposta più sensibile, mentre le sospensioni pneumatiche posteriori mantengono costante l’altezza della vettura grazie alla regolazione automatica del livello.
Le sospensioni, a gestione elettronica, variano automaticamente la taratura degli ammortizzatori, in base alla situazione di marcia, riducendo l’angolo di rollio. Il guidatore può scegliere, con la semplice pressione di un pulsante, una delle tre diverse modalità di assetto: Comfort, Sport e Sport Plus. La E 63 AMG dispone, inoltre, di un nuovo avantreno con carreggiata maggiorata di 56 millimetri, nuovo stabilizzatore tubolare, nuovi punti trasversali, nuovi cuscinetti ruota, nuova elastocinematica e nuovi supporti della ruote per una maggiore incidenza negativa, in modo da offrire più aderenza in curve ad alta velocità. Questo sofisticato sistema ha già confermato le proprie potenzialità sulla C 63 AMG. Anche l'asse posteriore si caratterizza per una maggiore incidenza negativa, un'elastocinematica ottimizzata ed un nuovo telaio ausiliario, che conferiscono maggiore stabilità e rigidità anche nelle condizioni di guida più estreme.
Servosterzo diretto ed ESP® a 3 stadi
Lo sterzo a pignone e cremagliera con taratura in funzione della velocità assicura una risposta immediata dello sterzo. Il rapporto di trasmissione pari a 14:1 è più diretto del 22 % rispetto agli altri modelli della gamma di Classe E, mentre il piantone dello sterzo rinforzato e la taratura della servoassistenza in funzione della velocità assicurano una maggiore precisione dello sterzo ed una migliore aderenza al fondo stradale. 
L'ESP® a 3 stadi, già collaudato sui modelli SL 63 AMG e C 63 AMG, consente ampie possibilità di regolazione, e quindi notevoli vantaggi in termini di piacere di guida, a fronte di un'assoluta sicurezza di marcia. Tramite il pulsante ESP® il guidatore può scegliere tra le impostazioni "ESP ON", "ESP SPORT" ed "ESP OFF"; la modalità impostata viene visualizzata sul display centrale del quadro strumenti AMG. A garantire una perfetta decelerazione, anche ad un’andatura decisamente dinamica, provvede l’impianto frenante AMG ad elevate prestazioni con dischi autoventilanti e forati da 360 millimetri su tutte le ruote. L'asse anteriore adotta dischi freno in materiale composito, particolarmente resistente alle alte sollecitazioni e collaudata nell’impiego nelle competizioni del motorsport. 
Per prestazioni in frenata ancora migliori ed al tempo stesso minori masse non sospese, è disponibile il nuovo impianto frenante in materiale composito e ceramica (a richiesta) con dischi dei freni ulteriormente maggiorati. I dischi in ceramica offrono una resistenza alle alte temperature ancora più elevata e contemporaneamente sorprendono per un peso ridotto di circa il 40%. I cerchi in lega leggera AMG con pneumatici da 255/40 R 18 anteriori e da 285/35 R 18 posteriori garantiscono un'aderenza eccezionale. 
Look dinamico e deciso per gli interni e l'esterno
Il design dinamico di E 63 AMG rispecchia la sportività del modello. Il frontale è caratterizzato da parafanghi maggiorati di 17 millimetri con logo "6.3 AMG", dallo spoiler anteriore AMG con ampie feritoie di aspirazione e dalle luci diurne AMG con tecnologia a LED. In abbinamento con l'Intelligent Light System (ILS, a richiesta), E 63 AMG è dotata di proiettori anteriori bruniti. La sortività è ulteriormente sottolineata dalle minigonne laterali e dalla grembialatura posteriore con inserto nero. L'impianto di scarico sportivo ha due terminali di scarico doppi cromati.
Gli interni di E 63 AMG affascinano con una sapiente combinazione di materiali pregiati e moderni, di immagine sportiva e funzionalità. Nell’esclusivo equipaggiamento si distinguono i sedili sportivi AMG regolabili elettricamente con sostegno laterale ottimizzato ed il volante AMG a quattro razze con comandi del cambio integrati. La AMG DRIVE UNIT consente di scegliere i programmi di guida AMG, di regolare il cambio sportivo MCT, l’ESP® e l'assetto della vettura. La leva selettrice E-SELECT nella consolle centrale consente, grazie alla tecnologia drive-by-wire, di passare dalla posizione R, alla N ed alla D con un semplice tocco, mentre il blocco di parcheggio P si inserisce con un pulsante. Di serie anche i raffinati rivestimenti in pelle in tre diverse tonalità, il quadro strumenti con menu principale AMG, le soglie d'ingresso con logo AMG e la pedaliera sportiva, entrambi in acciaio spazzolato. 
Massima personalizzazione ed optional su misura 
Grazie ad AMG Performance Studio sarà possibile rendere ancora più dinamica dalla fabbrica la E 63 AMG Berlina dotandola del pacchetto Performance, che comprende: 
· cerchi in lega forgiati AMG da 19 pollici con pneumatici da 255/35 R 19
all’anteriore e 285/30 R 19 al posteriore 
· sospensioni AMG RIDE CONTROL Performance con assetto più rigido 
· differenziale autobloccante AMG al retrotreno 
· spoiler AMG sul cofano bagagliaio
· volante AMG Performance con design a tre razze
· tendina scorrevole per il lunotto
A valorizzare ulteriormente gli interni di qualità superiore di E 63 AMG provvede il pacchetto Exclusive AMG che comprende: 
· rivestimento in nappa su sedili, parte superiore della plancia, linee di cintura, braccioli delle porte, consolle centrale e pannelli centrali delle porte
· padiglione, montanti anteriori, centrali e posteriori e alette parasole in Alcantara 
· tappetini AMG
È disponibile, a richiesta, una selezione di ulteriori equipaggiamenti AMG Performance Studio:
· impianto frenante composito in ceramica AMG 
· cerchi in lega leggera forgiati AMG grigio titanio lucidati con pneumatici 255/35 R 19 all'anteriore e 285/30 R 19 al posteriore 
· differenziale autobloccante AMG sul retrotreno 
· pinze freno verniciate in colore rosso
· pacchetto AMG Exterior in fibra di carbonio 
· volante AMG Performance a tre razze con inserti in Alcantara nell'impugnatura 
· inserti AMG in fibra di carbonio 
· set listelli sottoporta AMG illuminati con luce bianca 
· tappetini AMG 
Sicurezza attiva e passiva ai massimi livelli
Il modello AMG di riferimento di Classe E soddisfa le massime aspettative in termini di sicurezza attiva e passiva: la dotazione di serie della vettura prevede l'innovativo sistema di rilevamento stanchezza ATTENTION ASSIST, lo straordinario sistema di protezione degli occupanti PRE-SAFE®, BAS PLUS, sette airbag e i poggiatesta attivi NECK-PRO. La dotazione di sicurezza è ulteriormente ampliabile, a richiesta, e raggiungere livelli senza pari nel segmento, grazie ai sistemi antisbandamento e Blind Spot Assist, all'impianto frenante PRE-SAFE® con funzione di frenata automatica di emergenza, al sistema di assistenza abbaglianti adattivi, di visione notturna ed allo Speed Limit Assist. Con la sua combinazione unica di innovativi sistemi di assistenza alla guida, E 63 AMG afferma la sua superiorità in ambito sicurezza.
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili nei siti Internet: media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
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